Одобрен

	Письмом Госстроя РФ

	от 30 апреля 2004 г. N ЛБ-323/9

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	ДОМА-ИНТЕРНАТЫ
	Boarding houses
	СП 35-112-2005

	Дата введения

	1 января 2006 года

	1. Разработан ФГУП "Научно-проектный институт учебно-воспитательных,
	торгово-бытовых и досуговых зданий" ("Институт общественных зданий"); ЗАО
	"Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и
	экспериментального проектирования зрелищных, спортивных и административных
	зданий и сооружений им. Б.С. Мезенцева" ("ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева").

	Внесен Департаментом по делам ветеранов России, пожилых людей и приема
	населения Минтруда России.

	2. Одобрен и рекомендован в качестве нормативного документа добровольного
	применения Системы нормативных документов в строительстве Госстроем России
	(Письмо от 30 апреля 2004 г. N ЛБ-323/9).

	3. Утвержден Приказом ФГУП ИОЗ N 12 от 10 октября 2003 г.

	4. Введен впервые.

	Введение

	Настоящий Свод правил разработан в развитие СНиП 35-01-2001 "Доступность
	зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и устанавливает

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	положения по проектированию и строительству домов-интернатов для людей старшего
	возраста и инвалидов с минимально допустимым уровнем комфортности проживания,
	а также по проектированию домов-интернатов с улучшенным, оптимальным уровнем
	комфортности проживания.

	В разработке настоящего Свода правил приняли участие: руководитель темы и
	научный редактор - канд. архит. A.M. Гарнец; ответственный исполнитель - канд.
	архит. Т.А. Исаева, канд. архит. Л.А. Смывина, арх. П.В. Козейкин (ФГУП "ИОЗ");
	ответственный исполнитель - канд. архит. Н.Б. Мезенцева, канд. архит. Г.И. Быкова
	(ЗАО "ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева"), д-р мед. наук Н.Ф. Дементьева (ФНП "Центр
	медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов" Минтруда России);
	компьютерная графика - инж. А.И. Цыганов.

	1. Область применения

	Настоящий Свод правил распространяется на здания домов-интернатов для
	постоянного проживания ограниченно трудоспособных и нетрудоспособных лиц
	старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в периодической или постоянной
	посторонней помощи.

	Положения Свода правил рекомендуется учитывать при проектировании новых
	объектов, реконструкции и модернизации существующего фонда, при решении
	функциональных зон помещений домов-интернатов различного назначения.

	При реконструкции или приспособлении зданий для домов-интернатов следует
	учитывать также требования СП 35-114.

	2. Нормативные ссылки

	Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем Своде
	правил, приведен в Приложении А.

	3. Термины и определения

	В настоящем Своде правил использованы термины, определения которых
	приведены в Приложении Б.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Основные положения

	4.1. Виды домов-интернатов и контингент проживающих представлены в таблице
	4.1.

	Таблица 4.1

	------------------------T----------------------------------------¬

	¦	    Дома-интернаты     	¦	Контингент проживающих в доме-интернате 	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Общего типа            	¦	Лица старшего возраста и инвалиды       	¦

	¦	                       	¦	I и II групп (старше 18 лет):           	¦

	¦	                       	¦	  свободно передвигающиеся, практически 	¦

	¦	                       	¦	  здоровые;                             	¦

	¦	                       	¦	  передвигающиеся с трудом;             	¦

	¦	                       	¦	  нуждающиеся в посторонней помощи,     	¦

	¦	                       	¦	  передвигающиеся на креслах-колясках   	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Психоневрологические   	¦	Люди-психохроники с легкой и средней    	¦

	¦	                       	¦	имбециальностью от 19 лет и старше      	¦

	¦	                       	¦	различных категорий по своему           	¦

	¦	                       	¦	физическому состоянию:                  	¦

	¦	                       	¦	  способные к частичному самообслужива- 	¦

	¦	                       	¦	  ванию, нуждающиеся в реабилитации;    	¦

	¦	                       	¦	  нуждающиеся в посторонней помощи,     	¦

	¦	                       	¦	  постельном режиме, передвигающиеся    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                       	¦	  на креслах-колясках                   	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Специальные            	¦	Лица старшего возраста и инвалиды       	¦

	¦	(специальные отделения)	¦	I и II групп (старше 18 лет):           	¦

	¦	                       	¦	  вышедшие из мест заключения;          	¦

	¦	                       	¦	  систематически и грубо нарушающие     	¦

	¦	                       	¦	  внутренний порядок дома-интерната     	¦

	¦	                       	¦	  общего типа.                          	¦

	¦	                       	¦	По своему физическому состоянию они     	¦

	¦	                       	¦	подразделяются на:                      	¦

	¦	                       	¦	  свободно передвигающихся, нуждающихся 	¦

	¦	                       	¦	  в реабилитации;                       	¦

	¦	                       	¦	  передвигающихся с трудом;             	¦

	¦	                       	¦	  нуждающихся в посторонней помощи;     	¦

	¦	                       	¦	  передвигающихся на креслах-колясках   	¦

	L-----------------------+-----------------------------------------

	4.2. В домах-интернатах, в том числе специальных, для лиц старшего возраста и
	инвалидов предусматривается следующее:

	проживание;

	санитарно-гигиеническое обслуживание;

	питание;

	лечебно-трудовая терапия;

	культурно-массовое обслуживание;

	медицинское обслуживание, включая реабилитацию;

	административно-бытовое обслуживание;

	охрана безопасности проживания.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Функциональные схемы размещения отделений, различных групп помещений в
	домах-интернатах представлены в Приложении Г (рисунки Г.1 и Г.2).

	4.3. Вместимость домов-интернатов принимается:

	общего типа - от 50 до 200 мест;

	психоневрологических - от 100 до 200 мест;

	специальных - от 50 до 100 мест;

	специального отделения при домах-интернатах общего типа - до 50 мест.

	4.4. В домах-интернатах противопожарную защиту зданий следует обеспечивать в
	соответствии с требованиями СНиП 21-01. По функциональной пожарной опасности
	дома-интернаты общего типа и специальные (специальные отделения) относятся к
	классу Ф1, дома-интернаты психоневрологические - к классу Ф1.1.

	4.5. Численность инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей
	вместимости дома-интерната составляет 12%.

	При каждом доме-интернате следует предусматривать дополнительное
	помещение или место для хранения уличных кресел-колясок площадью в зависимости
	от вместимости учреждения, но не менее 4 м2.

	4.6. Высоту жилых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,7
	м, общественных помещений - не менее 3 м.

	4.7. В домах-интернатах должна обеспечиваться инсоляция помещений согласно
	СанПиН 2.1.2.1002. Длительность инсоляции в весенне-осенний период года в жилых
	помещениях должна быть (в период с 22 февраля по 22 октября):

	в центральной зоне (58 - 48° с. ш.) - не менее 2,5 ч в день;

	в северной зоне (севернее 58° с. ш.) - не менее 3 ч в день;

	в южной зоне (южнее 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день.

	4.8. Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения
	различных помещений следует устанавливать в соответствии с СанПиН 2.1.2.1002 (пп.
	5.2, 5.4). Коэффициент естественного освещения (КЕО) в жилых комнатах и кухнях
	должен быть не менее 0,5% в середине помещения.

	В случае прерываемого режима инсоляции суммарная длительность инсоляции
	должна быть увеличена на 0,5 ч.

	4.9. При проектировании домов-интернатов следует предусматривать
	обязательный минимальный уровень комфортности проживания класса "М"
	(минимальный уровень), при котором минимально допустимые параметры
	обеспечивают благоприятную среду жизнедеятельности, а также безопасность и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	здоровье людей, проживающих в домах-интернатах.

	Состав и площади помещений, требования к проектированию зданий класса "М"
	представлены в таблицах В.1 - В.11 Приложения В, на рисунках Г.4 - Г.8 Приложения
	Г.

	При повышенном оптимальном уровне комфортности проживания класса "О"
	(оптимальный уровень) состав помещений дома-интерната может быть увеличен по
	условиям заказчика при составлении задания на проектирование.

	5. Участки домов-интернатов

	5.1. Дома-интернаты размещают на селитебной территории городов и поселков
	городского типа на обособленных участках, наиболее благоприятных по санитарно-
	гигиеническим условиям.

	При выборе места строительства рекомендуется предусматривать близость к
	больницам, социальным центрам адаптации и культовым сооружениям, а также
	доступность проезда к учреждениям родственников проживающих.

	5.2. На территории домов-интернатов рекомендуется предусматривать зоны с
	площадками для отдыха, физкультуры и хозяйственного назначения, а также площадку
	перед входом с приближенной автостоянкой. Минимальные параметры площадей
	участков для условий городской застройки следует принимать согласно таблице 5.1.

	Таблица 5.1

	-------------T-------T-----T-------------------------------------¬

	¦	Дом-интернат	¦	Вмести-	¦	Пло- 	¦	   Состав и площади планировочных    	¦

	¦	            	¦	мость, 	¦	щадь 	¦	    элементов земельного участка     	¦

	¦	            	¦	место  	¦	зе-  	¦	      на 1 место учреждения, м2      	¦

	¦	            	¦	       	¦	мель-	+------T--------T-----------T---------+

	¦	            	¦	       	¦	ного 	¦	Пло-  	¦	Площадка	¦	Хозплощадка	¦	Площадки 	¦

	¦	            	¦	       	¦	уча- 	¦	щадка 	¦	для     	¦	(с местом  	¦	садово-  	¦

	¦	            	¦	       	¦	стка,	¦	для   	¦	физкуль-	¦	для мусоро-	¦	парковой 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	       	¦	м2 на	¦	отдыха	¦	турных  	¦	сборника   	¦	зоны с   	¦

	¦	            	¦	       	¦	1 ме-	¦	      	¦	занятий 	¦	и пожарным 	¦	дорожками	¦

	¦	            	¦	       	¦	сто  	¦	      	¦	        	¦	стендом)   	¦	и проез- 	¦

	¦	            	¦	       	¦	     	¦	      	¦	        	¦	           	¦	дами     	¦

	+------------+-------+-----+------+--------+-----------+---------+

	¦	Общего типа 	¦	50     	¦	38   	¦	9     	¦	3       	¦	8          	¦	18       	¦

	¦	            	¦	100    	¦	27   	¦	7     	¦	3       	¦	6          	¦	11       	¦

	¦	            	¦	200    	¦	20   	¦	5     	¦	2       	¦	4          	¦	9        	¦

	+------------+-------+-----+------+--------+-----------+---------+

	¦	Психоневро- 	¦	100    	¦	27   	¦	7     	¦	3       	¦	5,4        	¦	11       	¦

	¦	логический  	¦	200    	¦	20   	¦	5     	¦	2       	¦	4          	¦	9        	¦

	+------------+-------+-----+------+--------+-----------+---------+

	¦	Специальный 	¦	50     	¦	38   	¦	9     	¦	3       	¦	8          	¦	18       	¦

	¦	(специальное	¦	100    	¦	27   	¦	7     	¦	3       	¦	6          	¦	11       	¦

	¦	отделение)  	¦	       	¦	     	¦	      	¦	        	¦	           	¦	         	¦

	+------------+-------+-----+------+--------+-----------+---------+

	¦	   Примечания. 1. Зона  проживания персонала не включена в общую	¦

	¦	расчетную площадь участка дома-интерната.                       	¦

	¦	   2.  Площадь  участка,  площадки  перед  входом  в  учреждение	¦

	¦	и приближенной к ней автостоянки входят в общую площадь.        	¦

	¦	   3.  Площадку  для  лечебной  физкультуры  следует  определять	¦

	¦	исходя   из   конкретного   существующего   состава  проживающих	¦

	¦	инвалидов  и  необходимых  для них видов занятий при составлении	¦

	¦	задания на проектирование.                                      	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	При расстановке приборов и устройств технологического и другого оборудования

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	следует исходить из того, что зона досягаемости для лиц в кресле-коляске должна
	находиться в пределах: при расположении сбоку от проживающего - не выше 1,4 м и не
	ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола
	согласно 4.15 СНиП 35-01.

	5.3. Площади участков домов-интернатов следует определять заданием на
	проектирование с учетом рекомендуемых показателей, приведенных в таблице 5.1.

	5.4. При строительстве нового здания дома-интерната на вновь осваиваемом
	участке в районах с затесненной застройкой площадь земельного участка при
	соответствующем обосновании может быть уменьшена, исходя из условий застройки и
	указаний задания на проектирование, но не более чем на 20 - 25%.

	5.5. Территория, предназначенная для домов-интернатов, должна иметь
	ограждение высотой не менее 1,6 м.

	5.6. На территории земельного участка дома-интерната транспортные проезды на
	участке и пешеходные дороги на пути к учреждению и объектам, посещаемым
	инвалидами, должны иметь удобные подъезды и подходы. Остановки общественного
	транспорта следует увязывать с местом размещения здания дома-интерната со стороны
	главного входа.

	5.7. Площадки для физкультуры и гимнастики необходимо предусматривать с
	зоной для занятий корригирующей гимнастикой из расчета 2 м2/чел., площадку тихого
	отдыха - из расчета 1,5 м2/чел. Указанные площадки входят в площадь участка, размеры
	их зависят от типа учреждения и вместимости в соответствии с таблицей 5.1.

	5.8. В составе садово-парковой зоны предусматривают дорожки для лечебной
	ходьбы и бега трусцой.

	5.9. В психоневрологических домах-интернатах для лиц, самостоятельно
	передвигающихся, для занятий лечебной физкультурой следует предусматривать
	площадку площадью до 100 м2 в расчете на 50 - 70 чел.

	5.10. В хозяйственной зоне предусматриваются: гараж, стоянка для автомобилей,
	разгрузочная площадка, площадка для сушки белья и при необходимости - котельная,
	овощехранилище, прачечная, склады и другие помещения.

	5.11. На участке рекомендуется предусматривать зону огорода и сада с фруктово-
	ягодными насаждениями для проживающего контингента, площадь которой следует
	определять сверх нормативной площади, указанной в таблице 5.1, ориентировочно не
	более чем на 15% площади участка.

	6. Объемно-планировочные решения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. При проектировании зданий домов-интернатов предусматривают жилые и
	общественные помещения учреждений рассредоточенной (павильонной) композиции
	плана, которые могут располагаться в одном или нескольких зданиях.

	6.2. Дома-интернаты следует проектировать, как правило, 2 - 3-этажными.
	Этажность выше 3 этажей устанавливают заданием на проектирование при
	соответствующих обоснованиях в соответствии с СНиП 2.08.02, СНиП 31-01, СНиП
	2.07.01.

	В домах-интернатах высотой 2 этажа и выше следует предусматривать лифты или
	подъемник в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630 и ГОСТ Р 51631, а также
	НПБ 250.

	6.3. Общая площадь домов-интернатов принимается в зависимости от типа
	зданий, вместимости, уровня комфортности согласно таблицам В.1 - В.12 Приложения
	В и указывается в задании на проектирование.

	Схемы взаимосвязей жилых групп и отделений приведены на рисунках Г.1 и Г.2
	Приложения Г.

	6.4. Жилая площадь в домах-интернатах для людей старшего возраста и
	инвалидов принимается из расчета не менее 7 м2/чел.

	6.5. Этажи зданий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов в
	соответствии с 6.12* и 6.13* СНиП 21-01.

	Лестницы, пандусы и лифты, подъемники, вспомогательные средства и
	приспособления для передвижения людей по зданию, использование их в помещениях
	следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СП 35-101.

	6.6. Объемно-планировочные решения домов-интернатов следует проектировать
	с учетом следующих требований к путям эвакуации:

	на путях эвакуации не следует применять вращающиеся двери и турникеты,
	винтовые лестницы;

	в жилых ячейках комнату дежурного персонала следует размещать рядом со
	спальными комнатами и комнатами для занятий. Такое расположение обусловлено в
	случае необходимости скорейшей эвакуации контингента из этих помещений с
	помощью дежурного персонала. В этих помещениях предусматриваются устройства
	автоматической пожарной сигнализации;

	на путях эвакуации дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот
	пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен
	превышать 0,025 м в соответствии с требованиями СНиП 35-01;

	вдоль обеих сторон лестниц и пандусов, а также у всех переходов высотой более
	0,45 м необходимо устраивать ограждения с поручнями из негорючих материалов на
	высоте 0,9 м.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.7. При проектировании лестниц поручень перил с внутренней стороны должен
	быть непрерывным. По всей высоте лестницы на верхней поверхности поручня перил
	следует предусматривать рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть
	не менее, м: ширина 0,01, высота 0,015, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м в
	соответствии с требованиями СНиП 35-01 к лестницам и пандусам.

	6.8. На путях движения людей старшего возраста и инвалидов в здании следует
	предусматривать смежные с ними зоны отдыха и ожидания не реже чем через каждые
	25 м, не менее одной на каждом этаже.

	6.9. При всех наружных входах в здания домов-интернатов следует
	предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м и шириной 2,2 м.

	Двойные тамбуры при входе следует проектировать в I и II климатических
	районах строительства. Если в I климатическом районе при входе в дом имеется
	веранда, то ее наличие учитывается как один из тамбуров в соответствии с
	требованиями 4.19 СП 35-102.

	6.10. В жилой части здания допускается размещать обслуживающие помещения
	(библиотеку-читальню, комнаты для кружковых занятий, комнату медпункта) при
	высоте помещений, равной высоте жилых помещений.

	Высоту помещений зрительного зала, лечебно-трудовых и учебно-
	производственных мастерских, а также помещений столовой следует принимать не
	менее 3 м в соответствии с СНиП 2.08.02.

	При вместимости дома-интерната до 40 мест высоту обеденного и зрительного
	залов допускается принимать равной высоте жилых помещений.

	6.11. В домах-интернатах специальных, общего типа со специальными
	отделениями при входе в здание в вестибюльной группе помещений следует
	предусматривать комнаты вахтера-охранника и пост милиции, рисунок Г.3
	Приложения Г.

	6.12. Состав и площади помещений домов-интернатов следует принимать
	согласно Приложению В настоящего СП.

	6.13. Глубина жилых комнат не должна превышать 6 м. Ширина жилых
	помещений для нуждающихся в посторонней помощи и инвалидов, передвигающихся
	на креслах-колясках, а также процедурных помещений должна быть не менее 3,4 м.
	Пропорции сторон глубины к ширине в жилых комнатах рекомендуется принимать при
	соотношении сторон комнаты 2:1.

	6.14. Ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, галереях)
	в чистоте должна быть не менее:

	при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;

	при встречном движении - 1,8 м.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не
	менее 1,2 м.

	Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.

	Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2 м.

	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а
	при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м в соответствии с
	требованиями 3.18 СНиП 35-01.

	6.15. В I и II климатических районах рекомендуется предусматривать в домах-
	интернатах при жилых комнатах лоджии и балконы глубиной не менее 1,4 м. При этом
	разница отметок пола жилого помещения и балкона (лоджии) не должна превышать
	0,02 м в соответствии с требованиями 5.38 СП 35-102.

	При решении балконов и лоджий следует учитывать местные условия и при
	необходимости предусматривать на летних помещениях ветрозащитные (возможно -
	трансформируемые) стенки-экраны и солнцезащиту в виде штор, козырьков и др.

	Примечание. В психоневрологических домах-интернатах допускается
	проектировать остекленную лоджию общего пользования на жилую группу из расчета
	0,5 м2/чел.

	6.16. Столовую, лечебно-трудовые мастерские (далее - ЛТМ) и учебно-
	производственные мастерские (далее - УПМ) рекомендуется размещать в отдельных
	блоках.

	6.17. В помещении мастерской при размещении оборудования рядом со столом
	мастера следует предусматривать стол медсестры для наблюдения и оказания в случае
	необходимости медицинской помощи занимающимся трудотерапией людям старшего
	возраста или инвалидам.

	6.18. При учебно-производственных мастерских следует предусматривать
	кладовые для хранения материалов и кладовые готовых изделий. Состав и площади
	помещений УПМ представлены в таблице В.9 Приложения В и на рисунке Г.14
	Приложения Г.

	6.19. Учебно-производственные мастерские, их вместимость и количество следует
	определять в соответствии с заданием на проектирование с учетом требований к
	условиям организации труда на рабочих местах СП 35-104, приложение В.

	6.20. Санитарные узлы для людей старшего возраста и инвалидов рекомендуется
	проектировать совмещенными либо раздельными. Для инвалидов с поражением
	опорно-двигательного аппарата, как правило, применяются совмещенные санузлы,
	оборудованные унитазом, умывальником и ванной или душем. Рекомендуются к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	применению сидячие ванны или полибаны с местом для сидения, ванны с
	открывающимися боковыми дверцами и т.п.

	Для того, чтобы уменьшить число перемещений, рекомендуется в уборных на
	стене рядом с унитазом помещать гибкий шланг с душевой сеткой.

	Площади санитарных узлов приведены в таблицах В.3 - В.5 Приложения В
	данного документа и СП 35-102.

	6.21. Для психоневрологических больных, не способных к передвижению,
	предусматриваются санузлы с местом для каталки, со встроенным шкафом для суден.
	Набор оборудования санузлов следует принимать в соответствии с таблицей В.5
	Приложения В.

	6.22. В уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее одной
	универсальной кабины, доступной для всех. Размеры универсальной кабины в плане
	принимаются не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м. В кабине рядом с унитазом
	следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки
	для одежды, костылей и других принадлежностей в соответствии с 3.67 СНиП 35-01.

	7. Функциональные требования к проектированию основных групп помещений

	7.1. Дома-интернаты включают отделения, группы помещений жилого,
	обслуживающего и хозяйственного назначения.

	Состав и площади основных групп помещений домов-интернатов приведены в
	таблицах В.1 - В.12 Приложения В.

	7.2. В домах-интернатах состав помещений вестибюльной группы помещений
	следует проектировать в соответствии с таблицей В.1 Приложения В.

	7.3. Для зданий любой вместимости предусматриваются приемно-карантинные
	отделения, состав, площади и количество помещений которых принимаются по
	заданию на проектирование в соответствии с таблицей В.2 Приложения В. Приемное и
	карантинное отделения рекомендуется размещать на первом этаже здания дома-
	интерната.

	Необходимость устройства централизованных приемно-карантинных отделений
	определяется заданием на проектирование.

	Жилое отделение

	7.4. Жилые отделения домов-интернатов общего типа со специальными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отделениями формируются из жилых групп помещений, однородных жилых ячеек,
	помещений охраны и безопасности, коммуникационных и общественных помещений.
	Жилые отделения и жилые группы проектируются непроходными. Специальные
	отделения должны быть разграничены с общими отделениями коммуникационным
	пространством - коридорами.

	Жилая группа

	7.5. Жилые группы помещений должны быть специализированными по
	физическому состоянию проживающих: для лиц, свободно передвигающихся,
	передвигающихся с трудом, способных к частичному самообслуживанию,
	нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках и
	нуждающихся в постельном режиме. Жилые группы проектируются в соответствии с
	таблицами В.3 - В.5 Приложения В.

	7.6. Из вспомогательных помещений в жилой группе следует предусматривать:
	помещения для хранения носилок (каталки), санитарную комнату и помещение для
	хранения чистого белья, кухню самообслуживания, буфетную комнату, комнату отдыха,
	помещение для уборочного инвентаря, кладовую грязного белья с местом для разборки,
	комнату для персонала, комнату бытового обслуживания, площади которых приведены
	в таблицах В.3 - В.5 Приложения В.

	Примечание. В составе персонала предусмотрен дежурный, в обязанности
	которого входит также организация скорейшей эвакуации проживающих при пожаре.

	7.7. Набор жилых комнат по вместимости, а также их соотношение в жилых
	группах и отделениях уточняются при составлении задания на проектирование.

	Жилые ячейки и жилые комнаты

	7.8. Типы жилых ячеек представлены на рисунках Г.4 - Г.8 Приложения Г, состав
	и площади помещений жилых ячеек приведены в таблицах В.3 - В.5 Приложения В.

	При проектировании жилых комнат и жилых ячеек следует учитывать
	функциональные требования, обусловленные потребностями однородного (по возрасту
	и физическому состоянию) контингента. В домах-интернатах общего типа и
	специальных отделениях (специальных домах-интернатах) жилые ячейки ЖЯ-1, ЖЯ-2,
	ЖЯ-3 предусматриваются с жилыми комнатами на 1 - 2 чел., рассчитанными для
	свободно передвигающихся, способных к самообслуживанию. Эта категория лиц
	питается в основном в столовой. Для контингента, передвигающегося с трудом и на
	креслах-колясках, проектируют жилые ячейки ЖЯ-4 с жилыми комнатами на 2 - 3
	места. При жилых ячейках предусматриваются буфетная и кухня-раздаточная, в
	которую из столовой доставляется готовая пища для лиц, передвигающихся с трудом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.9. В психоневрологических домах-интернатах для жилых групп
	предусматривают жилые ячейки ЖЯ-5 с жилыми комнатами на 4 места,
	рассчитанными на лиц, способных к частичному самообслуживанию и нуждающихся в
	реабилитации, лица этой категории в основном питаются в столовой.

	Жилые ячейки ЖЯ-6 проектируют с жилыми комнатами на 4 - 6 мест,
	рассчитанными на лиц, нуждающихся в посторонней помощи и постельном режиме.
	Эта категория лиц питается в жилых комнатах. Состав и площадь помещений жилой
	ячейки ЖЯ-6 представлены в таблице В.5 Приложения В.

	При ванной комнате в жилой группе с жилыми ячейками для нуждающихся в
	постельном режиме и колясочников (ЖЯ-6) рекомендуется размещать хозяйственную
	кладовую для грязного белья.

	7.10. Площадь жилых комнат для проживающих, способных к частичному
	самообслуживанию или нуждающихся в посторонней помощи, следует принимать по
	таблице В.4 Приложения В независимо от их физического состояния.

	7.11. Жилые комнаты для людей старшего возраста, передвигающихся на креслах-
	колясках, следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих
	свободный подъезд человека в кресле-коляске к любой точке помещения, к
	оборудованию помещения при минимальной ширине зоны маневрирования кресла-
	коляски не менее 1,3 м согласно СП 35-102.

	7.12. Жилые комнаты рекомендуется оборудовать встроенными шкафами для
	одежды, обуви, белья и личных вещей, а передние - вешалками для уличной одежды.
	Встроенные шкафы возможно размещать в передних при наличии индивидуальных
	замков согласно таблицам В.3 - В.5 Приложения В.

	7.13. Для лиц, свободно передвигающихся и способных к частичному
	самообслуживанию, предусматривают жилые ячейки ЖЯ-1 и ЖЯ-3 с совмещенными
	санузлами в соответствии с 5.30 СП 35-102. Для лиц, передвигающихся с трудом,
	предусматривают жилые ячейки ЖЯ-4. В жилых ячейках этого типа проживающие
	пользуются санузлом с помощью младшего медицинского персонала. Для удобства
	наблюдения за проживающими шлюз-передняя не предусматривается.

	7.14. Для лиц с психоневрологическими заболеваниями предусматривают жилые
	ячейки ЖЯ-5 и ЖЯ-6. Санитарные узлы в этих жилых ячейках по сравнению с
	ячейками ЖЯ-1 и ЖЯ-4 проектируют большей площади и с расширенным составом
	оборудования, приведенным в таблице В.5 Приложения В.

	Передние в жилых ячейках следует принимать площадью не менее 4 м2 при
	минимальной ширине 1,5 м.

	Помещения культурно-массового обслуживания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.15. Состав и площади помещений культурно-массового назначения
	представлены в таблице В.6 Приложения В и на рисунках Г.9 - Г.13 Приложения Г.

	7.16. Зрительный зал проектируют, как правило, с амфитеатром. Уклон
	амфитеатра устанавливается исходя из условий видимости сцены.

	Требования к проектированию параметров зрительного зала и киноэкранов
	должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.02 (приложение 6).

	7.17. В зрительном зале предусматривают места для инвалидов на креслах-
	колясках из расчета 10 - 12% и для лиц с психоневрологическими заболеваниями 5 -
	10%. Состав и площади зрительного зала представлены в таблице В.6 Приложения В и
	на рисунке Г.10 Приложения Г.

	7.18. Число мест в зрительном зале необходимо принимать в процентном
	соотношении от вместимости учреждения:

	- в домах-интернатах общего типа со специальными отделениями или без них - в
	расчете на 80% лиц, способных к самостоятельному передвижению, и на 20% лиц,
	передвигающихся с трудом, а также передвигающихся на креслах-колясках;

	- в психоневрологических домах-интернатах - в расчете на 100% лиц, способных к
	частичному самообслуживанию. Площадь зала принимается, как правило, из расчета
	1,2 м2/место, а для лиц, использующих кресла-коляски, - 1,8 м2/место.

	7.19. В зрительных залах должны быть установлены неподвижно прикрепленные
	к полу полумягкие кресла с неоткидными сиденьями. Для людей с физическими
	недостатками число мест в ряду должно быть: при односторонней эвакуации из ряда -
	не более 12, при двусторонней эвакуации - не более 25, ширина прохода между рядами
	- не менее 0,55 м.

	Для лиц, передвигающихся в креслах-колясках, следует предусматривать
	свободные площадки перед эстрадой или в конце зала и дополнительный проем -
	выезд из зала - шириной не менее 1,6 м.

	7.20. Артистические комнаты при зрительном зале допускается проектировать без
	естественного освещения.

	7.21. Зрительный зал можно объединять с фойе в единое пространство (при
	проведении крупных мероприятий). Тип трансформируемой перегородки между
	зрительным залом и фойе устанавливается заданием на проектирование.

	7.22. Зал религиозных обрядов следует проектировать единым на здание в
	соответствии с таблицей В.6 Приложения В и рисунком Г.13 Приложения Г (см. СП
	31-103).

	7.23. При оптимальном уровне комфортности проживания класса "О" в составе
	помещений для культурно-массового обслуживания можно дополнительно
	предусматривать картинную галерею, зимний сад и др.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Помещения медицинского обслуживания

	7.24. В зданиях домов-интернатов вместимостью 50 мест и более в составе
	медицинских помещений предусматривают кабинет фельдшера, в зданиях
	вместимостью 100 - 200 мест - кабинет врача вместо кабинета фельдшера в
	соответствии с таблицей В.7 Приложения В.

	Лечебно-трудовые мастерские

	7.25. Число и профиль ЛТМ определяют заданием на проектирование в
	соответствии с таблицей В.8 Приложения В и рисунком Г.15 Приложения Г. Комнату
	мастера следует размещать вблизи мастерской соответствующего профиля.

	Лечебно-трудовые мастерские и учебно-производственные мастерские следует
	размещать на одном этаже, соблюдая требования СНиП 21-01, или размещать в
	отдельных корпусах, соединенных с основным зданием теплым переходом. В
	мастерских, которыми могут пользоваться инвалиды на креслах-колясках, ширину
	основного прохода, а также расстояние между рабочими местами следует принимать
	1,5 - 2 м.

	7.26. В психоневрологическом доме-интернате помещения лечебно-трудовых
	мастерских необходимо проектировать в соответствии с требованиями СП 35-104.
	Состав, площади и профиль таких мастерских и помещений для них следует определять
	заданием на проектирование.

	7.27. Проектировать оборудование индивидуальных рабочих мест или мест
	обслуживания следует с учетом размеров зоны досягаемости на рабочей поверхности
	стола для обеих рук в диапазоне от 0,25 м (от контактной кромки) по глубине и 0,7 м по
	фронту до 0,7 м по глубине и 1,7 м по фронту в зависимости от удаленности и наклона
	туловища в соответствии с требованиями 5.12 СП 35-101.

	Учебно-производственные мастерские

	7.28. Учебно-производственные мастерские в учреждениях рассчитываются на
	лиц, находящихся под наблюдением врача, свободно передвигающихся и
	колясочников, способных к трудовому и профессиональному обучению и желающих
	заняться посильной работой по своей профессии или приобрести новую профессию.
	Ориентировочный состав и площади помещений УПМ представлены в таблице В.9
	Приложения В. Планировочная схема картонажной мастерской приведена на рисунке
	Г.14 Приложения Г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Помещения питания

	7.29. В домах-интернатах проектируют столовые, рассчитанные в целом на
	учреждение. Для учреждений вместимостью до 100 мест рекомендуется подвоз пищи в
	термосах в жилые комнаты или буфетные. Буфетные с кухней-раздаточной
	рассчитывают на жилые группы, в которые из кухни-столовой в буфетные доставляют
	готовые обеды.

	Столовая работает на сырье и полуфабрикатах. Состав и площади помещений
	столовой представлены в таблице В.10 Приложения В. Обеденный зал столовой
	предусматривается для свободно передвигающихся лиц, передвигающихся с трудом и
	контингента, передвигающегося на креслах-колясках (рисунок Г.17 Приложения Г, см.
	также СанПиН 2.3.6.1079).

	Состав и площади помещений столовой рекомендуется принимать по таблице
	В.10 Приложения В.

	7.30. Число мест в обеденном зале следует принимать из расчета односменного
	обслуживания лиц, свободно передвигающихся и передвигающихся на креслах-
	колясках:

	в домах-интернатах общего типа - 90% списочного состава;

	в психоневрологических домах-интернатах - 80% списочного состава.

	Обслуживание должно осуществляться официантами.

	7.31. Число мест в буфетных для лиц, передвигающихся с трудом, временно
	заболевших, следует принимать из расчета одновременного обслуживания
	ориентировочно:

	в домах-интернатах общего типа со специальными отделениями (специальные
	дома-интернаты) для лиц, не способных к частичному самообслуживанию, - 10%;

	в психоневрологических домах-интернатах для лиц, не способных к частичному
	самообслуживанию, нуждающихся в постельном режиме, - 20%.

	Доставка пищи из кухни-столовой на этажи, где расположены буфетные жилых
	отделений, производится с помощью подъемников.

	7.32. При размещении столовой отдельно от здания дома-интерната при входе в
	столовую следует предусматривать вестибюль с гардеробом, уборной и умывальником
	(для мужчин и женщин).

	7.33. Площадь обеденного зала следует принимать на одно место в зале не менее,
	м2: при самообслуживании - 1,8 м2 и 1,4 м2 - при обслуживании официантами в
	соответствии с 2.29 СНиП 2.08.02.

	В специализированных учреждениях площадь залов принимается по заданию на
	проектирование.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Помещения для гимнастики и физкультуры

	7.34. В домах-интернатах для людей старшего возраста и инвалидов следует
	предусматривать гимнастические помещения для корригирующих упражнений и
	физкультурных занятий. Для лиц, практически здоровых и свободно передвигающихся,
	рекомендуется проектировать многоцелевой спортзал.

	В интернатах вместимостью до 200 мест помещение для гимнастики устраивается
	с посменными занятиями. Состав и площади помещений представлены в таблице В.1
	Приложения В и на рисунке Г.16 Приложения Г.

	Физкультурный зал проектируют в соответствии с таблицей В.1 Приложения В по
	заданию на проектирование.

	Административные и служебно-бытовые помещения

	7.35. Административные и служебно-бытовые, а также хозяйственные помещения
	рекомендуется проектировать согласно таблицам В.1, В.11, В.12 Приложения В.

	7.36. Прачечная, стирально-разборочная, прачечная для самообслуживания при
	доме-интернате допускаются в том случае, когда отсутствует возможность стирки белья
	в прачечной населенного пункта.

	Производительность прачечной при доме-интернате следует принимать из
	расчета стирки 1,0 кг сухого белья в сутки на одного проживающего, передвигающегося
	с трудом и нуждающегося в посторонней помощи, пользующегося креслом-коляской, и
	0,5 кг - для остальных категорий проживающих.

	Площадь прачечных, а также площадь кладовых для чистого и грязного белья
	следует принимать согласно таблицам В.1 и В.12 Приложения В.

	7.37. Хозяйственные помещения (центральная бельевая, кладовая, складские
	помещения, блок дезинфекционных камер, прачечная, кладовые инвентаря) следует
	определять в соответствии с таблицами В.1, В.12 Приложения В и заданием на
	проектирование по расчету, исходя из общей вместимости учреждения и местных
	условий.

	Помещения охраны и безопасности

	7.38. Пост милиции следует функционально связывать с изолятором для
	нарушителей порядка, с вестибюльной группой помещений. Число мест в изоляторе
	устанавливают по заданию на проектирование в соответствии с таблицей В.1
	Приложения В.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Инженерно-техническое обеспечение и оборудование

	8.1. Регулирование инженерно-технического обеспечения и инженерного
	оборудования следует осуществлять из единого диспетчерского пункта. Диспетчерское
	инженерное регулирование предусматривается при вместимости учреждения 200 мест
	и более.

	8.2. Внутренний водопровод и канализацию домов-интернатов следует
	проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01. В жилых ячейках при
	установке кранов умывальников и душевых необходимо предусматривать
	термостатические регуляторы, исключающие подачу горячей воды температурой более
	50 °С.

	8.3. В домах-интернатах следует предусматривать вентиляцию с естественным
	побуждением в соответствии со СНиП 41-01. Расход наружного воздуха в жилых
	помещениях и помещениях общественного и административного назначения следует
	принимать согласно СНиП 41-01, таблица М.1.

	8.4. При использовании звуковой сигнализации места для инвалидов с дефектами
	слуха в общественных помещениях, аудиториях, зрительном зале следует размещать на
	расстоянии не более 10 м от источника звука или оборудовать специальными
	переносными приборами усиления звука.

	Требования к необходимой звуковой, световой, тактильной информации,
	устанавливаемой в помещениях, следует предусматривать в соответствии с 3.51, 3.57
	СНиП 35-01.

	8.5. Надежность электроснабжения электроприемников (кроме устройств
	противопожарной защиты) должна соответствовать II степени в соответствии с
	требованиями СП 31-110.

	8.6. Жилые комнаты, помещения отдыха и общественные помещения с
	постоянным пребыванием людей, а также пост милиции, мастерские учебно-
	производственные, лечебно-трудовые и помещения администрации следует
	радиофицировать.

	8.7. Телефоны устанавливают в кабинетах врачей, старшей медсестры, на посту
	старшей медсестры, в кабинете директора и заместителя директора по хозяйственной
	части, в помещении поста милиции, бухгалтерии. Телефоны-автоматы следует
	устанавливать в вестибюле и на каждом этаже учреждения.

	8.8. В домах-интернатах на 100 мест и более следует предусматривать внутреннее
	устройство телефонной связи в зависимости от возможности местной телефонной
	сети. Телефоны с выходом в городскую сеть должны размещаться в кабинете директора

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и в вестибюле. Перечень других помещений, в которых устанавливают телефоны,
	определяется заданием на проектирование.

	8.9. Коллективный прием телевидения следует предусматривать в жилых
	комнатах, комнатах отдыха, зрительном зале, фойе в домах-интернатах общего типа и
	специальных домах-интернатах. В специальных домах-интернатах и домах-интернатах
	общего типа со специальными отделениями устанавливают телевизоры в помещении
	поста милиции.

	В психоневрологических домах-интернатах установку телевизоров следует
	предусматривать в комнатах отдыха, в одной из комнат кружковых занятий и в
	зрительном зале.

	8.10. Аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение устраивают в
	соответствии с требованиями СП 31-110.

	Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы,
	обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении
	максимального уровня звука в помещении на 5 дБА - согласно 3.55 СНиП 35-01, НПБ
	88.

	Аварийное освещение должно выполняться в помещениях вестибюля, гардероба,
	постов охраны, пожарного поста, аппаратной управления, звукоаппаратной,
	телефонной станции (СНиП 23-05).

	8.11. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях,
	где возможно пребывание не менее 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и
	других путях эвакуации согласно СП 31-110.

	8.12. Для вызова дежурного персонала следует предусматривать сигнализацию
	(звуковую или световую). Одну кнопку вызова устанавливают у изголовья каждой
	кровати в жилой комнате, а также в комнатах отдыха, обеденном и зрительном залах,
	лечебно-трудовых и учебно-производственных мастерских, уборных и ванных
	комнатах. В психоневрологических домах-интернатах одна кнопка вызова
	предусматривается на каждую жилую комнату, обеденный и зрительный залы,
	лечебно-трудовую мастерскую, общие санузлы и вестибюли. Сигналы вызова должны
	поступать в помещение дежурного персонала.

	Приложение А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(справочное)

	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ
	СП

	СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий

	СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
	сельских поселений

	СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения

	СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

	СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение

	СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

	СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
	населения

	СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

	СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов

	СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
	общественных зданий

	СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
	маломобильных групп населения. Общие положения

	СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными
	инвалидам

	СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов

	СП 35-114-2003. Реконструкция и приспособление зданий для учреждений
	социального обслуживания пожилых людей

	НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
	проектирования

	НПБ 250-97. Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и
	сооружениях. Общие технические требования

	ГОСТ Р 51630-2000. Платформы подъемные с вертикальным и наклонным
	перемещением для инвалидов. Технические требования доступности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ Р 51631-2000. Лифты пассажирские. Технические требования доступности
	для инвалидов

	СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
	зданиям и помещениям

	СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к
	организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
	пищевых продуктов и продовольственного сырья.

	Приложение Б

	(справочное)

	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Дом-интернат общего типа - учреждение, предназначенное для стационарного
	проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и
	медицинской помощи.

	Дом-интернат психоневрологический - учреждение, предназначенное для
	стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в
	социальной и психологической поддержке, психиатрической помощи и в
	соответствующем медицинском уходе.

	Дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение,
	предназначенное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из
	мест заключения и нарушителей общественного порядка из общих отделений.
	Учреждение включает помещения, аналогичные интернату общего типа, также
	помещения охраны и безопасности, изолятор для нарушителей порядка, кабинеты
	нарколога и психолога.

	Жилое отделение - функциональный элемент, состоящий из жилых групп (от 2 до
	4) и общественных помещений в составе отделения.

	Жилая группа - элемент жилого отделения, включающий в свой состав
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	однородные жилые ячейки, коммуникационные и общественные помещения
	внутригруппового пользования (вместимость жилой группы до 20 чел.). Жилые
	группы, рассчитанные для различных категорий проживающих, называются
	комплексными (в отличие от однородных жилых групп).

	Жилая ячейка - функциональный элемент дома-интерната, состоящий из жилых и
	подсобных комнат для заселения определенного числа проживающих (от 2 до 6 чел.) в
	зависимости от типа учреждений.

	Комната социально-бытовой адаптации - помещение для оказания
	психологической помощи лицам, оказавшимся в затрудненных жизненных ситуациях с
	полной или частичной потерей трудоспособности, и возвращение их к обычным
	социальным условиям общества.

	Лица старшего возраста - женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.

	Функциональная зона - пространство, характеризующееся определенными
	общими признаками, связанными с какой-либо деятельностью, например, зона у стола,
	зона проезда на кресле-коляске по коридору и т.д.

	Приложение В

	(рекомендуемое)

	СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ОСНОВНЫХ ГРУПП ПОМЕЩЕНИЙ ДОМОВ-
	ИНТЕРНАТОВ

	Таблица В.1

	Общая группа помещений для домов-интернатов

	--------------------T---------------------------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     Помещения     	¦	           Площадь помещений, м2, класса           	¦

	¦	                   	+-------------------------T-------------------------+

	¦	                   	¦	           "М"           	¦	           "О"           	¦

	¦	                   	+-------------------------+-------------------------+

	¦	                   	¦	         при вместимости учреждения, место         	¦

	¦	                   	+-------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	                   	¦	  50   	¦	  100   	¦	  200   	¦	  50   	¦	  100   	¦	   200  	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Вестибюль, гардероб	¦	30,0   	¦	40,0    	¦	70,0    	¦	40,0   	¦	80,0    	¦	100,0   	¦

	¦	для посетителей,   	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	пост дежурного     	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Пост охранника     	¦	9,0    	¦	9,0     	¦	9,0     	¦	9,0    	¦	9,0     	¦	9,0     	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Пост милиции <*>   	¦	14,0   	¦	14,0    	¦	14,0    	¦	14,0   	¦	14,0    	¦	14,0    	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Изолятор для       	¦	      4,5 м2/место       	¦	            -            	¦

	¦	нарушителей порядка	¦	                         	¦	                         	¦

	+-------------------+-------T--------T--------+-------T--------T--------+

	¦	Торговый киоск     	¦	-      	¦	4,0     	¦	4,0     	¦	4,0    	¦	4,0     	¦	4,0     	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Комната приема     	¦	12,0   	¦	12,0    	¦	20,0    	¦	12,0   	¦	12,0    	¦	24,0    	¦

	¦	гостей             	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Телефоны-автоматы  	¦	1,5    	¦	1,5     	¦	1,5     	¦	1,5    	¦	1,5     	¦	1,5     	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Уборные при вести- 	¦	3,0    	¦	6,0     	¦	8,0     	¦	3,0    	¦	6,0     	¦	8,0     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	бюле               	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Комната социально- 	¦	16     	¦	20      	¦	40      	¦	18     	¦	30      	¦	60      	¦

	¦	бытовой адаптации  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Кабинет заведующего	¦	16     	¦	16      	¦	16      	¦	18     	¦	18      	¦	18      	¦

	¦	при комнате        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	социально-бытовой  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	адаптации          	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Прачечная:         	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 стиральная-разбо- 	¦	12     	¦	18      	¦	20      	¦	12     	¦	18      	¦	20      	¦

	¦	рочная             	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 сушильно-гладиль- 	¦	10     	¦	12      	¦	12      	¦	10     	¦	12      	¦	12      	¦

	¦	ная                	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 хозяйственная кла-	¦	(7 x 2)	¦	(9 x 2) 	¦	(9 x 2) 	¦	(7 x 2)	¦	(9 x 2) 	¦	(9 x 2) 	¦

	¦	довая (помещение)  	¦	14     	¦	18      	¦	18      	¦	14     	¦	18      	¦	18      	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Помещения:         	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 для занятий гимна-	¦	            81, одно помещение на здание           	¦

	¦	стикой и физкульту-	¦	                                                   	¦

	¦	рой <**>           	¦	                                                   	¦

	¦	 раздевалка        	¦	14,5   	¦	14,5 x 2	¦	14,5 x 2	¦	14,5   	¦	14,5 x 2	¦	14,5 x 2	¦

	¦	 санузел           	¦	3,2    	¦	3,2 x 2 	¦	3,2 x 2 	¦	3,2    	¦	3,2 x 2 	¦	3,2 x 2 	¦

	¦	 комната для хране-	¦	6,5    	¦	6,5     	¦	6,5     	¦	6,5    	¦	6,5     	¦	6,5     	¦

	¦	ния спортинвентаря 	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	<**>               	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 санузел для инва- 	¦	4      	¦	4 x 2   	¦	4 x 2   	¦	4      	¦	4 x 2   	¦	4 x 2   	¦

	¦	лидов на креслах-  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	колясках           	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 душевая           	¦	6,5    	¦	6,5     	¦	6,5     	¦	6,5    	¦	6,5     	¦	6,5     	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Комната тренера    	¦	8      	¦	8       	¦	8       	¦	8      	¦	8       	¦	8       	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Отапливаемые       	¦	           0,8 на каждого передвигающегося         	¦

	¦	стоянки для кресел-	¦	          на кресле-коляске, но не менее 10        	¦

	¦	колясок            	¦	                                                   	¦

	+-------------------+-------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	Мастерская ремонта 	¦	7      	¦	7       	¦	7       	¦	7      	¦	7       	¦	7       	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Кладовая запчастей 	¦	7      	¦	7       	¦	7       	¦	7      	¦	7       	¦	7       	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Многоцелевой       	¦	-      	¦	288     	¦	288     	¦	       По заданию        	¦

	¦	спортзал размером  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	    на проектирование    	¦

	¦	12 x 24 м          	¦	       	¦	        	¦	        	¦	                         	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------------------------+

	¦	Кладовая для хране-	¦	-      	¦	16      	¦	16      	¦	          То же          	¦

	¦	ния спортивного    	¦	       	¦	        	¦	        	¦	                         	¦

	¦	инвентаря          	¦	       	¦	        	¦	        	¦	                         	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------------------------+

	¦	Раздевальные для   	¦	-      	¦	По 2 рожка и     	¦	            "            	¦

	¦	мужчин и женщин    	¦	       	¦	одному унитазу   	¦	                         	¦

	¦	с душевыми и       	¦	       	¦	на каждую        	¦	                         	¦

	¦	санитарными узлами 	¦	       	¦	раздевалку       	¦	                         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------------+-------+--------T--------+-------------------------+

	¦	Комната методиста  	¦	-      	¦	12      	¦	12      	¦	            "            	¦

	+-------------------+-------+--------+--------+-------------------------+

	¦	   <*>  Помещения предусматривают в специальных домах-интернатах       	¦

	¦	(специальных отделениях).                                              	¦

	¦	   <**> Для зданий с промежуточной вместимостью. Число помещений       	¦

	¦	и площади устанавливают по заданию на проектирование.                  	¦

	L------------------------------------------------------------------------

	Таблица В.2

	Приемно-карантинное отделение <*>

	------------------------------------------T------------T---------¬

	¦	                Помещения                	¦	Площадь, м2,	¦	  Число  	¦

	¦	                                         	¦	  не менее  	¦	помещений	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	1. Вестибюль-ожидальная с уборной        	¦	12          	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	2. Смотровая-ожидальная (с санузлом)     	¦	10 + 10     	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	3. Санитарное помещение                  	¦	6           	¦	1        	¦

	¦	     раздевальная                        	¦	14          	¦	1        	¦

	¦	     ванная с душем и подъемником        	¦	6           	¦	1        	¦

	¦	     одевальная                          	¦	6           	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4. Палата-изолятор одноместная со шлюзом 	¦	14          	¦	2        	¦

	¦	и санузлом                               	¦	            	¦	         	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	5. Палата на 4 койки со шлюзом и санузлом	¦	42          	¦	2        	¦

	¦	(9 x 4 + 3 + 3)                          	¦	            	¦	         	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	6. Процедурная                           	¦	12          	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	7. Комната персонала                     	¦	10          	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	8. Помещение для хранения предметов      	¦	4           	¦	1        	¦

	¦	уборки с поливочным краном и сушкой      	¦	            	¦	         	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	9. Уборная для пациентов                 	¦	3           	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	10. Уборная для персонала                	¦	3           	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	11. Место для хранения каталок           	¦	2           	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	12. Буфет-пост                           	¦	4           	¦	1        	¦

	+-----------------------------------------+------------+---------+

	¦	   <*> Использованы данные МГСН 4.03, таблица 5.4.              	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.3

	Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, свободно передвигающихся,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	практически здоровых, в домах-интернатах общего типа, специальных домах-
	интернатах (специальных отделениях) <*>

	----------------T--------T-----------T---------------------------¬

	¦	   Помещения   	¦	Число   	¦	Площадь, м2	¦	        Оборудование       	¦

	¦	               	¦	помеще- 	¦	           	¦	                           	¦

	¦	               	¦	ний     	¦	           	¦	                           	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	1. Жилая ячейка	¦	По зада-	¦	           	¦	                           	¦

	¦	типа ЖЯ-1:     	¦	нию на  	¦	           	¦	                           	¦

	¦	  жилая комната	¦	проекти-	¦	14,6       	¦	Деревянная кровать, при-   	¦

	¦	на 1 чел.      	¦	рование 	¦	           	¦	кроватная тумбочка, стол,  	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	2 стула, кресло, торшер    	¦

	¦	  то же, на    	¦	        	¦	16,0       	¦	2 деревянные кровати,      	¦

	¦	2 чел.         	¦	        	¦	           	¦	2 прикроватные тумбочки,   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	стол, 3 стула, торшер      	¦

	¦	  прихожая     	¦	        	¦	Не менее 4 	¦	Вешалка для одежды, зер-   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	кало, электрохолодильник   	¦

	¦	  совмещенный  	¦	        	¦	4,5        	¦	Унитаз, умывальник, душе-  	¦

	¦	санузел        	¦	        	¦	           	¦	вой поддон или напольный   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	душ, откидная скамейка,    	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	полотенцесушитель, зеркало 	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	с полочкой, поручни,       	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	кронштейн для одежды       	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	и полотенец, корзина для   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	мусора. Обеспечить воз-    	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	можность установки ванны   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  встроенный   	¦	        	¦	0,6        	¦	Одно отделение оборудуется 	¦

	¦	шкаф для одеж- 	¦	        	¦	           	¦	полкой для головных уборов 	¦

	¦	ды, белья,     	¦	        	¦	           	¦	и штангой для одежды,      	¦

	¦	обуви и личных 	¦	        	¦	           	¦	другое - полками для белья.	¦

	¦	вещей с двумя  	¦	        	¦	           	¦	Размер шкафа 60 x 100 см   	¦

	¦	отделениями    	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	  лоджия       	¦	        	¦	           	¦	Раскладушка, навесной сто- 	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	лик, крючки для натягивания	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	веревки для сушки мелких   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	личных вещей (на уровне    	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	перил)                     	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	2. Жилая ячейка	¦	По зада-	¦	           	¦	                           	¦

	¦	типа ЖЯ-2:     	¦	нию на  	¦	           	¦	                           	¦

	¦	  жилая комната	¦	проекти-	¦	16,0       	¦	Две деревянные кровати с   	¦

	¦	на 2 чел.      	¦	рование 	¦	           	¦	прикроватными тумбочками,  	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	стол, 3 стула, 2 кресла,   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	торшер                     	¦

	¦	  прихожая     	¦	        	¦	Не менее 4 	¦	Вешалка для одежды,        	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	зеркало, электрохолодильник	¦

	¦	  совмещенный  	¦	        	¦	4,5        	¦	Унитаз, умывальник, душевой	¦

	¦	санузел        	¦	        	¦	           	¦	поддон или напольный душ,  	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	откидная скамейка, полотен-	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	цесушитель, зеркало с      	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	полочкой, поручни, крон-   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	штейн для одежды и полоте- 	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	нец, корзина для мусора    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	3. Жилая ячейка	¦	По зада-	¦	           	¦	                           	¦

	¦	типа ЖЯ-3:     	¦	нию на  	¦	           	¦	                           	¦

	¦	  жилая комната	¦	проекти-	¦	16,0       	¦	2 кровати с прикроватными  	¦

	¦	на 2 чел.      	¦	рование 	¦	           	¦	тумбочками, стол, 2 стула, 	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	кресло, торшер             	¦

	¦	  то же, на    	¦	        	¦	18,0       	¦	3 кровати с прикроватными  	¦

	¦	3 чел.         	¦	        	¦	           	¦	тумбочками, стол, 3 стула, 	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	кресло, торшер             	¦

	¦	  прихожая     	¦	1       	¦	Не менее 4 	¦	Вешалка для одежды, зер-   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	кало, столик для телефона, 	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	холодильник                	¦

	¦	  совмещенный  	¦	1       	¦	4,5        	¦	Унитаз, умывальник, душ,   	¦

	¦	санузел        	¦	        	¦	           	¦	оборудование, аналогичное  	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	оборудованию ЖЯ-2          	¦

	¦	  встроенный   	¦	1       	¦	0,6 м2/чел.	¦	По заданию на проектирова- 	¦

	¦	шкаф для одеж- 	¦	        	¦	           	¦	ние                        	¦

	¦	ды, белья,     	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	обуви          	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	  лоджия       	¦	        	¦	1 м2/чел.  	¦	То же                      	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	               Общие помещения на 3 - 4 жилые ячейки            	¦

	+---------------T--------T-----------T---------------------------+

	¦	4. Комната     	¦	1       	¦	12         	¦	Кушетка, стол медсестры,   	¦

	¦	дежурной       	¦	        	¦	           	¦	шкаф для хранения          	¦

	¦	медсестры      	¦	        	¦	           	¦	медикаментов               	¦

	¦	(процедурная)  	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	5. Комната     	¦	1       	¦	10         	¦	Стол, стул, шкаф для       	¦

	¦	сестры-хозяйки 	¦	        	¦	           	¦	хранения белья             	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	6. Гостиная -  	¦	1       	¦	8 - 12     	¦	Кресла с высокими сиденьями	¦

	¦	комната отдыха 	¦	        	¦	           	¦	и подлокотниками, подставки	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	для ног, стол, журнальный  	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	столик, телевизор, стол-   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	подставка под телевизор    	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	7. Кухня-      	¦	Одна на 	¦	Не менее 12	¦	Электроплита, мойка,       	¦

	¦	буфетная       	¦	жилую   	¦	           	¦	рабочий стол, навесной     	¦

	¦	               	¦	группу  	¦	           	¦	шкаф-полка, холодильник,   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	электросамовар, ведро для  	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	отходов, обеденный стол,   	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	4 стула                    	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	8. Моечная с   	¦	Одна на 	¦	           	¦	                           	¦

	¦	местами для:   	¦	2 - 3   	¦	           	¦	                           	¦

	¦	  а) мытья и   	¦	жилые   	¦	8          	¦	Установка для мойки суден, 	¦

	¦	стерилизации   	¦	группы  	¦	           	¦	слив больничный, мойка для 	¦

	¦	суден, мытья и 	¦	        	¦	           	¦	клеенок, стол производст-  	¦

	¦	сушки клеенок  	¦	        	¦	           	¦	венный, ванна керамическая,	¦

	¦	  б) хранения  	¦	        	¦	3          	¦	умывальник, зеркало с      	¦

	¦	предметов      	¦	        	¦	           	¦	полочкой, вешалка для      	¦

	¦	уборки         	¦	        	¦	           	¦	полотенец, шкаф для суден, 	¦

	¦	  в) сортиров- 	¦	        	¦	5          	¦	тележка                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ки, заполаски- 	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	вания особо    	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	грязного белья,	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	сушки и времен-	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	ного хранения  	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	грязного белья 	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	9. Кладовая    	¦	Одна на 	¦	4          	¦	Стеллаж, полки или шкаф    	¦

	¦	чистого белья  	¦	2 - 3   	¦	           	¦	                           	¦

	¦	               	¦	жилые   	¦	           	¦	                           	¦

	¦	               	¦	группы  	¦	           	¦	                           	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	10. Комната для	¦	На жилую	¦	8,0        	¦	Кресла, стол, диван, шкаф, 	¦

	¦	персонала с    	¦	группу  	¦	           	¦	вешалка, зеркало, унитаз,  	¦

	¦	прихожей и     	¦	        	¦	           	¦	умывальник, душевой поддон,	¦

	¦	санузлом       	¦	        	¦	           	¦	зеркало с полочкой, вешалка	¦

	¦	               	¦	        	¦	           	¦	для полотенца              	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	11. Постирочная	¦	Одна на 	¦	8,0        	¦	Небольшая стиральная машина	¦

	¦	для мелких     	¦	жилое   	¦	           	¦	с отжимом, большая мойка   	¦

	¦	личных вещей с 	¦	отде-   	¦	           	¦	с двумя камерами, шкаф для 	¦

	¦	местами для    	¦	ление   	¦	           	¦	сушки, гладильные приборы  	¦

	¦	сушки и        	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	глажения       	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	12. Помещение  	¦	Одно на 	¦	12,0       	¦	По заданию на проектирова- 	¦

	¦	для сушки одеж-	¦	2 - 3   	¦	           	¦	ние                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ды и обуви,    	¦	жилые   	¦	           	¦	                           	¦

	¦	хранения       	¦	ячейки  	¦	           	¦	                           	¦

	¦	уборочного     	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	¦	инвентаря      	¦	        	¦	           	¦	                           	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	13. Комната    	¦	На отде-	¦	8,0        	¦	То же                      	¦

	¦	персонала      	¦	ление   	¦	           	¦	                           	¦

	+---------------+--------+-----------+---------------------------+

	¦	   <*>   Использованы  данные  МГСН  4.03,  таблица 5.2, а также	¦

	¦	данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных	¦

	¦	проектов   домов-интернатов   для   людей   старшего   возраста,	¦

	¦	инвалидов,   ветеранов   труда   производственных   объединений,	¦

	¦	психоневрологических интернатов", таблицы 6 и 7.                	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.4

	Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, передвигающихся с трудом,
	нуждающихся в посторонней помощи, пользующихся креслами-колясками, в
	домах-интернатах общего типа, специальных домах-интернатах (специальных
	отделениях) <*>

	----------------------------T------------------------------------¬

	¦	          Помещения        	¦	  Площадь помещений жилых групп, м2 	¦

	¦	                           	+--------T--------T------------------+

	¦	                           	¦	для сво-	¦	для пе- 	¦	для нуждающихся   	¦

	¦	                           	¦	бодно   	¦	редвига-	¦	в посторонней     	¦

	¦	                           	¦	передви-	¦	ющихся  	¦	помощи, передвига-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                           	¦	гающихся	¦	с трудом	¦	ющихся на креслах-	¦

	¦	                           	¦	        	¦	        	¦	колясках          	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	1. Жилая ячейка типа ЖЯ-4: 	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	   жилые комнаты на 2 чел. 	¦	16,0    	¦	16,0    	¦	-                 	¦

	¦	   то же, на 3 чел.        	¦	20,0    	¦	20,0    	¦	24,0              	¦

	¦	                           	+--------+--------+------------------+

	¦	   прихожая                	¦	              Не менее 4            	¦

	¦	                           	+--------T--------T------------------+

	¦	   совмещенный санузел     	¦	5,5     	¦	5,5     	¦	5,5               	¦

	¦	   раздельный санузел      	¦	7,5     	¦	7,5     	¦	7,5               	¦

	¦	(вариант)                  	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	   встроенный шкаф для     	¦	0,6     	¦	0,6     	¦	0,6               	¦

	¦	хранения белья, одежды     	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	и личных вещей (на 1 чел.) 	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	              Общие помещения на 3 - 4 жилые ячейки             	¦

	+---------------------------T--------T--------T------------------+

	¦	2. Комната дежурной        	¦	12      	¦	12      	¦	12                	¦

	¦	медсестры (процедурная)    	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	3. Комната персонала       	¦	8       	¦	8       	¦	8                 	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	4. Комната сестры-хозяйки  	¦	10      	¦	10      	¦	10                	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	5. Гостиная                	¦	8 - 12  	¦	8 - 12  	¦	8 - 12            	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	6. Буфетная                	¦	0,6     	¦	0,6     	¦	0,8               	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	7. Кухня-раздаточная       	¦	14      	¦	14      	¦	14                	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	8. Ванная с раздевальной   	¦	12      	¦	12      	¦	12                	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	9. Душевые кабины с местами	¦	3,0     	¦	6,0     	¦	6,0               	¦

	¦	для раздевания             	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	10. Санитарная комната с   	¦	15      	¦	16      	¦	16                	¦

	¦	местами для мойки суден и  	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	клеенок, временного хране- 	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	ния грязного белья, запо-  	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	ласкивания и сушки особо   	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	грязного белья, хранения   	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	уборочного инвентаря       	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	11. Помещение для бытовых  	¦	12      	¦	12      	¦	12                	¦

	¦	нужд с местами для стирки  	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	и сушки мелких вещей, сушки	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	одежды и обуви, хранения   	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	уборочного инвентаря       	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	12. Кладовая чистого белья 	¦	2       	¦	4       	¦	2                 	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	13. Санитарный узел для    	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	персонала:                 	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    уборная, с умывальником	¦	3       	¦	3       	¦	3                 	¦

	¦	    душ                    	¦	2,5     	¦	2,5     	¦	2,5               	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	14. Комната для глажения   	¦	6       	¦	6       	¦	8                 	¦

	¦	белья и одежды             	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	15. Кабина гигиенического  	¦	7       	¦	7       	¦	7                 	¦

	¦	душа с местом для раздева- 	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	¦	ния                        	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	16. Клизменная             	¦	8       	¦	8       	¦	8                 	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	17. Место для каталок и    	¦	4       	¦	4       	¦	4                 	¦

	¦	кресел-колясок             	¦	        	¦	        	¦	                  	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	Итого:                     	¦	184,7   	¦	190,7   	¦	178,9             	¦

	+---------------------------+--------+--------+------------------+

	¦	   <*>  Использованы  данные  "Программы  задания  на разработку	¦

	¦	типовых  и  индивидуальных  проектов  домов-интернатов для людей	¦

	¦	старшего  возраста,  инвалидов, ветеранов труда производственных	¦

	¦	объединений,  психоневрологических  интернатов",  таблицы  6, 7,	¦

	¦	а  также  Постановления  Правительства  Российской  Федерации от	¦

	¦	15.04.1998  N 338   (в   ред.  Постановления   Правительства  РФ	¦

	¦	от 06.07.1999 N 750), пп. 1, 2, 3.                              	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица В.5

	Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, свободно передвигающихся,
	нуждающихся в реабилитации, передвигающихся с трудом, нуждающихся в
	посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках, в
	психоневрологических домах-интернатах <*>

	----------------------------------T------------------------------¬

	¦	             Помещения           	¦	     Площадь помещений, м2    	¦

	¦	                                 	+---------T--------T-----------+

	¦	                                 	¦	для лиц, 	¦	для лиц,	¦	для лиц,   	¦

	¦	                                 	¦	свободно 	¦	передви-	¦	нуждающихся	¦

	¦	                                 	¦	передви- 	¦	гающихся	¦	в посторон-	¦

	¦	                                 	¦	гающихся 	¦	с трудом	¦	ней помощи,	¦

	¦	                                 	¦	         	¦	        	¦	передвига- 	¦

	¦	                                 	¦	         	¦	        	¦	ющихся на  	¦

	¦	                                 	¦	         	¦	        	¦	креслах-   	¦

	¦	                                 	¦	         	¦	        	¦	колясках   	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	1. Жилая ячейка типа ЖЯ-5:       	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	   жилые комнаты на 4 чел.       	¦	34,0     	¦	34,0    	¦	34,0       	¦

	¦	   прихожая                      	¦	         Не менее 4           	¦

	¦	   раздельный санузел (унитаз,   	¦	6,0      	¦	6,0     	¦	-          	¦

	¦	биде или писсуар), душевой поддон	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	(или ванна), умывальник          	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	   совмещенный санузел, унитаз,  	¦	-        	¦	-       	¦	18         	¦

	¦	биде (или писсуар), слив, ванна, 	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	два умывальника, стеллаж         	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для суден, ванна для дезобработки	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	и мытья клеенок                  	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	    встроенный шкаф для хранения 	¦	0,6      	¦	0,6     	¦	0,6        	¦

	¦	белья, одежды, личных вещей      	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	(м2/чел.)                        	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	    буфетная                     	¦	-        	¦	4       	¦	4          	¦

	¦	    кухня-раздаточная            	¦	-        	¦	8       	¦	8          	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	2. Жилая ячейка типа ЖЯ-6:       	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	   жилые комнаты на 4 чел.       	¦	-        	¦	34,0    	¦	34,0       	¦

	¦	   то же, на 6 чел.              	¦	-        	¦	42,0    	¦	42,0       	¦

	¦	   прихожая                      	¦	-        	¦	6,0     	¦	6,0        	¦

	¦	   совмещенный санузел, унитаз,  	¦	-        	¦	18,0    	¦	18,0       	¦

	¦	биде (или писсуар), слив, ванна, 	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	два умывальника, стеллаж для     	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	суден, ванна для дезобработки    	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	и мытья клеенок                  	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	    встроенный шкаф для хранения 	¦	-        	¦	0,6     	¦	0,6        	¦

	¦	белья, одежды, личных вещей      	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	(м2/чел.)                        	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	    буфетная                     	¦	-        	¦	4,0     	¦	4,0        	¦

	¦	    кухня-раздаточная            	¦	-        	¦	8,0     	¦	12,0       	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	              Общие помещения на 4 - 6 жилых групп              	¦

	+---------------------------------T---------T--------T-----------+

	¦	3. Кабинет врача-психиатра       	¦	12,0     	¦	12,0    	¦	12,0       	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4. Комната дежурной медсестры    	¦	12,0     	¦	12,0    	¦	12,0       	¦

	¦	(процедурная)                    	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	5. Гостиная                      	¦	18       	¦	18      	¦	18         	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	6. Процедурная аминозиновая      	¦	18       	¦	18      	¦	18         	¦

	¦	с подготовительной               	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	7. Комната персонала             	¦	10       	¦	10      	¦	10         	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	8. Комната для кружковых занятий 	¦	18       	¦	18      	¦	-          	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	9. Комнаты для занятий трудом    	¦	-        	¦	38 + 12 	¦	-          	¦

	¦	ориентировочно на 8 - 10 чел.    	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	и для инструктора                	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	10. Комната сестры-хозяйки       	¦	10       	¦	10      	¦	10         	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	11. Помещения для глажения белья 	¦	6        	¦	6       	¦	6          	¦

	¦	и одежды                         	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	12. Санитарные узлы (мужской и   	¦	12       	¦	12      	¦	12         	¦

	¦	женский) для персонала: уборная  	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	(1 кабина), душ (1 кабина)       	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	13. Клизменная                   	¦	8        	¦	8       	¦	8          	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	14. Место для хранения каталок и 	¦	4        	¦	4       	¦	4          	¦

	¦	кресел-колясок                   	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	15. Помещения для бытовых нужд   	¦	12,0     	¦	12,0    	¦	6,0        	¦

	¦	с местом для стирки и сушки мел- 	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	ких вещей, сушки одежды и обуви, 	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	хранения уборочного инвентаря    	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	16. Санитарная комната с местами 	¦	-        	¦	16,0    	¦	16,0       	¦

	¦	для мойки суден и клеенок,       	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	заполаскивания особо грязного    	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	белья, хранения уборочного       	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	¦	инвентаря                        	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	17. Кладовая чистого белья       	¦	2,0      	¦	2,0     	¦	4,0        	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	18. Ванная комната               	¦	6,0      	¦	12,0    	¦	12,0       	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	19. Комната санитарки            	¦	10,0     	¦	10,0    	¦	10,0       	¦

	¦	(круглосуточный пост)            	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	20. Кабина гигиенического душа   	¦	7,0      	¦	7,0     	¦	7,0        	¦

	¦	с местом для раздевания          	¦	         	¦	        	¦	           	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	Итого:                           	¦	209,6    	¦	406,2   	¦	350,2      	¦

	+---------------------------------+---------+--------+-----------+

	¦	   <*>  Использованы  данные  "Программы  задания  на разработку	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	типовых  и  индивидуальных  проектов  домов-интернатов для людей	¦

	¦	старшего  возраста,  инвалидов, ветеранов труда производственных	¦

	¦	объединений,   психоневрологических  интернатов",  таблицы 6, 7,	¦

	¦	а также 3.67 СНиП 35-01.                                        	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.6

	Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания <*>

	---------------------T------------------------T----------------------¬

	¦	      Помещения     	¦	  Дом-интернат общего   	¦	     Дом-интернат     	¦

	¦	                    	¦	   типа, специальный    	¦	 психоневрологический 	¦

	¦	                    	¦	     дом-интернат       	¦	                      	¦

	¦	                    	¦	(специальное отделение) 	¦	                      	¦

	¦	                    	+------------------------+----------------------+

	¦	                    	¦	    площадь помещений, м2, при вместимости     	¦

	¦	                    	¦	             учреждения, место <**>            	¦

	¦	                    	+-------T-------T-------T-------T-------T-------+

	¦	                    	¦	  50   	¦	  100  	¦	  200  	¦	  50   	¦	  100  	¦	  200  	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Зрительный зал      	¦	40     	¦	60     	¦	70     	¦	30     	¦	40     	¦	60     	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Эстрада при зале    	¦	-      	¦	30     	¦	30     	¦	-      	¦	30     	¦	30     	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Фойе                	¦	15     	¦	30     	¦	38     	¦	15     	¦	30     	¦	30     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Комнаты с уборной   	¦	20     	¦	12 + 12	¦	12 + 12	¦	20     	¦	12 + 12	¦	12 + 12	¦

	¦	(унитаз, умывальник)	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	для артистов        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Кладовая инвентаря  	¦	4      	¦	8      	¦	8      	¦	4      	¦	8      	¦	8      	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Кинопроекционная    	¦	10     	¦	10     	¦	10     	¦	10     	¦	10     	¦	10     	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Радиоузел           	¦	-      	¦	8      	¦	8      	¦	-      	¦	8      	¦	8      	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Библиотека-читальня 	¦	18 + 24	¦	30 + 18	¦	30 + 18	¦	24 + 18	¦	36 + 18	¦	30 + 18	¦

	¦	с книгохранилищем   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Комната для кружко- 	¦	18     	¦	24     	¦	24     	¦	18     	¦	24     	¦	24     	¦

	¦	вых занятий         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Комната для         	¦	18     	¦	24     	¦	24     	¦	18     	¦	24     	¦	24     	¦

	¦	музыкальных занятий 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Уборные при фойе    	¦	2      	¦	3      	¦	3      	¦	2      	¦	3      	¦	3      	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Помещение религиоз- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	ных обрядов для     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	христианских        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	конфессий:          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  зал для молитвен- 	¦	40     	¦	60     	¦	120    	¦	40     	¦	60     	¦	120    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ного собрания       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Подсобные помещения:	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  комната (келья)   	¦	7,5    	¦	7,5    	¦	7,5    	¦	7,5    	¦	7,5    	¦	7,5    	¦

	¦	для священнослужи-  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	теля                	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  санузел           	¦	3      	¦	3      	¦	3      	¦	3      	¦	3      	¦	3      	¦

	¦	  передняя          	¦	2,1    	¦	2,1    	¦	2,1    	¦	2,1    	¦	2,1    	¦	2,1    	¦

	¦	  кладовая          	¦	3,3    	¦	3,3    	¦	3,3    	¦	3,3    	¦	3,3    	¦	3,3    	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	Итого:              	¦	224,9  	¦	344,9  	¦	422,9  	¦	214,9  	¦	330,9  	¦	404,9  	¦

	+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   <*>  Использованы данные МГСН 4.03, приложение 2 (справочное),   	¦

	¦	а  также   данные   "Программы  задания  на  разработку  типовых    	¦

	¦	и индивидуальных  проектов  домов-интернатов  для людей старшего    	¦

	¦	возраста,   инвалидов,    ветеранов    труда    производственных    	¦

	¦	объединений,  психоневрологических   интернатов",   приложение 2    	¦

	¦	(обязательное).                                                     	¦

	¦	   <**>  Для зданий с промежуточной вместимостью число помещений    	¦

	¦	и  площади  устанавливают заданием  на  проектирование  с учетом    	¦

	¦	требований данного СП.                                              	¦

	L---------------------------------------------------------------------

	Таблица В.7

	Состав и площади помещений медицинского обслуживания <*> (дом-интернат
	общего типа; специальный дом-интернат (специальное отделение); дом-интернат
	психоневрологический)
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------------------T--------------------¬

	¦	                 Помещения                 	¦	 Площадь помещений, 	¦

	¦	                                           	¦	м2, при вместимости 	¦

	¦	                                           	¦	 учреждения, место  	¦

	¦	                                           	+------T------T------+

	¦	                                           	¦	  50  	¦	 100  	¦	  200 	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	1. Кабинеты врачей и медсестер             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет заведующего медпунктом, главного   	¦	16    	¦	16    	¦	18    	¦

	¦	врача                                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет зам. главврача, врача-терапевта    	¦	-     	¦	12    	¦	12    	¦

	¦	Кабинет старшей медсестры и врачей-        	¦	-     	¦	12 + 8	¦	12 + 8	¦

	¦	консультантов (лоринголога, офтальмолога)  	¦	-     	¦	18    	¦	18    	¦

	¦	Стоматологический кабинет                  	¦	-     	¦	-     	¦	14    	¦

	¦	Кабинет медсестры или фельдшера            	¦	12    	¦	-     	¦	-     	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	28    	¦	66    	¦	82    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	2. Процедурная и перевязочная              	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Процедурная с местом для гинекологического 	¦	18    	¦	18    	¦	18    	¦

	¦	кресла                                     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Перевязочная                               	¦	-     	¦	-     	¦	12 + 6	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	18    	¦	18    	¦	36    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	3. Кабинеты физиотерапии                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет электро-, светолечения с помещением	¦	12 + 8	¦	12 + 8	¦	12 + 8	¦

	¦	для обработки прокладок                    	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет теплолечения с вспомогательными    	¦	-     	¦	-     	¦	12 + 8	¦

	¦	помещениями                                	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Сенсорная комната                          	¦	-     	¦	12    	¦	18    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	20,0  	¦	32,0  	¦	58,0  	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	4. Изолятор                                	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Палаты с санузлом                          	¦	14    	¦	2 x 14	¦	2 x 14	¦

	¦	Буфет-пост                                 	¦	-     	¦	4     	¦	4     	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	14    	¦	32    	¦	32    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	5. Помещение ритуального назначения        	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Траурный зал                               	¦	-     	¦	36    	¦	48    	¦

	¦	Уборная для персонала                      	¦	-     	¦	1,8   	¦	1,8   	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	-     	¦	37,8  	¦	49,8  	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	6. Аптечные помещения                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещение для хранения и выдачи            	¦	4     	¦	6     	¦	10    	¦

	¦	лекарственных средств                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Ассистентская                              	¦	8     	¦	8     	¦	10    	¦

	¦	Кладовая для хранения легковоспламеняющихся	¦	-     	¦	-     	¦	2     	¦

	¦	жидкостей                                  	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	12    	¦	14    	¦	22    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	7. Лаборатория                             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещение с кабиной для приема проб на     	¦	-     	¦	-     	¦	4 + 6 	¦

	¦	анализ                                     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабина для взятия на анализ проб крови     	¦	-     	¦	10    	¦	10    	¦

	¦	(лаборантская)                             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Препараторская                             	¦	12    	¦	14    	¦	14    	¦

	¦	Автоклавная-стерилизационная               	¦	-     	¦	10    	¦	12    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	12    	¦	34    	¦	46    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	8. Помещение медицинского персонала        	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комната отдыха                             	¦	-     	¦	8     	¦	10    	¦

	¦	Уборные                                    	¦	1,8   	¦	1,8   	¦	1,8   	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	1,8   	¦	9,8   	¦	11,8  	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	9. Помещения ЛФК                           	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Зал ЛФК                                    	¦	16    	¦	20    	¦	35    	¦

	¦	Раздевальная с санузлами                   	¦	-     	¦	6     	¦	10    	¦

	¦	Кабинет массажа                            	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Помещение для примерки и подгонки протезов 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	Итого:                                     	¦	16    	¦	26    	¦	45    	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Всего:                                     	¦	121,8 	¦	269,6 	¦	382,6 	¦

	+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   <*>     Использованы   данные   МГСН   4.03,   приложение   3	¦

	¦	(справочное).                                                   	¦

	¦	                                                                	¦

	¦	   Примечание.  Помещения для проведения водных процедур, сауна,	¦

	¦	душ  "шарко",  ванны  дополняются  по  заданию на проектирование	¦

	¦	для повышенных условий комфортности проживания класса "О".      	¦

	¦	   Для  зданий  с  промежуточной  вместимостью  число  помещений	¦

	¦	и площади устанавливают заданием на проектирование.             	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.8

	Состав и площади лечебно-трудовых мастерских <*>

	--------------------------T---------T----------------------------¬

	¦	        Помещения        	¦	Расчетная	¦	   Площадь помещений, м2    	¦

	¦	                         	¦	площадь, 	+-------------T--------------+

	¦	                         	¦	 м2/место	¦	в учреждениях	¦	в учреждениях 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	вместимостью 	¦	вместимостью  	¦

	¦	                         	¦	         	¦	 до 100 мест 	¦	 до 101 места 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	             	¦	   и более    	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	1. Лечебно-трудовые мас- 	¦	         	¦	             	¦	              	¦

	¦	терские (1 - 3 вида из   	¦	         	¦	             	¦	              	¦

	¦	нижеприведенных):        	¦	         	¦	             	¦	              	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   швейные               	¦	4,5      	¦	45           	¦	60            	¦

	¦	   ремонт аппаратуры     	¦	4,5      	¦	45           	¦	60            	¦

	¦	   домоводства           	¦	4,5      	¦	45           	¦	60            	¦

	¦	   живописи <**>         	¦	6,0      	¦	60           	¦	60 - 70       	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	2. Кладовые готовой      	¦	-        	¦	12 - 18      	¦	18 - 20       	¦

	¦	продукции                	¦	         	¦	             	¦	              	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	3. Кладовые материалов и 	¦	-        	¦	28           	¦	30            	¦

	¦	готовой продукции        	¦	         	¦	             	¦	              	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	4. Комната персонала     	¦	-        	¦	8            	¦	10            	¦

	¦	(с умывальником в шлюзе) 	¦	         	¦	             	¦	              	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	5. Уборная с умывальником	¦	-        	¦	3 x 2        	¦	3 x 2         	¦

	¦	(для мужчин и женщин)    	¦	         	¦	             	¦	              	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	6. Кабинет инструктора   	¦	-        	¦	12           	¦	12            	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	7. Комната медсестры     	¦	-        	¦	10           	¦	10            	¦

	+-------------------------+---------+-------------+--------------+

	¦	   <*>  Использованы  данные  "Программы  задания  на разработку	¦

	¦	типовых  и  индивидуальных  проектов  домов-интернатов для людей	¦

	¦	старшего  возраста,  инвалидов, ветеранов труда производственных	¦

	¦	объединений,   психоневрологических  интернатов",  приложение  6	¦

	¦	(рекомендуемое).                                                	¦

	¦	   <**>  При  каждой из перечисленных мастерских предусматривают	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	подсобные   помещения,   комнату  мастера  и  другие  помещения,	¦

	¦	перечисленные в данной таблице.                                 	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.9

	Состав и площади учебно-производственных помещений <*>

	---------------------------T--------T----------------------------¬

	¦	         Помещения        	¦	Расчет- 	¦	   Площадь помещений, м2    	¦

	¦	                          	¦	ная     	+-------------T--------------+

	¦	                          	¦	площадь,	¦	в учреждениях	¦	в учреждениях 	¦

	¦	                          	¦	м2/место	¦	вместимостью 	¦	вместимостью  	¦

	¦	                          	¦	        	¦	 до 100 мест 	¦	свыше 100 мест	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	1. Учебно-производственная	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	мастерская (1 - 3 вида,   	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	как пример):              	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	   швейная, электромонтаж-	¦	4,5     	¦	45,0         	¦	60,0          	¦

	¦	ная, обувная              	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	   мастерские ручных реме-	¦	4,5     	¦	45,0         	¦	60,0          	¦

	¦	сел, механической сборки, 	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	ремонта аппаратуры и      	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	бытовой техники           	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	   картонажно-переплетная,	¦	6,0     	¦	60,0         	¦	72,0          	¦

	¦	столярная, ткацкая,       	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	токарно-фрезерная,        	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	¦	гончарная <*>             	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	2. Кладовая материалов    	¦	-       	¦	8,0          	¦	16,0          	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	3. Кладовая готовой       	¦	-       	¦	8,0          	¦	16,0          	¦

	¦	продукции                 	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	4. Инструментальная       	¦	-       	¦	12           	¦	25            	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	5. Помещение для персонала	¦	-       	¦	8            	¦	10            	¦

	¦	(умывальник в шлюзе)      	¦	        	¦	             	¦	              	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	6. Общий санузел          	¦	-       	¦	3 x 2        	¦	3 x 2         	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	7. Комната мастера        	¦	-       	¦	12           	¦	12            	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	8. Методический кабинет   	¦	-       	¦	20           	¦	25            	¦

	+--------------------------+--------+-------------+--------------+

	¦	   <*>  Использованы  данные  "Программы  задания  на разработку	¦

	¦	типовых  и  индивидуальных  проектов  домов-интернатов для людей	¦

	¦	старшего  возраста,  инвалидов, ветеранов труда производственных	¦

	¦	объединений,   психоневрологических  интернатов",  приложение  6	¦

	¦	(рекомендуемое).                                                	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Площади столовой домов-интернатов <*>

	-------------------------------------T---------------------------¬

	¦	              Помещения             	¦	    Площадь помещений, м2  	¦

	¦	                                    	+-------------T-------------+

	¦	                                    	¦	в учреждениях	¦	в учреждениях	¦

	¦	                                    	¦	вместимостью 	¦	вместимостью 	¦

	¦	                                    	¦	 до 100 мест 	¦	 101 место и 	¦

	¦	                                    	¦	             	¦	     выше    	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Обеденный зал при загрузке зала 60% 	¦	        2,4 м2/место       	¦

	¦	вместимости дома-интерната с холлом,	¦	                           	¦

	¦	в котором предусматривается         	¦	                           	¦

	¦	умывальник                          	¦	                           	¦

	+------------------------------------+-------------T-------------+

	¦	Раздаточная                         	¦	16           	¦	20           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Цех заготовки овощей                	¦	16           	¦	12           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Цех заготовки мяса и птицы          	¦	16           	¦	18           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Цех заготовки рыбы                  	¦	18           	¦	24           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Горячий цех                         	¦	54           	¦	70           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Холодная заготовочная               	¦	8            	¦	10           	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Кондитерский цех                    	¦	8            	¦	10           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Моечные кухонной и столовой посуды  	¦	6            	¦	12           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Кладовая суточного запаса продуктов 	¦	8            	¦	10           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Экспедиция пищи в жилые группы      	¦	6            	¦	8            	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Складские помещения                 	¦	12           	¦	14           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Охлаждаемые камеры для хранения:    	¦	             	¦	             	¦

	¦	   мяса, рыбы                       	¦	4            	¦	6            	¦

	¦	   молочных продуктов, фруктов      	¦	6            	¦	8            	¦

	¦	и зелени, консервов и квашений      	¦	             	¦	             	¦

	¦	   отходов (с отдельным наружным    	¦	4            	¦	6            	¦

	¦	выходом)                            	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Помещение для холодильной установки 	¦	6            	¦	8            	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Кладовая для сухих продуктов        	¦	4            	¦	6            	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Помещение для хранения и резки хлеба	¦	10           	¦	14           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Кладовая для овощей                 	¦	10           	¦	12           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Кладовая для хранения белья и       	¦	6            	¦	8            	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	инвентаря                           	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Загрузочная                         	¦	7            	¦	10           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Тарная                              	¦	4            	¦	6            	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Административно-бытовые помещения   	¦	32           	¦	40           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Комната заведующего производством   	¦	8            	¦	10           	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Комната медицинской сестры          	¦	14           	¦	14           	¦

	¦	диетического питания                	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Помещение приема пищи для персонала 	¦	16 + 6       	¦	18 + 8       	¦

	¦	с подсобными помещениями            	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Гардеробные, душевые и уборные для  	¦	10           	¦	16           	¦

	¦	персонала                           	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Место для хранения предметов уборки 	¦	2            	¦	4            	¦

	¦	помещений                           	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	Помещения для хранения и мытья      	¦	6            	¦	8            	¦

	¦	мармитных тележек и тары,           	¦	             	¦	             	¦

	¦	применяемых для транспортировки пищи	¦	             	¦	             	¦

	+------------------------------------+-------------+-------------+

	¦	   <*>  Использованы  данные справочного пособия "Проектирование	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	общественного питания", приложение 12.                          	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица В.11

	Состав административных и служебно-бытовых помещений домов-интернатов
	<*>

	Помещения              	Площадь помещений, м2,
	при вместимости   
	учреждения, место  
	50  	100 	200 
	1. Помещения администрации             
	Кабинет директора                      	12    	12    	18    
	Приемная директора                     	-     	10    	10    
	Кабинет заместителя директора          	-     	12    	12    
	Кабинет инженерно-технического персонала	12    	14    	14    
	Канцелярия, отдел кадров, бухгалтерия, 	12    	18    	24    
	касса                                  
	Архив медицинский                      	4     	6     	6     
	Комната общественных организаций       	-     	-     	12    
	Гардеробные, уборные и душевые персонала	12    	16    	18    
	Итого:                                 	52    	88    	114   
	2. Комнаты для ночлега гостей с передней	14    	14    	16    
	и санузлами (унитаз, умывальник, душ)  
	3. Парикмахерская с местом или         	-     	14    	16    
	помещением для педикюра                
	4. Комната и кладовая сестры-хозяйки   	8 + 7 	10 + 10	10 + 12
	5. Уборная при вестибюле для посетителей	3     	3     	6     
	на один унитаз с умывальником в шлюзе  
	Всего:                                 	84    	139   	174   
	<*>  Использованы  данные  "Программы  задания  на разработку
	типовых  и  индивидуальных  проектов  домов-интернатов для людей
	старшего  возраста,  инвалидов, ветеранов труда производственных
	объединений,   психоневрологических  интернатов",  приложение  4
	(обязательное) и МГСН 4.03, приложение 5 (справочное).         

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица В.12

	Состав и площади хозяйственных помещений домов-интернатов <*>

	Помещения              	Площадь помещений, м2, 
	при вместимости    
	учреждения, место   
	50  	100  	200 
	Центральные кладовые                  
	Кладовая чистого белья с местом       	12    	16     	16    
	для починки                           
	Швейная мастерская                    	12    	12     	12    
	Кладовая грязного белья               	6     	8      	10    
	Кладовая сезонной одежды и обуви      	18    	24     	28    
	Кладовая личных вещей                 	18    	24     	32    
	Кладовая инвентаря и мебели           	18    	24     	26    
	Склад хозяйственный                   	18    	24     	36    
	Кладовая садово-огородного инвентаря  	8     	10     	12    
	Итого:                                	110   	142    	172   
	Помещение дезинфекционных камер       	16    	19     	19    
	Кладовая грязного белья с местом      	7     	9      	12    
	для разборки                          
	Помещение дежурного персонала         	8     	8      	8     
	Общий санузел, раздельный для мужчин  	6     	6      	6     
	и женщин                              
	Комната бытового обслуживания         	8     	10     	12    
	Итого:                                	45    	52     	57    
	Мастерские по ремонту оборудования    	12 + 12	18 + 12	18 + 12
	и инвентаря                           
	Помещение для пожарного поста         	4     	4      	6     
	Итого:                                	28    	34     	36    
	Всего:                                	183   	228    	265   
	<*>  Использованы  данные  "Программы  задания  на разработку
	типовых  и  индивидуальных  проектов  домов-интернатов для людей
	старшего  возраста,  инвалидов, ветеранов труда производственных
	объединений,   психоневрологических  интернатов",  приложение  5
	(обязательное).                                                

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение Г

	ИЛЛЮСТРАЦИИ

	Схема взаимосвязей жилых групп и отделений

	Дом-интернат общего типа со специальным отделением

	--------------------¬	    	-----------------¬	    	---------------¬

	¦	Приемно-карантинное	¦	<-->	¦	   Вестибюль,   	¦	<-->	¦	 Пост милиции 	¦

	¦	    отделение      	¦	    	¦	административные	¦	    	¦	              	¦

	¦	                   	¦	    	¦	   помещения    	¦	    	¦	 Изолятор для 	¦

	¦	   Медицинские     	¦	    	L---T-------------	    	¦	 нарушителей  	¦

	¦	    помещения      	¦	<	-------+-----------¬	  	--	>	¦	   порядка    	¦

	¦	                   	¦	        	¦	           	¦	  	¦	  	L---------------

	¦	                   	¦	        	¦	           	¦	  	¦	  	---------------¬

	¦	    Изолятор       	¦	<	-------+-----------+--+-	>	¦	Хозяйственные 	¦

	L--------T-----------	        	¦	           	¦	  	¦	  	¦	  помещения   	¦

	         	¦	                   	¦	           	¦	  	¦	  	L---------------

	         	¦	                   	¦	           	¦	  	¦

	         	¦	                   	¦	           	¦	  	¦

	         	¦	                   	¦	           	¦	  	¦

	---------+----------------¬	  	¦	  	---------+--+-------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       Отделение         	¦	  	¦	  	¦	      Специальное        	¦

	¦	     дома-интерната      	¦	  	¦	  	¦	       отделение         	¦

	¦	       общего типа       	¦	  	¦	  	¦	                         	¦

	¦	 	------¬	 	------¬	 	------¬	 	¦	  	¦	  	¦	 	------¬	 	------¬	 	------¬	 	¦

	¦	 	¦	  1  	¦	 	¦	  2  	¦	 	¦	  3  	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 	¦	  1  	¦	 	¦	  2  	¦	 	¦	  3  	¦	 	¦

	¦	 	L------	 	L------	 	L------	 	¦	  	¦	  	¦	 	L------	 	L------	 	L------	 	¦

	L--------------------------	  	¦	  	L--------------------------

	                             	¦

	-----------------¬	           	¦

	¦	   Помещения    	¦	           	¦

	¦	   культурно-   	¦	<	----------+

	¦	   массового    	¦	           	¦

	¦	   назначения   	¦	           	¦

	L-----------------	           	¦	              	-------------¬

	                             	+-------------	>	¦	  Пищеблок  	¦

	-----------------¬	           	¦	              	L-------------

	¦	 Помещения для  	¦	           	¦

	¦	  гимнастики    	¦	<	----------+

	¦	 и физкультуры  	¦	           	¦

	L-----------------	           	¦

	                             	¦

	-----------------¬	           	¦

	¦	   Служебно-    	¦	           	¦	          	------------------¬

	¦	   бытовые      	¦	<	----------+	          	¦	     Учебно-     	¦

	¦	   помещения    	¦	           	¦	          	¦	производственные 	¦

	L-----------------	           	¦	          	¦	   мастерские    	¦

	                             	+---------	>	¦	---------------- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------¬	           	¦	          	¦	Лечебно-трудовые 	¦

	¦	   Помещения    	¦	           	¦	          	¦	   мастерские    	¦

	¦	   социальной   	¦	<	-----------	          	L------------------

	¦	   адаптации    	¦

	L-----------------

	1 - жилая группа для свободно передвигающихся лиц, практически здоровых; 2 -
	жилая группа для лиц, передвигающихся с трудом; 3 - жилая группа для лиц,
	передвигающихся на креслах-колясках

	Рисунок Г.1

	Схема взаимосвязей жилых групп и отделений

	Психоневрологический дом-интернат

	--------------------¬	    	-----------------¬	    	---------------¬

	¦	Приемно-карантинное	¦	<-->	¦	   Вестибюль,   	¦	<-->	¦	 Пост милиции 	¦

	¦	    отделение      	¦	    	¦	административные	¦	    	¦	______________	¦

	¦	                   	¦	    	¦	   помещения    	¦	    	¦	              	¦

	¦	   Медицинские     	¦	    	L---T-------------	    	¦	Хозяйственные 	¦

	¦	    помещения      	¦	<	-------+----------------	>	¦	  помещения   	¦

	¦	                   	¦	        	¦	                 	L---------------

	¦	                   	¦	        	¦

	¦	    Изолятор       	¦	        	¦

	L--------T---T-------	        	¦

	         	¦	   	¦	               	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	   	L---------------+---------------¬

	         	¦	                   	¦	               	¦

	---------+----------------¬	  	¦	  	-------------+--------------¬

	¦	   Отделение для лиц,    	¦	  	¦	  	¦	    Отделение для лиц,     	¦

	¦	передвигающихся с трудом,	¦	  	¦	  	¦	передвигающихся на креслах-	¦

	¦	 способных к частичному  	¦	  	¦	  	¦	  колясках, нуждающихся    	¦

	¦	      обслуживанию       	¦	<	-+-	>	¦	  в постельном режиме      	¦

	¦	  	--------¬	  	--------¬	   	¦	  	¦	  	¦	   	--------¬	  	--------¬	    	¦

	¦	  	¦	   1   	¦	  	¦	   2   	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	   1   	¦	  	¦	   2   	¦	    	¦

	¦	  	L--------	  	L--------	   	¦	  	¦	  	¦	   	L--------	  	L--------	    	¦

	L--------------------------	  	¦	  	L----------------------------

	                             	¦

	-----------------¬	           	¦

	¦	   Помещения    	¦	           	¦

	¦	   культурно-   	¦	<	----------+

	¦	   массового    	¦	           	¦

	¦	   назначения   	¦	           	¦

	L-----------------	           	¦	              	-------------¬

	                             	+-------------	>	¦	  Пищеблок  	¦

	-----------------¬	           	¦	              	L-------------

	¦	 Помещения для  	¦	           	¦

	¦	  гимнастики    	¦	<	----------+

	¦	 и физкультуры  	¦	           	¦

	L-----------------	           	¦

	                             	¦

	-----------------¬	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   Служебно-    	¦	           	¦	          	------------------¬

	¦	   бытовые      	¦	<	----------+	          	¦	     Учебно-     	¦

	¦	   помещения    	¦	           	¦	          	¦	производственные 	¦

	L-----------------	           	¦	          	¦	   мастерские    	¦

	                             	+---------	>	¦	---------------- 	¦

	-----------------¬	           	¦	          	¦	Лечебно-трудовые 	¦

	¦	   Помещения    	¦	           	¦	          	¦	   мастерские    	¦

	¦	   социальной   	¦	<	-----------	          	L------------------

	¦	   адаптации    	¦

	L-----------------

	1 - жилая группа для лиц, передвигающихся с трудом, способных к частичному
	самообслуживанию; 2 - жилая группа для лиц, нуждающихся в посторонней
	помощи и постельном режиме, передвигающихся на креслах-колясках

	Рисунок Г.2

	Помещение охраны и безопасности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	I. Пост охранника-вахтера: 1 - стойка; 2 - стол с телефоном и настольной
	сигнализацией; 3 - пожарная сигнализация; 4 - топчан для отдыха дежурного; 5 -
	стул; 6 - шкаф; II. Пост милиции: 1 - стол с телефоном и настольной
	сигнализацией; 2 - стул; 3 - топчан; 4 - тумбочка; 5 - решетчатая перегородка с
	дверью
	Рисунок Г.3

	Жилая комната

	Планировочные схемы комнат жилых ячеек ЖЯ-1 и ЖЯ-3 для лиц, свободно
	передвигающихся

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - кровать; 2 - тумбочка; 3 - стол; 4 - стул; 5 - кресло; 6 - тумбочка для телевизора;
	7 - подвесной шкаф; 8 - торшер; 9 - диван

	Рисунок Г.4

	Жилая комната

	Планировочные схемы комнат жилых ячеек ЖЯ-4 для 2- и 3-местных жилых
	комнат

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - кровать; 2 - тумбочка; 3, 6 - стол; 4 - стул; 5 - шкаф для одежды; 7 - кресло-
	коляска; 8 - диван

	Рисунок Г.5

	Помещения жилой ячейки

	Планировочная схема жилой ячейки ЖЯ-5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - кровать общебольничная; 2 - столик надкроватный; 3 - тумбочка
	прикроватная; 4 - кресло для отдыха; 5 - кресло-судно передвижное; 6 - кресло-
	коляска; 7 - стул; 8 - стол; 9 - шкаф для одежды; 10 - вешалка для одежды

	Рисунок Г.6

	Жилая комната

	Планировочная схема жилых комнат на 4 и 6 человек в жилых ячейках ЖЯ-6 для
	психотроников

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - кровать; 2 - тумбочка; 3 - стол; 4 - стул; 5 - комбинированный шкаф А -
	четырехместная жилая комната; Б - шестиместная жилая комната; В - зона
	размещения кровати для лиц, способных к частичному самообслуживанию и
	передвигающихся по дому и прилегающему участку; Г - зона размещения кровати
	для немощных лиц, передвигающихся в пределах жилой комнаты

	Рисунок Г.7

	Жилые ячейки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок Г.8

	Помещения для клубных занятий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Помещение библиотеки с открытым доступом к книгам и читальным залам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - шкаф для открытого хранения книг; 2 - стол для занятий; 2а - стол для занятий
	инвалида-колясочника; 3 - стул; 4 - стол библиотекаря; 5 - стол журнальный; 6 -
	стенд-витрина настенная; 7 - кресло-коляска; 8 - шкаф для закрытого хранения
	книг; 9 - закрытое книгохранилище (на 2 тыс. книг); 10 - стол с каталожным
	шкафом

	Рисунок Г.9

	Зрительные залы

	Варианты размещения мест в зрительном зале

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - сцена; 2 - места для ходячих зрителей; 3 - места размещения инвалидов на
	кресле-коляске; 4 - пандус

	Рисунок Г.10

	Помещения для клубных занятий

	Помещение для приема гостей на 10 и 20 посадочных мест

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стол обеденный; 1а - стол резервный; 2 - стул; 3 - кресло-коляска; 4 -
	комбинированная стенка; 5 - холодильник; 6 - мойка; 7 - плита; 8 - буфет
	кухонный; 9 - сервировочная стойка; 10 - разделочный стол; 11 - табурет

	--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Место для танцев может быть использовано для дополнительного
	размещения 10 посадочных мест.

	Рисунок Г.11

	Помещения для клубных занятий

	Помещения для музыкальных занятий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стул; 2 - пюпитр; 2а - специальный пюпитр для инвалида на кресле-коляске; 3 -
	подиум для руководителя; 4 - пианино; 5 - табурет винтовой; 6 - шкаф для
	музыкальных инструментов и нот; 7 - инвалидное кресло-коляска; 8 - запасной
	эвакуационный выход

	Рисунок Г.12

	Помещение для религиозных обрядов

	Пример планировки зала для молитвенных собраний с подсобными помещениями

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - помещение для религиозных обрядов; 2 - зона священнослужителя; 3 -
	служебная ниша; 4 - сейф; 5 - комната (келья) для священнослужителя; 6 -
	санузел при комнате отдыха священнослужителя (рукомойник, унитаз, душевой
	поддон); 7 - кладовая; 8 - прихожая с вешалкой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок Г.13

	Учебно-производственные мастерские

	Планировочная схема картонажной мастерской

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стол рабочий; 2 - табурет с регулируемым сиденьем; 3 - проволочно-швейный
	аппарат; 4 - клееварка; 5 - стол мастера; 6 - стул; 7 - мойка; 8 - инвалидная
	коляска; 9 - эвакуационный выход; 10 - стеллаж мастера А - мастерская; Б -
	комната мастера; В - уборная для инвалида; Г - кладовая материалов; Д -
	кладовая готовой продукции; Е - общая уборная; Ж - коридор

	Примечание. Рабочие помещения оборудуются в зависимости от вида
	производства; кладовые оборудуются стеллажами; комната мастера оборудуется
	столом, стульями, стеллажами.

	Рисунок Г.14

	Помещения для лечебно-трудовых мастерских

	Планировочная схема мастерской по ремонту аппаратуры и бытовой техники

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стол монтажный; 2 - стенд испытательный; 3 - стол с вытяжкой; 4 - стол
	мастера; 5 - мойка; 6 - стеллаж для материалов; 7 - табурет с регулируемым
	сиденьем; 8 - стеллаж мастера; 9 - стол медсестры; 10 - шкаф медицинский
	одностворчатый; 11 - стул; 12 - кресло-коляска

	Рисунок Г.15

	Помещения для занятий гимнастикой и физкультурой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - гимнастическая стенка; 2 - гимнастический станок-поручень с зеркалом; 3 -
	место для тренера; 4 - пианино; 5 - скамья; 6 - вешалка А - раздевальная; Б -
	санузел; В - санузел с учетом пользования инвалидом на кресле-коляске; Г -
	душевая с учетом пользования инвалидом на кресле-коляске; Д - спортивный зал;
	Е - комната тренера; Ж - комната для хранения спортинвентаря

	Рисунок Г.16

	Места для питания

	Место для питания на 8 чел.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Место для питания на 6 чел.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обеденная зона в общем обеденном зале

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стол обеденный 160 x 90; 2 - стул; 3 - инвалидное кресло-коляска

	Рисунок Г.17

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.