Одобрен

	Постановлением Госстроя РФ

	от 18 июня 2003 г. N 63

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
	ЗДАНИЙ
	Natural lighting of residential and public buildings
	СП 23-102-2003

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики
	Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) и
	Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии
	нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС).

	Внесен Управлением технического нормирования, стандартизации и
	сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.

	2. Одобрен для применения Постановлением Госстроя России от 18 июня 2003 г.
	N 63.

	3. Введен впервые.

	ВВЕДЕНИЕ

	Настоящий Свод правил по проектированию естественного освещения жилых и
	общественных зданий разработан в развитие СНиП 23-05-95* "Естественное и
	искусственное освещение".

	Свод правил дает основные принципы проектирования и методы расчета,
	которые обеспечивают выполнение обязательных требований СНиП 23-05-95* в части,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	касающейся вопросов естественного и совмещенного освещения жилых и
	общественных зданий.

	В Своде правил приведены методы расчета нормируемых параметров
	естественного освещения помещений с боковой и верхней системами освещения для
	открытых пространств и с учетом городской застройки с различными схемами
	размещения зданий относительно друг друга, приведены также методы расчета
	светотехнических параметров, входящих в основные формулы расчета коэффициента
	естественной освещенности.

	Свод правил содержит рекомендации по проектированию совмещенного
	освещения, выбору уровней искусственного освещения в совмещенной системе в
	зависимости от времени использования естественного света в помещении.

	Применение Свода правил будет способствовать принятию более экономичных
	проектных решений и экономии тепловой энергии.

	При разработке Свода правил использованы положения действующих в
	Российской Федерации нормативных документов.

	По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации жилых
	и общественных зданий с различными системами естественного освещения будет
	проанализирована эффективность установленных в Своде правил положений и будут
	внесены необходимые изменения в нормативные документы.

	Настоящий Свод правил разработали: В.А. Земцов (отв. исполнитель), В.Г.
	Гагарин (НИИСФ РААСН).

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий Свод правил устанавливает требования по проектированию
	естественного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий в
	соответствии со СНиП 23-05, предусматривающие оптимальное решение систем
	освещения, обеспечивающее комфортные условия зрительных работ.

	Настоящий Свод правил распространяется на проектируемые, реконструируемые
	и эксплуатируемые жилые и общественные здания.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	документы:

	СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения

	СНиП 23-01-99*. Строительная климатология

	СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий

	СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение

	СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

	СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий

	ГОСТ 26602.4-99. Блоки оконные и дверные. Метод определения общего
	коэффициента пропускания света.

	3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термины с соответствующими определениями приведены в Приложении А.

	Основные обозначения, принятые в настоящем Своде правил, приведены в
	Приложении Г.

	4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	4.1. При проектировании естественного освещения зданий следует
	руководствоваться требованиями, установленными СНиП 23-05, указаниями
	настоящего Свода правил и других документов, утвержденных и согласованных в
	установленном порядке.

	При проектировании освещения следует предпочитать варианты, которые
	позволяют обеспечивать нормативные требования с наименьшими энергетическими и
	материальными затратами.

	4.2. Система естественного освещения должна обеспечивать:

	нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) на
	рабочих местах или в расчетной точке помещения;

	регламентируемые требования к равномерности распределения КЕО в рабочих
	зонах помещения;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нормированное значение коэффициента запаса;

	максимальное время использования естественного света.

	5. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	Выбор значений КЕО

	5.1. В соответствии со СНиП 23-05 территория Российской Федерации
	зонирована на пять групп административных районов по ресурсам светового климата.
	Перечень административных районов, входящих в группы обеспеченности
	естественным светом, приведен в таблице 1.

	Таблица 1

	Номер    	Административный район               
	группы   
	админист-
	ративных 
	районов  
	1        	Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская,    
	Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская,   
	Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская,   
	Кемеровская области, Республика Мордовия, Чувашская 
	Республика, Удмуртская Республика, Республика       
	Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский    
	край (севернее 63° с. ш.), Республика Саха (Якутия) 
	(севернее 63° с. ш.), Чукотский автон. округ,       
	Хабаровский край (севернее 55° с. ш.)               
	2        	Брянская, Курская, Орловская, Белгородская,         
	Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская,      
	Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская,  
	Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-  
	Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - 
	Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, 
	Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай,
	Красноярский край (южнее 63° с. ш.), Республика     
	Саха (Якутия) (южнее 63° с. ш.), Республика Тыва,   
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Республика Бурятия, Читинская область, Хабаровский  
	край (южнее 55° с. ш.), Магаданская, Сахалинская    
	области                                             
	3        	Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, 
	Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская,
	Костромская, Кировская области, Республика Карелия, 
	Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный
	округ                                               
	4        	Архангельская, Мурманская области                   
	5        	Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская       
	области, Ставропольский край, Краснодарский край,   
	Республика Дагестан, Амурская область, Приморский   
	край                                                

	5.2. Значения КЕО в жилых и общественных зданиях, расположенных в первой
	группе административных районов, принимают в соответствии с приложением И
	СНиП 23-05.

	5.3. Значения КЕО в жилых и общественных зданиях, расположенных во второй,
	третьей, четвертой и пятой группах административных районов, определяют по
	формуле

	, (1)

	где N - номер группы административных районов по таблице 1;

	- нормированное значение КЕО по приложению И СНиП 23-05;

	- коэффициент светового климата, принимаемый по таблице 2.

	Таблица 2

	------------T-------------T--------------------------------------¬

	¦	 Световые  	¦	 Ориентация  	¦	     Коэффициент светового климата    	¦

	¦	  проемы   	¦	  световых   	¦	                   m                  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	   проемов   	¦	                    N                 	¦

	¦	           	¦	 по сторонам 	+--------------------------------------+

	¦	           	¦	  горизонта  	¦	номер группы административных районов 	¦

	¦	           	¦	             	+-------T--------T-------T-------T-----+

	¦	           	¦	             	¦	   1   	¦	   2    	¦	   3   	¦	   4   	¦	  5  	¦

	+-----------+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	В наружных 	¦	С            	¦	1      	¦	0,9     	¦	1,1    	¦	1,2    	¦	0,8  	¦

	¦	стенах     	+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	зданий     	¦	СВ, СЗ       	¦	1      	¦	0,9     	¦	1,1    	¦	1,2    	¦	0,8  	¦

	¦	           	+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	           	¦	З, В         	¦	1      	¦	0,9     	¦	1,1    	¦	1,1    	¦	0,8  	¦

	¦	           	+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	           	¦	ЮВ, ЮЗ       	¦	1      	¦	0,85    	¦	1      	¦	1,1    	¦	0,8  	¦

	¦	           	+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	           	¦	Ю            	¦	1      	¦	0,85    	¦	1      	¦	1,1    	¦	0,75 	¦

	+-----------+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	В зенитных 	¦	-            	¦	1      	¦	0,9     	¦	1,2    	¦	1,2    	¦	0,75 	¦

	¦	фонарях    	¦	             	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	     	¦

	+-----------+-------------+-------+--------+-------+-------+-----+

	¦	    Примечание.   С -  северная;   СВ - северо-восточная;   СЗ -	¦

	¦	северо-западная; В - восточная;  З - западная;  Ю - южная;  ЮВ -	¦

	¦	юго-восточная; ЮЗ - юго-западная ориентация.                    	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Полученные по формуле (1) значения следует округлять до десятых долей.

	Значения КЕО увязывают с нормированными значениями освещенности 	 от
	искусственного освещения при различных зрительных работах через критические

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	наружные освещенности по формуле

	, (2)

	где 	 - расчетный коэффициент естественной освещенности;

	- критическая наружная освещенность.

	Проектирование естественного освещения

	5.4. Проектирование естественного освещения зданий должно базироваться на
	изучении трудовых процессов, выполняемых в помещениях, а также на
	светоклиматических особенностях места строительства зданий. При этом должны быть
	определены следующие параметры:

	характеристика и разряд зрительных работ;

	группа административного района, в котором предполагается строительство
	здания;

	нормированное значение КЕО с учетом характера зрительных работ и
	светоклиматических особенностей места расположения зданий;

	требуемая равномерность естественного освещения;

	продолжительность использования естественного освещения в течение суток для
	различных месяцев года с учетом назначения помещения, режима работы и светового
	климата местности;

	необходимость защиты помещения от слепящего действия солнечного света.

	5.5. Проектирование естественного освещения здания следует выполнять в
	следующей последовательности:

	1-й этап:

	определение требований к естественному освещению помещений;

	выбор систем освещения;

	выбор типов световых проемов и светопропускающих материалов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выбор средств для ограничения слепящего действия прямого солнечного света;

	учет ориентации здания и световых проемов по сторонам горизонта;

	2-й этап:

	выполнение предварительного расчета естественного освещения помещений
	(определение необходимой площади световых проемов);

	уточнение параметров световых проемов и помещений;

	3-й этап:

	выполнение проверочного расчета естественного освещения помещений;

	определение помещений, зон и участков, имеющих недостаточное по нормам
	естественное освещение;

	определение требований к дополнительному искусственному освещению
	помещений, зон и участков с недостаточным естественным освещением;

	определение требований к эксплуатации световых проемов;

	4-й этап:

	внесение необходимых корректив в проект естественного освещения и повторный
	проверочный расчет (при необходимости).

	5.6. Систему естественного освещения здания (боковое, верхнее или
	комбинированное) следует выбирать с учетом следующих факторов:

	назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемно-
	пространственного и конструктивного решения здания;

	требований к естественному освещению помещений, вытекающих из
	особенностей технологии производства и зрительной работы (см. 4.2 и 5.2);

	климатических и светоклиматических особенностей места строительства;

	экономичности естественного освещения (по энергетическим затратам).

	5.7. Верхнее и комбинированное естественное освещение следует применять
	преимущественно в одноэтажных общественных зданиях большой площади (крытые
	рынки, стадионы, выставочные павильоны и т.п.).

	5.8. Боковое естественное освещение следует применять в многоэтажных
	общественных и жилых зданиях, одноэтажных жилых зданиях, а также в одноэтажных
	общественных зданиях, в которых отношение глубины помещений к высоте верхней
	грани светового проема над условной рабочей поверхностью не превышает 8.

	5.9. При выборе световых проемов и светопропускающих материалов следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	учитывать:

	требования к естественному освещению помещений (см. 5.4);

	назначение, объемно-пространственное и конструктивное решение здания;

	ориентацию здания по сторонам горизонта;

	климатические и светоклиматические особенности места строительства;

	необходимость защиты помещений от инсоляции;

	степень загрязнения воздуха.

	5.10. При проектировании бокового естественного освещения следует учитывать
	затенение, создаваемое противостоящими зданиями. Учет затенения производят в
	соответствии с разделом 7 настоящего Свода правил.

	5.11. Светопрозрачные заполнения светопроемов в жилых и общественных
	зданиях выбирают с учетом требований СНиП 23-02.

	5.12. При боковом естественном освещении общественных зданий с
	повышенными требованиями к постоянству естественного освещения и солнцезащите
	(например, картинные галереи) световые проемы следует ориентировать на северную
	четверть горизонта (С-СЗ-С-СВ).

	5.13. Выбор устройств для защиты от слепящего действия прямого солнечного
	света следует производить с учетом:

	ориентации световых проемов по сторонам горизонта;

	направления солнечных лучей относительно человека в помещении, имеющего
	фиксированную линию зрения (ученик за партой, чертежник за чертежной доской и
	т.п.);

	рабочего времени суток и года в зависимости от назначения помещения;

	разницы между солнечным временем, по которому построены солнечные карты, и
	декретным временем, принятым на территории Российской Федерации.

	При выборе средств для защиты от слепящего действия прямого солнечного света
	следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил по
	проектированию жилых и общественных зданий (СНиП 31-01, СНиП 2.08.02).

	5.14. При односменном рабочем (учебном) процессе и при эксплуатации
	помещений в основном в первую половину дня (например, лекционные аудитории),
	когда помещения ориентированы на западную четверть горизонта, применение
	солнцезащитных средств необязательно.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	6.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий
	допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора
	рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за
	исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц,
	спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных помещений
	детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений.

	Примечания. 1. Совмещенным освещением называют освещение, при котором в
	светлое время суток одновременно используются естественный и искусственный свет,
	при этом недостаточное по условиям зрительной работы естественное освещение
	дополняют искусственным освещением.

	2. Совмещенное освещение устраивают только в помещениях с недостаточным
	естественным освещением, в которых расчетное значение КЕО составляет менее 90%
	нормированного.

	Выбор значений КЕО и освещенности

	6.2. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении в жилых и
	общественных зданиях, расположенных в первой группе административных районов
	обеспеченности естественным светом, в зависимости от назначения помещения
	следует принимать по приложению И СНиП 23-05.

	6.3. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении в жилых и
	общественных зданиях, расположенных во второй, третьей, четвертой и пятой группах
	административных районов, следует определять по формуле (1). Полученные значения
	округляют до десятых долей.

	6.4. Нормированные значения освещенности при совмещенном освещении
	следует принимать в соответствии с приложением И СНиП 23-05 с учетом 6.5 и 6.6
	СНиП 23-05.

	6.5. При совмещенном освещении нормированную искусственную освещенность
	в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов,
	профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует
	повышать на одну ступень по шкале освещенности.

	6.6. При совмещенном освещении помещений жилых и общественных зданий с
	боковым естественным освещением, в которых расчетное значение КЕО составляет
	80% и менее нормированного значения при естественном освещении, нормы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	искусственной освещенности повышают на одну ступень по шкале освещенности. При
	боковом естественном освещении торговых залов магазинов и залов буфетов,
	раздаточных предприятий общественного питания допускается принимать расчетные
	значения КЕО в пределах от 60% до 30% нормированных значений КЕО при
	повышении норм искусственного освещения в системе общего освещения на одну
	ступень по шкале освещенности.

	6.7. При совмещенном освещении помещений общественных зданий, офисных
	помещений, учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов,
	профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует
	предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных
	параллельно светопроемам.

	Проектирование совмещенного освещения

	6.8. Проектирование совмещенного освещения основывается на предварительном
	изучении объемно-планировочного решения здания, функциональных процессов,
	протекающих в помещениях, светоклиматических и климатических особенностей места
	строительства.

	6.9. Проектирование совмещенного освещения выполняют в следующей
	последовательности:

	а) в соответствии с исходными данными и требованиями 6.2 - 6.4 настоящего
	Свода правил в зависимости от места расположения здания на территории Российской
	Федерации устанавливают нормированное значение КЕО и освещенность от
	искусственного освещения в помещении;

	б) определяют характеристики системы естественного освещения: тип, размеры,
	заполнение и расположение световых проемов, светотехнические параметры
	заполнения световых проемов;

	в) определяют характеристики системы общего искусственного освещения: тип,
	количество и световой поток источников света, тип и количество светильников, их
	стоимостные и светотехнические характеристики, время использования искусственного
	освещения;

	г) определяют место расположения здания на карте строительно-климатического
	районирования территории и устанавливают основные климатические параметры:
	среднюю температуру наиболее холодной пятидневки, среднюю температуру
	наружного воздуха за отопительный период; продолжительность отопительного
	периода; продолжительность вентиляционного периода; среднесуточные значения
	суммарной солнечной радиации на различно ориентированные поверхности;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	д) выполняют расчет срока окупаемости затрат для следующих трех вариантов
	систем совмещенного освещения:

	первый - расчетное значение КЕО равно нормированному или больше его при
	естественном освещении;

	второй - расчетное значение КЕО соответствует нормированному при
	совмещенном освещении без повышения нормы искусственной освещенности;

	третий - расчетное значение КЕО соответствует нормированному при
	совмещенном освещении с повышением нормы искусственной освещенности на одну
	ступень по шкале освещенности;

	е) выбирают вариант, обеспечивающий минимальный срок окупаемости и
	удовлетворяющий требованиям СНиП 23-05. Равноэкономичные (различающиеся не
	более чем на 5%) по сроку окупаемости варианты освещения следует сравнивать по
	суммарным энергозатратам и выбрать наименее энергоемкий.

	7. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

	7.1. Размеры и расположение световых проемов в помещении, а также
	соблюдение требований норм естественного освещения помещений определяют
	предварительным и проверочным расчетами.

	Предварительный расчет площади световых проемов и КЕО при боковом
	освещении

	7.2. Предварительный расчет размеров световых проемов при боковом освещении
	без учета противостоящих зданий следует проводить с применением графиков,
	приведенных для помещений жилых зданий на рисунке 1, для помещений
	общественных зданий - на рисунке 2, для школьных классов - на рисунке 3. Расчет
	следует производить в следующей последовательности:

	а) в зависимости от разряда зрительной работы или назначения помещения и
	группы административных районов по ресурсам светового климата Российской
	Федерации по приложению И СНиП 23-05 определяют нормированное значение КЕО
	для рассматриваемого помещения;

	б) определяют глубину помещения 	, высоту верхней грани световых проемов

	над уровнем условной рабочей поверхности 	 и отношение 	;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в) на оси абсцисс графика (рисунки 1, 2 или 3) определяют точку,

	соответствующую определенному значению 	, через найденную точку проводят
	вертикальную линию до пересечения с кривой, соответствующей нормированному

	значению КЕО. По ординате точки пересечения определяют значение 	;

	г) разделив найденное значение 	 на 100 и умножив на площадь пола,
	находят площадь световых проемов в м2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1. График для определения относительной площади световых проемов
	при боковом освещении жилых помещений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 2. График для определения относительной площади световых проемов
	при боковом освещении помещений общественных зданий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3. График для определения относительной площади световых проемов
	при боковом освещении школьных классов

	7.3. В случае когда размеры и расположение световых проемов в проекте зданий
	были выбраны по архитектурно-строительным соображениям, предварительный
	расчет значений КЕО в помещениях следует производить по рисункам 1 - 3 в
	следующей последовательности:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а) по строительным чертежам находят суммарную площадь световых проемов (в

	свету) 	 и освещаемую площадь пола помещения 	 и определяют отношение

	;

	б) определяют глубину помещения 	, высоту верхней грани световых проемов

	над уровнем условной рабочей поверхности 	 и отношение 	;

	в) с учетом типа помещений выбирают соответствующий график (рисунки 1, 2
	или 3);

	г) по значениям 	 и 	 на графике находят точку с соответствующим
	значением КЕО.

	Графики (рисунки 1 - 3) разработаны применительно к наиболее часто
	встречающимся в практике проектирования габаритным схемам помещений и
	типовому решению светопрозрачных конструкций - деревянным спаренным
	открывающимся переплетам.

	Если в проекте здания приняты другие типы заполнения световых проемов, то
	найденные по рисункам 1 - 3 значения относительной площади световых проемов

	следует делить, а значение КЕО умножать на коэффициент 	, приведенный в таблице
	3.

	Таблица 3

	---------------------------------------T-------------------------¬

	¦	            Тип заполнения            	¦	 Значения коэффициента К 	¦

	¦	                                      	¦	                        1	¦

	¦	                                      	¦	для графиков на рисунках 	¦

	¦	                                      	+------------T------------+

	¦	                                      	¦	     1      	¦	    2, 3    	¦

	+--------------------------------------+------------+------------+

	¦	Один слой оконного стекла в стальных  	¦	-           	¦	1,26        	¦

	¦	одинарных глухих переплетах           	¦	            	¦	            	¦

	¦	То же, в открывающихся переплетах     	¦	-           	¦	1,05        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Один слой оконного стекла в деревянных	¦	1,13        	¦	1,05        	¦

	¦	одинарных открывающихся переплетах    	¦	            	¦	            	¦

	¦	Три слоя оконного стекла в раздельно- 	¦	-           	¦	0,82        	¦

	¦	спаренных металлических открывающихся 	¦	            	¦	            	¦

	¦	переплетах                            	¦	            	¦	            	¦

	¦	То же, в деревянных переплетах        	¦	0,63        	¦	0,59        	¦

	+--------------------------------------+------------+------------+

	¦	Два слоя оконного стекла в стальных   	¦	-           	¦	0,75        	¦

	¦	двойных открывающихся переплетах      	¦	            	¦	            	¦

	¦	То же, в глухих переплетах            	¦	-           	¦	-           	¦

	¦	Стеклопакеты (два слоя остекления)    	¦	-           	¦	1,00        	¦

	¦	в стальных одинарных открывающихся    	¦	            	¦	            	¦

	¦	переплетах <*>                        	¦	            	¦	            	¦

	¦	То же, в глухих переплетах <*>        	¦	-           	¦	1,15        	¦

	¦	Стеклопакеты (три слоя остекления)    	¦	-           	¦	1,00        	¦

	¦	в стальных глухих спаренных переплетах	¦	            	¦	            	¦

	¦	<*>                                   	¦	            	¦	            	¦

	¦	Пустотелые стеклянные блоки           	¦	-           	¦	0,70        	¦

	+--------------------------------------+------------+------------+

	¦	    <*> При применении других видов переплетов  (ПВХ, деревянные	¦

	¦	и др.)  коэффициент  К  принимают  по  таблице 3  до  проведения	¦

	¦	                      1                                         	¦

	¦	соответствующих испытаний.                                      	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Предварительный расчет площади световых проемов и КЕО при верхнем
	освещении

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.4. Для предварительного расчета площади световых проемов при верхнем
	освещении следует применять следующие графики: для зенитных фонарей с глубиной
	проема (светопроводной шахты) до 0,7 м - по рисунку 4; для шахтных фонарей - по
	рисункам 5, 6; для фонарей прямоугольных, трапециевидных, шед с вертикальным
	остеклением и шед с наклонным остеклением - по рисунку 7.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 4. График для определения среднего значения КЕО в помещениях с
	зенитными фонарями с глубиной проема до 0,7 м и размерами в плане, м: 1 - 2,9 х
	5,9; 2 - 2,7 х 2,7; 2,9 х 2,9; 1,5 х 5,9; 3 - 1,5 х 1,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 5. График для определения среднего значения КЕО в общественных
	помещениях с шахтными фонарями с глубиной светопроводной шахты 3,50 м и
	размерами в плане, м: 1 - 2,9 х 5,9; 2 - 2,7 х 2,7; 2,9 х 2,9; 1,5 х 5,9; 3 - 1,5 х 1,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 6. График для определения среднего значения КЕО в общественных
	помещениях с шахтными фонарями диффузного света с глубиной светопроводной
	шахты 3,50 м и размерами в плане, м: 1 - 2,9 х 5,9; 2 - 2,7 х 2,7; 2,9 х 2,9; 1,5 х 5,9; 3 -
	1,5 х 1,7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - трапециевидный фонарь; 2 - шед, имеющий наклонное остекление; 3 -
	прямоугольный фонарь; 4 - шед, имеющий вертикальное остекление

	Рисунок 7. График для определения среднего значения КЕО в общественных
	помещениях с фонарями
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Площадь световых проемов фонарей 	 определяют по графикам на рисунках 4 -
	7 в следующей последовательности:

	а) в зависимости от разряда зрительной работы или назначения помещения и
	группы административных районов по ресурсам светового климата Российской
	Федерации по приложению И СНиП 23-05 или по формуле (1) определяют
	нормированное значение КЕО для рассматриваемого помещения;

	б) на ординате графика определяют точку, соответствующую нормированному
	значению КЕО, через найденную точку проводят горизонталь до пересечения с
	соответствующей кривой графика (рисунки 4 - 7), по абсциссе точки пересечения

	определяют значение 	;

	в) разделив значение 	 на 100 и умножив на площадь пола, находят
	площадь световых проемов фонарей в м2.

	Предварительный расчет значений КЕО в помещениях следует производить с
	применением графиков на рисунках 4 - 7 в следующей последовательности:

	а) по строительным чертежам находят суммарную площадь световых проемов

	фонарей 	, освещаемую площадь пола помещения 	 и определяют отношение

	;

	б) с учетом типа фонаря выбирают соответствующий рисунок (4, 5, 6 или 7);

	в) на выбранном рисунке через точку с абсциссой 	 проводят вертикальную
	линию до пересечения с соответствующим графиком; ордината точки пересечения
	будет равна расчетному среднему значению коэффициента естественной освещенности

	.

	Проверочный расчет КЕО при боковом освещении

	7.5. Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза помещения при
	боковом освещении следует выполнять в соответствии с методикой, изложенной в
	Приложении Б настоящего Свода правил по формуле (Б.1).

	Расчет КЕО следует производить в следующей последовательности:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а) график I (рисунок 8) накладывают на поперечный разрез помещения таким
	образом, чтобы его полюс (центр) 0 совместился с расчетной точкой А (рисунок 9), а
	нижняя линия графика - со следом рабочей поверхности;

	Рисунок 8. График I для расчета геометрического КЕО

	А - расчетная точка; 0 - полюс графика I; - середина участка светового проема,
	через который из расчетной точки видно небо; - середина участка светового
	проема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание

	Разрез

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	План

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 9. Пример использования графика I для подсчета числа лучей от неба и
	противостоящего здания

	б) по графику I подсчитывают число лучей, проходящих через поперечный разрез

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	светового проема от неба 	 и от противостоящего здания 	 в расчетную точку А;

	в) отмечают номера полуокружностей на графике I, совпадающих с серединой 

	участка светопроема, через который из расчетной точки видно небо, и с серединой 
	участка светопроема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание
	(рисунок 9);

	г) график II (рисунок 10) накладывают на план помещения таким образом, чтобы
	его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру

	концентрической полуокружности (пункт "в"), проходили через точку 	 (рисунок 9);

	Рисунок 10. График II для расчета геометрического КЕО

	д) подсчитывают число лучей 	 по графику II, проходящих от неба через
	световой проем на плане помещения в расчетную точку А;

	е) определяют значение геометрического КЕО 	, учитывающего прямой свет от
	неба, по формуле (Б.9) Приложения Б;

	ж) график II накладывают на план помещения таким образом, чтобы его
	вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической

	полуокружности (пункт "в"), проходили через точку 	;

	з) подсчитывают число лучей 	 по графику II, проходящих от противостоящего
	здания через световой проем на плане помещения в расчетную точку А;

	и) по формуле (Б.10) Приложения Б определяют значение геометрического

	коэффициента естественной освещенности 	, учитывающего свет, отраженный от
	противостоящего здания;

	к) определяют значение угла 	, под которым видна середина участка неба из
	расчетной точки на поперечном разрезе помещения (рисунок 9);

	л) по значению угла 	 и заданным параметрам помещения и окружающей

	застройки в соответствии с Приложением Б определяют значения коэффициентов 	,

	, 	, 	, 	 и 	, подставляют в формулу (Б.1) и вычисляют значение КЕО в
	расчетной точке помещения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Графики I и II применимы только для световых проемов
	прямоугольной формы.

	2. План и разрез помещения выполняют (вычерчивают) в одинаковом масштабе.

	7.6. При наличии в помещении различно ориентированных световых проемов
	расчет КЕО в точках характерного разреза производят для каждого светового проема
	отдельно, а полученные значения КЕО для каждой точки суммируют.

	7.7. При наличии в помещении балкона или лоджии проверочный расчет
	выполняют так же, как и для помещений без балкона или лоджии, а наличие балкона

	или лоджии учитывают понижающим коэффициентом 	 из таблицы Б.8, который

	входит составной частью в общий коэффициент светопропускания 	.

	Проверочный расчет КЕО при верхнем освещении

	7.8. Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза помещения при
	верхнем освещении через фонари прямоугольные, шед и трапециевидные следует
	выполнять в соответствии с Приложением Б настоящего Свода правил по формуле
	(Б.2).

	Расчет КЕО производят в следующей последовательности:

	а) график I (рисунок 8) накладывают на поперечный разрез помещения таким
	образом, чтобы полюс (центр) 0 графика совмещался с расчетной точкой, а нижняя
	линия графика - со следом рабочей поверхности. Подсчитывают число радиально
	направленных лучей графика I, проходящих через поперечный разрез первого проема

	, второго проема - 	, третьего проема - 	 и т.д.; при этом отмечают номера
	полуокружностей, которые проходят через середину первого, второго, третьего проемов
	и т.д.;

	б) определяют углы 	, 	, 	 и т.д. между нижней линией графика I и линией,
	соединяющей полюс (центр) графика I с серединой первого, второго, третьего проемов
	и т.д.;

	в) график II (рисунок 10) накладывают на продольный разрез помещения; при
	этом график располагают так, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой
	должен соответствовать номеру полуокружности на графике I, проходили через
	середину проема (точка С).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подсчитывают число лучей по графику II, проходящих через продольный разрез

	первого проема 	, второго проема - 	, третьего проема - 	 и т.д.;

	г) вычисляют значение геометрического КЕО 	 в первой точке характерного
	разреза помещения по формуле

	, (3)

	где Р - число световых проемов;

	q - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость участка небосвода,

	видимого из первой точки соответственно под углами 	, 	, 	 и т.д.;

	д) повторяют вычисления в соответствии с пунктами "а", "б", "в", "г" для всех точек
	характерного разреза помещения до N включительно (где N - число точек, в которых
	производят расчет КЕО);

	е) определяют среднее значение геометрического КЕО 	 по формуле (Б.7)
	Приложения Б;

	ж) по заданным параметрам помещения и световых проемов в соответствии с

	Приложением Б определяют значения 	, 	, 	;

	з) последовательно для всех точек вычисляют расчетное значение КЕО по
	формуле (Б.2) Приложения Б.

	7.9. Проверочный расчет значений КЕО в точках характерного разреза помещения

	при верхнем освещении 	 от зенитных и шахтных фонарей следует выполнять по
	формуле

	, (4)

	где 	 - площадь входного верхнего отверстия фонаря;

	- число фонарей;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО
	и определяемый по рисунку 11;

	- угол между прямой, соединяющей расчетную точку с центром нижнего
	отверстия фонаря, и нормалью к этому отверстию;

	- среднее значение геометрического КЕО;

	- коэффициент светопередачи фонаря, определяемый для фонарей с
	диффузным отражением стенок по рисунку 12, а для фонарей с направленным
	отражением стенок - по рисунку 13 по значению индекса светового проема шахтного

	фонаря 	;

	- расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в
	процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных
	заполнений в световых проемах, а также снижение отражающих свойств поверхностей
	помещения (коэффициент запаса).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 11. График для определения коэффициента в зависимости от угла

	1 - = 0,9; 2 - = 0,8; 3 - = 0,7; 4 - = 0,6; 5 - = 0,5

	Рисунок 12. График для определения коэффициента светопередачи фонарей с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диффузным отражением стенок шахты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - = 0,9; 2 - = 0,8; 3 - = 0,7; 4 - = 0,6; 5 - = 0,5

	Рисунок 13. График для определения коэффициента светопередачи фонарей с
	направленным отражением стенок шахты при различных значениях
	коэффициента диффузного отражения стенок шахты

	Индекс светового проема фонаря с отверстиями в форме прямоугольника 
	определяют по формуле

	, (5)

	где 	 - площадь нижнего отверстия фонаря, м2;

	- площадь верхнего отверстия фонаря, м2;

	- высота светопроводной шахты фонаря, м;

	, 	 - периметр верхнего и нижнего отверстий фонаря соответственно, м.

	То же, с отверстиями в форме круга - по формуле

	, (6)

	где 	, 	 - радиус верхнего и нижнего отверстий фонаря соответственно.

	Коэффициент 	 определяют по формуле (Б.6), 	 - по таблице Б.9 Приложения

	Б, коэффициент запаса 	 - по таблице 3 СНиП 23-05.

	Вычисляют значение геометрического КЕО в первой точке характерного разреза
	помещения по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	. (7)

	Повторяют вычисления для всех точек характерного разреза помещения до 

	включительно (где 	 - число точек, в которых производят расчет КЕО).

	Определяют 	 по формуле

	. (8)

	Последовательно для всех точек вычисляют прямую составляющую КЕО 	 по
	формуле

	. (9)

	Определяют отраженную составляющую КЕО 	, значение которой одинаково
	для всех точек, по формуле

	. (10)

	Определяют расчетное значение КЕО 	 в каждой точке характерного разреза с
	учетом отраженного от поверхностей помещения и прямого света по формуле

	. (11)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.10. Проверочный расчет среднего значения КЕО в плоскости характерного
	разреза помещения при верхнем освещении следует выполнять по формуле (Б.8)
	Приложения Б. Число расчетных точек в плоскости характерного разреза помещения
	должно быть не менее пяти.

	Расчет КЕО от световых проемов, имеющих форму, отличную от прямоугольника

	7.11. При расчете КЕО в помещениях со световыми проемами в наружных стенах
	круглой, полукруглой или эллиптической формы такие светопроемы следует заменять
	светопроемами прямоугольной формы одинаковой площади, для чего световой проем
	описывают прямоугольником и определяют его размеры (рисунок 14).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	r - радиус окружности; а - большая полуось эллипса; b - малая полуось эллипса

	Рисунок 14. Замена круглого (а), полукруглого (б) и эллиптического (в)
	светопроемов эквивалентными прямоугольными

	7.12. В помещениях со световыми проемами круглой формы в покрытии значение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	геометрического КЕО 	, %, следует определять по формуле

	, (12)

	где 	 - угол, образуемый линиями, проведенными из расчетной точки А к
	границам светопроема (рисунок 15), град.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- угол, под которым виден диаметр светопроема

	из расчетной точки А

	Рисунок 15. Схема для определения КЕО от светопроемов круглой формы в
	покрытии

	8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
	НЕКОТОРЫХ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

	Жилые помещения

	8.1. Для обеспечения естественного освещения жилых помещений, отвечающего

	требованиям СНиП 23-05, отношение глубины помещения 	 к высоте верхней грани

	светового проема над уровнем пола 	 (рисунок 16), как правило, не должно
	превышать 2,5.

	Разрез

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	План

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 16. Разрез и план жилой комнаты

	8.2. Нормированные значения КЕО при боковом освещении в жилых зданиях,
	располагаемых в административных районах различных групп по ресурсам светового
	климата, следует принимать по таблице 4.

	Таблица 4

	Нормированные значения КЕО при боковом естественном освещении в основных
	помещениях жилых и общественных зданий в различных группах
	административных районов по ресурсам светового климата

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Группы  	Ориентация	Нормированные значения КЕО, %     
	админист-	световых 	в ра- 	в    	в жи-	в вы-	в чи-	в про-  
	ративных	проемов 	бочих 	школь-	лых 	ста-	таль-	ектных  
	районов 	по сторонам	каби- 	ных  	поме-	воч-	ных 	залах,  
	по ре-  	горизонта,	нетах 	клас-	щени-	ных 	залах	чертежно-
	сурсам  	град.  	зданий	сах  	ях  	залах	конструк-
	светового	управ-	торских 
	климата 	ления,	бюро    
	офисах
	1       	69 - 113  	1,00  	1,50 	0,50	0,70	1,20	1,50    
	249 - 293 
	114 - 158 	1,00  	1,50 	0,50	0,70	1,20	1,50    
	204 - 248 
	159 - 203 	1,00  	1,50 	0,50	0,70	1,20	1,50    
	294 - 68  	1,00  	-    	0,50	0,70	1,20	1,50    
	2       	69 - 113  	0,90  	1,40 	0,50	0,60	1,10	1,40    
	249 - 293 
	114 - 158 	0,90  	1,30 	0,40	0,60	1,10	1,30    
	204 - 248 
	159 - 203 	0,90  	1,30 	0,40	0,60	1,10	1,30    
	294 - 68  	0,90  	-    	0,50	0,60	1,10	1,40    
	3       	69 - 113  	1,10  	1,70 	0,60	0,80	1,30	1,70    
	249 - 293 
	114 - 158 	1,00  	1,50 	0,50	0,70	1,20	1,50    
	204 - 248 
	159 - 203 	1,00  	1,50 	0,50	0,70	1,20	1,50    
	294 - 68  	1,10  	-    	0,60	0,80	1,30	1,70    
	4       	69 - 113  	1,10  	1,70 	0,60	0,80	1,30	1,70    
	249 - 293 
	114 - 158 	1,10  	1,70 	0,60	0,80	1,30	1,70    
	204 - 248 
	159 - 203 	1,10  	1,70 	0,60	0,80	1,30	1,70    
	294 - 68  	1,20  	-    	0,60	0,80	1,40	1,80    
	5       	69 - 113  	0,80  	1,20 	0,40	0,60	1,00	1,20    
	249 - 293 
	114 - 158 	0,80  	1,20 	0,40	0,60	1,00	1,20    
	204 - 248 
	159 - 203 	0,80  	1,10 	0,40	0,50	0,90	1,10    
	294 - 68  	0,80  	-    	0,40	0,60	0,90	1,20    

	При разработке типовых проектов жилых зданий, предназначенных для
	расположения в административных районах второй, третьей, четвертой и пятой групп
	по ресурсам светового климата, ориентация которых по сторонам горизонта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	неизвестна, значение КЕО следует определять согласно 5.3 настоящего Свода правил,

	при этом коэффициент светового климата 	 следует принимать для северной
	ориентации световых проемов по сторонам горизонта.

	8.3. При разработке типовых проектов жилых зданий, когда неизвестно
	расположение противостоящих зданий, значение КЕО, полученное по формуле (Б.1)
	Приложения Б для открытого горизонта (без противостоящего здания), необходимо

	умножать на коэффициент 	 согласно таблице 5, учитывающий
	среднестатистическое затенение световых проемов в жилых помещениях первого или
	второго (в случае расположения на первом этаже магазинов, библиотек, ателье и т.п.)
	этажа противостоящими зданиями.

	Таблица 5

	---------------------------T---------T--------T----------T-------¬

	¦	   Глубина помещения, м   	¦	  От 2   	¦	  От 3  	¦	   От 4   	¦	 От 5  	¦

	¦	                          	¦	  до 3   	¦	  до 4  	¦	   до 5   	¦	 до 6  	¦

	+--------------------------+---------+--------+----------+-------+

	¦	Значение коэффициента К   	¦	1,00     	¦	0,75    	¦	0,60      	¦	0,50   	¦

	¦	                       ЗД 	¦	         	¦	        	¦	          	¦	       	¦

	¦	                         2	¦	         	¦	        	¦	          	¦	       	¦

	L--------------------------+---------+--------+----------+--------

	8.4. Для увеличения коэффициента использования естественного освещения
	следует принимать, как правило, светлую отделку фасадов зданий и поверхностей
	жилых помещений, располагаемых на нижних этажах зданий.

	8.5. В жилых зданиях высотой в 3 этажа и более, располагаемых в III и IV
	климатических районах Российской Федерации, световые проемы, а в IV районе
	(рисунок 17) также проемы лоджий и веранд, обращенные на сектор горизонта 200° -
	290°, должны быть оборудованы наружными регулируемыми солнцезащитными
	устройствами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 17. Схематическая карта климатического районирования для
	строительства (рекомендуемая)

	Пример расчета естественного освещения жилой комнаты

	Требуется определить площадь светового проема в жилой комнате в Москве
	(рисунок 18).

	Разрез

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	План

	Рисунок 18. Разрез и план жилой комнаты

	Исходные данные. Глубина помещения 	 = 6,0 м, ширина помещения 	 = 3,4 м,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	площадь пола помещения 	 = 20,4 м2, толщина наружной стены 0,4 м, высота

	подоконника 	 = 0,8 м, высота светового проема окна 	 = 1,5 м; переплеты
	спаренные деревянные с двумя слоями остекления; средневзвешенный коэффициент

	отражения поверхностей помещения 	 = 0,5, коэффициент запаса 	 = 1,2; здание
	располагается в первой группе административных районов по ресурсам светового
	климата.

	Решение

	1. По приложению И СНиП 23-05 определяют нормированное значение КЕО 	,
	равное 0,5%.

	2. Выполняют предварительный расчет естественного освещения: по глубине

	помещения 	 = 6,0 м и высоте верхней грани светового проема над условной рабочей

	поверхностью 	 = 1,5 м определяют, что 	 = 4,0.

	3. На рисунке 1 на соответствующей кривой е = 0,5% находят точку с абсциссой
	4,0; по ординате этой точки определяют, что необходимая относительная площадь

	светового проема 	 составляет 19%.

	4. Площадь светового проема определяют по формуле

	м2.

	Следовательно, ширина светового проема при высоте 1,5 м должна составлять

	 = 3,88/1,5 = 2,58 м. Принимают оконный блок размером 1,5 х 2,7 м.

	5. Производят проверочный расчет по формуле

	.

	6. По СНиП 23-05 находят коэффициент запаса: 	 = 1,2.

	7. Накладывают график I для расчета коэффициента естественной освещенности
	методом А.М. Данилюка (рисунок 8) на поперечный разрез помещения (рисунок 19),
	совмещая полюс графика 0 с точкой А, а нижнюю линию графика - с полом;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подсчитывают число лучей по графику I, проходящих через поперечный разрез

	светового проема: 	 = 3,4.

	Разрез

	План

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 19. Разрез и план жилой комнаты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Отмечают, что через точку С на разрезе помещения проходит концентрическая
	полуокружность 27,2 графика I.

	9. На поперечном разрезе помещения (рисунок 18) определяют, что угол 	, под
	которым видна середина светового проема из расчетной точки А, равен 16,4°; по
	таблице Б.1 Приложения Б линейной интерполяцией находят, что для этого угла

	коэффициент 	 = 0,67.

	10. По размерам помещения находят, что 	 = 0,83; 	 = 0,57.

	11. По значениям 	; 	; 	; 	 в Приложении Б линейной

	интерполяцией находят 	: 	 = 4,5.

	12. Учитывая, что глубина помещения 	 = 6,0 м, по таблице 5 определяют 	:

	 = 0,5.

	13. Для спаренного деревянного переплета с двойным остеклением определяют

	общий коэффициент светопропускания: 	 = 0,8 х 0,75 = 0,60.

	14. Подставляя значения коэффициентов 	, 	, 	 и 	 в формулу пункта 5

	данного примера, определяют значение 	: 	 = 100 х 0,5 х 1,2/(3,4 х 0,67 х 4,5 х 0,5 х
	0,6) = 19,5.

	15. Накладывают график II для расчета КЕО методом А.М. Данилюка (рисунок 10)
	на план помещения (рисунок 19) таким образом, чтобы ось графика и горизонталь 27,2
	проходили через точку С; на внешней поверхности наружной стены отмечают точки
	пересечения луча 13,6 выше (точка М) и ниже оси графика (точка Д) с линией Х - Х;
	измеряют расстояние между точками М и Д, т.е. d' = 4,6 см.

	16. Учитывая, что жилая комната изображена на рисунках 18 и 19 в масштабе 1:50,

	определяют требуемую ширину окна 	 = 50 х d' = 2,3 м.

	Окончательно принимают стандартный оконный блок размером 1,5 х 2,4 м.

	Примечание. Если помещение имеет балкон (лоджию), проверочный расчет
	выполняют так же, как и для помещения без балкона (лоджии), а наличие балкона или

	лоджии учитывают понижающим коэффициентом 	 из таблицы Б.8 Приложения Б,

	который входит в общий коэффициент светопропускания 	.

	Рабочие кабинеты, офисы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.6. Освещение рабочих кабинетов, офисов должно проектироваться на основе
	следующих требований:

	а) создание необходимых условий освещения на рабочих столах, расположенных в
	глубине помещения при выполнении разнообразных зрительных работ (чтение
	типографского и машинописного текстов, рукописных материалов, различение деталей
	графических материалов и т.п.);

	б) обеспечение зрительной связи с наружным пространством;

	в) защита помещений от слепящего и теплового действия инсоляции;

	г) благоприятное распределение яркости в поле зрения.

	8.7. Боковое освещение рабочих кабинетов должно осуществляться, как правило,
	отдельными световыми проемами (одно окно на каждый кабинет). С целью снижения
	необходимой площади световых проемов высоту подоконника над уровнем пола
	рекомендуется принимать не менее 1 м.

	8.8. При расположении здания в административных районах Российской
	Федерации первой, третьей и четвертой групп по ресурсам светового климата
	нормированное значение КЕО следует принимать: при глубине рабочих кабинетов
	(офисов) 5 м и более - по таблице 6 применительно к совмещенной системе освещения;
	менее 5 м - по таблице 4 применительно к естественной системе освещения.

	Таблица 6

	Нормированные значения КЕО при боковом совмещенном освещении в основных
	помещениях жилых и общественных зданий в административных районах
	различных групп по ресурсам светового климата

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Группы     	Ориентация	КЕО, %              
	админист-  	световых 	в ра- 	в    	в вы- 	в чи-	в про-  
	ративных   	проемов 	бочих 	школь-	ста-  	таль-	ектных  
	районов    	по сторонам	каби- 	ных  	вочных	ных 	залах,  
	по ресурсам	горизонта,	нетах 	клас-	залах 	залах	чертежно-
	светового  	град.  	зданий	сах  	конструк-
	климата    	управ-	торских 
	ления,	бюро    
	офисах
	1          	69 - 113   	0,60  	1,30 	0,40  	0,70	0,90    
	249 - 293  
	114 - 158  	0,60  	1,30 	0,40  	0,70	0,90    
	204 - 248  
	159 - 203  	0,60  	1,30 	0,40  	0,70	0,90    
	294 - 68   	0,60  	-    	0,40  	0,70	0,90    
	2          	69 - 113   	0,50  	1,20 	0,40  	0,60	0,80    
	249 - 293  
	114 - 158  	0,50  	1,10 	0,40  	0,60	0,80    
	204 - 248  
	159 - 203  	0,50  	1,10 	0,40  	0,60	0,80    
	294 - 68   	0,50  	-    	0,40  	0,60	0,80    
	3          	69 - 113   	0,70  	1,40 	0,50  	0,80	1,00    
	249 - 293  
	114 - 158  	0,60  	1,30 	0,40  	0,70	0,90    
	204 - 248  
	159 - 203  	0,60  	1,30 	0,40  	0,70	0,90    
	294 - 68   	0,70  	-    	0,50  	0,90	1,00    
	4          	69 - 113   	0,70  	1,40 	0,50  	0,80	1,00    
	249 - 293  
	114 - 158  	0,70  	1,40 	0,50  	0,80	1,00    
	204 - 248  
	159 - 203  	0,70  	1,40 	0,50  	0,80	1,00    
	294 - 68   	0,70  	-    	0,50  	0,80	1,10    
	5          	69 - 113   	0,50  	1,00 	0,30  	0,60	0,70    
	249 - 293  
	114 - 158  	0,50  	1,00 	0,30  	0,60	0,70    
	204 - 248  
	159 - 203  	0,50  	1,00 	0,30  	0,50	0,70    
	294 - 68   	0,50  	-    	0,30  	0,60	0,70    

	8.9. Для обеспечения зрительного контакта с наружным пространством
	заполнение световых проемов должно, как правило, выполняться светопрозрачным
	оконным стеклом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.10. Для ограничения слепящего действия солнечной радиации в рабочих
	кабинетах и офисах необходимо предусматривать шторы и легкие регулируемые
	жалюзи. При проектировании зданий управления и зданий под офисы для III и IV
	климатических районов Российской Федерации следует предусматривать оборудование
	световых проемов, ориентированных на сектор горизонта в пределах 200° - 290°
	солнцезащитными устройствами.

	8.11. В помещениях значения коэффициента отражения поверхностей 	 должны
	быть не менее:

	    потолка и верхней части стен ....... 0,70

	    нижней части стен .................. 0,50

	    пола ............................... 0,30.

	Пример расчета естественного освещения рабочего кабинета

	Требуется определить необходимую площадь окна в рабочих кабинетах здания
	управления, располагаемого в Москве (рисунок 20).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 20. Разрез и план рабочего кабинета

	Исходные данные. Глубина помещения 	 = 5,9 м, высота h = 2,9 м, ширина 	 =

	3,0 м, площадь пола 	 = 17,7 м2. Заполнение световых проемов двойным
	остеклением по спаренным алюминиевым переплетам; толщина наружных стен 0,35 м.

	Коэффициент отражения потолка 	 = 0,70; стен 	 = 0,40; пола 	 = 0,25.
	Затенение противостоящими зданиями отсутствует.

	Решение

	1. Учитывая, что глубина помещения 	 свыше 5 м (см. 8.8), по таблице 6
	находят, что нормированное значение КЕО равно 0,6%.

	2. Производят предварительный расчет естественного освещения по исходной

	глубине помещения 	 = 5,9 м и высоте верхней грани светового проема над условной

	рабочей поверхностью 	 = 1,9 м; определяют, что 	 = 3,1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. На рисунке 2 на соответствующей кривой е = 0,6% находят точку с абсциссой

	 = 3,1. По ординате этой точки определяют, что необходимая относительная

	площадь светового проема 	 = 21,5%.

	4. Определяют площадь светового проема 	 по формуле

	м2.

	Следовательно, ширина светового проема 	 = 3,81/1,8 = 2,12 м.

	Принимают оконный блок размером 1,8 х 2,1 м.

	5. Производят проверочный расчет КЕО в точке М (рисунок 20) в соответствии с
	Приложением Б по формуле

	.

	Учитывая, что противостоящих зданий нет, 	.

	6. Накладывают график I для расчета КЕО методом А.М. Данилюка на
	поперечный разрез помещения (рисунок 21), совмещая полюс графика I - 0 с точкой М,
	а нижнюю линию - с условной рабочей поверхностью; подсчитывают число лучей по

	графику I, проходящих через поперечный разрез светового проема: 	 = 2,96.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 21. Разрез и план рабочего кабинета

	7. Отмечают, что через точку С на разрезе помещения (рисунок 21) проходит
	концентрическая полуокружность 26 графика I.

	8. Накладывают график II для расчета КЕО на план помещения (рисунок 20) таким
	образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь 26 проходили через точку С;

	подсчитывают по графику II число лучей, проходящих от неба через световой проем: 
	= 24.

	9. Определяют значение геометрического КЕО по формуле

	.

	10. На поперечном разрезе помещения в масштабе 1:50 (рисунок 21) определяют,
	что середина участка неба, видимого из расчетной точки М через световой проем,

	находится под углом 	 = 11°; по значению угла 	 по Приложению Б линейной
	интерполяцией находят коэффициент, учитывающий неравномерную яркость

	облачного неба МКО: 	 = 0,59.

	11. По размерам помещения и светового проема находят, что 	 = 3,1; 

	= 0,83; 	 = 0,51.

	12. Находят площади поверхностей потолка 	, стен 	 и пола 	 и

	определяют средневзвешенный коэффициент отражения 	 по формуле

	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13. По найденным значениям 	; 	; 	 по таблице Б.4 Приложения Б

	находят, что 	 = 2,95.

	14. Для спаренного алюминиевого переплета с двойным остеклением находят

	общий коэффициент пропускания света 	: 	 = 0,68.

	15. По СНиП 23-05 находят, что коэффициент запаса для окон общественных

	зданий 	 = 1,2.

	16. Определяют геометрический КЕО в точке М, подставляя значения

	коэффициентов 	, 	, 	, 	 и 	 в формулу пункта 5:

	= 0,70%.

	Следовательно, выбранные размеры светового проема обеспечивают требования
	норм по совмещенному освещению рабочего кабинета.

	Школьные классы

	8.12. При проектировании естественного освещения учебных помещений в
	общеобразовательных школах должны обеспечиваться нормированные значения КЕО,
	благоприятная светоцветовая среда, направление светового потока с левой стороны,
	зрительная связь с наружным пространством, минимизация слепящего и теплового
	действия прямой солнечной радиации, оптимальная цветовая отделка помещений с
	учетом ориентации и климатических условий, снижение теплопотерь через световые
	проемы.

	8.13. В школьных классах следует применять левостороннее боковое освещение,
	при котором окна в наружных стенах располагают с левой стороны от учащихся.

	Во всех остальных помещениях (включая рекреации) следует предусматривать, как
	правило, боковое освещение через световые проемы в наружных стенах, которые
	должны обеспечивать зрительную связь с наружным пространством. Кабинеты
	черчения и рисования, а также кабинеты, оборудованные техническими средствами
	обучения, расположенные на верхних этажах зданий, допускается проектировать с
	одним верхним освещением через световые проемы в покрытии.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.14. Нормированные значения КЕО в классах следует принимать по таблице 4
	при естественном освещении и по таблице 6 - при совмещенном освещении.

	При разработке типовых проектов школ, ориентация которых по сторонам
	горизонта при строительстве может быть разной, нормированное значение КЕО

	следует определять по формуле (1), а коэффициент светового климата 	 - по таблице
	2 для ориентации световых проемов на западный (восточный) сектор горизонта.

	8.15. Нормированное значение КЕО в классах обеспечивается выбором размеров
	и расположения световых проемов.

	8.16. В учебных помещениях значения коэффициента отражения поверхности
	должны быть не менее:

	    потолков, верхней части стен и оконных откосов ... 0,70;

	    панелей стен ..................................... 0,55;

	    пола ............................................. 0,40.

	8.17. Для цветовой отделки поверхностей интерьера рекомендуются зеленый,
	желтый, сине-зеленый и белый цвета. При южной ориентации световых проемов
	рекомендуются холодные тона, при северной - более теплые. В лабораториях,
	кабинетах черчения и рисования, где важно правильное различение цвета, пол, стены
	и мебель должны быть окрашены в ахроматические цвета.

	8.18. В школах, проектируемых для строительства в южных районах Российской
	Федерации, должны предусматриваться солнцезащитные устройства для устранения
	слепящего действия прямой и отраженной блескости и перегрева от проникающей
	солнечной радиации.

	Пример расчета естественного освещения школьного класса

	Требуется определить размеры световых проемов школьного класса.

	Исходные данные. Район расположения школы - первая группа
	административных районов по ресурсам светового климата Российской Федерации

	(Ленинградская область); глубина класса 	 = 7,74 м; ширина 	 = 7,04 м; высота h = 3

	м; высота световых проемов 	 = 2,1 м (высота подоконника 	 = 0,9 м); остекление
	двойное в раздельных деревянных переплетах; средневзвешенный коэффициент

	отражения стен, пола и потолка 	 = 0,50.

	План и разрез школьного класса приведены на рисунке 22.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 22. Разрез и план школьного помещения

	Решение

	Предварительный расчет относительной ширины световых проемов производят
	по графику рисунка 3.

	1. Определяют площадь пола: 	 = 7,74 х 7,04 = 54,5 м2.

	2. Находят отношение глубины помещения 	 к высоте окна от уровня условной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	рабочей поверхности 	: 	 = 7,74/2,2 = 3,50.

	3. По графику на рисунке 3 на соответствующей кривой е = 1,5% находят точку с

	абсциссой 	 = 3,50, по ординате этой точки определяют 	 = 24%.

	4. Вычисляют площадь световых проемов: 	 = 13,1 м2 и

	суммарную ширину окон 	 = 13,1/2,1 = 6,2 м.

	5. Принимают два блока размером 2,1 х 2,4 м и один блок размером 2,1 х 1,8 м.

	Проверочный расчет выполняют по формуле (Б.1) Приложения Б.

	Выставочные помещения

	8.19. Одной из главных задач освещения выставочных помещений является
	обеспечение благоприятных условий восприятия экспонатов, определяемых как
	освещением самих экспонатов, так и освещением окружающего пространства.

	Освещение экспонатов характеризуют средним значением КЕО, равномерностью
	освещенности в выставочной зоне помещения и направлением падения светового
	потока на плоскость выставочной зоны.

	При освещении окружающего пространства должны обеспечиваться требуемое
	распределение освещенности в помещении; ограничение слепящего действия световых
	проемов; устранение инсоляции помещения; требуемое распределение яркости в
	помещении.

	8.20. Среднее значение КЕО 	 и предельно допустимое значение
	неравномерности освещенности в выставочной зоне в зависимости от вида
	экспозиции устанавливают в соответствии с таблицей 7.

	Таблица 7

	------------------------------------T------------T---------------¬

	¦	      Экспозиционные помещения     	¦	  Средние   	¦	   Отношение   	¦

	¦	                                   	¦	значения КЕО	¦	 максимального 	¦

	¦	                                   	¦	   е  , %   	¦	  значения КЕО 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                   	¦	    ср      	¦	к минимальному,	¦

	¦	                                   	¦	            	¦	    не более   	¦

	+-----------------------------------+------------+---------------+

	¦	Выставки монументальной и станковой	¦	1,5         	¦	1,3            	¦

	¦	живописи, гравюр, плакатов, ковров,	¦	            	¦	               	¦

	¦	тканей и т.п.                      	¦	            	¦	               	¦

	+-----------------------------------+------------+---------------+

	¦	Выставки скульптуры, архитектуры,  	¦	1,5         	¦	2,0            	¦

	¦	мебели                             	¦	            	¦	               	¦

	+-----------------------------------+------------+---------------+

	¦	Антропологические, археологические,	¦	1,0         	¦	2,0            	¦

	¦	этнографические выставки           	¦	            	¦	               	¦

	+-----------------------------------+------------+---------------+

	¦	Исторические и военно-исторические 	¦	1,0         	¦	3,0            	¦

	¦	выставки                           	¦	            	¦	               	¦

	+-----------------------------------+------------+---------------+

	¦	Машины, агрегаты, установки и т.п. 	¦	3,0         	¦	3,0            	¦

	L-----------------------------------+------------+----------------

	8.21. Направление падения светового потока на выставочную зону зависит от
	расположения световых проемов относительно выставочной зоны и характеризуется

	углом 	 (рисунок 23). Угол падения прямого света на плоские экспонаты (картины,
	плакаты, гравюры, ткани и т.п.) при расположении их на стенах помещения или
	вертикальных стендах выбирают в пределах от 45° до 75° по отношению к горизонтали.
	При углах, больших 75°, на экспонатах создаются тени (от рамок и фактуры),
	искажающие облик экспонатов; при углах менее 45° отблески от экспонатов с
	блестящей фактурой будут попадать в глаза посетителей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- защитный угол; 	 - угол падения прямого света

	на середину выставочной зоны

	Рисунок 23. Поперечный разрез выставочного помещения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Угол падения прямого света на объемные экспонаты выбирают в пределах от 30°
	до 50°; такое направление падения света в наилучшей степени выявляет форму и
	детали объемных экспонатов.

	8.22. В выставочных помещениях световые проемы по возможности не должны
	попадать в поле зрения посетителей при обзоре экспонатов; для ограничения
	слепящего действия световых проемов необходимо применять жалюзи и экраны.

	При нормальном удалении посетителя от экспонатов (равном 1,5 высоты

	экспозиционной зоны) и ориентации глаз на середину выставочной зоны угол 
	(рисунок 23), под которым виден нижний край светопроема, должен быть не менее 30°.
	При высоте подоконников 1,2 м от пола и менее наружная стена и простенки не
	должны использоваться для экспозиции.

	8.23. В помещениях, предназначенных для экспозиции живописи, графики,
	тканей, ковров, гобеленов и т.п., прямой солнечный свет должен быть исключен
	вследствие его разрушающего действия на красители, ткани и бумагу.

	Для устранения инсоляции в этих помещениях целесообразно выбирать
	ориентацию световых проемов на СВ, С, СЗ. При другой ориентации световых
	проемов в этих помещениях необходимо применять регулируемые внутренние
	(междурамные) или наружные жалюзи.

	В экспозиционных помещениях с объемными экспонатами (скульптурами,
	макетами, машинами и т.п.) инсоляция желательна, так как прямой солнечный свет в
	наилучшей степени выявляет форму и детали экспонатов. Для этих помещений
	ориентацию световых проемов следует выбирать на ЮВ, Ю, ЮЗ.

	8.24. Дополнительное искусственное освещение целесообразно использовать в
	следующих случаях:

	а) при недостаточном естественном освещении;

	б) при необходимости интенсивного местного освещения экспонатов (машины,
	агрегаты, витрины и стеклянные шкафы с мелкими экспонатами);

	в) при необходимости выделить световыми акцентами отдельные экспонаты или
	их группы из общего объема интерьера (скульптуры, панно, картины и т.п.);

	г) при неблагоприятном распределении естественной освещенности в помещении
	(например, когда часть экспозиционной площади находится в тени).

	Искусственное освещение необходимо осуществлять преимущественно
	источниками света, излучение которых по спектру приближается к дневному. Для
	подсвета должна применяться специальная осветительная арматура, которую
	размещают, как правило, скрыто от посетителей (за подвесными потолками,
	встраивают в мебель или экспозиционное оборудование). При этом необходимо
	тщательно выбирать направление световых потоков, чтобы исключить возможность

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	попадания в поле зрения посетителей незащищенных источников света и появления
	ярких бликов на экспонатах с полированными поверхностями.

	При подсвете неравномерность распределения яркости в поле зрения не должна
	превышать 40:1.

	8.25. Отделка внутренних поверхностей экспозиционных помещений должна
	отвечать следующим требованиям:

	а) соответствовать назначению помещения, содержанию и характеру экспозиции:
	нейтральная в картинных галереях, акцентирующая в помещениях промышленных,
	сельскохозяйственных и строительных выставок;

	б) быть увязанной с выбранной системой освещения, при этом поверхности,
	находящиеся в тени, должны иметь более светлую отделку по сравнению с интенсивно
	освещенными;

	в) создавать необходимый контрастирующий фон для экспонатов (резкие
	контрасты нежелательны). В оформлении помещения не должно быть пестроты.

	Отделку внутренних поверхностей выставочных помещений следует производить
	с учетом значений коэффициента отражения поверхности, приведенных в таблице 8.

	Таблица 8

	Выставочное помещение  	Значения коэффициента отражения ро
	потолка 	стен   	пола   
	Картинные галереи и выставки	0,70      	0,20 - 0,40	0,10 - 0,30
	Скульптурные залы          	0,70      	0,30 - 0,50	0,30 - 0,40
	Политехнические и научные  	0,70 - 0,80	0,20 - 0,70	0,20 - 0,50
	музеи                      
	Промышленные и сельскохозяй-	0,70 - 0,80	0,70 - 0,80	0,20 - 0,50
	ственные выставки          

	Помещения с зенитными и шахтными фонарями

	8.26. В одноэтажных общественных зданиях с межферменным этажом с
	недостаточным боковым естественным освещением и большими по площади
	помещениями рекомендуется устраивать зенитные и шахтные фонари. К таким
	помещениям могут быть отнесены читальные, лекционные, спортивные, выставочные,
	торговые и обеденные залы и помещения верхних этажей общественных зданий.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Размещать фонари следует с учетом конструктивных элементов покрытия,
	инженерных коммуникаций и инженерного оборудования, размещаемых в
	межферменном этаже или пространстве подвесного потолка, а также в увязке с
	предполагаемым расположением светильников и с учетом требований равномерности
	освещения:

	а) квадратные в плане и круглые фонари рекомендуется размещать по углам
	квадрата, а прямоугольные - по углам прямоугольника с соотношением сторон в
	поперечном и продольном направлениях, соответствующим соотношению сторон
	основания опорного стакана или выходного отверстия светопроводной шахты;

	б) в целях обеспечения равномерности освещения размеры выходных отверстий
	фонарей должны быть не более 0,25 - 0,50 высоты помещения, а расстояние между
	крайним рядом фонарей и стеной не должно превышать 0,50 расстояния между
	средними рядами фонарей;

	в) фонари рекомендуется размещать между фермами или балками покрытия на
	площади, свободной от инженерных коммуникаций и оборудования.

	8.27. Шахтные фонари рекомендуется устраивать на базе типовых решений
	зенитных фонарей. Верхнее отверстие светопроводной шахты стыкуется с нижним
	отверстием опорного стакана зенитного фонаря; нижнее отверстие светопроводной
	шахты должно быть на уровне потолка основного помещения.

	8.28. Отделку внутренних полостей опорного стакана зенитных фонарей и
	светопроводную шахту шахтных фонарей диффузного света выполняют белыми
	красками по тщательно подготовленной, выровненной грунтовкой поверхности.

	8.29. Светопроводные шахты шахтных фонарей направленного света
	облицовывают алюминиевой технической фольгой толщиной от 0,05 до 0,20 мм в
	зависимости от конструктивного решения светопроводной шахты.

	8.30. Выбор фонарей в зависимости от типа зданий рекомендуется производить
	согласно таблице 9.

	Таблица 9

	----------------------T--------T---------------------------------¬

	¦	     Тип здания      	¦	  Тип   	¦	      Характеристика фонаря      	¦

	¦	                     	¦	 фонаря 	+----------T-----------T----------+

	¦	                     	¦	        	¦	вид от-   	¦	форма опор-	¦	 размеры  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                     	¦	        	¦	ражения   	¦	ного ста-  	¦	 входного 	¦

	¦	                     	¦	        	¦	опорного  	¦	кана и     	¦	 отверстия	¦

	¦	                     	¦	        	¦	стакана   	¦	светопро-  	¦	в плане, м	¦

	¦	                     	¦	        	¦	и свето-  	¦	водной     	¦	          	¦

	¦	                     	¦	        	¦	проводной 	¦	шахты      	¦	          	¦

	¦	                     	¦	        	¦	шахты     	¦	           	¦	          	¦

	+---------------------+--------+----------+-----------+----------+

	¦	Инженерно-администра-	¦	Зенит-  	¦	Диффузное 	¦	Прямоуголь-	¦	1,5 х 1,7;	¦

	¦	тивное без подвесных 	¦	ный     	¦	          	¦	ный парал- 	¦	2,7 х 2,7 	¦

	¦	потолков             	¦	        	¦	          	¦	лелепипед  	¦	          	¦

	+---------------------+--------+----------+-----------+----------+

	¦	То же, с подвесным   	¦	"       	¦	Направлен-	¦	То же      	¦	То же     	¦

	¦	светопрозрачным      	¦	        	¦	ное       	¦	           	¦	          	¦

	¦	потолком             	¦	        	¦	          	¦	           	¦	          	¦

	+---------------------+--------+----------+-----------+----------+

	¦	То же, с подвесным   	¦	Шахтный 	¦	Диффузное 	¦	Усеченная  	¦	"         	¦

	¦	непрозрачным потолком	¦	        	¦	          	¦	пирамида   	¦	          	¦

	+---------------------+--------+----------+-----------+----------+

	¦	Общественное с       	¦	"       	¦	Направлен-	¦	Прямоуголь-	¦	1,5 х 1,7;	¦

	¦	техническим этажом   	¦	        	¦	ное       	¦	ный парал- 	¦	2,7 х 2,7 	¦

	¦	                     	¦	        	¦	          	¦	лелепипед  	¦	          	¦

	¦	                     	¦	        	¦	          	¦	Цилиндр    	¦	Диаметр   	¦

	¦	                     	¦	        	¦	          	¦	           	¦	1,2; 1,5  	¦

	+---------------------+--------+----------+-----------+----------+

	¦	Общественное с       	¦	Зенит-  	¦	"         	¦	Усеченная  	¦	То же     	¦

	¦	подвесным свето-     	¦	ный     	¦	          	¦	пирамида   	¦	          	¦

	¦	прозрачным потолком  	¦	        	¦	          	¦	Усеченный  	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                     	¦	        	¦	          	¦	конус      	¦	          	¦

	+---------------------+--------+----------+-----------+----------+

	¦	То же, с подвесным   	¦	Шахтный 	¦	Диффузное 	¦	Усеченная  	¦	"         	¦

	¦	непрозрачным потолком	¦	        	¦	          	¦	пирамида   	¦	          	¦

	¦	                     	¦	        	¦	          	¦	Усеченный  	¦	          	¦

	¦	                     	¦	        	¦	          	¦	конус      	¦	          	¦

	L---------------------+--------+----------+-----------+-----------

	8.31. В зданиях с кондиционированным режимом выходное отверстие опорного
	стакана зенитного фонаря или светопроводной шахты шахтного фонаря рекомендуется
	заполнять армированным стеклом.

	8.32. При расположении зданий в III и IV климатических районах Российской

	Федерации в зенитных и шахтных фонарях, у которых индекс 	 >= 0,5, необходимо
	применять солнцезащитные устройства.

	8.33. Суммарная площадь фонарей в зданиях не должна превышать, как правило,
	20% освещаемой площади пола.

	Пример расчета естественного освещения помещения с шахтными фонарями

	Требуется определить значения КЕО в точках характерного разреза в зале
	многоцелевого назначения с шахтными фонарями.

	Исходные данные. 1. Зал размером в плане 18 х 18 м; высота зала от условной
	рабочей поверхности до подвесного потолка, совпадающего с плоскостью выходного
	отверстия светопроводной шахты фонаря, 10 м; шахтные фонари направленного света

	размером в плане 1,5 х 1,5 м и высотой 	 = 3,8 м.

	2. Средневзвешенный коэффициент диффузного отражения потолка, стен и пола

	 = 0,4; коэффициент направленного отражения стенок фонаря 	 = 0,7; световой
	проем фонаря заполнен двойным листовым стеклом по металлическим переплетам.

	3. Загрязнение остекления незначительное - воздушная среда в зале содержит
	менее 1 мг/м3 пыли, дыма и копоти.

	Решение

	1. На плане размещения фонарей в цехе отмечают расчетные точки и фонари
	(рисунок 24).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 24. Схема размещения шахтных фонарей

	2. По плану с учетом масштаба рисунка 24 определяют расстояние 	 от каждой из
	расчетных точек до центров шахтных фонарей и заносят в таблицу 10.

	Таблица 10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----T----------T---------T-------T--------T------T--------T----------T------------------T-----
	-----------------T---------T--------T---------T----¬

	¦	Но- 	¦	  Номер   	¦	Высота   	¦	Рассто-	¦	tg альфа	¦	альфа,	¦	q(альфа)	¦	   m      	¦	           m      	¦
	N                    	¦	эпсилон ,	¦	сигма  ,	¦	сигма   ,	¦	е ,%	¦

	¦	мер 	¦	  фонаря  	¦	помеще-  	¦	яние l 	¦	        	¦	град.,	¦	        	¦	соs  альфа	¦	q(альфа)соs  альфа	¦	  ф           
	m      	¦	       j 	¦	     пр 	¦	     отр 	¦	 j  	¦

	¦	рас-	¦	          	¦	ния h    	¦	      ф	¦	        	¦	 мин. 	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	SUМ q(альфа)соs  альфа	¦	   
	%    	¦	   %    	¦	    %    	¦	    	¦

	¦	чет-	¦	          	¦	     р   	¦	в плане	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	j=1                   	¦	         	¦	        	¦	        
	¦	    	¦

	¦	ной 	¦	          	¦	от       	¦	от рас-	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	        	¦	        
	¦	    	¦

	¦	точ-	¦	          	¦	условной 	¦	четной 	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	       
	¦	         	¦	    	¦

	¦	ки  	¦	          	¦	рабочей  	¦	точки  	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	        	¦	        
	¦	    	¦

	¦	    	¦	          	¦	поверх-  	¦	до     	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	        	¦	         	¦	   
	¦

	¦	    	¦	          	¦	ности    	¦	центра 	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	        	¦	        
	¦	    	¦

	¦	    	¦	          	¦	до низа  	¦	фонаря,	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	        	¦	        
	¦	    	¦

	¦	    	¦	          	¦	фонаря, м	¦	м      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	          	¦	                  	¦	                      	¦	         	¦	        	¦	         	¦	   
	¦

	+----+----------+---------+-------+--------+------+--------+----------+------------------+-----
	-----------------+---------+--------+---------+----+

	¦	 1  	¦	    2     	¦	    3    	¦	   4   	¦	   5    	¦	   6  	¦	   7    	¦	    8     	¦	        9         	¦	          10          	¦	   11    	¦	   12   	¦	  
	13    	¦	 14 	¦

	+----+----------+---------+-------+--------+------+--------+----------+------------------+-----
	-----------------+---------+--------+---------+----+

	¦	    	¦	1, 7      	¦	10       	¦	6,3    	¦	0,63    	¦	32°12'	¦	1,16    	¦	0,32      	¦	0,360             	¦	2,5                   	¦	1,8     
	¦	0,73    	¦	0,33     	¦	1,06	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	2, 8      	¦	10       	¦	10,0   	¦	1,00    	¦	45°   	¦	1,07    	¦	0,08      	¦	0,085             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	3, 9      	¦	10       	¦	15,1   	¦	1,51    	¦	56°30'	¦	0,91    	¦	0,03      	¦	0,027             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	4         	¦	10       	¦	2,0    	¦	0,20    	¦	11°18'	¦	1,28    	¦	0,88      	¦	1,130             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	5         	¦	10       	¦	6,0    	¦	0,60    	¦	31°   	¦	1,16    	¦	0,34      	¦	0,390             	¦	-                     	¦	-        	¦	-      
	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	6         	¦	10       	¦	12,0   	¦	1,20    	¦	50°12'	¦	0,98    	¦	0,04      	¦	0,039             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	1, 5, 7   	¦	10       	¦	6,0    	¦	0,60    	¦	31°   	¦	1,16    	¦	0,34      	¦	0,390             	¦	2,80                  	¦	2,0     
	¦	0,76    	¦	0,33     	¦	1,09	¦

	¦	    	¦	2, 8      	¦	10       	¦	8,5    	¦	0,35    	¦	40°24'	¦	1,08    	¦	0,13      	¦	0,122             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	3, 9      	¦	10       	¦	13,5   	¦	1,35    	¦	53°30'	¦	0,95    	¦	0,06      	¦	0,257             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	4         	¦	10       	¦	0      	¦	0       	¦	0     	¦	1,29    	¦	1,00      	¦	1,290             	¦	-                     	¦	-        	¦	-       	¦	-
	        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	6         	¦	10       	¦	12,0   	¦	1,20    	¦	50°12'	¦	0,98    	¦	0,04      	¦	0,039             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	1, 7      	¦	10       	¦	6,3    	¦	0,63    	¦	32°12'	¦	1,16    	¦	0,32      	¦	0,360             	¦	2,70                  	¦	1,9     
	¦	0,75    	¦	0,33     	¦	1,08	¦

	¦	    	¦	2, 8      	¦	10       	¦	2,3    	¦	0,73    	¦	36°6' 	¦	1,12    	¦	0,21      	¦	0,235             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	3, 9      	¦	10       	¦	11,7   	¦	1,17    	¦	49°30'	¦	0,99    	¦	0,04      	¦	0,040             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	4         	¦	10       	¦	2,0    	¦	0,02    	¦	11°18'	¦	1,28    	¦	0,88      	¦	1,130             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	5         	¦	10       	¦	4,0    	¦	0,40    	¦	21°48'	¦	1,21    	¦	0,59      	¦	0,215             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	6         	¦	10       	¦	10,0   	¦	1,00    	¦	45°   	¦	1,07    	¦	0,08      	¦	0,085             	¦	-                     	¦	-        	¦	-      
	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	1, 7      	¦	10       	¦	7,3    	¦	0,73    	¦	36°6' 	¦	1,12    	¦	0,21      	¦	0,235             	¦	2,89                  	¦	2,1     
	¦	0,81    	¦	0,33     	¦	1,14	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	2, 8      	¦	10       	¦	6,3    	¦	0,63    	¦	32°12'	¦	1,16    	¦	0,32      	¦	0,360             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	3, 9      	¦	10       	¦	10,0   	¦	1,00    	¦	45°   	¦	1,07    	¦	0,08      	¦	0,085             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	4         	¦	10       	¦	4,0    	¦	1,21    	¦	21°48'	¦	0,59    	¦	0,215     	¦	0,127             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	5         	¦	10       	¦	2,0    	¦	0,20    	¦	11°18'	¦	1,28    	¦	0,88      	¦	1,130             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	6         	¦	10       	¦	8,0    	¦	0,80    	¦	36°36'	¦	1,09    	¦	0,17      	¦	0,185             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	1, 3, 7, 9	¦	10       	¦	8,5    	¦	0,85    	¦	40°24'	¦	1,08    	¦	0,13      	¦	0,122             	¦	3,34                  	¦	2,4     
	¦	0,02    	¦	0,33     	¦	1,25	¦

	¦	    	¦	2, 4, 6, 8	¦	10       	¦	6,0    	¦	0,60    	¦	31°   	¦	1,16    	¦	0,34      	¦	0,390             	¦	-                     	¦	-        	¦	-
	       	¦	-        	¦	-   	¦

	¦	    	¦	5         	¦	10       	¦	0      	¦	0       	¦	0     	¦	1,29    	¦	1,00      	¦	1,290             	¦	-                     	¦	-        	¦	-       	¦	-
	        	¦	-   	¦

	+----+----------+---------+-------+--------+------+--------+----------+------------------+-----
	-----------------+---------+--------+---------+----+

	¦	    Примечание. Значения величин эпсилон , сигма  , сигма   ,
	е                                                                                  	¦

	¦	                                        j       пр       отр   j                                                                                
	¦

	¦	для   точек  Е,  Ж,  З,  И  (рисунок 24)  аналогичны 
	значениям,                                                                                 	¦

	¦	рассчитанным соответственно для точек Г, В, Б,
	А.                                                                                                	¦

	L--------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------

	3. По заданной высоте помещения 	 и расстояниям 	 вычисляют значения tg
	и заносят их в таблицу 10.

	4. По tg	 определяют значение угла 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.