Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 21 ноября 1989 г. N 3415

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА
	ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ (РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ)
	РЯДЫ
	Tube connections and fitting. Conventional passages (nominal sizes).
	Series
	ГОСТ 28338-89
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
	27.05.1992 N 515)

	Группа Г10

	ОКП 37 0000, 41 9300

	Дата введения

	1 января 1991 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Межотраслевым государственным объединением
	"Энергомаш" Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции
	и стандартам.

	Разработчики: М.И. Власов, Р.И. Хасанов, В.В. Дмитриенко, Б.В. Максимовский,
	Г.В. Поляков, канд. техн. наук; С.А. Суховодова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 21.11.1989 N 3415.

	3. Срок проверки - 2000 г.; периодичность проверки - 10 лет.

	4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 254-88, СТ СЭВ 522-87, СТ СЭВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2816-80 и международному стандарту ИСО 6708-80.

	5. Введен впервые.

	6. Переиздание (январь 1997 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1992 г.
	(ИУС 8-92).

	Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и
	устанавливает ряд значений условных проходов (номинальных размеров), а также их
	обозначения.

	Стандарт не распространяется на системы кондиционирования воздуха и
	вентиляции.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр,
	применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых
	частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.

	Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и
	приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода,
	выраженному в миллиметрах.

	2. Значения условного прохода (номинального размера) следует выбирать из ряда:

	     2,5     12         50         160 <*>      450     1200     2600 <**>

	     3       15         63 <*>     175 <**>     500     1400     2800

	     4       16 <*>     65         200          600     1600     3000

	     5       20         80         250          700     1800     3200 <**>

	     6       25        100         300          800     2000     3400

	     8       32        125         350          900     2200     3600 <**>

	    10       40        150         400         1000     2400     3800 <**>

	                                                                 4000

	--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Допускается применять только для гидравлических и пневматических
	устройств.

	<**> Для арматуры общего назначения применять не допускается.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью
	обозначения DN и числового значения, выбранного из ряда. Например, условный
	проход (номинальный размер) 200 должен обозначаться: DN 200.

	В арматуре и соединениях трубопроводов, производство которых освоено до
	введения в действие настоящего стандарта, допускается применять обозначение

	условного прохода (номинального размера) 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.