Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принят и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 19 июня 2000 г. N 158-ст

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Services living conditions and public utilities. General specifications
	ГОСТ Р 51617-2000
	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ
	от 22.07.2003 N 248-ст)

	Группа Ж42

	ОКС 03.080.30;

	ОКСТУ 01 0131

	Дата введения

	1 января 2001 года

	Предисловие

	1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом
	сертификации (ВНИИС), ГУП "Академия коммунального хозяйства им. К.Д.
	Памфилова" (АКХ) и ООО "Центр экономики систем инженерного обеспечения"
	(ЭСИОЦентр).

	Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 393 "Жилищно-
	коммунальные услуги" (Госстрой России).

	2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 19 июня
	2000 г. N 158-ст.

	3. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на жилищно-коммунальные услуги,
	оказываемые населению.

	Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к жилищно-
	коммунальным услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья,
	имущества потребителя и охраны окружающей среды.

	Стандарт применяется организациями и индивидуальными предпринимателями
	(далее - исполнителями), оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

	2. Нормативные ссылки

	В стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 8.156-83. Государственная система измерений. Счетчики холодной воды.
	Методы и средства поверки

	ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация
	обучения работающих безопасности труда. Общие положения

	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная
	безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.4.026-76. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и
	знаки безопасности

	ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-
	бытового назначения. Технические условия

	ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств
	электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системе
	электроснабжения общего назначения

	ГОСТ 20448-90. Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-
	бытового потребления. Технические условия

	ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83). Стандартные напряжения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
	помещениях

	ГОСТ Р 50645-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация
	гостиниц

	ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения

	ГОСТ Р 51185-98. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования

	ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам
	контроля

	СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика

	СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N
	248-ст)

	СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий

	СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

	СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения

	СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование

	СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение

	СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
	сельских поселений

	СНиП 2.08.01-89. Жилые здания

	СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения

	СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

	3. Определения

	В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
	определениями:

	3.1. жилищно-коммунальные услуги: Действия или деятельность исполнителя по
	поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-
	гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче
	потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и
	горячей воды.

	3.2. исполнитель, потребитель: по ГОСТ Р 50646.

	3.3. ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или
	работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных
	частей.

	3.4. техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по
	поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по
	назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

	3.5. эксплуатация: Стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется,
	поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

	4. Общие технические требования

	4.1. Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
	настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
	конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.

	4.2. Потребительские свойства и режим предоставления услуг по техническому
	обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и
	объектов жилищно-коммунального назначения должны соответствовать составу
	выполняемых услуг, периодичности и срокам, в течение которых исполнитель должен
	их выполнять, и действующим стандартам и нормативам.

	4.3. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту жилых зданий,
	коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должны
	соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.156, ГОСТ Р 50645, ГОСТ Р 51185, СНиП
	2.08.01, СНиП 2.08.02, [1], [2].

	4.3.1. Жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места
	проживания признаются непригодными для проживания в соответствии с
	требованиями [3].

	4.3.2. Строительные конструкции жилых зданий, коммунальных гостиниц и
	прочих коммунальных мест проживания подлежат полной замене при физическом
	износе 61% и более [4].

	(п. 4.3.2 в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3.3. При капитальном ремонте жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих
	коммунальных мест проживания следует осуществлять:

	- устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или
	замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и
	каркасов) их на более долговечные, экономичные и энергосберегающие, улучшающие
	эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий;

	- улучшение планировки, повышение уровня благоустройства помещений;

	- устранение неисправностей автоматических систем противопожарной
	безопасности;

	- оснащение недостающими видами инженерного оборудования
	(обеспечивающими энергосбережение, измерение и регулирование потребления тепла,
	холодной и горячей воды, электричества и газа и др.);

	- благоустройство придомовой территории.

	4.4. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должны
	соответствовать требованиям [5], [6].

	4.4.1. На основном посадочном (погрузочном) этаже или в кабине лифта
	исполнителем должны быть вывешены правила пользования лифтом и табличка с
	указанием:

	- наименования лифта (по назначению);

	- грузоподъемности (допустимого числа пассажиров);

	- регистрационного номера лифта;

	- номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной
	службой.

	4.4.2. Исполнитель должен осуществлять техническое освидетельствование лифта
	не реже одного раза в год.

	Эксплуатация лифта, у которого истек указанный в паспорте срок работы,
	допускается по результатам технического освидетельствования.

	4.5. При оказании услуг внутридомового освещения мест общего пользования
	должны применяться светильники в безопасном исполнении.

	Нормы искусственной освещенности мест общего пользования приведены в
	таблице 1 (СНиП 23-05).

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нормы искусственной освещенности мест общего пользования в жилищном
	фонде

	---------------------T------------------T------------------------¬

	¦	 Наименование места 	¦	  Освещенность в  	¦	 Плоскость освещенности 	¦

	¦	 общего пользования 	¦	   помещении, лк  	¦	                        	¦

	¦	                    	+--------T---------+	                        	¦

	¦	                    	¦	Люминес-	¦	Лампы на-	¦	                        	¦

	¦	                    	¦	центные 	¦	каливания	¦	                        	¦

	¦	                    	¦	лампы   	¦	         	¦	                        	¦

	+--------------------+--------+---------+------------------------+

	¦	  Лестничная клетка 	¦	   10   	¦	    3    	¦	Пол лестничных ступеней 	¦

	¦	  Лифтовой холл     	¦	   20   	¦	    7    	¦	         То же          	¦

	¦	  Поэтажный холл    	¦	   20   	¦	    7    	¦	           "            	¦

	¦	  Вестибюль         	¦	   30   	¦	   10    	¦	           "            	¦

	¦	  Колясочная        	¦	   20   	¦	   20    	¦	Условные площадки, рас- 	¦

	¦	                    	¦	        	¦	         	¦	положенные на расстоянии	¦

	¦	                    	¦	        	¦	         	¦	3 м от светильника      	¦

	¦	  Комната для стирки	¦	   -    	¦	    5    	¦	         То же          	¦

	¦	  Кладовая          	¦	   -    	¦	   10    	¦	           "            	¦

	L--------------------+--------+---------+-------------------------

	4.6. Исполнитель, оказывающий услуги по техническому обслуживанию и
	ремонту мусоропровода, должен обеспечивать:

	- уборку загрузочных клапанов и бункеров;

	- удаление отходов из мусороприемных камер, уборку мусороприемных камер;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- мойку сменных мусоросборников; нижней части ствола и шибера
	мусоропровода;

	- очистку и дезинфекцию всех элементов ствола мусоропроводов и сменных
	мусоросборников;

	- профилактический осмотр;

	- устранение засоров;

	- устранение дефектов и неисправностей в конструкции и работе механизмов
	мусоропровода.

	4.7. При оказании услуг по сбору бытовых отходов на придомовой территории
	должны быть установлены сборники для твердых отходов:

	- переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 дм3,
	установленные под навесом, - для жилых домов с населением до 200 человек;

	- контейнеры вместимостью до 800 дм3 - для домов с населением 200 человек и
	более.

	В неканализированных зданиях должны быть установлены сборники (выгребы)
	для жидких отходов [7].

	4.8. Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов должны оказываться в
	следующие сроки:

	- не реже одного раза в три дня - при температуре воздуха до 14 °С;

	- ежедневно - при температуре воздуха выше 14 °С;

	- по мере накопления - нечистоты и помои неканализированных домовладений,
	крупногабаритные бытовые отходы.

	Нормы вывоза бытовых отходов приведены в Приложении А.

	4.9. Содержание придомовых территорий каждого домовладения должно
	обеспечить свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб
	(пожарная, спасательная, санитарная и другая техника).

	Придомовая территория каждого домовладения должна иметь санитарный
	паспорт.

	4.10. Услуги по уборке внутриподъездных и придомовых площадей, газонов,
	детских, спортивных, хозяйственных и других площадок, санитарно-гигиенической
	очистке жилых зданий и придомовых территорий должны соответствовать
	требованиям [1], [8].

	4.11. Услуги по содержанию и уходу за зелеными насаждениями придомовых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	территорий должны оказываться исполнителем в агротехнические сроки согласно [9],
	[10].

	Зеленые насаждения должны быть расположены на расстоянии от зданий и
	сооружений, указанном в таблице 2.

	Таблица 2

	Нормы удаленности зеленых насаждений от зданий и сооружений

	Здания и сооружения          	Расстояние, м, до оси   
	ствола дерева	кустарника
	Наружная стена здания или сооружения	5,0     	1,5    
	Край тротуара и садовой дорожки    	0,7     	0,5    
	Примечание. Приведенные нормы относятся к деревьям   диаметром
	кроны не более 5 м, и должны  быть соответственно увеличены  для
	деревьев с кроной большего диаметра.                           

	4.12. Потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению
	электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды,
	канализации должны обеспечивать:

	- безопасность потребления в количестве, необходимом потребителю для
	бытового потребления;

	- непрерывность потребления.

	4.12.1. Для безопасного потребления услуг должно быть обеспечено соответствие
	свойств и характеристик:

	- электрической энергии - требованиям ГОСТ 13109 и ГОСТ 29322;

	- питьевой воды - требованиям [11], [12];

	- сетевого газа - требованиям ГОСТ 5542;

	- сжиженного газа - требованиям ГОСТ 20448;

	- горячей воды - требованиям ГОСТ Р 51232.

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N
	248-ст)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.12.2. Поставка потребителю электрической и тепловой энергии, воды и газа
	должна осуществляться в количестве, необходимом потребителю для бытового
	потребления, исходя из проектных возможностей инженерных систем.

	При необходимости учета местных условий рекомендуется применять нормы
	потребления воды, электрической энергии, газа, приведенные в Приложении Б.

	4.12.3. Оказание услуг по предоставлению потребителям электрической энергии,
	питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды должно быть постоянным [13],
	за исключением времени перерывов:

	- для проведения ремонтных и профилактических работ;

	- в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, не
	зависящими от исполнителей.

	4.12.4. Внутридомовые электрические сети, электротехническая арматура и
	электрооборудование, водопроводные и канализационные системы, отопительное
	оборудование, арматура и сети отопления и горячего водоснабжения, системы
	вентиляции и кондиционирования при физическом износе 61% и более подлежат
	полной замене [4].

	4.12.5. При эксплуатации внутридомовых электрических сетей,
	электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и
	канализационных систем, отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и
	горячего водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования должна быть
	обеспечена техническая и информационная совместимость оборудования и приборов
	учета с соответствующими наружными системами, а также системами сбора, обработки
	и передачи данных о потреблении воды, тепловой и электрической энергии, газа.

	4.13. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей,
	электротехнической арматуры и электрооборудования должны соответствовать
	требованиям [1], [14].

	4.13.1. Время перерыва в предоставлении электрической энергии потребителю
	при аварийных ситуациях не должно превышать:

	- при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания -
	времени, необходимого для включения резервного питания действиями дежурного
	персонала или выездной бригады;

	- при наличии одного источника питания - 1 сутки [15].

	4.13.2. При оказании услуг исполнителем сопротивление изоляции электрических
	сетей и электротехнической арматуры должно быть не менее 0,5 МОм [15].

	4.13.3. Число работающих светильников наружного освещения должно быть не
	менее 90% от числа установленных в соответствии с [16].

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.14. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и
	канализации должны соответствовать требованиям [1], [17].

	4.14.1. Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах водоснабжения не
	должно превышать сроки, установленные СНиП 2.04.02 для различных категорий
	централизованных систем водоснабжения.

	4.14.2. Нормы расхода воды и стоков внутридомовых санитарных приборов
	должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.01. Отклонения максимальных
	расходов воды санитарными приборами допускаются в размере не более 10%.

	4.14.3. Внутренний водопровод зданий должен быть герметичен при давлении 1
	МПа.

	4.14.4. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее
	0,1 МПа в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

	4.14.5. Канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения,
	ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении до 0,1 МПа.

	4.15. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения
	должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.08, [1], [18], [19].

	4.15.1. Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания, коммунальные
	гостиницы и прочие коммунальные места проживания, должно быть не более 0,005
	МПа.

	4.15.2. Внутридомовое газовое оборудование и газопроводы подлежат замене в
	соответствии с требованиями [18], [19].

	4.16. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и
	горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям [1], [20 - 22].

	4.16.1. Продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего
	водоснабжения при аварийных ситуациях должна определяться допустимым
	снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

	- не более 16 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 °С;

	- не более 8 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 °С;

	- не более 4 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 °С.

	4.16.2. В отапливаемых помещениях жилых зданий, коммунальных гостиниц и
	прочих коммунальных мест проживания должна быть обеспечена температура воздуха
	в соответствии с таблицей 3 и требованиями СНиП 2.08.01.

	Таблица 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Показатели микроклимата помещений

	---------------------------T-------------T-----------------------¬

	¦	         Помещение        	¦	Температура  	¦	Кратность воздухообмена	¦

	¦	                          	¦	воздуха в    	¦	в 1 ч, м3/ч, по вытяжке	¦

	¦	                          	¦	помещениях в 	¦	(по притоку) или коли- 	¦

	¦	                          	¦	холодный пе- 	¦	чество удаляемого воз- 	¦

	¦	                          	¦	риод года, °С	¦	духа из помещений      	¦

	+--------------------------+-------------+-----------------------+

	¦	  Жилая комната квартиры  	¦	   18 (20)   	¦	  3 м3 на 1 м2 жилых   	¦

	¦	или общежития             	¦	             	¦	помещений              	¦

	¦	  То же, в районах с тем- 	¦	   20 (22)   	¦	  То же                	¦

	¦	пературой наиболее холод- 	¦	             	¦	                       	¦

	¦	ной пятидневки (обеспечен-	¦	             	¦	                       	¦

	¦	ностью 0,92) минус 31 °С и	¦	             	¦	                       	¦

	¦	ниже                      	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Кухня квартиры и общежи-	¦	             	¦	                       	¦

	¦	тия, кубовая:             	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  а) с электроплитами     	¦	     18      	¦	  Не менее 60 м3/ч     	¦

	¦	  б) с газовыми плитами   	¦	     18      	¦	  Не менее 60 м3/ч при 	¦

	¦	                          	¦	             	¦	2-конфорочных плитах,  	¦

	¦	                          	¦	             	¦	не менее 75 м3/ч при   	¦

	¦	                          	¦	             	¦	3-конфорочных плитах,  	¦

	¦	                          	¦	             	¦	не менее 90 м3/ч при   	¦

	¦	                          	¦	             	¦	4-конфорочных плитах   	¦

	¦	  Сушильный шкаф для одеж-	¦	     -       	¦	  30 м3/ч              	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ды и обуви в квартире     	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Ванная                  	¦	     25      	¦	  25 м3/ч              	¦

	¦	  Уборная индивидуальная  	¦	     18      	¦	  25 м3/ч              	¦

	¦	  Совмещенное помещение   	¦	     25      	¦	  50 м3/ч              	¦

	¦	уборной и ванной          	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  То же, с индивидуальным 	¦	     18      	¦	  50 м3/ч              	¦

	¦	нагревом                  	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Умывальная общая        	¦	     18      	¦	  0,5                  	¦

	¦	  Душевая общая           	¦	     25      	¦	  5                    	¦

	¦	  Уборная общая           	¦	     16      	¦	  50 м3/ч на 1 унитаз и	¦

	¦	                          	¦	             	¦	25 м3/ч на 1 писсуар   	¦

	¦	  Гардеробная комната для 	¦	     18      	¦	  1,5                  	¦

	¦	чистки и глажения одежды, 	¦	             	¦	                       	¦

	¦	умывальная в общежитии    	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Вестибюль, общий кори-  	¦	     16      	¦	  -                    	¦

	¦	дор, передняя в квартирном	¦	             	¦	                       	¦

	¦	доме, лестничная клетка   	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Вестибюль, общий кори-  	¦	     18      	¦	  -                    	¦

	¦	дор, лестничная клетка в  	¦	             	¦	                       	¦

	¦	общежитии                 	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Постирочная             	¦	     15      	¦	  7 (не менее 4)       	¦

	¦	  Гладильная, сушильная в 	¦	     15      	¦	  3 (не менее 2)       	¦

	¦	общежитиях                	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Кладовые для хранения   	¦	     12      	¦	  0,5                  	¦

	¦	личных вещей, спортивного 	¦	             	¦	                       	¦

	¦	инвентаря; хозяйственные и	¦	             	¦	                       	¦

	¦	бельевые в общежитии      	¦	             	¦	                       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                          	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Палата изолятора в обще-	¦	     20      	¦	  1                    	¦

	¦	житии                     	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Машинное помещение лиф- 	¦	     5       	¦	  Не менее 0,5         	¦

	¦	тов                       	¦	             	¦	                       	¦

	¦	  Мусоросборная камера    	¦	     5       	¦	  1 (через ствол мусо- 	¦

	¦	                          	¦	             	¦	ропровода)             	¦

	+--------------------------+-------------+-----------------------+

	¦	  Примечания. 1.  В  угловых  помещениях   квартир  и  общежитий	¦

	¦	температура  воздуха   должна   быть  на 2 °С  выше указанной в 	¦

	¦	таблице.                                                        	¦

	¦	  2. В  лестничных  клетках домов для IV климатического района и	¦

	¦	IIIБ  климатического  подрайона,  а  также  домов  с  квартирным	¦

	¦	отоплением температура воздуха не нормируется (СНиП 2.01.01).   	¦

	¦	  3. Температура  воздуха в машинном помещении лифтов  в  теплый	¦

	¦	период года не должна превышать 40 °С.                          	¦

	¦	  4. Значения  в скобках в графе 2 таблицы относятся к домам для	¦

	¦	престарелых и семей с инвалидами.                               	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	4.16.3. Температура горячей воды в точках водоразбора у потребителей должна
	быть от 50 до 75 °С [20].

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N
	248-ст)

	4.16.4. Допустимые отклонения показателей характеристик услуг приведены в
	таблице 4.

	Таблица 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допустимые отклонения показателей характеристик услуг

	------------------------------------T-------------T--------------¬

	¦	      Наименование показателя      	¦	  Значение   	¦	  Обозначение 	¦

	¦	                                   	¦	 показателя  	¦	 нормативной и	¦

	¦	                                   	¦	             	¦	 технической  	¦

	¦	                                   	¦	             	¦	 документации 	¦

	+-----------------------------------+-------------+--------------+

	¦	  1. Давление в системе горячего   	¦	    0,45     	¦	              	¦

	¦	водоснабжения у санитарных прибо-  	¦	             	¦	              	¦

	¦	ров, МПа, не более                 	¦	             	¦	              	¦

	¦	  2. Давление в системах отопления 	¦	             	¦	              	¦

	¦	жилых зданий, коммунальных гостиниц	¦	             	¦	              	¦

	¦	и прочих коммунальных мест прожива-	¦	             	¦	              	¦

	¦	ния, МПа, не более, с отопительными	¦	             	¦	              	¦

	¦	приборами:                         	¦	             	¦	              	¦

	¦	  - чугунными                      	¦	    0,60     	¦	 СНиП 2.04.01 	¦

	¦	  - прочими                        	¦	    1,00     	¦	              	¦

	¦	  3. Допустимое снижение температу-	¦	    3,00     	¦	              	¦

	¦	ры в жилых домах, коммунальных гос-	¦	             	¦	              	¦

	¦	тиницах и прочих коммунальных мес- 	¦	             	¦	              	¦

	¦	тах проживания в ночное время суток	¦	             	¦	              	¦

	¦	(от 0 до 5 ч), °С, не более        	¦	             	¦	              	¦

	¦	  4. Допустимые отклонения темпера-	¦	    2,00     	¦	              	¦

	¦	туры приточного воздуха при экс-   	¦	             	¦	              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	плуатации механической вентиляции и	¦	             	¦	              	¦

	¦	воздушного отопления, °С, не более 	¦	             	¦	              	¦

	¦	  5. Превышение нормативных значе- 	¦	    4,00     	¦	 СНиП 2.04.05 	¦

	¦	ний температуры отапливаемых поме- 	¦	             	¦	              	¦

	¦	щений, °С, не более                	¦	             	¦	              	¦

	+-----------------------------------+-------------+--------------+

	¦	  Примечания. 1. Допустимые  отклонения  показателей  параметров	¦

	¦	микроклимата  жилых  зданий,  коммунальных   гостиниц  и  прочих	¦

	¦	коммунальных мест проживания принимать по ГОСТ 30494.           	¦

	¦	  2. Снижение температуры  в помещениях (при  условии выполнения	¦

	¦	мероприятий по утеплению помещений) ниже нормативной (таблица 3)	¦

	¦	не допускается в диапазоне температуры наружного воздуха не ниже	¦

	¦	расчетной для проектирования отопления (СНиП 2.01.01).          	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	4.17. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
	кондиционирования должны соответствовать требованиям [1], [2].

	4.17.1. Нормы кратности воздухообмена для различных помещений жилых
	зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должны
	соответствовать таблице 3 и СНиП 2.08.01.

	4.17.2. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление
	необходимого объема воздуха из всех помещений при температуре наружного воздуха 5
	°С и ниже.

	4.17.3. При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не
	допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%,
	снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2 °С.

	4.18. Сроки устранения неисправностей в жилых зданиях, коммунальных
	гостиницах и прочих коммунальных местах проживания приведены в Приложении В.

	4.19. Учет, контроль и оценку технического состояния жилищного фонда следует
	выполнять в соответствии с требованиями [4], [23].

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Требования безопасности

	5.1. Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления должны быть
	безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной
	среды.

	5.2. При предоставлении услуг исполнители должны соблюдать следующие
	требования:

	- пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004, СНиП 21-01, [24];

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N
	248-ст)

	- к уровням шума - по [25];

	- взрывобезопасности - по [19], [20];

	- электробезопасности - по [26], [27].

	5.3. При оказании услуг исполнитель должен соблюдать требования санитарных
	правил и норм для:

	- жилых зданий - [25], [27 - 30];

	- общежитий - [25], [29 - 31];

	- общественных уборных - [32].

	5.4. Изделия, вещества и материалы, используемые для оказания услуг, должны
	соответствовать требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности,
	санитарных правил и норм, а также другой нормативной и технической документации.

	5.5. Изделия, вещества и материалы, подлежащие обязательному подтверждению
	соответствия и используемые исполнителем для оказания услуг, должны иметь
	сертификат соответствия и знак соответствия в сопроводительной технической
	документации или сведения о подтверждении соответствия посредством принятия
	декларации о соответствии.

	5.6. Размещение производственного оборудования, материалов, заготовок,
	полуфабрикатов и отходов производства на непостоянных рабочих местах не должно
	представлять опасности для работающего персонала и потребителей. В случаях,
	предусмотренных действующими правилами безопасности, должны быть установлены
	предупредительные знаки в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

	5.7. К оказанию жилищно-коммунальных услуг допускаются лица, прошедшие
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обучение и инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

	6. Требования охраны окружающей среды

	6.1. Экологическая безопасность жилищно-коммунальных услуг (работ) должна
	обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды
	согласно требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил,
	санитарных правил и норм, нормативной и технической документации.

	6.2. Охрана окружающей среды при оказании услуг должна обеспечиваться
	соблюдением:

	- предельно допустимых уровней шума, вибрации и иных физических
	воздействий [25], [27 - 30];

	- нормативов санитарных и защитных зон - в соответствии с требованиями СНиП
	2.04.03, СНиП 2.07.01, [33];

	- требований охраны зеленых насаждений [9].

	6.3. Не должно наблюдаться вредных воздействий на окружающую среду как при
	производственном процессе предоставления услуг, так и при потреблении услуг.

	7. Методы контроля

	7.1. Для контроля характеристик и свойств жилищно-коммунальных услуг,
	предоставляемых исполнителями, следует использовать следующие методы:

	- визуальный контроль (осмотр зданий и сооружений, применяемого
	оборудования, помещений для хранения материалов и пр.);

	- аналитический (анализ документации - содержание договоров, актов проверки
	на прочность и герметичность коммуникаций, актов сдачи-приемки ремонтных работ,
	журналов диспетчерских служб и других документов);

	- социологический (опрос или интервьюирование потребителей и др.);

	- инструментальный контроль (проверка коммуникаций, режимов работы
	санитарных приборов и оборудования, показателей температурного и влажностного
	режима, анализ проб отбора воды и пр.).

	7.2. Требования раздела 4, пунктов 5.2, 5.3, 6.2 проверяют в организации,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и у потребителей.

	Указанные требования должны соответствовать нормативной документации [1 -
	26], а также требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил
	и норм, технической документации на жилищно-коммунальные услуги.

	7.3. Требования 5.4 - 5.7 проверяют на основе анализа нормативных и
	технических документов на оказываемые жилищно-коммунальные услуги и
	фактического состояния процесса оказания услуг.

	Приложение А

	(рекомендуемое)

	НОРМЫ ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Таблица А.1

	Нормы вывоза бытовых отходов

	------------------T----------------------------------------------¬

	¦	     Города      	¦	Нормы вывоза бытовых отходов, кг (л) на одного	¦

	¦	                 	¦	                человека в год                	¦

	¦	                 	+-------------T----------T----------T----------+

	¦	                 	¦	Твердых отхо-	¦	 Твердых  	¦	Жидких    	¦	Смета с   	¦

	¦	                 	¦	дов от жилых 	¦	 отходов  	¦	отходов из	¦	1 м2 твер-	¦

	¦	                 	¦	зданий, обо- 	¦	от прочих 	¦	выгребов  	¦	дых покры-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	рудованных   	¦	  зданий  	¦	(при от-  	¦	тий улиц, 	¦

	¦	                 	¦	водопроводом,	¦	          	¦	сутствии  	¦	площадей и	¦

	¦	                 	¦	канализацией,	¦	          	¦	канализа- 	¦	парков    	¦

	¦	                 	¦	центральным  	¦	          	¦	ции)      	¦	          	¦

	¦	                 	¦	отоплением и 	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                 	¦	газом        	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	+-----------------+-------------+----------+----------+----------+

	¦	  Крупнейшие     	¦	  225 (1000) 	¦	450 (1500)	¦	 - (3500) 	¦	 15 (20)  	¦

	¦	  Крупные с чис- 	¦	             	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	ленностью населе-	¦	             	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	ния, тыс. чел.:  	¦	             	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	  а) св. 500 до  	¦	  225 (1000) 	¦	450 (1500)	¦	 - (3500) 	¦	  15 (20) 	¦

	¦	1000             	¦	             	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	  б) св. 250 до  	¦	  220 (950)  	¦	375 (1300)	¦	 - (2740) 	¦	  10 (16) 	¦

	¦	500              	¦	             	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	  Большие        	¦	  200 (920)  	¦	335 (1190)	¦	 - (2340) 	¦	  7 (11)  	¦

	¦	  Средние        	¦	  195 (910)  	¦	315 (1140)	¦	 - (2140) 	¦	  5 (8)   	¦

	¦	  Малые          	¦	  190 (900)  	¦	300 (1100)	¦	 - (2000) 	¦	  5 (8)   	¦

	+-----------------+-------------+----------+----------+----------+

	¦	  Примечания. 1. Для городов III и IV климатических  районов все	¦

	¦	нормы следует увеличивать на 10% (СНиП 2.01.01).                	¦

	¦	  2. Нормы вывоза твердых отходов в климатических подрайонах IA,	¦

	¦	IБ, IГ при местном  отоплении следует  увеличивать  на  10%, при	¦

	¦	использовании бурого угля - на 50% (СНиП 2.01.01).              	¦

	¦	  3.  Нормы  вывоза  крупногабаритных  бытовых  отходов  следует	¦

	¦	принимать в размере 5%  в  составе приведенных значений  твердых	¦

	¦	бытовых отходов.                                                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  4. Нормы, отличные  от  указанных  в таблице,  устанавливаются	¦

	¦	местными органами самоуправления в соответствии с [13].         	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Приложение Б

	(рекомендуемое)

	НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003
	N 248-ст)

	Таблица Б.1

	Нормы потребления воды, электрической энергии

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003
	N 248-ст)

	---------------------------------------------------T-------------¬

	¦	             Наименование показателя              	¦	  Значение   	¦

	¦	                                                  	¦	 показателя  	¦

	+--------------------------------------------------+-------------+

	¦	  1. Удельное водопотребление (водоотведение),    	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	дм3/сут. на одного человека:                      	¦	             	¦

	¦	  1а. Жилые здания квартирного типа:              	¦	             	¦

	¦	  1) с водопроводом и канализацией без ванн       	¦	     95      	¦

	¦	  2) то же, с газоснабжением                      	¦	    120      	¦

	¦	  3) с водопроводом, канализацией и ваннами с     	¦	    150      	¦

	¦	водонагревателями, работающими на твердом топливе 	¦	             	¦

	¦	  4) с водопроводом, канализацией и ваннами с     	¦	    190      	¦

	¦	газовыми водонагревателями                        	¦	             	¦

	¦	  5) то же, с быстродействующими газовыми         	¦	    210      	¦

	¦	нагревателями и многоточечным водоразбором        	¦	             	¦

	¦	  6) с централизованным горячим водоснабжением,   	¦	  195 (85)   	¦

	¦	оборудованные умывальниками, мойками, душами      	¦	             	¦

	¦	  7) то же, с сидячими ваннами, оборудованными    	¦	    230      	¦

	¦	душами                                            	¦	             	¦

	¦	  8) то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм,  	¦	  250 (105)  	¦

	¦	оборудованными душами                             	¦	             	¦

	¦	  9) высотой свыше 12 этажей с централизованным   	¦	  360 (115)  	¦

	¦	горячим водоснабжением и повышенными требованиями 	¦	             	¦

	¦	к их благоустройству                              	¦	             	¦

	¦	  1б. Общежития:                                  	¦	             	¦

	¦	  1) с общими душевыми                            	¦	   85 (50)   	¦

	¦	  2) с душами при всех жилых комнатах             	¦	  110 (60)   	¦

	¦	  3) с общими кухнями и блоками душевых на этажах 	¦	  140 (80)   	¦

	¦	при жилых комнатах и в каждой секции здания       	¦	             	¦

	¦	  1в. Гостиницы, пансионаты и мотели:             	¦	             	¦

	¦	  - с общими ваннами и душами                     	¦	  120 (70)   	¦

	¦	  - гостиницы и пансионаты с душами во всех       	¦	  230 (140)  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	номерах                                           	¦	             	¦

	¦	  Гостиницы с ваннами в номерах в процентах от    	¦	             	¦

	¦	общего числа номеров:                             	¦	             	¦

	¦	  1) до 25                                        	¦	  200 (100)  	¦

	¦	  2) от 25 до 75                                  	¦	  250 (150)  	¦

	¦	  3) от 75 до 100                                 	¦	  300 (180)  	¦

	¦	  1г. Санатории и дома отдыха                     	¦	             	¦

	¦	  1) с ваннами при всех жилых комнатах            	¦	  200 (120)  	¦

	¦	  2) с душевыми при всех жилых комнатах           	¦	  150 (75)   	¦

	¦	  1д. Жилые здания с водопользованием из          	¦	      30     	¦

	¦	водоразборных колонок, дм3/сут на одного человека 	¦	             	¦

	¦	  2. Удельное водоотведение в неканализованных    	¦	      25     	¦

	¦	домовладениях, дм3/сут на одного человека         	¦	             	¦

	¦	  3.  Исключен  с  1 января 2004 года. - Изменение N 1, принятое	¦

	¦	Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N 248-ст.          	¦

	¦	  3а. Исключен  с  1 января 2004 года. - Изменение N 1, принятое	¦

	¦	Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N 248-ст.          	¦

	¦	  3б. Исключен  с  1 января 2004 года. - Изменение N 1, принятое	¦

	¦	Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N 248-ст.          	¦

	¦	  3в. Исключен  с  1 января 2004 года. - Изменение N 1, принятое	¦

	¦	Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N 248-ст.          	¦

	+----------------------------------------------------------------+

	¦	  Примечания. 1. В графе 2 указан общий расход воды, в скобках -	¦

	¦	в том числе горячей воды.                                       	¦

	¦	  2. Нормы  потребления  электрической энергии следует принимать	¦

	¦	в соответствии с [34].                                          	¦

	¦	  3.  Нормы  потребления,  отличные от  указанных  в  таблице  и	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	примечании 2, устанавливаются местными органами самоуправления в	¦

	¦	соответствии с [13].                                            	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Приложение В

	(обязательное)

	СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ,
	КОММУНАЛЬНЫХ ГОСТИНИЦАХ И ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ МЕСТАХ
	ПРОЖИВАНИЯ

	Таблица В.1

	Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах и
	прочих коммунальных местах проживания

	-----------------------------------------------T-----------------¬

	¦	              Вид неисправности               	¦	 Срок устранения 	¦

	¦	                                              	¦	   недостатков,  	¦

	¦	                                              	¦	     не более    	¦

	+----------------------------------------------+-----------------+

	¦	  1. КРОВЛЯ                                   	¦	                 	¦

	¦	  1.1. Протечки в отдельных местах кровли     	¦	     1 сут       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  1.2. Повреждения системы организованного    	¦	     5 сут       	¦

	¦	водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, 	¦	                 	¦

	¦	отметов и пр., расстройство их крепления)     	¦	                 	¦

	¦	  2. СТЕНЫ                                    	¦	                 	¦

	¦	  2.1. Утрата связи отдельных кирпичей с клад-	¦	  1 сутки (с не- 	¦

	¦	кой наружных стен, угрожающая их выпадением   	¦	медленным ограж- 	¦

	¦	                                              	¦	дением опасной   	¦

	¦	                                              	¦	зоны)            	¦

	¦	  2.2. Неплотность в дымоходах и газоходах и  	¦	     1 сут       	¦

	¦	сопряжениях их с печами                       	¦	                 	¦

	¦	  3. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ             	¦	                 	¦

	¦	  3.1. Разбитые стекла и сорванные створки    	¦	                 	¦

	¦	оконных переплетов, форточек, балконных двер- 	¦	                 	¦

	¦	ных полотен:                                  	¦	                 	¦

	¦	  в зимнее время                              	¦	     1 сут       	¦

	¦	  в летнее время                              	¦	     3 сут       	¦

	¦	  3.2. Дверные заполнения (входные двери в    	¦	     1 сут       	¦

	¦	подъездах)                                    	¦	                 	¦

	¦	  4. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА            	¦	                 	¦

	¦	  4.1. Отслоение штукатурки потолка или       	¦	  5 сут (с немед-	¦

	¦	верхней части стены, угрожающее ее обрушению  	¦	ленным принятием 	¦

	¦	                                              	¦	мер безопасности)	¦

	¦	  4.2. Нарушение связи наружной облицовки и   	¦	  Немедленное    	¦

	¦	лепных изделий, установленных на фасадах со   	¦	принятие мер без-	¦

	¦	стенами                                       	¦	опасности        	¦

	¦	  5. ПОЛЫ                                     	¦	                 	¦

	¦	  5.1. Протечки в перекрытиях, вызванные      	¦	     3 сут       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нарушением водонепроницаемости гидроизоляции  	¦	                 	¦

	¦	полов в санузлах                              	¦	                 	¦

	¦	  6. ПЕЧИ                                     	¦	                 	¦

	¦	  6.1. Трещины и неисправности в печах, дымо- 	¦	  1 сут (с немед-	¦

	¦	ходах и газоходах, которые могут вызвать      	¦	ленным прекраще- 	¦

	¦	отравление жильцов дымовыми газами и угрожа-  	¦	нием эксплуатации	¦

	¦	ющие пожарной безопасности здания             	¦	до исправления)  	¦

	¦	  7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ       	¦	                 	¦

	¦	  7.1. Течи в кранах водопроводных и сливных  	¦	     1 сут       	¦

	¦	бачков                                        	¦	                 	¦

	¦	  7.2. Неисправности трубопроводов и их сопря-	¦	 Незамедлительно 	¦

	¦	жений (с фитингами, арматурой и приборами во- 	¦	                 	¦

	¦	допровода, канализации, горячего водоснабже-  	¦	                 	¦

	¦	ния, отопления, газооборудования) аварийного  	¦	                 	¦

	¦	порядка                                       	¦	                 	¦

	¦	  7.3. Неисправности мусоропроводов           	¦	     1 сут       	¦

	¦	  8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                      	¦	                 	¦

	¦	  8.1 Неисправности вводнораспределительного  	¦	      3 ч        	¦

	¦	устройства, связанные с заменой предохрани-   	¦	                 	¦

	¦	телей, автоматических выключателей,           	¦	                 	¦

	¦	рубильников                                   	¦	                 	¦

	¦	  8.2. Неисправности автоматов защиты стояков 	¦	      3 ч        	¦

	¦	и питающих линий                              	¦	                 	¦

	¦	  8.3. Неисправности аварийного порядка       	¦	 Незамедлительно 	¦

	¦	(короткое замыкание в элементах внутридомовой 	¦	                 	¦

	¦	электрической сети и т.п.)                    	¦	                 	¦

	¦	  8.4. Неисправности электроплиты с выходом из	¦	      3 ч        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	строя одной конфорки и жарочного шкафа        	¦	                 	¦

	¦	  8.5. Неисправности электроплиты с           	¦	      3 ч        	¦

	¦	отключением всей электроплиты                 	¦	                 	¦

	¦	  8.6. Неисправности системы освещения обще-  	¦	     1 сут       	¦

	¦	домовых помещений (с заменой ламп накаливания,	¦	                 	¦

	¦	люминесцентных ламп, выключателей и конструк- 	¦	                 	¦

	¦	тивных элементов светильников)                	¦	                 	¦

	¦	  8.7. Неисправности автоматики и противо-    	¦	 Незамедлительно 	¦

	¦	пожарной защиты и сигнализации                	¦	                 	¦

	¦	  9. ЛИФТ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ                     	¦	                 	¦

	¦	  9.1. Неисправности лифта, диспетчерских     	¦	     1 сут       	¦

	¦	систем                                        	¦	                 	¦

	¦	  10. ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  	¦

	¦	                         ЭНЕРГИИ, ГАЗА                          	¦

	¦	  10.1. Неисправности приборов учета          	¦	     5 сут       	¦

	+----------------------------------------------+-----------------+

	¦	  Примечание. Сроки  устранения отдельных неисправностей указаны	¦

	¦	с момента их обнаружения или заявки потребителей.               	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Приложение Г

	(справочное)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
	технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного
	назначения. ВСН 58-88(р), утверждено приказом Госкомархитектуры СССР от 23
	ноября 1988 г. N 312

	[2] Правила технической эксплуатации гостиниц и их оборудования, утверждены
	приказом Минжилкомхоза РСФСР от 4 августа 1981 г. N 420

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N
	248-ст)

	[3] Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений
	государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания,
	утверждено Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 5 ноября 1985 г. N 529

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[4] Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р), утверждены
	приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 г. N 446

	[5] Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утверждены
	Госгортехнадзором России 11 февраля 1992 г.

	[6] Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской
	Федерации, утверждено приказом Госстроя России от 30 июня 1999 г. N 158

	[7] Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов,
	утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
	1997 г. N 155 (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства
	Российской Федерации от 13 октября 1997 г. N 1303 и от 15 сентября 2000 г. N 694)

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[8] СанПиН N 4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных
	мест

	[9] Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах
	Российской Федерации, утверждены приказом Госстроя России 15 декабря 1999 г. N
	153

	[10] Нормативно-технический регламент содержания озелененных территорий,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	утвержден приказом Госстроя России от 10 декабря 1999 г. N 145

	[11] СанПиН N 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного
	водоснабжения

	[12] СанПиН N 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
	воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

	[13] Правила предоставления коммунальных услуг, утверждены постановлением
	Правительства РФ от 26 сентября 1994 года N 1099 (с изменениями, внесенными
	постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1995 г. N 182,
	от 10 февраля 1997 г. N 155, от 13 октября 1997 г. N 1303)

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N
	248-ст)

	[14] Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены
	Госэнергонадзором Минтопэнерго Российской Федерации 31 марта 1992 г.

	[15] Правила устройства электроустановок, глава 1.2, утверждена
	Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 июля 1977 г.

	[16] Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков
	и сельских населенных пунктов, утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12
	мая 1988 г. N 120

	[17] Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального
	водоснабжения и канализации, утверждены Приказом Госстроя России от 30 декабря
	1999 г. N 168

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[18] Правила безопасности в газовом хозяйстве, утверждены Постановлением
	Госгортехнадзора России от 26 мая 2000 г. N 27

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[19] Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в
	газовом хозяйстве, утвержденные по поручению Совета Министров РСФСР приказом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Росстройгазификации от 20 октября 1991 г. N 70-П

	[20] СанПиН N 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем
	централизованного горячего водоснабжения

	[21] Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем
	коммунального теплоснабжения, утверждена Приказом Госстроя России от 13 декабря
	2000 г. N 285

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[22] Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных,
	утверждены приказом Минстроя России от 11 ноября 1992 г. N 251

	[23] Положение о государственном учете жилищного фонда в Российской
	Федерации, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 13
	октября 1997 г. N 1301

	[24] Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утверждены
	Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору
	и введены в действие Приказом Министерства внутренних дел от 14 декабря 1993 г. N
	536, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря
	1993 г., регистрационный номер 445 (с изменениями, внесенными Приказами
	Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 июля 1995 г. N 282, от 10
	декабря 1997 г. N 814 и от 20 октября 1999 г. N 817)

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[25] Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в
	помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[26] Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
	потребителей, утверждены Главэнергонадзором Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г.

	[27] СанПиН N 1757-77 Санитарно-гигиенические нормы напряженности
	электростатического поля

	[28] Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация,
	вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	[29] Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в
	жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[30] СанПиН N 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией
	жилых и общественных зданий и территории жилой застройки

	[31] СанПиН N 4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и
	содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных
	учебных заведений и профессионально-технических училищ

	[32] СанПиН N 983-72 Санитарные правила устройства и содержания
	общественных уборных

	[33] СанПиН 2.1.5.980-2000 Гигиенические требования к охране поверхностных
	вод

	(позиция в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстандарта РФ от
	22.07.2003 N 248-ст)

	[34] Нормативы для определения расчетных электронагрузок зданий (квартир),
	коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской
	распределительной сети - РД 34.20.185-94, утверждены приказом Минтопэнерго
	России от 29 июня 1999 г. N 213

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.