Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 14 февраля 1991 г. N 133

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 27478-87 "МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ
	ГОРОДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.02.1991 N 133.

	Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт
	устанавливает требования к комбинированным машинам на автомобильных шасси
	(далее - машины), предназначенным для летней и зимней уборки проезжей части
	городских улиц с асфальтобетонным и цементобетонным покрытиями,
	изготавливаемым в климатическом исполнении У, категории размещения I по ГОСТ
	15150-69";

	дополнить абзацем (после второго): "Требования пп. 1 - 7 являются
	обязательными. Требование п. 3 (второй абзац) настоящего стандарта является
	рекомендуемым".

	Пункт 1 изложить в новой редакции (кроме таблицы): "1. Основные технико-
	экономические показатели машин должны соответствовать требованиям,
	установленным в таблице";

	таблица. Исключить показатели: "Установленный ресурс до первого капитального
	ремонта, ч, не менее", "Установленная безотказная наработка, ч, не менее" и
	соответствующие им значения.

	Пункт 2. Третий абзац. Исключить слова: "технического уровня и качества".

	Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Конструкция машин должна обеспечивать
	качество выполняемых работ, основные критерии которых устанавливают в
	технических условиях на машины конкретных моделей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендуемые критерии качества основных технологических операций уборки
	приведены в Приложении 2".

	Приложение. Заменить слово: "Приложение" на "Приложение 1. Обязательное".

	Стандарт дополнить Приложением - 2:

	"Приложение 2

	Рекомендуемое

	КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
	УБОРКИ

	1. При мойке дорожной поверхности при начальной загрязненности (80 +/- 5) г/м3
	коэффициент эффективности должен быть не менее 0,8.

	2. При уборке плугом и щеткой слоя свежевыпавшего снега до 200 мм
	коэффициент эффективности должен быть не менее 0,85.

	3. При распределении песка по площади посыпки неравномерность должна быть
	не более +/- 20%".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.