Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 4 апреля 1974 г. N 1386

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ РПГ-67
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Filter-gas-respirators RPG-67. Specifications
	ГОСТ 12.4.004-74*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в
	феврале 1985 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1985 г.)

	Группа Л07

	ОКП 25 6822 0100

	Дата введения

	1 июля 1975 года

	Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного
	Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).

	Издание (август 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1980 г.,
	феврале 1985 г., декабре 1985 г. (ИУС 8-80, 5-85, 4-90).

	Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие противогазовые
	респираторы РПГ-67 и запасные фильтрующие патроны к респираторам. Респираторы
	предназначены для защиты органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ,
	присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

	Фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 должны применяться при
	объемной доле свободного кислорода не менее 18% и суммарной концентрации
	вредных веществ, превышающей предельно допустимые концентрации (ПДК) не более
	чем в 15 раз.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Респираторы РПГ-67 работоспособны во всех климатических зонах СССР.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

	1.1а. Основные размеры респираторов должны соответствовать указанным на
	чертеже и в табл. 1а. Предельное отклонение размеров +/- 5 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - обтюратор; 2 - корпус полумаски; 3 - оголовье; 4 - обойма клапана выдоха; 5 -
	фильтрующий патрон

	Таблица 1а

	-----------------------T------------------------------------------

	   Размер полумаски    	¦	    Габаритные размеры респиратора, мм

	                       	+-------------------T----------------------

	                       	¦	         А         	¦	           В

	-----------------------+-------------------+----------------------

	1                      	¦	186                	¦	           140

	2                      	¦	193                	¦	           145

	3                      	¦	198                	¦	           150

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример условного обозначения противогазового фильтрующего респиратора РПГ-
	67 с фильтрующими патронами марки А:

	СИЗОД-ФГ-310 Респиратор фильтрующий противогазовый РПГ-67 марки А по
	ГОСТ 12.4.004-74

	То же, запасного фильтрующего патрона марки А:

	СИЗОД-ФГ-310 Патрон запасной к противогазовому фильтрующему респиратору
	РПГ-67 марки А по ГОСТ 12.4.004-74

	1.1. В зависимости от назначения противогазовые респираторы
	укомплектовывают фильтрующими патронами марок, указанных в табл. 1. Марка
	респиратора соответствует марке фильтрующих патронов.

	Таблица 1

	-----------T--------T-------------------------T---------------------------------

	Обозначение	¦	Марка   	¦	         Код ОКП         	¦	  Вещества, от которых защищает

	респиратора	¦	фильтру-	+------------T------------+	            респиратор

	  по ГОСТ  	¦	ющего   	¦	респиратора 	¦	фильтрующего	¦

	12.4.034-85	¦	патрона 	¦	            	¦	  патрона   	¦

	-----------+--------+------------+------------+---------------------------------

	ФГ-310     	¦	А       	¦	25 6822 0101	¦	25 6832 0201	¦	 Пары органических веществ

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	(бензин, керосин, сероуглерод,

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	спирты, кетоны, эфиры, бензол и

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	его гомологи, нитросоединения

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	бензола и его гомологов, ксилол,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	толуол), хлорорганических и

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	фосфорорганических ядохимикатов

	ФГ-310     	¦	В       	¦	25 6822 0102	¦	25 6832 0202	¦	 Кислые газы (сернистый ангидрид,

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	сероводород, хлористый водород),

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	пары хлорорганических и

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	фосфорорганических ядохимикатов

	ФГ-310     	¦	КД      	¦	25 6822 0103	¦	25 6832 0203	¦	 Аммиак, сероводород и их смесь

	ФГ-310     	¦	Г       	¦	25 6822 0104	¦	25 6832 0204	¦	 Пары ртути и ртутьорганических

	           	¦	        	¦	            	¦	            	¦	соединений

	1.1а, 1.1. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Респираторы и запасные фильтрующие патроны к ним должны изготовляться
	в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и
	технологической документации, утвержденными в установленном порядке.

	2.2. Внешний вид фильтрующих патронов и респираторов в сборе должен
	соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

	2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	2.3. Сопротивление фильтрующих патронов постоянному воздушному потоку при
	объемном расходе 250 см3/с (15 дм3/мин) не должно превышать 69 Па (7,0 мм вод. ст.).

	Сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку при объемном
	расходе 500 см3/с (30 дм3/мин) не должно превышать:

	88 Па (9,0 мм вод. ст.) - на вдохе;

	59 Па (6,9 мм вод. ст.) - на выдохе.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

	2.4. Масса респираторов не должна превышать: с патронами марки А и Г - 300 г, с
	патронами марки В - 310 г, с патронами марки КД - 325 г.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. Время защитного действия фильтрующих патронов респиратора по
	контрольным вредным веществам должно соответствовать указанному в табл. 2.

	Таблица 2

	-----------T-------------------T---------------------T------------

	   Марки   	¦	Контрольные вредные	¦	Концентрация вредного	¦	Время защит-

	фильтрующих	¦	     вещества      	¦	    вещества, г/м3   	¦	ного дейст-

	патронов  	¦	                   	+---------T-----------+	вия, мин,

	           	¦	                   	¦	 Номин.  	¦	Пред. откл.	¦	не менее

	-----------+-------------------+---------+-----------+------------

	А          	¦	Бензол             	¦	10,00    	¦	+/- 0,300  	¦	60

	-----------+-------------------+---------+-----------+------------

	В          	¦	Сернистый ангидрид 	¦	2,00     	¦	+/- 0,100  	¦	50

	-----------+-------------------+---------+-----------+------------

	КД         	¦	Аммиак             	¦	2,00     	¦	+/- 0,100  	¦	30

	           	¦	Сероводород        	¦	2,00     	¦	+/- 0,100  	¦	50

	-----------+-------------------+---------+-----------+------------

	Г          	¦	Пары ртути         	¦	0,01     	¦	+/- 0,002  	¦	1200

	Примечание. Фильтрующие патроны марки Г по парам ртути предприятием-
	изготовителем не испытываются.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.6. (Исключен, Изм. N 2).

	2.7. Резиновая полумаска ПР-7 с клапанами вдоха и выдоха исполнения 1 должна
	соответствовать требованиям нормативной документации.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.8. В комплект респиратора должны входить: респиратор в сборе (полумаска с
	оголовьем, клапаном выдоха и трикотажным обтюратором, две пластмассовые
	манжеты с клапанами вдоха, два фильтрующих патрона), запасной трикотажный
	обтюратор, сумка или полиэтиленовый пакет, памятка.

	Респираторы с патронами марки Г трикотажными обтюраторами не
	комплектуются.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Респираторы и запасные фильтрующие патроны принимают партиями.
	Партию комплектуют респираторами одной марки или запасными фильтрующими
	патронами одной марки. Каждая партия респираторов и запасных фильтрующих
	патронов должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

	товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

	наименование изделия и обозначение по ГОСТ 12.4.034-85 <*>;

	обозначение настоящего стандарта;

	номер партии;

	число ящиков в партии;

	число изделий в партии;

	дату изготовления;

	результаты испытаний изделий.

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.195-99 (здесь и
	далее).

	Число респираторов в партии должно быть не более 2000 шт., а число запасных
	патронов - не более 4000 шт.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	3.2. (Исключен, Изм. N 2).

	3.3. Для проверки качества респираторов и запасных фильтрующих патронов
	требованиям пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 настоящего стандарта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	от партии методом случайной выборки отбирают 1% респираторов или фильтрующих
	патронов, но не менее 16. Отбор проводят из разных ящиков, но не менее чем из трех.

	3.4. Результаты испытаний респираторов и запасных фильтрующих патронов
	считают удовлетворительными, если все показатели соответствуют требованиям
	настоящего стандарта.

	3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по
	одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве
	респираторов и запасных фильтрующих патронов по показателям, не выдержавшим
	первого испытания. Результаты повторных испытаний считают окончательными.
	Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	3.6. Соотношение размеров полумасок в партии респираторов устанавливается по
	согласованию между изготовителем и потребителем.

	(Введен дополнительно, Изм. N 2).

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Внешний вид респираторов запасных фильтрующих патронов (п. 2.2)
	проверяют на соответствие контрольным образцам, утвержденным в установленном
	порядке, внешним осмотром. Внешний вид полумасок, клапанов вдоха и выдоха (п.
	2.7), комплектность респиратора (п. 2.8), маркировку (пп. 5.1, 5.4) и правильность
	упаковывания (пп. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6) проверяют внешним осмотром.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	4.2. Определение сопротивления фильтрующих патронов постоянному потоку
	воздуха (п. 2.3) производят по ГОСТ 10188-74 в зажиме (Приложение, черт. 1).

	Определение сопротивления респираторов постоянному потоку воздуха (п. 2.3) на
	вдохе (с использованием вакуума) и выдохе (с использованием сжатого воздуха)
	проводят по ГОСТ 10188-74 в держателе лицевой части (Приложение, черт. 2).

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	4.3. Время защитного действия фильтрующих патронов проверяют по восемь
	патронов раздельно по каждому вредному веществу, указанному в табл. 2 для данной
	марки.

	Время защитного действия (п. 2.5) определяют по бензолу (ГОСТ 12.4.158-90),
	сернистому ангидриду, аммиаку, сероводороду (ГОСТ 12.4.159-90) в зажиме

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Приложение, черт. 1) при следующих условиях испытания:

	расходе постоянного потока парогазовоздушной смеси (250,0 +/- 5,0) см3/с;

	относительной влажности воздушного потока (50 +/- 3)%;

	температуре воздушного потока (20 +/- 5) °С.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	4.4. Массу респиратора (2.4) определяют на лабораторных весах по ГОСТ 24104-
	88 с погрешностью измерения 1 г или любых других весах с погрешностью измерения
	не более 1 г.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. На каждый фильтрующий патрон наносят маркировку респиратора,
	состоящую из обозначения по ГОСТ 12.4.034-85, наименования респиратора и даты его
	изготовления (месяца, года).

	Например: ФГ-310 РПГ-67 А 09.89.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	5.2. Фильтрующие патроны респираторов марок А, В, КД упаковывают в бумагу
	"пик" или в бумагу для патронирования (ГОСТ 6662-73), или в пакеты из
	полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354-82). Фильтрующие патроны марки Г
	упаковывают по 2 шт. только в полиэтиленовые пакеты, закрепляемые
	термосклеиванием, шов должен быть сплошным.

	Респираторы марок А, В, КД перед упаковыванием в ящики укладывают в сумки
	или полиэтиленовые пакеты, а марки Г - в полиэтиленовые пакеты. Пакеты с
	респираторами марок А, В, КД скрепляют термосклеиванием сплошным швом или с
	помощью колец, а марки Г - термосклеиванием сплошным швом.

	5.3. Респираторы и запасные фильтрующие патроны упаковывают раздельно в
	ящики:

	из гофрированного картона - по ГОСТ 13511-91, ГОСТ 13512-91, ГОСТ 13516-86,
	ГОСТ 13841-95;

	деревянные - по ГОСТ 15623-84, ГОСТ 15841-88, ГОСТ 16148-79, ГОСТ 16511-
	86, ГОСТ 16536-90.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия упаковывают в
	плотные деревянные ящики типа III по ГОСТ 2991-85.

	Габаритные размеры ящиков должны быть не более 1110 х 650 х 500 мм, масса
	брутто ящика с изделиями не должна превышать 50 кг.

	Респираторы и запасные фильтрующие патроны плотно укладывают в ящик
	рядами по всей высоте ящика. Свободное пространство между респираторами или
	запасными фильтрующими патронами заполняют отходами бумаги (ГОСТ 6662-73),
	используемой для упаковки. Упаковка должна исключать перемещение изделий внутри
	ящика.

	5.4. На торцовых сторонах ящика в местах, свободных от транспортной
	маркировки, несмываемой краской по трафарету или на ярлыке типографским способом
	наносят данные об упакованной продукции:

	товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

	наименование изделия и обозначение по ГОСТ 12.4.034-85;

	обозначение настоящего стандарта;

	номер партии;

	номер ящика;

	дату изготовления (месяц, год);

	число комплектов респираторов или запасных фильтрующих патронов в ящике.

	На каждое грузовое место наносят транспортную маркировку в соответствии с
	требованиями ГОСТ 14192-96 с указанием манипуляционных знаков: "Верх, не
	кантовать", "Беречь от влаги".

	5.5. В ящик с респираторами вкладывают инструкцию по применению
	респиратора и упаковочный лист, в котором указывают наименование изделия и его
	обозначение, номер ящика, номер партии, количество изделий в ящике и дату их
	изготовления.

	5.2 - 5.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	5.6. В ящик с фильтрующими патронами вкладывают упаковочный лист, в
	котором указывают наименование изделия, обозначение фильтрующего патрона, номер
	партии, номер ящика, количество фильтрующих патронов в ящике и дату их
	изготовления.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	5.7. Ящики с респираторами или запасными фильтрующими патронами
	транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного
	вида.

	Картонные ящики с респираторами или запасными фильтрующими патронами
	транспортируют в контейнерах по ГОСТ 15102-75, ГОСТ 20435-75.

	Деревянные ящики с респираторами или запасными фильтрующими патронами
	формируют в пакеты в соответствии с правилами, действующими на данном виде
	транспорта.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	5.8. Ящики с респираторами и запасными фильтрующими патронами должны
	храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 °С на
	расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и при хранении не должны
	подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров
	агрессивных веществ.

	5.9. При хранении респираторов в условиях отрицательных температур они не
	должны подвергаться деформациям и ударным нагрузкам. Перед использованием
	респираторов после хранения их при температуре ниже 0 °С они должны быть
	выдержаны без деформации не менее 24 ч при комнатной температуре.

	5.8, 5.9. (Измененная редакция, Изм. N 3).

	5.10. Ящики с респираторами (фильтрующими патронами) должны храниться на
	складах штабелями, не более пяти ящиков по высоте.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие респираторов и запасных
	фильтрующих патронов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий
	транспортирования, хранения и эксплуатации.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	6.2. Гарантийный срок хранения респираторов - 3 года со дня изготовления. Для
	фильтрующих патронов марки Г - гарантийный срок хранения 1 год, для патронов
	марок А, В, КД - 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации
	респираторов - 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	Эскиз зажима для испытания патронов респираторов РПГ-67

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - фильтрующий патрон; 2 - поджимная крышка; 3 - накидная гайка; 4 -
	резиновые прокладки; 5 - корпус зажима
	Черт. 1
	Держатель лицевой части

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - респиратор; 2 и 3 - ниппель; 4 - подставка
	Черт. 2

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.