Принято

	Протоколом Межгосударственного совета

	по стандартизации, метрологии

	и сертификации

	от 4 октября 1996 г. N 10

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 12.3.026-81 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
	БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. РАБОТЫ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ.
	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 10 от 04.10.1996).

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2218.

	За принятие изменения проголосовали:

	----------------------------T-------------------------------------

	  Наименование государства  	¦	  Наименование национального органа

	                            	¦	          по стандартизации

	----------------------------+-------------------------------------

	Азербайджанская Республика  	¦	Азгосстандарт

	Республика Армения          	¦	Армгосстандарт

	Республика Беларусь         	¦	Госстандарт Беларуси

	Республика Казахстан        	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизская Республика       	¦	Киргизстандарт

	Республика Молдова          	¦	Молдовастандарт

	Российская Федерация        	¦	Госстандарт России

	Республика Таджикистан      	¦	Таджикгосстандарт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Туркменистан                	¦	Главная государственная инспекция

	                            	¦	Туркменистана

	Республика Узбекистан       	¦	Узгосстандарт

	Украина                     	¦	Госстандарт Украины

	Пункт 2.1 дополнить абзацем:

	"При ручной загрузке КПО следует руководствоваться следующими нормами
	предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
	вручную:

	    подъем и перемещение тяжестей при чередовании

	    с другой работой (до 2 раз в час)                            - 10 кг;

	    подъем и перемещение тяжестей постоянно

	    в течение рабочей смены                                      - 7 кг;

	    величина динамической работы, совершаемой

	    в течение каждого часа рабочей смены, не более:

	    с рабочей поверхности                                        - 1750 кг;

	    с пола                                                       - 875 кг.

	Примечания. 1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса
	тары и упаковки.

	2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не
	должно превышать 10 кг".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.