Утверждена

	Постановлением Госстроя России

	от 22 ноября 1993 г. N 18-48

	Согласовано

	письмом ЦК профсоюза работников

	строительства и промышленности

	строительных материалов России

	от 2 сентября 1993 г. N 309-4

	Дата введения 1 января 1994 года

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
	ЗЕМЛЕКОПОВ
	ТОИ Р-66-05-93

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 13.03.1995 N 18-22)

	Разработана ЦНИИОМТП (канд. техн. наук В.А. Алексеев, Н.Д. Левинсон, И.С.
	Санин) с участием специализированных организаций строительных акционерных
	обществ, концернов, корпораций с учетом Основ законодательства Российской
	Федерации об охране труда и нормативных документов в строительстве взамен ранее
	действующих типовых инструкций, утвержденных министерствами и ведомствами.
	Типовая инструкция является нормативным документом для работников строительных
	профессий.

	Утверждена Постановлением Госстроя России от 22 ноября 1993 г. N 18-48.

	Землекопы при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны
	выполнять требования безопасности, изложенные в Типовой инструкции по охране
	труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	жилищно - коммунального хозяйства, настоящей Типовой инструкции, разработанной с
	учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования
	инструкций заводов - изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и
	технологической оснастки.

	Требования безопасности перед началом работы

	1. Перед началом работы землекопы обязаны:

	а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных
	методов работы;

	б) надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца;

	в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и
	пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.

	2. После получения задания у бригадира или руководителя землекопы обязаны:

	а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (виброзащитные
	перчатки и защитные очки - при рыхлении грунта с помощью отбойного молотка и
	работе с другим пневмоинструментом);

	б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
	безопасности;

	в) подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку,
	необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие
	требованиям безопасности.

	3. Землекопы не должны приступать к выполнению работы при следующих
	нарушениях требований безопасности:

	а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих или
	инструмента, указанных в инструкции завода - изготовителя, при которых не
	допускается их применение;

	б) несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре)
	технологической оснастки, инструмента, приспособлений;

	в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока
	эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом - изготовителем;

	г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

	д) неустойчивости откосов грунта или креплений стенок выемок, наличии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находящихся в неустойчивом
	состоянии.

	Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены
	собственными силами до начала работы, а при невозможности этого землекопы
	обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

	Требования безопасности во время работы

	4. Землекопы при разработке грунта в выемках котлованов, траншеях, колодцах
	обязаны выполнять следующие требования безопасности:

	а) разработка грунта в выемках с вертикальными стенками без крепления
	допускается на глубину не более, м:

	1 - в насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах;

	1,25 - в супесях;

	1,5 - в суглинках и глинах;

	б) разработка грунта в выемках глубиной более указанной допускается с
	устройством соответствующих, предусмотренных технологической картой, откосов или
	установкой креплений их стенок.

	5. При установке креплений стенок в выемках грунта землекопы обязаны
	выполнять следующие требования:

	а) верхняя часть креплений должна быть выше бровки выемки не менее чем на
	0,15 м;

	б) устанавливать крепления следует в направлении сверху вниз по мере
	разработки выемки на глубину не более 0,5 м;

	в) стойки креплений следует устанавливать не реже чем через каждые 1,5 м;

	г) распорки креплений следует размещать одну от другой по вертикали на
	расстоянии не более 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие
	бобышки;

	д) в грунтах естественной влажности, кроме песчаных, толщина досок должна
	быть не менее 4 см, а зазоры между досками - не более 0,15 м. В грунтах повышенной
	влажности и в сыпучих грунтах доски толщиной не менее 5 см следует располагать без
	зазоров;

	е) в случае образования вывалов или обрушений грунта это место после установки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	крепления следует засыпать грунтом;

	ж) при сильном притоке грунтовых вод или наличии водонасыщенных
	расплывающихся грунтов (плывунов) следует устраивать искусственное
	водопонижение или шпунтовое крепление. Шпунт следует забивать в
	водонепроницаемый грунт на глубину, указанную в паспорте крепления, но не менее
	0,75 м.

	6. Разработку грунта в выемках следует осуществлять послойно, не допускается
	производить эти работы "подкопом", с образованием "козырьков".

	В случае образования "козырьков" вследствие обвала грунта землекопы обязаны
	принять меры по обеспечению устойчивости грунта.

	7. Землекопам не допускается находиться или выполнять работы в зоне действия
	экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. Очищать ковш от
	налипшего грунта следует только при опущенном положении ковша.

	8. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей или других емкостей в
	выемках следует устраивать защитные навесы - козырьки для укрытия работников в
	выемке во время подъема или спуска бадей.

	9. Разборку креплений стенок в выемках грунта землекопы обязаны производить в
	направлении снизу вверх по мере возведения подземных строительных конструкций
	или прокладки подземных коммуникаций и обратной засыпки их грунтом. В грунтах
	естественной влажности допускается одновременное удаление креплений не более чем
	на 0,5 м (трех досок) по высоте, а в грунтах повышенной влажности и сыпучих грунтах
	- не более 0,2 м (одной доски). При удалении досок следует соответственно
	переставлять распорки по мере установки новых.

	В случаях, когда разборка креплений может повлечь за собой деформацию
	существующих зданий и сооружений, крепление следует частично или полностью
	оставлять в грунте.

	10. Погрузку грунта в автосамосвалы следует производить со стороны заднего или
	бокового борта. Нахождение людей между землеройной машиной и транспортным
	средством не допускается.

	11. Выполнение земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций
	разрешается только при наличии оформленного наряда - допуска в присутствии
	представителя организации, эксплуатирующей коммуникации, попадающие в зону
	производства земляных работ. Использовать при этом инструмент ударного действия
	(лом, кирки, клинья и инструмент с электро- и пневмоприводом) для рыхления грунта в
	непосредственной близости (ближе 0,25 м) от коммуникаций не допускается.

	12. Производство работ в выемках с откосами, разработанных в зимнее время, с
	наступлением оттепели, а также подвергшихся обогреву грунта или действию
	длительных атмосферных осадков, разрешается только после осмотра мастером или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	производителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в
	местах образования "козырьков" или трещин (отслоений), а при необходимости -
	дополнительного раскрепления.

	13. При разработке грунта в зимнее время землекопы обязаны выполнять
	следующие требования:

	а) при механическом рыхлении мерзлого грунта (клин - молотом, шар - молотом)
	землекопам следует находиться в радиусе не менее 20 м от места рыхления;

	б) в случае необходимости выполнения работ по электропрогреву мерзлого грунта
	не допускается пребывание работников на участках прогреваемой площади,
	находящихся под напряжением. При этом разрешается приближаться на расстояние не
	менее 3 м от контура прогреваемого участка, который должен быть огражден,
	вывешены предупредительные надписи и сигналы, а в темное время суток - сигнальное
	освещение;

	в) разработка грунта на участке, с применением электропрогрева, допускается
	только после снятия электрического напряжения и освобождения участка от проводов;

	г) разработка грунта в выемках без креплений разрешается только до уровня
	промерзания грунта (не более 0,5 м), при этом состояние стенок необходимо постоянно
	контролировать. Разработка грунта в выемках ниже указанного уровня допускается
	только с установкой креплений стенок.

	14. Разработка грунта в опускных колодцах допускается при выполнении
	следующих требований безопасности:

	а) работу выполнять только под непосредственным руководством мастера или
	производителя работ;

	б) под ножом опускного колодца разработку грунта следует осуществлять только
	вручную. Не допускается разрабатывать грунт более чем на 1 м ниже кромки ножа
	опускного колодца, при этом порядок разработки грунта и удаления подкладок из-под
	ножа должен обеспечивать его равномерное и симметричное оседание;

	в) подъем и опускание землекопов из опускного колодца допускается только по
	установленным внутри колодца навесным лестницам (не менее двух);

	г) при перемещении грунта в бадьях или грейфером при помощи грузоподъемного
	крана землекопы должны находиться под защитным козырьком, установленным по
	всему периметру колодца, с противоположной стороны от места перемещения грунта, а
	движение бадьи - осуществлять по специальным направляющим;

	д) при необходимости использования у колодца сигнальщика он должен
	находиться на площадке с ограждением, установленной вне зоны работы грейфера.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Требования безопасности в аварийных ситуациях

	15. В случае обнаружения при производстве работ подземных коммуникаций или
	взрывоопасных материалов, не указанных производителем или бригадиром, разработку
	грунта следует остановить и выйти из опасной зоны, поставив в известность
	руководителя работ. К работе можно приступать только после получения
	соответствующего разрешения.

	16. При появлении в откосах выемок, признаков сдвига или сползания грунта,
	землекопам следует незамедлительно остановить выполнение работ и выйти из
	опасной зоны до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов.

	Требования безопасности по окончании работы

	17. По окончании рабочего дня землекопы обязаны:

	а) осмотреть состояние стенок выемок и в случае обнаружения неустойчивости
	откосов выполнить необходимые мероприятия по их закреплению;

	б) очистить берму выемки от разработанного грунта;

	в) убедиться в отсутствии на откосах выемки комьев, глыб грунта, при их
	обнаружении их следует удалить;

	г) инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в процессе
	выполнения задания, очистить от грунта и убрать в отведенное место;

	д) спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты очистить и
	убрать в предназначенное для их хранения место;

	е) если не закончена работа в колодце или шурфе, закрыть или оградить их, в
	темное время суток включить сигнальное освещение;

	ж) обо всех недостатках или неполадках во время выполнения работы сообщить
	бригадиру или руководителю.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.