Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждена

	Постановлением Госстроя России

	от 22 ноября 1993 г. N 18-48

	Согласовано

	письмом ЦК профсоюза работников

	строительства и промышленности

	строительных материалов России

	от 2 сентября 1993 г. N 309-4

	Дата введения 1 января 1994 года

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
	ГАЗОСВАРЩИКОВ (ГАЗОРЕЗЧИКОВ)
	ТОИ Р-66-06-93

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 13.03.1995 N 18-22)

	Разработана ЦНИИОМТП (канд. техн. наук В.А. Алексеев, Н.Д. Левинсон, И.С.
	Санин) с участием специализированных организаций строительных акционерных
	обществ, концернов, корпораций с учетом Основ законодательства Российской
	Федерации об охране труда и нормативных документов в строительстве взамен ранее
	действующих типовых инструкций, утвержденных министерствами и ведомствами.
	Типовая инструкция является нормативным документом для работников строительных
	профессий.

	Утверждена Постановлением Госстроя России от 22 ноября 1993 г. N 18-48.

	Газосварщики (газорезчики) (далее - газосварщики) при производстве работ
	согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности,
	изложенные в Типовой инструкции по охране труда для работников строительства,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	промышленности строительных материалов и жилищно - коммунального хозяйства,
	настоящей Типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил
	Российской Федерации, а также требования инструкций заводов - изготовителей по
	эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки.

	Требования безопасности перед началом работы

	1. Перед началом работы газосварщик обязан:

	а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных
	методов работы;

	б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

	в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и
	пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.

	2. После получения задания у бригадира или руководителя работ газосварщик
	обязан:

	а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (асбестовые или
	брезентовые нарукавники - при производстве потолочной сварки, защитные очки,
	шланговый противогаз - при сварке или резке цветных металлов);

	б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
	безопасности;

	в) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку,
	необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие
	требованиям безопасности;

	г) проверить устойчивость свариваемых или разрезаемых деталей и конструкций;

	д) убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

	3. Газосварщик не должен приступать к работе при следующих нарушениях
	требований безопасности:

	а) неисправности горелки или редуктора (неплотности примыкания накидной
	гайки редуктора, неисправности вентиля горелки);

	б) неисправности манометра на редукторе (отсутствии клейма о ежегодном
	испытании или несвоевременном проведении очередных испытаний, разбитом стекле
	или корпусе, неподвижности стрелки при подаче газа в редукторе);

	в) нарушении целостности баллона (наличие трещин или вмятин), а также

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отсутствии на баллоне с газом клейма с датой испытания;

	г) неисправности водяного затвора ацетиленового генератора, а также наличии
	других неисправностей, указанных в инструкции завода - изготовителя по его
	эксплуатации, при которых не допускается применение генератора;

	д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

	е) отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 и более, и
	оборудованных систем доступа к ним;

	ж) отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях;

	з) наличии в зоне работы взрывопожароопасных материалов. Обнаруженные
	нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами
	до начала работы, а при невозможности сделать это газосварщик обязан сообщить о
	них бригадиру или руководителю работ.

	Требования безопасности во время работы

	4. В процессе работы газосварщик обязан соблюдать следующие требования
	безопасности:

	а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими
	проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными
	материалами. Перегибать и переламывать шланги не допускается;

	б) перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия
	вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего
	ацетиленовый, а при тушении - наоборот);

	в) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней
	перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;

	г) во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует
	периодически охлаждать в ведре с чистой водой;

	д) емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, разрешается
	сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается
	производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и
	трубопроводов под давлением;

	е) во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной
	газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием
	только ацетилена без кислорода;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ж) свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от
	краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и
	загрязнения воздуха испарениями газа;

	з) свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, А при
	резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов
	конструкций;

	и) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала
	ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой
	воде;

	к) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и
	ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается.

	5. При газопламенных работах в закрытых емкостях или полостях конструкций
	газосварщик обязан выполнять следующие требования:

	а) использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых случаях -
	шланговые противогазы;

	б) размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны вне емкостей;

	в) выполнять работы со страхующими, которые должны находиться вне емкости и
	держать один конец веревки, второй конец должен быть прикреплен к
	предохранительному поясу газосварщика;

	г) провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и других местах
	возможного скопления взрывопожароопасных газов до начала производства работ;

	д) не допускать одновременно производства газопламенных и электросварочных
	работ.

	6. При работе с карбидом кальция газосварщик обязан выполнять следующие
	требования безопасности:

	а) хранить барабаны с карбидом на стеллажах в сухом, закрытом, но хорошо
	проветриваемом помещении, защищенном от проникновения влаги; запрещается
	хранить карбид кальция в подвальных помещениях и около рабочего места
	газосварщика;

	б) в случае возникновения пожара в помещении, где хранится карбид кальция,
	тушить огонь следует сухим песком или углекислотными огнетушителями. Запрещается
	при тушении использовать воду;

	в) вскрывать крышки барабанов с карбидом кальция латунным зубилом и
	деревянным молотком либо специальным ножом; для предупреждения
	искрообразования барабан в местах вскрытия необходимо покрыть слоем солидола
	толщиной 2 - 3 мм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	г) размельчать крупные куски карбида латунным молотком; при дроблении
	необходимо находиться под навесом, пользоваться респиратором (противогазом) и
	защитными очками;

	д) переносить куски карбида в герметически закрываемой таре.

	7. При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять
	следующие требования безопасности:

	а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться
	лицами, прошедшими обучение по обращению с ними; перемещение баллонов с газом
	следует осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках,
	контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения
	баллонов;

	б) хранить газовые баллоны - в сухих и проветриваемых помещениях,
	исключающих доступ посторонних лиц;

	в) производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого
	остаточного давления - 0,5 атм; отбор ацетилена (в зависимости от температуры
	наружного воздуха) до остаточного давления 0,5 - 3 атм;

	г) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые
	- в белый.

	8. При эксплуатации ацетиленовых газогенераторов газосварщик обязан
	выполнять следующие требования безопасности:

	а) генераторы должны быть установлены на специальные металлические поддоны
	строго вертикально; запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах,
	на лестничных площадках, а также в эксплуатируемых помещениях;

	б) куски карбида кальция, загружаемые в генератор, должны быть не менее 2 мм.
	При загрузке генератора необходимо надевать резиновые перчатки;

	в) для определения мест утечки газа следует использовать мыльный раствор, не
	допускается использовать генератор, имеющий утечку газа;

	г) перед пуском генератора и через каждые 2 ч работы необходимо проверять
	уровень воды в водяном затворе; работать с генератором, водяной затвор которого не
	заполнен водой или не исправен, не допускается;

	д) перед приближением к генератору менее чем на 10 м следует убедиться, что
	рукавицы и спецодежда не тлеют в результате попадания на них искр;

	е) карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся вдали от
	транспортных путей и жилых районов.

	9. При производстве газопламенных работ с применением пропан - бутановых
	смесей газосварщик обязан выполнять следующие требования:
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в
	красный цвет;

	б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан - бутановой смесью на
	рабочем месте;

	в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым
	зажиганием выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов
	и воздуха.

	10. При выполнении газопламенных работ на действующих предприятиях, где
	установлен режим огневых работ, следует выполнять требования нормативных
	документов, утвержденных Госгортехнадзором России.

	Требования безопасности в аварийных ситуациях

	11. При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ
	(генератора, баллонов, редуктора, резака и т.п.) газосварщик обязан прекратить
	производство работ и не возобновлять их до устранения неисправности.

	12. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, перенести
	баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и
	сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен
	принять участие в тушении пожара. Пламя следует тушить углекислотными
	огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды.

	13. При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и конструкций
	работы следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю
	работ. После этого газосварщик должен принять участие в работах по предотвращению
	обрушения конструкций.

	Требования безопасности по окончании работы

	14. После окончания работы газосварщик обязан:

	а) потушить горелку;

	б) привести в порядок рабочее место;

	в) убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для них
	места;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	г) разрядить генератор, для чего следует очистить его от ила и промыть волосяной
	щеткой;

	д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить их водой;

	е) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе
	работы, сообщить бригадиру или руководителю.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.