Утверждена

	Постановлением Госстроя России

	от 22 ноября 1993 г. N 18-48

	Согласовано

	письмом ЦК профсоюза работников

	строительства и промышленности

	строительных материалов России

	от 2 сентября 1993 г. N 309-4

	Дата введения 1 января 1994 года

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
	МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРОВ ОДНОКОВШОВЫХ
	ТОИ Р-66-14-93

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 13.03.1995 N 18-22)

	Разработана ЦНИИОМТП (канд. техн. наук В.А. Алексеев, Н.Д. Левинсон, И.С.
	Санин) с участием специализированных организаций строительных акционерных
	обществ, концернов, корпораций с учетом Основ законодательства Российской
	Федерации об охране труда и нормативных документов в строительстве взамен ранее
	действующих типовых инструкций, утвержденных министерствами и ведомствами.
	Типовая инструкция является нормативным документом для работников строительных
	профессий.

	Утверждена Постановлением Госстроя России от 22 ноября 1993 г. N 18-48.

	Машинисты экскаваторов одноковшовых (далее - машинисты) при производстве
	работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования
	безопасности, изложенные в Типовой инструкции по охране труда для работников

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	строительства, промышленности строительных материалов и жилищно -
	коммунального хозяйства, настоящей Типовой инструкции, разработанной с учетом
	строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций
	заводов - изготовителей по эксплуатации управляемых ими экскаваторов.

	Требования безопасности перед началом работы

	1. Перед началом работы машинист обязан:

	а) предъявить руководителю удостоверение на право управления экскаватором и
	пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

	б) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;

	в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и
	вместе с ним осмотреть месторасположение подземных сооружений и коммуникаций,
	которые должны быть обозначены флажками или вешками.

	2. После получения задания машинист обязан:

	а) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по
	эксплуатации экскаватора;

	б) перед запуском двигателя убрать все посторонние предметы на платформе
	машины и убедиться в отсутствии их на вращающихся деталях двигателя;

	в) после запуска двигателя опробовать работу механизмов на холостом ходу;

	г) перед установкой экскаватора на место работы убедиться, что грунт
	спланирован, экскаватор расположен за пределами призмы обрушения, имеется
	достаточное место для маневрирования, уклон местности не превышает допустимый
	по паспорту экскаватора.

	3. Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях
	требований безопасности:

	а) неисправности механизмов, а также дефектах металлоконструкций, канатов
	гидросистемы экскаватора, при которых согласно требованиям инструкции завода -
	изготовителя запрещается его эксплуатация;

	б) несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности;

	в) наличии в зоне работы экскаватора посторонних людей.

	Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены
	собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	них лицу, ответственному за техническое состояние экскаватора, и руководителю
	работ.

	Требования безопасности во время работы

	4. Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинист
	обязан убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора,
	определяемой длиной стрелы и вытянутой рукояти (длиной стрелы и подвеской ковша
	драглайна).

	5. Во время работы машинисту экскаватора запрещается:

	а) производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта;

	б) планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти;

	в) очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом
	ковше;

	г) производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и
	экскаватором;

	д) покидать рабочее место при поднятом ковше.

	6. Выполнять работы экскаватором в охранной зоне подземных коммуникаций
	допускается только при наличии письменного разрешения владельца этих
	коммуникаций и под непосредственным надзором руководителя работ, а в охранной
	зоне газопроводов или кабелей, находящихся под электрическим напряжением, кроме
	того, под наблюдением работников газового или электрического хозяйства.

	Выполнять работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи
	допускается при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи,
	наряда - допуска, определяющего безопасные условия работы, и под надзором
	руководителя работ.

	7. Работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках,
	скотомогильниках, кладбищах) допускается выполнять при наличии разрешения
	органов государственного санитарного надзора.

	8. При рыхлении грунта взрывным способом на время выполнения взрывных
	работ машинист обязан удалить экскаватор от места взрывных работ на расстояние,
	указанное руководителем работ, но не менее чем на 50 м.

	9. При рыхлении грунта ударными приспособлениями (клин - молотом, шар -
	молотом) лобовое стекло кабины экскаватора должно быть оборудовано защитной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сеткой.

	10. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует погружать в
	транспортные средства или размещать за пределами призмы обрушения. Не
	допускается разработка грунта методом "подкопа". При разработке грунта экскаватором
	с прямой лопатой высоту забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе
	работы не образовались "козырьки" из грунта.

	11. Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего
	бокового борта. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя.
	Погрузка грунта в автосамосвал допускается только при отсутствии в кабине шофера
	или других людей.

	12. При необходимости очистки ковша машинист экскаватора обязан опустить его
	на землю и выключить двигатель.

	13. При транспортировании экскаватора с одного объекта на другой на трайлере
	или платформе нахождение машиниста в кабине экскаватора не допускается.

	При транспортировании экскаватора своим ходом или на буксире машинист
	обязан находиться в кабине экскаватора и выполнять при этом требования "Правил
	дорожного движения", утвержденных МВД России.

	14. Машинисту экскаватора запрещается:

	а) передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостоверения;

	б) оставлять экскаватор с работающим двигателем;

	в) перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц.

	При необходимости выхода из кабины экскаватора машинист обязан поставить
	рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и затормозить движение.

	15. При техническом обслуживании экскаватора машинист обязан остановить
	двигатель и снять давление в гидросистеме.

	16. Во время заправки экскаватора горючим машинисту и другим лицам,
	находящимся вблизи экскаватора, запрещается курить и пользоваться огнем. Разведение
	огня ближе 50 м от места работы или стоянки экскаватора не допускается.

	Требования безопасности в аварийных ситуациях

	17. При обнаружении в забое не указанных руководителем кабелей
	электропередач, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов
	работу экскаватора следует незамедлительно остановить до получения разрешения от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствующих органов надзора.

	18. При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу,
	отъехать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся
	руководителю работ.

	Требования безопасности по окончании работы

	19. По окончании работы машинист обязан:

	а) поставить экскаватор на стоянку;

	б) опустить ковш на землю;

	в) выключить двигатель;

	г) закрыть кабину на замок;

	д) сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскаватора, всех
	неисправностях, возникших во время работы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.