Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 24 февраля 2000 г. N 17

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО
	ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
	ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"

	Дата введения

	1 июля 2000 года

	1. Раздел 1 дополнить п. 1.3 следующего содержания: "1.3. При проектировании
	зданий и помещений для ЭВМ следует учитывать, что в соответствии с Федеральным
	законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в них могут быть
	организованы рабочие места для инвалидов. Для обеспечения условий труда
	инвалидов следует соблюдать соответствующие требования, изложенные в СНиП
	2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", СНиП 2.09.02-85*
	"Производственные здания", СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые
	здания".

	2. П. 2.5. Первое предложение после слов "или пешеходные дорожки" дополнить
	словами "с шириной и уклонами, обеспечивающими их доступность для инвалидов,
	передвигающихся с помощью кресел-колясок", а также после слов "для стоянки
	автомашин" дополнить словами: "На стоянке 10% мест должно быть предусмотрено для
	автомашин инвалидов".

	3. П. 3.23. Дополнить словами: "с уклоном и конфигурацией, обеспечивающими
	безопасный проезд инвалида на кресле-коляске".

	4. П. 3.25. В первом абзаце слова "4 таблицы п. 2.3. ГОСТ 12.1.003-76" заменить
	на слова "3 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

	В первом предложении второго абзаца слова "5 таблицы П. 2.3. ГОСТ 12.1.003-
	76" заменить на слова "4 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

	Во втором предложении второго абзаца слова "1 таблицы п. 2.3. ГОСТ 12.1.003-
	76" заменить на слова "1 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

	5. П. 3.31. Дополнить предложением следующего содержания: "Габариты тамбура-
	шлюза должны обеспечивать проезд инвалидного кресла-коляски".

	6. П. 3.33. Дополнить предложением следующего содержания: "Один из лифтов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должен иметь габариты кабины, обеспечивающие доступность лифта для инвалидов,
	пользующихся для передвижения креслами-колясками.".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.