Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Госстандартом СССР

	18 июня 1968 года

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ОТЖИМНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ
	КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Adapters with pulling-off nut for end cutters with tapered shank. Design
	and dimensions
	ГОСТ 13792-68*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1974 г., Изменения N 2, утв. в
	июне 1979 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1984 г.)

	Группа Г27

	ОКП 39 2831

	Срок введения

	с 1 января 1969 года

	1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЕРЕХОДНЫХ ВТУЛОК

	1.1. Конструкция и размеры переходных втулок должны соответствовать
	указанным на черт. 1 и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                      Размеры, мм

	------------T-------T----------------T-------T----T---------T------T--------------T-------------
	-------

	Обозначение 	¦	Приме- 	¦	   Конус Mopзe  	¦	   D   	¦	 L  	¦	    D    	¦	Масса,	¦	    Дет. 1    	¦	       Дет. 2

	   втулок   	¦	няе-   	+--------T-------+	       	¦	    	¦	     2   	¦	кг, не	¦	    Втулка    	¦	       Гайка

	            	¦	мость  	¦	наруж-  	¦	внут-  	¦	       	¦	    	¦	         	¦	более 	¦	              	¦	     ГОСТ 11871-80

	            	¦	       	¦	ный     	¦	ренний 	¦	       	¦	    	¦	         	¦	      	+--------------+--------------------

	            	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	    	¦	         	¦	      	¦	              Количество

	            	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	    	¦	         	¦	      	+--------------T--------------------

	            	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	    	¦	         	¦	      	¦	       1      	¦	         1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	    	¦	         	¦	      	+--------------+--------------------

	            	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	    	¦	         	¦	      	¦	       Обозначение деталей

	------------+-------+--------+-------+-------+----+---------+------+--------------T------------
	--------

	6101-0091   	¦	       	¦	3       	¦	1      	¦	23,825 	¦	85  	¦	M27 x 1,5	¦	0,297 	¦	6101-0091/001 	¦	ВМ 27 x
	1,5.7Н.05.05

	------------+-------+	        	+-------+	       	¦	    	¦	         	+------+--------------+

	6101-0092   	¦	       	¦	        	¦	2      	¦	       	¦	    	¦	         	¦	0,195 	¦	6101-0092/001 	¦

	------------+-------+--------+	       	+-------+----+---------+------+--------------+---------------
	-----

	6101-0093   	¦	       	¦	4       	¦	       	¦	31,267 	¦	95  	¦	М36 x 1,5	¦	0,461 	¦	6101-0093/001 	¦	ВМ 36 x
	1,5.7Н.05.05

	------------+-------+	        	+-------+	       	¦	    	¦	         	+------+--------------+

	6101-0094   	¦	       	¦	        	¦	3      	¦	       	¦	    	¦	         	¦	0,327 	¦	6101-0094/001 	¦

	------------+-------+--------+-------+	       	¦	    	¦	         	+------+--------------+--------------------

	6101-0095   	¦	       	¦	5       	¦	2      	¦	       	¦	    	¦	         	¦	1,258 	¦	6101-0095/001 	¦	BM 48 x 1,5.7H.05.05

	------------+-------+	        	+-------+-------+----+---------+------+--------------+

	6101-0096   	¦	       	¦	        	¦	3      	¦	44,399 	¦	115 	¦	M48 x 1,5	¦	1,097 	¦	6101-0096/001 	¦

	------------+-------+	        	+-------+	       	¦	    	¦	         	+------+--------------+

	6101-0097   	¦	       	¦	        	¦	4      	¦	       	¦	    	¦	         	¦	0,844 	¦	6101-0097/001 	¦

	Пример условного обозначения втулки с наружным конусом Морзе 3 и
	внутренним конусом Морзе 1:

	Втулка 6101-0091 ГОСТ 13792-68

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 3.)

	1.2. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

	2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (деталь 1)
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 2
	и в табл. 2.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                      Размеры, мм

	-------------T-------------T------T------T--------T---------T--T---T----T----T--T---T--T--T--
	-T-T---T------

	Обозначение 	¦	 Конус Морзе 	¦	   d  	¦	  D   	¦	   D    	¦	    D    	¦	D 	¦	L  	¦	 d  	¦	 d  	¦	l 	¦	 а 	¦	b 	¦	t 	¦	 с 	¦	r	¦	r  	¦	Масса,

	    втулок   	+------T------+	      	¦	      	¦	    1   	¦	     2   	¦	 3	¦	   	¦	  1 	¦	  2 	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	 1 	¦	кг, не

	             	¦	наруж-	¦	внут- 	¦	      	¦	      	¦	(справ.)	¦	         	¦	  	¦	   	¦	    	¦	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	   	¦	более

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	ный   	¦	ренний	¦	      	¦	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	¦	    	¦	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	   	¦

	-------------+------+------+------+------+--------+---------+--+---+----+----+--+---+--+--+-
	--+-+---+------

	6101-0091/001	¦	3     	¦	1     	¦	12,065	¦	23,825	¦	24,1    	¦	М27 x 1,5	¦	24	¦	85 	¦	9,7 	¦	19  	¦	20	¦	5  	¦	10	¦	7 	¦	1,0	¦	-
	¦	0,6	¦	0,217

	-------------+	      	+------+------+	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	+----+	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	+---+	 	¦	   	+------

	6101-0092/001	¦	      	¦	2     	¦	17,780	¦	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	¦	14,9	¦	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	0,5	¦	 	¦	   	¦	0,115

	-------------+------+	      	¦	      	+------+--------+---------+--+---+	    	+----+--+---+	  	+--+---+-+-
	--+------

	6101-0093/001	¦	4     	¦	      	¦	      	¦	31,267	¦	31,6    	¦	М36 x 1,5	¦	30	¦	95 	¦	    	¦	25  	¦	24	¦	6,5	¦	  	¦	9 	¦	1,0	¦	1	¦	1,0	¦	0,354

	-------------+	      	+------+------+	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	+----+	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	+---+	 	¦	   	+------

	6101-0094/001	¦	      	¦	3     	¦	23,825	¦	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	¦	20,2	¦	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	0,5	¦	 	¦	   	¦	0,220

	-------------+------+------+------+------+--------+---------+--+---+----+----+--+	   	+--+--+--
	-+-+---+------

	6101-0095/001	¦	5     	¦	2     	¦	17,780	¦	44,399	¦	44,7    	¦	M48 x 1,5	¦	42	¦	115	¦	14,9	¦	35,7	¦	28	¦	  
	¦	14	¦	10	¦	1,0	¦	2	¦	2,5	¦	1,013

	-------------+	      	+------+------+	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	+----+	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	   	+------

	6101-0096/001	¦	      	¦	3     	¦	23,825	¦	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	¦	20,2	¦	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	   	¦	0,852

	-------------+	      	+------+------+	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	+----+	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	   	+------

	6101-0097/001	¦	      	¦	4     	¦	31,267	¦	      	¦	        	¦	         	¦	  	¦	   	¦	26,5	¦	    	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	 	¦	   	¦	0,599

	Примечание. Допускается для поверхностей конусов Морзе 1 и 2 параметр
	шероховатости по Ra <= 1,25 мкм ГОСТ 2789-73.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3.)

	2.2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается применение
	сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.

	(Измененная редакция, Изм. N 3.)

	2.3 - 2.5. (Исключены, Изм. N 1.)

	2.6. Конусы Морзе - по ГОСТ 25557-82.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.7. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 8g  по ГОСТ 16093-81.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

	2.8. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.

	2.9. (Исключен, Изм. N 1.)

	2.10. Покрытие Хим. Окс. прм - по ГОСТ 9.073-77, кроме конических
	поверхностей.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.11. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.