Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 10 сентября 1971 г. N 1572

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И КОНЦЕНТРИЧНО
	РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К
	ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Turret lathe collets with rib and concentrically positioned cylindrical hole.
	Design and dimensions
	ГОСТ 17184-71*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)

	Группа Г27

	Взамен МН 1013-60

	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
	СССР от 10 сентября 1971 г. N 1572 срок введения установлен с 1 января 1973 года.

	Проверен в 1981 г.

	Переиздание декабрь 1981 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г.
	(ИУС N 5 - 1981 г.).

	Настоящий стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС
	2308-69.

	1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и
	в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	---------T------T------T----T---T------T----------------------------

	Обозначе-	¦	Приме-	¦	  D   	¦	 d  	¦	 D 	¦	Масса,	¦	    Обозначение деталей

	ние      	¦	няе-  	¦	      	¦	    	¦	  1	¦	кг ~  	+-------------T--------------

	втулок   	¦	мость 	¦	      	¦	    	¦	   	¦	      	¦	   Дет. 1.   	¦	Дет. 2. Винт

	         	¦	      	¦	      	¦	    	¦	   	¦	      	¦	   Корпус    	¦	     по

	         	¦	      	¦	      	¦	    	¦	   	¦	      	¦	   (1 шт.)   	¦	ГОСТ 1488-75

	         	¦	      	¦	      	¦	    	¦	   	¦	      	¦	             	¦	   (1 шт.)

	---------+------+------+----+---+------+-------------+--------------

	6117-0821	¦	      	¦	30    	¦	(15)	¦	45 	¦	0,43  	¦	6117-0821/001	¦	М8 х 25.58.05

	---------+------+	      	+----+	   	+------+-------------+

	6117-0822	¦	      	¦	      	¦	16  	¦	   	¦	0,42  	¦	6117-0822/001	¦

	---------+------+------+----+	   	+------+-------------+

	6117-0823	¦	      	¦	32    	¦	(15)	¦	   	¦	0,46  	¦	6117-0823/001	¦

	---------+------+	      	+----+	   	+------+-------------+

	6117-0824	¦	      	¦	      	¦	16  	¦	   	¦	0,45  	¦	6117-0824/001	¦

	---------+------+------+----+---+------+-------------+--------------

	6117-0825	¦	      	¦	38 <*>	¦	20  	¦	55 	¦	0,66  	¦	6117-0825/001	¦	М10 х 30.58.05

	---------+------+------+	    	¦	   	+------+-------------+

	6117-0826	¦	      	¦	40    	¦	    	¦	   	¦	0,71  	¦	6117-0826/001	¦

	---------+------+------+----+---+------+-------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6117-0827	¦	      	¦	50    	¦	30  	¦	65 	¦	0,93  	¦	6117-0827/001	¦

	---------+------+	      	+----+	   	+------+-------------+

	6117-0828	¦	      	¦	      	¦	32  	¦	   	¦	0,88  	¦	6117-0828/001	¦

	<*> Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.

	Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.

	Пример условного обозначения втулки диаметрами D = 30 мм, d = 16 мм:

	Втулка 6117-0822 ГОСТ 17184-71

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2
	и в табл. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                      Размеры в мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T--T----T-----T-----T-----T-----T-----T----T---------

	Обозначение  	¦	D 	¦	 d  	¦	  D  	¦	  А  	¦	  А  	¦	  d  	¦	  d  	¦	 h  	¦	Масса, кг

	корпусов     	¦	  	¦	    	¦	   1 	¦	     	¦	   1 	¦	   1 	¦	   2 	¦	    	¦	    ~

	-------------+--+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---------

	6117-0821/001	¦	30	¦	(15)	¦	45   	¦	13   	¦	10   	¦	М8   	¦	9    	¦	4   	¦	0,41

	-------------+	  	+----+	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	+---------

	6117-0822/001	¦	  	¦	16  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	0,40

	-------------+--+----+	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	+---------

	6117-0823/001	¦	32	¦	(15)	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	0,44

	-------------+	  	+----+	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	+---------

	6117-0824/001	¦	  	¦	16  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	0,43

	-------------+--+----+-----+-----+-----+-----+-----+	    	+---------

	6117-0825/001	¦	38	¦	20  	¦	56   	¦	17   	¦	12   	¦	М10  	¦	11   	¦	    	¦	0,63

	-------------+--+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	+---------

	6117-0826/001	¦	40	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	0,68

	-------------+--+----+-----+-----+-----+	     	¦	     	+----+---------

	6117-0827/001	¦	50	¦	30  	¦	65   	¦	22   	¦	14   	¦	     	¦	     	¦	5   	¦	0,90

	-------------+	  	+----+	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	+---------

	6117-0828/001	¦	  	¦	32  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	0,85

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. Материал - сталь марки У7 по ГОСТ 1435-74.

	4. Покрытие - Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073-77, кроме поверхностей Г, Д, Е.

	5. Резьба - по ГОСТ 24705-81.

	Допуски на резьбу - 7Н степени точности по ГОСТ 16093-81.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Фаска под резьбу - по ГОСТ 10549-80.

	7. Канавка для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.

	8. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.

	9. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.