Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждено

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 16 мая 1989 г. N 1233

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13433-68* "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С
	ОТВЕРСТИЕМ ПОД РУКОЯТКУ И КОНЦОМ ПОД ПЯТУ ДЛЯ
	СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И
	РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".

	Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости и обозначения: Rz 40 на Ra
	6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6; "Трап 26 х 5" на "Тr 26 х 5" и "М30" на "М30 и Тr 32
	х 6".

	Таблица. Графа d. Заменить слово: "Трап" на "Тr".

	Графа 	 и пример условного обозначения. Заменить поле допуска: Н7 на К7.

	Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.

	Пункт 3. Заменить значение: НRC 33 ... 38 на 35,0 ... 39,5 	.

	Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения

	размеров: Н14, h14, 	".

	Пункт 5. Заменить поле допуска и ссылку: 8g на 6g, ГОСТ 9484-81 на ГОСТ 24737-
	81.

	Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.

	Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.

	Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Примеры применения нажимных винтов с
	отверстием под рукоятку и концом под пяту указаны в справочном приложении".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.