Введен

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 марта 1972 г. N 655

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ,
	ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
	Unified system for design documentation. Requirements for models and
	templets used in projecting
	ГОСТ 2.002-72*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1980 г., Изменения N 2, утв. в
	сентябре 1981 г.)

	Группа Т52

	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
	СССР от 30 марта 1972 г. N 655 дата введения установлена 01.07.1973.

	Издание (март 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1980 г.,
	сентябре 1981 г. (ИУС N 10-80, 11-81).

	1. Настоящий стандарт распространяется на макеты, модели, применяемые в
	процессе макетного метода проектирования, и на темплеты, применяемые при методе
	плоскостного макетирования проектных решений, и устанавливает основные термины
	и их определения, масштабы и правила изображения макетов, моделей и темплетов
	(изделий, зданий, сооружений и их составных элементов), применяемых при
	разработке проектов промышленных предприятий, опытно-промышленных установок
	и сооружений.

	К проектированию с применением темплетов и моделей не относится
	изготовление демонстрационных или действующих макетов, а также учебных пособий.

	2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1980-79 и СТ СЭВ 2829-80.

	3. При проектировании с применением темплетов и моделей должны
	применяться следующие основные термины, указанные в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	-------------------------T----------------------------------------

	         Термин          	¦	              Определение

	-------------------------+----------------------------------------

	1. Проектирование       	¦	 Метод разработки проектных решений

	с применением темплетов  	¦	при помощи темплетов и (или) моделей,

	и моделей                	¦	обеспечивающий возможность их быстрого

	                         	¦	выполнения, сравнения и выбора

	                         	¦	оптимального варианта

	2. Проектирование       	¦	 Метод разработки проектных решений

	с применением темплетов  	¦	при помощи темплетов

	3. Проектирование       	¦	 Метод разработки проектных решений

	с применением моделей    	¦	при помощи моделей

	4. Комбинированное      	¦	 Метод разработки проектных решений

	проектирование с примене-	¦	при помощи комбинаций темплетов

	нием темплетов и моделей 	¦	и моделей

	5. Технология           	¦	 Комплекс операций, необходимых

	проектирования           	¦	для разработки проектных решений с

	с применением темплетов  	¦	применением темплетов и (или) моделей.

	и моделей                	¦	 Технология может быть разработана для:

	                         	¦	 изготовления темплетов и моделей;

	                         	¦	 изготовления макетов;

	                         	¦	 фиксации вариантного решения и т.д.

	6. Темплет              	¦	 Изделие, являющееся двухразмерным

	                         	¦	изображением предмета в виде упрощенной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         	¦	ортогональной проекции в установленном

	                         	¦	масштабе.

	                         	¦	 В зависимости от материала различают:

	                         	¦	 прозрачный темплет;

	                         	¦	 непрозрачный темплет

	7. Прозрачный темплет   	¦	 Темплет, изготовленный из прозрачного

	                         	¦	или светонепроницаемого материала,

	                         	¦	например из пластмассовой пленки,

	                         	¦	кальки и т.п.

	8. Непрозрачный темплет 	¦	 Темплет, изготовленный из непрозрачного

	                         	¦	или светонепроницаемого материала,

	                         	¦	например из картона, стальной фольги

	                         	¦	и т.п.

	9. Модель               	¦	 Изделие, являющееся трехразмерным

	                         	¦	упрощенным изображением предмета

	                         	¦	в установленном масштабе.

	                         	¦	 Модель является составной частью макета

	10. Модельный элемент   	¦	 Составная часть модели

	11. Макет               	¦	 Изделие, являющееся изображением

	                         	¦	проектного решения в установленном

	                         	¦	масштабе, которое собирается

	                         	¦	из темплетов или моделей.

	                         	¦	 Макет может быть:

	                         	¦	 двухразмерным;

	                         	¦	 трехразмерным.

	                         	¦	 В зависимости от стадии разработки

	                         	¦	различают:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         	¦	 проектный макет;

	                         	¦	 рабочий макет

	12. Двухразмерный макет 	¦	 Изделие, являющееся упрощенным

	                         	¦	изображением проектного решения

	                         	¦	в установленном масштабе, которое

	                         	¦	собирается из темплетов.

	                         	¦	 Двухразмерный макет служит, как

	                         	¦	правило, только средством для выполнения

	                         	¦	графической части проектной документации

	13. Трехразмерный макет 	¦	 Изделие, являющееся упрощенным

	                         	¦	изображением проектного решения

	                         	¦	в установленном масштабе, которое

	                         	¦	собирается из моделей.

	                         	¦	 Трехразмерный макет дополняет или

	                         	¦	заменяет графическую часть проектной

	                         	¦	документации

	14. Проектный макет     	¦	 Макет, собранный на стадии разработки

	                         	¦	технического проекта с использованием

	                         	¦	упрощенных темплетов и (или) моделей

	15. Рабочий макет       	¦	 Макет, собранный на стадии разработки

	                         	¦	рабочей документации с использованием

	                         	¦	темплетов и (или) моделей

	16. Планировочная плита 	¦	 Плита или поверхность, на которой

	                         	¦	размещают и закрепляют темплеты

	17. Подмакетник         	¦	 Плита, на которой размещают

	                         	¦	и закрепляют модели

	18. Масштабная сетка    	¦	 Система линий и (или) точек, нанесен-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         	¦	ных на планировочную плиту или подма-

	                         	¦	кетник для размещения и ориентирования

	                         	¦	темплетов и (или) моделей

	19. Фоточертеж          	¦	 Чертеж, содержащий фотографическое

	                         	¦	изображение макета или модели

	                         	¦	с указанием данных, необходимых для

	                         	¦	проектирования или монтажа объекта

	20. Стенд проектных     	¦	 Комплекс моделей и специальных деталей,

	разработок               	¦	предназначенных для сборки проектного

	                         	¦	макета

	21. Моделетека          	¦	 Помещение, оборудованное для хранения

	                         	¦	моделей

	22. Темплетотека        	¦	 Помещение, оборудованное для хранения

	                         	¦	темплетов

	1 - 3. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	4. (Исключен, Изм. N 2).

	5. Масштабы уменьшения изображения на макетах, моделях и темплетах должны
	выбираться из следующего ряда: 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200.

	6. Следует применять следующие масштабы для массового выпуска:

	моделей - 1:5; 1:10; 1:25 и 1:50;

	темплетов - 1:25; 1:50 и 1:100.

	7. При проектировании генеральных планов масштабы уменьшения изображений
	на макетах и темплетах должны выбираться из следующего ряда: 1:100; 1:200; 1:400;
	1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000.

	8. Основные требования к моделям

	8.1. Модель изображает внешнюю форму и основные детали предмета.

	Внешняя форма моделей при максимальном упрощении должна сохранять

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	принципиальное сходство с изображаемым предметом.

	Движущиеся части оборудования изображают на модели в среднем рабочем
	положении.

	8.2. На модели массового выпуска должны быть нанесены условные обозначения,
	характеризующие модель и ее параметры.

	8.3. Опознавательная окраска моделей на рабочем макете промышленного объекта
	должна соответствовать приведенной в табл. 3.

	Таблица 3

	------------------------------------T-----------------------------

	        Наименование моделей        	¦	Цвет опознавательной окраски

	------------------------------------+-----------------------------

	1. Строительные конструкции        	¦	Светло-серый

	(сборный и монолитный железобетон,  	¦

	кирпич)                             	¦

	2. Металлоконструкции              	¦	Светло-голубой

	3. Технологическое оборудование:   	¦

	для предприятий химической, нефте- 	¦	Оранжевый

	химической и нефтеперерабатывающей  	¦

	промышленности;                     	¦

	для предприятий металлургической,  	¦	Светло-зеленый

	металлообрабатывающей,              	¦

	деревообрабатывающей, текстильной,  	¦

	горнообогатительной промышленности, 	¦

	а также для ремонтно-механических   	¦

	цехов предприятий химической, нефте-	¦

	химической и нефтеперерабатывающей  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	промышленности                      	¦

	4. Санитарно-техническое оборудо-  	¦	Голубой

	вание, воздуховоды и трубопроводы   	¦

	5. Оборудование и трассы контроля  	¦	Желтый

	и автоматики                        	¦

	6. Энергетическое оборудование     	¦	Розовый

	и трассы                            	¦

	7. Трубопроводы                    	¦	По ГОСТ 14202-69

	8. Трубопроводная арматура         	¦	Черный

	9. Элементы внутрицехового и меж-  	¦	По ГОСТ 12.4.026-76

	цехового транспорта, представляющие 	¦

	опасность для жизни людей           	¦

	10. Подкрановые балки, пути для    	¦	Красный

	подвесного подъемно-транспортного   	¦

	оборудования, монтажные             	¦

	приспособления и т.д.               	¦

	Примечание. Требования, указанные в таблице, не распространяются на окраску
	моделей, применяемых при проектировании объектов цветной металлургии, а также
	кораблей и судов.

	8.4. Конструктивные элементы макета, не имеющие прообраза в натуре,
	окрашивают в белый цвет или выполняют из прозрачного бесцветного материала.

	9. Основные требования к темплетам

	9.1. На темплете изображают контурное очертание предметов, а также
	необходимые детали и крайние положения подвижных частей. Внутри изображения
	проводят линии видимого контура и при необходимости линии, изображающие
	невидимые контуры предметов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Контурное очертание предметов выполняется с упрощениями, без изображения
	мелких выступов, впадин и т.п.

	9.2. Для изображения предметов на темплетах применяют линии по ГОСТ 2.303-
	68. Наименьшую толщину линий и наименьшее расстояние между линиями выбирают
	в зависимости от масштаба темплета и способа размножения проектной документации.

	9.3. На темплетах, изображающих оборудование, равносторонними
	треугольниками указывают места обслуживания оборудования и подводки
	коммуникаций.

	Размер равносторонних треугольников зависит от масштаба темплета. Вершина
	треугольника должна указывать место подводки коммуникаций и расположения
	элементов оборудования, требующих обслуживания:

	- главное место обслуживания;

	- второстепенное место обслуживания;

	- место подводки коммуникации.

	Условное обозначение вида подключаемой энергии, среды проставляют внутри
	треугольника или рядом с ним.

	Если приводят параметры подключаемой энергии, среды, то их проставляют
	рядом с треугольником.

	9.4. Место обслуживающего персонала при работе оборудования обозначают на

	темплете знаком 	 диаметром от 3 до 5 мм.

	9.5. При необходимости внутри контуров темплета указывают:

	                                      чистая масса

	    массу изображаемого предмета (-------------------);

	                                  максимальная масса

	    минимальную площадь работы изображаемого оборудования.

	9.6. Крайние положения и направления выдвижных частей оборудования (для
	монтажа и демонтажа) указывают стрелкой внутри контура темплета с указанием
	минимально необходимой длины.

	9.7. На темплет наносится условное обозначение, характеризующее изображаемый
	предмет.

	9.8. Все надписи на темплетах должны выполняться по ГОСТ 2.304-81.
	Минимальный размер шрифта для надписей на темплетах 3,5 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.