Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 октября 1972 г. N 1998

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ТРУБ, ТРУБОПРОВОДОВ
	И ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
	Unified system for design documentation. Rules fot making drawings of
	pipes, pipe-lines and pipe-line systems
	ГОСТ 2.411-72

	Группа Т52

	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
	СССР от 30 октября 1972 г. N 1998 срок введения установлен с 01.01.1974.

	Переиздание. Январь 1990 г.

	Взамен ГОСТ 2.411-68.

	1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей труб
	(деталей и сборочных единиц), трубопроводов и трубопроводных систем для всех
	отраслей промышленности.

	Стандарт не распространяется на чертежи энергетических, теплотехнических,
	санитарно-технических и тому подобных коммуникаций, не входящих в комплект
	конструкторской документации изделия.

	2. Чертежи труб, трубопроводов и трубопроводных систем должны быть
	выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы
	конструкторской документации и настоящего стандарта.

	3. На чертеже трубы при одинаковой разделке ее концов наносят
	соответствующие размеры и обозначения шероховатости поверхностей только на
	одном конце трубы (черт. 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	4. На чертеже трубы серийного производства допускается не наносить размеры,
	определяющие конфигурацию трубы; в документации изделия приводят указания об
	изготовлении трубы по образцу или шаблону, при этом образец или шаблон прилагают
	к комплекту документации, передаваемой в производство.

	5. Размер трубы проставляют от оси трубы либо от наружных или внутренних
	поверхностей (черт. 2а, б, в).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а

	б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в

	Черт. 2

	6. На сборочных и монтажных чертежах допускается:

	а) изображать трубу (трубопровод) условно одной линией толщиной 2s... 3s (черт.
	3);

	б) при условном изображении трубы (трубопровода) применять условное
	обозначение по ГОСТ 2.784-70 и ГОСТ 2.785-70 и изображать трубу с разрывом, как
	показано на черт. 3;

	в) изображать трубу (трубопровод) двумя линиями без осевой (черт. 4) или
	наносить осевую на коротком участке изображения трубы;

	г) изображать одной линией несколько трубопроводов, идущих рядом, если их
	взаимное расположение безразлично.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Правила, указанные в настоящем пункте, не применяют в сечениях, разрезах и
	выносных элементах, изображающих трубы и трубопроводы.

	7. Две перекрещивающиеся трубы (трубопровода), каждая из которых изображена
	условно (или группы трубопроводов, изображенных одной линией), изображают на
	чертеже в соответствии с требованиями ГОСТ 2.784-70, причем с "дугой" должен
	изображаться трубопровод, проходящий сверху (черт. 5).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Когда взаимное расположение перекрещивающихся труб (трубопроводов)
	безразлично, их изображают согласно черт. 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Для более рационального использования поля чертежа допускается условно
	смещать отдельные участки изображения труб (трубопроводов), соединяя их тонкой
	волнистой линией, как показано на черт. 7.

	Черт. 7

	9. Линию, изображающую трубу (трубопровод) и переходящую с одного вида (или
	листа) на другой, обрывают (предпочтительно за пределами очертаний изделия).
	Обрыв обозначают римской цифрой и указывают обозначение вида (листа), на котором
	изображено продолжение трубы (трубопровода) (см. черт. 5).

	10. На сборочном чертеже единичного или вспомогательного производства, в
	спецификации которого трубы записаны как материал, допускается швы сварных
	соединений в стыках труб одного диаметра на изображении не отмечать линиями-
	выносками и не обозначать, а все указания о сварке приводить на выносном элементе
	(см. черт. 3) или в технических требованиях чертежа в соответствии с ГОСТ 2.312-72.

	11. Допускается на чертежах наносить у изображений труб (трубопроводов)
	номера, присвоенные им в схемах (см. черт. 6).

	12. На чертеже трубопровода (трубопроводной системы) при необходимости
	помещают таблицу соединений, в которой указывают адреса присоединений, номера
	позиций и (или) номера труб (трубопроводов). Таблицу соединений помещают на
	первом листе чертежа или выполняют на последующих его листах. Форма таблицы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	настоящим стандартом не регламентируется.

	Если трубы внесены в спецификацию как материал, то в таблице допускается
	указывать длину, условный проход, наименование материала и т.д.

	13. На поле чертежа допускается помещать принципиальную схему или схему
	соединений трубопровода (трубопроводной системы), если она не выполнена в виде
	самостоятельного документа.

	14. В случаях, когда составные части трубопроводной системы расположены на
	"стенках", находящиеся в разных плоскостях, допускается изображать "стенки"
	развернутыми в плоскости чертежа, при этом у соответствующего места изображения
	помещают надпись: "Стенка развернута".

	15. На чертеже трубопровода (трубопроводной системы) на изображениях
	составных частей или на полках линий-выносок допускается наносить поясняющие
	надписи, например: "Слив", "Продувка", "В бак" и т.д. (см. черт. 5).

	16. Чертеж изделия, в которое трубопроводная система (системы) входит в
	качестве составной части, выполняют в одном из следующих вариантов:

	А - для изготовления изделия, сборку которого целесообразно производить по
	одному и тому же чертежу, выпускают сборочный чертеж в соответствии с
	требованиями ГОСТ 2.109-73 и настоящего стандарта;

	Б - для изготовления изделия, сборку которого целесообразно производить по
	одному и тому же чертежу, на составные части, не входящие непосредственно в
	трубопроводную систему, оформляют свою конструкторскую документацию, при этом
	составные части входят в изделие в виде самостоятельной сборочной единицы,
	изображаемой на сборочном чертеже изделия сплошной тонкой линией по контуру;

	В - для изготовления изделий индивидуального и вспомогательного производства
	допускается выпускать сборочный чертеж, на котором составные части
	трубопроводной системы (или некоторые из них) не изображают, но записывают в
	спецификацию изделия на общих основаниях. В технических требованиях чертежа
	помещают ссылку на принципиальную схему или схему соединений типа: "Монтаж
	трубопроводной системы по ХХХ. ХХХХХХ. ХХХПЗ".

	17. При необходимости допускается выпуск монтажного чертежа по правилам
	ГОСТ 2.109-73 с учетом положений настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.