Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 13 марта 1984 г. N 22

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
	ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Wood doors for industrial buildings. Types, construction and dimensions
	ГОСТ 14624-84

	Группа Ж32

	ОКП 53 6138

	Взамен ГОСТ 14624-69 и

	ГОСТ 17324-71

	Срок введения

	1 июля 1985 года

	Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
	(ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.

	Исполнители: М.В. Чепелев (руководитель темы); В.Н. Макарцев, канд. техн. наук;
	Г.И. Грязнова; В.И. Тихонович; В.К. Юдин; Г.И. Хавалджи, канд. техн. наук; Ю.И.
	Иванович; Г.В. Левушкин.

	Внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным
	институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.

	Директор Ю.Н. Хромец.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние и наружные
	двери для производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных
	предприятий.

	Стандарт не распространяется на двери специального исполнения
	(трудносгораемые, несгораемые, звукоизолирующие).

	1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. В зависимости от назначения двери подразделяют на: В - внутренние; Н -
	наружные.

	1.2. В зависимости от конструкции двери подразделяют на следующие типы:

	Г - с притвором в четверть, с глухими полотнами;

	О - с притвором в четверть, с остекленными полотнами;

	К - с остекленными качающимися полотнами.

	1.3. Двери типа В изготовляют щитовыми со сплошным или мелкопустотным
	(решетчатым) заполнением дверных полотен.

	1.4. Двери типа Н изготовляют со сплошными щитовыми или рамочными
	полотнами. Щитовые полотна допускается изготовлять без обшивки или с реечной
	обшивкой.

	Двери типа Н относят к изделиям повышенной влагостойкости.

	1.5. Двери типов Г и О изготовляют правыми и левыми, с порогом и без порога.
	Двери типа К изготовляют только двупольными остекленными.

	1.6. Типы и размеры дверных блоков должны соответствовать указанным на черт.
	1 и 2. Допускается изготовление дверей с габаритными размерами в модулях по ГОСТ
	6629-74 и ГОСТ 24698-81 при конструктивном исполнении по настоящему стандарту.

	ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ
	Тип Г

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Тип О

	Тип К

	Черт. 1

	Примечание. Над схемами дверей указаны координационные размеры высоты и
	ширины в модулях.

	ТИПЫ И РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Примечание. Над схемами дверей указаны координационные размеры высоты и
	ширины в модулях.

	1.7. Размеры полотен и коробок внутренних дверей, форма, размеры элементов и
	сечений их деталей должны соответствовать указанным на черт. 3, 5, 7, 8, а наружных -
	на черт. 4, 6, 9, 10 и 11.

	РАЗМЕРЫ ПОЛОТЕН ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ
	Черт. 3

	                                                      Размеры в мм

	-------------------T-----------------------------T----------------

	   Схемы полотен   	¦	       Размеры полотен       	¦	 Размеры стекол

	                   	+-----T-----T-----T-----T-----+-------T--------

	                   	¦	  H  	¦	  B  	¦	  h  	¦	  h  	¦	  b  	¦	Высота 	¦	 Ширина

	                   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   1 	¦	     	¦	       	¦

	-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      рисунок      	¦	1800 	¦	 800 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	                   	+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	                   	¦	2000 	¦	 600 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	   -

	                   	¦	     	+-----+	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	                   	¦	     	¦	 700 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	                   	¦	     	+-----+	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	      рисунок      	¦	2000 	¦	 700 	¦	1305 	¦	 530 	¦	 480 	¦	 1300  	¦	  475

	                   	¦	     	+-----+	     	¦	     	+-----+	       	+--------

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	     	¦	     	¦	 680 	¦	       	¦	  675

	-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	      рисунок      	¦	2000 	¦	 700 	¦	1305 	¦	 530 	¦	 480 	¦	 1300  	¦	  475

	                   	¦	     	+-----+	     	¦	     	+-----+	       	+--------

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	     	¦	     	¦	 680 	¦	       	¦	  675

	Примечание. Сечение полотен - на черт. 7 и 8.

	РАЗМЕРЫ ПОЛОТЕН НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ
	Черт. 4

	                                                      Размеры в мм

	-------------------T-----------------------------T----------------

	   Схемы полотен   	¦	       Размеры полотен       	¦	 Размеры стекол

	                   	+-----T-----T-----T-----T-----+-------T--------

	                   	¦	  H  	¦	  B  	¦	  h  	¦	  h  	¦	  b  	¦	Высота 	¦	 Ширина

	                   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	   1 	¦	     	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	      рисунок      	¦	2000 	¦	 800 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	   -

	                   	¦	     	+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	   -

	                   	+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	                   	¦	2300 	¦	 800 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	   -

	                   	¦	     	+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	   -

	-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	      рисунок      	¦	2000 	¦	 800 	¦	1305 	¦	 530 	¦	 580 	¦	 1300  	¦	  575

	                   	¦	     	+-----+	     	¦	     	+-----+	       	+--------

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	     	¦	     	¦	 680 	¦	       	¦	  675

	                   	+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------

	                   	¦	2300 	¦	 800 	¦	1755 	¦	 380 	¦	 580 	¦	 1750  	¦	  575

	                   	¦	     	+-----+	     	¦	     	+-----+	       	+--------

	                   	¦	     	¦	 900 	¦	     	¦	     	¦	 680 	¦	       	¦	  675

	Примечание. Сечения полотен - на черт. 9 - 11.

	РАЗМЕРЫ КОРОБОК ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ
	Черт. 5

	                                                      Размеры в мм

	----------------------------T--------T--------T--------T----------

	       Схемы коробок        	¦	   H    	¦	   B    	¦	  H     	¦	   B

	                            	¦	        	¦	        	¦	   1    	¦	    1

	----------------------------+--------+--------+--------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          рисунок           	¦	  1871  	¦	   870  	¦	  1805  	¦	   804

	                            	+--------+--------+--------+----------

	                            	¦	  2071  	¦	  1272  	¦	  2005  	¦	  1206

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  1472  	¦	        	¦	  1406

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  1872  	¦	        	¦	  1806

	----------------------------+--------+--------+--------+----------

	          рисунок           	¦	  2071  	¦	  1472  	¦	  2038  	¦	  1406

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  1872  	¦	        	¦	  1806

	----------------------------+--------+--------+--------+----------

	          рисунок           	¦	  2071  	¦	  1498  	¦	  2026  	¦	  1408

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  1898  	¦	        	¦	  1808

	Примечание. Сечения полотен - на черт. 7 и 8.

	РАЗМЕРЫ КОРОБОК НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ
	Черт. 6

	                                                      Размеры в мм

	----------------------------T--------T--------T--------T----------

	       Схемы коробок        	¦	   H    	¦	   B    	¦	  H     	¦	   B

	                            	¦	        	¦	        	¦	   1    	¦	    1

	----------------------------+--------+--------+--------+----------

	          рисунок           	¦	  2085  	¦	  884   	¦	  2005  	¦	   804

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  984   	¦	        	¦	   904

	                            	+--------+--------+--------+----------

	                            	¦	  2385  	¦	  884   	¦	  2305  	¦	   804

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  984   	¦	        	¦	   904

	----------------------------+--------+--------+--------+----------

	          рисунок           	¦	  2078  	¦	  884   	¦	  2038  	¦	   804

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  984   	¦	        	¦	   904

	                            	+--------+--------+--------+----------

	                            	¦	  2378  	¦	  884   	¦	  2338  	¦	   804

	                            	¦	        	+--------+	        	+----------

	                            	¦	        	¦	  984   	¦	        	¦	   904

	Примечание. Сечения полотен - на черт. 9 - 11.

	СЕЧЕНИЯ ПО ПРИТВОРАМ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ
	По верхнему притвору

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	По боковым притворам

	По нижнему притвору с порогом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	По среднему притвору

	По нижнему притвору без порога

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	1 - пружинная петля ППД по ГОСТ 5088-78; 2 - монтажная доска
	СЕЧЕНИЯ ПО СРЕДНИМ ПРИТВОРАМ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нащельники показаны для правой двери, для левой - в зеркальном изображении.

	СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОТЕН ПО КРОМКАМ ВНУТРЕННИХ И
	НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ
	Глухие двери (Тип Г)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Остекленные двери (Тип О)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Двери остекленные с качающимися полотнами (Тип К)

	Каркас должен быть собран на сквозной открытый шип.

	Черт. 8

	СЕЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174-72; 2 - облицовка ДВП, СТ-500 по
	ГОСТ 4598-74; 3 - рейка 12 x 12 мм; 4 - прокладка из резины толщиной 2 мм; 5 -
	шуруп 1-3 x 30 по ГОСТ 1144-80, шаг 200 мм; 6 - монтажная доска
	СЕЧЕНИЯ ПО СРЕДНИМ ПРИТВОРАМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174-72; 2 - облицовка ДВП, СТ-500 по
	ГОСТ 4598-74
	Двери щитовые с обшивкой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение со средним притвором

	Вариант с раскладкой

	Черт. 11

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - облицовка ДВП, Т-400 по ГОСТ 4598-74; 2 - обшивка типа 2 по ГОСТ 8242-75; 3 -
	пергамин по ГОСТ 2697-83; 4 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174-72; 5 -
	раскладка типа 1 по ГОСТ 8242-75

	Размеры проемов приведены в справочном Приложении 1.

	1.8. Устанавливают следующую структуру условного обозначения дверей:

	    X   X   X   X   X   X   X

	    	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    Д - Дверь

	    	L---+---+---+---+---+---+-------------------------------------

	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦

	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    Назначение двери: В - внутренняя;

	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    Н - наружная

	        	L---+---+---+---+---+-------------------------------------

	            	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦

	            	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    Тип двери: Г - глухая; О - остек-

	            	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    ленная; К - качающаяся

	            	L---+---+---+---+-------------------------------------

	                	¦	   	¦	   	¦	   	¦

	                	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    Размер проема по высоте, дм

	                	L---+---+---+-------------------------------------

	                    	¦	   	¦	   	¦

	                    	¦	   	¦	   	¦	    Размер проема по ширине, дм

	                    	L---+---+-------------------------------------

	                        	¦	   	¦

	                        	¦	   	¦	    Л - левая (правая - без обозна-

	                        	¦	   	¦	    чения); П - дверь с порогом;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                        	¦	   	¦	    Буквы обозначают:

	                        	¦	   	¦	    Р1 и Р2 - типы обшивки

	                        	L---+-------------------------------------

	                            	¦

	                            	¦	    Обозначение настоящего стандарта

	                            	L-------------------------------------

	Пример условного обозначения двери внутренней, глухой, для проема высотой 21
	и шириной 9 дм, с правой навеской полотна, с порогом:

	ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84

	То же, с левой навеской полотна:

	ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84

	То же, наружной, остекленной, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, с левой
	навеской полотна, с порогом:

	ДНО 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84

	То же, двери внутренней, с качающимися полотнами для проема высотой 24 и
	шириной 15 дм:

	ДНК 21-15 Р1 ГОСТ 14624-84

	2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

	2.1. Двери следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78 и
	настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Сплошное и мелкопустотное заполнение щитов полотен выполняют в
	соответствии с требованиями и схемами, указанными в ГОСТ 6629-74.

	Рамочные конструкции остекленных полотен выполняют по ГОСТ 24698-81.

	2.3. При повышенных требованиях к прочности следует изготовлять глухие
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	распашные двери со сплошным заполнением щитов деревянными рейками, а при
	повышенных требованиях к тепло- и звукоизоляции дополнительно следует уплотнять
	притворы прокладками по ГОСТ 10174-72 или из пористой резины по ГОСТ 7338-77.

	2.4. Наружные двери облицовывают древесно-волокнистой плитой марки СТ-500
	по ГОСТ 4598-74.

	Допускается применять для облицовки щитов наружных дверей древесно-
	волокнистые плиты марки Т-400 по ГОСТ 4598-74 и клееную фанеру марки ФК по
	ГОСТ 3916-69, при условии сплошной обшивки полотен профилированными рейками
	по ГОСТ 8242-75, устанавливаемыми по слою пергамина по ГОСТ 2697-83.

	Рейки крепят шурупами по ГОСТ 1144-80 или гвоздями по ГОСТ 4028-63 с
	антикоррозионным покрытием. Максимальный шаг креплений - 500 мм. Крепления в
	каждом ряду должны располагаться на одном уровне по всей ширине полотна.

	2.5. Нижние части полотен наружных дверей должны быть защищены
	деревянными планками толщиной 1,3 - 2,5 см по ГОСТ 9590-76, или из сверхтвердых
	древесноволокнистых плит толщиной 3,2 - 4 мм по ГОСТ 4598-86, тонколистовой
	оцинкованной стали или алюминия.

	Защитные накладки устанавливают на водостойких клеях и на шурупах с
	головками, имеющими антикоррозионное покрытие, с шагом не более 100 мм.

	2.6. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением
	гвоздями к торцам вертикальных брусков. Допускается шиповое соединение
	монтажной доски с брусками коробки с просветом между доской и полотном не более
	50 мм.

	2.7. В коробках наружных дверей пороги следует укреплять стальной полосой 14 х
	4 мм на шурупах, имеющих антикоррозионное покрытие и устанавливаемых с шагом не
	более 100 мм.

	2.8. Площадь дверных блоков определяют по наружным размерам коробок без
	учета монтажной доски.

	2.9. Расположение приборов и примеры установки защитных ограждений
	приведены в обязательном Приложении 2.

	Приложение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Справочное

	РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ
	Для внутренних дверей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для наружных дверей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Над схемами проемов указаны координационные размеры высоты и
	ширины в модулях.

	Приложение 2

	Обязательное

	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Замок по ГОСТ 5089-80: для наружных дверей 3В1А, для внутренних - 3В4.

	Петли по ГОСТ 5088-78: для наружных дверей ПН1-110, для внутренних - ПН4,
	для качающихся - ПН9-130-1.

	ПРИЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
	ДВЕРЕЙ
	Деревянные ограждения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Металлические ограждения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - деревянные планки из твердолиственных пород; 2 - крепежная планка из
	полосовой стали; 3 - круглая сталь

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.