Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 13 апреля 1981 г. N 51

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И
	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
	ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Wooden external doors for dwellings and public buildings. Types,
	structure and dimensions
	ГОСТ 24698-81

	Группа Ж32

	ОКП 53 6110; ОКП 53 6196

	Срок  введения

	1 января 1984 года

	Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР.

	Исполнители: Ю.А. Арго (руководитель темы), канд. техн. наук; И.В. Строков;
	И.С. Посельская; Г.Г. Коваленко; З.А. Буркова; Г.В. Левушкин.

	Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР;

	Зам. председателя С.Г. Змеул.

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные наружные распашные двери
	для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений
	предприятий различных отраслей народного хозяйства.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандарт не распространяется на двери уникальных общественных зданий:
	вокзалов, театров, музеев, спортивных дворцов, выставочных павильонов, дворцов
	культуры.

	1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

	1.1. Двери, изготовляемые по настоящему стандарту, в зависимости от назначения
	подразделяются на следующие типы:

	Н - входные и тамбурные;

	С - служебные;

	Л - люки и лазы.

	1.2. Двери типа Н должны изготовляться с щитовыми и рамочными полотнами.
	Рамочные полотна могут быть качающимися. Двери типов С и Л должны
	изготовляться с щитовыми полотнами. Щитовые полотна могут изготовляться с
	реечной обшивкой.

	Двери типов Н и С изготовляются с однопольными и двупольными,
	остекленными и глухими полотнами, с порогом и без порога.

	1.3. Все двери, изготовляемые по настоящему стандарту, относятся к дверям
	повышенной влагостойкости.

	1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 1.
	Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в мм.
	Размеры проемов приведены в справочном Приложении 1.

	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	По согласованию потребителя с предприятием-изготовителем допускается
	изменять рисунок остекления за счет уменьшения размеров стекол или их членения, а
	также применения глухих полотен.

	Полотна дверей типа С, обиваемые с двух сторон тонколистовой оцинкованной
	сталью по ГОСТ 7118-78, имеют размеры по ширине на 6, а по высоте на 5 мм меньше,
	чем у полотен без обивки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Дверьми типа С могут быть также двери со сплошным заполнением и усиленной
	коробкой по ГОСТ 6629-74.

	1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) дверей.

	     X   X   X  -  X   X   X

	    	-T-	 	-T-	 	-T-	   	-T-	 	-T-	 	-T-

	     	¦	   	¦	   	¦	     	¦	   	¦	   	¦

	     	L---+---+-----+---+---+----	 Вид изделия: Д - дверь

	         	L---+-----+---+---+-----	Тип изделия:

	             	¦	     	¦	   	¦	   	¦	     Н - входная или тамбурная;

	             	¦	     	¦	   	¦	   	¦	     С - служебная;

	             	¦	     	¦	   	¦	   	¦	     Л - люк или лаз

	             	L-----+---+---+----	 Размер проема по высоте в дм

	                   	L---+---+----	 Размер проема по ширине в дм

	                       	L---+----	 Буквы, обозначающие:

	                           	¦	     А, Б и В - варианты рисунков

	                           	¦	     одного размера;

	                           	¦	     Г - дверь глухая;

	                           	¦	     К - дверь с качающимися полот-

	                           	¦	     нами;

	                           	¦	     Л - дверь левая;

	                           	¦	     П - дверь с порогом;

	                           	¦	     Т - дверь трудносгораемая;

	                           	¦	     У - дверь утепленная;

	                           	¦	     Щ - дверь щитовая;

	                           	¦	     Р1 и Р2 - обшивка и ее типы

	                           	L----	 Обозначение настоящего стандарта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примеры условных обозначений:

	дверь входная или тамбурная однопольная для проема высотой 21 и шириной 9
	дм, остекленная, с правой навеской щитового полотна, с порогом, с обшивкой типа 2:

	ДН 21-9ПЩР2 ГОСТ 24698-81

	то же, с левой навеской рамочного полотна:

	ДН 21-9ЛП ГОСТ 24698-81

	дверь входная или тамбурная с качающимися полотнами для проема высотой 24 и
	шириной 15 дм:

	ДН 24-15К ГОСТ 24698-81

	дверь служебная двупольная глухая, для проема высотой 21 и шириной 13 дм,
	утепленная:

	ДС 21-13ГУ ГОСТ 24698-81

	люк однопольный для проема высотой 13 и шириной 10 дм:

	ДЛ 13-10 ГОСТ 24698-81

	2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

	2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78,
	настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном
	порядке.

	2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать
	указанным на черт. 2 - 5, а размеры сечений - на черт. 6 - 13.

	КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА И ТИПОРАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

	Двери щитовые

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечения деталей см. на черт. 6 - 8.

	Черт. 2

	Двери рамочные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечения деталей см. на черт. 9.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечения деталей см. на черт. 10.

	Черт. 4

	Двери рамочные с качающимися полотнами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ТИП С
	Двери щитовые трудносгораемые и утепленные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ТИП Л
	Люки и лазы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечения деталей см. на черт. 11 - 13.

	Черт. 5

	ТИП Н
	Двери щитовые
	Сечение А1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение А2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6. Сечения деталей дверей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение А5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение А6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вариант с обкладкой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	Двери щитовые с обшивкой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	ТИП Н
	Двери рамочные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	Сечение В1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение В2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение В3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение В4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение В5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	Двери рамочные с качающимися полотнами
	Сечение Г1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение Г2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение Г3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечение Г4

	Черт. 11
	ТИП С
	Двери щитовые
	Трудносгораемые

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12

	Утепленные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12
	ТИП Л
	Люки и лазы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	2.3. Полотна щитовых дверей должны изготовляться со сплошным заполнением
	щита калиброванными по толщине деревянными рейками.

	Облицовка дверей производится материалами в соответствии с ГОСТ 475-78 в
	части, относящейся к дверям повышенной влагостойкости.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При условии сплошной обшивки дверей с наружной стороны профилированными
	рейками по ГОСТ 8242-75 по слою пергамина по ГОСТ 2697-75 или обшивки
	оцинкованной сталью по ГОСТ 7118-78 допускается применение твердых древесно -
	волокнистых плит марки Т-400 по ГОСТ 4598-74 или клееной фанеры марки ФК по
	ГОСТ 3916-69. Тамбурные двери допускается изготовлять без обшивки деревянными
	рейками. Рейки крепятся шурупами по ГОСТ 1144-80 или гвоздями по ГОСТ 4028-63
	длиной 40 мм с антикоррозийным покрытием. Максимальный шаг креплений - 500 мм.
	Крепления в каждом ряду должны располагаться на одном уровне по всей ширине
	полотна.

	2.4. Нижние части полотен дверей типа Н должны быть защищены деревянными
	планками толщиной 16 - 19 мм или полосами из декоративного бумажно-слоистого
	пластика толщиной 1,3 - 2,5 мм по ГОСТ 9590-76, сверхтвердых древесно-волокнистых
	плит толщиной 3,2 - 4 мм по ГОСТ 4598-74, тонколистовой оцинкованной стали.
	Древесные и пластмассовые защитные материалы крепят водостойким клеем и
	шурупами с антикоррозийным покрытием, а стальные полосы - шурупами длиной 30 -
	40 мм по ГОСТ 1144-80. Шаг крепления по периметру 100 мм. Размеры защитных
	планок и полос указаны на черт. 6 - 11.

	2.5. Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей типа С следует
	защищать тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,35 - 0,8 мм по ГОСТ 7118-
	78 по всей поверхности с обеих сторон, как указано на черт. 12. Листы стали между
	собой соединяются в одинарный фальц.

	2.6. Полотна трудносгораемых дверей типа С с обеих сторон покрывают слоями
	асбестового картона толщиной 5 мм по ГОСТ 2850-75.

	Полотна утепленных дверей типа С покрывают с одной стороны слоем мягких
	древесно-волокнистых плит толщиной 12 мм по ГОСТ 4598-74. По периметру полотна
	со стороны изоляции крепят гвоздями или шурупами деревянные рейки 12 x 30 мм, шаг
	креплений 100 - 150 мм.

	2.7. Для остекления дверей применяют оконное стекло толщиной 4 - 5 мм по
	ГОСТ 111-78.

	Если стекло находится на расстоянии 800 мм или менее от низа полотна и при
	использовании стекол большого формата, должны устанавливаться защитные
	ограждения.

	Примеры установки защитных ограждений приведены в рекомендуемом
	Приложении 2.

	Толщина стекла, конструкция защитных решеток и изменения конструкции
	дверей, связанные с установкой электрозамков, должны быть указаны в рабочих
	чертежах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.8. Для защиты от механических повреждений снижения шума и теплопотерь
	двери типа Н должны быть укомплектованы дверными закрывателями типа ЗД1 по
	ГОСТ 5091-78, уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 или из пористой
	резины по ГОСТ 7338-77, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091-78. В
	двупольных дверях должны устанавливаться задвижки ЗТ или шпингалеты ШВ по
	ГОСТ 5090-79.

	2.9. Необходимость комплектования дверей замками по ГОСТ 5089-80 должна
	указываться в заказе.

	2.10. Расположение приборов и их типы приведены в обязательном Приложении
	3.

	2.11. В заказе на поставку дверей должно быть указано:

	число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта;

	вид и цвет отделки;

	толщина стекла;

	спецификация приборов.

	Приложение 1

	Справочное

	РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

	ТИП Н

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. В скобках указаны размеры проемов для качающихся дверей.

	ТИП С

	ТИП Л

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Деревянные ограждения

	Металлические ограждения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 3

	Обязательное

	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

	Однопольные двери типов Н и С

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Двупольные двери типов Н и С

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Двери типа Л

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Петля для противовеса

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. В дверях типа С закрыватели не устанавливаются.

	2. Замки устанавливаются в случаях, предусмотренных рабочими чертежами.

	3. Ручки-скобы могут устанавливаться вертикально или горизонтально.

	4. Петли для противовеса устанавливаются в однопольных люках. Допускается
	применение петель другой конструкции.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.