Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 13 декабря 1979 г. N 243

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
	ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
	Window and door handles. Types and principal dimensions
	ГОСТ 5087-80

	Группа Ж34

	ОКП 49 820

	Взамен ГОСТ 5087-72

	Срок введения

	1 января 1981 года

	Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР;
	Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при
	Госстрое СССР.

	Исполнители: Н.А. Косарев, А.А. Зуев (руководители темы), В.А. Бондарева, Н.Н.
	Попкова.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Член Коллегии В.И. Добужинский.

	1. Настоящий стандарт распространяется на ручки-скобы и ручки-кнопки для
	деревянных окон и дверей, применяемых в массовом строительстве жилых и
	общественных зданий.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Типы и основные размеры ручек должны соответствовать указанным на черт. 1
	- 3 и в табл. 2.

	Условные обозначения типов, типоразмеров и наименования ручек,
	рекомендуемая область их применения приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	---------------T------T----------------------------------T--------

	Условное обо-  	¦	Типо- 	¦	 Рекомендуемая область применения 	¦	 Номера

	значение типа  	¦	размер	¦	                                  	¦	чертежей

	---------------+------+----------------------------------+--------

	                           Ручки-скобы

	РС             	¦	РС 80 	¦	 Для окон и балконных дверей жилых	¦	1

	               	¦	      	¦	зданий                            	¦

	               	¦	РС 100	¦	 Для окон и внутренних дверей     	¦	1

	               	¦	      	¦	зданий                            	¦

	               	¦	РС 140	¦	 Для входных дверей в квартиры и  	¦	1

	               	¦	      	¦	внутренних дверей и окон          	¦

	               	¦	      	¦	общественных зданий               	¦

	               	¦	РС 200	¦	 Для входных дверей в здания      	¦	1

	               	¦	РС 250	¦	 То же                            	¦	1

	               	¦	РС 300	¦	 "                                	¦	1

	               	¦	РС 350	¦	 "                                	¦	1

	               	¦	РС 400	¦	 "                                	¦	1

	               	¦	РС 500	¦	 "                                	¦	1

	               	¦	РС 600	¦	 "                                	¦	1

	                           Ручки-кнопки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	РК1            	¦	-     	¦	 Для внутренних дверей жилых      	¦	2

	               	¦	      	¦	зданий и дверей санузлов          	¦

	РК2            	¦	-     	¦	 Для внутренних дверей жилых      	¦	3

	               	¦	      	¦	зданий                            	¦

	Ручка-скоба типа PC

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 2

	                                                      Размеры в мм

	-------T---------T---------T--------T------T-----T----------------

	Типо-  	¦	    H    	¦	    A    	¦	   h    	¦	С, не 	¦	b, не	¦	   Шурупы по

	размеры	¦	         	¦	         	¦	        	¦	более 	¦	более	¦	ГОСТ 1145-70 или

	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	     	¦	  ГОСТ 1146-70

	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	     	+--------T-------

	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	     	¦	 Размер 	¦	Коли-

	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	     	¦	        	¦	чество

	-------+---------+---------+--------+------+-----+--------+-------

	РС 80  	¦	80 +/- 5 	¦	35 - 48  	¦	25 - 35 	¦	30    	¦	35   	¦	А4 х 25 	¦	4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	РС 100 	¦	100 +/- 5	¦	35 - 48  	¦	25 - 35 	¦	30    	¦	35   	¦	А4 х 25 	¦	4

	РС 140 	¦	140 +/- 5	¦	Не норми-	¦	40 - 45 	¦	40    	¦	40   	¦	А4 х 25 	¦	4

	       	¦	         	¦	руется   	¦	        	¦	      	¦	     	¦	        	¦

	РС 200 	¦	200 +/- 5	¦	То же    	¦	Не менее	¦	45    	¦	45   	¦	А4 х 40 	¦	4

	       	¦	         	¦	         	¦	40      	¦	      	¦	     	¦	        	¦

	РС 250 	¦	250 +/- 5	¦	"        	¦	То же   	¦	55    	¦	55   	¦	А4 х 40 	¦	4 - 8

	РС 300 	¦	300 +/- 5	¦	"        	¦	"       	¦	80    	¦	55   	¦	А5 х 40 	¦	6 - 8

	РС 400 	¦	400 +/- 5	¦	"        	¦	Не менее	¦	80    	¦	65   	¦	А5 х 40 	¦	6 - 8

	       	¦	         	¦	         	¦	50      	¦	      	¦	     	¦	        	¦

	РС 500 	¦	500 +/- 5	¦	"        	¦	То же   	¦	80    	¦	80   	¦	А5 х 40 	¦	6 - 8

	РС 600 	¦	600 +/- 5	¦	"        	¦	"       	¦	80    	¦	80   	¦	А5 х 40 	¦	6 - 8

	Пример условного обозначения ручки-скобы типоразмера PC 80, исполнения 1:

	PC 80-1 ГОСТ 5087-80

	Ручка-кнопка типа РК1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Условное обозначение:

	РК1 ГОСТ 5087-80

	Ручка-кнопка типа РК2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Шурупы А4 х 25 по ГОСТ 1145-70 или ГОСТ 1146-70 (2 - 4 шт.).

	Условное обозначение:

	РК2 ГОСТ 5087-80

	3. Технические требования, комплектность, правила приемки, методы контроля,
	маркировка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации ручек
	должны соответствовать требованиям ГОСТ 538-78 и настоящего стандарта.

	4. Ручки-скобы типоразмеров PC 80, PC 100 и PC 140, как правило, необходимо
	изготавливать исполнения 1.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Ручки-скобы типоразмеров PC 250 - PC 600 допускается поставлять, по
	согласованию с организацией-потребителем, в комплекте с винтами по ГОСТ 17474-72
	или ГОСТ 17475-72, в количестве 4 - 6 шт.

	6. Ручки-кнопки типа РК1 допускается поставлять, по согласованию с
	организацией-потребителем, в комплекте с шурупом А3 х 20 по ГОСТ 1145-70 или
	ГОСТ 1146-70.

	7. Ручки должны иметь защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-78.

	Вид покрытия должен назначаться в зависимости от установленной группы
	условий эксплуатации:

	    Л - для ручек PC 140, РК1, РК2;

	    С -  "   "    PC 80, PC 100, PC 200, PC 250, PC 300, PC 400,

	                  PC 500, PC 600.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.