Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 октября 1994 г. N 18-21
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ СНИП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

	Министерство строительства Российской Федерации постановляет:

	Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 1994 года разработанное ЦНИИЭП
	жилища и представленное Главтехнормированием Минстроя России Изменение N 2
	СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", введенного в действие на территории Российской
	Федерации Приказом Минстроя России от 4 июля 1992 г. N 135, согласно Приложению
	1.

	Министр

	Е.В.БАСИН

	Приложение 1

	Принято и введено в действие

	Постановлением Минстроя России

	от 11 октября 1994 г. N 18-21

	Дата введения -

	1 ноября 1994 года

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СНИП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

	1. Пункт 1.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

	"Допускается в жилых помещениях и кухне, расположенных в мансардном этаже,
	иметь меньшую высоту относительно нормируемой на площади, не превышающей 50%
	от общей площади помещений".

	2. Пункт 1.3 после слов "не менее 1:8" поставить запятую и дополнить текстом
	следующего содержания:

	"для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается
	принимать отношение 1:10".

	3. Пункт 1.13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

	"Допускается в зданиях I, II, III степеней огнестойкости принимать для
	мансардного этажа предел огнестойкости несущих конструкций, а также
	межсекционных перегородок 0,75 ч с нулевым пределом распространения огня, при
	этом требования п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* в части стропил и обрешетки на мансардные
	этажи не распространяется.

	При применении деревянных конструкций следует предусматривать огнезащиту,
	обеспечивающую установленный выше предел огнестойкости конструкций и предел
	распространения огня".

	4. Пункт 1.25 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

	"Допускается для квартиры, расположенной на двух этажах (уровнях), не
	предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа этой квартиры, при
	условии что помещения квартиры расположены не выше 6-го этажа и этаж квартиры,
	не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен
	дополнительным выходом в соответствии с требованиями настоящего пункта".

	5. Раздел 1 дополнить пунктом 1.34а следующего содержания:

	"1.34а. Нормы настоящего подраздела (п. п. 1.29 - 1.34) не распространяются на
	существующие здания высотой 9 этажей (10 этажей зданий секционного типа для
	крупных и крупнейших городов) надстраиваемые мансардным этажом. При этом
	мансардный этаж должен быть обеспечен вторым эвакуационным выходом в
	соответствии с требованиями пункта 1.25".

	6. Пункт 1.36 дополнить абзацем одиннадцатым и двенадцатым следующего
	содержания:

	"Допускается размещение на верхнем этаже творческих мастерских художников и
	архитекторов, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	предусматривать через тамбур.

	В надстраиваемом мансардном этаже зданий II степени огнестойкости общей
	высотой не более 9 этажей (10 этажей зданий секционного типа для крупных и
	крупнейших городов) допускается размещать помещения конторского типа по
	согласованию с местными органами власти с учетом выполнения требований пункта
	1.38".

	7. Пункт 1.38 абзац первый дополнить текстом следующего содержания:

	"При размещении помещений конторского типа в надстраиваемом мансардном
	этаже допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные
	клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует
	предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре,
	выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только
	изнутри помещения".

	8. Пункт 1.49 изложить в новой редакции:

	"1.49. Крыши следует проектировать, как правило, с организованным водостоком.
	Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 1-, 2-этажных
	зданий при условии устройства козырьков над входами".

	9. Пункт 1.50 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

	"Допускается не предусматривать лифты при надстройке 5-этажных жилых
	зданий мансардным этажом при отметке надстраиваемого этажа не более 16 м".

	10. Пункт 1.52 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

	"Допускается сохранять имеющуюся систему мусороудаления при надстройке
	зданий мансардным этажом".

	11. Пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

	"Площадь спальной жилой комнаты и кухни в надстраиваемом мансардном этаже
	двух- и более комнатных квартир допускается не менее 7 кв. м при условии, что общая
	комната имеет площадь не менее 16 кв. м".

	12. Приложение 1. Термин и определение этажа мансардного изложить в новой
	редакции:

	"Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого
	полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или
	ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и плоскости фасада
	должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа".

	13. Приложение 2, пункт 6. Текст после первого предложения изложить в новой
	редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь
	этого помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту,
	1,1 м - при 45°, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота
	определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует
	учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота
	стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при - 45 - 60°, не
	ограничивается при наклоне 60° и более".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.