Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ
	СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 1984 г. N 10
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ПО ЭКОНОМНОМУ
	РАСХОДОВАНИЮ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ (ТП 101-81)

	Государственный комитет СССР по делам строительства постановляет:

	Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1984 г. представленные Отделом
	технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР изменения Технических
	правил по экономному расходованию основных строительных материалов (ТП 101-81),
	утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 2 ноября 1981 г. N 188, согласно
	Приложению.

	Заместитель

	Председателя Госстроя СССР

	А.ДЕМИНОВ

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	от 1 февраля 1984 г. N 10

	ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ПО ЭКОНОМНОМУ
	РАСХОДОВАНИЮ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТП 101-81),

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 2 НОЯБРЯ 1981
	Г. N 188

	Пункт 1.27 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

	"Ограждающие стеновые конструкции и перегородки животноводческих
	помещений и наружные ограждения мест содержания животных (выгульных и других
	площадок, скотопрогонов) целесообразно выполнять монолитными из
	грунтоцементобетона".

	Пункт 1.30 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

	"Применение стальных конструкций допускается для каркаса арочных сооружений
	сельскохозяйственного назначения пролетами 12 - 18 м с легкой кровлей из
	полимерных материалов".

	Пункт 2.23. Из абзаца третьего исключить слова "на напорных участках систем
	приточной вентиляции и кондиционирования воздуха".

	Пункт 2.29 перед словом "запрещается" дополнить текстом следующего
	содержания:

	"а также для устройства подоконных сливов в лоджиях".

	Раздел 2 дополнить пунктом 2.36 следующего содержания:

	"2.36. Для автодорожных и городских мостов и путепроводов целесообразно
	применение резиновых и резинофторопластовых опорных частей и конструкций
	деформационных швов с резиновыми компенсаторами, а также стаканных опорных
	частей взамен катковых".

	Пункт 4.1. Абзац первый дополнить словами "и заполнители".

	Пункт 4.6 дополнить текстом следующего содержания:

	"При устройстве оснований автомобильных дорог всех категорий целесообразно
	использование отходов дробильно-сортировочных заводов.

	При устройстве щебеночных оснований обработка пескоцементной смесью
	рекомендуется не на полную толщину основания".

	Пункт 4.15 дополнить абзацем следующего содержания: "Прочность бетона в
	конструкциях и изделиях при ее контроле на образцах с размерами, отличающимися от
	размеров базового образца, следует определять на основе экспериментально
	установленного значения масштабного коэффициента перехода к прочности базового
	образца в соответствии с указаниями ГОСТ 10180-78".

	Пункты 4.17 и 4.18 изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"4.17. Отпускная прочность бетона сборных конструкций и изделий должна
	назначаться минимально допускаемой, установленной стандартами или техническими
	условиями на эти конструкции и изделия.

	Поставка конструкций и изделий с прочностью бетона выше минимальной
	отпускной прочности, установленной стандартами или техническими условиями на
	эти конструкции и изделия, может производиться только в случаях, если проектной
	документацией установлена необходимость их поставки с такой прочностью.

	4.18. Оценку прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной)
	следует производить, как правило, статистическим методом в соответствии с
	требованиями ГОСТ 18105.0-80 с учетом достигнутой на предприятии однородности
	прочности бетона.

	Фактическая прочность бетона в конструкциях и изделиях должна
	соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105.1-80, ГОСТ 18105.2-80 и
	ГОСТ 18105.3-83 в зависимости от нормируемой прочности бетона (установленной
	стандартами, техническими условиями или проектной документацией на эти
	конструкции и изделия) и от показателя фактической однородности его прочности.

	В целях уменьшения расхода цемента при изготовлении конструкций и изделий
	не должно допускаться завышение фактической прочности бетона (в проектном
	возрасте, передаточной и отпускной) против требуемой путем соответствующей
	корректировки состава бетона".

	Пункт 6.3:

	в последнем абзаце после слов "базальт" и "андезит" исключить слово "плотный", а
	после слова "мрамор" - слово "цветной";

	последний абзац дополнить текстом следующего содержания:

	"Применение указанного естественного камня для отделки таких зданий и
	сооружений в количестве более 300 кв. метров подлежит согласованию:

	по объектам производственного назначения (включая административные и
	инженерно-лабораторные здания предприятий) - с Госстроем СССР;

	по объектам жилищно-гражданского назначения - с Госгражданстроем".

	Пункт 7.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

	"Для зданий и сооружений, возводимых в районах территории СССР, указанных в
	приложении 1 к настоящим Техническим правилам, и в труднодоступных пунктах
	строительства (п. 1.5 настоящих Технических правил), следует предусматривать
	предпочтительное применение кровель из полимерных материалов (например, из
	бутизола)".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.