Введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 2 сентября 2002 г. N 120

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И
	БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
	КЛАССИФИКАЦИЯ, КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕРЫ
	Corner joins of wooden low rise buildings of bars and logs.
	Classification, structures, dimensions
	ГОСТ 30974-2002

	Группа Ж32

	ОКС 91.080.20

	ОКСТУ 5301

	Предисловие

	1. Разработан Центром по сертификации оконной и дверной техники и ООО
	"ЛЕСКОНТ" с участием фирм "Global Edge", ЗCK "ИНКОН", института "VTT building and
	transport", ассоциации "Finnish association of construction product industries".

	Внесен Госстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 24 апреля 2002 г.

	За принятие проголосовали

	----------------------------T------------------------------------¬

	¦	 Наименование государства  	¦	Наименование органа государственного	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                           	¦	      управления строительством     	¦

	+---------------------------+------------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика 	¦	Госстрой Азербайджанской Республики 	¦

	¦	Республика Казахстан       	¦	Казстройкомитет Республики Казахстан	¦

	¦	Кыргызская Республика      	¦	Государственная Комиссия по         	¦

	¦	                           	¦	архитектуре и строительству при     	¦

	¦	                           	¦	Правительстве Кыргызской Республики 	¦

	¦	Республика Молдова         	¦	Министерство экологии, строительства	¦

	¦	                           	¦	и развития территорий Республики    	¦

	¦	                           	¦	Молдова                             	¦

	¦	Российская Федерация       	¦	Госстрой России                     	¦

	¦	Республика Таджикистан     	¦	Комархстрой Республики Таджикистан  	¦

	¦	Республика Узбекистан      	¦	Госкомархитектстрой Республики      	¦

	¦	                           	¦	Узбекистан                          	¦

	L---------------------------+-------------------------------------

	3. Введен впервые.

	4. Введен в действие с 1 марта 2003 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 2 сентября 2002 г. N 120.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на угловые и Т-образные соединения
	брусчатых и бревенчатых стен малоэтажных зданий различного назначения (далее -
	угловые соединения).

	Требования стандарта распространяются на угловые соединения заводского
	(например, угловые соединения типовых деревянных домов, бань и др.) и
	построечного изготовления (в том числе, при реставрационных работах). В стандарте
	приведены также конструкции соединений брусьев и бревен по длине.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Требования стандарта являются рекомендуемыми.

	Стандарт может быть использован для целей сертификации.

	2. Нормативные ссылки

	ГОСТ 2292-88. Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка,
	транспортирование, методы измерения и приемка

	ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки

	ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина
	усушки

	ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

	ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

	ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и 
	общественных зданий. Технические условия

	ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в
	строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

	ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в
	строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

	ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точности геометрических параметров в
	строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

	3. Классификация и обозначения

	3.1. Угловые соединения классифицируют по виду соединяемых стеновых
	элементов, а также по видам и типам конструктивных решений.

	3.2. По виду соединяемых стеновых элементов угловые соединения подразделяют
	на:

	соединения круглых лесоматериалов (окоренных бревен) - К;

	соединения оцилиндрованных (профилированных) бревен - Ц;

	соединения двухкантных брусьев - Б2;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соединения трехкантных брусьев - Б3;

	соединения четырехкантных брусьев - Б4.

	3.3. По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

	соединения с остатком;

	соединения без остатка;

	соединения встык;

	Т-образные соединения стен и простенков.

	3.4. По типам конструкций угловые соединения подразделяют на
	предназначенные:

	для бревенчатых стен с соединением с остатком:

	- соединение в "чашку" - Ч;

	- соединение в "обло" (с замочным пазом) - О;

	для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

	- соединение в "лапу" - Л;

	для брусчатых стен с соединением "встык":

	- соединение угла на шпонках - ВШ;

	- соединение угла с коренным шипом - ВК;

	для брусчатых стен с соединением с остатком:

	- соединение в "обло" (с замочным пазом) - О;

	для Т-образных соединений стен и простенков:

	- соединение в "обло" (с замочным пазом) - ТО;

	- соединение в "чашку" - ТЧ;

	- соединение симметричным трапециевидным шипом - ТСТШ;

	- соединение прямоугольным трапециевидным шипом - ТПТШ;

	- соединение прямым пазом - ТПП.

	3.5. Примеры условного обозначения:

	К-Ч 24 ГОСТ 30974-2002 - угловое соединение круглых лесоматериалов в "чашку",

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	толщина бревна - 24 см.

	Б4-О 18х14 ГОСТ 30974-2002 - угловое соединение четырехкантных брусьев в
	"обло" с размерами по толщине (высоте) - 180 мм, по ширине - 140 мм.

	4. Конструкции и размеры

	4.1. Конструкции и размеры угловых соединений устанавливают в проектной
	документации на строительство, а также в конструкторской и технологической
	документации. Примеры рекомендуемых типов и размеров угловых соединений
	приведены в таблице 1.

	Таблица 1

	Рекомендуемые типы и размеры угловых соединений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. Примеры основных типовых профилей брусчатых и бревенчатых элементов
	приведены в Приложении А.

	Рекомендуемые размеры по толщине (диаметру) бревен - от 14 см и выше.
	Рекомендуемые размеры брусьев по толщине (высоте) и ширине - от 100 до 260 мм для
	стен и 80 - 220 мм для простенков с градацией 10 мм.

	Венцовые пазы брусьев и профилированных бревен могут иметь гребни, шпунты
	и канавки (в том числе под уплотнительные прокладки), предназначенные для
	повышения плотности и воздухонепроницаемости соединений.

	Брусья должны иметь фаски или скругления с наружной стороны для отвода
	дождевой воды. Размер фасок - 20 х 20 мм. Для брусьев толщиной менее 180 мм размер
	фасок допускается принимать 15 х 15 мм.

	4.3. При назначении размеров сечений брусьев следует учитывать припуски на
	величину усушки, определяемые в соответствии с ГОСТ 6782.1, ГОСТ 6782.2, и усадки,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вызванной уплотнением материалов для заделки швов.

	4.4. Размеры толщины бревен принимают по ГОСТ 9463, ГОСТ 9462 с учетом
	требований ГОСТ 2292. Припуски на величину усушки бревен допускается принимать
	по размеру их диаметров (за вычетом размера высоты чашечного паза) с учетом
	требований ГОСТ 6782.1, ГОСТ 6782.2.

	4.5. Предельные отклонения размеров сечений фрезерованных клееных брусьев не
	должны превышать:

	     по высоте ......................................... +/- 1,0 мм;

	     по ширине ..........................................+/- 1,5 мм;

	     другие размеры .....................................+/- 1,0 мм.

	4.6. Геометрические размеры элементов и их соединений определяют с
	использованием методов, установленных в ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

	4.7. Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках
	укрепляют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:

	- для элементов шириной до 140 мм - (20 - 25) мм;

	- для элементов шириной равной и более 140 мм - 30 мм.

	Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно
	быть равным диаметру шканта.

	Предельные отклонения диаметра шканта - (-0,5) мм.

	Предельные отклонения диаметра отверстия - +/- 0,5 мм.

	Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы.
	Влажность древесины шкантов должна быть на 2 - 3% ниже влажности древесины
	элементов стен.

	4.8. Отклонения от отвесной линии соединений по высоте стены не должны
	превышать величин, рекомендованных ГОСТ 26433.2. При измерении отклонения от
	отвесной линии угловых соединений, а также их угловых размеров следует
	пользоваться правилами измерений по ГОСТ 26433.2 и ГОСТ 26433.1.

	4.9. В местах сопряжения элементов следует предусматривать зазоры для
	установки изоляционных прокладок, компенсирующих изменения линейных размеров
	элементов стен от их усадки и усушки. В качестве изоляционных прокладок следует
	применять ленточные эластомерные и полимерные материалы, паклю, пенные
	утеплители-герметики, а также силиконовые (и аналогичные им) герметики по
	стандартам и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

	4.10. Нормы ограничения пороков, порода и влажность древесины, требования к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защитной обработке и клеевым соединениям, а также другие характеристики элементов
	стен должны отвечать требованиям ГОСТ 11047, конструкторской документации и
	условиям договора на поставку.

	4.11. Примеры соединений брусчатых и бревенчатых элементов по длине
	приведены в Приложении Б. Соединения по длине могут быть усилены
	металлическими шиповыми пластинами, пластинами на гвоздях и др. В Т-образных
	соединениях брусчатых и бревенчатых элементов допускается производить их
	соединение по длине в месте замка. Соединение, как правило, должно быть
	невидимым. Сухие бревна и брусья допускается соединять по длине при помощи
	зубчатого клеевого соединения, размеры которого приводят в конструкторской
	документации.

	4.12. Элементы стен и простенков могут быть соединены по высоте при помощи
	винтовых тяг (компенсаторов). При этом конструкции тяг и размеры отверстий должны
	быть указаны в проектной и конструкторской документации.

	Приложение А

	(рекомендуемое)

	ТИПОВЫЕ ПРОФИЛИ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а - простой цилиндрический венцовый паз; б - трапецеидальный венцовый паз; в -
	трапецеидальный венцовый паз с канавкой для плоского уплотнителя; г -
	простой цилиндрический венцовый паз с канавками для уплотнителя; д -
	трапецеидальный венцовый паз с канавками для уплотнителя; е, ж -
	трапецеидальный венцовый паз с соединением "шпунт - гребень"; з - простой
	цилиндрический венцовый паз для эллиптического бревна из клееной древесины
	Рисунок А.1. Типовые профили бревенчатых элементов с различными
	вариантами венцовых пазов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а - трапецеидальный венцовый паз; б - трапецеидальный венцовый паз с
	канавками для уплотнителя; в - соединение "шпунт-гребень" с пазом для
	плоского уплотнителя; г - трапецеидальный венцовый паз с уплотнителем в виде
	сминаемых треугольных гребней древесины; д, е - то же для клееных брусьев

	Рисунок А.2. Типовые профили брусчатых элементов с различными вариантами
	венцовых пазов

	Приложение Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(справочное)

	СОЕДИНЕНИЯ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ДЛИНЕ

	Таблица Б.1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение В

	(справочное)

	СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ СТАНДАРТА

	Настоящий стандарт разработан рабочей группой специалистов в составе:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Г.Д. Кирюхин, ООО "ЛЕСКОНТ", (руководитель);

	Н.В. Шведов, Госстрой России;

	В.В. Кислый, МП "Дом";

	М.В. Лившиц, "Global Edge";

	М.Ю. Анкирский, "Global Edge";

	А. Раутайнен, "VTT building and transport";

	М.Ю. Опочинский, ЗСК "ИНКОН";

	С.Г. Каратаев, ЗСК "ИНКОН";

	А.В. Ткаченко, ООО "Эколеспром";

	Д.Н. Шведов, Центр по сертификации оконной и дверной техники;

	И.Н. Медведев, НИУПЦ "Межрегиональный институт окна".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.