Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 17 сентября 1981 г. N 165

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
	МАРКИРОВКА
	Prefabricated concrete and reinforced concrete constructions and
	products. Marking
	ГОСТ 13015.2-81
	(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)

	Группа Ж39

	Дата введения

	1 июля 1982 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
	(ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.

	Разработчики: С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.П. Киселев;
	В.И. Пименова; С.А. Каган, канд. техн. наук; М.Л. Зайченко, канд. техн. наук; В.И.
	Деньщиков.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 17.09.1981 N 165.

	3. Взамен ГОСТ 13015-75 (в части требований к маркировке).

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------------T----------------¬

	¦	    Обозначение НТД, на который дана ссылка    	¦	  Номер пункта  	¦

	+-----------------------------------------------+----------------+

	¦	ГОСТ 10629-88                                  	¦	2.1             	¦

	¦	ГОСТ 14192-77                                  	¦	2.1, 2.11.1     	¦

	¦	ГОСТ 21174-75                                  	¦	2.1             	¦

	¦	Положение N 39-8/775                           	¦	1.4             	¦

	L-----------------------------------------------+-----------------

	5. Переиздание (январь 1995 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987
	г. (ИУС 4-88).

	Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные
	конструкции и изделия (именуемые в дальнейшем - конструкции) и устанавливает
	общие правила нанесения на них маркировочных надписей и знаков.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ И ЗНАКОВ

	1.1. Маркировочные надписи подразделяют на: основные; информационные.

	1.2. Основные надписи должны содержать: марку конструкции; товарный знак
	или краткое наименование предприятия-изготовителя; штамп технического контроля.

	1.3. Информационные надписи должны содержать: дату изготовления
	конструкции; величину массы конструкции (для конструкций, масса которых
	превышает 0,5 т).

	1.4. К маркировочным знакам относят:

	- монтажные знаки;

	- государственный Знак качества по "Положению о государственном Знаке
	качества" N 39-8/775 (для конструкций высшей категории качества).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.5. Монтажными знаками являются изображения, указывающие: место строповки
	конструкции; верх конструкции; место опирания конструкции; установочные риски на
	конструкции.

	1.6. Допускается применение маркировочных надписей и знаков, не
	предусмотренных настоящим стандартом. Изображение, наименование и назначение
	дополнительных маркировочных надписей и знаков устанавливаются стандартами или
	ТУ на конструкции конкретных видов.

	1.7. Изображение, наименование и назначение монтажных знаков, приведенных в
	п. 1.5, должны соответствовать указанным в таблице.

	----------------------T---------------------------------------------------¬

	¦	  Изображение знака  	¦	          Наименование и назначение знака          	¦

	L---------------------+----------------------------------------------------

	                        Место строповки

	                        Назначение знака и его размеры - по ГОСТ 14192

	                       Верх изделия

	                       Назначение знака и его размеры - по ГОСТ 14192

	                       Место опирания

	                       Знак определяет место опирания конструкции

	                      на подкладку или прокладку при хранении

	                      и транспортировании конструкции

	                       Установочная риска

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                       Знак служит ориентиром для контроля установки

	                      конструкции в проектное положение при монтаже

	---------------------------------------------------------------------------

	2. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	2.1. На каждой конструкции, поставляемой потребителю, в месте, установленном
	стандартом или ТУ на эти изделия, должны быть нанесены основные и
	информационные надписи, указанные в пп. 1.2, 1.3 и 1.6, а также государственный
	Знак качества - на изделиях высшей категории качества. Необходимость нанесения
	монтажных знаков устанавливается стандартами или ТУ на конструкции конкретных
	видов.

	Маркировку тротуарных и фасадных плит, бортовых камней и других
	мелкоразмерных конструкций допускается производить только на 10% этих
	конструкций каждой партии; при этом, в соответствии с требованиями стандартов или
	ТУ на эти конструкции допускается наносить отдельные маркировочные надписи из
	числа указанных в пп. 1.2 и 1.3.

	Маркировку шпал для железных дорог колеи 1520 мм следует производить по
	ГОСТ 10629, а шпал для трамвайных путей широкой колеи - по ГОСТ 21174.

	Транспортная маркировка конструкций - по ГОСТ 14192. Транспортную
	маркировку наносить непосредственно на конструкции не допускается.

	2.2. Маркировочные надписи и знаки на конструкции должны быть видимыми
	при хранении и монтаже этих конструкций. Возможные варианты расположения
	надписей и знаков приведены в Приложении 1.

	Не допускается наносить надписи и знаки на отдельные или предназначенные
	под окраску лицевые поверхности конструкций, за исключением случаев, оговоренных
	стандартами или ТУ на конструкции конкретных видов.

	2.3. Маркировку конструкций следует производить следующими способами:

	- окраской по трафарету;

	- краской при помощи штампов;

	- маркировочными машинами;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- штампованием при формовании конструкций.

	Допускается наносить маркировочные надписи приведенным в Приложении 2
	шрифтом от руки специальным карандашом по не остывшей после тепловой обработки
	бетонной поверхности конструкций или краской. При этом надписи должны
	удовлетворять требованиям п. 2.5.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.4. Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного,
	темно-коричневого, темно-зеленого и др.).

	2.5. Краски, применяемые для маркировки конструкций, должны быть
	водостойкими, быстровысыхающими, светостойкими, устойчивыми к воздействию
	низких температур (для районов Крайнего Севера), прочными на истирание и
	размазывание.

	2.6. Маркировочные надписи следует выполнять шрифтом высотой 15, 30, 50 и
	100 мм.

	2.7. (Исключен, Изм. N 1).

	2.8. Шрифт для нанесения надписей указан в Приложении 2.

	2.9. Основные надписи

	2.9.1. Марка конструкции должна соответствовать установленной рабочими
	чертежами согласно требованиям стандарта или ТУ на данную конструкцию.

	Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем
	наносить на конструкции их сокращенные условные обозначения, принятые в проекте
	конкретного здания или сооружения.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.9.2. Товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя
	должны соответствовать зарегистрированному в установленном порядке.

	2.9.3. Штамп технического контроля предприятия-изготовителя условно
	обозначают прописными буквами "ОТК". В штампе технического контроля допускается
	указывать номер, присваиваемый контролеру.

	2.10. Информационные надписи

	2.10.1. Дату изготовления конструкции следует наносить одной строкой в
	следующей последовательности: день месяца, месяц, год.

	Допускается после даты изготовления указывать номер смены.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	День месяца и месяц следует записывать двумя цифрами, год - двумя последними
	цифрами обозначения года. Элементы обозначения даты разделяют пробелами, а
	обозначения даты и номера смены - тире. Например, дату 3 января 1980 г. и вторую
	смену обозначают: 03 01 80 - 2.

	2.10.2. Массу конструкции следует указывать в тоннах.

	2.11. Маркировочные знаки

	2.11.1. Размеры деталей монтажных знаков "Место строповки" и "Верх
	конструкции" следует принимать минимальными по ГОСТ 14192.

	2.11.2. Исключен. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.11.3. Расположение знаков "Место опирания" на конструкциях должно
	соответствовать установленному стандартами или ТУ на эти конструкции или
	указанному в рабочих чертежах.

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ

	              Вариант 1                         Вариант 2

	-------------------------------¬	       	--------------------------------¬

	¦	     	-------------------¬	     	¦	       	¦	   	----------¬	 	------¬	 	----¬	   	¦

	¦	     	¦	        1         	¦	     	¦	       	¦	   	¦	    1    	¦	 	¦	  2  	¦	 	¦	 3 	¦	   	¦

	¦	     	L-------------------	     	¦	       	¦	   	L----------	 	L------	 	L----	   	¦

	¦	     	--------¬	 	-------¬	       	¦	       	¦	   	----------¬	 	-------¬	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	   2   	¦	 	¦	  3   	¦	       	¦	       	¦	   	¦	    4    	¦	 	¦	   5  	¦	        	¦

	¦	     	L--------	 	L-------	       	¦	       	¦	   	L----------	 	L-------	        	¦

	¦	     	------------¬------¬	     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	    4      	¦¦	  5  	¦	     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	L------------L------	     	¦	       	¦	                               	¦

	L-------------------------------	       	L--------------------------------

	                             Вариант 3

	-------------------------------¬	       	--------------------------------¬

	¦	     	-------------------¬	     	¦	       	¦	   	-------------------------¬	  	¦

	¦	     	¦	        1         	¦	     	¦	       	¦	   	¦	            4           	¦	  	¦

	¦	     	L-------------------	     	¦	       	¦	   	L-------------------------	  	¦

	¦	     	--------¬	  	--------¬	     	¦	       	¦	          	----------¬	          	¦

	¦	     	¦	   2   	¦	  	¦	   3   	¦	     	¦	       	¦	          	¦	    5    	¦	          	¦

	¦	     	L--------	  	L--------	     	¦	       	¦	          	L----------	          	¦

	L-------------------------------	       	L--------------------------------

	1 - марка конструкции; 2 - товарный знак или краткое наименование
	предприятия-изготовителя; 3 - штамп ОТК; 4 - дата изготовления конструкции; 5 -
	масса конструкции

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ШРИФТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

	1. При нанесении маркировки окраской по трафарету шрифт должен
	соответствовать указанному на чертеже.

	2. Расстояние между буквами и цифрами должно быть не менее 1/6 их высоты, за
	исключением таких сочетаний, как Р и А, Ф и Т, Г и Д, на которых расстояние должно
	быть установлено зрительно равным с остальными. Расстояние между словами должно
	быть не менее 1/2 высоты букв и цифр. Расстояние между основаниями строк должно
	быть не менее 3/2 высоты букв и цифр.

	3. Ширина перемычек букв и цифр должна быть равна 1/6 высоты букв и цифр.
	Допускается уменьшить число перемычек для трафаретов из металла и других прочих
	материалов и изменять их место.

	4. При нанесении маркировки другими способами должны применяться
	типографские шрифты по нормативно-технической документации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.