Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 12 ноября 1997 г. N 367

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СТАНКИ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ШЛИФОВАЛЬНО-
	ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
	Stone-dressing grinding-polishing machines. General technical
	requirements and test methods
	ГОСТ 28122-95

	Группа Г45

	ОКП 48 4552

	МКС 91.220

	Дата введения

	1 января 1998 года

	Предисловие

	1. Разработан Государственным проектно-конструкторским институтом по
	машинам для промышленности строительных материалов (Гипростроммашина).

	Внесен Госстандартом Украины.

	2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 7 от 26.04.1995).

	За принятие проголосовали:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------T----------------------------------¬

	¦	  Наименование государства   	¦	Наименование национального органа 	¦

	¦	                             	¦	        по стандартизации         	¦

	+-----------------------------+----------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика   	¦	Азгосстандарт                     	¦

	¦	Республика Армения           	¦	Армгосстандарт                    	¦

	¦	Республика Белоруссия        	¦	Госстандарт Белоруссии            	¦

	¦	Республика Казахстан         	¦	Госстандарт Республики Казахстан  	¦

	¦	Республика Молдова           	¦	Молдовастандарт                   	¦

	¦	Российская Федерация         	¦	Госстандарт России                	¦

	¦	Украина                      	¦	Госстандарт Украины               	¦

	L-----------------------------+-----------------------------------

	3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
	стандартизации, метрологии и сертификации от 12 ноября 1997 г. N 367
	межгосударственный стандарт ГОСТ 28122-95 введен в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

	4. Взамен ГОСТ 28122-89.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на камнеобрабатывающие шлифовально-
	полировальные станки, предназначенные для выполнения шлифовальных и
	полировальных операций при изготовлении облицовочных плит, архитектурно-
	строительных и других изделий из природного камня.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	Стандарт пригоден для целей сертификации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 577-68. Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические
	условия

	ГОСТ 3749-77. Угольники поверочные 90°. Технические условия

	ГОСТ 9480-89. Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические
	условия

	ГОСТ 10197-70. Стойки и штативы для измерительных головок. Технические
	условия

	ГОСТ 21339-82. Тахометры. Общие технические условия

	ГОСТ 23342-91. Изделия архитектурно-строительные из природного камня.
	Технические условия

	ГОСТ 24099-80. Плиты декоративные на основе природного камня. Технические
	условия

	ГОСТ 24643-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и
	расположения поверхностей. Числовые значения

	ГОСТ 27636-95. Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее.
	Общие технические условия

	ГОСТ 30080-93. Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные.
	Типы и основные параметры.

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные станки должны
	обеспечивать качество обрабатываемых изделий из природного камня в соответствии с
	требованиями ГОСТ 9480, ГОСТ 23342 и ГОСТ 24099.

	3.2. Конструкция станков должна обеспечивать:

	- плавное перемещение шпинделей, кареток, шлифовальных и полировальных
	головок, столов и других составных частей на всех установленных режимах работы;

	- исключение самопроизвольного ослабления крепления шлифовального и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	полировального инструмента к шпинделю во время работы;

	- безопасную, удобную и быструю замену шлифовального и полировального
	инструмента;

	- плавное регулирование усилия прижима шлифовального и полировального
	инструмента к обрабатываемой поверхности;

	- выход шлифовального и полировального инструмента за пределы
	обрабатываемой поверхности не более 1/3 диаметра применяемого инструмента;

	- подвод охлаждающей жидкости в зону шлифования и полирования и
	автоматическое прекращение процесса шлифования и полирования при нарушении
	установленного режима поступления жидкости;

	- защиту двигателей от перегрузок.

	3.3. Скорость подачи, окружная скорость шлифования и усилие прижима
	шлифовального и полировального инструмента станков должны соответствовать ГОСТ
	30080.

	3.4. Допуск перпендикулярности осей шпинделей шлифовальных и
	полировальных головок относительно рабочей поверхности стола - не больший чем по
	9-й степени точности ГОСТ 24643.

	3.5. Допуск торцевого биения опорного буртика шпинделя - не больший чем по 9-
	й степени точности ГОСТ 24643.

	3.6. Допуск радиального биения центрирующей поверхности шпинделя - не
	больший чем по 9-й степени точности ГОСТ 24643.

	3.7. Остальные технические требования - по ГОСТ 27636.

	4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	4.1. Контроль качества изготовленных изделий по 3.1 - соответственно по ГОСТ
	9480, ГОСТ 23342 и ГОСТ 24099.

	4.2. Требования, изложенные в 3.2, контролируют внешним осмотром с созданием
	не менее двух соответствующих ситуаций.

	4.3. Скорость подач по 3.3 измеряют штриховыми мерами длины и секундомером
	любого типа и класса.

	4.4. Окружную скорость шлифования v, м, по 3.3 рассчитывают по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (1)

	где D - диаметр шлифовального (полировального) инструмента, м;

	n - частота вращения шлифовального (полировального) инструмента, с	.

	Измеряется тахометром с пределом измерений от 3,3 до 16,6 с	 (от 200 до 1000
	об/мин), класса точности 2 по ГОСТ 21339.

	4.5. Усилие прижима шлифовального (полировального) инструмента по 3.3
	измеряют динамометром сжатия любого типа с предельной нагрузкой 10 кН, точностью
	+/- 1%.

	4.6. Контроль перпендикулярности оси шпинделя относительно рабочей
	поверхности стола по 3.4 проводят с помощью набора щупов и поверочного угольника
	класса точности 1 по ГОСТ 3749 в соответствии с рисунком 1. Измерение производят
	при снятой шлифовальной головке через каждые 60° поворота угольника,

	прикладываемого к образующей шпинделя. Отклонение от перпендикулярности 
	определяют по наибольшему зазору между угольником и столом на длине L.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1

	4.7. Контроль торцевого биения опорного буртика шпинделя по 3.5 проводят
	индикатором с диапазоном измерения от 0 до 2 мм, класса точности 1 по ГОСТ 577,
	установленным на штативе с магнитным основанием по ГОСТ 10197 в соответствии с
	рисунком 2. Штатив располагают на рабочей поверхности стола. Шпиндель вручную
	поворачивают на 360°. Значение биения определяют по наибольшей разности
	показаний индикатора.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 2

	4.8. Контроль радиального биения центрирующей поверхности шпинделя по 3.6
	проводят индикатором с диапазоном измерения от 0 до 2 мм, класса точности 1 по
	ГОСТ 577, установленным на штативе с магнитным основанием по ГОСТ 10197 в
	соответствии с рисунком 3. Штатив располагают на рабочей поверхности стола.
	Шпиндель вручную поворачивают на 360°. Значение биения определяют по
	наибольшей разности показаний индикатора.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.