Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ПОПРАВКА К ГОСТ 9590-76 "ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ
	ДЕКОРАТИВНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж16

	--------------T-----------------------T---------------------------

	В каком месте	¦	       Напечатано      	¦	        Должно быть

	--------------+-----------------------+---------------------------

	Пункт 5.1    	¦	  с указанием марки.   	¦	  с указанием марки.

	              	¦	                       	¦	  При размерах листов пла-

	              	¦	                       	¦	стика 3000 Х 1600 мм и бо-

	              	¦	                       	¦	лее, маркировка каждого

	              	¦	                       	¦	листа не производится.

	              	¦	                       	¦

	Пункт 5.5    	¦	  не более 1500 кг.    	¦	... не более 1500 кг.

	              	¦	                       	¦	  Пластик с размерами лис-

	              	¦	                       	¦	тов 3000 Х 1600 мм и более

	              	¦	                       	¦	допускается упаковывать в

	              	¦	                       	¦	ящики массой до 3000 кг и

	              	¦	                       	¦	отгружать в полувагонах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.