Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 12 марта 2001 г. N 17

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СП 11-106-97 "РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ,
	УТВЕРЖДЕНИЕ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
	ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАСТРОЙКУ ТЕРРИТОРИЙ
	САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН"

	Название документа дополнить в его начале словом "Порядок ..." далее по тексту:
	"разработки, согласования, утверждения и состава...".

	П. 1.1. Дополнить: словами (дачных) в названии СНиП 30-02;

	- после слов "...физическими лицами" словами: "...участвующими в
	проектировании, застройке и инженерном обустройстве территорий садоводческих
	(дачных) объединений, а также в ведении садоводческих и дачных хозяйств".

	П. 3.1*. Записать в следующей редакции:

	"Выбор и предоставление земельных участков для садоводческих (дачных)
	объединений граждан осуществляется органами местного самоуправления или
	органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации из находящихся в
	их ведении фондов перераспределения земель и государственного запаса земель".

	П. 3.2. 1-й абзац дополнить словами: "дачных" после слова "садоводческих".

	2-й абзац исключить.

	П. 3.3. Исключить.

	Раздел 3. "Общие указания" дополнить пунктами: 3.3*, 3.4*, 3.5*, 3.6* и 3.7* в
	следующей редакции:

	3.3*. Градостроительное регулирование и организация территорий садоводческих
	(дачных) объединений граждан проводятся в соответствии с утвержденной
	градостроительной документацией - проектами планировки и межевания,
	являющимися основными юридическими документами, определяющими в интересах
	населения условия ведения садоводства, отдыха и проживания.

	3.4*. Градостроительная документация предназначена для применения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	заказчиками, органами государственного и местного управления и надзора,
	предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и
	физическими лицами - участниками инвестиционного процесса и заинтересованными
	субъектами градостроительной деятельности.

	3.5*. Основанием для разработки градостроительной документации является
	принятое в установленном порядке постановление органа местного самоуправления о
	разрешении проектирования на конкретной территории.

	3.6*. Градостроительная документация выполняется по заказу правления
	садоводческого (дачного) объединения граждан за счет средств его членов.

	3.7*. Градостроительная документация разрабатывается проектными
	организациями (институтами, акционерными обществами, творческими
	архитектурными мастерскими), иными юридическими и физическими лицами,
	имеющими лицензии на право заниматься разработкой соответствующей
	градостроительной документации.

	Раздел 4. "Предпроектная и проектная документация" исключить и заменить:

	- Разделом 4*. "Градостроительная подготовка территории садоводческого
	(дачного) объединения граждан" и:

	- Разделом 5*. "Состав градостроительной документации",

	изложенными в следующей редакции:

	4*. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО
	(ДАЧНОГО) ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН

	4.1*. Границы территорий садоводческих (дачных) объединений граждан
	определяются территориальной комплексной схемой градостроительного
	планирования развития регионов, на основании которой по заявке заказчика органом
	архитектуры и градостроительства выдается архитектурно-планировочное задание на
	выполнение градостроительной документации.

	Задание на проектирование утверждается заказчиком, согласовывается с органами
	архитектуры и градостроительства (главным архитектором района).

	4.2*. Заказчик обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования.
	Ответственность за достоверность исходных данных несет заказчик и организация,
	предприятие, другое юридическое лицо, предоставившее исходные данные.

	4.3*. Условия подготовки исходных данных, разработки градостроительной
	документации и финансирование этих работ определяются договором, на выполнение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проектных работ.

	5*. СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	5.1*. Градостроительная документация для территории садоводческих (дачных)
	объединений граждан разрабатывается в соответствии с гл. 5 Градостроительного
	кодекса РФ и "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
	градостроительной документации".

	5.2*. Основным видом градостроительной документации являются проект
	планировки территории и проект межевания. Разработка этих проектов может
	совмещаться. В состав проекта планировки территории садоводческого (дачного)
	объединения включаются следующие графические и текстовые материалы:

	- схема размещения (ситуационный план) территории в системе расселения
	региона, с нанесением внешних связей и сооружений внешней зоны (транспортные и
	пешеходные связи, места свалок и скотомогильников, высоковольтные электрические
	линии, нефтепродуктопроводы, трансформаторные подстанции,
	газораспределительные станции и т.д. с санитарными, защитными и санитарно-
	защитными зонами этих и других объектов) в масштабе 1:10000 или 1:5000;

	- генеральный план (основной чертеж), выполняется в масштабе 1:1000 или
	1:2000;

	- схема вертикальной планировки в масштабе основного чертежа;

	- чертеж перенесения проекта на местность:

	- схема инженерных сетей;

	- рекомендуемые паспорта проектов садовых (дачных) домов;

	- пояснительная записка;

	- разработка проектной документации для застройки индивидуального садового
	(дачного) участка осуществляется в составе градостроительной документации (по
	отдельному заданию) или на его основании по заказу собственника (владельца) участка
	имеющими соответствующую лицензию юридическими и физическими лицами.

	5.3*. Проект межевания территории устанавливает (с выносом в натуру) границы
	территорий общего пользования и границы индивидуальных садово-дачных участков.

	5.4*. Проект планировки территории садоводческого (дачного) объединения
	подлежит согласованию: с органами архитектуры и градостроительства, охраны
	окружающей среды, с учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	службы, органами Государственной противопожарной службы и экологического
	надзора.

	Организации и учреждения, которым направлена для согласования
	градостроительная документация территории садоводческого (дачного) объединения, в
	месячный срок согласовывают его или сообщают свои замечания заказчику и
	проектировщику.

	Нормативно-правовыми актами субъектов Федерации и органами местного
	самоуправления может быть установлен иной (меньший) срок согласования.

	5.5. Администрация местного самоуправления рассматривает согласованную
	документацию и утверждает ее. Утвержденная градостроительная документация
	территории садоводческого (дачного) объединения является обязательной для
	исполнения всеми участниками организации и ведения садового и дачного хозяйства.

	5.6. Освоение территории садоводческих (дачных) объединений граждан
	допускается после геодезического выноса и закрепления их границ в натуре (на
	местности) с оформлением и передачей застройщику выполненных работ по акту.

	Раздел 5. "Планировочные решения территорий садоводческих объединений".
	Заменить Разделом 6* с тем же названием, с дополнением словом ..."дачных"... после
	слова ..."садоводческих" в следующей редакции:

	6*. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ
	(ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ

	6.1*. Въезд на территорию садоводческого (дачного) объединения рекомендуется
	оборудовать вывеской с наименованием садоводческого объединения, знаками,
	регулирующими движение автотранспорта, а также вывешивать схему расположения
	естественных и искусственных водоисточников, водонапорных башен.

	6.2*. На садовых (дачных) участках, примыкающих к перекресткам улиц и
	проездов, рекомендуется углы участков, выходящих к перекресткам, делать срезанными
	под 45 град. При этом длину стороны срезанного угла рекомендуется принимать не
	менее 3 м.

	6.3*. Все улицы и проезды территории садоводческого (дачного) объединения
	обозначаются названиями; таблички с названиями вывешиваются на перекрестках.
	Садовые (дачные) участки имеют номерные знаки.

	6.4*. Вывоз мусора рекомендуется предусматривать на полигон бытовых отходов.
	При невозможности вывоза мусора вопрос его захоронения на месте решается с
	соблюдением природоохранных мероприятий и по согласованию с территориальными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

	6.5*. По решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения
	на территории общего пользования может быть выделен участок для дома сторожа
	(семьи сторожа).

	6.6*. Примерный рекомендуемый перечень объектов общего пользования,
	размещаемых на территории садоводческого (дачного) объединения, для социального
	торгового и культурно-бытового обслуживания садоводов (дачников), приведен в
	таблице.

	6.7*. Обслуживание садоводческих (дачных) объединений сетью культурно-
	бытовых, торговых и социальных предприятий может быть организовано через
	соответствующие системы близлежащих населенных пунктов, а также с применением
	передвижных средств.

	6.8*. В районах сосредоточения крупных массивов садоводческих (дачных)
	объединений рекомендуется устраивать центры сервисного обслуживания.

	ПРИМЕРНЫЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО
	ПОЛЬЗОВАНИЯ, УДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Наименование объекта  	Удельные размеры земельных участков,
	кв. м на 1 садовый (дачный) участок
	в садоводческих (дачных) объединениях
	с числом участников        
	15 - 100 	101 - 300 	301 и более
	(малые) 	(средние) 	(крупные) 
	Детская игровая площадка 	2 - 1     	1 - 0,5    	0,5 и менее
	Универсальная спортивная 	43,4      	3,4 - 2,8  	2,8 и менее
	площадка                 
	Склад удобрений и химика-	0,3 - 0,1 	0,1 - 0,05 	0,05 и менее
	тов                      
	Промежуточный склад газо-	0,3 - 0,25	0,025 - 0,2	0,2 и менее
	вых баллонов             
	Пункт проката агротехники	2 - 0,6   	0,6 - 0,3  	0,3 и менее
	(минитрактор, автоприцеп,
	электроинструменты и др.)
	Приемно-заготовительный  	2 - 0,5   	0,5 - 0,3  	0,3 и менее
	пункт сельскохозяйственной
	продукции                
	Общественная уборная     	По заданию на проектирование        

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раздел 6. "Планировочные решения садовых участков" изложить в разделе 7* с тем
	же названием, с дополнением слова "...дачных ..." после слова "...садовых"... в
	следующей редакции:

	7*. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ САДОВЫХ (ДАЧНЫХ) УЧАСТКОВ

	7.1*. Площадь садовых (дачных) участков устанавливается заданием на
	проектирование в соответствии с требованиями органов субъекта федерации.

	7.2*. На садовых (дачных) участках рекомендуется выделять следующие основные
	зоны:

	жилья;

	санитарно-инженерных устройств;

	сада, огорода.

	Дополнительно могут выделяться различные подзоны для хозяйственно-бытовой
	деятельности (содержание мелкого скота и птицы, столярные работы и др.).

	7.3*. Минимальная площадь садового (дачного) участка - 0,06 га - принята из
	расчета возведения на участке садового (дачного) дома, хозяйственных построек и
	выращивания плодов, ягод и овощей в объеме годового потребления одной семьей.

	7.4*. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от садового
	(дачного) дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних садовых
	(дачных) участков, расположенных с востока, севера, запада и промежуточных
	положений, рекомендуется принимать не менее высоты указанных строений
	(сооружений), измеренных от планировочной отметки земли до конька крыши (до
	верхней отметки сооружения).

	7.5*. При группировке двух жилых строений (домов) расстояние между ними, не
	лимитируемое противопожарными нормами, составит 6 м, так как каждый из садовых
	домов, согласно санитарным нормам, отстоит от границы соседнего садового участка
	на 3 м.

	7.6*. Группировка так же позволяет разместить необходимый набор
	хозяйственных построек с соблюдением санитарных норм и способствует увеличению
	площади участка, облучаемой солнцем.

	7.7*. Хозяйственные постройки рекомендуется располагать в глубине садового
	участка и объединять в группы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.8*. Указанные в СНиП 30-02 минимальные расстояния до границ соседних
	участков касаются всех строений и сооружений, включая парники, навесы,
	стационарную емкость для воды, навес (гараж) для автомобиля, погреб, уборную, баню,
	сауну и др.

	7.9*. На территории садового (дачного) участка допускается устройство пасеки.
	Пасека должна иметь глухое ограждение высотой 2 м и располагаться не ближе чем в 2
	м от границ садового (дачного) участка.

	Раздел 7. "Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и
	сооружений" изложить в Разделе 8* с тем же названием, в следующей редакции:

	8*. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	8.1*. Объемно-планировочные и конструктивные решения домов, возводимых на
	территории садоводческого или дачного объединения граждан, могут быть рассчитаны,
	спроектированы и выполнены для сезонного и постоянного проживания в
	соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Согласование
	проекта и получение разрешения на строительство дома сезонного или постоянного
	проживания осуществляется в порядке, установленном законодательством субъекта
	Российской Федерации.

	Раздел 8 - "Инженерное обустройство" изложить в Разделе 9* с тем же названием,
	в следующей редакции:

	9*. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО

	9.1*. Автономное водоснабжение по составу оборудования и его месту
	расположения может быть:

	с применением гидропневматических и открытых баков;

	с использованием горизонтальных, вертикальных, вибрационных, погружных
	скважинных или погружных поршневых насосов:

	с размещением оборудования в колодцах (камерах).

	9.2*. Для очистки сточных вод на садовых (дачных) участках наиболее
	рациональными являются децентрализованные системы канализации, рассчитанные
	на обеспечение, как правило, отдельных домов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9.3*. Для очистки хозяйственных стоков может применяться схема с отведением
	их в накопители с дальнейшей очисткой стоков от одного дома или объединение
	выпусков от нескольких домов в местную систему канализации.

	При благоприятных грунтовых условиях (пески, супеси, мелкие суглинки) и
	низком уровне грунтовых вод, при отсутствии или удаленности водоема - приемника
	сточных вод, целесообразно использовать септики с сооружениями подземной
	фильтрации (фильтрующий колодец, фильтрующая кассета, песчано-гравийный
	фильтр).

	9.4*. Рекомендуется избегать устройства люфт-клозетов при высоком уровне
	грунтовых вод - 1,5 м и выше. Люфт-клозет не предназначен для слива хозяйственно-
	бытовых вод, а также мусора и пищевых отходов.

	9.5*. Основным видом теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых
	строений (домов) могут быть автономные системы, к которым относятся:

	печи и камины (на твердом топливе);

	котлы (на газообразном, жидком и твердом топливе) в сочетании с внутренней
	системой трубопроводов и нагревательных приборов;

	водонагреватели различных систем (на газе, электричестве и твердом топливе).

	9.6*. При устройстве печей на твердом топливе отвод дыма осуществляется по
	строго вертикальным дымовым трубам без уступов. Толщина стенок дымовых каналов
	из кирпича принимается не менее 120 мм.

	9.7*. Теплоснабжение домов может осуществляться от теплогенераторов
	заводского изготовления, работающих на твердом топливе.

	По функциональному назначению теплогенераторы могут быть:

	однофункциональные отопительные, с водяным контуром;

	комбинированные или двухфункциональные, предназначенные для отопления и
	горячего водоснабжения;

	аппараты, сочетающие функции обогрева помещений и приготовления пищи;

	аппараты, колонки, водоподогреватели, предназначенные для нагрева воды для
	ванн, душа и мытья посуды.

	9.8*. Для эпизодического обогрева отдельных помещений возможно применение
	электрообогревателей (стационарных или переносных) различной конструкции, в том
	числе с автоматизированным или ручным терморегулированием.

	Для отопления помещений допускается применение газовых каминов,
	калориферов и других приборов заводского изготовления с отводом продуктов
	сгорания в дымоход.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9.9*. Для сезонного подогрева воды на хозяйственно-гигиенические нужды
	рекомендуется использование солнечной энергии на основе применения солнечных
	коллекторов.

	Дополнить Свод правил 11 - 106 Приложениями:

	- N 1 - Примерный перечень документации, необходимой для получения
	разрешения на застройку садового (дачного) участка.

	- N 2 - Примерная форма разрешения на застройку садового (дачного) участка.

	- N 3 - Примерный состав паспорта проекта жилого строения (дома) и застройки
	садового (дачного) участка.

	- N 4 - Примерный состав проекта на строительство жилого строения (дома).

	Приложение 1

	СП 11-106-97*

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
	ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАСТРОЙКУ САДОВОГО (ДАЧНОГО)
	УЧАСТКА

	1. Заявление члена садово-дачного объединения на получение разрешения на
	застройку садового (дачного) участка.

	2. Постановление Главы администрации (решение Правления садово-дачного
	объединения) о разрешении обустройства и застройки индивидуального садового
	(дачного) участка.

	3. Проект застройки индивидуального садового (дачного) участка и паспорта
	проекта жилого строения дома и других построек, согласованные в установленном
	порядке с органами архитектуры и градостроительства.

	4. Акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений,
	красных линий и осей построек.

	Приложение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Согласовано                           Утверждаю

	Председатель правления                Глава администрации

	Садово-дачного объединения

	____________________________          ____________________________

	"__" _______________ 200_ г.          "__" _______________ 200_ г.

	                    ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ

	             НА ЗАСТРОЙКУ САДОВОГО (ДАЧНОГО) УЧАСТКА

	Выдано члену садово-дачного объединения __________________________

	                                                  (Ф.И.О.)

	на выполнение  обустройства  и  застройки  индивидуального участка

	_________________________________________________________________,

	                      (наименование объекта)

	а также обозначенных на проекте застройки ________________________

	_________________________________________________________________,

	                (наименование надворных строений)

	расположенных по адресу __________________________________________

	1. Разрешение выдано на основании наличия следующих документов:

	- заявление на получение разрешения на обустройство и застройку

	  участка;

	- проекта застройки индивидуального садового (дачного) участка;

	- документа, удостоверяющего право на садовый (дачный) участок;

	- проектной документации на строительство ________________________

	_________________________________________________________________,

	                     (наименование проектов)

	разработанной ____________________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               (наименование проектной организации, разработчика)

	и     согласованной     с   Управлением   (отделом)    архитектуры

	градостроительства.

	- акта  о  натурном  установлении  границ  земельного  участка   и

	  разбивки  строений  (габаритов,  осей  зданий,  трасс инженерных

	  коммуникаций).

	2. Технический надзор поручен ____________________________________

	                                 (наименование физического лица

	__________________________________________________________________

	                      или юридического лица)

	3. Авторский надзор поручен ______________________________________

	                                (наименование физического лица

	__________________________________________________________________

	                      или юридического лица)

	4. Член садово-дачного объединения обязан:

	   выполнять работы   в   соответствии  с  проектом,  техническими

	условиями,  условиями  на  производство  работ,   с   обеспечением

	противопожарных норм,  требований Санэпиднадзора и охраны труда, в

	первую очередь,  работы по внешнему  благоустройству  (ограждение,

	ворота, калитки, тротуары, озеленение и другие);

	   сохранять все зеленые насаждения на  участке,  на  тротуарах  и

	улицах, за исключением подлежащих переноске или вырубке.

	5. Запрещается  возведение  на  земельном  участке  дополнительных

	строений и сооружений, не предусмотренных проектом застройки.

	6. Срок действия разрешения ______________________________________

	7. Все   пункты   данного   разрешения  мне  лично  известны,  что

	удостоверяет свою подпись

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	член садово-дачного объединения  _________________ (_____________)

	                                      (подпись)        (Ф.И.О.)

	                 Дата выдачи разрешения "__" _____________ 200_ г.

	Главный архитектор

	города (района)    _________________________   (_________________)

	                           (подпись)                 (Ф.И.О.)

	              Действие разрешения продлено до ____________________

	                                                  (число, год)

	Главный архитектор

	города (района)    _________________________   (_________________)

	                           (подпись)                 (Ф.И.О.)

	Приложение 3

	ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ (ДОМА) И
	ЗАСТРОЙКИ САДОВОГО (ДАЧНОГО) УЧАСТКА (НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
	ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

	- Краткая пояснительная записка, технико-экономические показатели.

	- Ситуационный план (в масштабе 1:5000, 1:2000).

	- Выкопировка из генплана (садово-дачного объединения) (в масштабе 1:1000;
	1:500).

	- Топосъемка (то же опорный план).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- Проект застройки садового (дачного) участка.

	- Планы этажей, фасады, разрез (масштаб произвольный).

	- Материалы согласования или запись о соответствии СНиП лицензированного
	лица.

	Приложение 4

	ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ
	(ДОМА)

	1. Ситуационный план (1:500).

	2. Генеральный план участка: с вертикальной планировкой и привязкой проекта к
	местности (М 1:200 - 1:1000).

	3. План подвала (техподполья, цокольного этажа).

	4. Планы этажей (М 1:100, 1:50).

	5. Главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100).

	6. Разрезы (характерные) (М 1:100, 1:50).

	7. Планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М:100).

	8. План стропильной системы крыши (М 1:100).

	9. План кровли (М 1:100, 1:200).

	10. План фундаментом (М 1:100, 1:50).

	11. Сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали
	(М 1:10, 1:20).

	12. Общая пояснительная записка и технико-экономические показатели.

	13. Чертежи инженерного оборудования.

	Примечание. Состав проекта жилого строения (дома) сезонного проживания
	может быть упрощен в соответствии с заданием на проектирование.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.