Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 августа 2010 г. N 559-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГИ М-11 "НАРВА" ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ГРАНИЦЫ С
	ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (НА ТАЛЛИН), ПОДЪЕЗД К МОРСКОМУ
	ТОРГОВОМУ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА (ЧЕРЕЗ КЕРСТОВО, КОТЛЫ,
	КОСКОЛОВО) НА УЧАСТКЕ ПОДЪЕЗД К МОРСКОМУ ПОРТУ УСТЬ-
	ЛУГА КМ 40 - КМ 52 (ПОДЪЕЗД К Д. РУЧЬИ) В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
	ОБЛАСТИ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Федеральное
	управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного
	агентства" письмами от 21.04.2010 N 1265/1 и от 12.07.2010 N 2487 проект "Реконструкция
	автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на
	Таллин), подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на
	участке подъезд к морскому порту Усть-Луга км 40 - км 52 (подъезд к д. Ручьи) в Ленинградской
	области", разработанный ЗАО "Институт "Стройпроект" и рассмотренный Санкт-Петербургским
	филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 09.04.2010 N 159-
	10/СПЭ-0977/02 - не приводится), со следующими технико-экономическими показателями:

	                                             до             после

	                                             реконструкции 
	реконструкции

	категория автомобильной дороги                            II

	протяженность участка реконструкции, км      12             11,2

	число полос движения, шт.                    2              2

	ширина земляного полотна, м                  15,0           13,5

	ширина обочин, м                             3,75           3,0

	ширина проезжей части, м                     7,5            7,5

	расчетная скорость, км/ч                     120            120

	расчетные нагрузки                           115 кН         115 кН

	число искусственных 	сооружений,	 шт.          -              3

	в том числе:

	- мост, п.м                                  -              30,94

	- путепровод, п.м                            -              43,5

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	- подпорная стенка, п.м                      -              63,0

	расчетные нагрузки                                      А-14, Н14

	тип дорожной одежды                                    капитальный

	вид дорожного покрытия                                асфальтобетон

	продолжительность 	строительства,	 мес.        -              35

	количество работающих, чел.                  -              172

	общая трудоемкость, чел.-дней                -              107112

	стоимостные показатели:

	в базисном уровне цен 2001 года

	без учета НДС, - всего, тыс. рублей                        306708,85

	СМР, тыс. рублей                                           275586,23

	оборудование, тыс. рублей                                  2145,30

	прочие затраты, тыс. рублей                                28977,32

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               18323,88

	в текущем уровне цен на 4-й квартал 2009

	года с учетом НДС, - всего, тыс.  рублей                   1723151,95

	СМР, тыс. рублей                                           1557668,52

	оборудование, тыс. рублей                                  7239,96

	прочие затраты, тыс. рублей                                158243,47

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               80074,93

	                         1 Этап (ПК 0+00 - ПК 43+00)

	                                             до             после

	                                             реконструкции 
	реконструкции

	категория автомобильной дороги                            II

	протяженность участка реконструкции, км      4,5            4,3

	число полос движения, шт.                    2              2

	ширина земляного полотна, м                  15,0           13,5

	ширина обочин, м                             3,75           3,0

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ширина проезжей части, м                     7,5            7,5

	расчетная скорость, км/ч                     120            120

	расчетные нагрузки                           115 кН         115 кН

	число искусственных 	сооружений,	 шт.          -              3

	в том числе:

	- мост, п.м                                  -              30,94

	- путепровод, п.м                            -              43,5

	- подпорная стенка, п.м                      -              63,0

	расчетные нагрузки                                      А-14, Н14

	тип дорожной одежды                                    капитальный

	вид дорожного покрытия                                асфальтобетон

	продолжительность 	строительства,	 мес.        -              12

	количество работающих, чел.                  -              70

	общая трудоемкость, чел.-дней                -              43592

	стоимостные показатели:

	в базисном уровне цен 2001 года без учета

	НДС, - всего, тыс. рублей                                  151344,82

	СМР, тыс. рублей                                           129873,81

	оборудование, тыс. рублей                                  1775,93

	прочие затраты, тыс. рублей                                19695,08

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               12565,97

	в текущем уровне цен на 4-й квартал 2009

	года с учетом НДС, - всего, тыс. рублей                    847494,97

	СМР, тыс. рублей                                           734072,80

	оборудование, тыс. рублей                                  5993,41

	прочие затраты, тыс. рублей                                107428,76

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               55057,15

	                         2 Этап (ПК 43+00 - ПК 85+00)

	                                             до             после

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                                             реконструкции 
	реконструкции

	категория автомобильной дороги                            II

	протяженность участка реконструкции, км      4,5            4,2

	число полос движения, шт.                    2              2

	ширина земляного полотна, м                  15,0           13,5

	ширина обочин, м                             3,75           3,0

	ширина проезжей части, м                     7,5            7,5

	расчетная скорость, км/ч                     120            120

	расчетные нагрузки                           115 кН         115 кН

	число искусственных сооружений, шт.          -              -

	в том числе:

	- мост, п.м                                  -              -

	- путепровод, п.м                            -              -

	- подпорная стенка, п.м                      -              -

	расчетные нагрузки                                      А-14, Н14

	тип дорожной одежды                                    капитальный

	вид дорожного покрытия                                асфальтобетон

	продолжительность строительства, мес.        -              12

	количество работающих, чел.                  -              49

	общая трудоемкость, чел.-дней                -              30514

	стоимостные показатели:

	в базисном уровне цен 2001 года без учета

	НДС, - всего, тыс. рублей                                  72863,83

	СМР, тыс. рублей                                           68408,23

	оборудование, тыс. рублей                                  157,72

	прочие затраты, тыс. рублей                                4297,88

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               2660,42

	в текущем уровне цен на 4-й квартал 2009

	года с учетом НДС, - всего, тыс. рублей                    410466,76

	СМР, тыс. рублей                                           386656,98

	оборудование, тыс. рублей                                  532,27

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	прочие затраты, тыс. рублей                                23277,51

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               11537,77

	                        3 Этап (ПК 85+00 - ПК 112+09)

	                                             до             после

	                                             реконструкции 
	реконструкции

	категория автомобильной дороги                            II

	протяженность участка реконструкции, км      3              2,7

	число полос движения, шт.                    2              2

	ширина земляного полотна, м                  15,0           13,5

	ширина обочин, м                             3,75           3,0

	ширина проезжей части, м                     7,5            7,5

	расчетная скорость, км/ч                     120            120

	расчетные нагрузки                           115 кН         115 кН

	число искусственных сооружений, шт.          -              -

	в том числе:

	- мост, п.м                                  -              -

	- путепровод, п.м                            -              -

	- подпорная стенка, п.м                      -              -

	расчетные нагрузки                                      А-14, Н14

	тип дорожной одежды                                    капитальный

	вид дорожного покрытия                                асфальтобетон

	продолжительность строительства, мес.        -              11

	количество работающих, чел.                  -              53

	общая трудоемкость, чел.-дней                -              33006

	стоимостные показатели:

	в базисном уровне цен 2001 года без учета

	НДС, - всего, тыс. рублей                                  82500,20

	СМР, тыс. рублей                                           77304,19

	оборудование, тыс. рублей                                  211,65

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	прочие затраты, тыс. рублей                                4984,36

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               3097,49

	в текущем уровне цен на 4-й квартал 2009

	года с учетом НДС, - всего, тыс. рублей                    465190,22

	СМР, тыс. рублей                                           436938,74

	оборудование, тыс. рублей                                  714,28

	прочие затраты, тыс. рублей                                27537,20

	в том числе ПИР, тыс. рублей                               13480,01.

	2. Федеральному государственному учреждению "Федеральное управление автомобильных
	дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (А.А. Костюк) по
	результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Вр.и.о. заместителя руководителя

	С.Ю.ПОТАПОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.