ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПИСЬМО от 14 августа 1986 г. N 52-Д
	О СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
	ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ
	ПРОИЗВОДСТВ

	В связи с поступающими запросами о порядке разработки сметной документации на
	техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств, а также на техническое
	перевооружение и реконструкцию отдельных объектов при расширении действующих предприятий
	<*> Госстрой СССР разъясняет, что сметная документация на указанное 	строительство	 должна
	составляться в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и
	утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 	зданий	 и 	сооружений
	(СНиП 1.02.01-85), с учетом следующих особенностей:

	--------------------------------

	<*> В дальнейшем именуется "на техническое перевооружение и реконструкцию действующих
	производств".

	1. Локальные сметы составляются по индивидуальным сметным нормам, расценкам и
	калькуляциям или по ЕРЕР-84 и расценкам на монтаж оборудования.

	1.1. Сметная стоимость строительных и монтажных работ по индивидуальным сметным
	нормам, расценкам и калькуляциям, учитывающим конкретные условия производства работ, должна
	определяться:

	без применения к нормам затрат труда, основной заработной плате и затратам на эксплуатацию
	машин коэффициентов, установленных пунктами 2.9 Указаний по применению ЕРЕР-84 и 2.2
	Указаний по применению расценок на монтаж оборудования;

	с применением действующих норм накладных расходов с начислением на них соответствующих
	повышающих коэффициентов, установленных Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от
	10 апреля 1986 г. N 43/62 к сметной стоимости строительно-монтажных работ;

	с применением нормы плановых накоплений в размере 8 процентов от суммы сметных прямых
	затрат с начисленными на нее накладными расходами;

	без начисления на общую сметную стоимость строительных и монтажных работ, итоговые
	величины нормативной условно-чистой продукции, нормативную трудоемкость и сметную
	заработную плату повышающих коэффициентов, установленных Постановлением Госстроя СССР и
	Госплана СССР от 10 апреля 1986 г. N 43/62.

	Нормативную условно-чистую продукцию, нормативную трудоемкость и сметную заработную
	плату следует исчислять по данным индивидуальных сметных норм, расценок и калькуляций.

	1.2. Сметная стоимость строительных и монтажных работ по ЕРЕР-84 и расценкам на монтаж
	оборудования должна определяться с применением:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин
	коэффициентов, установленных пунктами 2.9 Указаний по применению ЕРЕР-84 и 2.2 Указаний по
	применению расценок на монтаж оборудования для учета влияния условий производства работ,
	предусмотренных проектами;

	действующих норм накладных расходов и плановых накоплений;

	к итоговой сметной стоимости строительных и монтажных работ повышающих коэффициентов,
	установленных Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 10 апреля 1986 г. N 43/62 в
	зависимости от условий производства работ при техническом перевооружении и реконструкции
	объектов действующего производства;

	к итоговым величинам нормативной условно-чистой продукции, нормативной трудоемкости и
	сметной заработной платы повышающих коэффициентов, установленных Постановлением Госстроя
	СССР и Госплана СССР от 10 апреля 1986 г. N 43/62 к величине нормативной условно-чистой
	продукции.

	2. В объектных сметах, предназначенных для расчетов между заказчиком и подрядчиком за
	выполненные работы, на общую стоимость строительных и монтажных работ, определенную по
	индивидуальным сметным нормам, расценкам и калькуляциям или по единым районным единичным
	расценкам на строительные конструкции и работы и расценкам на монтаж оборудования, кроме
	лимитированных затрат, следует начислять часть резерва средств на непредвиденные работы и
	затраты, передаваемых в распоряжение подрядных организаций, в размере 3 процентов.

	3. В сводных сметных расчетах стоимости технического перевооружения и реконструкции
	действующих производств в главе "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) следует предусматривать
	средства:

	на премирование за ввод в действие в срок и досрочно производственных мощностей и
	объектов в размерах, увеличенных до 50 процентов против установленных в приложении N 1 к
	Положению о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и
	объектов 	строительства,	 утвержденному Постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и
	Президиума ВЦСПС от 17 июня 1985 г. N 191/88/П-6;

	на возмещение затрат строительно-монтажных организаций, связанных с премированием
	рабочих за выполнение аккордных заданий в срок и досрочно в размерах, увеличенных до 60
	процентов сдельного заработка. Сумма средств определяется на основании отчетных данных
	генерального подрядчика о фактических затратах, имевших место за предыдущий отчетный год, а при
	отсутствии отчетных данных - в размере 2 процентов сметной стоимости строительных и
	монтажных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета;

	на возмещение затрат, связанных с распространением на строителей льгот при работе в
	действующих цехах с вредными условиями труда и не относящихся к накладным расходам. Сумма
	этих средств определяется в размере 1 процента сметной стоимости строительных и монтажных
	работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета.

	4. Резерв средств на непредвиденные роботы и затраты следует предусматривать в следующем
	размере (в процентах от общей сметной стоимости строительства):

	по предприятиям черной и цветной металлургии, атомным электростанциям - до 12 процентов;

	по предприятиям по производству и переработке химической продукции и тепловым
	электростанциям - до 10 процентов;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	по предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, машиностроительного
	комплекса, промышленности строительных материалов - до 7 процентов;

	по предприятиям других отраслей народного хозяйства - до 6 процентов.

	Указанные размеры резерва средств на непредвиденные работы и затраты являются
	предельными. Производственные объединения, предприятия и проектные организации в исходных
	данных для составления сметной документации могут устанавливать конкретный размер средств с
	учетом сложности осуществления технического перевооружения и реконструкции.

	При техническом перевооружении и реконструкции угольных шахт и разрезов,
	нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, химико-фармацевтических заводов, предприятий
	микробиологической промышленности, объектов мелиорации, обустройства нефтяных и газовых
	промыслов, гидроэлектростанций, метрополитенов, тоннелей различного назначения, крупных
	мостов с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях, мостов с
	железобетонными пролетными строениями длиной более 80 м и металлическими пролетными
	строениями длиной более 100 м, морских гидротехнических 	сооружений	 (причалов, молов и
	волноломов на глубине 13 м и более), а также уникальных технически сложных общественных
	зданий	 и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты для включения в
	сводные сметные расчеты принимается в размерах, приведенных в пункте 1 приложения 9 к
	Инструкции о составе, порядке разработки и утверждения проектно-сметной документации на
	строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85).

	При одностадийном 	проектировании	 технического перевооружения и реконструкции
	действующих предприятий размер средств на непредвиденные работы и затраты следует принимать
	в уменьшенном размере, но не менее 6 процентов.

	5. По объектам, на которые сметная документации утверждена ранее, дополнительные затраты
	должны возмещаться за счет средств на непредвиденные работы и затраты или за счет уточнения на
	основании рабочих чертежей сметной стоимости строительства других объектов в пределах сводного
	сметного расчета. При исчерпании указанных источников, средства на возмещение дополнительных
	затрат должны предусматриваться в порядке, установленном пунктом 4.16 Инструкции о составе,
	порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство
	предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85).

	Заместитель Председателя

	Госстроя СССР

	А.В.ЧЕРНЫШЕВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.