Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждено

	Министерством промышленности

	строительных материалов СССР

	ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ
	НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	ВВЕДЕНИЕ

	Методическое пособие предназначено для ориентировочных расчетов количества вредных
	веществ, выбрасываемых в атмосферу неорганизованными источниками предприятий
	промышленности строительных материалов. Оно может быть использовано также при проведении
	инвентаризации выбросов путем расчета их количественных характеристик в тех случаях, когда
	прямые методы измерений по каким-либо причинам затруднены.

	Временное методическое пособие разработано институтом НИПИОТстром на основании
	материалов натурных замеров, проведенных в 1981 - 1982 гг., и анализа литературных источников.

	Временное методическое пособие разработано в соответствии с этапом 03.06Д1д по заданию 03
	проблемы 0.85.04 ГКНТ "Создать и внедрить эффективные методы и средства контроля загрязнения
	окружающей среды".

	С введением в действие настоящего "Временного методического пособия..." утрачивает силу
	"Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
	промышленности строительных материалов", выпуска 1982 г.

	1. Перечень основных источников неорганизованных выбросов и выделяющихся вредных
	веществ на предприятиях отрасли

	    Основными  вредными   веществами,   поступающими   от 
	неорганизованных

	стационарных  источников  загрязнения  окружающей  среды  в 
	промышленности

	строительных  материалов,  являются  пылевыбросы  и газообразные
	компоненты

	(CO, SO , NO  и др.),  выделяющихся  при  работе  карьерного 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	транспорта  и

	       х    х

	буро-взрывных работах.

	Расчет объема неорганизованных выбросов необходим для учета допустимых валовых выбросов
	предприятий, расположенных в зонах повышенного загрязнения атмосферы.

	В промышленности строительных материалов источниками неорганизованных выбросов
	являются:

	узлы пересыпки материала;

	перевалочные работы на складе;

	хранилища пылящих материалов;

	узлы загрузки продукции в неспециализированный транспорт навалом;

	хвостохранилища;

	карьерный транспорт и механизмы;

	дороги с покрытиями и без покрытия;

	погрузочно-разгрузочные работы;

	бурение шпуров и скважин;

	взрывные работы.

	Пыль, образующаяся при бурении, взрывных работах, пилении камня, погрузочно-разгрузочных
	работах, транспортировке и других работах, характеризуется широким диапазоном размера частиц -
	от 1 - 2 мм до долей микрона.

	В атмосферу обычно поступает пыль, размер частиц которой менее 10 мкм. Крупные частицы
	или сразу падают на почву, или оседают из воздуха через непродолжительное время. Вынос в
	атмосферу мельчайших минеральных частиц пыли в свободном состоянии в виде аэрозолей
	загрязняет воздушное пространство главным образом вблизи предприятий и на непродолжительное
	время, но наносят определенный ущерб народному хозяйству.

	Пыль, оседая на землю, поверхность водоемов, 	зданий,	 	сооружений,	 выступает в основной
	своей роли - источника загрязнения почвы и водоемов, что предопределяет накопление вредных
	веществ до и выше предельных концентраций.

	2. Организация работ по контролю промышленных выбросов в атмосферу

	На крупных предприятиях строительных материалов рекомендуют организовывать службу
	пылеулавливания (подразделения по охране природы) или возложить ответственность за эти работы
	на санитарно-промышленные лаборатории. План организации контроля разрабатывается
	предприятием на основании требований местных органов санитарного надзора, УГКС и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Госинспекции по охране атмосферного воздуха и согласовывается с ними.

	Выполнение природоохранных мероприятий контролируется главным инженером предприятия.

	Определение химического состава и запыленности карьеров и производственной территории
	можно производить как путем отбора проб воздуха на рабочих местах в карьере с последующим его
	анализом в лаборатории, так и с помощью переносных приборов, позволяющих определить
	содержание вредных примесей и пыли непосредственно на месте замера.

	Отбор проб необходимо производить в соответствии с инструкцией по определению
	загазованности и запыленности атмосферы карьеров. При отборе проб приемное устройство
	аппаратуры пылевого и газового контроля должно помещаться в зоне дыхания рабочих (т.е.
	примерно на высоте 1 - 1,7 м).

	Запыленность воздуха определяется весовым методом путем протягивания определенного
	объема исследуемого воздуха через фильтр и взвешивания фильтра в лаборатории до и после отбора
	проб. Протягивание воздуха осуществляется или электрическим аспиратором, или аспиратором
	эжекторного типа. В качестве фильтров используются фильтры АФА-18 или АФА-10, изготовляемые
	из ткани ФПП. Минимальная навеска пыли на фильтрах должна быть не менее 1 - 2 мг.

	Основные недостатки весового метода определения запыленности воздуха - длительность
	отбора пробы и невозможность определения концентрации пыли на рабочем месте.

	Почти все применяемые для контроля запыленности и загазованности атмосферы карьеров и
	производственных территорий методы и приборы не позволяют получить оперативную
	информацию. Оперативный, комплексный контроль вредных примесей в атмосфере карьеров и
	производственных территорий следует осуществлять с помощью передвижной лаборатории,
	оснащенной новейшими приборами экспрессного пылевого и газового контроля.

	Замеры параметров и состава выбросов от неорганизованных источников проводятся один раз
	в квартал.

	3. Источники типа: склады, хвостохранилища

	Общий объем выбросов для них можно охарактеризовать следующим уравнением:

	                                                    -6

	    q = A + B = K  x K  x K  x K  x K  x K  x G x 10   x B' / 3600 +

	                 1    2    3    4    5    7

	                + (K  x K  x K  x K  x K  x q' x F),
	г/с,               (1)

	                    3    4    5    6    7

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    где:

	    A - выбросы   при   переработке    (ссыпка,   перевалка,  
	перемещение)

	материала, г/с;

	    B - выбросы при статическом хранении материала;

	    K  - весовая доля пылевой фракции в материале.

	     1

	    Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением
	фракций

	пыли размером 0 - 200 мкм;

	    K  - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;

	     2

	    K  - коэффициент,  учитывающий  местные  метеоусловия  и 
	принимаемый в

	     3

	соответствии с табл. 2;

	    K  - коэффициент,  учитывающий  местные условия,  степень 
	защищенности

	     4

	узла от внешних воздействий, условия пылеобразования.

	    Берется по данным табл. 3;

	    K  - коэффициент,  учитывающий  влажность  материала  и 
	принимаемый  в

	     5

	соответствии с данными табл. 4;

	    K  - коэффициент,   учитывающий   профиль   поверхности  
	складируемого

	     6

	материала и определяемый как соотношение F     / F. Значение K  
	колеблется

	                                          факт                6

	в пределах 1,3  - 1,6  в  зависимости  от  крупности  материала  и 
	степени

	заполнения;

	    K  - коэффициент,  учитывающий  крупность  материала  и 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	принимаемый  в

	     7

	соответствии с табл. 5.

	    F     <1> - это фактическая поверхность материала  с учетом
	рельефа его

	     факт

	сечения;

	    F - поверхность пыления в плане, кв. м;

	    q' - унос пыли с одного кв. м фактической поверхности в условиях,
	когда

	K  = K  = 1.

	3    5

	    Принимается в соответствии с данными табл. 6;

	    G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

	    B' - коэффициент,  учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по
	данным

	табл. 7.

	--------------------------------

	<1> Учитывать только площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные работы.

	Таблица N 1

	----T-----------------------T----------T---------------T-----------¬

	¦	 N 	¦	     Наименование      	¦	Плотность 	¦	 Весовая доля  	¦	 Доля пыли,	¦

	¦	п/п	¦	       материала       	¦	материала,	¦	пылевой фракции	¦	переходящая	¦

	¦	   	¦	                       	¦	г/куб. см 	¦	 в материале,  	¦	в аэрозоль,	¦

	¦	   	¦	                       	¦	          	¦	      K        	¦	    K      	¦

	¦	   	¦	                       	¦	          	¦	       1       	¦	     2     	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	1. 	¦	Огарки                 	¦	3,9       	¦	0,04           	¦	0,03       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	2. 	¦	Клинкер                	¦	3,2       	¦	0,01           	¦	0,003      	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	3. 	¦	Цемент                 	¦	3,1       	¦	0,04           	¦	0,03       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	4. 	¦	Известняк              	¦	2,7       	¦	0,04           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	5. 	¦	Мергель                	¦	2,7       	¦	0,05           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	6. 	¦	Известь комовая/молотая	¦	2,7       	¦	0,07/0,07      	¦	0,05       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	7. 	¦	Гранит                 	¦	2,8       	¦	0,02           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	8. 	¦	Мрамор                 	¦	2,8       	¦	0,04           	¦	0,06       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	9. 	¦	Мел                    	¦	2,7       	¦	0,05           	¦	0,07       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	10.	¦	Гипс комовый/молотый   	¦	2,6       	¦	0,03/0,08      	¦	0,02/0,04  	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	11.	¦	Доломит                	¦	2,7       	¦	0,05           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	12.	¦	Опока                  	¦	2,65      	¦	0,03           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	13.	¦	Пегматит               	¦	2,6       	¦	0,04           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	14.	¦	Гнейс                  	¦	2,9       	¦	0,05           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	15.	¦	Каолин                 	¦	2,7       	¦	0,06           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	16.	¦	Нефелин                	¦	2,7       	¦	0,06           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	17.	¦	Глина                  	¦	2,7       	¦	0,05           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	18.	¦	Песок                  	¦	2,6       	¦	0,05           	¦	0,03       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	19.	¦	Песчаник               	¦	2,65      	¦	0,04           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	20.	¦	Слюда                  	¦	2,8       	¦	0,02           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	21.	¦	Полевой шпат           	¦	2,7       	¦	0,07           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	22.	¦	Шлак                   	¦	2,5 - 3,0 	¦	0,05           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	23.	¦	Диорит                 	¦	2,8       	¦	0,03           	¦	0,06       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	24.	¦	Порфироиды             	¦	2,7       	¦	0,03           	¦	0,07       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	25.	¦	Графит                 	¦	2,2 - 2,7 	¦	0,03           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	26.	¦	Уголь                  	¦	1,3       	¦	0,03           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	27.	¦	Зола                   	¦	2,5       	¦	0,06           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	28.	¦	Диатомит               	¦	2,3       	¦	0,03           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	29.	¦	Перлит                 	¦	2,4       	¦	0,04           	¦	0,06       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	30.	¦	Керамзит               	¦	2,5       	¦	0,06           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	31.	¦	Вермикулит             	¦	2,6       	¦	0,06           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	32.	¦	Аглопорит              	¦	2,5       	¦	0,06           	¦	0,04       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	33.	¦	Туф                    	¦	2,6       	¦	0,03           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	34.	¦	Пемза                  	¦	2,5       	¦	0,03           	¦	0,06       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	35.	¦	Сульфат                	¦	2,7       	¦	0,05           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	36.	¦	Шамот                  	¦	2,6       	¦	0,04           	¦	0,02       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	37.	¦	Смесь песка и извести  	¦	2,6       	¦	0,05           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	38.	¦	Кирпич бой             	¦	          	¦	0,05           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	39.	¦	Минеральная вата       	¦	          	¦	0,05           	¦	0,01       	¦

	+---+-----------------------+----------+---------------+-----------+

	¦	40.	¦	Щебенка                	¦	          	¦	0,04           	¦	0,02       	¦

	L---+-----------------------+----------+---------------+------------

	Таблица N 2

	       ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ K  ОТ СКОРОСТИ ВЕТРА

	                             3

	-------------------------------------------T------------¬

	¦	             Скорость ветра,              	¦	     K      	¦

	¦	                   м/с                    	¦	      3     	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 2                                      	¦	1           	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 5                                      	¦	1,2         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 7                                      	¦	1,4         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 10                                     	¦	1,7         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 12                                     	¦	2,0         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 14                                     	¦	2,3         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 16                                     	¦	2,6         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 18                                     	¦	2,8         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 20 и выше                              	¦	3,0         	¦

	L------------------------------------------+-------------

	Таблица N 3

	       ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ K  ОТ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ

	                             4

	--------------------------------------------------T-----¬

	¦	                 Местные условия                 	¦	 K   	¦

	¦	                                                 	¦	  4  	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	Склады хранилища открытые                        	¦	     	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	а) с 4-х сторон                                  	¦	1    	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	б) с 3-х сторон                                  	¦	0,5  	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	в) с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично	¦	0,3  	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	г) с 2-х сторон                                  	¦	0,2  	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	д) с 1-й стороны                                 	¦	0,1  	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	е) загрузочный рукав                             	¦	0,01 	¦

	+-------------------------------------------------+-----+

	¦	ж) <1> закрыт с 4-х сторон                       	¦	0,005	¦

	L-------------------------------------------------+------

	--------------------------------

	<1> При переводе неорганизованных источников узла пересыпки в организованные считать
	выброс пыли в атмосферу до 30%.

	Таблица N 4

	     ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ K  ОТ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	                           5

	-------------------------------------------T------------¬

	¦	       Влажность материалов, % <1>        	¦	     K      	¦

	¦	                                          	¦	      5     	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	0 - 0,5                                   	¦	1,0         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 1,0                                    	¦	0,9         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 3,0                                    	¦	0,8         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 5,0                                    	¦	0,7         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 7,0                                    	¦	0,6         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 8,0                                    	¦	0,4         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 9,0                                    	¦	0,2         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	До 10,0                                   	¦	0,1         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	Свыше 10                                  	¦	0,01        	¦

	L------------------------------------------+-------------

	--------------------------------

	<1> Песок для складов при влажности 3% и более выбросы не считать.

	Таблица N 5

	     ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ K  ОТ КРУПНОСТИ МАТЕРИАЛА

	                           7

	-------------------------------------------T------------¬

	¦	             Размер куска, мм             	¦	     K      	¦

	¦	                                          	¦	      7     	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	> 500                                     	¦	0,1         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	500 - 100                                 	¦	0,2         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	100 - 50                                  	¦	0,4         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	50 - 10                                   	¦	0,5         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	10 - 5                                    	¦	0,6         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	5 - 3                                     	¦	0,7         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------------------------------------------+------------+

	¦	3 - 1                                     	¦	0,8         	¦

	+------------------------------------------+------------+

	¦	1                                         	¦	1,0         	¦

	L------------------------------------------+-------------

	Таблица N 6

	     ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ q' ПРИ УСЛОВИИ K  = K  = 1

	                                          3    5

	Складируемый материал          	г/кв. м х с
	Клинкер, шлак                             	0,002     
	Щебенка, песок, кварц                     	0,002     
	Мергель, известняк, огарки, цемент        	0,003     
	Сухие глинистые материалы                 	0,004     
	Хвосты асбестовых фабрик, песчаник, известь	0,005     
	Уголь, гипс, мел                          	0,005     

	Таблица N 7

	ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ B' ОТ ВЫСОТЫ ПЕРЕСЫПКИ

	Высота падения материала         	B'   
	0,5                                       	0,4       
	1,0                                       	0,5       
	1,5                                       	0,6       
	2,0                                       	0,7       
	4,0                                       	1,0       
	6,0                                       	1,5       
	8,0                                       	2,0       
	10,0                                      	2,5       

	Склады и хвостохранилища рассматриваются как равномерно распределенные источники
	пылевыделений.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    Проверка  фактического дисперсного состава пыли и уточнение
	значения K

	                                                            &n
	bsp;             2

	производится  отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего
	объекта

	(склада,  хвостохранилища)  при скорости ветра 2 м/с, дующего в
	направлении

	точки отбора пробы.

	4. Пересыпка пылящих материалов

	Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются пересыпки
	материала, погрузка материала в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материала в открытые
	вагоны, грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в бункер, ссыпка материала открытой струей в
	склад и др. Объемы пылевыделений от всех этих источников могут быть рассчитаны по формуле 4
	(2):

	                                             -6

	    Q = K  x K  x K  x K  x K  x K  x G x 10   x B' / 3600,
	г/с,        (2)

	         1    2    3    4    5    7

	    где:

	    K , K , K , K , K , K  - коэффициенты,   аналогичные  
	коэффициентам  в

	     1   2   3   4   5   7

	формуле (1);

	G - производительность узла пересыпки, т/ч;

	B' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным табл. 7.

	4.1. Пересыпка угля <1>

	--------------------------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	<1> "Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу на единицу
	продукции при подземной добыче угля и сланца", ВНИИОСуголь, Пермь, 1978.

	При пересыпках, погрузке и разгрузке угля на технологическом комплексе поверхности угольных
	шахт удельный выброс пыли определяется по формуле:

	                       J   = E x A   / П ,
	кг/т,                        (3)

	                        уi        уi    у

	    где:

	    A   - количество угля, прошедшего через i-ую точку пересыпки
	(погрузки,

	     уi

	разгрузки), т/ч;

	    П  - добыча угля на шахте, т/ч;

	     у

	    E - удельное пылевыделение, кг/т, определяемое следующим образом:

	                         E = a x wpn + C,
	кг/т,                         (4)

	где:

	a, n, C - эмпирические параметры, значения которых для углей разных марок представлены в
	таблице 8;

	wp - влажность угля, %.

	Таблица N 8

	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ n, a, C ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ
	(E)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Марка угля	Класс крупности, мм	n    	a    	C    
	1    	2        	3    	4    	5    
	А        	25 - 50           	-4,8157   	3,5981    	-0,00001698
	13 - 25           	-7,1572   	6,2082    	-0,00001698
	6 - 13            	-8,8583   	7,5471    	-0,00001698
	3 - 6             	-8,9905   	8,2518    	-0,00001698
	0 - 3             	-9,3696   	8,6744    	-0,00001698
	ПА       	25 - 50           	-3,8743   	2,1638    	-0,003015 
	13 - 25           	-5,2677   	3,8469    	-0,003015 
	6 - 13            	-5,9840   	4,7127    	-0,003015 
	3 - 6             	-6,3410   	5,1443    	-0,003015 
	0 - 3             	-6,5863   	5,4408    	-0,003015 
	Т        	25 - 50           	-5,9216   	4,3424    	-0,1008   
	13 - 25           	-6,4486   	4,8175    	-0,1008   
	6 - 13            	-7,1437   	5,4442    	-0,1008   
	3 - 6             	-7,5095   	5,7740    	-0,1008   
	0 - 3             	-7,7292   	5,9723    	-0,1008   
	ОС       	25 - 50           	-3,3983   	3,1191    	-0,1374   
	13 - 25           	-3,5899   	3,2850    	-0,1374   
	6 - 13            	-3,6121   	3,3695    	-0,1374   
	3 - 6             	-3,6505   	3,4146    	-0,1374   
	0 - 3             	-3,6735   	3,4415    	-0,1374   
	Ж        	25 - 50           	-2,9541   	3,0767    	-0,6025   
	13 - 25           	-3,1658   	3,3130    	-0,6025   
	6 - 13            	-3,2743   	3,4340    	-0,6025   
	3 - 6             	-3,3815   	3,4978    	-0,6025   
	0 - 3             	-3,3657   	3,5363    	-0,6025   
	К        	25 - 50           	-3,0449   	2,8426    	-0,1431   
	13 - 25           	-3,2691   	3,1141    	-0,1431   
	6 - 13            	-3,3852   	3,2547    	-0,1431   
	3 - 6             	-3,4458   	3,3281    	-0,1431   
	0 - 3             	-3,4808   	3,3705    	-0,1431   
	Г        	25 - 50           	-5,7268   	7,5392    	-29,72    
	13 - 25           	-5,9816   	7,8029    	-29,72    
	6 - 13            	-6,1128   	7,9417    	-29,72    
	3 - 6             	-6,7821   	8,0140    	-29,72    
	0 - 3             	-6,2242   	8,0595    	-29,72    
	Д        	25 - 50           	-8,1545   	9,7551    	-0,6152   
	13 - 25           	-11,5166  	13,8668   	-0,6152   
	6 - 13            	-13,2431  	15,9773   	-0,6152   
	3 - 6             	-14,1611  	17,0994   	-0,6152   

	Удельное пылеобразование при пересыпках, погрузке, разгрузке рядового угля или смеси
	нескольких стандартных классов рассчитываются по формуле:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                      E = SUM E  x Y  / 100,
	кг/т,                      (5)

	                               i    i

	    где:

	    E  - удельное  пылевыделение  i-го стандартного класса  крупности
	угля,

	     i

	кг/т;

	    Y  - доля i-го класса крупности в смеси угля, %.

	     i

	При постоянной интенсивности источника пылевыделения уровень местного загрязнения
	атмосферы является функцией скорости воздуха в месте расположения источника, направления
	воздушного потока, степени его турбулентности, расстояния от очага пылевыделения до места отбора
	пробы воздуха [10].

	С возрастанием скорости воздушного потока до наступления равновесия преобладает процесс
	рассеивания выделяемой источником пыли, и ее концентрация в воздухе снижается. При
	дальнейшем возрастании скорости потока начинает преобладать процесс сдувания пыли и
	запыленность воздуха увеличивается.

	Процесс сдувания пыли весьма сложен, его интенсивность зависит от целого ряда факторов:
	дисперсного состава пыли и формы пылинок, ее минералогического и химического состава,
	удельного веса, физико-химических свойств, величины сил адгезии, скорости воздушного потока,
	уровня его запыленности и т.д.

	Основным из этих факторов является скорость воздушного потока, так как сдувание пыли
	происходит лишь в том случае, когда действие аэродинамических сил на пылинку превышает
	действие всех остальных сил.

	На рис. 1 (не приводится) представлена зависимость интенсивности сдувания от скорости ветра
	для пыли различных материалов. Наибольшая сдуваемость и наименьшая критическая скорость
	характерны для пыли угля и графита, а наименьшая сдуваемость и наибольшая критическая скорость -
	для пыли клинкера.

	Относительно высокая сдуваемость пыли угля может быть объяснена ее меньшим объемным
	весом и гидрофобностью.

	При построении графической зависимости была использована средняя многолетняя
	повторяемость ветра по градациям скоростей для г. Новороссийска.

	Сдувы определяются как выбросы при статическом хранении материала:

	               q = K  x K  x K  x K  x K x q' x F,
	г/с.                 (6)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                    3    4    5    6    7

	5. Карьеры

	Карьеры можно рассматривать, как единые источники равномерно распределенных по площади
	выбросов от автотранспортных выемочно-погрузочных и буро-взрывных работ.

	5.1. Выбросы пыли при автотранспортных работах

	Движение автотранспорта в карьерах обслуживает выделение пыли, а также газов от двигателей
	внутреннего сгорания. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и
	сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины.

	Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом в пределах карьера, можно
	характеризовать следующим уравнением:

	          Q = C  x C  x C  x N x альфа x q  x C  x C  / 3600 +

	               1    2    3                1    6    7

	                 + (C  x C  x C  x q' x F  x n),
	г/с,                   (7)

	                     4    5    6    2    0

	    где:

	    C   -  коэффициент,   учитывающий   среднюю  грузоподъемность  
	единицы

	     1

	автотранспорта и принимаемый в соответствии с табл. 9.

	    Средняя грузоподъемность определяется, как частное от деления
	суммарной

	грузоподъемности  всех  действующих  в  карьере  машин  на их число
	"n" при

	условии,  что  максимальная  и  минимальная  грузоподъемности
	отличаются не

	более чем в 2 раза;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    C   - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения
	транспорта

	     2

	в карьере и принимаемый в соответствии с табл. 10.

	    Средняя скорость транспортирования определяется по формуле:

	                          N   = N x L / n, км/ч;

	                           ср

	    C    -   коэффициент,  учитывающий  состояние  дорог  и 
	принимаемый  в

	     3

	соответствии с табл. 11;

	    C    -   коэффициент,  учитывающий  профиль  поверхности 
	материала  на

	     4

	платформе и определяемый как соотношение F     / F ;

	                                          факт    0

	    F     - фактическая поверхность материала на платформе;

	     факт

	    F  - средняя площадь платформы. Значение C  колеблется в пределах
	1,3 -

	     0                                        4

	1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения
	платформы;

	    C   -  коэффициент,  учитывающий  скорость  обдува  материала, 
	которая

	     5

	определяется  как  геометрическая сумма скорости ветра и обратного 
	вектора

	средней  скорости  движения  транспорта;  значение коэффициента
	приведено в

	табл. 12;

	    C   - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя
	материала,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     6

	равный C  = C  в уравнении (1) и принимаемый в соответствии с табл.
	4;

	        6    5

	    N - число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час;

	    L - средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, км;

	    q'  -  пылевыделение  в атмосферу на 1 км пробега при C  = C  =
	C  = 1,

	                                                           1    2   
	3

	принимается равным 1450 г;

	    q'   -  пылевыделение  с  единицы  фактической поверхности
	материала на

	     2

	платформе, г/кв. м x с; q' = q' (табл. 6);

	                         2

	    n - число автомашин, работающих в карьере;

	    C  - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, и
	равный

	     7

	0,01.

	Таблица N 9

	    ЗАВИСИМОСТЬ C  ОТ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ АВТОТРАНСПОРТА

	                 1

	--------------------------------------------------T------¬

	¦	           Средняя грузоподъемность, т           	¦	  C   	¦

	¦	                                                 	¦	   1  	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	5                                                	¦	0,8   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	10                                               	¦	1,0   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	15                                               	¦	1,3   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	20                                               	¦	1,6   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	25                                               	¦	1,9   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	30                                               	¦	2,5   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	40                                               	¦	3,0   	¦

	L-------------------------------------------------+-------

	Таблица N 10

	    ЗАВИСИМОСТЬ C  ОТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

	                 2

	--------------------------------------------------T------¬

	¦	                 Местные условия                 	¦	  C   	¦

	¦	                                                 	¦	   2  	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	Склады хранилища открытые                        	¦	      	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	5                                                	¦	0,6   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	10                                               	¦	1,0   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	20                                               	¦	2,0   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	30                                               	¦	3,5   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	L-------------------------------------------------+-------

	Таблица N 11

	            ЗАВИСИМОСТЬ C  ОТ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ

	                         3

	--------------------------------------------------T------¬

	¦	            Состояние карьерных дорог            	¦	  C   	¦

	¦	                                                 	¦	   3  	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	Дорога без покрытия (грунтовая)                  	¦	1,0   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	Дорога с щебеночным покрытием                    	¦	0,5   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	Дорога с щебеночным покрытием, обработанная р-ром	¦	0,1   	¦

	¦	хлористого кальция, ССБ, битумной эмульсией      	¦	      	¦

	L-------------------------------------------------+-------

	Таблица N 12

	         ЗАВИСИМОСТЬ C  ОТ СКОРОСТИ ОБДУВА КУЗОВА

	                      5

	--------------------------------------------------T------¬

	¦	           Влажность материалов, % <1>           	¦	  C   	¦

	¦	                                                 	¦	   5  	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	До 2                                             	¦	1,0   	¦

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	5                                                	¦	1,2   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+-------------------------------------------------+------+

	¦	10                                               	¦	1,5   	¦

	L-------------------------------------------------+-------

	--------------------------------

	<1> Песок для складов при влажности 3% и более выбросы не считать.

	5.2. Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	Расход топлива в кг/час на одну л.с. мощности составляет ориентировочно для карбюраторных
	двигателей 0,4 кг/л.с. ч и для дизельных двигателей - 0,25 кг/л.с. ч. Количество выхлопных газов при
	работе карьерных машин составляет 15 - 20 кг на 1 кг израсходованного топлива.

	Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах
	автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии <1>, приведенные в табл. 13.

	--------------------------------

	<1> Данные заимствованы в "Инструкции по определению вредных веществ, выбрасываемых
	автотранспортом", разработанной ГГО Главгидрометеослужбы.

	Таблица N 13

	ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СГОРАНИИ 1 Т ТОПЛИВА

	------------------T--------------------------------------¬

	¦	                 	¦	 Выбросы вредных веществ двигателями  	¦

	¦	                 	+-------------------T------------------+

	¦	                 	¦	карбюраторными (m )	¦	  дизельными (m ) 	¦

	¦	                 	¦	                 1 	¦	               2  	¦

	+-----------------+-------------------+------------------+

	¦	        1        	¦	         2         	¦	        3         	¦

	+-----------------+-------------------+------------------+

	¦	Окись углерода   	¦	0,6 т/т            	¦	0,1 т/т           	¦

	+-----------------+-------------------+------------------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Углеводороды     	¦	0,1 т/т            	¦	0,03 т/т          	¦

	+-----------------+-------------------+------------------+

	¦	Двуокись азота   	¦	0,04 т/т           	¦	0,04 т/т          	¦

	L-----------------+-------------------+-------------------

	<...>

	    где:

	    n , n , ..., n  - количество  одновременно  работающих  буровых
	станков

	     1   2        i

	различных систем;

	    z , z , ..., z  -  количество  пыли,   выделяемое   из   скважин 
	перед

	     1   2        i

	пылеочисткой, г/ч;

	    эта , эта , ..., эта  -  эффективность   установленного  
	пылеочистного

	       1     2          i

	оборудования (табл. 15).

	Таблица N 14

	ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МАШИН В КАРЬЕРАХ <1>

	--------------------------------

	<1> Заимствовано из монографии В.С. Никитина "Методика определения интенсивности
	пылевыделения различных источников непрерывного действия в карьерах", Москва, 1964.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Источники выделения  	Интенсивность	Примечание         
	пыли         	пылевыделения
	мг/с	г/час
	Буровой станок БМК     	27   	97   	с пылеуловителем            
	Буровой станок БСШ-1   	110  	396  	с пылеуловителем            
	Буровой станок БА-100  	2200 	7920 	без пылеуловителя           
	Буровой станок СБО-1   	250  	900  	с пылеуловителем            
	Пневматический бурильный	100  	360  	при бурении сухим способом  
	молоток                
	Пневматический бурильный	5    	18   	при бурении мокрым способом 
	молоток                
	Экскаватор СЭ-3        	500  	1800 	погрузка сухой руды         
	Экскаватор СЭ-3        	120  	432  	погрузка мокрой руды        
	Бульдозер              	250  	900  	при работе по сухой породе  
	Автосамосвал           	5000 	18000	при движении по сухим дорогам
	без твердого покрытия       

	Таблица N 15

	ЗНАЧЕНИЕ эта ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПЫЛЕВЫБРОСОВ ПРИ БУРЕНИИ

	Способ бурения	Системы пылеочистки    	Эта  
	Шарошечное     	Циклоны                     	0,75    
	Мокрый пылеуловитель        	0,85    
	Огневое        	Рукавный фильтр             	0,95    

	5.5. Выбросы пыли при взрывных работах

	Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность
	пылевыделения обуславливает кратковременное загрязнение атмосферы, в сотни раз превышающее
	ПДК. Для расчета единовременных выбросов пыли при взрывных работах можно воспользоваться
	уравнением (11):

	                                                6

	                 Q  = a  x a  x a  x a  x Д x 10 ,
	г,                  (11)

	                  4    1    2    3    4

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    где:

	    a  - количество  материала,  поднимаемого  в  воздух при взрыве 1
	кг ВВ

	     1

	(4 - 5 т/кг);

	    a  - доля  переходящей  в  аэрозоль  летучей  пыли  с  размером 
	частиц

	     2

	0 - 50  мкм   по  отношению   к   взорванной  горной   массе   (в  
	среднем

	           -5

	a  = 2 x 10  );

	2

	    a   -  коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне взрыва (a 
	= K ),

	     3                                                            
	3    3

	см. табл. 2;

	    a    -   коэффициент,   учитывающий   влияние   обводнения  
	скважин  и

	     4

	предварительного увлажнения забоя (табл. 16);

	    Д - величина заряда ВВ, кг.

	Таблица N 16

	          ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА a , УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ

	                                 4

	      ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ЗАБОЯ

	-----------------------------------------------------T-----------¬

	¦	         Предварительная подготовка забоя           	¦	Значение a 	¦

	¦	                                                    	¦	          4	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Орошение зоны оседания пыли водой, 10 л/кв. м       	¦	0,7        	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Обводнение скважины (высота столба воды 10 - 14 м)  	¦	0,5        	¦

	L----------------------------------------------------+------------

	Поскольку длительность эмиссии пыли при взрывных работах невелика (в пределах 10 мин.), то
	эти загрязнения следует принимать во внимание в основном при расчете залповых выбросов
	предприятия.

	Количество газовых примесей, выделяющееся при взрывах, можно рассчитать, используя
	данные таблиц 17 и 18.

	Таблица N 17

	--------------T-----------------------T--------------T---------------
	--¬

	¦	   Тип ВВ    	¦	   Взрываемая порода   	¦	  Категория   	¦	  
	Количество    	¦

	¦	             	¦	                       	¦	   крепости   	¦	выделяемых
	газов,	¦

	¦	             	¦	                       	¦	    (СНиП     	¦	     л/кг
	ВВ     	¦

	¦	             	¦	                       	¦	  III-11-77)  	+--------T------
	--+

	¦	             	¦	                       	¦	              	¦	   CO   	¦	 
	NO    	¦

	¦	             	¦	                       	¦	              	¦	        	¦	   
	2   	¦

	+-------------+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	Зерногранулит	¦	магнетитовые роговики  	¦	VIII          	¦	15,5   
	¦	2,54    	¦

	¦	80/20        	+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	             	¦	некондиционные роговики	¦	              	¦	10,2   
	¦	7,0     	¦

	¦	             	+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	             	¦	сланцы                 	¦	VII - VI      	¦	9,4    
	¦	7,7     	¦

	+-------------+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	Зерногранулит	¦	магнетитовые роговики  	¦	VIII          	¦	33,2   
	¦	2,82    	¦

	¦	50/50        	+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	             	¦	некондиционные роговики	¦	              	¦	30,8   
	¦	3,34    	¦

	+-------------+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	Тротил       	¦	магнетитовые роговики  	¦	VIII          	¦	65,4   
	¦	2,91    	¦

	¦	             	+-----------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	             	¦	некондиционные роговики	¦	              	¦	52,2   
	¦	3,19    	¦

	L-------------+-----------------------+--------------+--------+------
	---

	Таблица N 18

	----------------T---------------------T--------------T---------------
	--¬

	¦	    Тип ВВ     	¦	 Удельный расход ВВ, 	¦	 Коэффициент  	¦	  
	Количество    	¦

	¦	               	¦	      кг/куб. м      	¦	 крепости по  	¦	выделяемых
	газов,	¦

	¦	               	¦	                     	¦	Протодьякопову	¦	     л/кг
	ВВ     	¦

	¦	               	¦	                     	¦	              	+--------T------
	--+

	¦	               	¦	                     	¦	              	¦	   CO   	¦	 
	NO    	¦

	¦	               	¦	                     	¦	              	¦	        	¦	   
	2   	¦

	+---------------+---------------------+--------------+--------+------
	--+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Зерногранулит  	¦	0,60                 	¦	10 - 12       	¦	10,2   
	¦	7,0     	¦

	¦	79321          	+---------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	               	¦	0,75                 	¦	13 - 15       	¦	13,0   
	¦	3,3     	¦

	+---------------+---------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	Тротил         	¦	0,60                 	¦	12 - 14       	¦	52,0   
	¦	3,2     	¦

	¦	               	+---------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	               	¦	0,70 - 0,80          	¦	14 - 18       	¦	70,0   
	¦	2,9     	¦

	+---------------+---------------------+--------------+--------+------
	--+

	¦	Смесь тротила и	¦	0,66                 	¦	8 - 10        	¦	31     
	¦	2,8     	¦

	¦	зерногранулита 	¦	                     	¦	              	¦	       
	¦	        	¦

	¦	79/21          	¦	                     	¦	              	¦	       
	¦	        	¦

	L---------------+---------------------+--------------+--------+------
	---

	Примечание. Удельный вес образующихся газовых примесей:

	    гамма   = 1,25 кг/куб. нм,

	         CO

	    гамма    = 2,05 кг/куб. нм,

	         NO

	           2

	    гамма    = 2,67 кг/куб. нм.

	         SO

	           2

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	В результате выполнения этапа 03.06.Д1д задания 03 проблемы 0.85.04 ГКНТ "Создать и
	внедрить эффективные методы и средства контроля загрязнения окружающей среды" было
	разработано временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников
	в промышленности строительных материалов.

	В пособии определены основные источники неорганизованных выбросов, приведены формулы
	расчета для разных типов источников (склады, узлы пересыпки, погрузочно-разгрузочные работы,
	карьерный транспорт и механизмы и т.д.), даны коэффициенты, учитывающие долю пылевой
	фракции в материале, местные метеоусловия, степень защищенности узла от внешних воздействий,
	влажность, крупность материала, высоту пересыпки и др.

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

	1. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1979.

	2. Лейте В. Определение загрязнений воздуха в атмосфере и на рабочем месте. Л., "Химия",
	Ленинградское отделение, 1980.

	3. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера.

	4. Гусев А.А., Товпенцева А.Г. Исследование загазованности атмосферы вблизи предприятий
	методом моделирования с применением меченых атомов. Водоснабжение и санитарная техника,
	1972, N 8, стр. 30.

	5. Никитин В.С. Расчет концентраций при 	проектировании	 низких факельных выбросов
	промышленных предприятий. Водоснабжение и санитарная техника. 1978, N 8, стр. 23.

	6. Тишкин В.С. Расчет вентиляционных и технологических факельных выбросов.
	Водоснабжение и санитарная техника. 1979, стр. 12.

	7. Указания по расчету в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
	М., Стройиздат, 1975.

	8. Определение удельных выбросов вредных веществ на Велико-Анадольском огнеупорном и
	Красноармейском динасовом заводах. Отчет УкрНИИО, Харьков, 1980.

	9. Исследование неорганизованных выбросов, взрывобезопасности, санитарно-гигиенических
	условий труда и выдача исходных данных для 	проектирования	 опытно-промышленной установки
	термоподготовки и трубопроводной загрузки шихты. Отчет N 79034816, Макеевка, 1980.

	10. Никитин В.С., Левинский О.Б., Суслов Н.В. Обеспыливание атмосферы карьеров. Ташкент,
	1974, стр. 39 - 47.

	11. Исследования на моделях укрытий конвертеров ММК емкостью 400 тонн. Отчет ВНИПИ
	Черметэнергоочистка (ВНИПИ ЧЕО), руководитель работы с.н.с. Медяная С.И., УДК 628511.669.184

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N гос. регистрации 80025743, инв. N Б 958518, Харьков, 1981, 71 с.

	12. Улавливание и очистка неорганизованных выбросов в электросталеплавильном
	производстве за рубежом. Обзорная информация. Черметинформация, вып. 2. М., 1982. Серия
	"Защита воздушного и водного бассейнов от выбросов металлургических заводов".

	13. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.,
	Гидрометеоиздат, 1975.

	14. Охрана окружающей среды. Справочник. Составитель Л.П. Шариков. Изд-во
	"Судостроение". Л., 1978.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.