Введен в действие

	Письмом Госстроя РФ

	от 16 марта 1998 г. N ВБ-20-89/12

	НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
	СБОРНИК 47
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ.
	МНОГОЛЕТНИЕ ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

	Разработаны инженерами Моисеевым В.А. (АО "Тулаоргтехстрой"), Кузнецовым
	В.И., Степановым В.А., Антоненковым Н.Е. (Управление совершенствования
	ценообразования и сметного нормирования в строительстве Госстроя России),
	Кретовой В.П., Петрухиной К.М. (АО "Конструкторско-технологический институт", г.
	Тула).

	Предназначены для инженерно-технических и экономических служб
	строительных, комплектующих и проектных организаций.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	1. Общие указания

	1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов
	на работы по:

	озеленению городов, поселков, дорог, лесопарков, территорий сооружаемых
	объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны;

	созданию полезащитных и защитных насаждений по берегам водоемов, каналов и
	вдоль автомобильных дорог, по облесению и закреплению песков, оврагов, балок,
	насаждений на террасах и вырубках;

	созданию многолетних насаждений, которые включают: сады, виноградники,
	ягодники, эфиромасличные культуры, хмельники, субтропические культуры, чай,
	шелковицу.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сборник разработан на основе сборника 47 "Озеленение. Защитные
	лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения" СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с
	конкретизацией структуры работ по озеленению, созданию лесозащитных и плодово-
	ягодных насаждений с выделением операций, предусматривающих расход материалов.

	1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для
	определения потребности ресурсов при выполнении работ по озеленению, созданию
	лесозащитных и плодово-ягодных насаждений и расчета плановой и фактической
	себестоимости указанных работ. Нормативные показатели применяются всеми
	участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых
	форм и ведомственной принадлежности.

	1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы
	расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов по
	озеленению, созданию лесозащитных и плодово-ягодных насаждений, согласно
	календарным срокам подготовки почвы и посадки деревьев, кустарников, семян, ухода
	за растениями, проведения всех агрономических мероприятий.

	1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы)
	материалов, образующиеся на участках для озеленения, посадки деревьев, кустарников
	и ягод, с соблюдением необходимых агрономических мероприятий.

	1.5. В нормы не включены потери и отходы материалов:

	обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов
	и режимов работы, нарушением установленных правил организации производства и
	приемки работ, применением некачественных материалов;

	образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада
	организаций, занимающихся озеленением и посадкой деревьев, кустарников и ягод.

	1.6. Сборник содержит три раздела:

	раздел 01 - озеленение;

	раздел 02 - защитные лесонасаждения;

	раздел 03 - многолетние плодовые насаждения.

	К разделу 01

	1.7. Нормы расхода материалов настоящего раздела учитывают следующие виды
	работ:

	подготовку посадочных мест для деревьев, кустарников без разрыва календарных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сроков подготовки и посадки в грунтах I и II групп;

	подготовку почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в
	грунтах I и II групп;

	устройство альпинариев и рокариев;

	одерновку цветников, дорожек и площадок;

	заготовку деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна;

	уход за зелеными насаждениями.

	1.8. Нормами расхода материалов предусмотрены:

	применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых);

	поливка при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз; кустарников и
	деревьев-саженцев - 3 раза; газонов обыкновенных и партерных - 10 раз в течение 10
	дн. после посева; цветников - 30 раз в течение 15 дн. (по два раза в день).

	1.9. Нормами расхода материалов табл. с 47-4 по 47-7, 47-11, 47-15, 47-19 следует
	пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в табл.
	2. Если проектом предусматриваются размеры ям, отличающиеся от приведенных в
	табл. 2, то расход материалов на подготовку посадочных мест следует определять по
	табл. 47-8, 47-12, 47-16, 47-20.

	1.10. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть
	применены загущенные посевы по краям газонов. Расход материалов на загущенные
	посевы следует определять по табл. 47-25 с двойной нормой высева семян газонных
	трав.

	1.11. Расход материалов на укрытие на зиму теплолюбивых кустарников, роз и
	многолетних цветов определяется проектом.

	1.12. Расход материалов на уход за зелеными насаждениями в течение первого
	года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по нормам настоящего раздела.

	1.13. В настоящем разделе приведены комплексные нормы (табл. с 47-36 по 47-43)
	по уходу за зелеными насаждениями во 2-м климатическом районе,
	предусматривающие кратность операций, приведенную в табл. 1. Применение
	комплексных норм для других климатических районов допускается лишь в случаях
	соответствия составу и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями 2-го
	климатического района. Во всех других случаях расход материалов следует определять
	по операционным нормам табл. с 47-44 по 47-49 в соответствии с принятым в
	проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	Кратность операций и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для 2-го
	климатического района России

	-------------------------T-------T-------------------------------¬

	¦	 Вид зеленых насаждений 	¦	Поливка	¦	 Расход воды на сезонный полив 	¦

	¦	                        	¦	       	¦	одного дерева и кустарника, на 	¦

	¦	                        	¦	       	¦	   1 м живой изгороди, 10 м2   	¦

	¦	                        	¦	       	¦	     газона и цветника, м3     	¦

	+------------------------+-------+-------------------------------+

	¦	1. Деревья и кустарники 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	с комом размером, м:    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	 круглым                	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     Д = 0,2, Н = 0,15  	¦	   4   	¦	             0,04              	¦

	¦	     Д = 0,25, Н = 0,2  	¦	   4   	¦	             0,04              	¦

	¦	     Д = 0,3, Н = 0,3   	¦	   4   	¦	             0,12              	¦

	¦	     Д = 0,5, Н = 0,4   	¦	   4   	¦	             0,16              	¦

	¦	     Д = 0,8, Н = 0,6   	¦	   4   	¦	             0,5               	¦

	¦	 квадратным             	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     0,5 х 0,5 х 0,4    	¦	   4   	¦	             0,16              	¦

	¦	     0,8 х 0,8 х 0,5    	¦	   4   	¦	             0,5               	¦

	¦	     1,0 х 1,0 х 0,6    	¦	   4   	¦	             1,0               	¦

	¦	     1,3 х 1,3 х 0,6    	¦	   4   	¦	             1,5               	¦

	¦	     1,5 х 1,5 х 0,65   	¦	   4   	¦	             2,0               	¦

	¦	     1,7 х 1,7 х 0,65   	¦	   4   	¦	             3,0               	¦

	¦	2. Деревья лиственные с 	¦	   4   	¦	             0,12              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	обнаженной корневой сис-	¦	       	¦	                               	¦

	¦	темой                   	¦	       	¦	                               	¦

	¦	3. Кустарник с обнажен- 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	ной корневой системой:  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	 в группах              	¦	   4   	¦	             0,04              	¦

	¦	 в однорядной живой     	¦	   4   	¦	             0,08              	¦

	¦	изгороди                	¦	       	¦	                               	¦

	¦	 в двухрядной живой     	¦	   4   	¦	             0,12              	¦

	¦	изгороди                	¦	       	¦	                               	¦

	¦	4. Цветники из многолет-	¦	  15   	¦	             2,25              	¦

	¦	ников                   	¦	       	¦	                               	¦

	¦	5. Газоны:              	¦	       	¦	                               	¦

	¦	 партерные              	¦	  30   	¦	             3,0               	¦

	¦	 обыкновенные           	¦	  10   	¦	             1,0               	¦

	¦	 луговые                	¦	   -   	¦	              -                	¦

	L------------------------+-------+--------------------------------

	Таблица 2

	Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

	------------T-----------------------T----------------------------¬

	¦	Наименова- 	¦	         Ком           	¦	     Яма или траншея        	¦

	¦	ние        	+-----------------T-----+-----------------T-----T----+

	¦	           	¦	    размер, м    	¦	объ- 	¦	   размер, м     	¦	пло- 	¦	объ-	¦

	¦	           	¦	                 	¦	ем,  	¦	                 	¦	щадь,	¦	ем, 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	                 	¦	м3   	¦	                 	¦	м2   	¦	м3  	¦

	+-----------+-----------------+-----+-----------------+-----+----+

	¦	Деревья и  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	кустарники 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	с комом    	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	земли:     	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	 круглым   	¦	Д = 0,2, Н = 0,15	¦	0,005	¦	Д = 0,8, Н = 0,5 	¦	0,5  	¦	0,25	¦

	¦	           	¦	Д = 0,25, Н = 0,2	¦	0,01 	¦	Д = 0,8, Н = 0,5 	¦	0,5  	¦	0,25	¦

	¦	           	¦	Д = 0,3, Н = 0,3 	¦	0,02 	¦	Д = 0,8, Н = 0,75	¦	0,5  	¦	0,38	¦

	¦	           	¦	Д = 0,5, Н = 0,4 	¦	0,08 	¦	Д = 1,0, Н = 0,8 	¦	0,79 	¦	0,63	¦

	¦	           	¦	Д = 0,8, Н = 0,6 	¦	0,3  	¦	Д = 1,5, Н = 0,85	¦	1,76 	¦	1,5 	¦

	¦	 квадратным	¦	0,5 х 0,5 х 0,4  	¦	0,1  	¦	1,4 х 1,4 х 0,65 	¦	1,96 	¦	1,27	¦

	¦	           	¦	0,8 х 0,8 х 0,5  	¦	0,32 	¦	1,7 х 1,7 х 0,75 	¦	2,89 	¦	2,17	¦

	¦	           	¦	1,0 х 1,0 х 0,6  	¦	0,6  	¦	1,9 х 1,9 х 0,85 	¦	3,61 	¦	3,07	¦

	¦	           	¦	1,3 х 1,3 х 0,6  	¦	1,01 	¦	2,2 х 2,2 х 0,85 	¦	4,84 	¦	4,11	¦

	¦	           	¦	1,5 х 1,5 х 0,65 	¦	1,46 	¦	2,4 х 2,4 х 0,9  	¦	5,76 	¦	5,18	¦

	¦	           	¦	1,7 х 1,7 х 0,65 	¦	1,88 	¦	2,6 х 2,6 х 0,9  	¦	6,76 	¦	6,08	¦

	¦	Деревья    	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	лиственные 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	с обнажен- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	ной корне- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	вой систе- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	мой (без   	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	кома) при  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	посадке:   	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	в естест-  	¦	        -        	¦	  -  	¦	Д = 0,7, Н = 0,7 	¦	0,38 	¦	0,27	¦

	¦	венный     	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	грунт      	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	с внесением	¦	        -        	¦	  -  	¦	Д = 1,0, Н = 0,8 	¦	0,79 	¦	0,63	¦

	¦	раститель- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	ной земли  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	Кустарники 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	с обнажен- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	ной корне- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	вой систе- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	мой (без   	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	кома) при  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	посадке:   	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	в ямы в ес-	¦	        -        	¦	  -  	¦	Д = 0,5, Н = 0,5 	¦	0,2  	¦	0,1 	¦

	¦	тественный 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	грунт      	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	в ямы с    	¦	        -        	¦	  -  	¦	Д = 0,7, Н = 0,5 	¦	0,38 	¦	0,19	¦

	¦	внесением  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	раститель- 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	ной земли  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	в траншеи в	¦	        -        	¦	  -  	¦	0,5 х 0,5 х 1,0  	¦	0,5  	¦	0,25	¦

	¦	однорядную 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	живую из-  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	городь и   	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	вьющихся   	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	в траншеи в	¦	        -        	¦	  -  	¦	0,7 х 0,5 х 1,0  	¦	0,7  	¦	0,35	¦

	¦	двухрядную 	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	¦	живую из-  	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	городь     	¦	                 	¦	     	¦	                 	¦	     	¦	    	¦

	L-----------+-----------------+-----+-----------------+-----+-----

	К разделу 02

	1.14. Нормы расхода материалов настоящего раздела рассчитаны на работы по
	созданию полезащитных и защитных насаждений по берегам водоемов, каналов и
	вдоль автомобильных дорог, по облесению и закреплению песков и балок, посадке
	насаждений на террасах и вырубках.

	1.15. Нормами расхода учтены следующие виды работ:

	посадка и посев лесных культур на раскорчеванных и осушенных почвах;

	аэросев хвойных пород на вырубках;

	посадка сеянцев, саженцев, черенков на частично подготовленной почве;

	внесение удобрений;

	устройство террас с посадкой и уходом за культурами;

	закрепление песков посевом песчаного овса, шелюгованием, облесением песков;

	борьба с вредителями и уничтожение малоценных молодняков путем опыливания
	и опрыскивания.

	1.16. Номенклатура и расход материалов (ядохимикаты, посадочный и посевной
	материал и т.д.) принимается по проектным данным.

	1.17. Нормами предусматривается выполнение работ в равнинных условиях.

	1.18. Нормами учитывается однократный уход за лесонасаждениями. Число лет и
	кратность уходов определяются проектом в зависимости от лесорастительных зон и
	породного состава.

	1.19. В основу разработки норм принята следующая классификация почв по
	механическому составу:

	легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности
	почв;

	средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным
	включением в них валунов, щебня и гальки;

	тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	значительным включением в них валунов и гальки.

	К разделу 03

	1.20. Нормы расхода материалов настоящего раздела содержат работы по
	созданию многолетних насаждений, которые включают:

	сады семечковых и косточковых пород, маточники вегетативно размножаемых
	подвоев, стланцевые формы плодовых, шпалерные формировки;

	виноградники укрывные и неукрывные, маточники подвойных лоз;

	ягодники кустовые, землянику;

	эфиромасличные культуры;

	хмельники;

	субтропические культуры, чай;

	шелковицу кустовую и штамбовую.

	1.21. Нормами предусмотрены:

	работы по уходу за насаждениями до перевода их в эксплуатацию;

	предпосадочная подготовка почвы;

	посадка и посев насаждений;

	уход за кроной кустов и деревьев;

	внесение удобрений;

	орошение;

	борьба с вредителями и болезнями;

	устройство шпалер и оград.

	1.22. В основу разработки норм принята следующая классификация почв по
	механическому составу:

	легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности
	почв;

	средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным
	включением в них валунов, щебня и гальки;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со
	значительным включением в них валунов и гальки.

	1.23. Нормы табл. 47-291, с 47-299 по 47-306, 47-314, с 47-316 по 47-323 на
	работы по внесению удобрений, опыливанию и опрыскиванию разработаны для
	средних почв и применяются без корректирования их на категории.

	2. Правила исчисления объемов работ

	К разделу 01

	2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными
	насаждениями определяется по проектным данным.

	2.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую
	приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей,
	бордюров, цветников и одерновки.

	2.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади
	посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в табл. 2.

	2.4. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и
	объема посадочных ям и траншей против площади и объемов, предусмотренных в табл.
	2, дополнительный расход материалов исчисляется по нормам табл. 47-8, 47-10, 47-12,
	47-14, 47-16, 47-18, 47-20, 47-22.

	К разделу 02

	2.5. При исчислении площадей обработки почвы, посева и посадки учитывается
	обрабатываемая и занимаемая посадками и посевами площадь с закрайками.

	2.6. Длина гонов в нормах принята усредненная, и вносить в них корректировки
	не допускается.

	2.7. Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых
	пород с оголенной корневой системой (без кома) в естественный грунт приведены в
	табл. 3.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	N 	Характеристика саженцев               	Размеры
	пп.	ямы, м 
	1 	Умеренно растущие древесные и кустарниковые поро-	0,3 х 0,3
	ды в возрасте 2 - 3 лет                         
	2 	Быстрорастущие древесные породы в возрасте      	0,6 х 0,6
	2 - 3 лет и умеренно растущие древесно-кустарни-
	ковые породы в возрасте 4 - 5 лет               
	3 	Быстрорастущие древесные породы в возрасте      	0,8 х 0,6
	3 - 4 лет и умеренно растущие древесные породы в
	возрасте 6 - 8 лет                              
	4 	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5 -  	1,0 х 0,6
	8 лет и умеренно растущие в возрасте 8 - 10 лет 

	К разделу 03

	2.8. Нормы расхода материалов учитывают однократное выполнение работ в
	течение одного года вегетации. Кратность их выполнения в соответствии с принятой
	агротехникой следует определять по проекту.

	2.9. При исчислении площадей обработки почвы, внесения удобрений и других
	механизированных работ учитывается общая площадь насаждений с межклеточными
	дорогами и разворотными полосами.

	Раздел 01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

	01.02. Подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли

	Таблица 47-4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым
	комом земли механизированным способом

	Состав работ: 01. Приготовление и укладка смеси из растительной земли и
	перегноя.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест для де- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ревьев и кустар- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ников с круглым  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	комом земли меха-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	низированным спо-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	собом, размером: 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,2 х 0,15 и     	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,25 х 0,2 м с   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлением рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	до:              	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-4.1 	¦	       25%       	¦	10 ям 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,46	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,15	¦

	¦	47-4.2 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,91	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,3 	¦

	¦	47-4.3 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,36	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,46	¦

	¦	47-4.4 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,82	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,61	¦

	¦	       	¦	0,3 х 0,3 м с до-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлением расти- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тельной земли до:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-4.5 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,68	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,22	¦

	¦	47-4.6 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,35	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,45	¦

	¦	47-4.7 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,02	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,68	¦

	¦	47-4.8 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,7 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,9 	¦

	¦	       	¦	0,5 х 0,4 м с до-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлением расти- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тельной земли до:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-4.9 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,81	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,27	¦

	¦	47-4.10	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,61	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,54	¦

	¦	47-4.11	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,42	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,81	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-4.12	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,23	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,08	¦

	¦	       	¦	0,8 х 0,6 м с до-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлением расти- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тельной земли до:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-4.13	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,25	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,75	¦

	¦	47-4.14	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,5 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,5 	¦

	¦	47-4.15	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,75	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,25	¦

	¦	47-4.16	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 9  	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	 3  	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-5

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с
	квадратным комом земли механизированным способом

	Состав работ: 01. Приготовление и укладка смеси из растительной земли и
	перегноя.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест для де- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ревьев и кустар- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ников с квадрат- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ным комом земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	механизированным 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	способом, разме- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ром:             	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,5 х 0,5 х 0,4 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-5.1 	¦	       25%       	¦	10 ям 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,2 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,73	¦

	¦	47-5.2 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,39	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,46	¦

	¦	47-5.3 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,58	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,2 	¦

	¦	47-5.4 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	8,7 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,93	¦

	¦	       	¦	0,8 х 0,8 х 0,5 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-5.5 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,47	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,16	¦

	¦	47-5.6 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,94	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,31	¦

	¦	47-5.7 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	10,4	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	3,47	¦

	¦	47-5.8 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	13,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	4,63	¦

	¦	       	¦	1,0 х 1,0 х 0,6 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-5.9 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,63	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,54	¦

	¦	47-5.10	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	9,26	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	3,09	¦

	¦	47-5.11	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	13,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	4,63	¦

	¦	47-5.12	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	18,5	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	6,18	¦

	¦	       	¦	1,3 х 1,3 х 0,6 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-5.13	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	5,81	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,94	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-5.14	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	11,6	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	3,88	¦

	¦	47-5.15	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	17,4	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	5,81	¦

	¦	47-5.16	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	23,2	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	7,75	¦

	¦	       	¦	1,5 х 1,5 х      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м с добав-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лением раститель-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ной земли до:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-5.17	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,98	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,33	¦

	¦	47-5.18	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 14 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	4,65	¦

	¦	47-5.19	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	20,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	6,98	¦

	¦	47-5.20	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	27,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	9,3 	¦

	¦	       	¦	1,7 х 1,7 х      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м с добав-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лением раститель-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ной земли до:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-5.21	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	7,88	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,63	¦

	¦	47-5.22	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	15,8	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	5,25	¦

	¦	47-5.23	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	23,6	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	7,88	¦

	¦	47-5.24	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	31,5	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	10,5	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-6

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым
	комом земли вручную

	Состав работ: 01. Приготовление и укладка смеси из растительной земли и
	перегноя.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест для де- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ревьев и кустар- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ников с круглым  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	комом земли вруч-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ную, размером:   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	0,2 х 0,15 и     	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,25 х 0,2 м с   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлением рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	до:              	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-6.1 	¦	       25%       	¦	10 ям 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,46	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,15	¦

	¦	47-6.2 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,91	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,3 	¦

	¦	47-6.3 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,36	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,46	¦

	¦	47-6.4 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,82	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,61	¦

	¦	       	¦	0,3 х 0,3 м с до-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлением расти- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тельной земли до:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-6.5 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,14	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,38	¦

	¦	47-6.6 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,29	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,76	¦

	¦	47-6.7 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,43	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,14	¦

	¦	47-6.8 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,58	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,52	¦

	¦	       	¦	0,5 х 0,4 м с до-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлением расти- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тельной земли до:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-6.9 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,81	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,27	¦

	¦	47-6.10	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,61	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,54	¦

	¦	47-6.11	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,42	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,81	¦

	¦	47-6.12	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,23	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,08	¦

	¦	       	¦	0,8 х 0,6 м с до-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлением расти- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тельной земли до:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-6.13	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,25	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,75	¦

	¦	47-6.14	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,5 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,5 	¦

	¦	47-6.15	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,75	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,25	¦

	¦	47-6.16	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 9  	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	 3  	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-7

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с
	квадратным комом земли вручную

	Состав работ: 01. Приготовление и укладка смеси из растительной земли и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	перегноя.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест для де- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ревьев и кустар- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ников с квадрат- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ным комом земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	вручную, разме-  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ром:             	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,5 х 0,5 х 0,4 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-7.1 	¦	       25%       	¦	10 ям 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,2 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,73	¦

	¦	47-7.2 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,39	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,46	¦

	¦	47-7.3 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,58	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,2 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-7.4 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	8,77	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,93	¦

	¦	       	¦	0,8 х 0,8 х 0,5 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-7.5 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,47	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,16	¦

	¦	47-7.6 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,94	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,31	¦

	¦	47-7.7 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	10,4	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	3,47	¦

	¦	47-7.8 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	13,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	4,63	¦

	¦	       	¦	1,0 х 1,0 х 0,6 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-7.9 	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,63	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,54	¦

	¦	47-7.10	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	9,26	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	3,09	¦

	¦	47-7.11	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	13,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	4,63	¦

	¦	47-7.12	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	18,5	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	6,18	¦

	¦	       	¦	1,3 х 1,3 х 0,6 м	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-7.13	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	5,81	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,94	¦

	¦	47-7.14	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	11,6	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	3,88	¦

	¦	47-7.15	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	17,4	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	5,82	¦

	¦	47-7.16	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	23,2	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	7,75	¦

	¦	       	¦	1,5 х 1,5 х      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м с добав-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лением раститель-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ной земли до:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-7.17	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,98	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,33	¦

	¦	47-7.18	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 14 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	4,65	¦

	¦	47-7.19	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	20,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	6,98	¦

	¦	47-7.20	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	27,9	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	9,3 	¦

	¦	       	¦	1,7 х 1,7 х      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м с добав-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лением раститель-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ной земли до:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-7.21	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	7,88	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	2,63	¦

	¦	47-7.22	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	15,8	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	5,25	¦

	¦	47-7.23	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	23,6	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	7,88	¦

	¦	47-7.24	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	31,5	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	10,5	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-8

	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом
	земли

	Состав работ: 01. Приготовление и укладка смеси из растительной земли и
	перегноя.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка не-   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	стандартных поса-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	дочных мест для  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	деревьев и кус-  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тарников с комом 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	земли:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-8.1 	¦	       25%       	¦	10 м3 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,21	¦

	¦	       	¦	                 	¦	  ям  	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,4 	¦

	¦	47-8.2 	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,42	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,8 	¦

	¦	47-8.3 	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,93	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,31	¦

	¦	47-8.4 	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	5,44	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,81	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.03. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

	Таблица 47-9

	Посадка деревьев и кустарников с комом земли

	Состав работ: 01. Установка деревьев в ямы. 02. Установка кольев и подвязка
	деревьев к кольям. 03. Полив.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Посадка деревьев 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	и кустарников с  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	комом земли в ямы	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	размером:        	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-9.1 	¦	0,2 х 0,15,      	¦	10 де-	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	0,25 х 0,2 и     	¦	ревьев	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,3 х 0,3 м      	¦	или   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	1,07	¦

	¦	       	¦	                 	¦	кус-  	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	тарни-	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ков   	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-9.2 	¦	0,5 х 0,4 м      	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	2,2 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 20 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	0,48	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,5 	¦

	¦	47-9.3 	¦	0,8 х 0,6 м      	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	2,6 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 20 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	0,75	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,75	¦

	¦	47-9.4 	¦	0,5 х 0,5 х 0,4 м	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	2,2 	¦

	¦	47-9.5 	¦	0,8 х 0,8 х 0,5 м	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	3,7 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 40 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	1,41	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	3,4 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-9.6 	¦	1,0 х 1,0 х 0,6 м	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	5,2 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 40 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	1,41	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	3,5 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-9.7 	¦	1,3 х 1,3 х 0,6 м	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 7  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 40 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	2,1 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,13	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	5,5 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-9.8 	¦	1,5 х 1,5 х      	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м         	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	8,8 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 40 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	2,1 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,13	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	5,7 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-9.9 	¦	1,7 х 1,7 х      	¦	  "   	¦	Деревья или кустарни-	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м         	¦	      	¦	ки с комом           	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	10,3	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 40 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	2,82	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,2 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 6  	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-10

	При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения
	объема земли

	Состав работ: 01. Полив дополнительным объемом воды.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-10.1	¦	При посадке де-  	¦	1 м3  	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	0,2 	¦

	¦	       	¦	ревьев и кустар- 	¦	изме- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ников добавлять  	¦	нения 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	на каждый 1 м3   	¦	объема	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	изменения объема 	¦	ям    	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	земли            	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.04. Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-11

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

	Состав работ: 01. Приготовление и укладка смеси из растительной земли и
	перегноя.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест для де- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ревьев-саженцев с	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	оголенной корне- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	вой системой, с  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлением рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	до:              	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-11.1	¦	       25%       	¦	10 ям 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,18	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,39	¦

	¦	47-11.2	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,36	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	0,79	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-11.3	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,54	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,18	¦

	¦	47-11.4	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	4,73	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	1,58	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-12

	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка не-   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	стандартных поса-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дочных мест для  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	деревьев-саженцев	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с добавлением    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	растительной зем-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ли до:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-12.1	¦	       25%       	¦	10 м3 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,98	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	  ям  	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-12.2	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,95	¦

	¦	47-12.3	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,4 	¦

	¦	47-12.4	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	8,9 	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.05. Посадка деревьев-саженцев

	Таблица 47-13

	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

	Состав работ: 01. Установка деревьев в ямы. 02. Установка кольев и подвязка
	деревьев к кольям.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-13.1	¦	Посадка деревьев-	¦	10 де-	¦	Деревья-саженцы      	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	саженцев с ого-  	¦	ревьев	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 1  	¦

	¦	       	¦	ленной корневой  	¦	      	¦	Колья                	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	системой в ямы   	¦	      	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	0,28	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	размером         	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,09	¦

	¦	       	¦	0,7 х 0,7 и      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	1,0 х 0,8 м      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-14

	При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема
	земли

	Состав работ: 01. Полив дополнительным объемом воды.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-14.1	¦	При посадке де-  	¦	 1 м3 	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	0,17	¦

	¦	       	¦	ревьев-саженцев  	¦	 изм. 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлять на каж-	¦	объема	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дый 1 м3 измене- 	¦	  ям  	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ния объема земли 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.06. Подготовка посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-15

	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в
	группы

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест для по- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	садки кустарни-  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ков-саженцев в   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	группы с добавле-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	нием растительной	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	земли до:        	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-15.1	¦	       25%       	¦	10 ям 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,48	¦

	¦	47-15.2	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,95	¦

	¦	47-15.3	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,43	¦

	¦	47-15.4	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,9 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-16

	Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев
	в группы

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка не-   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	стандартных поса-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дочных мест для  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	посадки кустарни-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ков-саженцев в   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	группы с добавле-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	нием растительной	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	земли до:        	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-16.1	¦	       25%       	¦	10 м3 	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 2  	¦

	¦	       	¦	                 	¦	  ям  	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-16.2	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-16.3	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,5 	¦

	¦	47-16.4	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 9  	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.07. Посадка кустарников-саженцев в группы

	Таблица 47-17

	Посадка кустарников-саженцев в группы

	Состав работ: 01. Установка кустарников в ямы с засыпкой землей. 02. Полив.

	--------T-------------------------T------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы          	¦	                              	¦

	¦	ный код	+-----------------T-------+--------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме-  	¦	     наименование   	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель 	¦	                    	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+-------+--------------------+----+----+

	¦	47-17.1	¦	Посадка кустарни-	¦	10 кус-	¦	Кустарники-саженцы  	¦	 шт.	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	ков-саженцев в   	¦	тарни- 	¦	Вода                	¦	 м3 	¦	0,36	¦

	¦	       	¦	группы, в ямы    	¦	ков-са-	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	размером         	¦	женцев 	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,5 х 0,5 и      	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	0,7 х 0,5 м      	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+-------+--------------------+----+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-18

	При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

	Состав работ: 01. Полив дополнительным объемом воды.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-18.1	¦	При посадке кус- 	¦	1 м3  	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	0,17	¦

	¦	       	¦	тарников добав-  	¦	изме- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лять на каждый   	¦	нения 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	1 м3 изменения   	¦	объема	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	объема земли     	¦	ям    	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.08. Подготовка посадочных мест для живой изгороди

	Таблица 47-19

	Подготовка стандартных посадочных мест

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка стан- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных посадоч- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ных мест:        	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	для однорядной   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	живой изгороди с 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлением рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	до:              	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-19.1	¦	       25%       	¦	10 м  	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,63	¦

	¦	       	¦	                 	¦	тран- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	шей   	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-19.2	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,25	¦

	¦	47-19.3	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,88	¦

	¦	47-19.4	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,5 	¦

	¦	       	¦	для двухрядной   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	живой изгороди с 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлением рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	до:              	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-19.5	¦	       25%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	0,88	¦

	¦	47-19.6	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	1,75	¦

	¦	47-19.7	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	2,63	¦

	¦	47-19.8	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	3,5 	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-20

	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка не-   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	стандартных поса-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дочных мест для  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	живой изгороди с 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлением рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	до:              	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-20.1	¦	       25%       	¦	10 м  	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 2  	¦

	¦	       	¦	                 	¦	тран- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	шей   	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-20.2	¦	       50%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 4  	¦

	¦	47-20.3	¦	       75%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	6,5 	¦

	¦	47-20.4	¦	      100%       	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 9  	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.09. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

	Таблица 47-21

	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

	Состав работ: 01. Установка кустарников с засыпкой землей. 02. Полив.

	--------T-------------------------T------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы          	¦	                              	¦

	¦	ный код	+-----------------T-------+--------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме-  	¦	     наименование   	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель 	¦	                    	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+-------+--------------------+----+----+

	¦	       	¦	Посадка кустарни-	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ков-саженцев в   	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	живую изгородь:  	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-21.1	¦	однорядную и вью-	¦	10 м   	¦	Кустарники-саженцы  	¦	 шт.	¦	 30 	¦

	¦	       	¦	щихся растений   	¦	живой  	¦	Вода                	¦	 м3 	¦	0,63	¦

	¦	       	¦	                 	¦	изгоро-	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ди     	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-21.2	¦	двухрядную       	¦	   "   	¦	Кустарники-саженцы  	¦	 шт.	¦	 50 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	       	¦	Вода                	¦	 м3 	¦	1,05	¦

	L-------+-----------------+-------+--------------------+----+-----

	Таблица 47-22

	При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

	Состав работ: 01. Полив дополнительным объемом воды.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-22.1	¦	При посадке кус- 	¦	1 м3  	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	0,17	¦

	¦	       	¦	тарников добав-  	¦	изме- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лять на каждый   	¦	нения 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	1 м3 изменения   	¦	объема	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	объема земли     	¦	тран- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	шей   	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.10. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

	Таблица 47-23

	Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

	Состав работ: 01. Смешивание удобрений с грунтом.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+-------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+----------------+------+-------------------+----+-------+

	¦	       	¦	Внесение удобре-	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	ний при посадке 	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	деревьев и кус- 	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	тарников:       	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	органических:   	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-23.1	¦	для стандартных 	¦	10 м3 	¦	Удобрения органи-  	¦	 м3 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	саженцев        	¦	  ям  	¦	ческие             	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-23.2	¦	с комом в ес-   	¦	  "   	¦	Удобрения органи-  	¦	 м3 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	тественный грунт	¦	      	¦	ческие             	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	для деревьев или	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	кустарников     	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	минеральных:    	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-23.3	¦	для стандартных 	¦	  "   	¦	Удобрения минераль-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	саженцев        	¦	      	¦	ные                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-23.4	¦	с комом в ес-   	¦	  "   	¦	Удобрения минераль-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	тественный грунт	¦	      	¦	ные                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	для деревьев или	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	кустарников     	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	L-------+----------------+------+-------------------+----+--------

	01.11. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

	Таблица 47-24

	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

	Состав работ: 01. Раскрой досок для щитов. 02. Изготовление и установка щитов.
	03. Засыпка щебня в ямы.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-24.1	¦	Устройство изоля-	¦	10 ям 	¦	Доски обрезные дл.   	¦	 м3 	¦	8,88	¦

	¦	       	¦	ции при посадке  	¦	      	¦	5 м, 150 х 44 мм,    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	деревьев и кус-  	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	тарников         	¦	      	¦	Щебень М200, фр. 40 -	¦	 м3 	¦	64,5	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	70 мм, ГОСТ 8267-93  	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	Гвозди строительные  	¦	 кг 	¦	9,6 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	4 х 100 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 4028-63         	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.12. Устройство газонов

	Таблица 47-25

	Устройство газонов

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли. 02. Посев семян. 03. Полив.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Подготовка почвы 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	для устройства   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	партерного и     	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	обыкновенного га-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	зонов:           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-25.1	¦	с внесением рас- 	¦	100 м2	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 15 	¦

	¦	       	¦	тительной земли  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	слоем 15 см      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-25.2	¦	на каждые 5 см   	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 5  	¦

	¦	       	¦	изменения        	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	толщины слоя до- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	бавлять или иск- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	лючать           	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-25.3	¦	Посев газонов    	¦	  "   	¦	Семена газонных трав 	¦	 кг 	¦	 2  	¦

	¦	       	¦	партерных, маври-	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 10 	¦

	¦	       	¦	танских и обыкно-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	венных вручную   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-26

	Посев луговых газонов тракторной сеялкой

	Состав работ: 01. Посев семян.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-26.1	¦	Посев луговых га-	¦	 1 га 	¦	Семена газонных трав 	¦	 кг 	¦	200 	¦

	¦	       	¦	зонов тракторной 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	сеялкой          	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	01.13. Устройство цветников

	Таблица 47-28

	Подготовка почвы под цветники

	Состав работ: 01. Укладка растительной земли.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+-----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------+-----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-28.1	¦	Подготовка почвы 	¦	100 м2	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 20 	¦

	¦	       	¦	под цветники с   	¦	цвет- 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	толщиной слоя на-	¦	ников 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	сыпки 20 см      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-28.2	¦	На каждые 5 см   	¦	  "   	¦	Земля растительная   	¦	 м3 	¦	 5  	¦

	¦	       	¦	толщины слоя поч-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	вы под цветники  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	добавлять или    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	исключать        	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L-------+-----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-29

	Посадка многолетних цветников

	Состав работ: 01. Посадка цветов. 02. Установка колышков из досок. 03. Полив.
	04. Мульчирование перегноем.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+-------+----------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	47-29.1	¦	Посадка много-  	¦	100 м2	¦	Цветы                	¦	 шт.	¦	1680 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	летних цветников	¦	цвет- 	¦	Доски обрезные дл.   	¦	 м3 	¦	0,008	¦

	¦	       	¦	при густоте по- 	¦	ников 	¦	5 м, 150 х 44 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	садки           	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	1,6 тыс. шт.    	¦	      	¦	Перегной             	¦	 м3 	¦	  2  	¦

	¦	       	¦	цветов          	¦	      	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 30  	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	 0,5 	¦

	¦	47-29.2	¦	На каждые       	¦	  "   	¦	Цветы                	¦	 шт.	¦	1050 	¦

	¦	       	¦	1000 шт. высажи-	¦	      	¦	Доски обрезные дл.   	¦	 м3 	¦	0,005	¦

	¦	       	¦	ваемых цветов   	¦	      	¦	5 м, 150 х 44 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	добавлять или   	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	исключать       	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	 0,3 	¦

	L-------+----------------+------+---------------------+----+------

	01.14. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

	Таблица 47-30

	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

	Состав работ: 01. Укладка дерна и прибивка его деревянными спицами. 02.
	Полив.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+-------+----------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	47-30.1	¦	Одерновка цвет- 	¦	100 м 	¦	Дерн                 	¦	 м2 	¦	 20  	¦

	¦	       	¦	ников, дорожек и	¦	одер- 	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	  4  	¦

	¦	       	¦	площадок в ленту	¦	новки 	¦	Дрова для спиц       	¦	 м3 	¦	0,089	¦

	L-------+----------------+------+---------------------+----+------

	01.15. Устройство альпинариев и рокариев

	Таблица 47-31

	Устройство альпинариев и рокариев

	Состав работ: 01. Насыпка растительной земли. 02. Укладка декоративных камней.
	03. Внесение минеральных удобрений. 04. Посадка многолетних цветов. 05. Посев
	газонов. 06. Полив. 07. Подкормка перегноем.

	--------T----------------------T---------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	Строительно-монтажные 	¦	          Материалы              	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы       	¦	                                 	¦

	¦	ный код	+---------------T------+--------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование 	¦	изме- 	¦	     наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	               	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+---------------+------+--------------------+----+-------+

	¦	47-31.1	¦	Устройство аль-	¦	100 м2	¦	Цветы               	¦	 шт.	¦	  672  	¦

	¦	       	¦	пинариев и ро- 	¦	альпи-	¦	Семена газонных трав	¦	 кг 	¦	  0,6  	¦

	¦	       	¦	кариев         	¦	нариев	¦	Удобрения минераль- 	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	               	¦	или   	¦	ные                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	               	¦	рока- 	¦	Камень декоративный 	¦	 м3 	¦	   3   	¦

	¦	       	¦	               	¦	риев  	¦	Земля растительная  	¦	 м3 	¦	   7   	¦

	¦	       	¦	               	¦	      	¦	Перегной            	¦	 м3 	¦	  1,6  	¦

	¦	       	¦	               	¦	      	¦	Вода                	¦	 м3 	¦	  1,5  	¦

	L-------+---------------+------+--------------------+----+--------

	01.16. Заготовка деревьев и кустарников

	Таблица 47-32

	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

	Состав работ: 01. Обшивка кома земли досками или упаковка в мягкую тару.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+----------------T-------+--------------------T----T-----+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме-  	¦	     наименование   	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель 	¦	                    	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+-------+----------------+-------+--------------------+----+-----+

	¦	       	¦	Заготовка де-   	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	ревьев и кустар-	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	ников с комом   	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	земли размером: 	¦	       	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-32.1	¦	0,2 х 0,15,     	¦	10 де- 	¦	Мешковина           	¦	 м2 	¦	 6,4 	¦

	¦	       	¦	0,25 х 0,2,     	¦	ревьев 	¦	Веревка техническая 	¦	 кг 	¦	 7,5 	¦

	¦	       	¦	0,3 х 0,3 м     	¦	или    	¦	из пенькового волок-	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	кустар-	¦	на, ГОСТ 1868-88    	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	ников  	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.2	¦	0,5 х 0,4 м     	¦	   "   	¦	Мешковина           	¦	 м2 	¦	12,2 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Веревка техническая 	¦	 кг 	¦	 9,5 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	из пенькового волок-	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	на, ГОСТ 1868-88    	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.3	¦	0,8 х 0,6 м     	¦	   "   	¦	Мешковина           	¦	 м2 	¦	22,6 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Веревка техническая 	¦	 кг 	¦	13,5 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	из пенькового волок-	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	на, ГОСТ 1868-88    	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.4	¦	0,5 х 0,5 х     	¦	   "   	¦	Доски обрезные дл.  	¦	 м3 	¦	0,17 	¦

	¦	       	¦	х 0,4 м         	¦	       	¦	5 м, 150 х 44 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Гвозди строительные 	¦	 кг 	¦	 1,4 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	4 х 100 мм,         	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 4028-63        	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.5	¦	0,8 х 0,8 х     	¦	   "   	¦	Бревна строительные 	¦	 м3 	¦	 0,6 	¦

	¦	       	¦	х 0,5 м         	¦	       	¦	лиственных пород,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	дл. 5 м, диам.      	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	20 см, IV с.,       	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 9462-88        	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Доски обрезные дл.  	¦	 м3 	¦	 1,1 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	5 м, 150 х 44 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Гвозди строительные 	¦	 кг 	¦	14,28	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	4 х 100 мм,         	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 4028-63        	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.6	¦	1,0 х 1,0 х     	¦	   "   	¦	Бревна строительные 	¦	 м3 	¦	 0,6 	¦

	¦	       	¦	х 0,6 м         	¦	       	¦	лиственных пород,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	дл. 5 м, диам.      	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	20 см, IV с.,       	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 9462-88        	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Доски обрезные дл.  	¦	 м3 	¦	 1,5 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	5 м, 150 х 44 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Гвозди строительные 	¦	 кг 	¦	15,08	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	4 х 100 мм,         	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 4028-63        	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.7	¦	1,3 х 1,3 х     	¦	   "   	¦	Бревна строительные 	¦	 м3 	¦	 0,6 	¦

	¦	       	¦	х 0,6 м         	¦	       	¦	лиственных пород,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	дл. 5 м, диам.      	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	20 см, IV с.,       	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 9462-88        	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Доски обрезные дл.  	¦	 м3 	¦	  2  	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	5 м, 150 х 44 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Гвозди строительные 	¦	 кг 	¦	15,86	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	4 х 100 мм,         	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 4028-63        	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.8	¦	1,5 х 1,5 х     	¦	   "   	¦	Бревна строительные 	¦	 м3 	¦	 0,6 	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м        	¦	       	¦	лиственных пород,   	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	дл. 5 м, диам.      	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	20 см, IV с.,       	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 9462-88        	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Доски обрезные дл.  	¦	 м3 	¦	 2,5 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	5 м, 150 х 44 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Гвозди строительные 	¦	 кг 	¦	19,04	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	4 х 100 мм,         	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 4028-63        	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-32.9	¦	1,7 х 1,7 х     	¦	   "   	¦	Бревна строительные 	¦	 м3 	¦	 0,6 	¦

	¦	       	¦	х 0,65 м        	¦	       	¦	лиственных пород,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	дл. 5 м, диам.      	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	20 см, IV с.,       	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 9462-88        	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Доски обрезные дл.  	¦	 м3 	¦	 2,7 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	5 м, 150 х 44 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Гвозди строительные 	¦	 кг 	¦	20,6 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	4 х 100 мм,         	¦	    	¦	     	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	ГОСТ 4028-63        	¦	    	¦	     	¦

	L-------+----------------+-------+--------------------+----+------

	Таблица 47-33

	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

	Состав работ: 01. Упаковка саженцев в тюки.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------T------------------------T-------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы            	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы         	¦	                               	¦

	¦	ный код	+----------------T-------+---------------------T----T----+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме-  	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель 	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+----------------+-------+---------------------+----+----+

	¦	       	¦	Заготовка стан- 	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	дартных саженцев	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	с оголенной кор-	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	невой системой: 	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-33.1	¦	деревьев        	¦	100 де-	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	 8  	¦

	¦	       	¦	                	¦	ревьев 	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,4 	¦

	¦	       	¦	                	¦	или    	¦	Солома               	¦	 кг 	¦	 28 	¦

	¦	       	¦	                	¦	кустар-	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                	¦	ников  	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-33.2	¦	кустарников     	¦	   "   	¦	Мешковина            	¦	 м2 	¦	 4  	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,2 	¦

	¦	       	¦	                	¦	       	¦	Солома               	¦	 кг 	¦	 14 	¦

	L-------+----------------+-------+---------------------+----+-----

	01.17. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

	Таблица 47-35

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Заготовка дерна вручную

	Состав работ: 01. Засев поверхности семенами.

	--------T----------------------T---------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	Строительно-монтажные 	¦	          Материалы              	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы       	¦	                                 	¦

	¦	ный код	+---------------T------+--------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование 	¦	изме- 	¦	     наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	               	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+---------------+------+--------------------+----+-------+

	¦	47-35.1	¦	Заготовка дерна	¦	10 м2 	¦	Семена газонных трав	¦	 кг 	¦	  0,2  	¦

	¦	       	¦	вручную        	¦	дерна 	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	L-------+---------------+------+--------------------+----+--------

	01.18. Уход за зелеными насаждениями. Комплексные нормы

	Таблица 47-36

	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

	Состав работ: 01. Полив. 02. Исправление растяжек и смена подвязок.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	код     	+----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	        	¦	Уход за деревья-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	ми или кустарни-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	ками с комом    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	земли размером: 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.1 	¦	0,2 х 0,15 и    	¦	10 де-	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	0,42	¦

	¦	        	¦	0,25 х 0,2 м    	¦	ревьев	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	или   	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	кус-  	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	тарни-	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	ков   	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.2 	¦	0,3 х 0,3 м     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	1,2 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,05	¦

	¦	47-36.3 	¦	0,5 х 0,4 м     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	1,6 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,03	¦

	¦	47-36.4 	¦	0,8 х 0,6 м     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 5  	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,04	¦

	¦	47-36.5 	¦	0,5 х 0,5 х     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	1,6 	¦

	¦	        	¦	х 0,4 м         	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,03	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,17	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.6 	¦	0,8 х 0,8 х     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 5  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	х 0,5 м         	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,02	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.7 	¦	1,0 х 1,0 х     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 10 	¦

	¦	        	¦	х 0,6 м         	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,02	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.8 	¦	1,3 х 1,3 х     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 15 	¦

	¦	        	¦	х 0,6 м         	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,02	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.9 	¦	1,5 х 1,5 х     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 20 	¦

	¦	        	¦	х 0,65 м        	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,02	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-36.10	¦	1,7 х 1,7 х     	¦	  "   	¦	Вода                 	¦	 м3 	¦	 30 	¦

	¦	        	¦	х 0,65 м        	¦	      	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	0,02	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	диам. 4 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	L--------+----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-37

	Уход за саженцами с оголенной корневой системой

	Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка органическими удобрениями.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+----------------------T----T----+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                      	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+----------------+------+----------------------+----+----+

	¦	       	¦	Уход за саженца-	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ми с оголенной  	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	корневой систе- 	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	мой:            	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-37.1	¦	деревьев        	¦	10 са-	¦	Удобрения органические	¦	 м3 	¦	0,06	¦

	¦	       	¦	                	¦	женцев	¦	Вода                  	¦	 м3 	¦	1,2 	¦

	¦	       	¦	                	¦	де-   	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                	¦	ревьев	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-37.2	¦	кустарников в   	¦	10 са-	¦	Удобрения органические	¦	 м3 	¦	0,03	¦

	¦	       	¦	групповых посад-	¦	женцев	¦	Вода                  	¦	 м3 	¦	0,4 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	ках             	¦	кус-  	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                	¦	тарни-	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	                	¦	ков   	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	L-------+----------------+------+----------------------+----+-----

	Таблица 47-38

	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди

	Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка органическими удобрениями.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+----------------------T----T----+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	     наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                      	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+-------+----------------+------+----------------------+----+----+

	¦	       	¦	Уход за саженца-	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	ми с оголенной  	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	корневой систе- 	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	мой в живой из- 	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	       	¦	городи:         	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-38.1	¦	однорядной с    	¦	10 м  	¦	Удобрения органические	¦	 м3 	¦	0,04	¦

	¦	       	¦	вьющимися расте-	¦	живой 	¦	Вода                  	¦	 м3 	¦	0,84	¦

	¦	       	¦	ниями           	¦	из-   	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                	¦	городи	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-38.2	¦	двухрядной      	¦	  "   	¦	Удобрения органические	¦	 м3 	¦	0,05	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	Вода                  	¦	 м3 	¦	1,2 	¦

	L-------+----------------+------+----------------------+----+-----

	Таблица 47-39

	Уход за цветниками и газонами

	Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка минеральными удобрениями.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+-------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+----------------+------+-------------------+----+-------+

	¦	47-39.1	¦	Уход за цветни- 	¦	100 м2	¦	Удобрения минераль-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	ками из много-  	¦	цвет- 	¦	ные                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	летников        	¦	ников 	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	 22,5  	¦

	¦	       	¦	Уход за газона- 	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	ми:             	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-39.2	¦	партерными      	¦	100 м2	¦	Удобрения минераль-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	газо- 	¦	ные                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	                	¦	нов   	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	  30   	¦

	¦	47-39.3	¦	обыкновенными   	¦	  "   	¦	Удобрения минераль-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	ные                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	  10   	¦

	L-------+----------------+------+-------------------+----+--------

	Таблица 47-41

	Уход за растениями в альпинариях и рокариях

	Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка минеральными удобрениями.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+-------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+----------------+------+-------------------+----+-------+

	¦	47-41.1	¦	Уход за расте-  	¦	100 м2	¦	Удобрения минераль-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	ниями в альпина-	¦	альпи-	¦	ные                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	риях и рокариях 	¦	нариев	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	  12   	¦

	¦	       	¦	                	¦	или   	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                	¦	рока- 	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                	¦	риев  	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	L-------+----------------+------+-------------------+----+--------

	Таблица 47-42

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

	Состав работ: 01. Связывание кустарников. 02. Прикалывание крючками. 03.
	Утепление укрывочным материалом.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+-------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+----------------+------+-------------------+----+-------+

	¦	47-42.1	¦	Укрытие на зиму 	¦	10    	¦	Веревка техническая	¦	 кг 	¦	 0,56  	¦

	¦	       	¦	теплолюбивых    	¦	кус-  	¦	из пенькового во-  	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	кустарников и   	¦	тарни-	¦	локна, ГОСТ 1868-88	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	роз             	¦	ков   	¦	Проволока стальная 	¦	 кг 	¦	 0,56  	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая  	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	оцинкованная диам. 	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74 	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	Материал укрывочный	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	проекту	¦

	L-------+----------------+------+-------------------+----+--------

	Таблица 47-43

	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Утепление укрывочным материалом.

	--------T-----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы             	¦

	¦	ональ- 	¦	       процессы        	¦	                                	¦

	¦	ный код	+----------------T------+-------------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+----------------+------+-------------------+----+-------+

	¦	47-43.1	¦	Укрытие на зиму 	¦	100 м2	¦	Перегной           	¦	 м3 	¦	  20   	¦

	¦	       	¦	теплолюбивых    	¦	цвет- 	¦	Материал укрывочный	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	кустарников и   	¦	ников 	¦	                   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	роз             	¦	      	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	L-------+----------------+------+-------------------+----+--------

	01.19. Уход за зелеными насаждениями. Операционные нормы

	Таблица 47-46

	Опрыскивание ядохимикатами

	Состав работ: 01. Приготовление раствора и опрыскивание.

	--------T-------------------------T------------------------------¬

	¦	Функци-	¦	 Строительно-монтажные   	¦	          Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ональ- 	¦	       процессы          	¦	                              	¦

	¦	ный код	+----------------T--------+-----------------T----T-------+

	¦	       	¦	  наименование  	¦	изме-   	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                	¦	ритель  	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+----------------+--------+-----------------+----+-------+

	¦	       	¦	Опрыскивание    	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	ядохимикатами:  	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	деревьев при вы-	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	соте:           	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-46.1	¦	до 3 м          	¦	100 де- 	¦	Ядохимикаты      	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	ревьев  	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-46.2	¦	до 5 м          	¦	   "    	¦	Ядохимикаты      	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	       	¦	кустарников при 	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	высоте:         	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-46.3	¦	до 1 м          	¦	100 кус-	¦	Ядохимикаты      	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	тарников	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-46.4	¦	до 2 м          	¦	   "    	¦	Ядохимикаты      	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-46.5	¦	более 2 м       	¦	   "    	¦	Ядохимикаты      	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	                	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	L-------+----------------+--------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-47

	Опыливание деревьев и кустарников

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Опыливание.

	--------T--------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функци-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы           	¦

	¦	ональ- 	¦	        процессы          	¦	                             	¦

	¦	ный код	+------------------T-------+----------------T----T-------+

	¦	       	¦	   наименование   	¦	изме-  	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                  	¦	ритель 	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+------------------+-------+----------------+----+-------+

	¦	47-47.1	¦	Опыливание деревь-	¦	 1 га  	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	       	¦	ев и кустарников  	¦	посадок	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L-------+------------------+-------+----------------+----+--------

	Таблица 47-48

	Полив зеленых насаждений

	Состав работ: 01. Полив насаждений.

	--------T--------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функци-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы           	¦

	¦	ональ- 	¦	        процессы          	¦	                             	¦

	¦	ный код	+-----------------T--------+----------------T----T-------+

	¦	       	¦	   наименование  	¦	изме-   	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	       	¦	                 	¦	ритель  	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+-------+-----------------+--------+----------------+----+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-48.1	¦	Полив зеленых на-	¦	1 м3 вы-	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	   1   	¦

	¦	       	¦	саждений         	¦	ливаемой	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	       	¦	                 	¦	воды    	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	L-------+-----------------+--------+----------------+----+--------

	Раздел 02. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

	02.06. Механизированная посадка и посев лесных культур

	Таблица 47-111

	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев

	Состав работ: 01. Кратковременная прикопка сеянцев и подготовка их к посадке.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные    	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы           	¦	                           	¦

	¦	код     	+-----------------T---------+---------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме-    	¦	 наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель   	¦	               	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-----------------+---------+---------------+----+------+

	¦	47-111.1	¦	Кратковременная  	¦	10000 шт.	¦	Сеянцы,        	¦	 шт.	¦	10000 	¦

	¦	        	¦	прикопка и подго-	¦	         	¦	ГОСТ 3317-90   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	товка к посадке  	¦	         	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	сеянцев          	¦	         	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------+-----------------+---------+---------------+----+-------

	Таблица 47-112

	Кратковременная прикопка саженцев, подготовка их к посадке

	Состав работ: 01. Кратковременная прикопка саженцев и подготовка их к посадке.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные    	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы           	¦	                           	¦

	¦	код     	+-----------------T---------+---------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме-    	¦	 наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель   	¦	               	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-----------------+---------+---------------+----+------+

	¦	47-112.1	¦	Кратковременная  	¦	1000 шт. 	¦	Саженцы,       	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	прикопка сажен-  	¦	         	¦	ГОСТ 24835-81  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	цев, подготовка  	¦	         	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	их к посадке     	¦	         	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	L--------+-----------------+---------+---------------+----+-------

	Таблица 47-113

	Посадка сеянцев

	Состав работ: 01. Посадка сеянцев. 02. Посев желудей. 03. Посадка саженцев.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T----------------------------T--------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные    	¦	        Материалы         	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы           	¦	                          	¦

	¦	код     	+---------------------T------+-------------T----T-------+

	¦	        	¦	    наименование     	¦	изме- 	¦	наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                     	¦	ритель	¦	             	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+---------------------+------+-------------+----+-------+

	¦	47-113.1	¦	Посадка сеянцев лесо-	¦	 1 км 	¦	Сеянцы,      	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	посадочными машинами 	¦	      	¦	ГОСТ 3317-90 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-113.2	¦	Посев желудей сеялка-	¦	  "   	¦	Желуди       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	ми                   	¦	      	¦	             	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-113.3	¦	Посадка саженцев ле- 	¦	  "   	¦	Саженцы,     	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	сопосадочными машина-	¦	      	¦	ГОСТ 24835-81	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	ми                   	¦	      	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	L--------+---------------------+------+-------------+----+--------

	02.09. Посадка саженцев и сеянцев в частично подготовленную почву и уход за
	посадками на вырубках

	Таблица 47-116

	Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними

	Состав работ: 01. Посадка саженцев хвойных пород по полосам
	механизированным способом. 02. Посадка сеянцев по пластам и в борозды
	механизированная.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	47-116.1	¦	Посадка саженцев	¦	 1 км 	¦	Саженцы деревьев  	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	хвойных пород по	¦	      	¦	хвойных пород,    	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	полосам механи- 	¦	      	¦	ГОСТ 25769-83     	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	зированным спо- 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	собом           	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-116.2	¦	Посадка сеянцев 	¦	  "   	¦	Сеянцы,           	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	по пластам меха-	¦	      	¦	ГОСТ 3317-90      	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	низированным    	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	способом        	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	Посадка сеянцев 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	в борозды меха- 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	низированная при	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	количестве пней 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	на 1 га:        	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-116.3	¦	до 300 шт.      	¦	  "   	¦	Сеянцы,           	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3317-90      	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-116.4	¦	св. 300         	¦	  "   	¦	Сеянцы,           	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	до 800 шт.      	¦	      	¦	ГОСТ 3317-90      	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-117

	Посадка сеянцев вручную

	Состав работ: 01. Посадка сеянцев по пластам и в борозды вручную.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные   	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы           	¦	                           	¦

	¦	код     	+------------------T--------+---------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме-   	¦	 наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель  	¦	               	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+------------------+--------+---------------+----+------+

	¦	        	¦	Посадка сеянцев   	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	вручную:          	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-117.1	¦	в дно борозды при 	¦	1000 шт.	¦	Сеянцы,        	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	количестве пней на	¦	        	¦	ГОСТ 3317-90   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	1 га 601 - 800 шт.	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	на легких, средних	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	и тяжелых почвах  	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-117.2	¦	по пластам на лег-	¦	   "    	¦	Сеянцы,        	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	ких, средних и тя-	¦	        	¦	ГОСТ 3317-90   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	желых почвах      	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	L--------+------------------+--------+---------------+----+-------

	02.10. Подготовка к аэросеву хвойных пород

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-118

	Подготовка к аэросеву хвойных пород

	Состав работ: 01. Загрузка баков самолета семенами хвойных пород.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	47-118.1	¦	Подготовка к    	¦	100 га	¦	Семена хвойных    	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	аэросеву хвойных	¦	      	¦	древесных пород,  	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	пород           	¦	      	¦	ГОСТ 14161-86     	¦	    	¦	       	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	02.13. Посадка сеянцев, саженцев, черенков, установка кольев и посев желудей
	вручную

	Таблица 47-123

	Посадка сеянцев и черенков, установка кольев вручную

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Посадка сеянцев и черенков. 02. Установка кольев.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные   	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы           	¦	                           	¦

	¦	код     	+------------------T--------+---------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме-   	¦	 наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель  	¦	               	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+------------------+--------+---------------+----+------+

	¦	        	¦	Посадка вручную:  	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-123.1	¦	сеянцев сплошная  	¦	1000 шт.	¦	Сеянцы,        	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	на легких, средних	¦	        	¦	ГОСТ 3317-90   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	и тяжелых почвах  	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-123.2	¦	сеянцев при допол-	¦	   "    	¦	Сеянцы,        	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	нении на легких,  	¦	        	¦	ГОСТ 3317-90   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	средних и тяжелых 	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	почвах            	¦	        	¦	               	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-123.3	¦	черенков          	¦	   "    	¦	Черенки        	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	47-123.4	¦	Установка кольев  	¦	   "    	¦	Колья          	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	L--------+------------------+--------+---------------+----+-------

	Таблица 47-124

	Посадка саженцев и подвязка их к кольям

	Состав работ: 01. Посадка саженцев. 02. Установка кольев. 03. Подвязка саженцев
	к кольям.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+------------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-----------------+------+------------------+----+------+

	¦	        	¦	Посадка саженцев:	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	сплошная:        	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-124.1	¦	лиственных пород 	¦	100   	¦	Саженцы деревьев  	¦	 шт.	¦	 100  	¦

	¦	        	¦	                 	¦	сажен-	¦	лиственных пород  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	цев   	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-124.2	¦	хвойных пород    	¦	  "   	¦	Саженцы деревьев  	¦	 шт.	¦	 100  	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	хвойных пород,    	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 25769-83     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	при дополнении:  	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-124.3	¦	лиственных пород 	¦	  "   	¦	Саженцы деревьев  	¦	 шт.	¦	 100  	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	лиственных пород  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-124.4	¦	хвойных пород    	¦	  "   	¦	Саженцы деревьев  	¦	 шт.	¦	 100  	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	хвойных пород,    	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 25769-83     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-124.5	¦	Подвязка саженцев	¦	  "   	¦	Колья             	¦	 шт.	¦	 100  	¦

	¦	        	¦	к кольям         	¦	      	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	  2   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	L--------+-----------------+------+------------------+----+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-125

	Посев желудей вручную

	Состав работ: 01. Посев желудей.

	---------T----------------------------T--------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные    	¦	        Материалы         	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы           	¦	                          	¦

	¦	код     	+---------------------T------+-------------T----T-------+

	¦	        	¦	    наименование     	¦	изме- 	¦	наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                     	¦	ритель	¦	             	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+---------------------+------+-------------+----+-------+

	¦	47-125.1	¦	Посев желудей вручную	¦	1000  	¦	Желуди       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	на средних и тяжелых 	¦	посев-	¦	             	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	почвах               	¦	ных   	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	                     	¦	мест  	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	L--------+---------------------+------+-------------+----+--------

	02.14. Внесение удобрений

	Таблица 47-126

	Внесение удобрений с механизированной загрузкой

	Состав работ: 01. Внесение удобрений разбрасывателем с механизированной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	загрузкой. 02. Подкормка растений жидкими удобрениями.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение удобре-	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ний с механизи- 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	рованной загруз-	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	кой:            	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	с разбрасыванием	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрений:      	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-126.1	¦	минеральных     	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-   	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ральные           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-126.2	¦	органических    	¦	  "   	¦	Удобрения органи- 	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ческие            	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-126.3	¦	с подкормкой    	¦	  "   	¦	Удобрения жидкие  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	растений жидкими	¦	      	¦	(органические или 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	удобрениями под-	¦	      	¦	минеральные)      	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	кормщиком-опрыс-	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	кивателем       	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	Таблица 47-127

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Механизированная развозка органоминеральных удобрений

	Состав работ: 01. Механизированная развозка органоминеральных удобрений к
	посадочным ямам.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	        	¦	Механизированная	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	развозка удобре-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	ний:            	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-127.1	¦	минеральных     	¦	 10 т 	¦	Удобрения минеральные	¦	 т  	¦	 10 	¦

	¦	47-127.2	¦	органических    	¦	  "   	¦	Удобрения органичес- 	¦	 т  	¦	 10 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	кие                  	¦	    	¦	    	¦

	L--------+----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-128

	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и
	засыпка ям

	Состав работ: 01. Внесение удобрений в ямы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение удобре-	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ний в ямы вруч- 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ную с перемеши- 	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ванием почвы с  	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрениями и   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	засыпка ям:     	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-128.1	¦	минеральных     	¦	100 ям	¦	Удобрения мине-   	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ральные           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-128.2	¦	органических    	¦	  "   	¦	Удобрения органи- 	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ческие            	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	02.16. Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними

	Таблица 47-135

	Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Посадка сеянцев.

	---------T----------------------------T--------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные    	¦	        Материалы         	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы           	¦	                          	¦

	¦	код     	+---------------------T------+-------------T----T-------+

	¦	        	¦	    наименование     	¦	изме- 	¦	наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                     	¦	ритель	¦	             	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+---------------------+------+-------------+----+-------+

	¦	47-135.1	¦	Посадка сеянцев одно-	¦	1 км  	¦	Сеянцы,      	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	рядная и двухрядная  	¦	терра-	¦	ГОСТ 3317-90 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                     	¦	сы    	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	L--------+---------------------+------+-------------+----+--------

	02.17. Закрепление песков

	Таблица 47-137

	Посев песчаного овса

	Состав работ: 01. Посев песчаного овса вручную.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	47-137.1	¦	Посев песчаного 	¦	 1 га 	¦	Семена песчаного  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	овса            	¦	      	¦	овса              	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	Таблица 47-138

	Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков

	Состав работ: 01. Механизированный посев песчаного овса. 02. Рубка шелюгового
	хвороста. 03. Раскладка хлыстов шелюги и запашка.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	47-138.1	¦	Механизированный	¦	 1 км 	¦	Семена песчаного  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	посев песчаного 	¦	      	¦	овса              	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	овса            	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	шелюгование пес-	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ков:            	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-138.2	¦	хлыстами        	¦	  "   	¦	Хлысты шелюги     	¦	 шт.	¦	 1000  	¦

	¦	47-138.3	¦	черенками       	¦	  "   	¦	Черенки шелюги    	¦	 шт.	¦	 1250  	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	Таблица 47-140

	Механическая защита, устройство устилочной защиты

	Состав работ: 01. Заготовка защитного материала. 02. Устройство устилочной
	защиты.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	47-140.1	¦	Механическая защи-	¦	 1 га 	¦	Солома песчаного	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	та, устройство    	¦	      	¦	овса            	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	устилочной защиты 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-141

	Устройство рядовой и щитовой защиты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Заготовка защитного материала. 02. Устройство рядовой и
	щитовой защиты. 03. Ремонт защиты.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Устройство рядовой	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	защиты:           	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-141.1	¦	из чернобыла      	¦	1000 м	¦	Чернобыл        	¦	 м3 	¦	  14   	¦

	¦	47-141.2	¦	из янтака         	¦	  "   	¦	Янтак           	¦	 м3 	¦	  30   	¦

	¦	47-141.3	¦	из камыша         	¦	  "   	¦	Камыш           	¦	 м3 	¦	  20   	¦

	¦	47-141.4	¦	Устройство щитовой	¦	  "   	¦	Камыш           	¦	 м3 	¦	  150  	¦

	¦	        	¦	защиты из камыша  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-141.5	¦	Ремонт щитовой    	¦	  "   	¦	Камыш           	¦	 м3 	¦	 37,5  	¦

	¦	        	¦	защиты из камыша  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	02.18. Облесение песков

	Таблица 47-142

	Облесение песков

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Внесение ядохимикатов. 02. Механизированный посев сеянцев.
	03. Механизированный посев семян саксаула.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные   	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы          	¦	                           	¦

	¦	код     	+--------------------T------+--------------T----T-------+

	¦	        	¦	    наименование    	¦	изме- 	¦	 наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                    	¦	ритель	¦	              	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+--------------------+------+--------------+----+-------+

	¦	47-142.1	¦	Внесение ядохимика- 	¦	 1 км 	¦	Ядохимикаты   	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	тов                 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-142.2	¦	Механизированная    	¦	  "   	¦	Сеянцы        	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	посадка сеянцев     	¦	      	¦	              	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-142.3	¦	Механизированный    	¦	  "   	¦	Семена саксау-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	посев семян саксаула	¦	      	¦	ла            	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+--------------------+------+--------------+----+--------

	Таблица 47-143

	Посев под лопату семян джузгуна

	Состав работ: 01. Посев под лопату семян джузгуна.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные   	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы          	¦	                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	код     	+--------------------T------+--------------T----T-------+

	¦	        	¦	    наименование    	¦	изме- 	¦	 наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                    	¦	ритель	¦	              	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+--------------------+------+--------------+----+-------+

	¦	47-143.1	¦	Посев под лопату се-	¦	 1 га 	¦	Семена джузгу-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	мян джузгуна        	¦	      	¦	на            	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+--------------------+------+--------------+----+--------

	02.19. Борьба с вредителями леса и уничтожение малоценного молодняка

	Таблица 47-144

	Опыливание лесных культур

	Состав работ: 01. Опыливание лесных культур механизированным и ручным
	способами.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Опыливание лесных 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	культур:          	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-144.1	¦	механизированное  	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-144.2	¦	вручную           	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	02.20. Опрыскивание лесных культур вручную

	Таблица 47-145

	Приготовление раствора

	Состав работ: 01. Приготовление водного раствора. 02. Приготовление масляного
	раствора.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Приготовление     	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	раствора:         	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-145.1	¦	водного           	¦	 10 т 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-145.2	¦	масляного         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-146

	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем

	Состав работ: 01. Заправка агрегата и опрыскивание лесных культур.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	47-146.1	¦	Опрыскивание лес- 	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	ных культур опрыс-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	кивателем         	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-147

	Опрыскивание лесных культур вручную

	Состав работ: 01. Опрыскивание вручную.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы          	¦	                            	¦

	¦	код     	+-----------------T--------+---------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме-   	¦	 наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель  	¦	               	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+--------+---------------+----+-------+

	¦	47-147.1	¦	Опрыскивание лес-	¦	1000 шт.	¦	Ядохимикаты    	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	ных культур вруч-	¦	        	¦	               	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	ную              	¦	        	¦	               	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-----------------+--------+---------------+----+--------

	Таблица 47-148

	Механизированное опрыскивание

	Состав работ: 01. Заправка агрегата и опрыскивание лесных культур. 02.
	Уничтожение малоценного молодняка.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	Механизированное  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	опрыскивание:     	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-148.1	¦	лесных культур    	¦	100 га	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	аэрозольным гене- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	ратором           	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-148.2	¦	малоценного молод-	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	няка              	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	02.23. Посев семян хвойных пород на вырубках

	Таблица 47-151

	Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы
	при расстоянии между центрами борозд 3 м

	Состав работ: 01. Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной
	подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Посев семян хвой- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	ных пород на вы-  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	рубках с одновре- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	менной подготовкой	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	почвы при расстоя-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	нии между центрами	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	борозд 3 м и коли-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	честве пней на    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	1 га:             	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-151.1	¦	до 300 шт.        	¦	 1 км 	¦	Семена хвойных  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	древесных пород,	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ГОСТ 14161-86   	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-151.2	¦	более 300 шт.     	¦	  "   	¦	Семена хвойных  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	древесных пород,	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ГОСТ 14161-86   	¦	    	¦	       	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	02.24. Посев и прикатывание посевов трав

	Таблица 47-152

	Посев и прикатывание посевов трав

	Состав работ: 01. Посев семян люпина, многолетних трав.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Посев семян:      	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-152.1	¦	люпина            	¦	 1 га 	¦	Семена люпина,  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ГОСТ 11227-81   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-152.2	¦	многолетних трав  	¦	  "   	¦	Семена многолет-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	них трав        	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Раздел 03. МНОГОЛЕТНИЕ ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

	03.04. Посадка многолетних насаждений

	Таблица 47-207

	Разбивка вручную участка на места посадки

	Состав работ: 01. Заготовка и развоз колышков.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы          	¦	                            	¦

	¦	код     	+-----------------T--------+----------------T----T------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме-   	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель  	¦	                	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-----------------+--------+----------------+----+------+

	¦	47-207.1	¦	Разбивка вручную 	¦	1000 по-	¦	Доски необрезные	¦	 м3 	¦	 0,5  	¦

	¦	        	¦	участка на места 	¦	садочных	¦	дл. 3 м, толщ.  	¦	    	¦	----- 	¦

	¦	        	¦	посадки площадью 	¦	мест    	¦	40 мм, IV с.,   	¦	    	¦	0,165 	¦

	¦	        	¦	до 50 га         	¦	        	¦	ГОСТ 24454-80   	¦	    	¦	      	¦

	L--------+-----------------+--------+----------------+----+-------

	03.06. Посадка и ремонт сада

	Таблица 47-211

	Посадка и ремонт плодовых и цитрусовых насаждений

	Состав работ: 01. Посадка саженцев. 02. Заготовка и установка подвязочных
	кольев. 03. Подвязка саженцев. 04. Ремонт насаждений.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы          	¦	                            	¦

	¦	код     	+-----------------T--------+----------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме-   	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель  	¦	                	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-----------------+--------+----------------+----+------+

	¦	47-211.1	¦	Посадка саженцев 	¦	1000 шт.	¦	Саженцы плодовых	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	плодовых и цитру-	¦	        	¦	и цитрусовых на-	¦	    	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	совых вручную    	¦	        	¦	саждений        	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-211.2	¦	Подвязка саженцев	¦	   "    	¦	Доски необрезные	¦	 м3 	¦	 1,48 	¦

	¦	        	¦	к кольям         	¦	        	¦	дл. 3 м, толщ.  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	40 мм, IV с.,   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	ГОСТ 24454-80   	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	Шпагат,         	¦	 кг 	¦	 2,52 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88   	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-211.3	¦	Ремонт насаждений	¦	   "    	¦	Саженцы плодовых	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	и цитрусовых на-	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	саждений        	¦	    	¦	      	¦

	L--------+-----------------+--------+----------------+----+-------

	Таблица 47-212

	Посадка саженцев посадочной машиной

	Состав работ: 01. Посадка саженцев. 02. Полив.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы          	¦	                            	¦

	¦	код     	+-------------------T------+----------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование    	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                   	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-------------------+------+----------------+----+------+

	¦	        	¦	Посадка саженцев   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	трактором гусенич- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	ным сельскохозяйст-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	венным мощностью   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	55 кВт (74,8 л.с.) 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	при схеме посадки: 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-212.1	¦	      4 х 3 м      	¦	 1 га 	¦	Саженцы         	¦	 шт.	¦	 833  	¦

	¦	        	¦	                   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	 6,66 	¦

	¦	47-212.2	¦	      5 х 4 м      	¦	  "   	¦	Саженцы         	¦	 шт.	¦	 500  	¦

	¦	        	¦	                   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	  4   	¦

	¦	47-212.3	¦	      6 х 4 м      	¦	  "   	¦	Саженцы         	¦	 шт.	¦	 417  	¦

	¦	        	¦	                   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	 3,34 	¦

	¦	47-212.4	¦	      5 х 5 м      	¦	  "   	¦	Саженцы         	¦	 шт.	¦	 400  	¦

	¦	        	¦	                   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	 3,2  	¦

	¦	47-212.5	¦	      7 х 5 м      	¦	  "   	¦	Саженцы         	¦	 шт.	¦	 286  	¦

	¦	        	¦	                   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	 2,29 	¦

	¦	47-212.6	¦	      8 х 5 м      	¦	  "   	¦	Саженцы         	¦	 шт.	¦	 250  	¦

	¦	        	¦	                   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	  2   	¦

	L--------+-------------------+------+----------------+----+-------

	03.07. Посадка деревьев лимона в траншеи и теплицы и ремонт насаждений

	Таблица 47-213

	Посадка деревьев лимона в траншеи и теплицы и ремонт насаждений

	Состав работ: 01. Подвоз и засыпка земли. 02. Подвоз и разбрасывание навоза и
	минеральных удобрений. 03. Посадка саженцев.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+----------------T--------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме-   	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель  	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+--------+----------------+----+-------+

	¦	47-213.1	¦	Подвоз, насыпка 	¦	  1000  	¦	Земля           	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	земли в траншеи 	¦	деревьев	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-213.2	¦	Посадка саженцев	¦	   "    	¦	Саженцы лимона  	¦	 шт.	¦	 1000  	¦

	¦	        	¦	лимона в траншеи	¦	        	¦	Навоз           	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	Минеральные     	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	удобрения       	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-213.3	¦	Посадка саженцев	¦	   "    	¦	Саженцы лимона  	¦	 шт.	¦	 1000  	¦

	¦	        	¦	лимона в теплицы	¦	        	¦	Навоз           	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	Минеральные     	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	удобрения       	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-213.4	¦	Ремонт насажде- 	¦	   "    	¦	Саженцы лимона  	¦	 шт.	¦	 1000  	¦

	¦	        	¦	ний лимона в    	¦	        	¦	Навоз           	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	траншеях и теп- 	¦	        	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	лицах           	¦	        	¦	Минеральные     	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	удобрения       	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+----------------+--------+----------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	03.08. Посадка и ремонт виноградника, хмельника, лаванды, полыни лимонной,
	розы, кустов шелковицы

	Таблица 47-215

	Посадка и окучивание виноградника, хмельника, лаванды, полыни лимонной,
	розы, кустов шелковицы

	Состав работ: 01. Подготовка посадочного материала к посадке с вымачиванием и
	обеззараживанием. 02. Посадка саженцев.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Посадка:          	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-215.1	¦	посадочной машиной	¦	 1 га 	¦	Саженцы виногра-	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	винограда, хмеля, 	¦	      	¦	да, хмеля, розы,	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	розы, кустов шел- 	¦	      	¦	шелковицы       	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ковицы            	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	  6,7  	¦

	¦	47-215.2	¦	лавандопосадочной 	¦	  "   	¦	Саженцы лаванды,	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	машиной лаванды и 	¦	      	¦	полыни лимонной 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	полыни лимонной   	¦	      	¦	Вода            	¦	 м3 	¦	 33,3  	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-216

	Парафинирование, посадка и окучивание вручную виноградника, хмельника,
	лаванды, полыни лимонной, розы, кустов шелковицы

	Состав работ: 01. Парафинирование виноградных саженцев. 02. Посадка
	саженцев. 03. Заготовка и установка колышков и подвязывание к ним отводков.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+-------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме-   	¦	   наименование    	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель  	¦	                   	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+--------+-------------------+----+-----+

	¦	47-216.1	¦	Парафинирование	¦	1000 шт.	¦	Парафин нефтяной   	¦	 кг 	¦	 2,5 	¦

	¦	        	¦	виноградных са-	¦	        	¦	твердый П-3        	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	женцев         	¦	        	¦	Шпагат,            	¦	 кг 	¦	 0,7 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88      	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-216.2	¦	Посадка вручную	¦	   "    	¦	Саженцы винограда, 	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	винограда, хме-	¦	        	¦	хмеля, лаванды,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ля, лаванды,   	¦	        	¦	полыни лимонной,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	полыни лимон-  	¦	        	¦	розы, шелковицы    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ной, розы, кус-	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	тов шелковицы  	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-216.3	¦	Посадка под    	¦	   "    	¦	Саженцы винограда, 	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	гидробур вино- 	¦	        	¦	хмеля, лаванды,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	града, хмеля,  	¦	        	¦	полыни лимонной,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	лаванды, полы- 	¦	        	¦	розы, шелковицы    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ни лимонной,   	¦	        	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	  5  	¦

	¦	        	¦	розы, кустов   	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	шелковицы      	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	Ремонт насажде-	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ний:           	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-216.4	¦	вручную        	¦	   "    	¦	Саженцы винограда, 	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	хмеля, розы, шелко-	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ковицы             	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-216.5	¦	под гидробур   	¦	   "    	¦	Саженцы винограда, 	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	хмеля, розы, шелко-	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	вицы               	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	  5  	¦

	¦	47-216.6	¦	отводками      	¦	   "    	¦	Доски необрезные   	¦	 м3 	¦	 0,5 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	толщ. 40 мм, IV с.,	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 24454-80      	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	Шпагат,            	¦	 кг 	¦	1,68 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88      	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-216.7	¦	лаванды, полыни	¦	   "    	¦	Саженцы лаванды,   	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	лимонной       	¦	        	¦	полыни лимонной    	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+--------+-------------------+----+------

	03.09. Посадка и ремонт кустовых ягодников

	Таблица 47-217

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Механизированная посадка кустовых ягодников

	Состав работ: 01. Механизированная посадка.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Механизированная  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	посадка кустовых  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ягодников в 3-, 2-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	и 1-секционном ва-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	риантах при ширине	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядий        	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	2,5 м и расстоянии	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	в ряду:           	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-217.1	¦	      0,5 м       	¦	 1 га 	¦	Саженцы кустовых	¦	 шт.	¦	 8000  	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ягодников       	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-217.2	¦	       1 м        	¦	  "   	¦	Саженцы кустовых	¦	 шт.	¦	 4000  	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ягодников       	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	3 м и расстоянии  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	в ряду:           	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-217.3	¦	      0,5 м       	¦	  "   	¦	Саженцы кустовых	¦	 шт.	¦	 6700  	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ягодников       	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-217.4	¦	       1 м        	¦	  "   	¦	Саженцы кустовых	¦	 шт.	¦	 3330  	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	ягодников       	¦	    	¦	       	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-218

	Посадка вручную и ремонт кустовых ягодников

	Состав работ: 01. Посадка и ремонт ягодников.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы          	¦	                            	¦

	¦	код     	+-----------------T--------+----------------T----T------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме-   	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель  	¦	                	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+-----------------+--------+----------------+----+------+

	¦	47-218.1	¦	Посадка вручную и	¦	1000 са-	¦	Саженцы кустовых	¦	 шт.	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	ремонт кустовых  	¦	женцев  	¦	ягодников       	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	ягодников        	¦	        	¦	                	¦	    	¦	      	¦

	L--------+-----------------+--------+----------------+----+-------

	03.10. Посев чая вручную и ремонт плантации саженцев

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-219

	Посев чая вручную и ремонт плантации саженцев

	Состав работ: 01. Посев чая. 02. Заготовка и установка кольев.

	---------T--------------------T----------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтаж- 	¦	           Материалы              	¦

	¦	нальный 	¦	ные процессы        	¦	                                  	¦

	¦	код     	+-------------T------+---------------------T----T-------+

	¦	        	¦	наименование 	¦	изме- 	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	             	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-------------+------+---------------------+----+-------+

	¦	47-219.1	¦	Посев семян  	¦	1000 м	¦	Семена чая           	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	чая вручную  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	             	¦	      	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	  0,5  	¦

	¦	        	¦	             	¦	      	¦	5 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-------------+------+---------------------+----+--------

	Таблица 47-220

	Посадка чая саженцами

	Состав работ: 01. Посадка чая саженцами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	           Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+-------------T--------+-------------------T----T-------+

	¦	        	¦	наименование 	¦	измери- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	             	¦	тель    	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-------------+--------+-------------------+----+-------+

	¦	47-220.1	¦	Посадка чая  	¦	1000 шт.	¦	Саженцы чая        	¦	 шт.	¦	 1000  	¦

	¦	        	¦	саженцами    	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-------------+--------+-------------------+----+--------

	03.11. Посадка отводков вегетативно размножаемых подвоев

	Таблица 47-221

	Посадка отводков

	Состав работ: 01. Посадка отводков. 02. Полив.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	         Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы          	¦	                            	¦

	¦	код     	+-----------------T--------+-----------------T----T-----+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме-   	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель  	¦	                 	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+-----------------+--------+-----------------+----+-----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	Посадка отводков:	¦	        	¦	                 	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-221.1	¦	вручную          	¦	1000 от-	¦	Отводки          	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	водков  	¦	Вода             	¦	 м3 	¦	0,03 	¦

	¦	47-221.2	¦	под гидробур     	¦	   "    	¦	Отводки          	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	        	¦	Вода             	¦	 м3 	¦	5,03 	¦

	L--------+-----------------+--------+-----------------+----+------

	Таблица 47-222

	Механизированная посадка отводков сажалкой

	Состав работ: 01. Посадка отводков механизированным способом.

	02. Полив.

	---------T---------------------------T---------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	   Строительно-монтажные   	¦	        Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы          	¦	                           	¦

	¦	код     	+--------------------T------+--------------T----T-------+

	¦	        	¦	    наименование    	¦	изме- 	¦	 наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                    	¦	ритель	¦	              	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+--------------------+------+--------------+----+-------+

	¦	47-222.1	¦	Механизированная    	¦	 1 га 	¦	Отводки       	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	посадка отводков    	¦	      	¦	              	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	сажалкой            	¦	      	¦	Вода          	¦	 м3 	¦	 0,03  	¦

	L--------+--------------------+------+--------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	03.12. Механизированный посев и скашивание

	Таблица 47-223

	Механизированный посев и скашивание

	Состав работ: 01. Посев многолетних насаждений, кулис, сидератов сеялкой.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы        	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Механизированный  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	посев сеялкой:    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-223.1	¦	многолетних насаж-	¦	 1 га 	¦	Семена многолет-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	дений             	¦	      	¦	них насаждений  	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-223.2	¦	кулис             	¦	  "   	¦	Семена кулис    	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-223.3	¦	сидератов         	¦	  "   	¦	Семена сидератов	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	03.13. Посев и скашивание многолетних трав на откосах и дорогах террас

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-224

	Посев и скашивание многолетних трав на откосах и дорогах террас

	Состав работ: 01. Посев трав: на откосах вручную, на дорогах террас
	механизированным способом.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	         процессы        	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Посев трав:       	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-224.1	¦	на откосах вручную	¦	 1 га 	¦	Семена многолет-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	них трав        	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-224.2	¦	на дорогах террас 	¦	  "   	¦	Семена многолет-	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	механизированным  	¦	      	¦	них трав        	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	способом          	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	03.14. Посадка и ремонт земляники

	Таблица 47-225

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Посадка и ремонт земляники

	Состав работ: 01. Посадка рассады земляники. 02. Мульчирование земляники. 03.
	Укрытие земляники на зиму соломой.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Посадка земляни- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ки:              	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-225.1	¦	вручную          	¦	 1 га 	¦	Рассада земляники	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	Вода             	¦	 м3 	¦	   1   	¦

	¦	47-225.2	¦	сажалкой с трак- 	¦	  "   	¦	Рассада земляники	¦	 шт.	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	тором            	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	Вода             	¦	 м3 	¦	   1   	¦

	¦	47-225.3	¦	Мульчирование    	¦	  "   	¦	Перегной         	¦	 м3 	¦	  200  	¦

	¦	        	¦	земляники        	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-225.4	¦	Укрытие земляники	¦	  "   	¦	Солома           	¦	 т  	¦	  64   	¦

	¦	        	¦	на зиму соломой  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-226

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ремонт земляники

	Состав работ: 01. Посадка земляники.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	           Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+-------------T--------+-------------------T----T-------+

	¦	        	¦	наименование 	¦	измери- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	             	¦	тель    	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-------------+--------+-------------------+----+-------+

	¦	47-226.1	¦	Ремонт земля-	¦	1000 шт.	¦	Рассада земляники  	¦	 шт.	¦	 1000  	¦

	¦	        	¦	ники         	¦	рассады 	¦	Вода               	¦	 м3 	¦	 0,02  	¦

	L--------+-------------+--------+-------------------+----+--------

	03.16. Уход за деревьями в пальметтном саду первого года вегетации

	Таблица 47-230

	Уход за деревьями в пальметтном саду первого года вегетации

	Состав работ: 01. Выбор скелетных веток и ярусов с пригибанием. 02.
	Регулирование роста выделенных скелетных веток.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+------------------T----T------+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+---------------+--------+------------------+----+------+

	¦	47-230.1	¦	Выбор скелетных	¦	1000 де-	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 1,68 	¦

	¦	        	¦	веток и ярусов 	¦	ревьев  	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	с пригибанием  	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-230.2	¦	Регулирование  	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,5  	¦

	¦	        	¦	роста выделен- 	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	ных скелетных  	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	веток          	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	L--------+---------------+--------+------------------+----+-------

	03.17. Уход за деревьями в пальметтном саду второго года вегетации

	Таблица 47-231

	Уход за деревьями в пальметтном саду второго года вегетации

	Состав работ: 01. Отклонение скелетных веток 1-го яруса. 02. Первая зеленая
	операция. 03. Увеличение угла отклонения скелетных веток. 04. Вторая зеленая
	операция.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+------------------T----T------+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+---------------+--------+------------------+----+------+

	¦	47-231.1	¦	Отклонение ске-	¦	1000 де-	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 3,92 	¦

	¦	        	¦	летных веток   	¦	ревьев  	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	1-го яруса     	¦	        	¦	Доски необрезные  	¦	 м3 	¦	 0,99 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	дл. 3 м, толщ.    	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	40 мм, IV с.,     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 24454-80     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-231.2	¦	Первая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,52 	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-231.3	¦	Увеличение угла	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,8  	¦

	¦	        	¦	отклонения ске-	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	летных веток   	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-231.4	¦	Вторая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	L--------+---------------+--------+------------------+----+-------

	03.18. Уход за деревьями в пальметтном саду третьего года вегетации

	Таблица 47-232

	Уход за деревьями в пальметтном саду третьего года вегетации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Исправление угла отклонения скелетных веток 1-го яруса. 02.
	Первая зеленая операция. 03. Вторая зеленая операция. 04. Регулирование роста
	скелетных веток 1-го и 2-го ярусов.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+------------------T----T------+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+---------------+--------+------------------+----+------+

	¦	47-232.1	¦	Исправление уг-	¦	1000 де-	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	ла отклонения  	¦	ревьев  	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	скелетных веток	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	1-го яруса     	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-232.2	¦	Первая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,8  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-232.3	¦	Вторая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-232.4	¦	Регулирование  	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 4,2  	¦

	¦	        	¦	роста скелетных	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	веток 1-го и   	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	2-го ярусов    	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	L--------+---------------+--------+------------------+----+-------

	03.19. Уход за деревьями в пальметтном саду четвертого года вегетации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-233

	Уход за деревьями в пальметтном саду четвертого года вегетации

	Состав работ: 01. Направление роста скелетных веток 2-го и 3-го ярусов. 02.
	Первая зеленая операция. 03. Биологическое связывание. 04. Вторая зеленая операция.
	05. Отклонение скелетных веток 1, 2 и 3-го ярусов.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+------------------T----T------+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+---------------+--------+------------------+----+------+

	¦	47-233.1	¦	Направление    	¦	1000 де-	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,8  	¦

	¦	        	¦	роста скелетных	¦	ревьев  	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	веток 2-го и   	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	3-го ярусов    	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-233.2	¦	Первая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-233.3	¦	Биологическое  	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 1,4  	¦

	¦	        	¦	связывание     	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-233.4	¦	Вторая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-233.5	¦	Отклонение ске-	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 4,2  	¦

	¦	        	¦	летных веток 1,	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	2 и 3-го ярусов	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	L--------+---------------+--------+------------------+----+-------

	03.20. Уход за деревьями в пальметтном саду пятого года вегетации

	Таблица 47-234

	Уход за деревьями в пальметтном саду пятого года вегетации

	Состав работ: 01. Направление роста скелетных веток 2-го и 3-го ярусов под углом
	45 - 50°. 02. Первая зеленая операция. 03. Биологическое связывание скелетных веток
	2-го и 3-го ярусов. 04. Вторая зеленая операция. 05. Регулирование роста скелетных
	веток 2-го и 3-го ярусов. 06. Отклонение скелетных веток 2-го, 3-го и 4-го ярусов.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+------------------T----T------+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+---------------+--------+------------------+----+------+

	¦	47-234.1	¦	Направление    	¦	1000 де-	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,8  	¦

	¦	        	¦	роста скелетных	¦	ревьев  	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	веток 2-го и   	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	3-го ярусов под	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	углом 45 - 50° 	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-234.2	¦	Первая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-234.3	¦	Биологическое  	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 1,4  	¦

	¦	        	¦	связывание     	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-234.4	¦	Вторая зеленая 	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,1  	¦

	¦	        	¦	операция       	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-234.5	¦	Регулирование  	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 2,8  	¦

	¦	        	¦	роста скелетных	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	веток 2-го и   	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	3-го ярусов    	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-234.6	¦	Отклонение ске-	¦	   "    	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 4,2  	¦

	¦	        	¦	летных веток 2,	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	3 и 4-го ярусов	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	L--------+---------------+--------+------------------+----+-------

	03.22. Обвязка штамбов и снятие обвязки со штамбов плодовых деревьев

	Таблица 47-236

	Обвязка штамбов и снятие обвязки со штамбов плодовых деревьев

	Состав работ: 01. Обвязка штамбов стеблями подсолнечника и камышом, толем,
	битуминизированной бумагой, еловым лапником.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+------------------T----T------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                  	¦	изм.	¦	      	¦

	+--------+---------------+--------+------------------+----+------+

	¦	        	¦	Обвязка штамбов	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	деревьев:      	¦	        	¦	                  	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-236.1	¦	стеблями под-  	¦	1000 де-	¦	Стебли подсолнеч- 	¦	 м3 	¦	 4,2  	¦

	¦	        	¦	солнечника и   	¦	ревьев  	¦	ника              	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	камышом        	¦	        	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 1,68 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-236.2	¦	толем          	¦	   "    	¦	Толь кровельный   	¦	 м2 	¦	 140  	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ТВК-350           	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 1,68 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-236.3	¦	битуминизиро-  	¦	   "    	¦	Бумага мешочная   	¦	 кг 	¦	  14  	¦

	¦	        	¦	ванной бумагой 	¦	        	¦	битуминизированная	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	Б-78, ГОСТ 2228-81	¦	    	¦	      	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	Шпагат,           	¦	 кг 	¦	 1,68 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 17308-88     	¦	    	¦	      	¦

	¦	47-236.4	¦	еловым лапником	¦	   "    	¦	Лапник еловый     	¦	 м3 	¦	 1,98 	¦

	L--------+---------------+--------+------------------+----+-------

	03.23. Уход за виноградником

	Таблица 47-241

	Уход за виноградными кустами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Подвязка побегов и штамбов.

	----------T----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы       	¦	                               	¦

	¦	код      	+--------------T-------+---------------------T----T----+

	¦	         	¦	 наименование 	¦	измери-	¦	     наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	         	¦	              	¦	тель   	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+---------+--------------+-------+---------------------+----+----+

	¦	         	¦	Сухая подвязка	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	побегов кустов	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	в возрасте:   	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	3 лет:        	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.1 	¦	к шпалере     	¦	 1000  	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	2,8 	¦

	¦	         	¦	              	¦	кустов 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.2 	¦	к кольям      	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	2,1 	¦

	¦	         	¦	              	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	4 лет к шпале-	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	ре:           	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.3 	¦	слаборослых   	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	3,5 	¦

	¦	47-241.4 	¦	среднерослых  	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	4,2 	¦

	¦	47-241.5 	¦	сильнорослых  	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	4,9 	¦

	¦	         	¦	              	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	4 лет к коль- 	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	ям:           	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.6 	¦	слаборослых   	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	2,8 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-241.7 	¦	среднерослых  	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	3,5 	¦

	¦	47-241.8 	¦	сильнорослых  	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	4,2 	¦

	¦	         	¦	Подвязка зеле-	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	ных побегов   	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	кустов в воз- 	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	расте:        	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	2 лет:        	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.9 	¦	к шпалере     	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	4,2 	¦

	¦	47-241.10	¦	к кольям      	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	2,8 	¦

	¦	         	¦	              	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	3 лет:        	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.11	¦	к шпалере     	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	4,9 	¦

	¦	47-241.12	¦	к кольям      	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	3,5 	¦

	¦	         	¦	              	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	4 лет:        	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-241.13	¦	к шпалере     	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	5,6 	¦

	¦	47-241.14	¦	к кольям      	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	4,2 	¦

	¦	47-241.15	¦	Подвязка штам-	¦	   "   	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	1,4 	¦

	¦	         	¦	бов к кольям  	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L---------+--------------+-------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-242

	Установка приштамбовых кольев

	Состав работ: 01. Заготовка приштамбовых кольев. 02. Резка и гнутье стали на
	стержни. 03. Установка кольев

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------T---------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	Строительно-монтажные	¦	           Материалы            	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы      	¦	                                	¦

	¦	код      	+--------------T------+----------------------T----T----+

	¦	         	¦	 наименование 	¦	изме- 	¦	     наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	         	¦	              	¦	ритель	¦	                      	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+---------+--------------+------+----------------------+----+----+

	¦	         	¦	Установка     	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	приштамбовых  	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	кольев:       	¦	      	¦	                      	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-242.1 	¦	металлических 	¦	 1000 	¦	Сталь арматурная пери-	¦	 т  	¦	1,32	¦

	¦	         	¦	              	¦	кольев	¦	одического профиля    	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	              	¦	      	¦	диам. 12 мм, кл. АII, 	¦	    	¦	    	¦

	¦	         	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 5781-82          	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-242.2 	¦	деревянных    	¦	  "   	¦	Жерди дл. 6 м, толщ.  	¦	 м3 	¦	2,84	¦

	¦	         	¦	              	¦	      	¦	3 - 5 см, ОСТ 13-5-77 	¦	    	¦	    	¦

	L---------+--------------+------+----------------------+----+-----

	Таблица 47-243

	Уход за виноградным маточником подвойных лоз

	Состав работ: 01. Подвязывание побегов.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	        процессы       	¦	                               	¦

	¦	код     	+---------------T-------+---------------------T----T----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери-	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель   	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+---------------+-------+---------------------+----+----+

	¦	47-243.1	¦	Подвязывание   	¦	 1000  	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	2,8 	¦

	¦	        	¦	побегов        	¦	кустов 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L--------+---------------+-------+---------------------+----+-----

	03.26. Уход за субтропическими культурами

	Таблица 47-250

	Уход за субтропическими культурами

	Состав работ: 01. Изготовление укрывочного материала для цитрусовых
	насаждений.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+----------------T--------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	измери- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	тель    	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+--------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Укрытие цитрусо-	¦	        	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	вых насаждений: 	¦	        	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-250.1	¦	обычных         	¦	1000 де-	¦	Материал укры-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	ревьев  	¦	вочный          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-250.2	¦	карликовых      	¦	   "    	¦	Материал укры-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	        	¦	вочный          	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+----------------+--------+----------------+----+--------

	03.29. Уход за кустовыми ягодниками и малиной

	Таблица 47-258

	Уход за ягодниками и малиной

	Состав работ: 01. Подвязка малины к шпалере.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы       	¦	                               	¦

	¦	код     	+---------------T-------+---------------------T----T----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери-	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель   	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+---------------+-------+---------------------+----+----+

	¦	47-258.1	¦	Подвязка малины	¦	 1000  	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	3,5 	¦

	¦	        	¦	к шпалере      	¦	кустов 	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L--------+---------------+-------+---------------------+----+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-259

	Уход за ягодниками

	Состав работ: 01. Пригибание и связывание побегов малины.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	           Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы       	¦	                               	¦

	¦	код     	+---------------T-------+---------------------T----T----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери-	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель   	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+---------------+-------+---------------------+----+----+

	¦	47-259.1	¦	Пригибание и   	¦	 1 га  	¦	Шпагат, ГОСТ 17308-88	¦	 кг 	¦	1,4 	¦

	¦	        	¦	связывание по- 	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	бегов малины   	¦	       	¦	                     	¦	    	¦	    	¦

	L--------+---------------+-------+---------------------+----+-----

	03.32. Побелка деревьев и закрашивание срезов плодовых деревьев после обрезки

	Таблица 47-266

	Побелка деревьев

	Состав работ: 01. Побелка деревьев. 02. Закрашивание срезов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	          Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+---------------T--------+--------------------T----T----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	измери- 	¦	    наименование    	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	               	¦	тель    	¦	                    	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+---------------+--------+--------------------+----+----+

	¦	        	¦	Побелка деревь-	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	ев возрастом:  	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-266.1	¦	1 - 2 лет      	¦	1000 де-	¦	Известь строительная	¦	 кг 	¦	 38 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ревьев  	¦	негашеная комовая,  	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	I с., ГОСТ 9179-77  	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-266.2	¦	3 - 5 лет      	¦	   "    	¦	Известь строительная	¦	 кг 	¦	 88 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	негашеная комовая,  	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	I с., ГОСТ 9179-77  	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-266.3	¦	6 - 8 лет      	¦	   "    	¦	Известь строительная	¦	 кг 	¦	125 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	негашеная комовая,  	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	I с., ГОСТ 9179-77  	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	Закрашивание   	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	срезов плодовых	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	деревьев после 	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	обрезки возрас-	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	том:           	¦	        	¦	                    	¦	    	¦	    	¦

	¦	47-266.4	¦	до 3 лет       	¦	   "    	¦	Краска масляная гус-	¦	 кг 	¦	 15 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	тотертая для наруж- 	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ных работ МА-015,   	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 8292-85        	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-266.5	¦	3 - 6 лет      	¦	   "    	¦	Краска масляная гус-	¦	 кг 	¦	 20 	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	тотертая для наруж- 	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ных работ МА-015,   	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	               	¦	        	¦	ГОСТ 8292-85        	¦	    	¦	    	¦

	L--------+---------------+--------+--------------------+----+-----

	03.33. Уход за стланцами

	Таблица 47-267

	Формирование стланцев

	Состав работ: 01. Пришпиливание стланцев.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	           Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+-------------T--------+-------------------T----T-------+

	¦	        	¦	наименование 	¦	измери- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	             	¦	тель    	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-------------+--------+-------------------+----+-------+

	¦	47-267.1	¦	Пришпиливание	¦	1000 де-	¦	Жерди дл. 6 м,     	¦	 м3 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	             	¦	ревьев  	¦	толщ. 3 - 5 см,    	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	ОСТ 13-5-77        	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-------------+--------+-------------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-269

	Пригибание и прикалывание ветвей стланцев

	Состав работ: 01. Изготовление металлических крючков и деревянных шпилек. 02.
	Прикалывание ветвей крючками, шпильками. 03. Пригибание с помощью шпилек.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	        	¦	Прикалывание    	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ветвей стланцев:	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-269.1	¦	металлическими  	¦	1000  	¦	Проволока стальная	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	крючками        	¦	де-   	¦	низкоуглеродистая 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                	¦	ревьев	¦	оцинкованная диам.	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	6,0 - 6,3 мм,     	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74      	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-269.2	¦	шпильками       	¦	  "   	¦	Доски необрезные  	¦	 м3 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	дл. 3 м, толщ.    	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	40 мм, IV с.,     	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ГОСТ 24454-89     	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-269.3	¦	Пригибание вет- 	¦	  "   	¦	Доски необрезные  	¦	 м3 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	вей стланцев с  	¦	      	¦	дл. 3 м, толщ.    	¦	    	¦	проекту	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	помощью шпилек с	¦	      	¦	40 мм, IV с.,     	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	переплетением   	¦	      	¦	ГОСТ 24454-89     	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ветвей          	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	Таблица 47-270

	Укрытие стланцев

	Состав работ: 01. Укрытие стланцев камышом, осокой, донником, картофельной
	ботвой, снегом.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	          Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы        	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+------------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	   наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                  	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+----------------+------+------------------+----+-------+

	¦	        	¦	Укрытие стлан-  	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	цев:            	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-270.1	¦	камышом, осокой 	¦	1000  	¦	Материал укрывоч- 	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	де-   	¦	ный (камыш, осока)	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                	¦	ревьев	¦	                  	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-270.2	¦	донником, карто-	¦	  "   	¦	Материал укрывоч- 	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	фельной ботвой  	¦	      	¦	ный (донник, кар- 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	тофельная ботва)  	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-270.3	¦	снегом          	¦	  "   	¦	Материал укрывоч- 	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ный (снег)        	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+----------------+------+------------------+----+--------

	03.34. Укрытие и открытие виноградников, хмельников

	Таблица 47-275

	Укрытие механизированным способом виноградников, хмельников с
	одновременным внесением минеральных удобрений

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Укрытие механизи-	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	рованным способом	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	виноградников,   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	хмельников с од- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	новременным вне- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	сением минераль- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ных удобрений при	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	ширине междуря-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	дий, м:          	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-275.1	¦	2,5 - для почв   	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-275.2	¦	3,0 - для почв   	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-275.3	¦	3,5 - для почв   	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	03.36. Мульчирование приствольных кругов

	Таблица 47-278

	Мульчирование приствольных кругов

	Состав работ: 01. Мульчирование приствольных кругов.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	           Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+-------------T--------+-------------------T----T-------+

	¦	        	¦	наименование 	¦	измери- 	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	             	¦	тель    	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-------------+--------+-------------------+----+-------+

	¦	47-278.1	¦	Мульчирование	¦	1000 де-	¦	Материал для муль- 	¦	 м3 	¦	  30   	¦

	¦	        	¦	приствольных 	¦	ревьев  	¦	чирования          	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	кругов       	¦	        	¦	                   	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-------------+--------+-------------------+----+--------

	03.37. Обработка почвы

	Таблица 47-280

	Глубокое двухстрочное безотвальное рыхление в каждом междурядье

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Глубокое двух-   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	строчное безот-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	вальное рыхление 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	в каждом между-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	рядье с одновре- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	менным внесением 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	минеральных удоб-	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	рений при ширине 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядий, м:   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-280.1	¦	3,0 - для почв   	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-280.2	¦	3,5 - для почв   	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-280.3	¦	4,0 - для почв   	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-288

	Чизелевание междурядий с одновременным внесением минеральных удобрений
	при норме внесения до 1 т на 1 га

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Чизелевание меж- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	дурядий с одно-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	временным внесе- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	нием минеральных 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрений при    	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	норме внесения до	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	1 т на 1 га при  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ширине междуря-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	дий:             	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-288.1	¦	   0,6 - 0,9 м   	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-288.2	¦	      2,5 м      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-288.3	¦	       3 м       	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-288.4	¦	       4 м       	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-288.5	¦	     5 - 6 м     	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-288.6	¦	     7 - 8 м     	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-288.7	¦	      10 м       	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-291

	Культивация междурядий с одновременным внесением минеральных удобрений

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Культивация меж- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	дурядий с одно-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	временным внесе- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	нием минеральных 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрений при ши-	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	рине междурядий: 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-291.1	¦	   0,6 - 0,9 м   	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.2	¦	     1 - 1,5 м   	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.3	¦	      2,5 м      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.4	¦	       3 м       	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.5	¦	      3,5 м      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.6	¦	       4 м       	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.7	¦	     5 - 6 м     	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.8	¦	     7 - 8 м     	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-291.9	¦	      10 м       	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	03.39. Внесение удобрений

	Таблица 47-300

	Внесение минеральных удобрений механизированным способом

	Состав работ: 01. Внесение удобрений поверхностное и в междурядья.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение мине-   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ральных удобрений	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	механизированным 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	способом:        	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	поверхностное при	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	норме внесения:  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-300.1	¦	до 4 т           	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.2	¦	св. 4 т          	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	в междурядья ши- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	риной, м:        	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-300.3	¦	    0,6 - 0,9    	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.4	¦	      1 - 1,5    	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.5	¦	    2,5 - 3      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.6	¦	    3,5 - 4      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.7	¦	      5 - 6      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.8	¦	      7 - 8      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-300.9	¦	       10        	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-301

	Внесение органических удобрений механизированным способом

	Состав работ: 01. Внесение удобрений поверхностное, в междурядья и глубокое.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение органи- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ческих удобрений 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	механизированным 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	способом:        	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	поверхностное при	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	норме внесения на	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	1 га до:         	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-301.1	¦	       60 т      	¦	 1 га 	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-301.2	¦	      100 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	в междурядья ши- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	риной:           	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 4 м и норме   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	внесения на 1 га 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	до:              	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-301.3	¦	       20 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-301.4	¦	       40 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-301.5	¦	       60 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	5 - 10 м и норме 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	внесения на 1 га 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	до:              	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-301.6	¦	       20 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-301.7	¦	       40 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	глубокое для ка- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	тегорий почв:    	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	легких, средних и	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	тяжелых при норме	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	внесения на 1 га 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	до:              	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-301.8	¦	       20 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-301.9	¦	       40 т      	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-302

	Глубокое внесение органических удобрений на дно борозды по линии будущего
	ряда

	Состав работ: 01. Внесение органических удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Глубокое внесение	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	органических     	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрений на дно 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	борозды по линии 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	будущего ряда:   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	при норме внесе- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ния до 60 т на   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	1 га и ширине    	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядий, м:   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-302.1	¦	        4        	¦	 1 га 	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-302.2	¦	        5        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-302.3	¦	        6        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-302.4	¦	        8        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	при норме внесе- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ния свыше 60 т на	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	1 га и ширине    	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядий, м:   	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-302.5	¦	        4        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-302.6	¦	        5        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-302.7	¦	        6        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-302.8	¦	        8        	¦	  "   	¦	Удобрения органи-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ческие           	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-303

	Внесение удобрений вручную в траншеи и борозды

	Состав работ: 01. Внесение удобрений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение удобре- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ний вручную в    	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	траншеи и борозды	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	при норме внесе- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ния, т:          	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-303.1	¦	до 30            	¦	1000 м	¦	Удобрения        	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-303.2	¦	св. 30           	¦	  "   	¦	Удобрения        	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-304

	Внесение удобрений вручную в ямы

	Состав работ: 01. Внесение удобрений в ямы.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+-----------------T-------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме-  	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель 	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+-------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение удобре- 	¦	       	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ний вручную в ямы	¦	       	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	размером, м:     	¦	       	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-304.1	¦	0,6 х 0,6        	¦	1000 ям	¦	Удобрения       	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	       	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-304.2	¦	0,45 х 0,45      	¦	   "   	¦	Удобрения       	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	       	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-304.3	¦	0,25 х 0,25      	¦	   "   	¦	Удобрения       	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	       	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-304.4	¦	при ремонте      	¦	   "   	¦	Удобрения       	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	       	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+-------+----------------+----+--------

	Таблица 47-305

	Внесение минеральных удобрений под деревья

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T--------------------------T----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные   	¦	        Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	         процессы         	¦	                            	¦

	¦	код     	+-----------------T--------+---------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме-   	¦	 наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель  	¦	               	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+--------+---------------+----+-------+

	¦	        	¦	Внесение мине-   	¦	        	¦	               	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ральных удобрений	¦	        	¦	               	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	под деревья:     	¦	        	¦	               	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-305.1	¦	в приствольные   	¦	1000 де-	¦	Удобрения мине-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	круги            	¦	ревьев  	¦	ральные        	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-305.2	¦	для подкормки    	¦	   "    	¦	Удобрения мине-	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	хмельника        	¦	        	¦	ральные        	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+-----------------+--------+---------------+----+--------

	Таблица 47-306

	Внесение минеральных удобрений вручную, подкормка минеральными
	удобрениями кустов

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы        	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	47-306.1	¦	Внесение мине-   	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	ральных удобрений	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	вручную, подкорм-	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ка минеральными  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрениями кус- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	тов              	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	Таблица 47-307

	Глубокое рыхление междурядий (через междурядье) с одновременным внесением
	минеральных удобрений

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Глубокое рыхление	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядий (через	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядье) с од-	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	новременным вне- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	сением минераль- 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ных удобрений при	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ширине междуря-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	дий, м:          	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-307.1	¦	2,5 - для почв   	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	легкой, средней и	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-307.2	¦	3 - 3,5 - для    	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	почв легкой,     	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	средней и тяжелой	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	категорий        	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-307.3	¦	4 - для почв лег-	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	кой, средней и   	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	тяжелой категорий	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	03.40. Орошение

	Таблица 47-314

	Нарезка поливных борозд с внесением минеральных удобрений

	Состав работ: 01. Внесение минеральных удобрений.

	---------T------------------------T------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	       процессы         	¦	                              	¦

	¦	код     	+-----------------T------+-----------------T----T-------+

	¦	        	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                 	¦	ритель	¦	                 	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-----------------+------+-----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Нарезка поливных 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	борозд с внесе-  	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	нием минеральных 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	удобрений при ши-	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	рине междурядий, 	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	м:               	¦	      	¦	                 	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-314.1	¦	    0,6 - 0,9    	¦	 1 га 	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.2	¦	      1 - 1,5    	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.3	¦	      2 - 2,5    	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.4	¦	      3 - 3,5    	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.5	¦	        4        	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.6	¦	      5 - 6      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.7	¦	      7 - 8      	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-314.8	¦	       10        	¦	  "   	¦	Удобрения мине-  	¦	 т  	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                 	¦	      	¦	ральные          	¦	    	¦	проекту	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------+-----------------+------+-----------------+----+--------

	03.41. Борьба с вредителями и болезнями

	Таблица 47-319

	Опрыскивание многолетних насаждений при ширине междурядий от 0,6 до 3 м

	Состав работ: 01. Опрыскивание многолетних насаждений ядохимикатами.

	----------T------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы         	¦	                             	¦

	¦	код      	+-----------------T------+----------------T----T-------+

	¦	         	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                 	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+-----------------+------+----------------+----+-------+

	¦	         	¦	Опрыскивание мно-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	голетних насажде-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ний при ширине   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	междурядий:      	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	0,6 - 0,9 м и    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	расходе раствора 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ядохимикатов на  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	1 га до:         	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-319.1 	¦	      500 л      	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.2 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	1 - 1,5 м и рас- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ходе раствора    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ядохимикатов на  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	1 га до:         	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-319.3 	¦	      500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.4 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.5 	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	2 м и расходе    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га до:	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-319.6 	¦	      500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.7 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.8 	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	2,5 м и расходе  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га до:	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-319.9 	¦	      500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-319.10	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.11	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.12	¦	     1500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.13	¦	     2000 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	3 м и расходе    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га:   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-319.14	¦	до 500 л         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.15	¦	до 800 л         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.16	¦	до 1200 л        	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.17	¦	до 1500 л        	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.18	¦	до 2000 л        	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-319.19	¦	св. 2000 л       	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L---------+-----------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-320

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Опрыскивание многолетних насаждений при ширине междурядий от 3,5 до 5 м

	Состав работ: 01. Опрыскивание многолетних насаждений ядохимикатами.

	----------T------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы         	¦	                             	¦

	¦	код      	+-----------------T------+----------------T----T-------+

	¦	         	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                 	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+-----------------+------+----------------+----+-------+

	¦	         	¦	Опрыскивание мно-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	голетних насажде-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ний при ширине   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	междурядий:      	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	3,5 м и расходе  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га до:	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-320.1 	¦	      500 л      	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.2 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.3 	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.4 	¦	     1500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.5 	¦	     2000 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	4 м и расходе    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га до:	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-320.6 	¦	      500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.7 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.8 	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.9 	¦	     1500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.10	¦	     2000 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	5 м и расходе    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га:   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-320.11	¦	до 500 л         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.12	¦	до 800 л         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.13	¦	до 1200 л        	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.14	¦	до 1500 л        	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-320.15	¦	до 2000 л        	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-320.16	¦	св. 2000 л       	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L---------+-----------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-321

	Полумеханизированное опрыскивание цитрусовых культур на склонах трактором
	пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 кВт
	(61 л.с.)

	Состав работ: 01. Полумеханизированное опрыскивание цитрусовых культур
	ядохимикатами.

	----------T---------------------------T--------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	   Строительно-монтажные   	¦	       Материалы          	¦

	¦	нальный  	¦	         процессы          	¦	                          	¦

	¦	код      	+------------------T--------+-------------T----T-------+

	¦	         	¦	   наименование   	¦	изме-   	¦	наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                  	¦	ритель  	¦	             	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+------------------+--------+-------------+----+-------+

	¦	47-321.1 	¦	Полумеханизирован-	¦	1000 де-	¦	Ядохимикаты  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	ное опрыскивание  	¦	ревьев  	¦	             	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	цитрусовых культур	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	на склонах тракто-	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ром пропашным ко- 	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	лесным универсаль-	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ным сельскохозяйс-	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	твенным мощностью 	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	45 кВт (61 л.с.)  	¦	        	¦	             	¦	    	¦	       	¦

	L---------+------------------+--------+-------------+----+--------

	Таблица 47-322

	Опрыскивание многолетних насаждений при ширине междурядий от 6 до 10 м

	Состав работ: 01. Опрыскивание многолетних насаждений ядохимикатами.

	----------T------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы         	¦	                             	¦

	¦	код      	+-----------------T------+----------------T----T-------+

	¦	         	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                 	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+-----------------+------+----------------+----+-------+

	¦	         	¦	Опрыскивание мно-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	голетних насажде-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ний при ширине   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	междурядий:      	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	6 - 7 м и расходе	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га до:	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-322.1 	¦	      500 л      	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.2 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.3 	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.4 	¦	     1500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.5 	¦	     2000 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	         	¦	8 - 10 м и расхо-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	де раствора ядо- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	химикатов на 1 га	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	до:              	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-322.6 	¦	      500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.7 	¦	      800 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.8 	¦	     1200 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.9 	¦	     1500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-322.10	¦	     2000 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L---------+-----------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-323

	Аэрозольная обработка сада трактором пропашным колесным универсальным
	мощностью 31,6 кВт (43 л.с.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Аэрозольная обработка сада ядохимикатами.

	----------T------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы         	¦	                             	¦

	¦	код      	+-----------------T------+----------------T----T-------+

	¦	         	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                 	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+-----------------+------+----------------+----+-------+

	¦	         	¦	Аэрозольная обра-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ботка сада трак- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	тором пропашным  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	колесным универ- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	сальным мощностью	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	31,6 кВт         	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	(43 л.с.) при    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	норме расхода    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	раствора ядохими-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	катов на 1 га до:	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-323.1 	¦	      20 л       	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-323.2 	¦	      25 л       	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-323.3 	¦	      30 л       	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-323.4 	¦	      35 л       	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L---------+-----------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-324

	Подготовка к борьбе с вредителями и болезнями многолетних насаждений при
	помощи сельскохозяйственной авиации

	Состав работ: 01. Загрузка емкостей самолетов и вертолетов раствором
	ядохимикатов.

	----------T------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	 Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный  	¦	       процессы         	¦	                             	¦

	¦	код      	+-----------------T------+----------------T----T-------+

	¦	         	¦	  наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                 	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+-----------------+------+----------------+----+-------+

	¦	         	¦	Подготовка к     	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	борьбе с вредите-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	лями и болезнями 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	многолетних на-  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	саждений при по- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	мощи сельскохо-  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	зяйственной авиа-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	ции при норме    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	расхода раствора 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	ядохимикатов на  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	         	¦	1 га:            	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-324.1 	¦	до 300 л         	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-324.2 	¦	301 - 500 л      	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	                 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L---------+-----------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-325

	Опыливание виноградников трактором виноградниковым гусеничным
	мощностью 47,4 кВт (64,4 л.с.)

	Состав работ: 01. Опыливание виноградников ядохимикатами.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Опыливание вино-  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	градников тракто- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ром винограднико- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	вым гусеничным    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	мощностью 47,4 кВт	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	(64,4 л.с.) при   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ширине междурядий,	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	м:                	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-325.1	¦	        2         	¦	 1 га 	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-325.2	¦	        2,5       	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-325.3	¦	        3         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-325.4	¦	        4         	¦	  "   	¦	Ядохимикаты     	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-326

	Фумигация междурядий многолетних насаждений

	Состав работ: 01. Фумигация междурядий многолетних насаждений.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Фумигация междуря-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	дий многолетних   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	насаждений для    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	почв легкой, сред-	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ней и тяжелой ка- 	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	тегорий при ширине	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	междурядий, м:    	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-326.1	¦	        2         	¦	 1 га 	¦	Фумиганты       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-326.2	¦	        2,5       	¦	  "   	¦	Фумиганты       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-326.3	¦	        3         	¦	  "   	¦	Фумиганты       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-326.4	¦	        4         	¦	  "   	¦	Фумиганты       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-327

	Обработка сорняков гербицидами

	Состав работ: 01. Обработка сорняков гербицидами.

	---------T-------------------------T-----------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	  Строительно-монтажные  	¦	         Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы         	¦	                             	¦

	¦	код     	+------------------T------+----------------T----T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	   наименование   	¦	изме- 	¦	  наименование  	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	                  	¦	ритель	¦	                	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+------------------+------+----------------+----+-------+

	¦	        	¦	Обработка сорняков	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	гербицидами при   	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ширине междурядий,	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	м:                	¦	      	¦	                	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-327.1	¦	    0,6 - 0,9     	¦	 1 га 	¦	Гербициды       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-327.2	¦	      1 - 1,5     	¦	  "   	¦	Гербициды       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-327.3	¦	    2,5 - 3       	¦	  "   	¦	Гербициды       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-327.4	¦	        4         	¦	  "   	¦	Гербициды       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-327.5	¦	      5 - 6       	¦	  "   	¦	Гербициды       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	47-327.6	¦	      7 - 8       	¦	  "   	¦	Гербициды       	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	                  	¦	      	¦	                	¦	    	¦	проекту	¦

	L--------+------------------+------+----------------+----+--------

	Таблица 47-329

	Приготовление и раскладка приманок

	Состав работ: 01. Приготовление и раскладка приманок.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------T---------------------------T--------------------------¬

	¦	Функцио- 	¦	   Строительно-монтажные   	¦	       Материалы          	¦

	¦	нальный  	¦	         процессы          	¦	                          	¦

	¦	код      	+------------------T--------+-------------T----T-------+

	¦	         	¦	   наименование   	¦	изме-   	¦	наименование 	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	         	¦	                  	¦	ритель  	¦	             	¦	изм.	¦	       	¦

	+---------+------------------+--------+-------------+----+-------+

	¦	47-329.1 	¦	Приготовление и   	¦	  1000  	¦	Ядохимикаты  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	         	¦	раскладка приманок	¦	приманок	¦	             	¦	    	¦	проекту	¦

	L---------+------------------+--------+-------------+----+--------

	03.42. Шпалеры и ограды

	Таблица 47-330

	Установка железобетонных стоек при помощи запрессовщика

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Установка
	железобетонных стоек с запрессовкой.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	            Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы       	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+--------------------T----T-----+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование    	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	ход  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------+----------------+------+--------------------+----+-----+

	¦	47-330.1	¦	Установка желе- 	¦	 1000 	¦	Доски необрезные дл.	¦	 м3 	¦	 0,5 	¦

	¦	        	¦	зобетонных стоек	¦	стоек 	¦	3 м, толщ. 40 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	при помощи за-  	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	прессовщика при 	¦	      	¦	Стойки сборные желе-	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	ширине междуря- 	¦	      	¦	зобетонные (марка по	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	дий 2 - 2,5;    	¦	      	¦	проекту)            	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	3 - 5 м         	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	L--------+----------------+------+--------------------+----+------

	Таблица 47-331

	Установка железобетонных стоек вручную

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Установка
	железобетонных стоек с засыпкой и трамбовкой. 03. Установка упора под крайние
	стойки.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	            Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы       	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+--------------------T----T-----+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование    	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+----------------+------+--------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Установка желе- 	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	зобетонных стоек	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	вручную:        	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-331.1	¦	промежуточных   	¦	 1000 	¦	Доски необрезные дл.	¦	 м3 	¦	 0,5 	¦

	¦	        	¦	                	¦	стоек 	¦	3 м, толщ. 40 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Стойки сборные желе-	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	зобетонные (марка по	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	проекту)            	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-331.2	¦	крайних         	¦	  "   	¦	Доски необрезные дл.	¦	 м3 	¦	 0,5 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Стойки сборные желе-	¦	 шт.	¦	1000 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	зобетонные (марка по	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	проекту)            	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Камень бутовый,     	¦	 м3 	¦	 10  	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86        	¦	    	¦	     	¦

	L--------+----------------+------+--------------------+----+------

	Таблица 47-332

	Установка деревянных стоек вручную

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Обработка
	стоек петролатумом. 03. Установка стоек с засыпкой и трамбованием. 04. Установка
	упора под крайние стойки.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Установка дере-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	вянных стоек   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	вручную:       	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-332.1	¦	промежуточных  	¦	 100  	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	0,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	стоек 	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Жерди дл. 5 м, толщ. 	¦	 м3 	¦	3,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 - 5 см, ОСТ 13-5-77	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Петролатум окисленный	¦	 кг 	¦	 50  	¦

	¦	47-332.2	¦	крайних        	¦	  "   	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	 0,5 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Жерди дл. 5 м, толщ. 	¦	 м3 	¦	3,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 - 5 см, ОСТ 13-5-77	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Петролатум окисленный	¦	 кг 	¦	 50  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	  1  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	Таблица 47-333

	Установка раскосов вручную

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Заготовка и
	обработка петролатумом деревянных раскосов. 03. Укладка упора под раскосы. 04.
	Установка железобетонных и деревянных раскосов. 05. Крепление раскосов к
	вертикальным стойкам проволочными скрутками.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Установка рас- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	косов вручную: 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	железобетонных 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	массой до:     	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-333.1	¦	50 кг          	¦	100   	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	0,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	раско-	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	сов   	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Раскосы сборные желе-	¦	 шт.	¦	 100 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	зобетонные массой до 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	50 кг (марка по про- 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	екту)                	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 8,8 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	  1  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-333.2	¦	100 кг         	¦	  "   	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	0,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Раскосы сборные желе-	¦	 шт.	¦	 100 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	зобетонные массой до 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	100 кг (марка по про-	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	екту)                	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	12,1 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	  1  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-333.3	¦	деревянных     	¦	  "   	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	0,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Жерди толщ. 3 - 5 см,	¦	 м3 	¦	3,05 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 13-5-77          	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Петролатум окисленный	¦	 кг 	¦	 50  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 8,8 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	  1  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	Таблица 47-334

	Разматывание, натягивание и крепление проволоки при устройстве шпалер

	Состав работ: 01. Разматывание и натягивание проволоки с креплением к
	крайним стойкам.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Разматывание,  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	натягивание и  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	крепление про- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	волоки при уст-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ройстве шпалер,	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	диаметр прово- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	локи, мм:      	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-334.1	¦	      2,5      	¦	1000 м	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 38  	¦

	¦	        	¦	               	¦	прово-	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	локи  	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	2,5 мм, ГОСТ 3282-74 	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-334.2	¦	      3        	¦	  "   	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 56  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-334.3	¦	      4        	¦	  "   	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 99  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	4 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	Таблица 47-336

	Установка якорей к шпалере

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Изготовление
	якорных тяжей. 03. Установка якорей. 04. Крепление тяжей к стойкам и якорям.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	47-336.1	¦	Установка яко- 	¦	 1000 	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 450 	¦

	¦	        	¦	рей к шпалере  	¦	якорей	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	 0,5 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	 10  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	Таблица 47-337

	Изготовление и крепление петель и скоб

	Состав работ: 01. Изготовление проволочных петель с креплением на
	железобетонных стойках. 02. Изготовление с креплением скоб с забивкой в деревянные
	стойки.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Изготовление:  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	проволочных пе-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	тель с крепле- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	нием на железо-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	бетонных стой- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ках из проволо-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ки диаметром,  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	мм:            	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-337.1	¦	      2,5      	¦	 1000 	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 28  	¦

	¦	        	¦	               	¦	петель	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	2,5 мм, ГОСТ 3282-74 	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-337.2	¦	      3        	¦	  "   	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 41  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-337.3	¦	      4        	¦	  "   	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 73  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	4 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	скоб с забивкой	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	в деревянные   	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	стойки из про- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	волоки диамет- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	ром, мм:       	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-337.4	¦	      2,5      	¦	 1000 	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	  4  	¦

	¦	        	¦	               	¦	 скоб 	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	2,5 мм, ГОСТ 3282-74 	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-337.5	¦	      3        	¦	  "   	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	  6  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	Таблица 47-338

	Устройство временной шпалеры в пальметтных садах при ширине междурядий 5
	м

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков для разбивки. 02.
	Заготовка и обработка кольев для опоры петролатумом, забивка их. 03. Укладка
	башмаков под раскосы. 04. Установка подпорных стоек (раскосов). 05. Изготовление
	проволочных скруток и скоб. 06. Крепление раскосов к крайним стойкам. 07. Размотка,
	натягивание и крепление проволоки.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Устройство вре-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	менной шпалеры 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	в пальметтных  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	садах при шири-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	не междурядий  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	5 м и расстоя- 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	нии в ряду, м: 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-338.1	¦	       4       	¦	 1 га 	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 119 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Петролатум окисленный	¦	 кг 	¦	 280 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Жерди дл. 5 м, толщ. 	¦	 м3 	¦	2,55 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 - 5 см, ОСТ 13-5-77	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	0,28 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	 0,4 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-338.2	¦	       5       	¦	  "   	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 118 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Петролатум окисленный	¦	 кг 	¦	 230 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Жерди дл. 5 м, толщ. 	¦	 м3 	¦	 2,1 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 - 5 см, ОСТ 13-5-77	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Доски необрезные дл. 	¦	 м3 	¦	0,23 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	3 м, толщ. 40 мм,    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	IV с., ГОСТ 24454-80 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Камень бутовый,      	¦	 м3 	¦	 0,4 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ОСТ 21.73-86         	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	Таблица 47-341

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Устройство ограждения из металлической сетки по железобетонным опорам

	Состав работ: 01. Изготовление скруток из проволоки. 02. Натягивание проволоки
	между стойками с закреплением скрутками. 03. Навешивание сетки с креплением
	скрутками к проволоке.

	---------T-----------------------T-------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	 Строительно-монтажные 	¦	            Материалы          	¦

	¦	нальный 	¦	        процессы       	¦	                               	¦

	¦	код     	+----------------T------+---------------------T----T----+

	¦	        	¦	  наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас-	¦

	¦	        	¦	                	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход 	¦

	+--------+----------------+------+---------------------+----+----+

	¦	47-341.1	¦	Устройство ог-  	¦	100 м 	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	44,4	¦

	¦	        	¦	раждения из ме- 	¦	ограж-	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	таллической сет-	¦	дений 	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	ки по железобе- 	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,          	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	тонным опорам   	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	0,08	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	4 мм, ГОСТ 3282-74   	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	2,1 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	2,5 мм, ГОСТ 3282-74 	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	Сетка плетеная из    	¦	 м2 	¦	200 	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	оцинкованной проволо-	¦	    	¦	    	¦

	¦	        	¦	                	¦	      	¦	ки диам. 2,5 мм      	¦	    	¦	    	¦

	L--------+----------------+------+---------------------+----+-----

	Таблица 47-342

	Установка столбов при устройстве шпалер хмельников

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Крепление
	железобетонных приставок к деревянным столбам. 03. Установка столбов.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	            Материалы           	¦

	¦	нальный 	¦	       процессы       	¦	                                	¦

	¦	код     	+---------------T------+---------------------T----T-----+

	¦	        	¦	 наименование  	¦	изме- 	¦	    наименование     	¦	ед. 	¦	рас- 	¦

	¦	        	¦	               	¦	ритель	¦	                     	¦	изм.	¦	ход  	¦

	+--------+---------------+------+---------------------+----+-----+

	¦	        	¦	Установка стол-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	бов при устрой-	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	стве шпалер    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	хмельников:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	железобетонных:	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-342.1	¦	средних        	¦	100   	¦	Столбы сборные желе- 	¦	 шт.	¦	 100 	¦

	¦	        	¦	               	¦	стол- 	¦	зобетонные средние   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	бов   	¦	(марка по проекту)   	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-342.2	¦	контурных, уг- 	¦	  "   	¦	Столбы сборные желе- 	¦	 шт.	¦	 100 	¦

	¦	        	¦	ловых          	¦	      	¦	зобетонные контурные,	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	угловые (марка по    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	проекту)             	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	деревянных на  	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	железобетонных 	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	приставках:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-342.3	¦	средних        	¦	  "   	¦	Бревна строительные  	¦	 м3 	¦	19,2 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	хвойных пород пропи- 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	танные диам. 18 см,  	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	III с., ГОСТ 9463-88 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 421 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,          	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Приставки сборные    	¦	 шт.	¦	 100 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	железобетонные (марка	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	по проекту)          	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-342.4	¦	контурных      	¦	  "   	¦	Бревна строительные  	¦	 м3 	¦	 26  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	хвойных пород пропи- 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	танные диам. 18 см,  	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	III с., ГОСТ 9463-88 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 469 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,          	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Приставки сборные    	¦	 шт.	¦	 100 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	железобетонные (марка	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	по проекту)          	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-342.5	¦	угловых        	¦	  "   	¦	Бревна строительные  	¦	 м3 	¦	 26  	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	хвойных пород пропи- 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	танные диам. 18 см,  	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	III с., ГОСТ 9463-88 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Проволока стальная   	¦	 кг 	¦	 626 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	низкоуглеродистая    	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	оцинкованная диам.   	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,          	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74         	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	Приставки сборные    	¦	 шт.	¦	 200 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	железобетонные (марка	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	по проекту)          	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	деревянных:    	¦	      	¦	                     	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-342.6	¦	средних        	¦	  "   	¦	Бревна строительные  	¦	 м3 	¦	24,5 	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	хвойных пород пропи- 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	танные диам. 18 см,  	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	III с., ГОСТ 9463-88 	¦	    	¦	     	¦

	¦	47-342.7	¦	контурных, уг- 	¦	  "   	¦	Бревна строительные  	¦	 м3 	¦	32,3 	¦

	¦	        	¦	ловых          	¦	      	¦	хвойных пород пропи- 	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	танные диам. 18 см,  	¦	    	¦	     	¦

	¦	        	¦	               	¦	      	¦	III с., ГОСТ 9463-88 	¦	    	¦	     	¦

	L--------+---------------+------+---------------------+----+------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-343

	Устройство якорей для шпалер хмельников

	Состав работ: 01. Заготовка и установка деревянных колышков. 02. Сборка и
	укладка железобетонных якорей в ямы. 03. Навешивание и закрепление тяжей.

	---------T---------------------T---------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные	¦	           Материалы             	¦

	¦	нальный 	¦	      процессы       	¦	                                 	¦

	¦	код     	+--------------T------+--------------------T----T-------+

	¦	        	¦	 наименование 	¦	изме- 	¦	    наименование    	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	              	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+--------------+------+--------------------+----+-------+

	¦	47-343.1	¦	Устройство    	¦	 100  	¦	Якоря сборные желе- 	¦	 шт.	¦	  100  	¦

	¦	        	¦	якорей для    	¦	якорей	¦	зобетонные (марка по	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	шпалер хмель- 	¦	      	¦	проекту)            	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ников         	¦	      	¦	Проволока стальная  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	низкоуглеродистая   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	оцинкованная диам.  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,         	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74        	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	Доски необрезные    	¦	 м3 	¦	 0,05  	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	толщ. 40 мм, IV с., 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 24454-80       	¦	    	¦	       	¦

	L--------+--------------+------+--------------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 47-344

	Устройство верхней части шпалер хмельников (шпалерной сетки)

	Состав работ: 01. Растягивание и натягивание проволоки с креплением.

	---------T---------------------T---------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные	¦	           Материалы             	¦

	¦	нальный 	¦	      процессы       	¦	                                 	¦

	¦	код     	+--------------T------+--------------------T----T-------+

	¦	        	¦	 наименование 	¦	изме- 	¦	    наименование    	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	              	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+--------------+------+--------------------+----+-------+

	¦	        	¦	Устройство    	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	верхней части 	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	шпалер хмель- 	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ников (шпалер-	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ной сетки):   	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	навешивание:  	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-344.1	¦	венков шпалер 	¦	1000 м	¦	Проволока стальная  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	хмельников    	¦	прово-	¦	низкоуглеродистая   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	локи  	¦	оцинкованная диам.  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,         	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74        	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	Проволока арматурная	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	кл. В-I, диам. 4 мм,	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 6727-80        	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	47-344.2	¦	поперечной    	¦	  "   	¦	Проволока стальная  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	проволоки шпа-	¦	      	¦	низкоуглеродистая   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	лер хмельников	¦	      	¦	оцинкованная диам.  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной 160 м  	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,         	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74        	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	Проволока арматурная	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	кл. В-I, диам. 4 мм,	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 6727-80        	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-344.3	¦	продольной    	¦	  "   	¦	Проволока стальная  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	проволоки дли-	¦	      	¦	низкоуглеродистая   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	ной 160 м     	¦	      	¦	оцинкованная диам.  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,         	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74        	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	Проволока арматурная	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	кл. В-I, диам. 4 мм,	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 6727-80        	¦	    	¦	       	¦

	L--------+--------------+------+--------------------+----+--------

	Таблица 47-345

	Крепление элементов металлической сетки

	Состав работ: 01. Изготовление скоб и фиксаторов из проволоки. 02. Крепление
	продольных и поперечных проволок скобами и фиксаторами.

	---------T---------------------T---------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные	¦	           Материалы             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	нальный 	¦	      процессы       	¦	                                 	¦

	¦	код     	+--------------T------+--------------------T----T-------+

	¦	        	¦	 наименование 	¦	изме- 	¦	    наименование    	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	              	¦	ритель	¦	                    	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+--------------+------+--------------------+----+-------+

	¦	        	¦	Крепление эле-	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ментов метал- 	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	лической сет- 	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	ки:           	¦	      	¦	                    	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-345.1	¦	скобами к     	¦	1000  	¦	Проволока стальная  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	столбам       	¦	креп- 	¦	низкоуглеродистая   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	лений 	¦	оцинкованная диам.  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,         	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74        	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-345.2	¦	проволочными  	¦	  "   	¦	Проволока стальная  	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	фиксаторами   	¦	      	¦	низкоуглеродистая   	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	оцинкованная диам.  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	6 - 6,3 мм,         	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	              	¦	      	¦	ГОСТ 3282-74        	¦	    	¦	       	¦

	L--------+--------------+------+--------------------+----+--------

	Таблица 47-346

	Устройство поддержек для хмеля

	Состав работ: 01. Сборка и установка железобетонных якорей в ямы. 02.
	Натягивание нижней проволоки и крепление ее к якорям. 03. Изготовление и установка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	колышков и шпилек. 04. Изготовление крючков. 05. Заготовка и навешивание
	проволочных поддержек.

	---------T----------------------T--------------------------------¬

	¦	Функцио-	¦	Строительно-монтажные 	¦	           Материалы            	¦

	¦	нальный 	¦	      процессы        	¦	                                	¦

	¦	код     	+-------------T--------+-------------------T----T-------+

	¦	        	¦	наименование 	¦	изме-   	¦	    наименование   	¦	ед. 	¦	расход 	¦

	¦	        	¦	             	¦	ритель  	¦	                   	¦	изм.	¦	       	¦

	+--------+-------------+--------+-------------------+----+-------+

	¦	47-346.1	¦	Устройство   	¦	1000 шт.	¦	Проволока стальная 	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	нижней прово-	¦	        	¦	низкоуглеродистая  	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	локи         	¦	        	¦	оцинкованная диам. 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	6 - 6,3 мм,        	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	ГОСТ 3282-74       	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	Якоря сборные желе-	¦	 шт.	¦	 2000  	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	зобетонные (марка  	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	по проекту)        	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-346.2	¦	Установка ко-	¦	   "    	¦	Проволока стальная 	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	лышков и шпи-	¦	        	¦	низкоуглеродистая  	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	лек          	¦	        	¦	оцинкованная диам. 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	6 - 6,3 мм,        	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	ГОСТ 3282-74       	¦	    	¦	       	¦

	¦	47-346.3	¦	Навешивание  	¦	   "    	¦	Проволока стальная 	¦	 кг 	¦	  По   	¦

	¦	        	¦	поддержек    	¦	        	¦	низкоуглеродистая  	¦	    	¦	проекту	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	оцинкованная диам. 	¦	    	¦	       	¦

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	6 - 6,3 мм,        	¦	    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	             	¦	        	¦	ГОСТ 3282-74       	¦	    	¦	       	¦

	L--------+-------------+--------+-------------------+----+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.