Одобрен и рекомендован к применению

	Постановлением Госстроя РФ

	от 16 июля 2001 г. N 72

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ
	МАЛОМОБИЛЬНЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
	PUBLIC BUILDINGS AND STRUCTURES ACCESSIBLE FOR
	PHYSICALLY HANDICAPPED VISITORS
	СП 35-103-2001
	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработан ГУП "Научно-проектный институт учебно-воспитательных,
	торгово-бытовых и досуговых зданий" (Институт общественных зданий) Госстроя
	России - ведущая организация, ЗАО "Архитектурное проектно-исследовательское
	объединение - Центр" (АПИО-Центр).

	2. Внесен Министерством труда и социального развития Российской Федерации.

	3. Представлен Управлением архитектуры и проектных работ, Управлением
	стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России.

	4. Утвержден приказом директора ГУП "Научно-проектный институт учебно-
	воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий" (Институт общественных
	зданий) от 20 июня 2001 года N 5в.

	5. Одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа
	Системы нормативных документов в строительстве Постановлением Госстроя РФ от
	16 июля 2001 года N 72.

	6. Введен впервые

	ВВЕДЕНИЕ

	Настоящий Свод правил подготовлен в соответствии с положениями статьи 15
	Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24
	ноября 1995 г. N 181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	48, ст. 4563) в рамках Федеральной целевой программы "Формирование доступной для
	инвалидов среды жизнедеятельности". Свод правил СП 35-103-2001 "Общественные
	здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям" разработан в
	соответствии с госконтрактом N 5.1.1/227 юр-98 от 25 июня 1999 года с
	Министерством труда и социального развития РФ по теме: "Создание единой системы
	отраслевых требований по проектированию доступной для инвалидов среды
	жизнедеятельности".

	Проектно-организационные мероприятия должны быть направлены не на
	доступность здания инвалидами как самоцель, а на беспрепятственное получение ими
	требуемой услуги. Если формальная доступность здания достигается планировочными
	и инженерными средствами, то доступность получения услуги зависит и от
	организационных мероприятий. Таким образом, выполнение Статьи 15 Закона РФ
	может осуществляться как путем проектирования, приспособления зданий для доступа
	инвалида к услуге, так и путем "доставки" услуги к инвалиду (на дом, в места отдыха и
	другие доступные для него зоны). Выбор варианта определяется местными органами
	власти, исходя из социальных задач и финансовых возможностей региона, а также в
	соответствии с указаниями РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований
	доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры".

	Для выявления приоритетов при разработке местных программ адаптации
	объектов социальной инфраструктуры, в числе первоочередных объектов можно
	рекомендовать предприятия приближенного обслуживания: магазины, универсамы и
	мини-маркеты, специализированные предприятия торговли и отделы "хлебобулочные
	изделия", "молочные продукты", "бакалея", киоски и торговые киоски-автоматы; аптеки
	и аптечные киоски; столовые, кафе и закусочные, в том числе пирожковые, чайные,
	молочные и т.п.; ремонтные мастерские и мастерские экспресс-обслуживания,
	приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, пункты
	проката, бюро комплексного обслуживания; поликлиники и общесоматические
	больницы; многофункциональные здания клубов по месту жительства и клубов по
	интересам; сберкассы и почты; административные здания социальной сферы; а также
	храмы и ритуальные здания.

	Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации
	существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей
	инвалидов и других маломобильных групп населения, призван стать комплекс N 35
	отраслевых нормативных документов в области проектирования и строительства.
	Основным документом федерального уровня для данного комплекса является СНиП 35-
	01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

	Кроме СНиП, в состав базового блока нормативных документов нового поколения
	по 35 комплексу входят:

	СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
	маломобильных групп населения. Общие положения ";

	СП 35-102-2001 "Жилая среда с элементами, доступными инвалидам";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные
	маломобильным посетителям";

	СП 35-104 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов".

	Настоящий Свод правил, являющийся развитием и детализацией требований
	СНиП "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения",
	должен применяться совместно с СП 35-101-2001.

	Свод правил содержит рекомендательные нормы и правила в соответствии с
	требованиями СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве.
	Основные положения" и является документом федерального уровня.

	В данной разработке учтен опыт отечественных и зарубежных специалистов в
	освещаемой области, а также новые разработки различных авторов и творческих
	коллективов.

	Работа выполнена авторским коллективом в следующем составе: Научный
	руководитель работы канд. архитектуры А.М. Гарнец (разделы 1, 2 и 7, научная
	редакция), канд. архитектуры М.Ю. Лимонад (раздел 9, редакция текста), архитектор
	Н.П. Малиночка (разделы 3 и 10, редакция текста), арх. К.В. Карпач, инж. А.И. Цыганов
	при участии инж. М.М. Миловидова (компьютерный набор); при участии: канд.
	архитектуры А.П. Моисеенко (раздел 4), канд. архитектуры Л.Ф. Сидорковой (раздел 4),
	канд. архитектуры Л.А. Смывиной (разделы 2 и 8), канд. архитектуры Н.Б. Мезенцевой
	(разделы 5 и 6), архитектора Ю.В. Колосова.

	Внесены: Департаментом по вопросам реабилитации и социальной интеграции
	инвалидов Минтруда РФ (И.В. Лебедев, А.Е. Лысенко).

	Представлены к утверждению: Управлением стандартизации, технического
	нормирования и сертификации (В.В. Тишенко, Н.Н. Поляков, Л.А. Викторова),
	Управлением архитектуры и проектных работ Госстроя России (Э.А. Шевченко, Н.Н.
	Якимова, В.Г. Хахулин).

	Согласованы: Государственной противопожарной службой МВД России,
	Госсанэпиднадзором Минздрава России, Главгосэкспертизой России, Всероссийским
	обществом инвалидов, Всероссийским обществом слепых и Всероссийским обществом
	глухих.

	Одобрены: Научно-техническим советом Госстроя России (Протокол от "____"
	____________ 2001 г. N _____).

	В тексте и графической части частично использованы материалы из:

	- СП 31-102-99 "Общие положения по проектированию доступной для инвалидов
	среды жизнедеятельности". - М.: ГУП ИОЗ, ГУП ЦПП, 2000 г. (авторский коллектив
	под руководством канд. архитектуры А.М. Гарнеца);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- ГОСТ Р 51079-97 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями
	жизнедеятельности";

	- ГОСТ Р 51083-97 "Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры";

	- ГОСТ Р 50918-96 "Устройства отображения информации по системе шрифта
	Брайля";

	- ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности";

	- ГОСТ 21786-76 "Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений";

	- ГОСТ 4.188-85 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной
	сигнализации";

	- НПБ 108-96 "Культовые здания. Противопожарные нормы";

	- МГСН 4.10-97 "Здания банковских учреждений";

	- МГСН 4.09-97 "Здания органов социальной защиты населения";

	- ВНТП 311-92 "Предприятия почтовой связи и Роспечати";

	- ВСН 62-91*/Госкомархитектуры "Проектирование среды жизнедеятельности с
	учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения/Госстрой РФ. - М.:
	ГУП ЦПП, 1994 г. (ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, ЦНИИП градостроительства,
	ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и
	комплексов Госкомархитектуры);

	- Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий с учетом
	потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: Выпуски 1, 7, 10,
	14, 19;

	- Пособия по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
	М.: Гипронииздрав. Минздрав СССР, 1990: Разделы 1 - IV.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Требования настоящего Свода правил направлены на создание полноценной
	архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности
	общественных зданий, составляющих систему учреждений обслуживания, для всех
	категорий населения и беспрепятственное пользование ими предоставляемыми
	услугами. Требования документа распространяются на все элементы общественных
	зданий и сооружений или их части (в дальнейшем - здания), а также участки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	учреждений, доступные для посетителей.

	Архитектурные решения общественных зданий и сооружений рекомендуется
	ориентировать одновременно на компенсацию нарушений здоровья в области опорно-
	двигательного аппарата, слуха, зрения, сердечно-сосудистой системы, психики.

	1.2. Положения Свода правил распространяются также на здания иного
	назначения, не подпадающие под действие СНиП 2.08.02-89*, но выполняющие
	функции общественного обслуживания и доступные для маломобильных групп
	населения.

	1.3. Положения настоящего документа распространяются на проектирование и
	реконструкцию зданий учреждений различных форм собственности и различных
	организационно-правовых форм.

	1.4. Требования настоящего документа не распространяются на части
	общественных зданий, сооружений и участки, куда не предусмотрен допуск
	посетителей. Если в этих зонах предусматриваются рабочие места для инвалидов, то их
	следует проектировать по соответствующим требованиям СП 35-104, а при их
	отсутствии - по заданию на проектирование.

	1.5. В документе приведен полный набор требований, рекомендуемых элементов
	архитектурного решения и проектных мероприятий, которые желательно
	предусмотреть в проекте. Выбор применяемого состава мероприятий, конкретизация
	требований и определение этапов их реализации устанавливается заданием на
	проектирование, а также в процессе проектирования.

	1.6. К объектам нормирования архитектурной среды для маломобильных лиц в
	общественных зданиях и сооружениях следует относить:

	благоустройство и озеленение участка здания;

	объемные элементы входов и выступающих частей;

	планировочное решение, в том числе коммуникационные пути;

	планировку групп помещений и отдельных помещений;

	устройство мест обслуживания и мест отдыха;

	устройство и планировку мест сопутствующего обслуживания.

	1.7. Основным принципом формирования архитектурной среды, доступной как
	для здоровых, так и для всех категорий маломобильных граждан является создание
	беспрепятственного доступа к месту получения услуги (обслуживания), проживания и
	месту приложения труда. При этом препятствие может иметь не только физическую
	или пространственную форму, но и информационную или психологическую, что
	связано с недопустимой потерей времени.

	В случае, когда функциональное назначение зданий выходит за рамки данного
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нормативного документа и нуждается в их уточнении, развитии и расширении, следует
	пользоваться сводами правил СП 35-102 и СП 35-104.

	1.8. Набор нормативных положений Свода правил допускает возможность выбора
	вариантов проектных решений исходя из требований, предъявляемых к объекту с
	целью обеспечения доступа к нему и использования его маломобильными
	посетителями (рис. 1.1).

	Рис. 1.1. Варианты обеспечения доступности зданий и помещений
	ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЗДАНИЯХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Все помещения на всех этажах

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Только зона верхнего этажа (при наличии лифта)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Помещения только первого этажа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Автономная зона первого этажа, где происходит обслуживание инвалидов

	Примеры достижения доступности, обеспечиваемой при реконструкции для
	общественных зданий различного назначения, приведены на рис. 1.2.

	Рис. 1.2. Достижение доступности при реконструкции
	ПРИМЕРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗНЫХ
	ТИПОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЗАТРУДНЕНА
	ПЕРЕСТРОЙКА ВНУТРЕННИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

	Методом строительства отдельно стоящих входных и лифтовых узлов с круговой
	обходной галереей при сохранении фронта естественного освещения
	реконструируемого здания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Случаи, когда естественным прямым освещением можно пренебречь - при
	создании пристроенной периметральной галереи с организацией входов в здание

	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОСТУПНЫХ ВХОДНЫХ УЗЛОВ В
	ЗДАНИЯХ ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С замкнутым внутридворовым пространством

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	П-образные

	В зависимости от проектной доли маломобильных посетителей, от финансовых
	возможностей заказчика и функциональной структуры учреждения обслуживания
	рекомендуется применять один из двух вариантов форм обслуживания (не учитывая
	обслуживания на дому):

	вариант "А" - доступность любого места обслуживания для инвалидов; следует
	предусматривать устройство общих универсальных путей движения, предназначенных
	для использования всеми категориями населения (здоровыми, инвалидами и
	маломобильными лицами) и приспособление для нужд лиц с нарушением здоровья,
	специальных мест обслуживания из состава общего числа таких мест;

	вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов; следует
	предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных
	параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

	Если к объекту проектирования могут быть применены, в зависимости от
	принятого варианта формы обслуживания, различные требования, то после указания
	номера и перед текстом нормативного положения указывается индекс варианта
	проектного решения "А" или "Б".

	Нормативные ссылки

	1.9. В настоящем документе даны ссылки на следующие документы:

	СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные
	положения";

	СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
	населения";

	СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";

	СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
	маломобильных групп населения. Общие положения";

	СП 35-102-2001 "Жилая среда с элементами, доступными инвалидам";

	СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов";

	РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
	объектам социальной инфраструктуры";

	Правила дорожного движения Российской Федерации, утв. Постановлением
	Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N
	1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47,
	ст. 4531).

	2. ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

	2.1. Здания учреждений общего и профессионального образования, доступные для
	учащихся-инвалидов, должны обеспечивать:

	полноценную среду, позволяющую наравне с общим контингентом учащихся

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	получить образование в соответствии с объемом и качеством, определяемыми
	программами обучения;

	возможность максимально полной социальной адаптации без ущемления прав и
	свобод учащихся-инвалидов в общей среде со здоровыми учащимися;

	меры, не нарушающие общие нормативные требования и уровень комфорта
	здоровых учащихся, а также архитектурное качество здания образовательного
	учреждения.

	2.2. Учащиеся-инвалиды могут обучаться в учреждениях общего образования
	(школы, гимназии, лицеи) и учреждениях профессионального образования
	(профессионально-технические училища, колледжи, техникумы, высшие учебные
	заведения, а также учебные центры повышения квалификации), за исключением
	образовательных учреждений, имеющих ограничения по приему обучаемых со стороны
	органов образования, здравоохранения или соответствующих ведомств.

	Требования доступности для инвалидов распространяются также на Центры
	профессиональной ориентации и переподготовки.

	2.3. Общие требования к зданиям учебных заведений приведены в таблице 2.1.

	Таблица 2.1

	Требования к зданиям учреждений образования

	----------------T------------------------------------------------------------------------¬

	¦	    Объект     	¦	                         Требования по критериям                        	¦

	¦	               	+------------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	               	¦	   Доступности    	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+---------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	       1       	¦	        2         	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+---------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Входы, общее	¦	2.1. Подъем на    	¦	3.1. Лифт для    	¦	4.1. В вестибюлях	¦	5.1. Поручни на  	¦

	¦	коммуникацион- 	¦	площадку крыльца в	¦	учащихся-инвали- 	¦	учреждений обра-
	¦	ограждениях лест-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	но-рекреацион- 	¦	учреждениях обще- 	¦	дов, передвигаю- 	¦	зования следует  	¦	ниц следует
	пре- 	¦

	¦	ное пространст-	¦	го и начального   	¦	щихся в инвалид- 	¦	предусматривать  	¦	дусматривать
	на  	¦

	¦	во здания      	¦	профессионального 	¦	ном кресле, в уч-	¦	электронные часы 	¦	высоте 0,5 м (в  	¦

	¦	               	¦	образования - по  	¦	реждениях общего 	¦	и календарь      	¦	блоке начальных  	¦

	¦	               	¦	пандусу, в учреж- 	¦	образования, а   	¦	                 	¦	классов); 0,7 и  	¦

	¦	               	¦	дениях среднего   	¦	также начального 	¦	                 	¦	0,9 м. Диаметр   	¦

	¦	               	¦	и высшего профес- 	¦	и среднего про-  	¦	                 	¦	поручня - 0,35 - 	¦

	¦	               	¦	сионального обра- 	¦	фессионального   	¦	                 	¦	0,45 м для на-   	¦

	¦	               	¦	зования, в цент-  	¦	образования дол- 	¦	                 	¦	чальных классов и	¦

	¦	               	¦	рах переквалифи-  	¦	жен предусматри- 	¦	                 	¦	0,45 - 0,55 м -  	¦

	¦	               	¦	кации - по пандусу	¦	ваться в специ-  	¦	                 	¦	для остального   	¦

	¦	               	¦	или с применением 	¦	альном лифтовом  	¦	                 	¦	контингента уча- 	¦

	¦	               	¦	специального подъ-	¦	холле с ограни-  	¦	                 	¦	щихся.           	¦

	¦	               	¦	емника.           	¦	ченным, при необ-	¦	                 	¦	5.2. Если лестни-	¦

	¦	               	¦	2.2. Наличие не   	¦	ходимости, досту-	¦	                 	¦	цы крыльца проек-	¦

	¦	               	¦	менее одного лиф- 	¦	пом в него ос-   	¦	                 	¦	тируются без ог- 	¦

	¦	               	¦	та для учащихся,  	¦	тальных учащихся 	¦	                 	¦	раждения (с двух-	¦

	¦	               	¦	передвигающихся в 	¦	                 	¦	                 	¦	или трехсторонним	¦

	¦	               	¦	инвалидном кресле,	¦	                 	¦	                 	¦	спуском), их сле-	¦

	¦	               	¦	 и с нарушени-    	¦	                 	¦	                 	¦	дует оборудовать 	¦

	¦	               	¦	ями сердечно-со-  	¦	                 	¦	                 	¦	поручнями, кре-  	¦

	¦	               	¦	судистой и легоч- 	¦	                 	¦	                 	¦	пящимися к фасад-	¦

	¦	               	¦	ной системы.      	¦	                 	¦	                 	¦	ной поверхности  	¦

	¦	               	¦	2.3. Если ширина  	¦	                 	¦	                 	¦	или на отдельных 	¦

	¦	               	¦	коридора менее    	¦	                 	¦	                 	¦	опорах.          	¦

	¦	               	¦	1,8 м, рекоменду- 	¦	                 	¦	                 	¦	5.3. Следует пре-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	ется предусматри- 	¦	                 	¦	                 	¦	дусматривать зоны	¦

	¦	               	¦	вать через каждые 	¦	                 	¦	                 	¦	отдыха для уча-  	¦

	¦	               	¦	10 - 15 м длины   	¦	                 	¦	                 	¦	щихся-инвалидов: 	¦

	¦	               	¦	коридора, но не   	¦	                 	¦	                 	¦	3 - 4 места в    	¦

	¦	               	¦	менее одного на   	¦	                 	¦	                 	¦	каждой рекреации,	¦

	¦	               	¦	коридор, карман   	¦	                 	¦	                 	¦	5 - 6 мест в гар-	¦

	¦	               	¦	глубиной 1,8 м,   	¦	                 	¦	                 	¦	деробе верхней   	¦

	¦	               	¦	длиной - 3,0 м    	¦	                 	¦	                 	¦	одежды.          	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	5.4. Зоны перео- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	девания учащихся-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	инвалидов в гар- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	деробе должны    	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	размещаться в    	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	стороне от тран- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	зитных проходов и	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	иметь специальное	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	оборудование: по-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ручни скамьи     	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	шириной не менее 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	0,4 м, полки и   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	крючки для сумок 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	и одежды, места  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	для сидения и пе-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	реодевания. Вбли-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	зи следует пре-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	дусматривать ин- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	дивидуальные ка- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	меры хранения    	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	личных вещей и   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	учебников.       	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	5.5. При входной 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	группе помещений 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	следует предус-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	матривать телефо-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ны-автоматы, дру-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	гие устройства   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	внешней и внут-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ренней двусторон-	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ней связи. Теле- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	фоны-автоматы    	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	следует крепить  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	на высоте (до    	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	номеронабирателя)	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	не выше 0,85 м   	¦

	+---------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	2. Основные    	¦	2.4. Все учени-   	¦	3.2. Стационарное	¦	4.2. Ученические 	¦	5.6. В зоне спе- 	¦

	¦	учебные        	¦	ческие места для  	¦	крепление необхо-	¦	места для уча-   	¦	циальных учени-  	¦

	¦	помещения      	¦	учащихся-инвали-  	¦	димо предусматри-	¦	щихся-инвалидов  	¦	ческих мест
	для  	¦

	¦	               	¦	дов следует обо-  	¦	вать для учени-  	¦	должны размещать-	¦	учащихся с нару- 	¦

	¦	               	¦	рудовать одно-    	¦	ческих, рабочих и	¦	ся идентично в   	¦	шением ОДА и     	¦

	¦	               	¦	местными столами. 	¦	обеденных столов,	¦	однотипных учеб- 	¦	слепых следует   	¦

	¦	               	¦	2.5. Места для    	¦	стульев, мольбер-	¦	ных помещениях   	¦	предусматривать  	¦

	¦	               	¦	учащихся с нару-  	¦	тов, кроватей в  	¦	одного учебного  	¦	дополнительное   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	шением зрения     	¦	спальнях и т.п.  	¦	учреждения.      	¦	пространство для 	¦

	¦	               	¦	должны иметь сво- 	¦	для учащихся с   	¦	4.3. Зону специ- 	¦	хранения индиви- 	¦

	¦	               	¦	бодный доступ с   	¦	нарушением ОДА.  	¦	альных ученичес- 	¦	дуальных средств 	¦

	¦	               	¦	двух сторон.      	¦	Кровати в спаль- 	¦	ких мест в учеб- 	¦	реабилитации при 	¦

	¦	               	¦	2.6. В учебных    	¦	нях и ученические	¦	ных помещениях   	¦	передвижении,    	¦

	¦	               	¦	мастерских обще-  	¦	места в опытных  	¦	следует выделять 	¦	личных индивиду- 	¦

	¦	               	¦	образовательных   	¦	лабораториях и   	¦	из общей площади 	¦	альных средств   	¦

	¦	               	¦	учреждений следу- 	¦	практикумах      	¦	помещений рель-  	¦	компенсации,     	¦

	¦	               	¦	ет предусматри-   	¦	должны оборудо-  	¦	ефной фактурой   	¦	личных вещей.    	¦

	¦	               	¦	вать 3 места по   	¦	ваться опорными  	¦	или ковровым     	¦	5.7. Ученические 	¦

	¦	               	¦	каждому профилю   	¦	поручнями        	¦	покрытием по-    	¦	места для уча-   	¦

	¦	               	¦	обучения для уча- 	¦	                 	¦	верхности пола.  	¦	щихся с наруше-  	¦

	¦	               	¦	щихся-инвалидов с 	¦	                 	¦	4.4. В много-    	¦	нием слуха и     	¦

	¦	               	¦	нарушением ОДА.   	¦	                 	¦	функциональных   	¦	зрения должны    	¦

	¦	               	¦	2.7. В мастерских 	¦	                 	¦	помещениях (груп-	¦	иметь дополни-   	¦

	¦	               	¦	профессиональных  	¦	                 	¦	па продленного   	¦	тельное местное  	¦

	¦	               	¦	учебных заведений 	¦	                 	¦	дня, мастерские с	¦	освещение рабо-  	¦

	¦	               	¦	для учащихся, пе- 	¦	                 	¦	разными видами   	¦	чего места. В    	¦

	¦	               	¦	редвигающихся в   	¦	                 	¦	деятельности,    	¦	учебном помеще-  	¦

	¦	               	¦	инвалидном кре-   	¦	                 	¦	клубные и кружко-	¦	нии эти места    	¦

	¦	               	¦	сле-коляске шири- 	¦	                 	¦	вые помещения и  	¦	следует распола- 	¦

	¦	               	¦	ну свободного     	¦	                 	¦	т.п.) следует    	¦	гать в первых    	¦

	¦	               	¦	прохода, а также  	¦	                 	¦	предусматривать  	¦	рядах и у окна.  	¦

	¦	               	¦	расстояние между  	¦	                 	¦	информационные   	¦	5.8. Ученические 	¦

	¦	               	¦	станками следует  	¦	                 	¦	указатели разме- 	¦	места для уча-   	¦

	¦	               	¦	принимать не      	¦	                 	¦	щения функцио-   	¦	щихся с наруше-  	¦

	¦	               	¦	менее 1,6 м       	¦	                 	¦	нальных зон по   	¦	нием слуха (сла- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	видам деятельнос-	¦	бослышащих)      	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	ти               	¦	должны иметь     	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	возможность обо- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	рудоваться       	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	электроакусти-   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ческими прибора- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ми, индивидуаль- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ными наушниками, 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	а в лекционных   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	аудиториях уч-   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	реждений профес- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	сионального об-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	разования - еще и	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	сурдотехнической 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	аппаратурой.     	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	5.9. Вдоль сво-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	бодных участков  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	стен в безбарь-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ерной зоне учеб- 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ного помещения   	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	рекомендуется    	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	предусматривать  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	опорный поручень 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	на высоте 0,5 и  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	0,7 м - в поме-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	щениях начальных 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	классов; 0,7 и   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	0,9 м - осталь-  	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	ного контингента 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	                 	¦	                 	¦	учащихся         	¦

	+---------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	3. Залы для    	¦	2.8. На площади   	¦	3.3. Раздеваль-  	¦	                 	¦	5.10. В образо-  	¦

	¦	физкультурных  	¦	спортивного зала  	¦	ная, душевая и   	¦	                 	¦	вательных учреж- 	¦

	¦	занятий,       	¦	или в отдельном   	¦	туалет при физ-  	¦	                 	¦	дениях в разде-  	¦

	¦	бассейны,      	¦	помещении следу-  	¦	культурном зале  	¦	                 	¦	вальных физкуль- 	¦

	¦	раздевальные,  	¦	ет предусмотреть  	¦	для учащихся -   	¦	                 	¦	турного зала и   	¦

	¦	душевые        	¦	пространство      	¦	инвалидов с на-  	¦	                 	¦	бассейна для     	¦

	¦	               	¦	(свободное или    	¦	рушениями ОДА    	¦	                 	¦	учащихся-инвали- 	¦

	¦	               	¦	со специальными   	¦	должны предусмат-	¦	                 	¦	дов следует пре- 	¦

	¦	               	¦	тренажерами) для  	¦	риваться отдель- 	¦	                 	¦	дусматривать     	¦

	¦	               	¦	занятий учащих-   	¦	ным комплексом   	¦	                 	¦	изолированную    	¦

	¦	               	¦	ся-инвалидов, не  	¦	помещений с соот-	¦	                 	¦	раздевальную с   	¦

	¦	               	¦	имеющих противо-  	¦	ветствующим обо- 	¦	                 	¦	душем и туалетом 	¦

	¦	               	¦	показаний к физ-  	¦	рудованием.      	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	культурным заня-  	¦	3.4. В специаль- 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	тиям              	¦	ной зоне физкуль-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	турного зала или 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	в специальном по-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	мещении для заня-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	тий учащихся-    	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	инвалидов обще-  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	образовательных  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	учреждений сле-  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	дует предусмат-  	¦	                 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	                  	¦	ривать "мягкие   	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	стены" для защиты	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	               	¦	                  	¦	от травм         	¦	                 	¦	                 	¦

	L---------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------

	2.4. Здания образовательных учреждений рекомендуется делать доступными для
	всех категорий обучаемых с нарушениями здоровья. Исключение составляют
	специальные реабилитационно-образовательные учреждения, сочетающие обучение с
	коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду
	заболевания.

	Учебные помещения

	2.5. Если в задании на проектирование не установлены ограничения, следует
	обеспечить возможность учащемуся-инвалиду учиться в составе любой учебной группы
	(ученического класса). Поэтому требованиям доступности должны отвечать все
	учебные помещения (рис. 2.1 - 2.5). Категории учащихся-инвалидов (по видам
	заболеваний) и количество мест следует устанавливать заданием на проектирование в
	соответствии со спецификой учебного заведения. При отсутствии этих требований в
	каждом учебном помещении на один ученический класс или группу учащихся следует в
	среднем предусматривать возможность оборудовать по 1 - 2 места для учащихся-
	инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата
	(ОДА), слуха и зрения.

	Рис. 2.1. Учебные помещения
	ПРИМЕРЫ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ
	ЗАНЯТИЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.2. Учебные помещения
	ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КЛАССНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
	ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО 50 КВ. М

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.3. Учебные помещения
	ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КЛАССНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
	ПЛОЩАДЬЮ 60 - 70 КВ. М

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2.4. Учебные помещения
	ПРИМЕРЫ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В АУДИТОРИИ И
	ЛАБОРАТОРИЯХ ХИМИИ И ФИЗИКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В лаборатории химии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В лаборатории физики

	Рис. 2.5. Учебные помещения
	ПРИМЕРЫ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В студии рисунка и живописи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В музыкальном классе

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В помещении для занятий

	По отдельным предметам, в случае несовместимости педагогических программ с
	ограниченными возможностями учащихся-инвалидов (занятия физкультурой, военная
	подготовка, занятия по труду и т.п.), места для инвалидов в учебных кабинетах не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	предусматриваются.

	2.6. Требования доступности при проектировании относятся:

	к габаритам дверных проемов входов в помещения, к организации безбарьерного
	маршрута (с учетом проезда, разъезда и разворота кресла-коляски), соединяющего вход
	в учебное помещение, безбарьерную зону специальных ученических мест (рис. 2.6),
	место у доски или кафедры, зону у демонстрационных стендов, стеллажей с
	наглядными пособиями и методическими материалами;

	к специальному (компенсирующему) оборудованию специальных ученических
	мест;

	к системам индивидуального вспоможения при передвижении и фиксировании
	тела при сидении;

	к дополнительному инженерному оборудованию и возможности управления им
	(естественное и искусственное освещение, воздухообмен, системы информации и
	связи).

	Рис. 2.6. Учебные помещения
	ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ МЕСТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	За чертежным столом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	За кульманом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	За мольбертом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	За компьютером

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рабочее (учебное) место для учащегося с недостатками зрения

	2.7. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота
	коляски равен 1800 х 1800 мм.

	Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	колясках и на опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с оконными
	проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не
	менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м.

	В учебных мастерских, используемых инвалидами на креслах-колясках, ширина
	основного прохода, а также расстояние между станками должны быть не менее 1,6 м
	(рис. 2.7).

	Рис. 2.7. Учебные помещения
	ПРИМЕРЫ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Радиомонтажной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Токарной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Слесарной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.8. При выделении ученических мест для учащихся с недостатками зрения и
	дефектами слуха, а также с нарушением психического развития расстояние между
	рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами
	столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с
	оконными проемами - не менее 0,5 м. Площадь ученического стола для инвалида по
	зрению должна быть не менее метра ширины и 0,6 м глубины для размещения
	браилевской литературы и тифлосредств.

	2.9. В общем случае, в стандартном классном помещении с параметрами 6 x 9 м
	достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с
	недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-
	коляске, - выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема. При замене
	двухместных столов на одноместные уже будут соблюдены требуемые параметры
	проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках, между столами и стеной,
	проходы к входной двери и доске.

	2.10. Площадь учебных кабинетов (родного языка, литературы, математики,
	истории и географии) на 1 учащегося с дефектами слуха и нарушением интеллекта
	следует принимать не менее 2,5 м2; для детей с недостатками зрения и поражением
	опорно-двигательного аппарата - не менее 3 м2. При кабинетах должны
	предусматриваться лаборантские площадью не менее 16 м2.

	2.11. Площади учебных кабинетов информатики, электроники и радиотехники
	следует принимать из расчета не менее 4,5 м2 на 1 учащегося с дефектами слуха и
	нарушением интеллекта и не менее 5 м2 для детей с поражением опорно-двигательного
	аппарата. При кабинетах должны предусматриваться лаборантские площадью не менее
	18 м2.

	2.12. Для учащихся с легким нарушением психического развития, с сердечно-
	сосудистой недостаточностью в учебных помещениях, читальных залах библиотек, в
	зоне приготовления уроков в группе продленного дня рекомендуется предусматривать
	полузамкнутые рабочие места-кабины (с боковыми бортиками и экранами у стола,
	высокими спинками сидений, с бортиками-ограждениями по бокам и сзади и т.п.), что
	создает для этих учащихся более спокойную обстановку, помогает регулировать
	психологическую дистанцию с окружающими.

	Прочие помещения

	2.13. В актовых залах образовательных учреждений следует предусматривать
	места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50 - 150 мест - 3 - 5 мест;
	в зале на 150 - 300 мест - 5 - 7 мест; в зале на 300 - 500 мест - 7 - 10 мест; в зале на 500 -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	800 мест - 10 - 15 мест.

	Места для учащихся-инвалидов с поражением ОДА следует предусматривать на
	горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в
	одном уровне с входом в актовый зал. Для учащихся начальных классов,
	передвигающихся в инвалидных креслах-колясках, места в актовых залах следует
	предусматривать в первом ряду перед сценой (ареной, подиумом и т.п.).

	2.14. Часть обычных кресел в зале рекомендуется оборудовать специальными
	фиксирующими и опорными приспособлениями. Эти кресла из числа остальных
	следует выделить цветом, а в рядах напротив них поместить соответствующие
	визуальные указатели.

	2.15. Зрительские места для детей-инвалидов с дефектами слуха следует связывать
	с акустической системой зрительного зала. На креслах должны быть оборудованы
	пункты подключения индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости звука
	должно быть обеспечено с помощью регулятора, установленного в подлокотниках, в
	спинках кресел или в самих наушниках. Специальные места для хранения наушников
	могут быть устроены в подлокотниках или спинках кресел.

	2.16. Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен
	стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и
	бортиками по бокам. Лестницы и пандусы должны иметь ограждения с двойными
	поручнями на высоте 0,5/0,7/0,9 м.

	2.17. На путях эвакуации зрителей из зала необходимо устраивать вдоль стены
	опорные поручни-перила на высоте 0,5/0,7/0,9 м от уровня пола. За 1,5 м до дверного
	проема или поворота коридора фактура поверхности поручня должна меняться.

	2.18. В фойе перед актовым залом следует предусматривать непроходную зону
	отдыха и ожидания для учащихся-инвалидов. Дополнительная площадь зоны отдыха -
	в учреждениях общего образования не менее чем на 3 учащихся (зона на 1 учащегося -
	1,2 x 1,8 м); в профессиональных учебных заведениях - на 50% специализированных
	мест для учащихся-инвалидов в актовом зале.

	2.19. В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5%
	читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов. С этой
	целью в читальном зале следует предусматривать обособленные непроходные зоны для
	размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслах-
	колясках и использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе и
	отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по
	зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также
	дополнительное место для чтеца и предусматривать возможность размещения
	тифлотехнических средств.

	2.20. Места в читальном зале для учащихся-инвалидов рекомендуется
	предусматривать в виде индивидуальных полукабин, изолированных барьерами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Габариты зоны рабочего места на одного ребенка-инвалида на кресле-коляске
	составляют не менее 1,8 х 0,9 м. Проход между рабочими столами для свободного
	проезда и подъезда к столу должен быть не менее 0,9 м, т.е. габариты рабочей зоны
	вместе с проходом - 1,8 х 1,8 м.

	2.21. Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных
	учреждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м.

	2.22. Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по
	возможности, располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-
	инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у
	картотеки не менее 1,1 м.

	2.23. В обеденных залах общеобразовательных учреждений в зонах для учащихся-
	инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно.

	2.24. В столовой должна быть предусмотрена для учащихся-инвалидов своя
	непроходная зона, оборудование которой должно учитывать возможность пользования
	детьми и на креслах-колясках.

	2.25. В общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального
	образования, осуществляющих обучение детей-инвалидов, в составе медицинских
	помещений кроме медицинского и процедурного кабинетов рекомендуется
	предусматривать: кабинет психоневролога, кабинеты окулиста и отоларинголога, залы
	или комнаты лечебной физкультуры, а также физиотерапевтический кабинет, кабинет
	массажа (гидромассажа), кабинет механотерапии. Набор перечисленных
	дополнительных помещений устанавливается заказчиком в здании на проектирование.

	3. ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

	3.1. Рекомендуется проектировать доступными все виды и типы зданий и
	помещений учреждений и организаций, связанных с приемом (обслуживанием)
	населения и размещаемых в зданиях с кабинетно-офисной структурой. К ним относятся:

	административные организации - комитеты, управления, департаменты и их
	подразделения, в том числе органы социальной защиты населения, управления защиты
	прав потребителя, а также префектуры, муниципалитеты и т.п.;

	судебно-правовые учреждения - юридические бюро и консультации, адвокатские
	коллегии, нотариальные конторы, страховые фирмы и фонды;

	коммунальные службы - ДЕЗ,РЭУ и т.д.;

	налоговые инспекции и управления и отделы виз и регистрации (ОВиР);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	организации по трудоустройству - федеральные службы, управления и центры
	занятости, агентства по трудоустройству.

	3.2. Общими требованиями к доступности основных групп помещений, где
	происходит прием маломобильных посетителей, являются:

	- предпочтительное размещение их в уровне входа;

	- обязательное наличие справочно-информационной службы; возможное
	совмещение справочно-информационной службы и кабинета дежурного приема
	(вариант "Б");

	- при наличии помещений коллективного использования (конференц-залов, залов
	совещаний и т.п.) желательно их размещение не выше второго уровня (этажа).

	Во всех видах учреждений целесообразно выделение части помещений, зон или
	мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий посетителей с
	учетом возможного сопровождения, включая инвалидов (в т.ч. инвалидов на креслах-
	колясках, по зрению), по варианту "Б".

	3.3. Зона (помещение) справочно-информационной службы следует размещать в
	непосредственной и удобной близости от входа в здание. При ее островном
	размещении в вестибюле рекомендуется предусматривать периметральную буферную
	зону (полосу) шириной не менее 0,5 м, примыкающую к основному пути движения.

	3.4. Кабинет дежурного приема размещается в уровне входа с непосредственным
	примыканием к вестибюлю совместно с зоной отдыха и ожидания. Рекомендуется
	выделение объекта архитектурно-дизайнерскими средствами, облегчающими его поиск.
	Кабинет оснащается информационными средствами, гарантирующими полный объем
	информации о видах и форме услуг, режиме работы и размещении мест обслуживания.

	Здания и помещения органов социальной защиты населения

	3.5. В зданиях органов социальной защиты, кроме помещений общего назначения,
	рекомендуется обеспечивать доступность для маломобильных посетителей в
	следующие помещения:

	кабинет справочно-информационной службы;

	кабинеты начальников (кабинет дежурного приема);

	кабинеты сотрудников, ведущих прием посетителей в отделах назначения и
	перерасчета пенсий, выплат и социально-бытового обслуживания;

	медицинский кабинет (при наличии);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кабинет юриста (при наличии).

	3.6. Варианты организации мест обслуживания (самообслуживания) приведены
	на рис. 3.1.

	Рис. 3.1. Организация мест посетителей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Здания и помещения судебно-правовых учреждений

	3.7. В группе судебных, юридических учреждений и прокуратур, требования
	доступности распространяются, главным образом, на юридические консультации и
	нотариальные конторы (как учреждения открытого доступа). Минимальный размер
	площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема (на одно
	рабочее место) рекомендуется принимать 12 м2.

	3.8. Для зданий судов и прокуратур целесообразно соблюдение общих
	рекомендательных требований Свода правил СП 35-101.

	Здания и помещения коммунальных служб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.9. Основными видами организаций, осуществляющими управление,
	эксплуатацию и ремонт жилого фонда, а также являющимися объектами возможного
	посещения маломобильными категориями обслуживаемых жителей являются:
	Дирекции единого заказчика (ДЕЗ) и Ремонтно-эксплуатационные управления (РЭУ),
	службы энерго-, газообеспечения, телефонной, радиотелефонной (сотовой) связи
	частного обслуживания. Специфической особенностью зданий данных учреждений
	является наличие помещений коллективного приема (т.е. возможного единовременного
	индивидуального обслуживания на нескольких рабочих местах).

	3.10. При наличии операционных залов в зданиях коммунальных служб, а также
	налоговых инспекций, учреждений страхования и трудоустройства, муниципалитетах,
	префектурах, требования к ним принимаются в соответствии с разделом 10.

	3.11. Площадь помещения приема посетителей на два рабочих места (места
	обслуживания) рекомендуется принимать не менее 18 м2 (одно место предназначено
	для обслуживания инвалида на кресле-коляске).

	3.12. В случае продольного (вдоль светового фронта) решения блока помещений,
	состоящего из двух кабинетов, к примеру, руководителей учреждения, разделенных
	общей приемной, желательно:

	симметричное от входа размещение дверей смежных помещений (т.е.
	прямолинейность сквозного прохода в кабинеты);

	отсутствие вспомогательного оборудования и мебели в зоне коммуникационного
	пути.

	3.13. В вестибюле рекомендуется предусматривать зону обслуживающих
	автоматов (телефонов, таксофонов, продаж и т.п.) и резервную площадь для киосков.

	3.14. В помещениях приема на несколько мест обслуживания рекомендуется
	делать доступными для маломобильных посетителей:

	одно из мест обслуживания;

	несколько мест обслуживания, скомпонованных в общую зону;

	целиком посетительскую зону помещения (все места обслуживания).

	4. ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
	Учреждения

	4.1. Доступными для маломобильных групп населения должны быть здания
	лечебно-профилактических учреждений, в которых непосредственно оказывается
	медицинская помощь. К ним относятся учреждения, которые посещаются населением,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в том числе инвалидами: амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники,
	диспансеры и центры) различного уровня обслуживания (от сельских до
	республиканских), различного профиля (многопрофильные, стоматологические,
	физиотерапевтические, семейные и др.) и различного назначения (базовые,
	консультационно-диагностические и др.) - далее ЛПУ.

	Примечание. Учреждения, предназначенные для стационарного пребывания
	больных, в т.ч. инвалидов и других маломобильных групп населения: стационары
	(больницы и диспансеры) различного уровня обслуживания (от сельских до
	республиканских), различного профиля (многопрофильные, психиатрические,
	кардиологические, восстановительного лечения и др.) - в настоящем СП не
	рассматриваются.

	4.2. Приспособлению для маломобильных лиц не подлежат подразделения и
	помещения ЛПУ, не предназначенные для пребывания больных или посетителей
	(внутрибольничные аптеки, клинико-диагностические лаборатории, пищеблоки и др.),
	а также подразделения и помещения, в которые больные доставляются на каталках
	(функциональных кроватях) - операционные и акушерские блоки, отделения
	реанимации и т.п.

	4.3. Требования к медицинским подразделениям санаториев и домов отдыха
	аналогичны требованиям к амбулаторно-поликлиническим учреждениям, а также к
	лечебно-диагностическим и восстановительным подразделениям стационаров.

	4.4. На участках лечебно-профилактических учреждений вдоль пешеходных путей
	следует устраивать через каждые 100 м площадки отдыха с местами для сидения, в том
	числе для инвалидов на креслах-колясках.

	4.5. Все подразделения и помещения в ЛПУ, по степени использования их
	инвалидами, можно разделить на два типа организации обслуживания:

	Тип 1. Подразделения, в которых инвалиды получают помощь в той же мере, что
	и другие пациенты (поликлинические, рентгенологические и другие лечебно-
	диагностические отделения), а также помещения, в которых инвалиды находятся в
	числе других пациентов: вестибюльная группа помещений, помещения трудо- и
	культтерапии, врачебные кабинеты, ожидальные, процедурные и диагностические
	кабинеты разного профиля, бассейны, залы и кабинеты лечебной физкультуры,
	физиотерапии, мануальной терапии, массажа, помещения приема анализов КДЛ,
	гардеробные, коридоры и др. (рис. 4.1 - 4.5).

	Рис. 4.1. Помещения поликлиник и амбулаторий
	ПРИМЕРЫ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТАХ
	ФИЗИОТЕРАПИИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Массажный кабинет: 1 - кушетка для массажа; 2 - специальное оборудование для
	перемещения на кушетку

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет кислородной терапии: 1 - кушетка; 2 - специальное оборудование для
	перемещения на кушетку

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ

	Рис. 4.2. Помещения поликлиник и амбулаторий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Перевязочная: 1 - каталка; 2 - стол врача; 3 - кушетка; 4 - холодильник; 5 -
	умывальник

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет старшей медсестры: 1 - стол врача; 2 - умывальник; 3 - холодильник; 4 -
	тумбочка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет светолечения: 1 - кушетка; 2 - стол для аппаратуры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинеты ингаляции: 1 - оборудование для ингаляции; 2 - стол медсестры; 3 -
	шкаф; 4 - тумбочка; 5 - умывальник

	Рис. 4.3. Помещения поликлиник и амбулаторий
	ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ С
	УЧЕТОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В НИХ ИНВАЛИДАМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет главного врача

	Кабинет гинеколога

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет врача

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет зубного врача
	1 - кушетка; 2 - стол врача; 3 - умывальник; 4 - шкаф; 5 - тумбочка; 6 -
	медоборудование; 7 - кресло стоматологическое; 8 - стерилизатор; 9 -
	холодильник; 10 - кресло гинекологическое; 11 - стерилизационное помещение

	Рис. 4.4. Медицинские реабилитационные помещения
	РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кабинет для подводного массажа: 1 - массажная ванна; 2 - раздевальная - комната
	отдыха; 3 - туалетная; 4 - кушетка медицинская; 5 - рабочее место процедурной
	медсестры; 6 - аппарат передвижной для подводного массажа; 7 - шкаф
	медицинский; 8 - стеллаж универсальный

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зал лечебной физкультуры: 1 - рабочее место персонала; 2 - массажная кушетка; 3
	- зона для занятий гимнастикой; 4 - брусья; 5 - шведская стенка; 6 -
	гимнастический комплекс; 7 - маты гимнастические; 8 - зона размещения
	индивидуальных тренажеров и пр. оборудования; 9 - маячная установка для УФ-
	облучения группы детей
	Рис. 4.5. Медицинские реабилитационные помещения
	ВАРИАНТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ВАННЫ ПОДВОДНОГО МАССАЖА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - фигурная ванна; 2 - кушетка; 3 - настенный поручень; 4 - оборудование для
	пересадки в ванну; 5 - тангентор

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Физиотерапевтический кабинет: 1 - рабочее место процедурной медсестры; 2 -
	зона размещения стационарных аппаратов для УФ- и теплового облучения; 3 -
	зона размещения переносных портативных аппаратов для электрофореза, УВЧ-,
	УЗИ-терапии, теплолечения (лампа "Соллюкс" и т.д.); 4 - зона отдыха после

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	процедур

	Комната подготовки процедур

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Водолечебница: 1 - ванна процедурная; 2 - кушетка медицинская; 3 - кресло; 4 -
	шкаф медицинский; 5 - тумбочка прикроватная; 6 - рабочее место врача; 7 - стул
	рабочий

	Тип 2. Подразделения с повышенной долей лиц (больных и инвалидов) с
	поражением ОДА. К ним относятся отделения восстановительного лечения
	(реабилитационные), травматологические пункты и дневные стационары поликлиник
	(рис. 4.6).

	Рис. 4.6. Помещения для лежачих больных
	ГАБАРИТЫ ДВЕРИ ДЛЯ ПРОЕЗДА КАТАЛКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗОНЫ ПРОЕЗДА В ПАЛАТЕ ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ
	БОЛЬНЫХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Помещения, специально оборудованные для инвалидов на креслах-колясках:
	санузлы, раздевальные, ванные и др. должны входить в общее расчетное число
	помещений данного назначения.

	4.6. Площадь и планировочное решение кабинетов физиотерапии, посещаемых
	инвалидами, должны быть рассчитаны на возможность разворота кресла-коляски, при
	этом размеры кабины электро-светолечения должны быть не менее 2,2 х 2,2 м при
	минимальном размере кабинета - 3,2 х 3,3 м.

	4.7. Массажный кабинет должен иметь размеры 3,5 х 3,1 м с учетом разворота в
	нем инвалида на кресле-коляске. Размеры кабинета кислородной терапии должны быть
	не менее 3,2 х 3,3 м.

	4.8. Глубина ванны в кабинете подводного массажа должна быть не менее 40 - 60
	см. По периметру ванна снабжается опорными скобами или поручнями. Вокруг ванны
	предусматривается пространство для прохода и проезда инвалидной коляски не менее
	1,5 - 1,6 м. Пол вокруг ванны покрывается резиновым покрытием.

	При кабинете с ванной предусматривается раздевальная - комната отдыха,
	уборная.

	4.9. В помещении подводного массажа и в кабинах душевого зала поликлиники
	рекомендуется устройство специального оборудования для перемещения инвалида с
	поражением ОДА из коляски в ванную или кабину, а также специальные поручни и
	упоры для коленей с целью опирания инвалида во время приема процедуры.

	4.10. При проектировании ЛПУ следует учитывать требования приспособления
	среды для инвалидов, продиктованные функциональными особенностями этих
	учреждений (таблица 4.1) (рис. 4.6).

	Таблица 4.1

	Требования к формированию доступной среды лечебно-профилактических
	учреждений

	-------------T-----------------------------------------------------------------------¬

	¦	   Объект   	¦	                        Требования по критериям                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	+-----------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	            	¦	   Доступности   	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	     1      	¦	        2        	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Участки  	¦	2.1. Приемные    	¦	                 	¦	                 	¦	5.1. Выбор рас-  	¦

	¦	            	¦	отделения, травм-	¦	                 	¦	                 	¦	тений для садово-	¦

	¦	            	¦	пункты и поли-   	¦	                 	¦	                 	¦	парковой зоны    	¦

	¦	            	¦	клиники следует  	¦	                 	¦	                 	¦	должен учитывать 	¦

	¦	            	¦	располагать      	¦	                 	¦	                 	¦	сочетание харак- 	¦

	¦	            	¦	приближенно к    	¦	                 	¦	                 	¦	тера лечебного   	¦

	¦	            	¦	главному входу   	¦	                 	¦	                 	¦	воздействия рас- 	¦

	¦	            	¦	на участок       	¦	                 	¦	                 	¦	тения (аромоте-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	рапия и др.)     	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	2. Входы в  	¦	2.2. Травмпункт, 	¦	3.1. Подъезд са- 	¦	4.1. Входы для   	¦	                 	¦

	¦	здания      	¦	инфекционный ка- 	¦	нитарного транс- 	¦	пациентов и посе-	¦	                 	¦

	¦	            	¦	бинет и приемное 	¦	порта к приемному	¦	тителей должны   	¦	                 	¦

	¦	            	¦	отделение должны 	¦	отделению должен 	¦	иметь визуальную,	¦	                 	¦

	¦	            	¦	иметь автономные 	¦	быть отделен от  	¦	тактильную и     	¦	                 	¦

	¦	            	¦	наружные входы,  	¦	пешеходного пути 	¦	акустическую ин- 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	доступные для    	¦	                 	¦	формацию с указа-	¦	                 	¦

	¦	            	¦	инвалидов.       	¦	                 	¦	нием групп поме- 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	2.3. Наружный    	¦	                 	¦	щений, в которые 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	тамбур одного из 	¦	                 	¦	можно попасть    	¦	                 	¦

	¦	            	¦	боксов инфекцион-	¦	                 	¦	через этот вход  	¦	                 	¦

	¦	            	¦	ного отделения   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	должен быть зап- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	роектирован для  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	доступа инвалидов	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	3. Коммуни- 	¦	                 	¦	3.2. Открывание  	¦	4.2. Лифтовые    	¦	5.2. Больничные  	¦

	¦	кации внутри	¦	                 	¦	дверей целесооб- 	¦	холлы должны     	¦	лифты, предназна-	¦

	¦	здания      	¦	                 	¦	разно предусмат- 	¦	иметь различное  	¦	ченные для паци- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ривать внутрь    	¦	декоративное по- 	¦	ентов, должны    	¦

	¦	            	¦	                 	¦	врачебных и ле-  	¦	этажное или цве- 	¦	иметь поручни и  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	чебных кабинетов 	¦	товое оформление,	¦	откидные сиденья 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	облегчающее паци-	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	енту ориентацию  	¦	                 	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	4. Вестибюль	¦	                 	¦	                 	¦	4.3. Справочная  	¦	5.3. На пути     	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	должна размещать-	¦	движения больно- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ся рядом с входом	¦	го рекомендуется 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	и оснащаться ви- 	¦	устройство при-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	зуальными сред-  	¦	стенных поручней 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ствами информации	¦	                 	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	5. Лечебно- 	¦	2.4. Не менее,   	¦	                 	¦	4.4. Функциональ-	¦	5.4. В зонах ожи-	¦

	¦	диагности-  	¦	чем один из от-  	¦	                 	¦	ные зоны отделе- 	¦	дания и отдыха   	¦

	¦	ческие поме-	¦	секов зала лечеб-	¦	                 	¦	ния необходимо   	¦	должны быть ис-  	¦

	¦	щения       	¦	ных и грязевых   	¦	                 	¦	выделять планиро-	¦	пользованы приемы	¦

	¦	            	¦	ванн, включая    	¦	                 	¦	вочно и обозна-  	¦	оформления ин-   	¦

	¦	            	¦	раздевальную при 	¦	                 	¦	чать визуальными,	¦	терьера, которые 	¦

	¦	            	¦	нем, должен быть 	¦	                 	¦	тактильными и    	¦	оказывают успока-	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	приспособлен для 	¦	                 	¦	акустическими    	¦	ивающее воздейст-	¦

	¦	            	¦	инвалида на крес-	¦	                 	¦	средствами.      	¦	вие на пациентов 	¦

	¦	            	¦	ле-коляске.      	¦	                 	¦	4.5. Для ориента-	¦	                 	¦

	¦	            	¦	2.5. Травмпункт  	¦	                 	¦	ции слабовидящих 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	должен размещать-	¦	                 	¦	и слабослышащих в	¦	                 	¦

	¦	            	¦	ся на первом эта-	¦	                 	¦	зонах ожидания   	¦	                 	¦

	¦	            	¦	же.              	¦	                 	¦	процедур и приема	¦	                 	¦

	¦	            	¦	2.6. Ширина кори-	¦	                 	¦	у врачей следует 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	доров, используе-	¦	                 	¦	применять шумо-  	¦	                 	¦

	¦	            	¦	мых для ожидания,	¦	                 	¦	поглощающие мате-	¦	                 	¦

	¦	            	¦	при двустороннем 	¦	                 	¦	риалы            	¦	                 	¦

	¦	            	¦	расположении ка- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	бинетов должна   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	быть не менее    	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	3,2 м, при одно- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	стороннем - не   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	менее 2,8 м      	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	3.3. В залах ле- 	¦	                 	¦	5.5. Ванны для   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	чебной физкульту-	¦	                 	¦	подводного вытя- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ры в качестве ог-	¦	                 	¦	жения должны быть	¦

	¦	            	¦	                 	¦	раждений, направ-	¦	                 	¦	оборудованы подъ-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ляющих и ограни- 	¦	                 	¦	емниками для пе- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	чивающих движе-  	¦	                 	¦	ремещения инвали-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ние, следует при-	¦	                 	¦	да из ванны в    	¦

	¦	            	¦	                 	¦	менять приспособ-	¦	                 	¦	горизонтальном   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ления и материа- 	¦	                 	¦	положении        	¦

	¦	            	¦	                 	¦	лы, смягчающие   	¦	                 	¦	                 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	                 	¦	удар             	¦	                 	¦	                 	¦

	L------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------

	Набор и насыщенность специальным оборудованием для инвалидов различных
	категорий помещений принимается в зависимости от того, к какой группе относится
	это помещение.

	4.11. Для удобства самообслуживания инвалидов в вестибюле, в том числе
	переодевания, следует предусматривать свободную от напольного оборудования и
	мебели зону, при этом на высоте 0,8 - 1,2 м от уровня пола рекомендуется разместить
	настенные полки-столы, крючки и перила.

	4.12. При помещениях лечебной физкультуры, а также при душевом зале должны
	быть предусмотрены раздевальные с учетом возможности их использования
	инвалидами, в том числе на креслах-колясках (иметь: минимальные размеры
	помещения - 3,0 x 6,0 м; свободные от напольного оборудования зоны диаметром не
	менее 1,5 м; пристенные поручни у скамей для раздевания). Нумерация на шкафах в
	гардеробных/раздевальных и душевых должна быть рельефной и на контрастном фоне.

	4.13. Для торговых залов аптек и раздаточных пунктов молочных кухонь
	действительны те же требования, что и для торговых залов учреждений торговли (пп.
	7.7 - 7.13).

	4.14. Аптечные прилавки должны быть доступными для инвалидов,
	передвигающихся на креслах-колясках. Товар на прилавках следует располагать в поле
	зрения людей, сидящих в инвалидных колясках.

	Пример устройства аптечного прилавка, состоящего из трех частей (рис. 4.7).
	Стеклянная витрина позволяет расположить товар на полках в несколько ярусов.
	Низкий прилавок, состоящий из откидной доски, служит местом обслуживания
	инвалида, а в нерабочем положении является проходом для продавца. Место для
	продавца с кассовым аппаратом - стандартное решение торгового оборудования.

	Рис. 4.7. Аптеки
	АПТЕЧНЫЙ ПРИЛАВОК, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДА В КРЕСЛЕ-
	КОЛЯСКЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вид спереди

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	План 1 - витрина из стекла; 2 - прилавок, состоящий из откидной доски, служащий
	местом обслуживания инвалида; 3 - прилавок для продавца с кассовым
	аппаратом; 4 - шкафы с товаром; 5 - кассовый аппарат

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Расположение в интерьере

	5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И
	СПОРТИВНЫЕ

	5.1. Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, следует
	рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование
	инвалидами и остальным населением.

	В сооружениях общегородского уровня при числе инвалидов среди
	обслуживаемого населения не менее 2,5 тыс. человек допускается строительство
	специальных спортивных залов для инвалидов.

	Специализированные спортивные сооружения только для спортсменов-
	инвалидов - центры "инва-спорта", где могут проводиться как учебно-тренировочные
	занятия, так и соревнования, в данном документе не рассматриваются.

	5.2. Открытые и крытые физкультурно-спортивные сооружения могут быть
	учебно-тренировочные (без мест для зрителей) или демонстрационные (стадионы и
	универсальные спортивно-зрелищные залы).

	Открытые и крытые физкультурно-спортивные сооружения с учетом доступности
	для инвалидов можно разделить на 2 группы:

	сооружения, которые не требуют специального приспособления (сооружения для
	фехтования, стрельбы из лука и пневматического оружия) и могут использоваться
	инвалидами;

	сооружения общего пользования, которые следует приспособить для занятий
	инвалидами на основании выполнения целого ряда требований (залы, бассейны,
	площадки для физкультурно-спортивных занятий).

	В данном разделе рассматривается только вторая группа сооружений.

	Основная часть требований данного раздела относится к учету специфики таких
	категорий занимающихся, как инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата
	и с недостатками зрения.

	5.3. Для физкультурно-спортивных сооружений в основном предпочтительны
	решения с устройством общих путей движения и мест обслуживания и проведения
	занятий для здоровых и маломобильных посетителей. При наличии
	специализированных залов в составе сооружений общего пользования возможны
	решения с устройством параллельных путей движения и мест обслуживания
	инвалидов.

	Участок и функциональное зонирование

	5.4. Спортивно-зрелищные залы, доступные маломобильным группам населения,
	следует располагать в центральных зонах городов на участках со спокойным рельефом,
	обеспеченных удобными транспортными связями. Участок стадиона следует удалять от
	источников шума и загрязнения воздуха. Зеленые насаждения должны занимать не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	менее 30% его площади. С точки зрения освоения рельефа и доступности для всех
	групп населения, включая маломобильное, предпочтительна территория, позволяющая
	размещать трибуны на естественных откосах, а спортивные площадки и поля,
	пешеходные пути - на ровных участках.

	5.5. Обслуживающие помещения для занимающихся, включая инвалидов, следует
	располагать в специальных павильонах или под трибунами, при этом их удаление от
	мест проведения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м.

	Учебно-тренировочные физкультурно-спортивные сооружения
	Открытые плоскостные сооружения

	5.6. При проектировании открытых плоскостных сооружений следует
	предусматривать защитную буферную зону шириной 3,0 м во всех направлениях от его
	границ, свободную от всякого рода препятствий.

	По периметру полей и групп площадок рекомендуется предусматривать также
	ветро- и пылезащитные полосы, озеленение, обваловку площадок, акустические
	экраны.

	Минимальную ширину шумозащитной полосы с 2 - 3 рядами деревьев и плотным
	кустарником рекомендуется принимать не менее 10 м, при снижении интенсивности
	шума на 1,2 - 1,8 дБ каждым рядом. При этом высота деревьев должна быть не менее 5
	- 7 м.

	5.7. Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны рекомендуется
	окружать полосами кустарниковых насаждений (за исключением колючих и ядовитых
	кустарников). Размещение, окраска и габариты зеленых насаждений должны
	способствовать получению дополнительной информации инвалидами с дефектами
	зрения.

	5.8. За пределами площадок рекомендуется устраивать свободное пространство
	(зоны безопасности), размеры которых регламентированы в таблице 5.1. Покрытие зон
	безопасности должно быть однородно с покрытием спортивной площадки.

	Таблица 5.1

	Требования к учебно-тренировочным физкультурно-спортивным сооружениям и
	площадкам, используемым инвалидами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T-----------------------------------------------------------------------¬

	¦	   Объект   	¦	                        Требования по критериям                        	¦

	¦	            	+-----------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	            	¦	   Доступности   	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	     1      	¦	        2        	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Сооруже- 	¦	2.1. Для инвали- 	¦	3.1. Границы     	¦	4.1. Полоса ори- 	¦	5.1. Дорожка для 	¦

	¦	ния для лег-	¦	дов должны быть  	¦	плоскостных со-  	¦	ентации по пери- 	¦	бега по прямой   	¦

	¦	кой атлетики	¦	доступны: дорожки	¦	оружений должны  	¦	метру беговой до-	¦	изолируется
	от   	¦

	¦	            	¦	для бега по кругу	¦	быть удалены от  	¦	рожки должна от- 	¦	дорожки для бега 	¦

	¦	            	¦	и прямой, места  	¦	всякого рода пре-	¦	личаться по мате-	¦	по кругу.        	¦

	¦	            	¦	для толкания и   	¦	пятствий не ме-  	¦	риалу от покрытия	¦	5.2. Покрытие зон	¦

	¦	            	¦	метания (ядра,   	¦	нее, чем на 3 м. 	¦	дорожки для бега 	¦	старта и финиша  	¦

	¦	            	¦	диска, копья),   	¦	3.2. Полосы ори- 	¦	(газон-грунт, га-	¦	должно быть одно-	¦

	¦	            	¦	места для прыжков	¦	ентации должны   	¦	зон-синтетическое	¦	родно по матери- 	¦

	¦	            	¦	в длину и высоту.	¦	иметь ширину не  	¦	покрытие).       	¦	алу, но выделять-	¦

	¦	            	¦	2.2. Дорожка для 	¦	менее 2 м вокруг 	¦	4.2. Для ориента-	¦	ся по фактуре от 	¦

	¦	            	¦	бега по прямой на	¦	дорожек для бега 	¦	ции при прыжках в	¦	покрытия дорожки.	¦

	¦	            	¦	100 м должна     	¦	или разбега перед	¦	длину за 4 м от  	¦	Стартовая линия  	¦

	¦	            	¦	иметь зону старта	¦	прыжком.         	¦	края ямы необхо- 	¦	должна быть фак- 	¦

	¦	            	¦	длиной 5 м и зону	¦	3.3. Вдоль бего- 	¦	дима фактурная   	¦	турной.          	¦

	¦	            	¦	финиша длиной    	¦	вой дорожки со   	¦	полоса.          	¦	5.3. Повороты бе-	¦

	¦	            	¦	25 м             	¦	стороны зритель- 	¦	4.3. Планка и    	¦	говой дорожки    	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ских мест следует	¦	стойки для выпол-	¦	следует обозна-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	предусматривать  	¦	нения прыжков в  	¦	чать сменой фак- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	                 	¦	полосу безопас-  	¦	высоту должны    	¦	туры (цвета пок- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ности шириной не 	¦	быть цветными,   	¦	рытия) на рассто-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	менее 1 м, а за  	¦	контрастными.    	¦	янии не менее    	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ее пределами     	¦	4.4. Маршрут и   	¦	2,4 м от начала  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	пространство ши- 	¦	зоны для упражне-	¦	поворота.        	¦

	¦	            	¦	                 	¦	риной не менее   	¦	ний должны обоз- 	¦	5.4. Для выполне-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	3 м для размеще- 	¦	начаться при по- 	¦	ния прыжков в вы-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ния инвалидов в  	¦	мощи системы ин- 	¦	соту зону разбега	¦

	¦	            	¦	                 	¦	креслах-колясках 	¦	формации для не- 	¦	выделить фактур- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	3.4. Перепады    	¦	зрячих, а также  	¦	ной поверхностью.	¦

	¦	            	¦	                 	¦	рельефа необходи-	¦	четкими, хорошо  	¦	5.5. Стандартные 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	мо отмечать повы-	¦	различимыми ука- 	¦	виды оборудования	¦

	¦	            	¦	                 	¦	шением или пони- 	¦	зателями для ос- 	¦	следует дополнять	¦

	¦	            	¦	                 	¦	жением направляю-	¦	тальных занимаю- 	¦	специальным обо- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	щего поручня     	¦	щихся.           	¦	рудованием для   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	4.5. Повороты до-	¦	инвалидов        	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	рожек следует    	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	обозначать изме- 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	нением качества и	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	фактуры покрытия.	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	4.6. На дорожках 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	устанавливаются  	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	четкие указатели 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	направления дви- 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	жения к площадке 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	со стационарным  	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	игровым оборудо- 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ванием.          	¦	                 	¦

	¦	2. Детские  	¦	2.3. Территория  	¦	3.5. Травмобезо- 	¦	4.7. Игровое обо-	¦	5.6. Необходимо  	¦

	¦	площадки    	¦	площадок в расче-	¦	пасность обеспе- 	¦	рудование необхо-	¦	разграничивать   	¦

	¦	игровые     	¦	те на одного ре- 	¦	чивается устрой- 	¦	димо окрашивать в	¦	площадь участка  	¦

	¦	            	¦	бенка-инвалида   	¦	ством оград высо-	¦	яркие контрастные	¦	по возрастным    	¦

	¦	            	¦	должна быть не   	¦	той 1 - 1,2 м из 	¦	цвета            	¦	группам, выделяя 	¦

	¦	            	¦	менее 5 - 7 м2   	¦	металлических се-	¦	4.8. По периметру	¦	зону для детей   	¦

	¦	            	¦	(до 4 лет),      	¦	ток, дерева, жи- 	¦	игровых площадок 	¦	дошкольного воз- 	¦

	¦	            	¦	7 - 10 м2 (до    	¦	вой изгороди; ор-	¦	должны предусмат-	¦	раста.           	¦

	¦	            	¦	7 лет),          	¦	ганизацией дрена-	¦	риваться полосы  	¦	5.7. Комплексные 	¦

	¦	            	¦	10 - 12 м2 (до   	¦	жа поверхностей  	¦	ориентации шири- 	¦	площадки для ак- 	¦

	¦	            	¦	11 лет)          	¦	площадок, пра-   	¦	ной не менее     	¦	тивного досуга   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	вильным выбором  	¦	1,5 м            	¦	детей следует    	¦

	¦	            	¦	                 	¦	покрытий для     	¦	                 	¦	компоновать из   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	различных видов  	¦	                 	¦	зон: физкультур- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	деятельности     	¦	                 	¦	но-игровых уст-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	ройств, плеска-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	тельного бассейна	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	с песком, спор-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	тивных игр.      	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	5.8. Пешеходные и	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	беговые дорожки  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	должны быть      	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	снабжены направ- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	ляющими поручнями	¦

	¦	3. Площадки 	¦	                 	¦	3.6. Вокруг игро-	¦	4.9. Площадки    	¦	                 	¦

	¦	для физкуль-	¦	                 	¦	вых площадок сле-	¦	следует визуально	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	турно-спор- 	¦	                 	¦	дует устраивать  	¦	обособлять от    	¦	                 	¦

	¦	тивных игр  	¦	                 	¦	полосы безопас-  	¦	коммуникационных 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ности по длинным 	¦	путей и прост-   	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	сторонам шириной 	¦	ранств при нали- 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	не менее 2 м, по 	¦	чии необходимой  	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	коротким (торце- 	¦	информации       	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	вым) сторонам -  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	не менее 3 м. На 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	теннисных площад-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ках зона безопас-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ности должна быть	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	увеличена по     	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	длинным сторонам 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	до 4 м, по корот-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ким - до 6 м     	¦	                 	¦	                 	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	4. Залы для 	¦	2.4. Размеры за- 	¦	3.7. Вокруг игро-	¦	4.10. Вокруг пло-	¦	5.9. Для спор-   	¦

	¦	физкультур- 	¦	лов назначаются  	¦	вых площадок и   	¦	щадки для игры   	¦	тивных игр инва- 	¦

	¦	но-оздорови-	¦	по наибольшему   	¦	тренажеров в за- 	¦	наибольшего раз- 	¦	лидов в креслах- 	¦

	¦	тельных и   	¦	размеру площадки 	¦	лах следует пре- 	¦	мера рекомендует-	¦	колясках следует 	¦

	¦	спортивных  	¦	исходя из предпо-	¦	дусматривать зоны	¦	ся устройство ин-	¦	использовать за-
	¦

	¦	занятий     	¦	лагаемых видов   	¦	безопасности.    	¦	формационных так-	¦	лы с шерохова-   	¦

	¦	            	¦	занятий с учетом 	¦	3.8. Стены залов 	¦	тильных полос.   	¦	тым, пружинящим  	¦

	¦	            	¦	площади зон ин-  	¦	должны быть абсо-	¦	Для ориентации   	¦	напольным покры- 	¦

	¦	            	¦	формации и ориен-	¦	лютно гладкими,  	¦	занимающихся сле-	¦	тием из синтети- 	¦

	¦	            	¦	тации.           	¦	без уступов.     	¦	пых используются 	¦	ческих материа-  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	2.5. В залах для 	¦	3.9. Все крепеж- 	¦	звуковые маяки.  	¦	лов. Следует     	¦

	¦	            	¦	игры в настольный	¦	ные детали обору-	¦	4.11. Для занятий	¦	заглублять пору- 	¦

	¦	            	¦	теннис рекоменду-	¦	дования, регуля- 	¦	в гимнастических 	¦	чень, которым    	¦

	¦	            	¦	ется предусматри-	¦	торов, электри-  	¦	залах инвалидов с	¦	оборудуется зал  	¦

	¦	            	¦	вать зону разме- 	¦	ческих выключате-	¦	дефектами зрения 	¦	для занятий сле- 	¦

	¦	            	¦	рами не менее    	¦	лей должны уста- 	¦	информационные   	¦	пых, в нишу в    	¦

	¦	            	¦	9 x 4,5 м на один	¦	навливаться за-  	¦	тактильные дорож-	¦	стене.           	¦

	¦	            	¦	стол.            	¦	подлицо с поверх-	¦	ки рекомендуется 	¦	5.10. Для спор-  	¦

	¦	            	¦	2.6. При расста- 	¦	ностью стен или  	¦	устраивать вокруг	¦	тивных игр инва- 	¦

	¦	            	¦	новке оборудова- 	¦	заглубляться.    	¦	зон снарядов, зо-	¦	лидов с дефекта- 	¦

	¦	            	¦	ния в тренажерных	¦	3.10. Рекоменду- 	¦	ны для вольных   	¦	ми зрения по-    	¦

	¦	            	¦	залах необходимо 	¦	ется мягкая обив-	¦	упражнений, зоны 	¦	верхность пола   	¦

	¦	            	¦	учитывать проезды	¦	ка стен на высоту	¦	для выполнения   	¦	должна быть иде- 	¦

	¦	            	¦	для инвалидов в  	¦	3 м в залах для  	¦	опорного прыжка. 	¦	ально ровной и   	¦

	¦	            	¦	креслах-колясках 	¦	занятий на батуте	¦	4.12. Для занятий	¦	гладкой, границы 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	и на высоту 2 м в	¦	людей с полной   	¦	площадок для игр 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	залах для занятий	¦	или частичной по-	¦	обозначаются     	¦

	¦	            	¦	                 	¦	гимнастикой и    	¦	терей зрения ре- 	¦	рельефными накле-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	борьбой          	¦	комендуется ис-  	¦	ивающимися поло- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	пользование от-  	¦	сами.            	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	дельных площадок 	¦	5.11. При выборе 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	и зон, выделенных	¦	материала для    	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	в многосекционных	¦	пола и стен не-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	залах, только при	¦	обходимо компро- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	обеспечении их   	¦	миссно учитывать 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	акустической изо-	¦	потребности раз- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ляции. В спортив-	¦	личных групп     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ных залах, ис-   	¦	пользователей,   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	пользуемых слепы-	¦	включая инвали-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ми, рекомендуются	¦	дов.             	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	акустические по- 	¦	5.12. У стен за- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	толки для облег- 	¦	ла следует уст-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	чения получения  	¦	раивать откидную 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	звуковой инфор-  	¦	скамью для отды- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	мации.           	¦	ха.              	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	4.13. Объемы за- 	¦	5.13. Необходимо 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	лов должны быть  	¦	применение чис-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	минимально необ- 	¦	тых, не завися-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ходимыми для об- 	¦	щих от качества  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	легчения ориента-	¦	освещения, цве-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ции.             	¦	тов. Для пола и  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	4.14. Для указа- 	¦	стен - контраст- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	телей, маркировки	¦	ные цвета (голу- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	и других ориенти-	¦	бой - желтый).   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ров в зале реко- 	¦	Красный, оранже- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	мендуется сочета-	¦	вый цвета следу- 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ние голубого,    	¦	ет применять     	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	черного, красного	¦	лишь в зонах     	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	с белым или жел- 	¦	кратковременного 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	того с черным    	¦	(до 10 мин)      	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	цветов.          	¦	пребывания - у   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	Цветом следует   	¦	отдельных        	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	также выделять   	¦	тренажеров       	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	элементы инвента-	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	ря и оборудования	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	(красные мячи,   	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	голубые, зеленые 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	силовые тренажеры	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	                 	¦	и т.п.)          	¦	                 	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	5. Плава-   	¦	2.9. Залы ванн   	¦	3.11. Вдоль стен 	¦	4.15. Край ванны 	¦	5.14. По внешней 	¦

	¦	тельные     	¦	бассейнов, дос-  	¦	бассейна по пери-	¦	бассейна по все- 	¦	границе обходной 	¦

	¦	бассейны,   	¦	тупных для инва- 	¦	метру обходной   	¦	му периметру     	¦	дорожки следует  	¦

	¦	ванны       	¦	лидов, как пра-  	¦	дорожки рекомен- 	¦	должен выделять- 	¦	предусматривать  	¦

	¦	            	¦	вило, должны     	¦	дуется устраивать	¦	ся полосой, име- 	¦	устройство стаци-	¦

	¦	            	¦	иметь увеличен-  	¦	сплошной поручень	¦	ющей контрастную 	¦	онарных скамей   	¦

	¦	            	¦	ные по сравнению 	¦	на высоте 0,9 м  	¦	окраску по отно- 	¦	высотой 0,5 м.   	¦

	¦	            	¦	со стандартными  	¦	от пола.         	¦	шению к обходной 	¦	5.15. На площади 	¦

	¦	            	¦	размеры за счет  	¦	3.12. Для покры- 	¦	дорожке. В ван-  	¦	обходной дорожки 	¦

	¦	            	¦	увеличения шири- 	¦	тия обходной до- 	¦	ных бассейнов,   	¦	следует предус-  	¦

	¦	            	¦	ны обходных до-  	¦	рожки следует    	¦	где возможны за- 	¦	матривать места  	¦

	¦	            	¦	рожек и за счет  	¦	применять шерохо-	¦	нятия слепых     	¦	для хранения     	¦

	¦	            	¦	зон для размеще- 	¦	ватую плитку.    	¦	спортсменов, на  	¦	кресел-колясок.  	¦

	¦	            	¦	ния дополнитель- 	¦	Уклон в сторону  	¦	обходных дорож-  	¦	5.16. В мелком   	¦

	¦	            	¦	ного вспомога-   	¦	трапа            	¦	ках должны пре-  	¦	конце ванны сле- 	¦

	¦	            	¦	тельного обору-  	¦	0,01 - 0,02.     	¦	дусматриваться   	¦	дует устраивать  	¦

	¦	            	¦	дования.         	¦	3.13. Для безо-  	¦	специальные так- 	¦	пологую лестницу 	¦

	¦	            	¦	2.10. Обходная   	¦	пасного спуска   	¦	тильные полосы   	¦	с размерами, не  	¦

	¦	            	¦	дорожка по пери- 	¦	в воду инвалидов,	¦	для информации и 	¦	менее: подступен-	¦

	¦	            	¦	метру ванн долж- 	¦	чья подвижность  	¦	ориентации. Шири-	¦	ков - 0,14 м и   	¦

	¦	            	¦	на быть шириной  	¦	целиком зависит  	¦	на полос ориента-	¦	проступей -      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	не менее 2 м в   	¦	от ортопедических	¦	ции для открытых 	¦	0,3 м. Рекоменду-	¦

	¦	            	¦	крытых и 2,5 м у 	¦	устройств, следу-	¦	ванн - не менее  	¦	ется устраивать  	¦

	¦	            	¦	открытых ванн.   	¦	ет предусмотреть 	¦	1,2 м.           	¦	лестницу вне     	¦

	¦	            	¦	2.11. Дорожка со 	¦	установку желоба 	¦	За ней должно    	¦	габаритов ванны. 	¦

	¦	            	¦	стороны старто-  	¦	или специальных  	¦	быть установлено 	¦	Лестница должна  	¦

	¦	            	¦	вых тумбочек и   	¦	подъемников.     	¦	предупреждающее  	¦	иметь стационар- 	¦

	¦	            	¦	выходов из раз-  	¦	Желоб может уста-	¦	ограждение с по- 	¦	ные поручни.     	¦

	¦	            	¦	девальных должна 	¦	навливаться на   	¦	ручнем на высоте 	¦	5.17. Для спор-  	¦

	¦	            	¦	быть шириной не  	¦	высоте 0,5 м над 	¦	не менее 1 м.    	¦	тивно-оздорови-  	¦

	¦	            	¦	менее 3,5 м.     	¦	уровнем обходной 	¦	4.16. Предупреди-	¦	тельного плавания	¦

	¦	            	¦	2.11. Ширина     	¦	дорожки.         	¦	тельная цветовая 	¦	рекомендуются    	¦

	¦	            	¦	лестницы для     	¦	Подъемники могут 	¦	маркировка должна	¦	ванны без бортов 	¦

	¦	            	¦	спуска в воду    	¦	устанавливаться  	¦	быть на входах и 	¦	с периливной     	¦

	¦	            	¦	должна быть не   	¦	на обходной до-  	¦	выходах из бас-  	¦	решеткой в уровне	¦

	¦	            	¦	менее 0,9 м.     	¦	рожке, крепиться 	¦	сейна, границе   	¦	обходной дорожки.	¦

	¦	            	¦	2.13. Вместо     	¦	к потолку или    	¦	борта, центровке 	¦	В ваннах терапев-	¦

	¦	            	¦	ножных проходных 	¦	стене.           	¦	трамплинов, стар-	¦	тического и дви- 	¦

	¦	            	¦	ванн у выхода из 	¦	3.14. Терапевти- 	¦	товых тумбочек.  	¦	гательно-оздоро- 	¦

	¦	            	¦	раздевальных в   	¦	ческие ванны     	¦	4.17. Для получе-	¦	вительного назна-	¦

	¦	            	¦	зал бассейна ре- 	¦	следует оборудо- 	¦	ния различимой   	¦	чения, как и в   	¦

	¦	            	¦	комендуется при- 	¦	вать двигающимися	¦	звуковой информа-	¦	детских ваннах, с	¦

	¦	            	¦	менять коврики,  	¦	подвесными вспо- 	¦	ции и снижении   	¦	3-х сторон устра-	¦

	¦	            	¦	пропитанные ан-  	¦	могательными     	¦	уровня шума реко-	¦	ивается борт вы- 	¦

	¦	            	¦	тисептиками.     	¦	средствами.      	¦	мендуется приме- 	¦	сотой 0,65 м. С  	¦

	¦	            	¦	2.14. Все панду- 	¦	Глубина ванн     	¦	нять перфориро-  	¦	одной длинной    	¦

	¦	            	¦	сы, примененные  	¦	бассейнов должна 	¦	ванный или слоис-	¦	стороны ванны    	¦

	¦	            	¦	в зале бассейна, 	¦	быть в пределах: 	¦	тый акустический 	¦	уровень обходной 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	должны иметь ук- 	¦	  0,6 - 0,85 м,  	¦	потолок          	¦	дорожки должен   	¦

	¦	            	¦	лоны не более    	¦	для оздорови-    	¦	                 	¦	быть понижен для 	¦

	¦	            	¦	1:20             	¦	тельно-терапев-  	¦	                 	¦	работы врача или 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	тических ванн    	¦	                 	¦	инструктора. В   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	разм. 6 х 12 м;  	¦	                 	¦	месте самостоя-  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	  0,7 - 1,0 м,   	¦	                 	¦	тельного входа   	¦

	¦	            	¦	                 	¦	для плескатель-  	¦	                 	¦	инвалида в воду  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ных ванн свобод- 	¦	                 	¦	борт должен нахо-	¦

	¦	            	¦	                 	¦	ной формы для    	¦	                 	¦	диться в уровне  	¦

	¦	            	¦	                 	¦	детей 6 - 12 лет 	¦	                 	¦	воды             	¦

	¦	            	¦	                 	¦	  0,6 - 1,35 м,  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	для обучения     	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	плаванию детей с 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	размером ванн 6 х	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	10 м;            	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	  0,8 - 1,35 м,  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	для обучения     	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	плаванию взрослых	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	с размером ванн  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	8 x 16,6 м;      	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	  1,2 - 1,45 м,  	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	для физкультурно-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	оздоровительного 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	плавания, с      	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	размером ванн    	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	                 	¦	25 х 11 м        	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	6. Разде-   	¦	2.15. Размер про-	¦	                 	¦	4.18. Зоны для   	¦	5.18. Необходимо 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	вальные,    	¦	хода между скамь-	¦	                 	¦	переодевания ин- 	¦	устройство подиу-	¦

	¦	душевые и   	¦	ями в общих раз- 	¦	                 	¦	валидов в общих  	¦	ма или островной 	¦

	¦	санузлы     	¦	девалках должен  	¦	                 	¦	раздевальных ре- 	¦	скамьи длиной 3  	¦

	¦	            	¦	составлять не    	¦	                 	¦	комендуется ука- 	¦	м, шириной 0,7 - 	¦

	¦	            	¦	менее 1,8 м.     	¦	                 	¦	зать специальной 	¦	0,9 м и высотой  	¦

	¦	            	¦	2.16. Индивиду-  	¦	                 	¦	маркировкой, а   	¦	0,5 м для возмож-	¦

	¦	            	¦	альные кабины для	¦	                 	¦	также визуально  	¦	ности переодева- 	¦

	¦	            	¦	переодевания ин- 	¦	                 	¦	отделить от ос-  	¦	ния лежа. Допус- 	¦

	¦	            	¦	валидов, исполь- 	¦	                 	¦	тального помеще- 	¦	кается устройство	¦

	¦	            	¦	зующих кресла-   	¦	                 	¦	ния мебелью и    	¦	расширенной      	¦

	¦	            	¦	коляски, следует 	¦	                 	¦	оборудованием    	¦	скамьи (не менее 	¦

	¦	            	¦	предусматривать  	¦	                 	¦	                 	¦	0,6 м шириной)   	¦

	¦	            	¦	увеличенных раз- 	¦	                 	¦	                 	¦	вдоль одной из   	¦

	¦	            	¦	меров: 2 x 2 м.  	¦	                 	¦	                 	¦	стен раздеваль-  	¦

	¦	            	¦	Эти кабины должны	¦	                 	¦	                 	¦	ной.             	¦

	¦	            	¦	быть доступны из 	¦	                 	¦	                 	¦	5.19. В помещени-	¦

	¦	            	¦	помещений общих  	¦	                 	¦	                 	¦	ях "семейных"    	¦

	¦	            	¦	раздевальных, они	¦	                 	¦	                 	¦	раздевальных     	¦

	¦	            	¦	могут быть и про-	¦	                 	¦	                 	¦	следует предус-  	¦

	¦	            	¦	ходными с выходом	¦	                 	¦	                 	¦	матривать самос- 	¦

	¦	            	¦	непосредственно в	¦	                 	¦	                 	¦	тоятельную душе- 	¦

	¦	            	¦	зал.             	¦	                 	¦	                 	¦	вую и санузел,   	¦

	¦	            	¦	2.17. Количество 	¦	                 	¦	                 	¦	доступные для    	¦

	¦	            	¦	душевых кабин для	¦	                 	¦	                 	¦	инвалидов        	¦

	¦	            	¦	инвалидов следует	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	принимать из рас-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	чета - одна душе-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	вая сетка на     	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	3 занимающихся   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	инвалидов, но не 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	менее одной.     	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	7. Комната  	¦	2.18. Прямой дос-	¦	                 	¦	                 	¦	5.20. Следует    	¦

	¦	первой меди-	¦	туп из ванн и    	¦	                 	¦	                 	¦	предусматривать  	¦

	¦	цинской     	¦	спортзалов бас-  	¦	                 	¦	                 	¦	санузел, доступ- 	¦

	¦	помощи      	¦	сейнов           	¦	                 	¦	                 	¦	ный для инвалидов	¦

	L------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------

	Крытые сооружения

	5.9. В физкультурно-спортивных сооружениях с учетом потребностей инвалидов
	рекомендуется сочетание плавательного бассейна и зала для общей физической
	подготовки, оснащенного различным оборудованием для игр и физкультурных занятий.
	Размеры ванн и залов определяются в соответствии с заданием на проектирование.

	Рекомендованная глубина специализированных ванн бассейнов, в том числе
	используемых универсально, составляет:

	0,6 - 0,85 м - оздоровительно-тренировочная;

	0,7 - 1,0 м - плескательная свободной формы для детей 6 - 12 лет;

	0,6 - 1,35 м - учебная для обучения плаванию детей;

	0,8 - 1,35 м - учебная для обучения плаванию взрослых;

	1,2 - 1,45 м - для физкультурно-оздоровительного плавания всех категорий
	пользователей.

	5.10. Для занятий инвалидов в режиме попеременного и совместного
	использования с другими категориями населения рекомендуется предусматривать
	следующие основные помещения:

	в составе сооружений физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона - зал
	или помещение для физкультурно-оздоровительных занятий;

	в составе физкультурно-оздоровительного центра муниципального района:
	универсальный зал, один из специализированных залов, одну из физкультурно-
	оздоровительных ванн бассейна;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в составе комплекса физкультурно-рекреационных сооружений: 1 - 2 помещения
	для физкультурно-оздоровительных занятий;

	специализированные залы для игр, используемые инвалидами, в составе
	районных сооружений.

	5.11. Вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из
	помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные
	поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей -
	на уровне 0,5 м от пола.

	Для ориентирования лиц с полной потерей зрения (незрячих) и слабовидящих
	рекомендуется также размещение резиновых рифленых полос на основных путях
	движения по залам бассейна (рис. 5.2 и 5.3).

	Рис. 5.1. Места для зрителей в плавательном бассейне
	Подходы и места для зрителей-инвалидов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5.2. Плавательный бассейн

	- защитно-вспомогательная сетка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5.3. Плавательные бассейны
	ОБОРУДОВАНИЕ ВАНН БАССЕЙНОВ, ПОСЕЩАЕМЫХ ДЕТЬМИ-
	ИНВАЛИДАМИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Размеры и варианты использования инвалидами крытых физкультурно-
	спортивных сооружений массового типа следует принимать по Рекомендациям по
	проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей
	инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуски 12, 13. Москва-1997.

	5.12. Рекомендуется обеспечивать доступность для инвалидов во все
	вспомогательные помещения (кроме, как правило, административно-служебных и
	технических) в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях:
	входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты),
	блоки раздевальных, душевых и санузлов (рис. 5.4), тренерские и учебно-методические
	помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	массажные и др.).

	Рис. 5.4. Помещения душевых
	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

	1 - поручень; 2 - душевая сетка; 3 - откидное или стационарное сиденье; 4 - занавес
	или раздвижная дверь

	СПОРТИВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАБИНЫ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ

	БЛОК ПРОХОДНЫХ ДУШЕВЫХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	А - место для хранения пересадочной коляски; Б - санитарный узел; В - душевая

	Специальные габариты и оборудование сауны приведены на рис. 5.5 и 5.6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5.5. Оборудование сауны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5.6. Оборудование сауны

	1. Печь-каменка 2. Полки 3. Поручень 4. Душевая 5. Скамья для отдыха

	5.13. Места для переодевания инвалидов могут быть предусмотрены:

	в общих раздевальных,

	в индивидуальных кабинах для переодевания, в отдельных помещениях
	"семейных раздевальных" (раздевальных для инвалидов с сопровождающими).

	Площадь раздевальных с учетом возможности посещения инвалидами
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	рекомендуется принимать:

	на 1 занимающегося в залах - не менее 3,8 м2, на 1 занимающегося в бассейнах с
	залом подготовительных занятий - 4,5 м2 (для общих раздевальных);

	в раздевальных с хранением одежды в отдельном помещении гардеробной - 2,1
	м2, для индивидуальных кабин - 4 - 5 м2;

	в семейных раздевальных для инвалидов с сопровождением - 6 - 8 м2.

	Удельные показатели площади включают места для переодевания, шкафы для
	хранения домашней одежды в общих раздевальных, мойки для ног.

	5.14. Специальные требования к основным и вспомогательным помещениям с
	учетом посетителей-инвалидов приведены в таблице 5.1.

	Демонстрационные спортивные сооружения

	5.15. Демонстрационные спортивные сооружения, функционирующие в учебно-
	тренировочном режиме более 60% времени, рекомендуется рассчитывать на
	совместное использование инвалидами и здоровыми посетителями. Следует
	рассматривать их как один из элементов единой системы физкультурно-спортивных
	сооружений.

	Размещение мест для зрителей-инвалидов в зале плавательного бассейна показано
	на рис. 5.1.

	5.16. Все основные и дополнительные элементы спортивных зданий и
	сооружений должны быть доступны для маломобильных посетителей.

	5.17. Требования к проектированию тренировочных залов и вспомогательных
	помещений даны в таблице 5.1, к размещению инвалидов на трибунах - в таблице 5.2.

	Таблица 5.2

	Требования к демонстрационным спортивным сооружениям (стадионы,
	спортивно-зрелищные залы)

	-------------T-----------------------------------------------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   Объект   	¦	                         Требования по критериям                       	¦

	¦	            	+-----------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	            	¦	   Доступности   	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	     1      	¦	        2        	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Места для	¦	2.1. Места для   	¦	3.1. Места для   	¦	4.1. При располо-	¦	5.1. Места для   	¦

	¦	зрителей на 	¦	инвалидов на ста-	¦	инвалидов следует	¦	жении в партере  	¦	инвалидов, разме-
	¦

	¦	трибунах    	¦	дионах следует   	¦	располагать вбли-	¦	на плоском полу  	¦	щаемые на откры- 	¦

	¦	            	¦	предусматривать  	¦	зи эвакуационных 	¦	мест для инвали- 	¦	тых трибунах,    	¦

	¦	            	¦	как на трибунах, 	¦	выходов.         	¦	дов на креслах-  	¦	следует защищать 	¦

	¦	            	¦	так и перед три- 	¦	3.2. В одном мес-	¦	колясках два мес-	¦	от атмосферных   	¦

	¦	            	¦	бунами на уровне 	¦	те не следует    	¦	та следующего за 	¦	осадков.         	¦

	¦	            	¦	спортивного ядра 	¦	располагать более	¦	ним ряда не ис-  	¦	5.2. Наиболее    	¦

	¦	            	¦	(на части площа- 	¦	трех инвалидов в 	¦	пользуются, либо 	¦	предпочтительные 	¦

	¦	            	¦	дей для судей,   	¦	креслах-колясках.	¦	делаются съемны- 	¦	зоны для располо-	¦

	¦	            	¦	запасных игроков 	¦	3.3. На трибунах 	¦	ми.              	¦	жения мест инва- 	¦

	¦	            	¦	и т.д.).         	¦	при уклоне более 	¦	4.2. На трибунах 	¦	лидов в спортив- 	¦

	¦	            	¦	2.2. Места для   	¦	5% не рекоменду- 	¦	следует предус-  	¦	но-зрелищных за- 	¦

	¦	            	¦	инвалидов в спор-	¦	ется предусматри-	¦	матривать не ме- 	¦	лах:             	¦

	¦	            	¦	тивно-зрелищных  	¦	вать места для   	¦	нее 3 мест для   	¦	  - в первом ря- 	¦

	¦	            	¦	залах следует    	¦	инвалидов.       	¦	подключения инди-	¦	ду,              	¦

	¦	            	¦	предусматривать  	¦	3.4. Места для   	¦	видуальных слухо-	¦	  - у продольного	¦

	¦	            	¦	как на трибунах, 	¦	инвалидов, распо-	¦	вых аппаратов,   	¦	прохода в зале на	¦

	¦	            	¦	так и в партере. 	¦	лагаемые на уров-	¦	связанных со спе-	¦	уровне фойе,     	¦

	¦	            	¦	2.3. Если первый 	¦	не арены, распо- 	¦	циальной акусти- 	¦	  - в последнем  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	ряд приподнят над	¦	лагать только за 	¦	ческой системой. 	¦	ряду (удаленность	¦

	¦	            	¦	хоккейной ареной,	¦	пределами зон    	¦	4.3. Места для   	¦	от центра арены  	¦

	¦	            	¦	необходимо пре-  	¦	безопасности.    	¦	инвалидов должны 	¦	не более 34 м).  	¦

	¦	            	¦	дусматривать пан-	¦	3.5. Места для   	¦	располагаться в  	¦	5.3. Не следует  	¦

	¦	            	¦	дус. Глубина ряда	¦	инвалидов в пер- 	¦	зоне прямой види-	¦	располагать места	¦

	¦	            	¦	должна быть не   	¦	вых рядах у выхо-	¦	мости светоин-   	¦	для инвалидов пе-	¦

	¦	            	¦	менее 1,4 м.     	¦	дов или вблизи   	¦	формационного    	¦	ред первым рядом 	¦

	¦	            	¦	2.4. При располо-	¦	эвакуационных    	¦	табло.           	¦	трибун в залах с 	¦

	¦	            	¦	жении мест для   	¦	люков не должны  	¦	4.4. При исполь- 	¦	хоккейной ареной 	¦

	¦	            	¦	инвалидов на го- 	¦	сужать ширины    	¦	зовании в зале   	¦	с бортами, пре-  	¦

	¦	            	¦	ризонтальном     	¦	прохода, необхо- 	¦	затемнения панду-	¦	пятствующими ви- 	¦

	¦	            	¦	участке пола в   	¦	димой по расчету 	¦	сы и ступени     	¦	димости.         	¦

	¦	            	¦	первом ряду шири-	¦	путей эвакуации. 	¦	должны иметь     	¦	5.4. Рекомендует-	¦

	¦	            	¦	на продольного   	¦	3.6. Места, выде-	¦	подсветку        	¦	ся размещение    	¦

	¦	            	¦	прохода должна   	¦	ленные для разме-	¦	                 	¦	инвалидов в ложе,	¦

	¦	            	¦	быть не менее    	¦	щения инвалидов  	¦	                 	¦	находящейся в    	¦

	¦	            	¦	1,2 м.           	¦	на креслах-коляс-	¦	                 	¦	зоне оптимальной 	¦

	¦	            	¦	2.5. При выделе- 	¦	ках, следует ого-	¦	                 	¦	видимости и имею-	¦

	¦	            	¦	нии зоны для ин- 	¦	раживать барьером	¦	                 	¦	щей самостоятель-	¦

	¦	            	¦	валидов в послед-	¦	                 	¦	                 	¦	ный эвакуационный	¦

	¦	            	¦	нем ряду зритель-	¦	                 	¦	                 	¦	выход            	¦

	¦	            	¦	ских мест ее глу-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	бину принимают не	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	менее 1,7 м (два 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	ряда).           	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	2.6. "Б": При    	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	размещении инва- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	лидов в ложе сле-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	дует предусматри-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	вать лифт с уров-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	            	¦	ня вестибюля     	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	L------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------

	5.18. Количество мест для инвалидов на креслах-колясках на трибунах спортивно-
	зрелищных залов рекомендуется принимать из расчета 2% от общей вместимости
	сооружений плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей.

	Минимальное количество мест на трибунах для инвалидов в креслах-колясках с
	сопровождающими их лицами - 4.

	6. ЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ
	УЧРЕЖДЕНИЙ
	Библиотеки

	6.1. На участке библиотек рекомендуется предусматривать озелененные
	территории, включающие площадки, которые необходимо оборудовать скамьями для
	чтения, навесами, перголами и другими малыми архитектурными формами для чтения
	на открытом воздухе. Зону для чтения рекомендуется организовывать в стороне от улиц
	с транспортным движением.

	6.2. Помещения читальных залов библиотек следует располагать, как правило, в
	одном уровне, многоуровневое расположение допускается только для крупных
	библиотек.

	6.3. Для маломобильных посетителей должен быть доступен блок обслуживания
	читателей. Вспомогательные помещения обслуживания следует проектировать с учетом
	требований Свода правил СП 35-101, блок помещений, включающий кружковые
	комнаты и лекционные залы - аудитории - в соответствии с требованиями подраздела
	"Клубы" (пп. 6.25 - 6.32).

	6.4. В зоне (зонах), где предполагается обслуживание инвалидов, необходимо
	обеспечить возможность получения всего объема информационных услуг: пользование
	автоматизированной системой каталога фондов библиотеки, получение необходимых
	справочно-библиографических данных на компьютере, получения данных о
	размещении и составе специализированных фондов (для инвалидов по зрению) и т.п.

	6.5. Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех
	типах библиотек. В зависимости от местных условий и принятого функционально-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	планировочного решения в библиотечной системе могут быть предусмотрены
	организации обслуживания населения:

	- вариант "А" обслуживания всех категорий посетителей во всех помещениях
	читательского блока;

	- вариант "Б" обслуживания инвалидов в специально оборудованных отделах
	обычных библиотек, с выделением самостоятельных путей движения и зон
	обслуживания.

	Примеры адаптации зданий библиотек при реконструкции приведены на рис. 6.1.

	Рис. 6.1. Библиотеки
	ПРИМЕР АДАПТАЦИИ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ В СООТВЕТСТВИИ С
	ТРЕБОВАНИЯМИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.6. Составы и площади помещений библиотек, доступных для маломобильных
	посетителей, устанавливаются в каждом случае индивидуально в зависимости от
	численности инвалидов различных категорий, проживающих в зоне обслуживания, от
	степени развитости каждого подразделения (объема фондов, характера и форм
	библиотечного обслуживания), степени оснащенности необходимым функционально-
	технологическим оборудованием.

	6.7. Площади помещений функциональных подразделений (зоны аванзала, зоны
	читального зала, зоны хранения открытого фонда и абонемента) рекомендуется
	определять как сумму площадей, занимаемых рабочими местами сотрудников-
	методистов, набором необходимых функционально-технологических элементов,
	рассчитанных на здоровых читателей и инвалидов (в том числе стеллажами выставки
	новых поступлений, каталожными шкафами с местами для работы, кафедрами выдачи
	литературы с подсобными фондами закрытого хранения) из расчета - 8 м2 на 1
	читателя-инвалида.

	6.8. Количество читательских мест, специально оборудованных и
	предназначенных для библиотечного обслуживания инвалидов всех категорий следует
	определять на базе предпроектных исследований по расчету для каждого
	функционального подразделения. В любом случае оно должно составлять не менее 5%
	от общего числа читательских мест в библиотеках Централизованной библиотечной
	сети, в том числе для обслуживания инвалидов в креслах-колясках не менее 4
	специальных мест.

	6.9. В отделениях городских библиотек для обслуживания читателей с
	ослабленным зрением рекомендуется выделять фонд не менее 2,5 тыс. экземпляров
	литературы со шрифтом Брайля.

	6.10. Для обслуживания читателей-инвалидов по зрению, пользующихся
	специализированным книжным фондом, рекомендуется предусматривать либо
	специализированный отдел, либо выделять часть читального зала. Количество
	книжного фонда, выделяемого в общем фонде, определяется при этом из расчета не
	менее 10 - 12 специализированных экземпляров на 1 читателя. Количество мест для
	маломобильных читателей рекомендуется предусматривать не менее 4. Места для
	читателей с недостатками зрения (кабины, кабинеты) должны предусматривать
	размещение секретаря-чтеца и тифлотехнических средств (магнитофонов, диктофонов,
	брайлевских пишущих машинок и т.п.).

	6.11. Специализированные филиалы ЦБС для инвалидов могут быть
	организованы, как правило, один на систему, обслуживающую административный
	район крупных городов с проживанием в нем инвалидов общей численностью не
	менее 250 человек. Такие филиалы рекомендуется организовывать в пешеходной
	доступности от мест проживания большего числа инвалидов, например, в специальных
	жилых домах и других специализированных учреждениях для инвалидов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.12. Специальную зону для работы инвалидов в читальных залах рекомендуется
	оборудовать следующим образом: четыре читательских места за одноместными столами
	пригодны для работы инвалидов на колясках, специальные стеллажи с наклонными
	полками для размещения как обычной литературы, так и книг с брайлевским шрифтом
	(не менее двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться
	несколько банкеток, кресел или стульев. Желательно наличие одного каталожного
	столика с каталогом, выполненным брайлевским шрифтом. Все проходы внутри зоны
	должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета
	поверхности стола) должен быть 1,5 x 0,9 м. Рекомендуются принимать оптимальные
	габариты площади поверхности стола читателя с недостатками зрения для работы с
	секретарем-чтецом - 1,5 х 0,7 м в кабинах, полукабинах или кабинетах (рис. 6.2).

	Рис. 6.2. Библиотеки
	ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ МЕСТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - место для инвалида; 2 - обычный стол читателя; 3 - стеллажи; 4 - каталоги

	БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

	Рабочий стол

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зона расположения стеллажей для книг

	6.13. Необходимо предусмотреть отдельное помещение для функционального
	подразделения, где используются аудиовизуальные средства обслуживания. Для
	читателей с дефектами слуха помещения аудиовизуального обслуживания и помещения
	для групповой работы - кружковая и аудитория - должны быть изолированы
	планировочно, а также техническими средствами.

	6.14. В помещении аудиовизуального обслуживания можно предусматривать зону
	для организации аутотренинга, предназначенного для психологической разгрузки,
	прослушивания музыки, а также читательские места для лиц с недостатками зрения.
	Помещение должно быть радиофицировано, оборудовано аппаратурой для
	прослушивания музыки, креслами и при необходимости столами. Ряд кресел следует
	оборудовать специальным устройством для снятия мышечного напряжения с рук для
	лиц с полной потерей зрения.

	6.15. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специальные стеллажи с литературой на брайлевском шрифте рекомендуется
	оборудовать добавочным освещением. При размещении читательских мест и фондов
	открытого доступа для читателей с недостатками зрения необходимо предусматривать
	высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а
	уровень освещения читательского стола - не менее 1000 лк.

	Музеи и выставки

	6.16. Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей,
	включая инвалидов. Требования по доступности относятся как к планировке участка,
	так и здания с экспозицией.

	6.17. При проектировании музеев следует применять, как правило, общие
	универсальные пути движения для здоровых и маломобильных посетителей и
	приспособление для их нужд помещений. В отдельных случаях, когда мемориальные и
	другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей-инвалидов (на креслах-
	колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания
	или помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о
	содержании основной экспозиции (решения по варианту "Б").

	6.18. Следует обеспечить беспрепятственный доступ всех категорий посетителей
	в экспозиционную зону участка, которая является продолжением постоянной
	экспозиции здания под открытым небом: скульптур, архитектурных фрагментов,
	крупногабаритных экспонатов и т.д.

	При наличии резких перепадов рельефа, ценных зеленых насаждений на участке
	возможно выделение только отдельной зоны, доступной для инвалидов.

	6.19. Для посетителей-инвалидов рекомендуется обеспечивать доступность
	основных функциональных блоков музеев в соответствии с таблицей 6.1 и рис. 6.3.

	Таблица 6.1

	-----------------------T--------------------T--------------------¬

	¦	        Функция       	¦	        Место       	¦	  Доступность для   	¦

	¦	                      	¦	                    	¦	      инвалидов     	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Содержание экспона-   	¦	                    	¦	                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	тов:                  	¦	                    	¦	                    	¦

	¦	Показ                 	¦	Экспозиционные и    	¦	Для всех групп      	¦

	¦	                      	¦	выставочные залы    	¦	                    	¦

	¦	Сбор и хранение       	¦	Фондохранилища и    	¦	В исключительных    	¦

	¦	                      	¦	реставрационные     	¦	случаях             	¦

	¦	                      	¦	мастерские          	¦	                    	¦

	¦	Изучение              	¦	Рабочие комнаты     	¦	Желательно оборудо- 	¦

	¦	                      	¦	                    	¦	вание специальных   	¦

	¦	                      	¦	                    	¦	комнат              	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Обслуживание          	¦	                    	¦	                    	¦

	¦	посетителей:          	¦	                    	¦	                    	¦

	¦	Прием                 	¦	Вестибюль, кинолек- 	¦	Для всех групп      	¦

	¦	                      	¦	ционный зал, кружко-	¦	                    	¦

	¦	                      	¦	вые комнаты         	¦	                    	¦

	¦	Показ                 	¦	Экспозиционные и    	¦	Для всех групп      	¦

	¦	                      	¦	выставочные залы    	¦	                    	¦

	¦	Информация            	¦	Информационные служ-	¦	Для всех групп      	¦

	¦	                      	¦	бы, библиотека      	¦	(специальное обору- 	¦

	¦	                      	¦	                    	¦	дование и подготовка	¦

	¦	                      	¦	                    	¦	музейного персонала 	¦

	¦	                      	¦	                    	¦	по приему инвалидов)	¦

	L----------------------+--------------------+---------------------

	Рис. 6.3. Музейные демонстрационные витрины
	ВАРИАНТЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ВИТРИН
	ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КОЛЯСКАХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Горизонтальные витрины

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Навесные витрины

	СПЕЦИАЛЬНОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С
	НЕДОСТАТКАМИ ЗРЕНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - безопасный ящик для ценных экспонатов с отверстиями для рук; 2 - крупный
	заголовок, расположенный под прямым углом к лучу зрения; 3 - надписи на
	брайлевском шрифте для горизонтального чтения; 4 - непрерывный деревянный
	поручень с округленными и обработанными краями (800 мм от пола); 5 - стрелки
	на цоколе для обозначения направления движения и мест поворотов

	6.20. Требования, предъявляемые к зонам постоянной экспозиции (зальным
	помещениям) музеев, приведены в таблице 6.2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 6.2

	Требования, предъявляемые к зонам постоянной экспозиции (зальным
	помещениям) музеев

	------------T-----------------------------------------------------------------------¬

	¦	  Объект   	¦	                       Требования по критериям                         	¦

	¦	           	+-----------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	           	¦	   Доступности   	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+-----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	     1     	¦	        2        	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+-----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Экспози-	¦	2.1. Для доступ- 	¦	3.1. Следует ог- 	¦	4.1. В оборудова-	¦	5.1. Экспонаты   	¦

	¦	ционная и  	¦	ности объемных   	¦	раждать выступаю-	¦	ние экспозиций   	¦	следует распола- 	¦

	¦	выставочная	¦	экспонатов посе- 	¦	щие и свободно   	¦	необходимо вклю- 	¦	гать на вращаю-  	¦

	¦	зоны музеев	¦	тителям с дефек- 	¦	стоящие предметы.	¦	чать разнообраз- 	¦	щихся подставках 	¦

	¦	и выставок 	¦	тами зрения их   	¦	3.2. Для инвали- 	¦	ные аудиовизуаль-	¦	с табличками на  	¦

	¦	           	¦	следует распола- 	¦	дов с дефектами  	¦	ные средства, об-	¦	шрифте Брайля.   	¦

	¦	           	¦	гать на столе в  	¦	зрения вокруг    	¦	легчающие инвали-	¦	Часть экспонатов 	¦

	¦	           	¦	центре зала.     	¦	экспозиционного  	¦	дам осмотр и ус- 	¦	желательно предс-	¦

	¦	           	¦	2.2. Для инвали- 	¦	стола предусмот- 	¦	воение представ- 	¦	тавлять в виде   	¦

	¦	           	¦	дов в креслах-ко-	¦	реть предупреди- 	¦	ленного материа- 	¦	слепков, допуская	¦

	¦	           	¦	лясках требуется 	¦	тельную фактур-  	¦	ла.              	¦	их ощупывание.   	¦

	¦	           	¦	понижение высоты 	¦	ную цветную поло-	¦	4.2. На несколь- 	¦	5.2. Для посети- 	¦

	¦	           	¦	подвески плос-   	¦	су шириной 0,9 м 	¦	ко экспонатов    	¦	телей с ослаблен-	¦

	¦	           	¦	костных материа- 	¦	в уровне пола.   	¦	(3 - 4) монтиру- 	¦	ным зрением эти- 	¦

	¦	           	¦	лов с 1,56 до    	¦	3.3. У витрин на 	¦	ется вывод науш- 	¦	кетки экспонатов 	¦

	¦	           	¦	1,25 м.          	¦	высоте 0,8 м не- 	¦	ников для получе-	¦	рекомендуется вы-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	2.3. Навесная    	¦	обходимо устрой- 	¦	ния информации об	¦	полнять объемны- 	¦

	¦	           	¦	витрина должна   	¦	ство горизонталь-	¦	этих предметах   	¦	ми.              	¦

	¦	           	¦	находиться на вы-	¦	ного поручня со  	¦	                 	¦	5.3. При под-    	¦

	¦	           	¦	соте, доступной  	¦	скругленными уг- 	¦	                 	¦	светке экспонатов	¦

	¦	           	¦	для визуального  	¦	лами             	¦	                 	¦	необходимо уст-  	¦

	¦	           	¦	восприятия с     	¦	                 	¦	                 	¦	ройство комбини- 	¦

	¦	           	¦	кресла-коляски   	¦	                 	¦	                 	¦	рованного (мест- 	¦

	¦	           	¦	(низ на отметке  	¦	                 	¦	                 	¦	ного и общего)   	¦

	¦	           	¦	не более 0,85 м  	¦	                 	¦	                 	¦	освещения для    	¦

	¦	           	¦	от уровня пола). 	¦	                 	¦	                 	¦	компенсации не-  	¦

	¦	           	¦	2.4. Горизонталь-	¦	                 	¦	                 	¦	достатка в нем у 	¦

	¦	           	¦	ная витрина долж-	¦	                 	¦	                 	¦	инвалидов с де-  	¦

	¦	           	¦	на иметь под со- 	¦	                 	¦	                 	¦	фектами зрения.  	¦

	¦	           	¦	бой пространство 	¦	                 	¦	                 	¦	5.4. В нижней    	¦

	¦	           	¦	для подъезда ин- 	¦	                 	¦	                 	¦	части экспозиции 	¦

	¦	           	¦	валида в кресле- 	¦	                 	¦	                 	¦	рекомендуется    	¦

	¦	           	¦	коляске          	¦	                 	¦	                 	¦	повышать уровень 	¦

	¦	           	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	освещенности     	¦

	L-----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------

	6.21. С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с выставочной
	площадью до 2000 м2 рекомендуется расположение экспозиции в одном уровне.

	Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным или
	кольцевым маршрутом движения. Тупиковая планировка нежелательна.

	6.22. Пандусы следует использовать для организации последовательного
	движения и одновременного осмотра экспозиции.

	6.23. В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен медпункт
	для оказания экстренной помощи посетителям, в том числе маломобильным.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.24. При необходимости ознакомления с работой реставраторов, процессом
	подготовки выставок рекомендуется обеспечить доступность в служебно-
	реставрационную зону.

	В том случае, когда невозможно обеспечить доступность реставрационных
	мастерских, в стене, отделяющей их от коридора, рекомендуется предусмотреть
	смотровое окно. Низ окна не должен быть выше 0,85 м от пола. Освещение коридора не
	должно создавать бликов на смотровых окнах.

	Клубы

	6.25. Клубы, проектируемые с учетом потребностей маломобильных групп
	населения, могут быть как с обычным составом помещений, предназначенных для
	смешанных коллективов - вариант "А", так и с дополнительными помещениями,
	специально оборудованными для инвалидов - вариант "Б". К числу таких помещений
	относятся: кружковые комнаты для занятий музыкой, танцами, различными ремеслами,
	а также вспомогательные помещения оздоровительного блока (раздевальные с
	душевыми и санузлами, медицинский кабинет).

	Помещения кружков с участием инвалидов рекомендуется проектировать не более
	чем на 10 - 12 чел. Инвалиды в креслах-колясках могут составить до 25% от общей
	численности кружка.

	6.26. Удельная площадь помещений кружков и универсальных зон на 1 посетителя
	при смешанном составе участников занятий рекомендуется принимать на 20 - 50%
	выше наибольшего значения, принимаемого для обычных посетителей, но не менее,
	м2:

	    В помещениях кружков:

	    хорового и универсальных                             2,0 (2,5) <*>

	    театрально-драматического, изобразительного искус-   3,6 (4,5) <*>

	ства, кинофототехнического, домоводства, оркестрового

	    танцевального, циркового, технического, различных    7,2 (9) <*>

	мастерских

	   В универсальных помещениях:

	гостиной                                                 2,2 (2,7) <*>

	зале                                                     2,0 (2,6) <*>

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	рекреациях                                               3,8 (4,8) <*>

	--------------------------------

	<*> в скобках дано оптимальное значение

	6.27. Требования к проектированию помещений кружков даны в таблице 6.3.

	Таблица 6.3

	Назначение 	Требования к проектированию           
	кружков   
	1      	2                       
	1. Музыкальный	2.1. Оборудование (полки для хранения нот, книг,
	кружок - тан-	наушников и др.) должно располагаться на доступ-
	цевальная    	ной высоте                                      
	студия       	2.2. Общее освещение должно быть рассеянным, при
	возможности включения индивидуального освещения 
	на каждом пюпитре, сетевые розетки для подключе-
	ния электромузыкальных инструментов не только на
	стенах, но и в лючках в полу                    
	2.3. Оборудование должно быть легко трансформи- 
	руемым для возможности организации по центру тан-
	цевальной зоны. Рекомендуется устройство неболь-
	шой эстрады-подиума                             
	2.4. Танцевальную зону для безопасности рекомен-
	дуется устилать съемным мягким покрытием. Размеры
	студии - не менее 6 x 6 м                       
	2.5. В блоке с музыкальным кружком рекомендуется
	размещать мастерскую по настройке и ремонту     
	инструментов, помещения для хранения дисков и   
	аудиокассет                                     
	2.6. Помещение для музыкальных занятий должно   
	иметь параметры и оборудование, позволяющие раз-
	мещение от одного до четырех инвалидов на крес- 
	лах-колясках. Оно должно иметь естественное осве-
	щение, звукоизоляцию и оборудоваться двойными   
	дверями                                         
	2.7. Оборудование помещений для занятий музыкой 
	(танцами) должно быть приспособлено к использо- 
	ванию его инвалидами: пристенную нотную доску ре-
	комендуется делать откидной, размещение полок для
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	хранения нот, книг, наушников и т.п. - на доступ-
	ной высоте; розетки подключения к сети - не     
	только внизу стен, но и в различных зонах пола. 
	Общее освещение в помещении должно быть рассеян-
	ным, а кроме того, на каждом пюпитре рекомендует-
	ся индивидуальное освещение                     
	2.8. Помещение для занятий музыкой может исполь-
	зоваться как танцевальная студия, для чего реко-
	мендуется оборудовать центральную зону специаль-
	ными матами для инвалидов с нарушением ОДА без  
	кресел-колясок и небольшой эстрадой с пандусами 
	для обеспечения доступа инвалидов. В общем танце-
	вальном зале для инвалидов может быть оборудо-  
	вана специальная зона                           
	2.9. Помещение для занятий музыкой лучше всего  
	размещать в блоке с также приспособленной для   
	инвалидов комнатой звукозаписи, мастерской по   
	ремонту и настройке инструментов, помещением для
	хранения аудиокассет, дисков, каталогов         
	2. Комната   	2.10. Комната должна быть рассчитана на 2 - 4   
	звукозаписи  	человек и быть снабжена картотекой со специальной
	маркировкой для слепых, повторяющейся на        
	аудиокассетах и пластинках                      
	3. Мастерские	2.11. Мастерские должны быть оборудованы рабочими
	для различных	местами с изменяющейся высотой рабочей поверхнос-
	ремесел      	ти, складирование материалов следует осуществлять
	в нижних зонах                                  
	2.12. При мастерской должны быть комнаты для хра-
	нения материалов и готовой продукции            
	2.13. Все углы оборудования рекомендуется скруг-
	лять, чтобы избежать травматизма                
	2.14. При мастерской следует устраивать разде-  
	вальную с санузлом, а в самой мастерской - мойки
	для рук, размещенные на доступной высоте и обору-
	дованной специальными сантехприборами           
	2.15. Рабочая зона должна иметь общее рассеянное
	и дополнительное индивидуальное освещение       
	2.16. Параметры помещения должны обеспечивать   
	свободу передвижения к любому оборудованию и его
	удобное использование                           
	4. Помеще-   	2.17. Высота установки оборудования - 0,7 м, раз-
	ние фото-    	меры минимального пространства по оборудованием -
	техническо-  	0,65 м в высоту и 0,4 м в глубину. Угловая поста-
	го кружка    	новка оборудования облегчает доступность всех зон
	5. Изосту-   	2.18. Помещение должно иметь размеры не менее   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дия          	6,5 х 6,5 м                                     
	2.19. Расстановка оборудования в помещении (жела-
	тельно трансформируемого) должна обеспечить воз-
	можность размещения 1 - 3 инвалидов в креслах-  
	колясках в зонах комфортной видимости модели,   
	находящейся на подиуме                          
	2.20. Необходимо естественное освещение студий  

	6.28. В пределах удобной доступности для инвалидов - участников выступлений -
	желательно предусмотреть следующие помещения: артуборные, гримерно-
	парикмахерскую, комнату отдыха, санузлы с душевыми. Необходимо обеспечить
	удобную связь их с эстрадой путем устройства пандуса с допустимым уклоном.

	6.29. Рекомендуется эстрада типов Э-2 и Э-3, но с увеличением глубины плоского
	планшета до 9 - 12 м и авансцены - до 2,5 м для возможности участия в программах
	инвалидов на креслах-колясках. Рекомендуемая высота эстрады - 0,8 м.

	Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный
	или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам.
	Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, с одной стороны должны иметь ограждения с
	двойными поручнями на высоте 0,5/0,7/0,9 м.

	Для обеспечения комфортных условий инвалидам в креслах-колясках,
	выступающих с эстрады, рекомендуется устройство трибуны меньшей высоты (рабочая
	плоскость не выше 0,8 м).

	6.30. Количество мест для инвалидов на креслах-колясках следует
	предусматривать в зрительных залах по таблице 6.4, а в лекционных залах и залах
	собраний из расчета 1% при вместимостях залов 50 - 500 чел. Необходимо также
	обеспечивать возможность размещения рядом сопровождающих. Размещение
	инвалидов показано на рис. 6.4, 6.7 и 6.6.

	Таблица 6.4

	Требования к клубным залам

	-----------T-----------------------------------------------------------------------¬

	¦	  Объект  	¦	                        Требования по критериям                        	¦

	¦	          	+-----------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	   Доступности   	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	    1     	¦	        2        	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Универ-	¦	2.1. Следует     	¦	3.1. Места для   	¦	4.1. Залы вмес-  	¦	5.1. Подъем зри- 	¦

	¦	сальные   	¦	предусматривать  	¦	инвалидов в крес-	¦	тимостью более   	¦	тельских мест    	¦

	¦	клубные   	¦	устройство гори- 	¦	лах-колясках     	¦	800 мест реко-   	¦	должен соответст-	¦

	¦	залы      	¦	зонтального пола 	¦	должны быть по   	¦	мендуется допол- 	¦	вовать условиям  	¦

	¦	          	¦	от наружной кром-	¦	возможности рас- 	¦	нительно оснащать	¦	комфортной види- 	¦

	¦	          	¦	ки сцены в сторо-	¦	средоточены по   	¦	телемониторами.  	¦	мости с учетом   	¦

	¦	          	¦	ну зала на 6 -   	¦	залу, чтобы избе-	¦	4.2. Следует     	¦	инвалидов на     	¦

	¦	          	¦	12 м, в том числе	¦	жать их концент- 	¦	предусматривать  	¦	креслах-колясках.	¦

	¦	          	¦	для размещения   	¦	рации в местах   	¦	дополнительные   	¦	5.2. Места для   	¦

	¦	          	¦	временных зри-   	¦	эвакуации        	¦	осветительные    	¦	инвалидов должны 	¦

	¦	          	¦	тельских мест для	¦	                 	¦	мероприятия по   	¦	быть комфортными 	¦

	¦	          	¦	инвалидов в крес-	¦	                 	¦	усилению визуаль-	¦	по антропометри- 	¦

	¦	          	¦	лах-колясках     	¦	                 	¦	ной информации:  	¦	ческим характе-  	¦

	¦	          	¦	2.2. Стационарные	¦	                 	¦	рирпроектор,     	¦	ристикам.        	¦

	¦	          	¦	места следует    	¦	                 	¦	подсветку места  	¦	5.3. (Б) Опти-   	¦

	¦	          	¦	располагать за   	¦	                 	¦	дактипереводчика 	¦	мальная вмести-  	¦

	¦	          	¦	пределами гори-  	¦	                 	¦	                 	¦	мость зала для   	¦

	¦	          	¦	зонтального      	¦	                 	¦	                 	¦	посетителей с    	¦

	¦	          	¦	участка пола, при	¦	                 	¦	                 	¦	дефектами слуха -	¦

	¦	          	¦	этом первые 2 - 5	¦	                 	¦	                 	¦	200 - 300 мест с 	¦

	¦	          	¦	рядов должны     	¦	                 	¦	                 	¦	наибольшим удале-	¦

	¦	          	¦	иметь глубину ря-	¦	                 	¦	                 	¦	нием последнего  	¦

	¦	          	¦	да не менее 1 м  	¦	                 	¦	                 	¦	ряда от сцены на 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	для доступности  	¦	                 	¦	                 	¦	10 - 13 м.       	¦

	¦	          	¦	инвалидов с ог-  	¦	                 	¦	                 	¦	5.4. Форма зала  	¦

	¦	          	¦	раниченной под-  	¦	                 	¦	                 	¦	должна обеспечить	¦

	¦	          	¦	вижностью, а так-	¦	                 	¦	                 	¦	оптимальные усло-	¦

	¦	          	¦	же с дефектами   	¦	                 	¦	                 	¦	вия видимости    	¦

	¦	          	¦	зрения и слуха   	¦	                 	¦	                 	¦	(особенно для    	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	компенсации де-  	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	фекта слухового  	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	восприятия)      	¦

	+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	2. Плани- 	¦	2.3. Расстояние  	¦	3.2. Пандусы, ве-	¦	                 	¦	5.5. Крышки      	¦

	¦	ровка лек-	¦	между столами    	¦	дущие к рядам в  	¦	                 	¦	столов-парт      	¦

	¦	ционного  	¦	следует увеличить	¦	ярусных амфите-  	¦	                 	¦	должны быть      	¦

	¦	зала      	¦	до 1,1 м         	¦	атрах, должны    	¦	                 	¦	шириной не менее 	¦

	¦	          	¦	                 	¦	иметь перила по  	¦	                 	¦	0,48 м.          	¦

	¦	          	¦	                 	¦	стенам           	¦	                 	¦	5.6. Места для   	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	посетителей с де-	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	фектами зрения   	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	следует оборудо- 	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	вать индивидуаль-	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	ными светильника-	¦

	¦	          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦	ми               	¦

	L----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------

	Рис. 6.4. Зрелищные здания и сооружения
	РАЗМЕЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В концертных залах

	У арены цирка

	6.31. На креслах должны быть оборудованы пункты подключения
	индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости звука должно быть
	обеспечено при помощи наушников. Специальные места для хранения наушников
	могут быть устроены в подлокотниках или спинках кресел.

	6.32. На путях эвакуации зрителей из зала необходимо устраивать вдоль стены
	опорные поручни-перила на высоте 0,5, 0,7, 0,9 м от уровня пола. За 1,5 м от дверного
	проема или поворота фактура поверхности поручня должна меняться.

	6.33. В непосредственной близости от входа в зал (в фойе) следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	предусматривать непроходные зоны отдыха и ожидания для детей-инвалидов. Зона на
	одного ребенка - 1,2 x 1,8 м; общая площадь зоны должна быть рассчитана не менее чем
	на трех детей (рис. 6.5).

	Рис. 6.5. Клубные помещения. Зоны и места отдыха
	ПАРАМЕТРЫ КОРИДОРОВ С МЕСТАМИ ОТДЫХА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проходные

	Тупиковые

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Периметральные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Секторные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Островные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Полуостровные

	Не допускается размещение инвалидов в зрительных залах на площади
	существующих проходов и у эвакуационных дверей, не рассчитанных по своим
	параметрам на их безопасную эвакуацию.

	Театры, театры-студии, цирки

	6.34. Общее расчетное число мест для инвалидов в театральных зданиях города из
	расчета на 1000 жителей рекомендуется принимать: для театров 0,5 - 0,8 места, для
	цирков - 0,13 - 0,26 места. Нижний предел этого показателя рекомендуется принимать
	за расчетную единицу для крупнейших городов, верхний - для малых городов. При этом
	места для маломобильных посетителей в театрах, цирках целесообразно сосредоточить
	в объектах, находящихся в центре города с обеспечением необходимой транспортной и
	пешеходной доступности.

	6.35. Главные входы в театр (цирк, театр-студию) для зрителей следует
	располагать со стороны главной улицы или площади и предусматривать необходимые
	условия для доступности всех категорий посетителей.

	Входы для почетных гостей должны быть доступны для посетителей-инвалидов.

	6.36. Количество мест для инвалидов в креслах-колясках в зрительном зале
	рекомендуется принимать по вместимости зала, но не менее:

	    50  - 75   мест в зале   3

	    75  - 100  то же         4

	    100 - 150  "             5

	    50  - 200  "             6

	    200 - 300  "             7

	    300 - 400  "             8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    свыше 400  "             9

	6.37. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского
	комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты,
	коридоры и кулуары перед зрительным залом.

	6.38. Требования к расположению и организации зрительских мест для
	маломобильных посетителей в зрительных залах изложены в таблице 6.5 и на рис. 6.4,
	6.6 и 6.7.

	Таблица 6.5

	Требования к расположению и организации зрительских мест для маломобильных
	посетителей в зрительных залах

	------------T-----------------------------------------------------------------------¬

	¦	  Объект   	¦	                       Требования по критериям                         	¦

	¦	           	+-----------------T-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	           	¦	   Доступности   	¦	  Безопасности   	¦	 Информативности 	¦	  Комфортности   	¦

	+-----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	     1     	¦	        2        	¦	        3        	¦	        4        	¦	        5        	¦

	+-----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	1. Зритель-	¦	2.1. В реконстру-	¦	3.1. В залах     	¦	4.1. В зрительных	¦	5.1. Места для   	¦

	¦	ные залы   	¦	ируемых залах,   	¦	вместимостью 800 	¦	залах театров для	¦	инвалидов в крес-	¦

	¦	           	¦	где уклон панду- 	¦	зрителей и более 	¦	зрителей с дефек-	¦	лах-колясках сле-	¦

	¦	           	¦	сов превышает 5%,	¦	места для инвали-	¦	тами слуха реко- 	¦	дует проектиро-  	¦

	¦	           	¦	места для зрите- 	¦	дов в креслах-ко-	¦	мендуется преду- 	¦	вать с учетом ус-	¦

	¦	           	¦	лей на креслах-  	¦	лясках следует   	¦	сматривать место 	¦	тановки (при не- 	¦

	¦	           	¦	колясках следует 	¦	рассредоточивать 	¦	переводчика жес- 	¦	обходимости)     	¦

	¦	           	¦	предусматривать  	¦	в нескольких зо- 	¦	тового языка     	¦	съемных кресел   	¦

	¦	           	¦	на плоском полу  	¦	нах.             	¦	(сурдопереводчи- 	¦	или съемного ряда	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	по бокам первого 	¦	3.2. В залах с   	¦	ка), оснащенное  	¦	для обслуживания 	¦

	¦	           	¦	ряда зрительских 	¦	1 - 2 выходами   	¦	подсветкой и рас-	¦	обычных  посети- 	¦

	¦	           	¦	мест (минимальная	¦	рекомендуется    	¦	положенное в пер-	¦	телей с расстоя- 	¦

	¦	           	¦	ширина прохода   	¦	места для инвали-	¦	вом ряду         	¦	нием между ним и 	¦

	¦	           	¦	перед первым     	¦	дов по возмож-   	¦	                 	¦	предыдущим рядом 	¦

	¦	           	¦	рядом - 1,2 м).  	¦	ности размещать в	¦	                 	¦	не менее 1,1 -   	¦

	¦	           	¦	2.2. Места для   	¦	непосредственной 	¦	                 	¦	1,2 м.           	¦

	¦	           	¦	инвалидов в крес-	¦	близости от      	¦	                 	¦	5.2. Необходимо  	¦

	¦	           	¦	лах-колясках воз-	¦	эвакуационных    	¦	                 	¦	оборудовать съем-	¦

	¦	           	¦	можно размещать в	¦	выходов.         	¦	                 	¦	ными секциями    	¦

	¦	           	¦	первых рядах те- 	¦	3.3. В одном мес-	¦	                 	¦	первые и послед- 	¦

	¦	           	¦	атров при наличии	¦	те следует распо-	¦	                 	¦	ние ряды киноза- 	¦

	¦	           	¦	зоны вдоль сцены 	¦	лагать не более  	¦	                 	¦	лов, чтобы варьи-	¦

	¦	           	¦	шириной не менее 	¦	3 инвалидов в    	¦	                 	¦	ровать количество	¦

	¦	           	¦	2,1 м.           	¦	креслах-колясках.	¦	                 	¦	мест для инвали- 	¦

	¦	           	¦	2.3. В залах, где	¦	3.4. Не допуска- 	¦	                 	¦	дов в зависимости	¦

	¦	           	¦	имеются кроме бо-	¦	ется размещение  	¦	                 	¦	от потребности   	¦

	¦	           	¦	ковых дополни-   	¦	инвалидов вне    	¦	                 	¦	5.3. Пандусы и   	¦

	¦	           	¦	тельные продоль- 	¦	зрительских мест 	¦	                 	¦	ступени в зале   	¦

	¦	           	¦	ные проходы, мес-	¦	у дверей в тех   	¦	                 	¦	должны иметь под-	¦

	¦	           	¦	та для инвалидов 	¦	случаях, когда   	¦	                 	¦	светку для облег-	¦

	¦	           	¦	допускается раз- 	¦	ширина продольно-	¦	                 	¦	чения ориентации 	¦

	¦	           	¦	мещать по бокам  	¦	го прохода менее 	¦	                 	¦	и передвижения   	¦

	¦	           	¦	отрезков первого 	¦	1,8 м, а попереч-	¦	                 	¦	инвалидов в за-  	¦

	¦	           	¦	ряда, а также    	¦	ного - менее     	¦	                 	¦	темненном зале.  	¦

	¦	           	¦	вдоль среднего   	¦	2,1 м.           	¦	                 	¦	5.4. Для облегче-	¦

	¦	           	¦	продольного про- 	¦	При расположении 	¦	                 	¦	ния доступа соп- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	хода при условии 	¦	инвалидов в пер- 	¦	                 	¦	ровождающих лиц к	¦

	¦	           	¦	устройства съем- 	¦	вых рядах ширина 	¦	                 	¦	инвалидам реко-  	¦

	¦	           	¦	ных кресел в со- 	¦	прохода должна   	¦	                 	¦	мендуется в мес- 	¦

	¦	           	¦	ответствии с     	¦	быть увеличена на	¦	                 	¦	тах их размещения	¦

	¦	           	¦	п. 5.3.          	¦	ширину свободного	¦	                 	¦	предусматривать  	¦

	¦	           	¦	2.4. При наличии 	¦	проезда кресла-  	¦	                 	¦	откидные сиденья 	¦

	¦	           	¦	поперечного про- 	¦	коляски.         	¦	                 	¦	и подлокотники   	¦

	¦	           	¦	хода шириной не  	¦	3.5. Поперечную  	¦	                 	¦	кресел.          	¦

	¦	           	¦	менее 1,2 м, а   	¦	ширину путей эва-	¦	                 	¦	5.5. Разница в   	¦

	¦	           	¦	также при возмож-	¦	куации следует   	¦	                 	¦	превышении луча  	¦

	¦	           	¦	ности въезда кре-	¦	назначать не бо- 	¦	                 	¦	зрения у инвалида	¦

	¦	           	¦	сла-коляски на   	¦	лее 2,5 кратной  	¦	                 	¦	в кресле-коляске 	¦

	¦	           	¦	его уровень не-  	¦	ширине горизон-  	¦	                 	¦	и обычного посе- 	¦

	¦	           	¦	посредственно из 	¦	тальной проекции 	¦	                 	¦	тителя - 4 -     	¦

	¦	           	¦	фойе, допускается	¦	кресла-коляски.  	¦	                 	¦	6 см, что позво- 	¦

	¦	           	¦	оборудование мест	¦	3.6. При возмож- 	¦	                 	¦	ляет  располагать	¦

	¦	           	¦	для инвалидов по 	¦	ности расположе- 	¦	                 	¦	инвалидов на     	¦

	¦	           	¦	бокам отрезков   	¦	ния инвалидов в  	¦	                 	¦	плоском полу в   	¦

	¦	           	¦	рядов, ограничи- 	¦	отдельных рядах, 	¦	                 	¦	поперечных прохо-	¦

	¦	           	¦	вающих простран- 	¦	имеющих самосто- 	¦	                 	¦	дах при соблюде- 	¦

	¦	           	¦	ство прохода.    	¦	ятельный путь    	¦	                 	¦	нии комфортной   	¦

	¦	           	¦	2.5. Места для   	¦	эвакуации, не    	¦	                 	¦	видимости.       	¦

	¦	           	¦	кресел-колясок в 	¦	пересекающийся с 	¦	                 	¦	5.6. В театрах-  	¦

	¦	           	¦	среднем попереч- 	¦	путями эвакуации 	¦	                 	¦	студиях при ак-  	¦

	¦	           	¦	ном проходе      	¦	остальной части  	¦	                 	¦	тивном участии   	¦

	¦	           	¦	вблизи эвакуаци- 	¦	зрителей, допол- 	¦	                 	¦	инвалидов в      	¦

	¦	           	¦	онных выходов до-	¦	нительный выход  	¦	                 	¦	качестве зрителей	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	пускается предус-	¦	из зала должен   	¦	                 	¦	или действующих  	¦

	¦	           	¦	матривать при    	¦	иметь ширину не  	¦	                 	¦	лиц рекомендует- 	¦

	¦	           	¦	ширине прохода   	¦	менее 1,8 м.     	¦	                 	¦	ся устройство    	¦

	¦	           	¦	между креслами не	¦	3.7. При уклоне  	¦	                 	¦	сцены-арены с    	¦

	¦	           	¦	менее 2,6 м (без 	¦	гребенки амфите- 	¦	                 	¦	уменьшенной глу- 	¦

	¦	           	¦	съемных мест) и  	¦	атра более 5%    	¦	                 	¦	биной сценической	¦

	¦	           	¦	не менее 2,1 м (с	¦	следует предус-  	¦	                 	¦	площадки         	¦

	¦	           	¦	устройством      	¦	мотреть преодоле-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	съемных мест).   	¦	ние уклона в нес-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	2.6. При размеще-	¦	колько приемов по	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	нии зрителей на  	¦	пандусу при соб- 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	костылях (с про- 	¦	людении нормируе-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	тезами, с негну- 	¦	мого уклона, а   	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	щимися в коленях 	¦	также устройство 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	ногами и т.п.) в 	¦	перил в местах   	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	крайних местах на	¦	примыкания панду-	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	общих рядах сле- 	¦	са к стенам      	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	дует обеспечить  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	ширину между ря- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	дами не менее    	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	1,1 м.           	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	2.7. Размещать   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	места для инва-  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	лидов в залах    	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	цирков следует   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	вблизи эвакуа-   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	ционных          	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦	люков в тех ря-  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	дах, плоскость   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	которых находится	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	на одном уровне с	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	фойе.            	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	В существующих   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	цирках допускает-	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	ся использовать  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	служебные входы  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	для доступа зри- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	телей к местам,  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	расположенным на 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	плоском полу пе- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	ред первым рядом.	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	В этом случае    	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	площадь прохода  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	должна быть уве- 	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	личена не менее  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	чем до 2,2 м (в  	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	местах, где      	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	предполагается   	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	размещение       	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	¦	           	¦	инвалидов)       	¦	                 	¦	                 	¦	                 	¦

	L-----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------

	Рис. 6.6. Места для инвалидов в зрительных залах
	ПОСТРОЕНИЕ ВИДИМОСТИ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ С УЧЕТОМ ИНВАЛИДОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

	Разница в превышении луча зрения а - б = 4 ... 6 см

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.