Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ
	ПОЛИТИКЕ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 февраля 1999 г. N 6
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ РАСХОДА ЖИДКОГО ТОПЛИВА ДЛЯ
	МАШИН, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ
	УБОРКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
	И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

	Государственный комитет Российской Федерации по строительной,
	архитектурной и жилищной политике постановляет:

	1. Ввести в действие с 1 января 1999 года до 1 января 2002 года в качестве
	рекомендательного документа представленные Управлением жилищно - коммунальной
	сферы "Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в
	предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно -
	строительном производстве", разработанные Академией коммунального хозяйства им.
	К.Д. Памфилова.

	2. Признать утратившими силу с 1 января 1999 года "Нормы расхода жидкого
	топлива для машин, эксплуатирующихся на предприятиях уборки городских
	территорий, санитарной очистки и ремонтно - строительном производстве" от 23.01.98
	N АТ-05-71/28.

	Председатель

	Е.В.БАСИН

	Утверждены

	Постановлением Госстроя России

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	от 10 февраля 1999 г. N 6

	НОРМЫ РАСХОДА ЖИДКОГО ТОПЛИВА НА РАБОТУ СПЕЦМАШИН
	КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	НОРМЫ РАСХОДА ЖИДКОГО ТОПЛИВА ДЛЯ МАШИН,
	ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ УБОРКИ ГОРОДСКИХ
	ТЕРРИТОРИЙ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМ
	ПРОИЗВОДСТВЕ

	В данном нормативном документе приведены значения норм расхода топлива для
	подвижного транспорта, на котором смонтировано специальное рабочее оборудование
	для производства работ по содержанию городских территорий и в ремонтно -
	строительном производстве.

	Приведенные нормативные материалы утверждены Государственным комитетом
	Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике взамен
	"Норм расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся на предприятиях
	уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно - строительном
	производстве" N АТ-05-71/28 от 23.01.98.

	Срок действия норм с января 1999 г. до 1 января 2002 г.

	Нормативные материалы предназначены для работников предприятий,
	эксплуатирующих спецмашины, и могут использоваться как официальный документ для
	расчета тарифов на объемы выполненных работ.

	Нормы расхода жидкого топлива на работу специальных коммунальных машин

	Общие положения

	В номенклатуру спецмашин для разработки норм расхода жидкого топлива
	включаются все машины на автомобильных, специальных и тракторных шасси,
	имеющие навесное оборудование, предназначенное для выполнения работ в городском
	хозяйстве.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для спецмашин смежных отраслей техники, которые привлекаются
	дополнительно для выполнения ремонтно - аварийных работ в городском
	коммунальном хозяйстве (например, автокраны, бульдозеры, экскаваторы,
	автогрейдеры и др.), расход жидкого топлива устанавливается по действующим в этих
	отраслях нормам с учетом специфических условий городского хозяйства, в котором они
	используются.

	Разработанные временные отраслевые нормы расхода жидкого топлива следует
	рассматривать как типовые, на основе которых устанавливаются нормы расхода
	топлива применительно к конкретным условиям эксплуатации машин.

	1. Линейные нормы расхода топлива

	Линейная норма расхода топлива - это норма, установленная индивидуально для
	каждой марки машин в однозначно определенных дорожно - эксплуатационных,
	климатических и нагрузочных условиях работы. В настоящее время нормативной
	основой для установления норм расхода отечественных машин являются введенные в
	действие с 1 января 1997 г. до 1 января 2002 г. "Нормы расхода топлива и смазочных
	материалов на автомобильном транспорте" (Р-3112194-0366-97).

	Для машин импортного производства нормы расхода топлива принимаются в
	соответствии с данными инструкции по эксплуатации.

	Суммарная относительная надбавка к линейному расходу топлива исчисляется в
	долях единицы и определяется по формуле:

	                      Д = Д1 + Д2 + Д3 + Д4,                   (1)

	Д1 = 0,1 - десятипроцентная надбавка при работе спецмашины в черте города с
	частыми остановками (в среднем, более чем одна на один километр общего пробега);

	Д2 = 0,1 - десятипроцентная надбавка на работу спецмашины в зимний период
	года для районов с умеренным климатом. Эта надбавка для южных районов при
	температуре ниже 0 град. C составляет 0,05, а в северных районах страны - 0,15. В
	районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, - до 0,2. Перечень
	местностей с отнесением к особым климатическим зонам представлен в Приложении;

	Д3 = 0,05 - надбавка для автомобилей со сроком службы более 8 лет;

	Д4 = 0,2 - надбавка при работе в городах с населением свыше 2,5 млн. человек
	(при населении от 0,5 до 2,5 млн. чел. Д = 0,15).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Использование в расчетах этих надбавок обусловливается спецификой работы
	спецмашины, ее конструктивными особенностями и назначением.

	Масса машины в снаряженном состоянии принимается по данным инструкции по
	эксплуатации и учитывает массу шасси, специального оборудования, кузова, приборов
	и инструмента. Если работа спецмашины связана с перевозкой бригады ремонтных
	рабочих, обслуживающих коммунальные объекты, то следует учесть и вес членов
	бригады из расчета 80 кг на одного рабочего.

	Расход топлива на каждую тонну массы спецоборудования составляет для
	карбюраторных автомобилей - 2,0 литра/100 км, а для дизельных - 1,3 литра/100 км.

	2. Нормы расхода топлива на работу специальных машин

	Все спецмашины, используемые в коммунальных предприятиях по потреблению
	жидкого топлива, подразделяются на четыре группы:

	- машины, имеющие автомобильные или тракторные шасси и оснащенные
	навесным оборудованием, привод которого осуществляется от двигателя шасси;

	- машины, имеющие шасси, оснащенные специальными приборами и
	оборудованием, работа которых осуществляется от автономного двигателя внутреннего
	сгорания, установленного в кузове машины;

	- малогабаритные машины и механизированный инструмент;

	- машины, используемые для перевозки грузов различного назначения.

	Нормативный расход топлива для специальных машин, относящихся к первой
	группе, определяется по формуле:

	          Q  = [H  + (G  - G ) B] S/100 (I + Д) + QT,          (2)

	           н     s     1    2

	    где:

	    Q  - норма расхода топлива за сутки;

	     н

	    H  - линейная норма расхода топлива, л/100 км;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     s

	    S - среднесуточный пробег машины, км;

	    Д -  суммарная  относительная  надбавка  к  линейному  расходу

	топлива;

	    Q - расход топлива при работе спецоборудования,  л/час (или на

	1 погрузку и разгрузку);

	    G  -   масса   машины   в   снаряженном  состоянии  (с  полным

	     1

	бензобаком);

	    G  - масса шасси машины, т;

	     2

	    B -   норма   расхода   топлива   на   каждую   тонну    массы

	спецоборудования, л;

	    T - продолжительность работы спецоборудования за сутки, час.

	Нормативный расход топлива для машин, имеющих спецоборудование с
	приводом от автономного двигателя внутреннего сгорания, определяется как сумма
	расхода на передвижение машины с объекта на объект в течение определенного
	времени и расхода топлива на работу автономного двигателя за время работы
	спецоборудования.

	Нормы расхода жидкого топлива на работу спецмашин, используемых для
	перевозки оборудования, определяются по действующим в настоящее время линейным
	нормам на автомобильном транспорте с учетом изменения массы базового шасси.

	Нормы расхода масел на эксплуатацию спецмашин определяются расчетным
	методом после расчета норм потребности жидкого топлива, исходя из следующих
	указаний.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вид и сорт масел и смазок	Норма расхода масел на 100 л топлива
	грузовые автомобили	грузовые автомо-
	и автобусы, работа-	мобили и автобу-
	ющие на бензине   	сы, работающие на
	дизтопливе      
	Моторные масла, л        	2,4      	3,2      
	Трансмиссионные масла, л 	0,3      	0,4      
	Специальные масла, л     	0,1      	0,1      
	Пластичные (консистентные)	0,2      	0,3      
	смазки, кг               

	Для новых машин (до 3-х лет эксплуатации) указанные нормы снижаются на 50%,
	а для машин свыше 8 лет эксплуатации - увеличиваются до 20%.

	Примечания. 1. Линейные нормы расхода топлива на транспортное движение
	автомобилей приняты по "Нормам расхода топлива и смазочных материалов на
	автомобильном транспорте", утвержденным Департаментом автомобильного
	транспорта РФ от 29.04.1997 (Р-3112194-0366-97). Учтено изменение массы
	спецмашин по сравнению с массой базового шасси с использованием расчетной
	формулы:

	                     H  = H   + в (G  - G ).

	                      s    sn       M    T

	Значение показателя "в" принято: для бензина 2 л/100 т.км, а для дизельного
	топлива 1,3 л/100 т.км.

	2. Плотность топлива при расчете принята:

	бензина - ро = 0,74 кг/л, дизельного топлива - ро = 0,825 кг/л.

	Настоящие нормы предназначены для обоснованного учета и контроля за
	фактическим расходом жидкого топлива на работу специальных машин, занятых
	уборкой и ремонтом городских дорог.

	Нормы расхода горюче - смазочных материалов для спецмашин,
	эксплуатирующихся в предприятиях механизированной уборки городов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	МУСОРОВОЗЫ, БУНКЕРОВОЗЫ

	N	Наименование	Базовое шасси	Марка двигателя	Норма расхода
	п/п	марки (модели)	топлива   
	машины   	на тран-	на 1 
	спортное	погру-
	движе- 	зку и
	ние,   	раз- 
	л/100 км	груз-
	ку, л
	1	2      	3     	4      	5   	6  
	1.	53-М         	ГАЗ-53      	ЗМЗ-53        	28,8 	5,5
	2.	М-30А        	ГАЗ-53      	ЗМЗ-53        	28,8 	2,9
	3.	КО-413       	ГАЗ-53-14-01	ЗМЗ-53-11     	28,8 	5,5
	4.	КО-33МД      	ГАЗ-3307    	ЗМЗ-53-11     	28,2 	5,5
	5.	КО-413-3     	ГАЗ-3309    	ДИЗЕЛЬ - ТУРБО	19,4 	4,2
	6.	МКМ2         	ЗИЛ-433362  	ЗИЛ-508.10    	35,8 	7,4
	7.	КО-431       	ЗИЛ-431412  	ЗИЛ-508.10    	35,4 	7,8
	ЗИЛ-433362  
	8.	КО-424       	ЗИЛ-494560  	ЗИЛ-508.10    	35,0 	5,8
	ЗИЛ-433362  
	ЗИЛ-431412  
	9.	КО-429       	ЗИЛ-133Д4   	ЗИЛ-645       	33,5 	9,8
	10.	КО-415А,     	КамАЗ-53213 	КамАЗ-740.10  	31,3 	13,5
	КО-415       
	11.	КО-415,      	КамАЗ-53213 	КамАЗ-740.10  	-   	5,5
	КО-415А <*>  
	12.	БМ-53213     	КамАЗ-53213 	КамАЗ-740.10  	31,3 	11,7
	13.	КИ-5 "РИКО"  	КамАЗ-53213 	КамАЗ-740.10  	31,3 	10,6
	14.	Faun         	КамАЗ-53213 	КамАЗ-740.10  	30,7 	13,5
	(Wariopress -
	211)         
	15.	М-72 (ПП13,  	КамАЗ-55111 	КамАЗ-740.10  	42,4 	10,2
	Югосл.)      
	16.	MAN-26.240   	MAN         	N = 176 кВт   	33,1 	13,8
	17.	MAN-22.192   	MAN         	N = 139 кВт   	32,5 	10,2
	18.	MAN-16.168FKO	MAN         	N = 124 кВт   	28,2 	7,4
	19.	IVEKO -      	IVECO       	N = 162 кВт   	32,6 	12,7
	MAGIRUS      
	190-25 AH    
	20.	IVEKO -      	IVECO       	N = 130 кВт   	30,4 	9,6
	MAGIRUS      
	KM-170D19F   
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	21.	IVEKO -      	IVECO       	N = 162 кВт   	31,3 	7,1
	MAGIRUS      
	22.	MERSEDES BENZ	MERSEDES    	N = 1116 кВт  	26,6 	6,0
	-1617C       	BENZ        
	23.	MERSEDES BENZ	MERSEDES    	N = 132 кВт   	26,6 	7,1
	-1617        	BENZ        
	24.	MERSEDES BENZ	MERSEDES    	N = 139 кВт   	28,0 	8,1
	-1619        	BENZ        
	25.	MERSEDES BENZ	MERSEDES    	N = 162 кВт   	32,6 	9,5
	-1622        	BENZ        
	26.	MERSEDES BENZ	MERSEDES    	N = 218 кВт   	49,8 	18,1
	-2629        	BENZ        
	27.	Faun         	ЗИЛ-4331    	ЗИЛ-645       	30,2 	10,7
	(Wariopress -
	211)         
	28.	Бункеровоз   	ЗИЛ-130     	ЗИЛ-508.10    	31,0 	2,1
	CA-3, CA-4   	ЗИЛ-431412  
	ЗИЛ-433362  
	29.	Бункеровоз   	ЗИЛ-495710  	ЗИЛ-508.10    	35,5 	2,2
	ЗИЛ-4952     	(ЗИЛ-433362)

	--------------------------------

	<*> Обслуживание мусороперегрузочных станций.

	СНЕГООЧИСТИТЕЛИ ПЛУЖНО - ЩЕТОЧНЫЕ

	N	Наименование	Базовое шасси	Марка   	Норма расхода  
	п/п	специальной	двигателя 	топлива     
	машины   	на тран-	на работу
	спортное	машины, 
	движение,	л/100 км,
	л/100 км	<*> - л/ч
	1	2     	3     	4    	5   	6   
	1.	КО-713-01,02;	ЗИЛ-431412  	ЗИЛ-508.10 	34,0 	Плуг -  
	КО-002;     	ЗИЛ-130     	ЗИЛ-130    	35,8 	60,8    
	ПМ-130, 130Б;	ЗИЛ-130     	ЗИЛ-130    	35,8 	Плуг и  
	КДМ-130     	ЗИЛ-130     	ЗИЛ-130    	35,8 	щетка - 
	73,6    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.	КО-713-01,02;	ЗИЛ-130     	ЗИЛ-130    	35,8 	73,6    
	ПМ-130;     	ЗИЛ-431412  	ЗИЛ-508.10 	34,0 
	КО-002;     	ЗИЛ-43812   	ЗИЛ-508.10 
	КДМ-130     	ЗИЛ-508.10 
	3.	КО-705 ПЩ   	Трактор     	Д-37М      	5,4 <*>	5,4 <*> 
	Т-40АП      
	4.	КО-812-6    	Трактор     	Д-144-32   	6,2 <*>	6,2 <*> 
	ЛТЗ-55А     
	5.	КО-707-1    	Трактор     	Д-240      	8,2 <*>	9,7 <*> 
	МТЗ-80/82   
	6.	КО-705ПМ    	Трактор     	Д-37М      	4,9 <*>	4,9 <*> 
	Т-40АП      
	7.	КО-719      	Трактор     	Д-21А1     	4,6 <*>	4,6 <*> 
	Т-25А       
	8.	ЭД-403      	ЗИЛ-133 ГЯ  	КамАЗ-740.10	28,2 	Плуг -  
	57,6    
	Плуг и  
	щетка - 
	69,2    
	9.	ЭД-403      	ЗИЛ-133 Г4  	ЗИЛ-645    	28,2 	Плуг -  
	49,5    
	Плуг и  
	щетка - 
	60,2    
	10.	КО-806.02   	КамАЗ-4925  	КамАЗ-740.10	27,8 	Плуг -  
	55,1    
	Плуг и  
	щетка - 
	65,0    
	11.	КО-712 ПлЩ  	Трактор Т-25	Д-21А      	4,6 <*>	4,6 <*> 
	УСБ-25 ПЩ   
	12.	ЭД-226      	ЗИЛ-433102  	ЗИЛ-645    	27,0 	Плуг -  
	49,5    
	Плуг и  
	щетка - 
	60,2    
	13.	ЭД-224      	ЗИЛ-431412  	ЗИЛ-508.10 	34,0 	Плуг -  
	60,8    
	Плуг и  
	щетка - 
	73,6    
	14.	МДК-5337    	МАЗ-5337    	ЯМЗ-236М   	25,5 	Плуг -  
	44,8    
	Плуг и  
	щетка - 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	53,8    
	15.	КУМ-5551    	МАЗ-5551    	ЯМЗ-236М2  	30,5 	Плуг,   
	"КРОЛЛ"     	щетка - 
	56,5    
	16.	Мультикар-26А	СПЕЦШАССИ   	IVECO-8140 -	16,6 	Плуг,   
	23-T-2585  	щетка - 
	48,3    

	ПОДМЕТАЛЬНО - УБОРОЧНЫЕ И ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

	N	Наименование	Базовое шасси	Марка  	Норма расхода  
	п/п	специальной	двигателя	топлива, л/100 км,
	машины   	<*> - л/ч    
	на   	на   	на   
	транс-	подме-	подме-
	порт-	тание	тание
	ное  	проез-	при- 
	движе-	жей  	лотко-
	ние  	части	вой  
	зоны 
	1	2     	3     	4    	5  	6  	7  
	1.	ПУ-53А;     	ГАЗ-53А     	ЗМЗ-53-11 	30,8 	59,0 	60,6 
	ПУ-61;      
	ПУ-60       
	2.	ПУ-93;      	ГАЗ-53      	ЗМЗ-53    	29,8 	59,0 	60,6 
	ПУМ-1       
	3.	ПУ-93       	ЗИЛ-433362  	ЗИЛ-508.10	35,8 	75,4 	78,6 
	4.	КО-309-А    	ГАЗ-53      	ЗМЗ-53    	29,6 	77,0 	81,0 
	5.	КО-304А     	ГАЗ-53      	ЗМЗ-53    	29,3 	76,5 	80,0 
	6.	"Кролл"     	МАЗ-5551    	ЯМЗ-236М2 	32,9 	11,2 	12,1 
	КУМ-5551"   	<*> 	<*> 
	7.	КО-719      	Трактор Т25 	Д-21А     	3,5 	3,0 	3,5 
	<*> 	<*> 	<*> 
	8.	КО-707-1    	Трактор     	Д-240     	7,5 	6,8 	7,5 
	МТЗ-80/82   	<*> 	<*> 	<*> 
	9.	Бошунг -    	Специальное 	ПЕЖО XUD9 	8,4 	8,9 
	"Олимпик"   	<*> 	<*> 

	ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка   	Базовое шасси	Марка  	Норма расхода топли-
	п/п	специальной	двигателя	ва, л/100 км, <*> -
	машины   	л/ч                
	на   	при 	при  
	транс-	поливе	мойке
	порт-	лотко-
	ное  	вой  
	движе-	части
	ние  
	1	2     	3     	4    	5  	6  	7  
	1.	КО-002;     	ЗИЛ-130     	ЗИЛ-130   	34,0 	116,0	140,0
	ПМ-130;     
	ПМ-130Б;    
	КДМ-130     
	2.	КО-713-03;  	ЗИЛ-431412  	ЗИЛ-508.10	34,0 	116,0	140,0
	КО-713-04   	ЗИЛ-431812  
	3.	КО-804      	ЗИЛ-433362  	ЗИЛ-508.10	34,0 	116,0	140,0
	4.	ЭД-224      	ЗИЛ-431412  	ЗИЛ-508.10	34,0 	116,0	140,0
	5.	КО-705ПМ    	Трактор     	Д-37М     	4,9 	4,9	5,4
	Т-40 АП     	<*> 	<*> 	<*> 
	6.	КО-811ПМ    	Трактор     	Д-144.32  	8,5 	8,8	9,3
	ЛТЗ-55А     	<*> 	<*> 	<*> 
	7.	КО 806-02   	КамАЗ-4925  	КамАЗ -   	28,2 	67,7	81,6
	740.10    
	8.	ЭД-226      	ЗИЛ-433102  	ЗИЛ-645.10	27,0 	75,4	89,1
	9.	ЭД-403М     	ЗИЛ-133 ГЯ  	КамАЗ -   	29,0 	68,2	84,2
	740.10    
	10.	КО-707ПМ    	Трактор     	Д-240     	8,6 	9,5	10,2
	(прицеп)    	МТЗ-80/82   	<*> 	<*> 	<*> 
	11.	МДК-5337    	МАЗ-5337    	ЯМЗ-236М  	25,0 	67,7	80,0
	12.	ЭД-403      	ЗИЛ-133 Г4  	ЗИЛ-645.10	26,8 	75,4	89,1

	МАШИНЫ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ОЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ И
	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка   	Базовое шасси	Марка  	Норма расхода   
	п/п	специальной	двигателя	топлива      
	машины   	на   	на за-	на   
	транс-	полне-	слив 
	порт-	ние и	цис- 
	ное  	слив 	терны,
	движе-	цис- 	л    
	ние, 	терны,
	л/100	л    
	км   
	1	2     	3     	4    	5  	6  	7  
	1.	Вакуум -    	ГАЗ-53      	ЗМЗ-53    	27,0 	0,72	-  
	машина      	ГАЗ-3307    
	КО-503А,    
	КО-503Б,    
	КО-503В     
	2.	Вакуум -    	КамАЗ-53213 	КамАЗ -   	31,7 	2,4 
	машина      	740.10    
	КО-505,     
	КО-505А     
	3.	Илосос      	ЗИЛ-130-76  	ЗИЛ-508-10	32,5 	7,6 	-  
	ИЛ-980,     	ЗИЛ-431412  
	ИЛ-980А,    
	ИЛ-980В     
	4.	Вакуум -    	Трактор Т - 	Д-37М     	5,4 	5,4 	-  
	машина      	40АП        
	КО-705АНМ   
	5.	Машина      	ЗИЛ-433362, 	ЗИЛ-508.10	35,2 	7,6 	-  
	илососная   	431412      
	КО-510      
	6.	Машина для  	КамАЗ-53213 	КамАЗ -   	31,2 	-  	15,1 
	очистки кана-	740.10    
	лизационных 
	сетей КО-512
	7.	Машина для  	КамАЗ-4925  	КамАЗ -   	30,6 	-  	9,5 
	очистки кана-	740.10    
	лизационных 
	сетей КО-514
	8.	Машина      	КамАЗ-53213 	КамАЗ -   	30,9 	18,5 	-  
	илососная   	740.10    
	КО-507А     
	9.	Машина для  	ЗИЛ-433362, 	ЗИЛ-508.10	36,2 	11,3 
	очистки кана-	ЗИЛ-431412  
	лизационных 
	сетей КО-502Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ

	N	Марка   	Базовое  	Марка   	Норма расхода топли-
	п/п	специальной	шасси   	двигателя 	ва, л/100 км, <*> -
	машины   	л/ч                
	на транс-	на выпол-
	портное 	нение ра-
	движение	бочей опе-
	рации    
	1	2     	3    	4     	5   	6    
	1.	КО-713-02   	ЗИЛ-431412 	ЗИЛ-508.10 	34,0  	86,7   
	2.	КДМ-130;    	ЗИЛ-130-80 	ЗИЛ-508.10 	34,0  	86,7   
	МДК-433362  	ЗИЛ-433362 	ЗИЛ-508.10 	34,4  	86,7   
	3.	ПР-130;     	ЗИЛ-130    	ЗИЛ-130    	34,0  	86,7   
	КО-105      	ЗИЛ-130    	ЗИЛ-130    	34,0  	86,7   
	4.	МДК-5337    	МАЗ-5337   	ЯМЗ-236М   	25,0  	70,0   
	5.	КО-104А;    	ГАЗ-53     	ЗМЗ-53     	27,7  	74,5   
	КО-104      
	6.	ЭД-226      	ЗИЛ-433102 	ЗИЛ-645    	27,0  	76,3   
	7.	КО-705УР    	Трактор    	Д-37М      	5,4  	5,4   
	Т-40 АП    	<*>  	<*>   
	8.	ЭД-224      	ЗИЛ-431412 	ЗИЛ-508.10 	34,0  	86,7   
	9.	ЭД-403 М    	ЗИЛ-133 ГЯ 	КамАЗ -    	27,5  	89,6   
	740.10     
	10.	ЭД-403      	ЗИЛ-133 Г4 	ЗИЛ-645    	26,8  	76,3   
	11.	КДМ-4331    	ЗИЛ-4331   	ЗИЛ-645    	26,6  	76,3   
	12.	КУМ-5551    	МАЗ-5551   	ЯМЗ-236 М2 	29,7  	66,2   
	"КРОЛЛ"     
	13.	Мультикар-26А	Спецшасси  	IVECO-8140 -	17,7  	10,4   
	23-2585    	<*>   

	СНЕГОПОГРУЗЧИКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Наименование	Базовое шасси	Марка  	Норма расхода   
	п/п	специальной	двигателя	топлива      
	машины   	на транс-	на выпол-
	портное 	нение ра-
	движение,	бочей опе-
	л/100 км	рации,   
	л/ч <*>  
	1	2     	3     	4    	5   	6    
	1.	Д-566А      	Специальное 	Д-50      	4,8  	4,8   
	<*>  	<*>   
	2.	КО-203      	Специальное 	ГАЗ-52-01 	26,5  	7,6   
	<*>   
	3.	КО-206      	Спецшасси   	Д-240     	7,8  	7,8   
	<*>  	<*>   
	4.	КО-205      	Трактор     	Д-240     	8,2  	8,2   
	МТЗ-82      	<*>  	<*>   
	5.	ТМ-3А       	Спецшасси   	Д-242     	5,8  	5,8   
	<*>  	<*>   

	НОРМЫ РАСХОДА ЖИДКОГО ТОПЛИВА ДЛЯ МАШИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
	РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИЛИЩНО -
	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка   	Базовое шасси	Марка  	Норма расхода   
	п/п	специальной	двигателя	топлива      
	машины   	на транс-	на работу
	портное 	оборудова-
	движение,	ния, л/ч,
	л/100 км	кг/ч <*> 
	1	2     	3     	4    	5   	6    
	1.	МТРД        	ГАЗ-53А     	ЗМЗ-53    	33,0  	9,0   
	2.	ЭД-10А      	ГАЗ-53А     	ЗМЗ-53    	29,1  	6,0   
	3.	АР-53       	ГАЗ-53А     	ЗМЗ-53    	33,0  	4,5   
	4.	Термос -    	КамАЗ-55111 	КамАЗ -   	39,4  	6,0   
	бункер для  	Силовая     	74006.10  	на переме-
	перевозки   	установка   	Дизель    	щение и  
	литого      	ДЕУТЗ     	распреде-
	асфальта    	ФЗЛ912    	ление    
	РД-105      
	Обогрев миксера: расход пропана                 	6,0 <*>
	5.	Термос -    	ЗИЛ-431410  	ЗИЛ-508.10	35,0  	Цикл     
	бункер для  	загрузка -
	перевозки   	разгрузка
	литого      	3,0   
	асфальта    
	РД-905      
	6.	Фреза прицеп-	Трактор     	Д-240     	10,0   
	ная ФД-500  	МТЗ-82      
	7.	Фреза навес-	МТЗ-82      	Д-240     	10,4   
	ная "Амкодор"
	- 8047Б     
	8.	Кохер КС-8  	КрАЗ-258Б1  	ЯМЗ-238   	42,5  	6,8   
	перемеще-
	ние и рас-
	пределение
	Расход   
	пропана на
	обогрев  
	миксера  
	6,4 <*>
	9.	Дорожный    	ГАЗ-53А     	ЗМЗ-53    	27,6  	32 л/100 
	ремонтер    	км       

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка специальной	Марка двигателя  	Норма на выполнение
	п/п	машины     	рабочей операции, л/ч
	1.	ДЗ-122А         	А-01М              	11,8        
	2.	ДЗ-143          	А-01МС             	11,8        
	3.	ДЗ-180          	А-01М              	12,5        
	4.	ДЗ-98           	У1Д6-ТК-С5         	20,6        

	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

	N	Марка специальной	Марка базового шасси	Норма на выполнение
	п/п	машины     	рабочей операции, л/ч
	1	2       	3        	4         
	1.	ЭО-2621А;       	Трактор ЮМЗ-6КЛ    	5,3         
	ЭО-2621В-3      
	2.	ЭО-2626; ЭО-2626А	Трактор МТЗ-82Л    	5,3         
	3.	ЭО-3322Б; ЭО-3323	Спецшасси          	7,1         
	4.	ЭО-4224         	Спецшаси           	9,8         
	гусеничное         
	5.	ЭО-6526         	Спецшасси          	12,0         
	6.	ЭО-5126         	Спецшасси          	14,3         
	7.	ЭО-5221         	Спецшасси          	14,9         
	8.	ТО-49           	Спецшасси          	8,0         
	9.	ЭО-2629         	Трактор ЮМЗ-6КЛ    	5,1         

	АВТОМОБИЛИ - ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ

	N	Марка специальной	Марка базового	Норма на тран-	Норма на   
	п/п	машины     	шасси    	спортное дви-	заполнение и
	жение,       	слив цистер-
	л/100 км     	ны, л      
	1	2       	3     	4     	5     
	1.	АТЗ-3, 8-53А    	ГАЗ-53А      	27,0    	3,0    
	ГАЗ-3307     
	2.	АТЗ-3, 8-130    	ЗИЛ-130      	33,0    	3,0    
	3.	АТЗ-10,5        	МАЗ-5337     	27,0    	6,0    
	4.	АТЗ-4-131       	ЗИЛ-131      	44,0    	3,0    
	5.	АТЗ-52          	ГАЗ-52-04    	23,5    	2,2    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

	N	Марка специальной	Марка базового	Норма на тран-	Норма при  
	п/п	машины     	шасси   	спортное дви-	выполнении 
	жение,       	рабочей опе-
	л/100 км     	рации, л/ч 
	1	2       	3     	4     	5     
	1.	КС-2561К-1      	ЗИЛ-431412   	40,0    	6,0    
	ЗИЛ-130      
	2.	КС-2571А        	ЗИЛ-431412   	40,0    	6,0    
	ЗИЛ-130      
	3.	КС-3575         	ЗИЛ-133ГЯ    	33,0    	6,0    
	(КамАЗ-53213,
	КрАЗ-250)    
	4.	КС-3577         	МАЗ-5337     	29,0    	6,4    
	5.	КС-3574         	УРАЛ-5557    	42,20   	6,4    
	6.	КС-3561         	МАЗ-500      	33,0    	7,7    
	7.	КС-3577-4       	МАЗ-5337     	29,4    	7,7    

	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ

	N	Марка специальной 	Марка двигателя	Норма на выполнение
	п/п	машины       	рабочей операции, л/ч
	1	2         	3       	4         
	1.	ДУ47-Б; ДУ48Б       	Д-144          	4,2        
	2.	ДУ-31а              	А-41Д          	6,0        
	3.	ДУ-54М              	УД-25          	5,5        
	4.	ДУ-50               	Д-144-67       	4,2        
	5.	ДУ-52               	ЯМЗ-238ГМ      	6,1        
	6.	ДУ-63               	Д-145Т         	5,0        
	7.	ДУ-74               	Д-144          	4,2        
	8.	ДУ-65               	Д-243          	9,8        
	9.	ВА-252 "АМКОДОР"    	Д21А1          	3,0        

	БУЛЬДОЗЕРЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка специальной 	Марка базового	Норма на выполнение
	п/п	машины       	шасси     	рабочей операции, л/ч
	1	2         	3       	4         
	1.	ДЗ-37А              	МТЗ-50/52      	4,8          
	2.	ДЗ-133              	МТЗ-80/82      	7,0          
	3.	ДЗ-27               	Т-130          	11,1 (12,5) <*>
	4.	ДЗ-42               	ДТ-75-С2       	8,4          
	5.	ДЗ-94С              	Т-330          	24,2          
	6.	ДЗ-170М; ДЗ-171.1   	Т-170.01       	14,5          
	7.	СД-112              	Т-150          	9,8          
	8.	"Фиат Аллис" ФД-30В 	Спецшасси      	16,8          
	9.	ДЗ-59               	Спецшасси      	17,9          
	10.	Т-150К              	Спецшасси      	10,1          
	11.	К-701М              	Спецшасси      	16,2          

	--------------------------------

	<*> При работе с рыхлителем.

	ПОГРУЗЧИКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ

	N	Марка специальной 	Марка базового	Норма на выполнение
	п/п	машины       	шасси     	рабочей операции, л/ч
	1	2         	3       	4         
	1.	ТО-6А; ТО-7А        	-              	5,4       
	2.	ТО-10А; ТО-10Б      	Трактор Т-170  	6,6       
	3.	ТО-18; ТО-18Б       	Спецшасси      	10,6       
	4.	УНЦ-60              	Спецшасси      	3,5       
	5.	ТО-25               	Трактор Т-150К 	9,9       
	6.	ТО-30               	Спецшасси      	9,7       
	7.	ТО-28               	Спецшасси      	13,2       
	8.	ПК-271              	Спецшасси      	9,0       
	9.	ЗТМ-216             	Спецшасси      	15,7       
	10.	МоАЗ-4048           	Спецшасси      	26,7       
	11.	ПУМ-500             	Спецшасси      	4,1       
	12.	МКСМ-800            	Спецшасси      	4,6       
	13.	"Бобкет-753"        	Спецшасси      	3,2       

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	14.	Мини-агрегат Т.02.01	Спецшасси      	2,1       
	Уралец              
	15.	"Бобкет-553"        	Спецшасси      	2,6       

	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

	N	Марка  	Производитель-	Тип ДВС привода	Норма на выпол-
	п/п	специальной	ность,        	компрессора 	нение рабочей  
	машины  	куб. м/мин.   	операции, л/ч  
	1	2    	3      	4      	5       
	1.	ПКС-5     	5,0     	КАЗ-120       	5,7     
	2.	ЗИФ-55В   	5,0     	ЗИЛ-157М      	5,7     
	3.	ПР-10М    	10,0     	А-01МК        	10,5     
	4.	АВ-10     	10,0     	ЯМЗ-236       	17,0     
	5.	ПР-8      	7,3     	Д-243         	13,0     

	АВТОМОБИЛИ - ГУДРОНАТОРЫ

	N	Марка   	Марка базового	Норма на 	Норма расхода 
	п/п	специальной	шасси    	транспортное	топлива, л/ч  
	машины   	движение, 	битумный	подогрев
	л/100 км 	насос 	цистерны
	1	2     	3      	4     	5  	6   
	1.	ДС-39Б      	ЗИЛ-431412    	33,5   	8,0 	3,5 
	2.	ДС-39А      	ЗИЛ-130       	34,5   	8,0 	3,5 
	3.	Д-164А      	МАЗ-500       	31,5   	8,0 	7,2 
	4.	ДС-142      	КамАЗ-53213   	31,0   	8,0 	7,2 

	АВТОПОГРУЗЧИКИ, АВТОВЫШКИ - ПОДЪЕМНИКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка  	Марка  	Марка   	Норма на 	Норма на
	п/п	специальной	базового 	двигателя 	транспортное	выполнение
	машины  	шасси  	движение, 	рабочей 
	л/100 км 	операции,
	л/ч   
	1	2    	3    	4     	5     	6    
	1.	4013      	ГАЗ-52-07 	ГАЗ-52-07  	29,3   	5,8   
	2.	4014      	ГАЗ-53-12 	ЗМЗ-53-11  	32,5   	8,1   
	3.	4018      	ГАЗ-53-12 	ЗМЗ-53-11  	33,5   	8,1   
	4.	4045      	ГАЗ-63    	ГАЗ-53     	31,8   	6,2   
	5.	4081      	ГАЗ-53-07 	Д-243      	30,2   	4,9   
	6.	4091      	ГАЗ-53-07 	Д-144      	30,2   	3,6   
	7.	АГП-22    	ЗИЛ-433362	ЗИЛ-508.10 	40,5   	8,3   
	8.	DAEWOO -  	Спецшасси 	-     	2,9   
	DISS      

	ЦЕМЕНТОВОЗЫ

	N	Марка  	Марка базового	Норма на транс-	Норма на выпол-
	п/п	специальной	шасси     	портное движе-	нение рабочей 
	машины  	ние, л/100 км 	операции, л/ч 
	1.	ТЦ-12     	КамАЗ-54112    	33,8     	10,2     
	2.	ТЦ-15     	МАЗ-54328      	30,5     	7,2     
	3.	ТЦ-26     	ЗИЛ-4421       	29,5     	4,1     

	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

	N	Марка специальной машины	Марка двигателя	Норма на выполнение
	п/п	рабочей операции,
	л/ч       
	1.	ДС-404                 	Д-240         	9,5       
	2.	ДС-191                 	Д-260.1       	16,3       

	РУЧНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N	Марка оборудования  	Выполняемая 	Норма на выполнение
	п/п	операция   	рабочей операции,
	л/ч       
	1.	"CRAFTSMAN"            	Бензокоса     	1,0        
	Мод. 385.798530        
	2.	"CRAFTSMAN"            	Снегоочистка  	1,9        
	Мод. 536.886220        

	Приложение

	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗИМНИХ НАДБАВОК К ЛИНЕЙНЫМ НОРМАМ
	РАСХОДА ТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ РОССИИ

	Клима-	Автономные республики, края, области,	Срок дей-	Предель-
	тичес-	входящие в состав данной зоны (при 	ствия в 	ная вели-
	кая  	применении зимних надбавок к линейным	течение 	чина над-
	зона 	нормам расхода топлива)      	года,   	бавки,  
	месяцы  	%       
	1    	Дагестанская, Кабардино - Балкарская,	3   	5,0  
	Чечено - Ингушская автономные Респуб-
	лики                                
	2    	Северо - Осетинская Республика,     	3   	5,0  
	Краснодарский и Ставропольский края 
	3    	Белгородская, Калининградская,      	4   	7,0  
	Ростовская области                  
	4    	Калмыцкая Республика, Астраханская, 	5   	10,0  
	Брянская, Воронежская, Волгоградская,
	Калужская, Курская, Куйбышевская,   
	Липецкая, Орловская, Саратовская,   
	Тамбовская, Пензенская области      
	5    	Марийская, Татарская, Чувашская     	5   	10,0  
	Республики, Владимирская, Ивановская,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Калининская, Рязанская,             
	Ленинградская, Московская, Тульская,
	Смоленская, Новгородская, Псковская 
	области                             
	6    	Мордовская Республика, Горьковская, 	5   	10,0  
	Волгоградская, Костромская,         
	Ульяновская, Ярославская области    
	7    	Удмуртская Республика, Курганская,  	5   	10,0  
	Пермская, Свердловская, Челябинская 
	области                             
	8    	Башкирская, Карельская Республики,  	5   	12,0  
	Алтайский, Красноярский, Приморский,
	Хабаровский края, Кировская,        
	Новосибирская, Омская, Сахалинская, 
	Тюменская области                   
	9    	Амурская, Камчатская, Кемеровская,  	6   	15,0  
	Оренбургская области                	<*>  
	10   	Бурятская и Коми Республики,        	6   	15,0  
	Архангельская, Иркутская, Мурманская,
	Читинская области, острова Баренцева
	и Белого морей                      
	11   	Тувинская Республика, Таймырский,   	6   	18,0  
	Ханты - Мансийский, Чукотский,      
	Эвенкийский, Ямало - Ненецкий округа,
	Магаданская область, острова моря   
	Лаптевых                            
	12   	Якутская Республика, острова        	7   	20,0  
	Ледовитого океана, Карского моря    

	--------------------------------

	<*> В местностях Красноярского края, Республики Коми, Архангельской,
	Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Читинской и других областей, приравненных к
	районам Крайнего Севера, применяются надбавки, установленные для 11
	климатической зоны.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.