Утверждены

	Минмонтажспецстроем СССР

	29 декабря 1986 года

	ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ
	ФУНДАМЕНТОВ И ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
	РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
	ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
	ВСН 490-87

	Срок введения в действие

	1 июля 1987 года

	Разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом
	гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ -
	ВНИИГС (канд. техн. наук Е.Д. Ковалевский) и Государственным институтом по
	проектированию оснований и фундаментов - ГПИ Фундаментпроект (канд. техн. наук
	В.К. Рудь). В составлении принимали участие: канд. техн. наук. В.Ф. Ковалев
	(НИИпромстрой), В.П. Вершинин (ЛенНИИпроект), В.О. Изофов (ВНИИГС).

	Внесены и подготовлены к утверждению Главным техническим управлением
	Минмонтажспецстроя СССР.

	Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 29 декабря 1986 г.

	Взамен ВСН 358-76/Минмонтажспецстрой СССР.

	Настоящая инструкция устанавливает требования к проектированию и устройству
	свайных фундаментов и шпунтовых ограждений из погружаемых в грунт элементов
	(свай и шпунта) вблизи существующих зданий, сооружений и подземных
	коммуникаций в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской
	застройки <*>.

	--------------------------------

	<*> Далее для краткости, где это возможно, вместо термина "сваи-оболочки и
	сваи" используется термин "сваи" и вместо термина "существующие здания и
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сооружения" используется термин "сооружения".

	Инструкция не распространяется на проектирование и устройство свайных
	фундаментов и шпунтовых ограждений на просадочных и вечномерзлых грунтах, на
	подрабатываемых территориях, в карстоопасных районах, на оползневых склонах и
	искусственно промораживаемых массивах.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Свайные фундаменты и шпунтовые ограждения вблизи сооружений и
	подземных коммуникаций следует проектировать и строить в соответствии с
	требованиями действующих строительных норм и правил проектирования,
	производства и приемки работ по устройству оснований и фундаментов с учетом
	указаний настоящей инструкции.

	1.2. Свайные фундаменты и шпунтовые ограждения из погружаемых в грунт
	элементов вблизи сооружений и подземных коммуникаций следует проектировать на
	основе:

	имеющихся данных и результатов инженерно-геологических и
	гидрогеологических изысканий, выполненных на момент нового строительства;

	данных, полученных в результате обследования (Приложение 1) и
	характеризующих конструктивные особенности и состояние существующих сооружений
	и подземных коммуникаций, а также стабилизацию деформаций грунтов оснований
	сооружений за период их эксплуатации по результатам наблюдений или расчету;

	данных о параметрах колебаний грунта, сооружений и подземных коммуникаций,
	вызываемых забивкой или вибропогружением свай и шпунта;

	технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с
	оценкой по приведенным затратам и учетом сроков строительства).

	1.3. Параметры колебаний при погружении свай и шпунта молотами и
	вибропогружателями прогнозируют, руководствуясь указаниями рекомендуемого
	Приложения 2, и уточняют по результатам виброизмерений при погружении указанных
	в проекте пробных свай, предназначенных для определения несущей способности, и
	шпунтин в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей инструкции.

	1.4. Динамические воздействия при погружении свай и шпунта должны
	удовлетворять следующим требованиям:

	а) для сооружений и подземных коммуникаций должна быть обеспечена их

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нормальная эксплуатация;

	б) параметры колебаний должны быть допустимыми для чувствительных к
	колебаниям машин, оборудования и приборов;

	в) параметры колебаний не должны превышать допустимых значений по
	санитарным нормам.

	1.5. Допускается проектировать свайные фундаменты и шпунтовые ограждения
	без учета по п. 1.4а динамических воздействий вблизи сооружений и подземных
	коммуникаций, которые испытывали большие динамические воздействия, чем
	ожидаемые от погружения ближайших к ним свай и шпунта, а деформации их
	оснований стабилизировались.

	2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И
	ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПОГРУЖАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВБЛИЗИ
	СООРУЖЕНИЙ

	2.1. При разработке проекта свайных фундаментов и шпунтовых ограждений из
	погружаемых элементов молотами или вибрационным оборудованием вблизи
	сооружений необходимо определить наименьшее расстояние r от погружаемых
	элементов до сооружений. Если расстояние r будет меньше, чем приведенное в табл. 1,
	необходимо собрать исходные данные в соответствии с указаниями раздела 4 и, исходя
	из требований п. 1,4, определить допустимые расстояния [r] в соответствии с пп. 2.3 -
	2.5, 2.13 и 2.15.

	Таблица 1

	------------------------------T-----------------------------------

	          Сооружения          	¦	   Радиус зоны обследования, м

	                              	+-----------T-----------------------

	                              	¦	при забивке	¦	 при вибропогружении

	                              	¦	  свай и   	+--------T------T-------

	                              	¦	  шпунта   	¦	 свай-  	¦	 свай 	¦	шпунта

	                              	¦	           	¦	оболочек	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------+-----------+--------+------+-------

	Производственные и гражданские     25         60      35     20

	здания с полным каркасом

	Здания и сооружения, в конст-      25         50      30     20

	рукциях которых не возникают

	усилия от неравномерных осадок

	Многоэтажные бескаркасные          30        100      70     25

	здания с несущими стенами

	Высокие жесткие сооружения         25         80      50     20

	и дымовые трубы

	------------------------------------------------------------------

	2.2. Забивка и вибропогружение свай и шпунта с учетом требований п. 1.4а
	допускается без дополнительного расчета, если расстояния от них до сооружений не
	менее указанных в табл. 1.

	2.3. Если в проекте расстояния r от ближайших забиваемых молотами свай и
	шпунта предусматриваются меньшими чем по табл. 1, допустимые расстояния [r], на

	которых забивка не вызовет развития деформаций оснований сооружений (	 = 0),
	определяют из условия

	, (1)

	где 	 - ускорение вертикальных колебаний фундамента на расстоянии r до
	погружаемой сваи или шпунта, определяемое в соответствии с указаниями
	рекомендуемого Приложения 2, м/с2;

	- допустимое ускорение вертикальных колебаний фундамента, при котором
	не происходят дополнительные деформации оснований, принимаемое по табл. 2, м/с2;

	- дополнительные деформации основания существующего фундамента от

	динамических воздействий с ускорением 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	-----------------------------------T------------------------------

	            Сооружения             	¦	      Допустимое ускорение

	                                   	¦	колебаний фундамента [альфа] ,

	                                   	¦	                            I

	                                   	¦	   в зависимости от группы

	                                   	¦	   грунтов оснований, м/с2

	                                   	+-----------T-------T----------

	                                   	¦	     1     	¦	   2   	¦	    3

	-----------------------------------+-----------+-------+----------

	Производственные и гражданские          1,2       0,6     0,15

	здания с полным каркасом

	Здания и сооружения, в конструкциях     1,5       1,0     0,15

	которых не возникают усилия

	от неравномерных осадок

	Многоэтажные бескаркасные здания        1,0       0,5     0,15

	с несущими стенами

	Высокие жесткие сооружения              1,5       1,0     0,15

	и дымовые трубы

	------------------------------------------------------------------

	Примечание. Группа грунтов в основании сооружений принимается по табл. 3.

	Таблица 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------T-----------------------------------------------------------

	Группа	¦	               Грунты в основании сооружения

	грунта	+-------------------T----------T------------T---------------

	      	¦	      пески        	¦	  супеси  	¦	 суглинки и 	¦	 прочие грунты

	      	¦	                   	¦	          	¦	    глины   	¦

	------+-------------------+----------+------------+---------------

	  1    Плотные, кроме      Твердые    Твердые,            -

	       мелких и пылеватых             полутвердые,

	       водонасыщенных                 тугоплас-

	                                      тичные

	  2    Средней плотности,  Пластичные Мягко-       Насыпной грунт

	       кроме мелких                   пластичные   с равномерной

	       и пылеватых                                 сжимаемостью

	       водонасыщенных;                             маловлажный

	       плотные мелкие

	       водонасыщенные

	  3    Рыхлые, плотные и   Текучие    Текуче-      Илы. Сильно-

	       средней плотности              пластичные,  заторфованные

	       пылеватые                      текучие      грунты и торфы.

	       водонасыщенные;                             Насыпной грунт

	       мелкие средней                              с неравномерной

	       плотности                                   сжимаемостью

	       водонасыщенные                              независимо

	                                                   от влажности

	------------------------------------------------------------------

	2.4. Допустимые расстояния [r] при забивке свай и шпунта, удовлетворяющие

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требованию п. 2.3, определяют из графика на чертеже по показателю 	 и

	коэффициенту затухания колебаний грунта с расстоянием 	, принимаемому по табл. 1

	рекомендуемого Приложения 2. Показатель 	 определяется по формуле

	,

	где K - коэффициент передачи колебаний грунта фундаменту сооружения,
	принимаемый для расчетов по табл. 3 рекомендуемого Приложения 2;

	- ускорение колебаний грунта на расстоянии 0,5 м от сваи, определяемое по
	чертежу и формуле (2) Приложения 2.

	Зависимость допустимого расстояния [r] от показателя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. Допустимые расстояния [r] при вибропогружении свай-оболочек, свай и
	шпунта, удовлетворяющие требованию п. 2.3, определяют из графика на чертеже по

	показателю 	 и коэффициенту 	. Показатель 	 при вибропогружении определяется
	по формулам:

	для шпунта 	;

	для свай 	;

	для свай-оболочек 	.

	2.6. Если в проекте расстояния r от погружаемых свай до зданий и сооружений
	предусматриваются меньшими, чем по пп. 2.4 и 2.5, необходимо на стадии
	проектирования провести измерения параметров колебаний при погружении пробных
	свай в соответствии с пп. 4.6 и 4.7 и проверить допустимость ожидаемых деформаций
	оснований фундаментов существующих сооружений, исходя из требования

	, (2)

	где 	 - дополнительные деформации основания, вызванные влиянием
	нагружения фундаментов нового сооружения, определяемые расчетом по СНиП
	2.02.01-83;

	- предельные допустимые деформации оснований фундаментов, принимаемые
	по табл. 4.

	Примечание. Проверка условия (2) может быть произведена без учета 	 для
	сооружений I категории по состоянию (табл. 5) и грунтов их оснований I группы (см.
	табл. 3), а также независимо от группы грунтов оснований, если в месте примыкания к
	существующему сооружению проектируемые фундаменты приняты из свай-стоек или
	из висячих свай при расчетной нагрузке на сваю не более 0,75 от несущей способности
	по грунту при нагрузке на острие не менее 50%.

	Таблица 4

	----------------------------T-------------T-----------------------

	        Сооружения          	¦	Категория <*>	¦	 Предельные допустимые

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                            	¦	сооружений по	¦	 деформации оснований

	                            	¦	  состоянию  	¦	      фундаментов

	                            	¦	             	+-------T--------T------

	                            	¦	             	¦	осадка,	¦	относи- 	¦	 крен

	                            	¦	             	¦	  см   	¦	тельная 	¦

	                            	¦	             	¦	       	¦	разность	¦

	                            	¦	             	¦	       	¦	осадок  	¦

	----------------------------+-------------+-------+--------+------

	Производственные и           I             2,5     0,004    -

	гражданские здания           II            1,5     0,003    -

	с полным каркасом            III           1,0     0,0007   -

	Здания и сооружения, в       I             1,5     0,0016   0,0040

	которых не возникают усилия  II            1,0     0,0010   0,0020

	от неравномерных осадок      III           0,5     0,0004   0,0010

	Многоэтажные бескаркасные    I             2,0     0,0030   0,0040

	здания с несущими стенами    II            1,0     0,00070  0,0010

	                             III           0,5     0,0003   0,0005

	Высокие жесткие сооружения   I             2,5     0,0035   0,0040

	и дымовые трубы              II            1,5     0,0020   0,0020

	                             III           1,0     0,0008   0,0010

	------------------------------------------------------------------

	--------------------------------

	<*> Устанавливается на основании результатов обследования с оценкой по табл.
	5.

	Таблица 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------T------------T---------------------------------

	    Сооружения     	¦	 Категория  	¦	   Деформации в конструкциях

	                   	¦	по состоянию	¦

	-------------------+------------+---------------------------------

	         1         	¦	     2      	¦	               3

	-------------------+------------+---------------------------------

	Производственные и  I            В элементах каркаса повреждений

	гражданские здания               нет. В ограждающих кирпичных

	с полным каркасом                стенах или стыках панелей

	                                 местные трещины до 1 мм

	                                 без признаков сдвигов.

	                                 Фундаменты в хорошем состоянии

	                    II           В элементах каркаса имеются

	                                 местные трещины до 0,5 мм.

	                                 Трещины в стыках стен и заделках

	                                 перекрытий до 1 мм, в огражда-

	                                 ющих конструкциях - до 5 мм при

	                                 наличии признаков сдвигов.

	                                 Относительная разность осадок

	                                 фундаментов зданий со стальным

	                                 каркасом с заполнением не более

	                                 0,001, для остальных зданий -

	                                 не более 0,003.

	                                 Фундаменты незначительно

	                                 повреждены

	                    III          В элементах каркаса непрерывные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 трещины до 1 мм. Трещины

	                                 в стенах более 5 мм, смещения

	                                 в стыках и заделках перекрытий

	                                 до 5 мм.

	                                 Относительная разность осадок

	                                 фундаментов зданий со стальным

	                                 каркасом с заполнением более

	                                 0,001, для остальных зданий -

	                                 более 0,003.

	                                 Фундаменты имеют существенные

	                                 повреждения в результате

	                                 разрушения раствора и материала

	Здания и            I            В несущих конструкциях зданий

	сооружения,                      повреждений нет. В ограждающих

	в конструкциях                   стенах местные трещины и сколы

	которых не                       до 0,5 мм без смещений.

	возникают усилия                 Фундаменты в хорошем состоянии

	от неравномерных    II           В несущих конструкциях трещины

	осадок                           до 0,5 мм, в стенах из кирпича

	                                 и крупных блоков до 3 мм.

	                                 Относительная разность осадок

	                                 фундаментов до 0,005.

	                                 Фундаменты незначительно

	                                 повреждены

	                    III          В несущих конструкциях сплошные

	                                 трещины свыше 1 мм, в стенах из

	                                 кирпича и крупных блоков

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 до 5 мм.

	                                 Относительная разность осадок

	                                 фундаментов свыше 0,005.

	                                 Фундаменты имеют существенные

	                                 повреждения в результате

	                                 разрушения раствора и материала

	Многоэтажные        I            В несущих стенах повреждений

	бескаркасные здания              нет, в ограждающих кирпичных

	с несущими стенами               стенах и стыках панелей местные

	                                 трещины до 1 мм без признаков

	                                 сдвигов.

	                                 Фундаменты в хорошем состоянии

	                    II           В несущих кирпичных стенах

	                                 и узлах сопряжений трещины

	                                 до 3 мм непрерывные в пределах

	                                 конструкции при наличии

	                                 признаков сдвигов.

	                                 Относительная разность осадок

	                                 фундаментов панельных зданий

	                                 до 0,0008, кирпичных и блочных

	                                 зданий без армирования

	                                 до 0,0010, зданий с устройством

	                                 железобетонных поясов до 0,0014.

	                                 Крен не более 0,003.

	                                 Фундаменты незначительно

	                                 повреждены

	                    III          Сквозные трещины в стенах,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 смещения в заделках и стыках

	                                 до 5 мм.

	                                 Относительная разность осадок

	                                 фундаментов панельных зданий

	                                 свыше 0,0008, кирпичных и

	                                 блочных зданий без армирования

	                                 более 0,001, зданий с устройст-

	                                 вом железобетонных поясов выше

	                                 0,0014. Крен более 0,003.

	                                 Фундаменты имеют существенные

	                                 повреждения в результате

	                                 разрушения раствора и материала

	Высокие жесткие     I            В железобетонных конструкциях

	сооружения, дымовые              местные трещины до 0,5 мм.

	трубы                            Признаки сдвигов в заделках

	                                 и стыках отсутствуют

	                    II           В железобетонных конструкциях

	                                 сооружений трещины до 0,5 мм,

	                                 в стыках сборных железобетонных

	                                 конструкций до 1,0 мм, В кирпич-

	                                 ной кладке трещины до 2 мм.

	                                 Крен не более 0,002.

	                                 Фундаменты незначительно

	                                 повреждены

	                    III          В железобетонных конструкциях

	                                 сооружений трещины до 1 мм.

	                                 В кирпичной кладке трещины

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 до 5 мм.

	                                 Крен более 0,002.

	                                 Фундаменты имеют существенные

	                                 повреждения в результате

	                                 разрушения раствора и коррозии

	                                 материала

	------------------------------------------------------------------

	2.7. Ожидаемые деформации 	 по п. 2.6 следует определять по формуле

	, (3)

	где 	 - предельное допустимое ускорение колебаний фундамента,
	принимаемое по табл. 6 для различных сооружений в зависимости от их состояния и
	группы грунта основания существующего здания.

	Таблица 6

	----------------------T----------T--------------------------------

	      Сооружения      	¦	Категория 	¦	Предельные допустимые ускорения

	                      	¦	сооружений	¦	колебаний фундаментов [альфа]

	                      	¦	    по    	¦	                             II

	                      	¦	состоянию 	¦	в зависимости от группы грунтов

	                      	¦	          	¦	        оснований, м/с2

	                      	¦	          	+----------T----------T----------

	                      	¦	          	¦	    1     	¦	     2    	¦	    3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------+----------+----------+----------+----------

	Производственные и         I         6,0         4,5        1,2

	гражданские здания         II        4,5         3,0        1,0

	с полным каркасом          III       3,0         2,2        0,7

	Здания, в которых не       I         5,0         3,0        1,0

	возникают усилия от        II        3,5         2,2        0,7

	неравномерных осадок       III       2,8         1,5        0,4

	Многоэтажные               I         3,0         2,2        0,7

	бескаркасные здания        II        2,0         1,2        0,5

	с несущими стенами         III       1,5         1,0        0,3

	Высокие жесткие            I         4,0         2,5        0,8

	сооружения и дымовые       II        3,0         1,5        0,6

	трубы                      III       2,0         1,2        0,4

	------------------------------------------------------------------

	Примечание. Для сооружений со свайными фундаментами значения 	 -
	допускается увеличить в 1,5 раза.

	2.8. При проектировании фундаментов, располагаемых в зоне влияния на
	деформации оснований существующих сооружений, необходимо обеспечить
	минимальную осадку ближайших к ним проектируемых фундаментов.

	2.9. В случае вибропогружения свай и свай-оболочек необходимо проверить
	прочность при резонансе ближайших к свайному полю несущих конструкций в
	соответствии с указаниями "Инструкции по расчету несущих конструкций
	промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" (М.: Стройиздат,
	1970).

	2.10. Если в проекте требуемое расстояние r меньше допустимого [r], необходимо
	принять меры по уменьшению динамических воздействий, приведенные в разделе 5,
	или принять другие технические решения (вдавливание свай, устройство консолей и
	др.).

	2.11. При вдавливании свай на расстоянии менее 6 м от существующих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фундаментов оценку влияния вдавливания на осадки фундаментов сооружений следует
	производить по табл. 7.

	Таблица 7

	--------------------------T---------T-----------------------------

	Фундаменты существующего 	¦	 Группа  	¦	Максимальные ожидаемые осадки

	        сооружения        	¦	 грунтов 	¦	 фундаментов при вдавливании

	                          	¦	основания	¦	       свай в зоне 6 м

	                          	¦	         	¦	      от сооружений, см

	                          	¦	         	+--------------T--------------

	                          	¦	         	¦	с поверхности 	¦	  в лидерные

	                          	¦	         	¦	              	¦	   скважины

	--------------------------+---------+--------------+--------------

	На естественном основании     1           1             0,5

	                              2          1,5            0,75

	                              3          2,0            1,0

	Свайные                       1          0,7            0,35

	                              2          1,0            0,5

	                              3          1,4            0,7

	-----------------------------------------------------------------

	2.12. При погружении свай вблизи сооружений со дна котлована должны быть
	соблюдены требования п. 1.4а, при этом допустимые расстояния [r] по пп. 2.3 и 2.6
	следует определять с учетом мер, приведенных в Приложении 3.

	2.13. При наличии в зданиях и сооружениях машин, оборудования и приборов,
	чувствительных к колебаниям, допустимые расстояния определяют исходя из условия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (4)

	где 	 - скорость колебаний отдельно стоящих фундаментов под машины и
	оборудование или несущих конструкций сооружения, находящихся на расстоянии r от
	погружаемых свай и шпунта, на которых установлены машины, оборудование и
	приборы, определяемая в соответствии с рекомендуемым Приложением 2;

	[v] - допустимая скорость колебаний, принимаемая в зависимости от класса
	машин, оборудования и приборов, чувствительных к колебаниям, принимаемая в
	соответствии с "Инструкцией по расчету перекрытий на импульсивные нагрузки" (М.:
	Стройиздат, 1966).

	2.14. Если, несмотря на принятые меры, рекомендуемые в разделе 5, по
	уменьшению динамических воздействий, условие (4) не соблюдается, необходимо
	определить зону их влияния и согласовать с производственной организацией
	возможность проведения в этой зоне работ по погружению свай или шпунта,
	предусмотрев при необходимости конструктивные или технологические решения по
	снижению или исключению влияния динамических воздействий (виброизоляция
	машин, оборудования и приборов, погружение свай и шпунта при временной
	остановке чувствительного к колебаниям оборудования или вне смен его работы,
	погружение свай вдавливанием).

	2.15. Допустимость параметров колебаний на рабочих местах при погружении
	свай и шпунта проверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-78
	"Вибрация. Общие требования безопасности".

	Для жилых зданий допускаемый уровень колебаний устанавливается в
	соответствии с "Санитарными нормами допустимых вибраций в жилых домах" (N
	1304-75).

	3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И
	ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПОГРУЖАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВБЛИЗИ
	ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

	3.1. Оценку влияния динамических воздействий на подземные коммуникации
	можно не производить, если:

	при забивке свай и шпунта молотами расстояние до коммуникаций не менее 10 м
	и при вибропогружении свай - не менее 15 м;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подземные коммуникации проложены в каналах, стальных кожухах или имеют
	защитные короба, находящиеся на расстояниях, указанных в табл. 8.

	Таблица 8

	-----------------T------------------------------------------------

	Характеристика  	¦	 Допустимые расстояния [r] м, при забивке свай

	    грунтов      	¦	 сечением 30 x 30 см для стальных газопроводов

	                 	¦	  и паропроводов при внутреннем давлении, МПа

	                 	+-----------T------------T-----------T-----------

	                 	¦	     0     	¦	    0,5     	¦	    1,0    	¦	    2,0

	-----------------+-----------+------------+-----------+-----------

	Пески                 2,5         2,5          3,0         3,0

	Супеси                2,5         2,5          3,0         3,5

	Глины и суглинки      1,5         1,5          2,0         2,5

	------------------------------------------------------------------

	Примечание. При погружении свай сечением 40 x 40 см допустимые расстояния
	[r] в табл. 8 следует увеличить в 1,5 раза, а для свай сечением 20 x 20 см - уменьшить в
	1,2 раза.

	3.2. Для стальных трубопроводов допустимые расстояния до погружаемых свай и
	шпунта молотами следует принимать по табл. 8. При вибропогружении шпунта
	значения [r] в табл. 8 могут быть уменьшены в 1,5 раза, а свай и свай-оболочек -
	увеличены вдвое.

	3.3. Для составных безнапорных трубопроводов из керамических, чугунных,
	асбоцементных и других раструбных труб допустимые расстояния [r] до погружаемых
	свай и шпунта определяются из условия, что трубопровод находится за пределами зоны
	остаточных деформаций грунта вокруг погружаемых свай, определяемой по табл. 9.

	Таблица 9

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------T------------------------------------------

	Характеристика грунтов 	¦	    Радиус зоны деформации грунта, м,

	                       	¦	      при забивке свай сечением, см

	                       	+-------------T-------------T--------------

	                       	¦	   20 x 20   	¦	   30 x 30   	¦	   40 x 40

	-----------------------+-------------+-------------+--------------

	Глины и суглинки             1,0           2,0           3,0

	Пески и супеси               1,5           2,5           3,5

	------------------------------------------------------------------

	3.4. При погружении свай со дна котлована вблизи подземных коммуникаций
	допустимые расстояния [r] следует определять в соответствии с указаниями
	рекомендуемого Приложения 3.

	4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
	АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ

	4.1. Исходными данными для проектирования фундаментов и шпунтовых
	ограждений с учетом влияния динамических воздействий на сооружения и подземные
	трубопроводы являются:

	а) генплан участка строительства с нанесенными подземными коммуникациями;

	б) данные об инженерно-геологических условиях участка строительства;

	в) характеристика сооружений и подземных коммуникаций, вблизи которых
	проектируются свайные фундаменты и шпунтовые ограждения, и их состояние;

	г) данные о параметрах колебаний грунта и фундаментов сооружений, если
	расстояние от сооружений до погружаемых свай и шпунта меньше расстояния,
	приведенного в табл. 1.

	4.2. Данные об инженерно-геологических условиях участка строительства должны
	характеризовать геологические и гидрогеологические условия строительной площадки,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а также основания сооружений и подземных трубопроводов, находящихся в пределах
	расстояний до погружаемых свай и шпунта, указанных в табл. 1.

	Для фундаментов сооружений, находящихся на расстояниях меньше допустимых
	[r] по п. 2.1, должны быть определены характеристики и показатели физико-
	механических свойств грунтов для каждого слоя в пределах глубины не менее
	сжимаемой толщи, рассчитываемой в соответствии с указаниями главы СНиП 2.02.01-
	83.

	4.3. Характеристику и состояние сооружений и подземных коммуникаций
	определяют по результатам проводимого проектной организацией обследования,
	предусматривающего:

	осмотр площадки строительства и определение возможности проведения работ по
	погружению пробных свай;

	осмотр сооружений, расположенных в пределах расстояний, указанных в табл. 1,
	и сбор данных о сроках их эксплуатации и конструктивных особенностях в
	соответствии с рекомендуемым Приложением 1;

	определение повреждений несущих и ограждающих конструкций (характер и
	величина раскрытия трещин, сдвиги плит перекрытий, лестничных маршей,
	отклонение несущих стен и колонн от вертикали и др.);

	сбор данных о машинах, приборах и оборудовании, чувствительных к колебаниям,
	и их расположении;

	сбор данных о конструкции, материале, сроках начала и окончания строительства,
	технологических требованиях к эксплуатации сооружений, оборудования и подземных
	коммуникаций, о режимах работы и внутреннем давлении в подземных трубопроводах.

	Примечание. В особо ответственных случаях обследование сооружения с
	определением состояния и прочности конструкции должно выполняться
	специализированной организацией с составлением технического заключения.

	4.4. При обследовании должны быть определены конструкции, требующие
	усиления, а также места, подлежащие ограждению от ожидаемого падения отставшей
	штукатурки, подвесных предметов, лепных карнизов и т.д. при погружении свай и
	шпунта.

	По результатам обследования составляется акт (см. рекомендуемое Приложение
	1).

	4.5. В задании на инженерно-геологические изыскания на участке строительства
	необходимо предусмотреть работы по откопке шурфов для определения конструкции и
	состояния фундаментов, а также расчетного сопротивления и модуля деформации
	грунта несущего слоя, обжатого сооружением за период его эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.6. Для получения данных по п. 4.1г необходимо в задании на погружение
	пробных свай и определение их несущей способности предусмотреть измерение
	параметров колебаний грунта и фундаментов сооружений, ближайших к погружаемым

	сваям, с определением коэффициентов 	 и K в соответствии с указаниями
	Приложения 2.

	При назначении мест погружения пробных свай одну сваю обязательно следует
	разместить в пределах свайного поля на наименьшем расстоянии от сооружения.

	4.7. Параметры колебаний грунта и сооружений должны быть измерены при
	погружении не менее двух пробных свай (двух-пяти шпунтин).

	Масса молота или характеристика вибропогружателя, а также размеры пробных
	свай не должны иметь значительных отклонений от принятых в проекте.

	4.8. Для определения коэффициентов 	 и K параметры колебаний грунта должны
	быть измерены по методике, указанной в рекомендуемом Приложении 2.

	4.9. Перед погружением пробных свай и шпунта необходимо организовать
	инструментальные наблюдения за деформациями оснований сооружений и получить
	данные по результатам нивелирования о развитии деформаций во времени.

	При погружении пробных свай (шпунта) и в период производственного
	погружения в зонах влияния на деформации по условию (2) необходимо наблюдениями
	за осадками контролировать соблюдение требования п. 5.5.

	4.10. Наблюдения за осадками следует проводить по маркам, установленным на
	наружных продольных и торцевой стенах сооружения, на расстояниях до 30 м от
	ближайших погружаемых свай (шпунта) и до 50 м - от свай-оболочек. Количество и
	места установки марок должны определяться проектом. Марки должны обеспечивать
	получение данных о характере развития деформаций основания при погружении
	пробных свай (шпунта) в процессе их производственного погружения и по окончании
	работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений до момента
	стабилизации осадок сооружений.

	Измерение осадок фундаментов следует производить с точностью не ниже 0,5 мм.

	В качестве реперов можно применять марки (не менее двух), установленные на
	сооружении, при этом расстояние от марок до погружаемых свай или шпунта должно
	быть не менее 30 м, а от марок до свай-оболочек - 50 м.

	4.11. Для наблюдения за деформациями конструкций используют гипсовые или
	цементные маяки, устанавливаемые на трещины в кладке кирпичных стен, в узлах
	сопряжений несущих и ограждающих конструкций.

	Маяки нумеруют, краской отмечают концы трещин с указанием даты отметки,
	измеряют раскрытие трещин, расположение трещин схематически наносят на чертежи
	развертки стен. За состоянием маяков и развитием трещин устанавливают

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	систематическое наблюдение в соответствие с требованиями "Руководства по
	наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений" (М.:
	Стройиздат, 1975).

	4.12. Для подземных трубопроводов до начала свайных работ необходимо
	уточнить их планово-высотное положение, а в процессе погружения свай и шпунта
	при r < [r] должен осуществляться контроль за перемещениями трубопровода и
	внутренним давлением наполнителя.

	4.13. Авторский надзор при проведении работ по устройству свайных
	фундаментов и шпунтовых ограждений вблизи существующих сооружений и
	подземных трубопроводов должен включать контроль за соблюдением требований
	ППР и выполнением предусмотренных в проекте мероприятий по усилению
	конструкций, а также соответствием фактических осадок осадкам, принятым в ППР.

	5. ТРЕБОВАНИЯ К ППР И МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЛИЯНИЯ
	ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СООРУЖЕНИЯ И ПОДЗЕМНЫЕ
	КОММУНИКАЦИИ

	5.1. ППР на погружение свай и шпунта должен содержать:

	стройгенплан с разрезами участка строительства и планово-высотную привязку
	спроектированных фундаментов и шпунтовых ограждений к фундаментам сооружений
	или подземным коммуникациям;

	перечень и характеристики оборудования для погружения свай и шпунта и
	режимы его работы;

	перечень и объемы необходимых подготовительных работ для погружения свай и
	шпунта;

	технологические карты на погружение свай и шпунта или план свайного поля с
	указанием последовательности погружения свай и шпунта;

	меры по усилению конструкций сооружений и устройству защитных ограждений;

	меры по наблюдениям за осадками и состоянием сооружений;

	согласованные со службой эксплуатации сроки выполнения работ по погружению
	свай и шпунта вблизи сооружений с чувствительным к колебаниям оборудованием.

	5.2. Оборудование для погружения свай и шпунта необходимо выбирать, исходя
	из требования обеспечения наибольшей производительности и учитывая влияние
	динамических воздействий на сооружения и подземные коммуникации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Если основания сооружений сложены песками мелкими

	пылеватыми и супесями с показателем текучести 	 > 0,5, то для забивки свай следует
	применять или дизель-молот с меньшей массой падающей части, или молот
	свободного падения по возможности с большей массой.

	5.3. В случае, когда ожидаются деформации оснований, сложенных слабыми
	песчаными грунтами, сваи целесообразно погружать рядами вдоль сооружения,
	начиная с наиболее удаленных рядов. Для оснований, сложенных глинистыми
	грунтами, сваи следует погружать, начиная с ряда, ближнего к сооружению.

	5.4. Погружение свай и шпунта начинают после того, как будут удалены
	имеющиеся в толще грунта остатки фундаментов, плит, лежни, корни деревьев и др.

	5.5. Если осадка фундаментов сооружения развивается со скоростью,
	превышающей 1,0 мм/сут, необходимо прекратить погружение свай или шпунта и

	экстраполяцией установить значение прогнозируемых деформаций основания 	 по

	графику их развития во времени 	. Если значения 	 превышают данные табл.
	4, необходимо принять меры согласно п. 5.7 и продолжить погружение свай или
	шпунта.

	5.6. Меры по уменьшению влияния на сооружения и подземные коммуникации
	динамических воздействий при погружении свай и шпунта должны быть приняты,
	если:

	а) расстояние r до сооружения не будет превышать расстояний, приведенных в пп.
	2.3, 2.5, 2.6, 2.11 и 2.13;

	б) деформация основания или сооружения в процессе погружения свай или
	шпунта достигла значений, принятых в проекте.

	5.7. Меры по уменьшению динамических воздействий включают:

	устройство лидерных скважин и шнековое рыхление грунта для погружаемых
	свай, выемку грунта из полых свай и свай-оболочек;

	применение тиксотропной или водяной рубашки;

	снижение высоты падения ударной части молота;

	применение вибропогружателей с динамическим торможением на выбеге;

	уменьшение количества одновременно работающих молотов или
	вибропогружателей;

	уменьшение количества одновременно погружаемых шпунтин;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	полную или частичную (до верха трубы) откопку трубопровода;

	сокращение времени на соединение звеньев составных свай при погружении в
	песчаные пылеватые и глинистые грунты.

	5.8. При погружении свай молотами в лидерные скважины амплитуду смещений
	грунта при расчете можно уменьшить: для песчаных грунтов - в 1,7 - 2,0 раза,
	глинистых - 2,0 - 2,5 при отношении площади лидера к площади сваи 0,5 - 0,7. При
	шнековом рыхлении грунта для указанных отношений площадей амплитуду смещений
	грунта можно уменьшить: для песчаных грунтов до 1,5 раз и глинистых - 2.

	5.9. При устройстве лидерных скважин на расстоянии 	 м от сооружений и
	 м от подземных трубопроводов в водонасыщенных песчаных грунтах и текучих
	супесях и суглинках глубина скважины не должна превышать глубину заложения
	подошвы фундамента или низа трубопровода. Для других грунтов глубину лидерных
	скважин следует принимать из условия обеспечения устойчивости стенок скважины и
	несущей способности погруженных в скважины свай.

	При рыхлении грунта шнеком диаметром до 300 мм расстояние до здания не
	регламентируют, а глубину рыхления назначают исходя из несущей способности свай,
	погружаемых в разрыхленный грунт.

	Необходимо сокращать время между устройством скважины и погружением в нее
	сваи.

	5.10. При наличии мерзлого грунта мощностью слоя свыше 20 см, асфальтовых и
	других покрытий погружение свай и шпунта вблизи сооружений и подземных
	трубопроводов без устройства лидерных скважин или разбуривания не допускается.

	5.11. Применение тиксотропной или водяной рубашки уменьшает амплитуду
	смещения в глинистых грунтах до 1,5 раз.

	5.12. Снижение высоты падения молота с 2 до 0,5 м приводит к уменьшению
	амплитуды смещений грунта в 1,2 - 1,3 раза.

	5.13. Эффективность мер, принятых в ППР, по уменьшению влияния на
	сооружения и подземные коммуникации динамических воздействий должна быть
	уточнена контролем параметров колебаний в соответствии с пп. 4.6 и 4.7, а также
	наблюдениями за осадками согласно указаниям п. 4.9.

	5.14. Если прогнозируемые в соответствии с разделом 3 расстояния до подземных
	трубопроводов будут меньше допустимых [r], необходимо в ППР предусмотреть на
	случай аварийной ситуации временное отключение трубопровода от системы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	                               АКТ

	     ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ), РАСПОЛОЖЕННОГО ВБЛИЗИ

	           ПРОЕКТИРУЕМЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО АДРЕСУ

	г. ____________                     " ___ " ______________ 19__ г.

	    Мы, нижеподписавшиеся: представитель проектной организации ___

	__________________________________________________________________

	представитель заказчика __________________________________________

	и представитель организации,  эксплуатирующей  здание (сооружение)

	__________________________________________________________________

	произвели    визуальное    обследование    существующего    здания

	(сооружения) <*>, построенного в (месяц, год) ____________________

	    В результате обследования установлено: _______________________

	(приводятся  данные  об  этажности,  высоте  и  размерах  в плане,

	конструктивных  особенностях  и назначении  здания  (сооружения) и

	краткое  описание   конструкций:  фундаментов  с  указанием  типа,

	размеров и  глубины  их  заложения, давления на грунт; стен и пола

	подземной части;  несущих стен;  перекрытий;  перемычек; покрытий;

	инженерных коммуникаций и др., а также  оборудования, чувствитель-

	ного к колебаниям, с указанием его места установки <**>.

	    Выводы  комиссии о  необходимости проведения инструментального

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обследования прочности, отклонений  элементов зданий от проектного

	положения и т.п.

	Представитель проектной организации                      (подпись)

	Представитель заказчика                                  (подпись)

	Представитель организации,

	эксплуатирующей здание (сооружение)                      (подпись)

	    --------------------------------

	    <*>   При   обследовании   необходимо  использовать  имеющуюся

	техническую документацию здания (сооружения).

	    <**>  К акту  прикладывается  дефектная  ведомость  со  схемой

	расположения трещин, сколов и других дефектов.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ

	1. Расчет уровня динамических воздействий по скорости V или ускорению
	колебаний 	 для определения допустимых расстояний по пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.13 и 2.15
	производят по параметрам колебаний, определяемым согласно указаниям настоящего
	приложения, и уточняют по данным измерений параметров колебаний при забивке и
	вибропогружении пробных свай и шпунта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для расчетов по пп. 2.3, 2.4 и 2.7 принимают наибольшее измеренное значение
	амплитуды смещений и соответствующую ей частоту вертикальной составляющей
	колебаний, а по пп. 2.13 и 2.15 значения амплитуд смещений и частот одной из трех
	составляющих колебаний.

	2. Скорость V (мм/с) и ускорение колебаний 	 (мм/с2) вычисляют по формулам

	; (1)

	, (2)

	где A и f - соответственно амплитуда смещений, мм, и частота колебаний, Гц,
	определяемые согласно указаниям настоящего приложения.

	3. Для оценки влияния динамических воздействий на сооружения и подземные
	коммуникации при погружении свай молотами параметры колебаний грунта
	определяют по графику на чертеже на основе данных об инженерно-геологических

	условиях участка строительства. Значения 	 следует определять по частоте 	,
	принимаемой по оси абсцисс в зависимости от плотности и консистенции наиболее
	прочного слоя грунта толщиной не менее 0,5 м, залегающего на глубину 6 - 8 м от
	дневной поверхности или дна котлована. Границы выделенных на графике участков
	соответствуют примерно диапазону изменения значений относительной плотности

	песка 	 и текучести глинистых грунтов 	, причем с увеличением 	 и с

	уменьшением 	 возрастает 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зависимость вертикальных смещений и ускорений от частоты колебаний грунта :

	а - пески мелкие рыхлые водонасыщенные; пылеватые средней плотности и
	рыхлые независимо от влажности; б - пески гравелистые, крупные средней
	плотности независимо от влажности; средней крупности средней плотности
	водонасыщенные; мелкие плотные и средней плотности и пылеватые плотные
	маловлажные и влажные; в - пески гравелистые и крупные рыхлые независимо
	от влажности; средней крупности и мелкие рыхлые маловлажные и влажные;
	мелкие плотные средней плотности и пылеватые плотные водонасыщенные; г -
	пески гравелистые крупные и средней крупности плотные независимо от
	влажности; гравелистые, крупные и средней крупности средней плотности
	маловлажные и влажные; супеси твердые; суглинки и глины тугопластичные,
	полутвердые и твердые; д - супеси текучие; е - супеси пластичные; ж - суглинки и
	глины текучие и текучепластичные; з - суглинки и глины мягкопластичные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Значения 	 и 	 соответствуют значениям вертикального колебания грунта
	на расстоянии 0,5 м от забиваемой сваи молотом массой 5,5 т с высоты падения 1,6 -

	1,8 м. Для молотов массой не менее 1,8 т значение 	 следует уменьшить
	пропорционально отношению их масс до 25%, а для молотов массой не более 7 т -
	увеличить до 20%.

	5. Для оценки влияния динамических воздействий на сооружения при

	вибропогружении свай и шпунта значения 	 и 	 вертикальных колебаний грунта
	следует принимать по табл. 1.

	Таблица 1

	-----------------------T------------------------------------------

	       Грунты          	¦	Параметры колебаний грунта при вибропогру-

	                       	¦	жении на расстоянии 0,5 м от сооружения

	                       	+--------------T-------------T-------------

	                       	¦	    шпунта    	¦	    сваи     	¦	сваи-оболочки

	                       	+-------T------+------T------+------T------

	                       	¦	А , мм 	¦	f , Гц	¦	А , мм	¦	f , Гц	¦	А , мм	¦	f , Гц

	                       	¦	 о     	¦	 о    	¦	 о    	¦	 о    	¦	 о    	¦	 о

	-----------------------+-------+------+------+------+------+------

	Пески гравелистые         0,45    15     -      -     4,0     8

	плотные и средней

	плотности; пески круп-

	ные, средней крупности

	и мелкие плотные мало-

	влажные и влажные;

	супеси твердые;

	суглинки и глины твер-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дые, полутвердые

	и тугопластичные

	Пески крупные, средней    0,12    20    2,0    6,5    3,0     8

	крупности и мелкие

	средней плотности;

	пески пылеватые плот-

	ные и средней плот-

	ности; супеси пластич-

	ные; суглинки и глины

	мягкопластичные

	и текучепластичные

	Пески рыхлые; супеси      0,06    28    1,5    6,5    2,0     8

	текучие

	------------------------------------------------------------------

	Примечания. 1. Значения 	 и 	 приведены для шпунта Ларсен IV,
	погружаемого вибропогружателем В-401; для полой сваи диаметром 600 мм,
	погружаемой вибропогружателем ВП-80, и железобетонной сваи-оболочки диаметром
	1200 мм, погружаемой вибропогружателем ВУ-1,6 с выемкой грунта из полости сваи.

	2. При погружении свай и шпунта вибропогружателями других типов необходимо

	внести поправку в значения 	 и 	, которую следует принять для 	 -

	пропорционально отношению вынуждающих сил и для 	 - пропорционально
	отношению частот колебаний вибропогружателей.

	6. Амплитуда смещения грунта на расстоянии r от погружаемой сваи или шпунта
	вычисляется по формуле

	, (3)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - амплитуда смещения на расстоянии 	 = 0,5 м от погружаемой сваи, мм;

	e - основание натурального логарифма;

	- коэффициент затухания колебаний грунта с расстоянием принимается по табл.
	2 и уточняется по данным измерений в соответствии с п. 10, 1/м.

	Таблица 2

	------------------------------------T-----------------------------

	              Грунты                	¦	   Коэффициент дельта, 1/м

	                                    	+------------T----------------

	                                    	¦	забивка свай	¦	вибропогружение

	                                    	¦	  и шпунта  	+------T---------

	                                    	¦	            	¦	 сваи 	¦	  сваи-

	                                    	¦	            	¦	      	¦	оболочки

	------------------------------------+------------+------+---------

	Пески плотные и средней плотности    0,02 - 0,04   0,10    0,12

	маловлажные и влажные; супеси            <*>

	твердые; суглинки и глины твердые,

	полутвердые и тугопластичные

	Пески плотные и средней плотности    0,04 - 0,07   0,08    0,10

	водонасыщенные; пески рыхлые             <*>

	маловлажные и влажные; супеси

	пластичные; суглинки и глины

	пластичные и текучепластичные

	Пески рыхлые водонасыщенные; супеси  0,06 - 0,10   0,07    0,08

	текучие; суглинки и глины текучие        <*>
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Для грунтов одного вида по крупности, плотности сложения, влажности и

	текучести меньшие значения 	 соответствуют: для песков - большим значениям
	показателя относительной плотности и меньшей влажности, для глинистых грунтов -
	меньшим значениям показателя текучести и коэффициента пористости.

	7. Скорость V и ускорение колебаний 	 на расстоянии r вычисляют по формулам

	; (4)

	, (5)

	где 	 и 	 - соответственно скорость и ускорение колебаний грунта на

	расстоянии 	.

	8. В соответствии с требованиями п. 4.7 должны быть измерены параметры
	колебаний (амплитуды смещений и соответствующие им частоты) в вертикальном и
	двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях.

	Регистрацию колебаний следует производить одновременно через каждый 1 м
	погружения сваи или шпунта до проектной отметки или через 0,5 м, если в
	геологических разрезах имеют место выклинивающиеся слои грунта, или при
	мощности слоев менее 1 м.

	9. Для регистрации используют виброизмерительную аппаратуру,
	предназначенную для регистрации смещений в диапазоне частот 2 - 30 Гц (например,
	датчики И001, И002, сейсмоприемники СВ-5 и СГ1-10 и осциллографы Н-700, Н-004 и
	Н-041, отградуированные по амплитуде смещения колебаний, и другая аналогичная
	аппаратура).

	Датчики следует устанавливать на поверхности грунта и фундаментов на
	расстояниях, указанных в пп. 10 и 11, с одинаковой ориентацией по направлениям
	измерений колебаний грунта и фундамента. При этом необходимо обеспечить

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	надежное крепление датчиков.

	10. Коэффициент 	, определяемый по результатам измерений параметров
	колебаний, вычисляют по формуле

	, (6)

	где 	 и 	 - амплитуды смещений грунта на расстояниях 	 и 	.

	11. Значения коэффициента передачи колебаний грунта фундаменту (K)
	принимают по табл. 3.

	Таблица 3

	--------------------T---------------------------------------------

	     Фундамент      	¦	    Значение коэффициента K в зависимости

	                    	¦	от грунта несущего слоя основания фундамента

	                    	+--------------T---------------T--------------

	                    	¦	пески рыхлые, 	¦	 пески средней 	¦	пески плотные,

	                    	¦	супеси и глины	¦	  плотности,   	¦	супеси и глины

	                    	¦	с показателем 	¦	супеси и глины 	¦	с показателем

	                    	¦	  текучести   	¦	 с показателем 	¦	текучести

	                    	¦	  J  >= 1,0   	¦	   текучести   	¦	  J  <= 0,5

	                    	¦	   L          	¦	0,5 < J  < 1,0 	¦	   L

	                    	¦	              	¦	       L       	¦

	--------------------+--------------+---------------+--------------

	Здание или сооруже-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ние высотой до:

	2 этажей                 0,8            0,9             1,0

	5 этажей                 0,7            0,8             0,9

	9 этажей                 0,6            0,7             0,8

	12 и выше                0,5            0,6             0,7

	Оборудование,

	установленное на:

	грунте                   0,9            0,95            1,0

	перекрытии здания        0,85           0,9             1,0

	или сооружения

	------------------------------------------------------------------

	По результатам измерений параметров колебаний коэффициент K вычисляют из
	равенства

	, (7)

	где 	 - амплитуда смещений фундамента, мм;

	- амплитуда смещений грунта на расстоянии от сваи, равном расстоянию до
	фундамента, мм.

	Приложение 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендуемое

	ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕР ПО УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ
	ФУНДАМЕНТОВ И ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ И
	ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

	1. Проверка прочности, устойчивости оснований и сдвига фундамента по
	подошве в соответствии со СНиП 2.02.01-83 по формуле

	, (1)

	где F - расчетная нагрузка на основание;

	- сила предельного сопротивления основания;

	- коэффициент условий работы, принимаемый равным для грунтов 1-й группы
	- 1,0; 2-й - 0,9 и 3-й - 0,7;

	- коэффициент надежности, принимаемый для сооружений I и II категорий по
	состоянию равным I; II и III категории - 1,2.

	2. Устройство технологического шпунта для ограждения котлована.

	3. Проверка технологического шпунта по деформациям:

	, (2)

	где a - горизонтальное смещение верха консольного шпунта в уровне планировки
	грунта или максимальное смещение заанкеренного или многоярусного шпунтового
	ограждения;

	[a] - допустимое горизонтальное смещение грунта.

	4. Устройство разделительного шпунта, размеры которого обосновываются
	расчетом дополнительных осадок от взаимного влияния существующего и нового

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фундаментов.

	5. Предохранение грунтов оснований сооружений от промерзания.

	6. Поверхностный водоотлив.

	7. Глубинное водопонижение.

	8. Расчет дополнительных осадок фундаментов при водопонижении по пп. 6 и 7 и
	их допустимости в соответствии с требованиями п. 2.4.

	9. Упрочнение грунтов оснований сооружений.

	10. Усиление фундаментов и надфундаментных конструкций сооружений.

	11. Вывешивание существующих сооружений к подземных коммуникаций.

	12. Мероприятия по уменьшению динамических воздействий от погружения свай
	и шпунта:

	устройство лидерных скважин и разбуривание грунта;

	вдавливание;

	применение обмазок, снижающих трение по боковой поверхности и в замках;

	выемка грунта из полости свай и свай-оболочек;

	погружение свай с подмывом.

	13. Проверка горизонтального смещения существующего свайного фундамента.

	При погружении свай вблизи сооружений (черт. 1) и подземных коммуникаций
	(черт. 2) со дна котлована целесообразно использовать меры, указанные в перечне, в
	соответствии с рекомендациями ниже приводимой таблицы, в которой учтены тип и

	глубина заложения существующего фундамента 	, глубина котлована 	, горизонт

	подземных вод 	 и расстояние от верхней бровки котлована до существующего

	фундамента или сооружения 	.

	Схема устройства котлованов вблизи фундаментов на естественном основании и
	свайных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Схема устройства котлованов вблизи подземных коммуникаций

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	----T--------------------------------T-----------------------------

	N  	¦	 Условия устройства котлованов  	¦	  Рекомендуемые мероприятия

	п/п 	+------------------T-------------+	         по перечню

	    	¦	    глубина, м    	¦	 расстояние  	¦

	    	¦	                  	¦	 от верхней  	¦

	    	¦	                  	¦	   бровки    	¦

	    	¦	                  	¦	до фундамента	¦

	    	¦	                  	¦	сооружения, м	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----+------------------+-------------+-----------------------------

	1  	¦	        2         	¦	      3      	¦	              4

	----+------------------+-------------+-----------------------------

	           Вблизи фундаментов на естественном основании

	1    	        	      Устройство котлованов

	                                       возможно без применения

	                                       специальных мероприятий

	-------------------------------------------------------------------

	2    То же              	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный, из

	                                       стальных балок с деревянным

	                                       заполнением, стальных балок

	                                       в распор, в замок.

	                                       Глубина погружения на

	                                       2 - 3 м ниже отметки подошвы

	                                       фундамента;

	                                       пп. 5 и 6

	-------------------------------------------------------------------

	3    	        	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный, из

	                                       стальных балок в распор, в

	                                       замок.

	                                       Глубина погружения шпунта:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                       	;

	                                       п. 6

	-------------------------------------------------------------------

	4    То же              	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный или

	                                       стальной замок;

	                                       пп. 5 и 6

	-------------------------------------------------------------------

	5    	 	       п. 1. Откопка котлована

	                                       возможна без устройства

	                                       шпунтового ограждения, если

	                                       выполнено условие

	                                       устойчивости, при 	 = 1,0;

	                                       	 = 1,2;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный, из

	                                       стальных балок в распор и в

	                                       замок;

	                                       п. 5

	-------------------------------------------------------------------

	6    	 	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт из стальных

	                                       балок в распор, в замок.

	                                       Распорные балки должны

	                                       погружаться на глубину не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                       менее 	 + 1,0 м;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 5 и 6

	-------------------------------------------------------------------

	7    	 	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный,

	                                       стальной в замок;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 6 - 8

	-------------------------------------------------------------------

	8    То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт стальной

	                                       в замок;

	                                       п. 3. [a] = 0,5 см;

	                                       пп. 4 - 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	9    	         	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный,

	                                       из стальных балок в распор,

	                                       в замок;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       п. 6;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	10   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт из стальных

	                                       балок в распор, в замок;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 4 - 6;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	11   	         	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт в замок. Схема

	                                       шпунта (консольный,

	                                       заанкеренный, многоярусный)

	                                       обосновывается расчетом;

	                                       п. 3. [a] = 0,5 см;

	                                       п. 4. При необходимости;

	                                       пп. 6 - 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	12   	         	       п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт в замок.

	                                       Консольная схема шпунта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                       допустима только в связных

	                                       грунтах, устойчивых к

	                                       динамическим воздействиям.

	                                       Взвешивающее действие воды

	                                       учитывается и для глинистых

	                                       грунтов;

	                                       п. 3. [a] = 0,5 см;

	                                       пп. 4, 5, 7, 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	                    Вблизи свайных фундаментов

	13   	           	        Никаких специальных

	                                       мероприятий не требуется

	-------------------------------------------------------------------

	14   То же             	        п. 2. Шпунт любой, кроме

	                                       стальных балок с деревянным

	                                       заполнением;

	                                       пп. 5, 6 и 13.

	-------------------------------------------------------------------

	15   	           	        п. 2. Шпунт любой, кроме

	                                       стальных балок с деревянным

	                                       заполнением;

	                                       пп. 7, 8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------------------------------

	16   То же             	        п. 2. Шпунт в замок;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 5, 8, 13;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	17   	  	        п. 2. Шпунт любой;

	                                       п. 6;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	18   То же             	        п. 2. Шпунт любой, кроме

	                                       стальных балок с деревянным

	                                       заполнением;

	                                       п. 4. при 	 <= 3 м;

	                                       пп. 5 - 8, 13;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	19   	  	        п. 2. Шпунт в замок;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------------------------------

	20   	  	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт в замок;

	                                       п. 3. [a] = 0,5 см;

	                                       пп. 4, 5 при 	 < 3 м;

	                                       пп. 6 - 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	21   	  	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой;

	                                       п. 6;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	22   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой, кроме

	                                       стальных балок с деревянным

	                                       заполнением;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 4, 5 при 	 <= 3,0 м;

	                                       п. 6;

	                                       пп. 9 - 12. При необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	23   	  	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт в замок;

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 6 - 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	24   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт в замок;

	                                       п. 3. [a] = 0,5 см;

	                                       пп. 4, 5 при 	 <= 3 м;

	                                       пп. 7, 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	                  Вблизи подземных коммуникаций

	25   	           	        Устройство котлованов

	                                       возможно без специальных

	                                       мероприятий

	-------------------------------------------------------------------

	26   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой;

	                                       п. 5

	-------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	27   	           	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой, кроме

	                                       стальных балок с деревянным

	                                       заполнением;

	                                       пп. 6, 7

	-------------------------------------------------------------------

	28   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт деревянный,

	                                       стальной в замок;

	                                       пп. 5 - 7

	-------------------------------------------------------------------

	29   	           	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой;

	                                       п. 6

	-------------------------------------------------------------------

	30   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой,

	                                       кроме стальных балок

	                                       с деревянным заполнением;

	                                       пп. 5, 6

	-------------------------------------------------------------------

	31   	           	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт любой в замок;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 6 - 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	32   То же             	        п. 1;

	                                       п. 2. Шпунт в замок (при

	                                       расчете необходимо учитывать

	                                       взвешивающее действие воды

	                                       и для глинистых грунтов);

	                                       п. 3. [a] = 1,0 см;

	                                       пп. 5 - 8;

	                                       пп. 9 - 12. При

	                                       необходимости

	-------------------------------------------------------------------

	Приложение 4

	Рекомендуемое

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ВОЗМОЖНОСТИ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ

	Исходные данные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Здание административное, 5-этажное, кирпичное, без подвала, высотой 16 м,
	построено в 1958 г.

	Фундаменты ленточные, из сборных бетонных плит и блоков, глубина заложения

	 = 2,3 м, среднее давление на грунт 0,15 МПа.

	Перекрытия из железобетонных панелей.

	Состояние здания: имеются трещины в стенах здания, ширина раскрытия трещин
	до 2 мм; имеются признаки сдвигов по трещинам. Повреждения фундаментов
	отсутствуют.

	Сваи, погружаемые вблизи здания, железобетонные сечением 30 x 30 см, длиной
	8 м. Минимальное расстояние от свай до здания r = 18 м. Расстояние до верхней

	бровки котлована 	 = 16 м. Глубина котлована 	 = 3,5 м. Крепление стенок
	котлована по проекту из стального шпунта типа Ларсен-4 длиной 8 м. Погружение свай
	намечено проводить дизель-молотом С-330 с массой ударной части 2,5 т.

	Грунтовые условия. С поверхности толщина насыпного слоя достигает 1,5 м.
	Ниже песок средней крупности, средней плотности, влажный, с глубины 3,7 до 4,4 м
	водонасыщенный. Суглинки текучие и мягкопластичные до глубины 10 м
	подстилаются глинами тугопластичными и полутвердыми. Мощность пройденных

	выработок 15 м. Горизонт подземных вод на глубине 	 = 3,7 м.

	Рассматриваемое здание относится к многоэтажным бескаркасным зданиям с
	несущими стенами, для которых радиус зоны обследования при забивке около них свай
	составляет 30 м (см. табл. 1, п. 2.1). Следовательно, до начала забивки свай необходимо
	провести обследование и составить акт по форме рекомендуемого Приложения 1.

	По результатам обследования (см. исходные данные) здание относим ко II
	категории по состоянию (см. табл. 5), грунт в основании здания (песок средней
	крупности, средней плотности влажный) по табл. 3 к грунту 2-й группы.

	Поскольку расстояние от здания до погружаемых свай r = 18 м, (меньше 30 м), то в
	соответствии с требованиями п. 2.3 следует определить допустимое расстояние [r], на
	котором забивка не вызовет развития деформаций основания здания из условия (1):

	,

	где 	 - ускорение вертикальных колебаний фундамента на расстоянии 18 м от
	сваи;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- допустимое ускорение вертикальных колебаний фундамента, равное 0,5
	м/с2, принято по табл. 2.

	Для определения расстояния [r] необходимо рассчитать ускорение 	 на
	расстоянии 0,5 м от погружаемой сваи по черт. 1 и формуле (2) рекомендуемого
	Приложения 2. Коэффициент затухания колебаний с расстоянием для суглинков
	текучих и мягкопластичных принимаем 0,07 1/м по табл. 2 рекомендуемого

	Приложения 2. Амплитуда смещения по графику на черт. 1 Приложения 2 	 = 0,68 мм

	соответствует частоте 	 = 17 Гц, принятой для песков средней крупности, средней
	плотности и глин тугопластичных и полутвердых. Ускорение колебаний равно:

	.

	Коэффициент передачи колебаний грунта фундамента 5-этажного здания на
	песках средней крупности средней плотности принимаем равным 0,8 (см. табл. 3
	Приложения 2).

	Определим коэффициент 	 по формуле (2):

	.

	Допустимое расстояние определим по графику (см. черт. 1), построенному с

	учетом требования условия (1). При коэффициенте 	 = 0,082 и коэффициенте

	затухания с расстоянием 	 = 0,07 допустимое расстояние от погружаемых свай до
	здания [r] = 12 м.

	Таким образом, забивку свай можно осуществлять без каких-либо дополнительных
	мероприятий. Кроме того, в соответствии с требованиями Приложения 3 ограждение
	котлована можно выполнить из шпунта любой конструкции. С целью удешевления и
	экономии металла ограждение рекомендуется выполнить из стальных балок с
	деревянным заполнением.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 5

	Справочное

	ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	r - расстояние от ближайших погружаемых свай (шпунта) до фундамента
	сооружения или подземных коммуникаций;

	[r]- допустимое расстояние от ближайших погружаемых свай (шпунта) до
	фундамента сооружения или подземных коммуникаций;

	A - амплитуда смещений;

	f - частота колебаний;

	- амплитуда смещений грунта на расстоянии 0,5 м до погружаемой сваи
	(шпунта);

	- частота колебаний грунта на расстоянии 0,5 м до погружаемой сваи;

	- ускорение колебаний фундамента на расстоянии 0,5 м до погружаемой сваи;

	- ускорение вертикальных колебаний фундамента на расстоянии r;

	- допустимое ускорение вертикальных колебаний фундамента, при котором
	не происходят дополнительные деформации оснований;

	- предельное допустимое ускорение колебаний фундамента;

	- дополнительные деформации основания существующего фундамента от
	динамических воздействий;

	- дополнительная деформация основания сооружения за время t;

	- дополнительная деформация основания, вызванная влиянием нагружения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фундаментов нового сооружения;

	- коэффициент затухания колебаний грунта с расстоянием;

	- скорость колебаний фундаментов или несущих конструкций сооружения,
	находящихся на расстоянии r;

	- допустимая скорость колебаний машин, оборудования и приборов;

	K - коэффициент передачи колебаний грунта фундаменту;

	- показатель текучести;

	- относительная плотность;

	[s]- предельно допустимые деформации оснований сооружений;

	F - расчетная нагрузка на основание;

	- сила предельного сопротивления основания;

	- коэффициент условий работы;

	- коэффициент надежности;

	a - горизонтальное смещение верха консольного шпунта;

	[a] - допустимое горизонтальное смещение грунта;

	- глубина заложения существующего фундамента;

	- глубина от поверхности планировки до отметки погружения свай
	существующего свайного фундамента;

	- глубина котлована;

	- глубина залегания грунтовых вод;

	- расстояние от верхней бровки котлована до существующего фундамента
	подземных коммуникаций;

	DL - отметка планировки;

	WL - уровень подземных вод;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	FL - отметка подошвы фундамента;

	SL - отметка острия свай существующего свайного фундамента;

	FL - отметка низа подземных коммуникаций;

	KL - отметка дна котлована;

	B - ширина подошвы фундамента.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.