Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 17 марта 1989 г. N 538

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26346-84 "ШИНОПРОВОДЫ
	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО
	ТОКА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Е17

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 17.03.1989 N 538.

	Наименование стандарта на английском языке. Заменить слово: "specifications" на
	"technical conditions".

	Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт
	распространяется на осветительные шинопроводы (далее - шинопроводы),
	предназначенные для выполнения однофазных и трехфазных осветительных линий
	переменного тока напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц в электрических сетях с
	глухозаземленной нейтралью на промышленных предприятиях, в общественных и
	административных зданиях.

	Шинопроводы могут быть также применены для питания силовых
	электроприемников небольшой мощности.

	Виды климатических исполнений по ГОСТ 15150-69 должны быть установлены в
	технических условиях на шинопроводы конкретных типов.

	Стандарт не распространяется на специальные шинопроводы для работы в
	химических активных средах и взрывоопасных зонах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандарт устанавливает требования к шинопроводам, изготовляемым для нужд
	народного хозяйства и экспорта".

	Пункт 2.1. Подпункт ж. Исключить слова: "(выполняемых шинопроводами с
	фиксированными окнами)"; последний абзац. Исключить слова: "стандартах или".

	Пункт 2.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

	Таблица 1

	------------------------------------------------------------------

	                        Номинальный ток, А

	--------------------------------T---------------------------------

	          шинопровода           	¦	   ответвительного устройства

	--------------------------------+---------------------------------

	               16               	¦	              6, 10

	               25               	¦	            6, 10, 16

	               40               	¦	           10, 16, 20

	               63               	¦	         10, 16, 20, 25

	Примечание. Для шинопроводов, предназначенных для эксплуатации в
	макроклиматических районах с тропическим климатом по ГОСТ 15150-69, допускается
	снижение номинального тока шинопровода по условиям нагрева проводников.

	Пункт 2.4 изложить в новой редакции: "2.4. Активное и индуктивное
	сопротивление фазы, потеря линейного напряжения на участке шинопровода длиной
	100 м должны быть указаны в эксплуатационной документации на шинопроводы
	конкретных типов".

	Пункт 2.5. Первый абзац. Исключить значения: (0,6); (0,9);

	примечание изложить в новой редакции: "Примечание. Допускается по
	требованию потребителя изготовлять прямые секции других длин".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункты 2.6, 3.3 (примечание), 3.4, 3.10, 3.12, 3.15, 6.10 - 6.14, 6.23, 7.3, 7.7.
	Исключить слова: "стандартах или".

	Пункт 2.7 исключить.

	Пункт 3.1. Исключить слова: "стандартов или".

	Пункты 3.2, 3.7, 3.8 изложить в новой редакции: "3.2. Температура нагрева
	токоведущих частей и элементов корпуса шинопровода номинальным током,
	установленным с учетом эффективного значения температуры окружающего воздуха,
	соответствующей климатическому исполнению по ГОСТ 15543-70, не должна
	превышать значений, указанных в табл. 2.

	Таблица 2

	--------------------------------T---------------------------------

	Наименование частей шинопровода 	¦	       Температура нагрева

	--------------------------------+---------------------------------

	Шины                           	¦	 95 °C, не более

	Разборные и неразборные        	¦	 По ГОСТ 10434-82

	контактные соединения           	¦

	Разъемные контактные соединения	¦	 100 °C, не более

	Жилы изолированных проводов    	¦	 По стандартам или техническим

	                                	¦	условиям на провода

	Корпус                         	¦	 По техническим условиям

	                                	¦	на шинопроводы конкретных типов

	Примечание. Указанная температура нагрева шин предусматривает применение
	электрической изоляции, допустимая температура нагрева которой соответствует
	классу нагревостойкости A и выше по ГОСТ 8865-87; при применении изоляции,
	имеющей более низкую нагревостойкость, температура нагрева шин должна быть
	соответственно снижена.

	3.7. Шинопроводы должны быть устойчивы к воздействию механических

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	факторов внешней среды, соответствующих группе условий эксплуатации M2 по ГОСТ
	17516-72.

	3.8. Токоведущие части собранных в линию секций шинопроводов должны иметь
	необходимую для конкретных условий эксплуатации степень защиты по ГОСТ 14254-
	80. Степень защиты должны устанавливать в технических условиях на шинопроводы
	конкретных типов".

	Пункт 3.9. Первый абзац до слов "При этом" изложить в новой редакции:

	"Механическая прочность шинопроводов и устройств крепления шинопроводов
	должна обеспечивать установку этих устройств (при прокладке на горизонтальных
	прямолинейных участках) на расстоянии друг от друга не менее 1,5 м - для
	шинопроводов на номинальный ток до 25 А и не менее 2 м - для шинопроводов на
	номинальный ток 25 А и выше";

	второй абзац. Исключить слова: "в стандартах или".

	Пункт 3.16. Заменить ссылки: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85, ГОСТ 9.301-78 на
	ГОСТ 9.301-86.

	Пункт 3.17. Заменить ссылку: ГОСТ 14771-76 на ГОСТ 5264-80.

	Пункт 3.18. Заменить слова: "Оболочки (профили) для изоляции" на
	"Изоляционные оболочки (профили)".

	Пункт 3.19 изложить в новой редакции: "3.19. Масса элементов шинопровода,
	масса 100 м прямого участка шинопровода и удельная масса шинопровода (отношение
	массы к номинальному току шинопровода), а также требования к материалам
	проводников (шин и жил изолированных проводов) и их удельному сопротивлению
	должны быть установлены в технических условиях на шинопроводы конкретных
	типов".

	Пункт 3.20. Первый абзац. Исключить слова: "не менее 300 включений, для
	шинопроводов высшей категории качества".

	Раздел 3 дополнить пунктом - 3.20а: "3.20а. Установленная безотказная наработка
	шинопроводов не менее 7000 ч.

	Критериями отказа шинопроводов являются критерии, приведенные в п. 3.20, а
	также пробой изоляции".

	Пункт 3.21. Первый абзац. Заменить слово: "списания" на "замены шинопроводов";
	второй абзац после слова "является" изложить в новой редакции: "снижение
	сопротивления изоляции шинопровода ниже 0,5 МОм".

	Пункты 4.3, 4.5, 4.6 изложить в новой редакции: "4.3. Вероятность возникновения

	пожара от шинопровода не должна превышать 	 в год.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3.1. Предотвращение пожара, в том числе в аварийных режимах, должно
	достигаться выполнением требований п. 3.1.10 ГОСТ 12.2.007.0-75.

	4.5. Металлические оболочки соединенных между собой секций шинопровода
	должны создавать непрерывную электрическую цепь проводимостью не менее 50%
	проводимости фазного проводника. Эта цепь должна быть соединена с нулевым
	проводником шинопровода. При невозможности обеспечения непрерывной
	электрической цепи проводимостью не менее 50% проводимости фазного проводника
	оболочка каждой секции должна присоединяться к нулевому проводнику, при этом
	сопротивление между оболочкой и проводником не должно превышать 0,1 Ом.

	4.6. Сопротивление изоляции каждой секции должно быть не ниже 10 МОм".

	Пункт 5.1. Исключить слова: "стандартов или".

	Пункт 5.2. Первый абзац после слов "(в части размеров)" изложить в новой
	редакции: "3.5, 3.14 (в части соответствия требованиям к конструкции и значению
	начального электрического сопротивления), 3.15 (за исключением требования к баллу
	адгезии), 3.16 (за исключением требования к прочности сцепления), 3.17, 7.1. Объем
	выборки следует устанавливать в технических условиях на шинопроводы конкретных
	типов".

	Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить слова: "три года" на "пять лет";

	второй абзац. Заменить ссылку: "пп. 3.2 - 3.4 и 3.9" на "пп. 3.2 - 3.4, 3.8, 3.9, 4.5";
	исключить слова: "стандартах или";

	таблица 4. Перед словами "Проверка внешнего вида" проставить порядковый
	номер: 1; пункты 3, 20, 21 изложить в новой редакции; дополнить пунктами - 32 - 35:

	------------------------------------------T-----------------------

	        Виды испытаний и проверок         	¦	        Пункты

	                                          	+-----------T-----------

	                                          	¦	технических	¦	 методов

	                                          	¦	требований 	¦	испытаний

	------------------------------------------+-----------+-----------

	3. Проверка материалов проводников       	¦	   3.19    	¦	   6.17

	20. Проверка материалов изоляционных     	¦	   3.18    	¦	   6.17

	оболочек                                  	¦	           	¦

	21. Проверка массы элементов шинопровода,	¦	   3.19    	¦	   6.18

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	массы 100 м шинопровода                   	¦	           	¦

	32. Проверка установленной безотказной   	¦	   3.20а   	¦	   6.20

	наработки                                 	¦	           	¦

	33. Проверка транспортной маркировки     	¦	   7.2     	¦	   6.1

	34. Проверка наличия и правильности      	¦	   7.5     	¦	   6.1

	оформления упаковочного листа             	¦	           	¦

	35. Проверка наличия эксплуатационной    	¦	   7.6     	¦	   6.1

	документации                              	¦	           	¦

	Пункт 6.1. Заменить ссылки: "7.1 и 7.3" на "7.1 - 7.3, 7.5, 7.6".

	Пункт 6.2 исключить.

	Пункт 6.5. Исключить слова: "по ГОСТ 25072-81 и"; второй абзац исключить.

	Пункт 6.7. Заменить слово: "Испытание" на "Испытания"; после слов "и ГОСТ
	15963-79" изложить в новой редакции: "Виды и методы испытаний и критерии оценки
	должны быть указаны в технических условиях на шинопроводы конкретных типов".

	Пункт 6.9. Первый абзац. Заменить слова: "свыше 25 А" на "на 25 А и выше";
	второй абзац. Исключить слова: "стандартах или".

	Пункт 6.13. Заменить ссылку: ГОСТ 17441-78 на ГОСТ 17441-84.

	Пункт 6.15. Заменить слова и ссылку: "контролем и измерением толщины
	покрытия" на "контролем, измерением толщины и прочности сцепления покрытий";
	ГОСТ 9.302-79 на ГОСТ 9.302-88; исключить слова: "стандартах или".

	Пункты 6.17 - 6.20, 6.22 изложить в новой редакции: "6.17. Соответствие
	материалов изоляционных оболочек и шин требованиям пп. 3.18, 3.19 подтверждают
	проверкой сертификатов завода-изготовителя материалов.

	6.18. Проверку массы элементов шинопровода и массы 100 м шинопровода по п.
	3.19 проводят по ГОСТ 2933-83, разд. 2, проверку удельного сопротивления
	проводников проводят по ГОСТ 2933-83, разд. 6.

	6.19. Проверку средней наработки до отказа разъемных контактных соединений по
	п. 3.20 следует проводить: в части наличия повреждений разъемных контактных
	соединений - многократными операциями "включено-отключено" на обесточенном
	шинопроводе; в части нагрева разъемных контактных соединений - испытанием в
	соответствии с п. 6.3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.20. Проверку установленной безотказной наработки по п. 3.20а и
	установленного срока службы по п. 3.21 следует проводить на основании анализа
	данных эксплуатационных наблюдений.

	6.22. Проверку проводимости цепи и сопротивления по п. 4.5 и проверку
	сопротивления изоляции по п. 4.6 следует проводить по ГОСТ 2933-83".

	Пункт 7.1. Девятый абзац. Исключить слова: "стандарта или"; десятый абзац
	исключить.

	Пункт 7.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-85.

	Пункт 7.4. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 15346-79 на ГОСТ 15846-79;
	второй абзац. Исключить слова: "стандартах или".

	Пункт 7.10 изложить в новой редакции: "7.10. Условия транспортирования
	элементов шинопроводов в части воздействия климатических факторов внешней среды
	такие же, как условия хранения по ГОСТ 15150-69:

	8 - для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом;

	9 - для макроклиматических районов с тропическим климатом".

	Пункт 7.11. Заменить ссылку: ГОСТ 23216-81 на ГОСТ 23216-78.

	Пункт 7.12 изложить в новой редакции: "7.12. Условия хранения элементов
	шинопроводов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ
	15150-69 и допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию следует
	указывать в технических условиях на шинопроводы конкретных типов".

	Пункт 8.1. Исключить слова: "согласованных с ВЦСПС".

	Пункт 9.2 дополнить абзацем: "Для шинопроводов, предназначенных для
	экспорта, гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не
	более 24 мес с момента проследования через государственную границу СССР, если
	иной срок не указан в заказе-наряде".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.