Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 23 октября 2003 г. N 300-ст

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ
	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
	Passenger lifts. Basic parameters and dimensions
	ГОСТ 5746-2003 (ИСО 4190-1-99)

	Группа Ж22

	ОКП 48 3611

	Предисловие

	1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты,
	строительные подъемники и эскалаторы".

	Внесен Госстандартом России.

	2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (протокол N 23 от 22 мая 2003 г.).

	За принятие проголосовали:

	---------------------------T-------------------------------------¬

	¦	 Наименование государства 	¦	  Наименование национального органа  	¦

	¦	                          	¦	          по стандартизации          	¦

	+--------------------------+-------------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика	¦	Азгосстандарт                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Республика Армения        	¦	Армгосстандарт                       	¦

	¦	Республика Беларусь       	¦	Госстандарт Республики Беларусь      	¦

	¦	Грузия                    	¦	Грузстандарт                         	¦

	¦	Республика Казахстан      	¦	Госстандарт Республики Казахстан     	¦

	¦	Кыргызская Республика     	¦	Кыргызстандарт                       	¦

	¦	Республика Молдова        	¦	Молдовастандарт                      	¦

	¦	Российская Федерация      	¦	Госстандарт России                   	¦

	¦	Республика Таджикистан    	¦	Таджикстандарт                       	¦

	¦	Туркменистан              	¦	Главгосслужба "Туркменстандартлары"  	¦

	¦	Республика Узбекистан     	¦	Узгосстандарт                        	¦

	¦	Украина                   	¦	Госстандарт Украины                  	¦

	L--------------------------+--------------------------------------

	3. Разделы (подразделы) настоящего стандарта, за исключением 4.1 (таблица 1) и
	4.3 (таблица 2), представляют собой аутентичный текст ИСО 4190-1:1999 "Установка
	пассажирских и служебных лифтов. Часть 1. Лифты классов I, II, III и VI" с Изменением
	от 01.03.2001 (ISO 4190-1:1999 "Installation of passenger and service lifts - Part 1: Class I, II, III
	and VI lifts") (with corrections of 01.03.2001).

	4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
	стандартизации и метрологии от 23 октября 2003 г. N 300-ст межгосударственный
	стандарт ГОСТ 5746-2003 введен в действие непосредственно в качестве
	национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г.

	5. Взамен ГОСТ 5746-83.

	Введение

	Настоящий стандарт содержит требования к основным параметрам и размерам
	лифтов, изложенным в международном стандарте ИСО 4190-1-99 "Установка
	пассажирских и служебных лифтов. Часть 1. Лифты классов I, II, III и VI".

	Стандарт разработан с целью:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- создания благоприятных условий для потребителей лифтов за счет
	значительного увеличения номенклатуры и исполнений пассажирских лифтов, в том
	числе лифтов с гидроприводом, а также лифтов, оснащенных телескопическими
	дверями;

	- расширения возможностей использования пассажирских лифтов инвалидами,

	- обеспечения перевозки лежачих больных на носилках, каталках и других
	средствах горизонтального транспортирования с различными системами
	жизнеобеспечения;

	- расширения ряда грузоподъемностей и скоростей пассажирских лифтов для
	зданий большой заселенности и этажности с интенсивными пассажиропотоками;

	- уменьшения объемов, занимаемых лифтами в зданиях, за счет сокращения
	размеров шахт.

	1. Область применения

	1.1. Настоящий стандарт распространяется на пассажирские электрические и
	гидравлические лифты, устанавливаемые в глухих шахтах.

	1.2. Пассажирские лифты, включенные в настоящий стандарт, предназначены для
	оборудования зданий (сооружений):

	- строящихся;

	- эксплуатирующихся (при замене лифтов);

	- реконструируемых.

	1.3. Настоящий стандарт не распространяется на лифты номинальной скоростью
	более 6 м/с.

	Требования стандарта являются рекомендуемыми, кроме требований,
	регламентированных национальными "Правилами устройства и безопасной
	эксплуатации лифтов" (ПУБЭЛ).

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 8032-84 Предпочтительные
	числа и ряды предпочтительных чисел.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Определения

	3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
	определениями.

	3.1.1. грузоподъемность лифта номинальная: Значение, равное массе груза, на
	транспортирование которого рассчитан лифт.

	3.1.2. дверь (кабины, шахты) горизонтально-раздвижная: Дверь, створка(и)
	которой перемещается(ются) в горизонтальном направлении.

	3.1.3. дверь кабины (шахты) телескопическая: Горизонтально-раздвижная дверь,
	створки которой перемещаются в параллельных плоскостях, при открывании заходя
	одна за другую.

	3.1.4. дверь кабины (шахты) центрального открывания: Горизонтально-
	раздвижная дверь, створки которой перемещаются в противоположных направлениях
	от центра.

	3.1.5. здания с интенсивными пассажиропотоками: Здания большой этажности и
	(или) заселенности.

	3.1.6. кабина: Грузонесущее устройство, предназначенное для размещения людей
	(пассажиров).

	3.1.7. лифт: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия,
	предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по
	жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более
	15°.

	3.1.8. лифт гидравлический: Лифт с электронасосным гидроприводом
	поступательного движения.

	3.1.9. лифт пассажирский: Лифт, предназначенный, в основном, для подъема и
	спуска людей.

	3.1.10. лифт электрический: Лифт с электроприводом.

	3.1.11. лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений
	(больничный лифт): Пассажирский лифт, размеры кабины и конструкция которого
	позволяют перевозить пациентов лечебно-профилактических учреждений, в том числе
	на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях и т.д.) и (или)
	медицинское оборудование.

	3.1.12. машинное помещение: Огороженное со всех сторон пространство,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оснащенное дверью, в котором размещаются привод, вводное устройство, станция
	управления и другое оборудование лифта.

	3.1.13. приямок шахты: Часть шахты, расположенная ниже уровня пола нижней
	посадочной (погрузочной) площадки.

	3.1.14. скорость номинальная: Скорость движения кабины, на которую рассчитан
	лифт.

	3.1.15. шахта: Сооружение, в котором движутся кабина и противовес.

	3.2. Обозначение размеров

	3.2.1. Внутренние размеры кабины и дверного проема (см. рисунок 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- ширина кабины; 	 - ширина дверного проема;

	- глубина кабины; 	 - высота дверного проема; 	 - высота кабины;

	1 - отделочные (декоративные) панели; 2 - подвесной потолок
	Рисунок 1. Обозначения основных размеров кабины и дверных проемов, а также
	внутренних размеров шахты

	3.2.1.1. Ширина кабины 	 <*> - горизонтальное расстояние между внутренними
	поверхностями стен кабины, измеренное параллельно передней стенке входа в кабину.

	3.2.1.2. Глубина кабины 	 <*> - горизонтальное расстояние между внутренними
	поверхностями передней и задней стен кабины, измеренное перпендикулярно ширине
	кабины.

	------------------------------

	<*> Должны измеряться, как указано на рисунке 1а, на высоте 1 м от уровня пола
	кабины. Декоративные или защитные панели или поручни (при наличии) должны
	размещаться внутри этих размеров.

	3.2.1.3. Высота кабины 	 - вертикальное внутреннее расстояние между порогом
	входа в кабину и конструктивным потолком кабины.

	Устройства освещения кабины и декоративные потолки размещены внутри этого
	размера.

	3.2.1.4. Ширина дверного проема 	 - размер ширины входа в свету, измеренный
	при полностью открытых дверях кабины и шахты.

	3.2.1.5. Высота дверного проема 	 - размер высоты входа в свету, измеренный
	при полностью открытых дверях кабины и шахты.

	3.2.2. Внутренние размеры шахты (см. рисунки 2а и 2б).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- ширина шахты, 	 - ширина машинного помещения,

	- глубина шахты, 	 - глубина приямка, 	 - глубина машинного помещения,

	- высота шахты от уровня верхней посадочной площадки

	до выступающих частей перекрытия над шахтой;

	- высота машинного помещения

	Рисунок 2а. Регламентированные размеры шахты и машинного помещения
	электрических лифтов (одиночная установка)

	Примечания. 1. Машинное помещение должно быть оснащено дверью (на рисунке
	не указана).

	2. Электрические лифты могут иметь исполнение, не предусматривающее
	машинное помещение.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- ширина шахты; 	 - ширина машинного помещения;

	- глубина шахты; 	 - глубина приямка;

	- глубина машинного помещения;

	- высота шахты от уровня верхней посадочной (погрузочной)

	площадки до выступающих частей перекрытия над шахтой;

	- высота машинного помещения

	Рисунок 2б. Регламентированные размеры шахты и машинного помещения
	гидравлических лифтов (одиночная установка)

	Примечание. Машинное помещение должно быть оснащено дверью (на рисунке
	не указана).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2.2.1. Ширина шахты 	 - горизонтальное расстояние между внутренними
	поверхностями стен шахты, измеренное параллельно ширине кабины.

	3.2.2.2. Глубина шахты 	 - горизонтальное расстояние, перпендикулярное
	ширине шахты.

	3.2.2.3. Глубина приямка 	 - наименьшее расстояние, измеренное параллельно
	направляющим, от уровня пола нижней посадочной (погрузочной) площадки до пола
	шахты.

	3.2.2.4. Высота шахты от верхней посадочной (погрузочной) площадки 	 -
	наименьшее расстояние, измеренное параллельно направляющим, от уровня чистого
	пола верхней посадочной (погрузочной) площадки до выступающих частей перекрытия
	над шахтой.

	3.2.3. Внутренние размеры машинного помещения (см. рисунки 2а и 2б).

	3.2.3.1. Ширина машинного помещения 	 - горизонтальный размер, измеренный
	параллельно ширине кабины.

	3.2.3.2. Глубина машинного помещения 	 - горизонтальный размер, измеренный
	перпендикулярно ширине машинного помещения.

	3.2.3.3. Высота машинного помещения 	 - наименьший размер между уровнем
	размещения лебедки (гидроагрегата) и потолком машинного помещения, измеренный в
	соответствии с положениями ПУБЭЛ.

	4. Основные параметры

	4.1. Числовые значения грузоподъемностей пассажирских лифтов выбирают из
	ряда чисел, близких к ряду предпочтительных чисел R10 по ГОСТ 8032.

	Рекомендуемые значения номинальных грузоподъемностей пассажирских лифтов
	соответствуют ряду: 320, 630, 800, 1000, 1275, 1600, 1800, 2000, 2500 кг.

	Значения грузоподъемностей пассажирских лифтов для зданий различных видов
	рекомендуется выбирать согласно таблице 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	Значения грузоподъемностей лифтов для зданий различных видов

	Вид здания	Жилые	Общественные	Большой этажности и	Лечебно-  
	и промышлен-	(или) заселенности	профилак- 
	ные (соору-	(с интенсивными 	тические  
	жения)     	пассажиропотоками)	учреждения
	Номинальные	400,	630, 800,  	1275, 1600,       	1275 <*>, 
	грузоподъем-	630,	1000       	1800, 2000        	1600 <*>, 
	ности лифтов,	1000	2000 <*>, 
	кг          	2500 <*>  
	<*> Для больничных лифтов.                                 

	4.2. Числовые значения скоростей пассажирских лифтов выбирают из ряда чисел,
	близких к ряду предпочтительных чисел R5 по ГОСТ 8032.

	Рекомендуемые значения номинальных скоростей движения кабин пассажирских
	лифтов соответствуют ряду: 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00; 6,00
	м/с.

	Номинальные скорости для пассажирских лифтов в зависимости от привода
	следует принимать в диапазоне:

	0,63 - 6,00 - электрический привод;

	0,40 - 1,00 - гидравлический привод.

	4.3. Для зданий различных видов высотой до 25 этажей включительно скорость
	лифта, как правило, принимают согласно таблице 2.

	Таблица 2

	Значения скорости лифта в зависимости от этажности здания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Номинальная скорость	Максимальное число этажей       
	лифта, м/с     	Жилые здания	Общественные и промышленные
	здания (сооружения)     
	0,40; 0,63; 1,00 <*>	9          	5                           
	1,00                	16         	10                          
	1,60                	25         	16                          
	2,00; 2,50          	-          	25                          
	<*> Для электрических и гидравлических лифтов.             

	Для зданий высотой более 25 этажей выбор скорости лифта производят при
	проектировании в соответствии с расчетом и по согласованию с производителем
	лифта.

	4.4. При невозможности оборудования зданий (сооружений) лифтами в
	соответствии с требованиями настоящего стандарта, применяют лифты с параметрами
	и размерами, отвечающими требованиям национальных ПУБЭЛ.

	5. Основные размеры

	5.1. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт, машинных помещений
	выбирают по таблицам 3, 3.1, 4 - 6 и рисункам 1 - 6. Электрические лифты могут иметь
	исполнения, которые не предусматривают машинного помещения.

	Таблица 3

	Высота кабины, дверного проема, частей шахты пассажирских лифтов

	                                             Размеры в миллиметрах

	-----------T-----------T-------------T------------------T-------------------¬

	¦	  Размер  	¦	Номинальная	¦	Жилые здания 	¦	Здания обществен- 	¦	  Здания большой   	¦

	¦	          	¦	 скорость  	¦	             	¦	ные и промышлен-  	¦	    этажности и    	¦

	¦	          	¦	 v   , м/с 	¦	             	¦	ные (сооружения)  	¦	   заселенности    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	  ном      	+-------------+------------------+-------------------+

	¦	          	¦	           	¦	           Номинальная грузоподъемность, кг         	¦

	¦	          	¦	           	+----T---T----T---T----T----T----T----T----T----T----+

	¦	          	¦	           	¦	320 	¦	630	¦	1000	¦	630	¦	800 	¦	1000	¦	1275	¦	1275	¦	1600	¦	1800	¦	2000	¦

	+----------+-----------+----+---+----+---+----+----+----+----+----+----+----+

	¦	 Высота   	¦	-          	¦	          2200        	¦	   2300  	¦	        2400       	¦

	¦	кабины h  	¦	           	¦	                      	¦	         	¦	                   	¦

	¦	        4 	¦	           	¦	                      	¦	         	¦	                   	¦

	+----------+	           	+----T-----------------+---------+-------------------+

	¦	 Высота   	¦	           	¦	2000	¦	                     2100                      	¦

	¦	дверного  	¦	           	¦	    	¦	                                               	¦

	¦	проема    	¦	           	¦	    	¦	                                               	¦

	¦	кабины и  	¦	           	¦	    	¦	                                               	¦

	¦	шахты h   	¦	           	¦	    	¦	                                               	¦

	¦	       3  	¦	           	¦	    	¦	                                               	¦

	+----------+-----------+----+--------T--------------------------------------+

	¦	 Глубина  	¦	0,40       	¦	     1400    	¦	                   <*>                	¦

	¦	приямка d 	+-----------+-------------+------------------T-------------------+

	¦	         3	¦	0,63 - 1,00	¦	              1400              	¦	        <*>        	¦

	¦	          	+-----------+----T---------------------------+	                   	¦

	¦	          	¦	1,60       	¦	<*> 	¦	           1600            	¦	                   	¦

	¦	          	+-----------+	    	+--------T---T--------------+	                   	¦

	¦	          	¦	2,00       	¦	    	¦	  1750  	¦	<*>	¦	     1750     	¦	                   	¦

	¦	          	+-----------+	    	+--------+	   	+--------------+-------------------+

	¦	          	¦	2,50       	¦	    	¦	  2200  	¦	   	¦	                2200              	¦

	¦	          	+-----------+----+--------+---+--------------T-------------------+

	¦	          	¦	3,00       	¦	              <*>               	¦	        3200       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	+-----------+	                                	+-------------------+

	¦	          	¦	3,50       	¦	                                	¦	        3400       	¦

	¦	          	+-----------+	                                	+-------------------+

	¦	          	¦	4,00; 5,00 	¦	                                	¦	        3800       	¦

	¦	          	+-----------+	                                	+-------------------+

	¦	          	¦	6,00       	¦	                                	¦	        4000       	¦

	+----------+-----------+-------------T------------------+-------------------+

	¦	 Высота   	¦	0,40       	¦	     3600    	¦	                  <*>                 	¦

	¦	шахты от  	+-----------+	             	+--------T---------T-------------------+

	¦	верхней   	¦	0,63       	¦	             	¦	  3800  	¦	   4200  	¦	        <*>        	¦

	¦	посадочной	+-----------+-------------+	        	¦	         	¦	                   	¦

	¦	(погрузоч-	¦	1,00       	¦	     3700    	¦	        	¦	         	¦	                   	¦

	¦	ной) пло- 	+-----------+-------------+--------+---------+	                   	¦

	¦	щадки h   	¦	1,60       	¦	     3800    	¦	  4000  	¦	   4200  	¦	                   	¦

	¦	       1  	+-----------+----T--------+---T----+---------+	                   	¦

	¦	          	¦	2,00       	¦	<*> 	¦	  4300  	¦	<*>	¦	      4400    	¦	                   	¦

	¦	          	+-----------+	    	+--------+	   	+----T---------+-------------------+

	¦	          	¦	2,50       	¦	    	¦	  5000  	¦	   	¦	5000	¦	   5200  	¦	        5500       	¦

	¦	          	+-----------+----+--------+---+----+---------+	                   	¦

	¦	          	¦	3,00       	¦	              <*>               	¦	                   	¦

	¦	          	+-----------+	                                	+-------------------+

	¦	          	¦	3,50 - 5,00	¦	                                	¦	        5700       	¦

	¦	          	+-----------+	                                	+-------------------+

	¦	          	¦	6,00       	¦	                                	¦	        6200       	¦

	+----------+-----------+--------------------------------+-------------------+

	¦	    <*> Определяется поставщиком лифта.                                    	¦

	¦	                                                                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    Примечания. 1. Высота кабины допускается 2100 мм.                      	¦

	¦	    2.  Высота  дверного  проема  лифтов  грузоподъемностью более          	¦

	¦	320 кг допускается 2000 мм.                                                	¦

	¦	    3.  Высота  верхнего  этажа  допускается  3500 мм  для лифтов          	¦

	¦	номинальной скоростью менее 1,00 м/с при высоте кабины 2100 мм.            	¦

	L----------------------------------------------------------------------------

	Таблица 3.1

	Габариты машинного помещения пассажирских лифтов

	                                             Размеры в миллиметрах

	-------------------T-----------T-----------------------------------------------¬

	¦	      Размер      	¦	Номинальная	¦	       Номинальная грузоподъемность, кг        	¦

	¦	                  	¦	 скорость  	+-----------T-----------T-----------T-----------+

	¦	                  	¦	 v   , м/с 	¦	 320; 630  	¦	 800; 1000 	¦	1275; 1600 	¦	1800; 2000 	¦

	¦	                  	¦	  ном      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	+---------T--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

	¦	 Машинное	¦	 Элект- 	¦	0,63 - 1,60	¦	2500 х 3700	¦	3200 х 4900	¦	3200 х 4900	¦	3000 х 5000	¦

	¦	помещение	¦	рический	+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

	¦	(в плане 	¦	лифт    	¦	2,00 - 3,00	¦	-          	¦	2700 х 5100	¦	3000 х 5300	¦	3300 х 5700	¦

	¦	b  x d ) 	¦	        	+-----------+-----------+-----------+-----------+	           	¦

	¦	 4    4  	¦	        	¦	3,50 - 6,00	¦	-          	¦	3000 х 5700	¦	3000 х 5700	¦	           	¦

	¦	         	+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

	¦	         	¦	 Гидрав-	¦	             Ширина или глубина шахты х 2000               	¦

	¦	         	¦	лический	¦	                                                           	¦

	¦	         	¦	лифт    	¦	                                                           	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L---------+--------+------------------------------------------------------------

	Таблица 4

	Высота кабины, дверного проема, частей шахты, габариты машинного
	помещения электрических больничных лифтов

	                                             Размеры в миллиметрах

	---------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	Грузоподъемность, кг            	¦	 1275  	¦	 1600  	¦	 2000  	¦	 2500  	¦

	+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	 Высота кабины h                	¦	               2300            	¦

	¦	               4                	¦	                               	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	 Высота дверного проема кабины и	¦	               2100            	¦

	¦	шахты h                         	¦	                               	¦

	¦	       3                        	¦	                               	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	 Глубина приямка d  для лифтов  	¦	                               	¦

	¦	                 3              	¦	                               	¦

	¦	номинальной скоростью v   , м/с:	¦	                               	¦

	¦	                       ном      	¦	                               	¦

	¦	    0,63                        	¦	         1600          	¦	1800   	¦

	¦	                                	+-----------------------+-------+

	¦	    1,00                        	¦	         1700          	¦	1900   	¦

	¦	                                	+-----------------------+-------+

	¦	    1,60                        	¦	         1900          	¦	2100   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                	+-----------------------+-------+

	¦	    2,00                        	¦	         2100          	¦	2300   	¦

	¦	                                	+-----------------------+-------+

	¦	    2,50                        	¦	              2500             	¦

	+--------------------------------+-------------------------------+

	¦	 Высота шахты от верхней поса-  	¦	                               	¦

	¦	дочной (погрузочной) площадки h 	¦	                               	¦

	¦	                               1	¦	                               	¦

	¦	для лифтов номинальной ско-     	¦	                               	¦

	¦	ростью v   , м/с:               	¦	                               	¦

	¦	        ном                     	¦	                               	¦

	¦	    0,63 - 1,60                 	¦	         4400          	¦	4600   	¦

	¦	                                	+-----------------------+-------+

	¦	    2,00                        	¦	         4600          	¦	4800   	¦

	¦	                                	+-----------------------+-------+

	¦	    2,50                        	¦	         5400          	¦	5600   	¦

	+------------T-------T-----------+---------------T-------+-------+

	¦	 Машинное   	¦	0,63   	¦	Площадь, м2	¦	       25      	¦	  27   	¦	29     	¦

	¦	помешение   	¦	       	+-----------+---------------+-------+-------+

	¦	для лифтов  	¦	       	¦	Ширина b   	¦	           3200        	¦	3500   	¦

	¦	номинальной 	¦	       	¦	        4  	¦	                       	¦	       	¦

	¦	скоростью   	¦	       	+-----------+---------------T-------+-------+

	¦	v   , м/с   	¦	       	¦	Глубина d  	¦	   5500        	¦	  5800         	¦

	¦	 ном        	¦	       	¦	         4 	¦	               	¦	               	¦

	¦	            	+-------+-----------+---------------+-------T-------+

	¦	            	¦	1,60 - 	¦	Площадь, м2	¦	   25          	¦	  27   	¦	 29    	¦

	¦	            	¦	   2,50	+-----------+---------------+-------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	       	¦	Ширина b   	¦	           3200        	¦	 3500  	¦

	¦	            	¦	       	¦	        4  	¦	                       	¦	       	¦

	¦	            	¦	       	+-----------+---------------T-------+-------+

	¦	            	¦	       	¦	Глубина d  	¦	     5500      	¦	      5800     	¦

	¦	            	¦	       	¦	         4 	¦	  (3500 <*>)   	¦	               	¦

	+------------+-------+-----------+---------------+---------------+

	¦	    <*> Только для номинальной скорости 2,00 м/с.               	¦

	¦	                                                                	¦

	¦	    Примечания. 1. Значения b  и d  минимально допустимые.      	¦

	¦	                             4    4                             	¦

	¦	Фактические размеры должны обеспечить площадь машинного         	¦

	¦	помещения.                                                      	¦

	¦	    2. Высота кабины h  допускается 2200 мм.                    	¦

	¦	                      4                                         	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3. Пассажирские лифты для жилых зданий

	Примечания. 1. Шахты лифтов скоростью более 2,50 м/с должны быть увеличены
	по ширине и глубине на 100 мм.

	2. Лифты, обозначенные символом 	 , доступны для инвалидов.

	3. Лифты с кабинами в плане 1100 х 2100 мм доступны для транспортирования
	больного на носилках с убирающимися ручками (размер носилок 600 х 2000 мм).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 4. Пассажирские лифты для общественных и промышленных зданий
	(сооружений)

	Примечания. 1. Шахты лифтов скоростью более 2,50 м/с должны быть увеличены
	по ширине и глубине на 100 мм.

	2. Лифты, обозначенные символом 	, доступны для инвалидов.

	3. Лифты, обозначенные символом 	, имеют габариты кабины, позволяющие
	инвалиду в кресле-коляске маневрировать.

	4. Лифты с кабинами в плане 1100 х 2100 мм доступны для транспортирования
	больного на носилках с убирающимися ручками (размер носилок 600 х 200 мм).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 5. Лифты скоростью 2,50 м/с и более для зданий большой этажности и
	заселенности с интенсивными пассажиропотоками

	------------------------------

	1) Только для лифтов скоростью 2,50 м/с.

	Примечание. Лифты, обозначенные символом 	, имеют габариты кабины,
	позволяющие инвалиду в кресле-коляске маневрировать.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 6. Пассажирские лифты для зданий лечебно-профилактических
	учреждений (больничные лифты)

	Примечания. 1. Лифты, обозначенные символом 	, имеют габариты кабины,
	доступные для инвалидов.

	2. Лифты, обозначенные символом 	, имеют габариты кабины, позволяющие
	инвалиду в кресле-коляске маневрировать.

	3. Кабины лифтов предназначены для транспортирования больного на кроватях,
	максимальные габариты которых (см. символы на чертеже):

	а) 900 х 2000 мм;

	b) 1000 х 2300 мм;

	с) 1000 х 2300 мм, с дополнительным медицинским оборудованием.

	5.2. Рисунки не определяют конструкцию лифтов, а также расположение
	машинных помещений (в плане) относительно шахт и входных дверей в машинное
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	помещение.

	Размеры машинных помещений указаны с учетом наличия демонтажного люка в
	полу и расположения оборудования одиночного лифта. Расстояние от уровня
	площадки, где располагается привод лифта, до выступающих частей перекрытия
	машинных помещений, а также размеры общего машинного помещения для двух и
	более лифтов определяются производителем лифтов с учетом требований ПУБЭЛ.

	Пассажирские лифты могут иметь исполнение, не требующее наличия машинного
	помещения (лифты без машинных помещений).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.