Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Приказом Госстроя России

	от 5 сентября 2000 г. N 200

	НОРМАТИВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
	ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ И
	МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
	КОММУНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	МДС 13-16.2000

	Настоящие Нормативы и методические указания по определению потребности в
	машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и
	тепловых сетей предназначены для использования электроэнергетическими и
	теплоэнергетическими предприятиями системы жилищно - коммунального хозяйства,
	эксплуатирующими коммунальные электрические и тепловые сети.

	Нормативы и методические указания составлены с учетом ранее действовавших
	Методических указаний по определению потребности в механизмах для эксплуатации
	и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей.

	При разработке Нормативов и методических указаний учтены "Нормативы
	оснащения ремонтно - строительными и аварийно - восстановительными машинами и
	механизмами предприятий электрических сетей" (1986 г.), "Нормативы оснащения
	ремонтно - строительными и аварийно - восстановительными машинами и
	механизмами теплоэнергетических предприятий местных Советов" (1986 г.), "Нормы
	потребности в механизмах для эксплуатации и ремонта тепловых сетей Минэнерго
	СССР" (РД 34.10.106-89), а также опыт предприятий коммунальной энергетики.

	Нормативы и методические указания разработаны РАО "Роскоммунэнерго" при
	участии Российской ассоциации "Коммунальная энергетика" и специалистов
	Управления жилищно - коммунального комплекса Госстроя России.

	При разработке Нормативов и методических указаний учтены замечания и
	предложения энергетических предприятий и организаций Волгоградской, Ивановской,
	Смоленской областей, г. г. Барнаула, Владимира, Калуги, Санкт - Петербурга.

	С введением Нормативов и методических указаний утрачивают силу
	Методические указания по определению потребности в механизмах для эксплуатации и
	ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей, утвержденные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Департаментом жилищно - коммунального хозяйства Минстроя России 27 февраля
	1996 г.

	I. ВВЕДЕНИЕ

	1. Нормативы количества машин и механизмов охватывают основные машины и
	механизмы, необходимые для осуществления оперативного эксплуатационного и
	технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования
	коммунальных электрических и тепловых сетей.

	2. С учетом местных условий номенклатура машин и механизмов дополняется
	эксплуатирующим предприятием с применением нормативов, приведенных в таблицах
	1, 2 для аналогичных по назначению и степени использования машин и механизмов.

	3. Приведенные Нормативы оснащения определены по объемам работ по
	оперативному, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений
	электрических сетей и тепловых сетей, выраженных в условных единицах согласно
	показателям, приведенным в приложениях N 2 и 3 к Постановлению Госкомтруда
	СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.11.86 N 458/26-58.

	4. Потребность в машинах и механизмах для капитального ремонта электрических
	и тепловых сетей и установок наружного освещения определяется проектами
	производства работ.

	5. Потребность в машинах и механизмах для замены изношенных или
	выработавших установленный ресурс настоящими Нормативами не учитывается.

	6. Получаемые при расчете дробные числа количества механизмов округляются до
	целых чисел.

	7. Потребность в машинах и механизмах по предприятию электрических и
	тепловых сетей определяется в целом по предприятию (таблицы 1, 2) с округлением до
	целого числа суммы показателей, полученных при расчете по указанным таблицам.

	II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В
	МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Нормативы оснащения охватывают основные машины и механизмы,
	используемые для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических сетей.

	9. Нормативы оснащения приводятся в расчете на 1000 условных единиц объема
	работ по линиям электропередачи и подстанций.

	Номенклатура оборудования для определения объема в условных единицах
	принята по приложению N 2 к Постановлению Государственного комитета СССР по
	труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 3 ноября 1986 г. N 458/26-58
	"Показатели для отнесения предприятий электрических сетей и сетевых предприятий
	средств диспетчерского и технологического управления к группам по оплате труда
	руководителей".

	10. Количество машин и механизмов, применяемых для работ только на
	воздушных или только на кабельных линиях электропередачи, рассчитывается по
	количеству условных единиц данного вида работ.

	11. Потребность в машинах для ремонтно - эксплуатационного обслуживания
	средств учета электрической энергии, установленных у абонентов, а также для
	выполнения функций сбыта электроэнергии принимается по объему условных единиц
	данного вида работ.

	12. Для предприятий электрических сетей, расположенных в районах Крайнего
	Севера и приравненных к ним местностях, приведенные нормативы применяются с
	повышающими коэффициентами до 1,8.

	13. Потребность в механизмах, указанных в пп. 1, 2, 10, 12 - 14, 19 - 21, 23, 26, 28,
	30 - 32 для подразделений (районов, участков), расположенных на расстоянии более 25
	км от производственно - эксплуатационной (производственно - ремонтной) базы
	предприятия, может определяться отдельно по нормативам для предприятий с
	количеством условных единиц до 3,2 тысяч. При этом количество условных единиц по
	предприятию в целом по соответствующим пунктам уменьшается на количество
	условных единиц тех подразделений, по которым потребность в механизмах
	определена самостоятельно.

	Таблица 1

	НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

	N	Наименование машин    	Количество на 1000 усл. единиц
	п/п	и механизмов       	объема работ по электрическим

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сетям при общем количестве усл.
	единиц (в тыс.)       
	до 3,2	до 6,0	до 15,0	св. 15,0
	1	2             	3 	4  	5  	6  
	1	Машина оперативная         
	(оперативно - техническая) 	1,0	0,8 	0,65	0,5  
	2	Машина аварийно - ремонтная	0,9	0,8 	0,7 	0,5  
	3	Машина (передвижная лабора-
	тория) испытательно - изме-
	рительная, диагностическая 	0,5	0,45	0,4 	0,3  
	4	Мастерская - фургон для    
	кабельных работ            	0,4	0,35	0,3 	0,2  
	5	Экскаватор одноковшовый с  
	объемом ковша 0,25 - 0,5   
	куб. м                     	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	6	Экскаватор траншейный цепной	0,4	0,35	0,3 	0,2  
	7	Машина малогабаритная само-
	ходная кабелеукладочная    	0,15	0,1 	0,1 	0,1  
	8	Машина бурильно - крановая 	2,0	1,8 	1,6 	1,4  
	9	Опоровоз                   	0,7	0,55	0,4 	0,3  
	10	Автоподъемник              	2,4	2,1 	1,9 	1,7  
	11	Кран автомобильный         	0,65	0,5 	0,45	0,3  
	12	Машина для ремонта         
	электросетей               	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	13	Машина для комплексного    
	ремонта воздушных линий    
	электропередачи            
	(на тракторе)              	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	14	Трактор гусеничный         
	(для сельской местности)   	1,3	1,15	1,0 	0,7  
	15	Машина для кронирования    
	деревьев                   	0,65	0,55	0,5 	0,4  
	16	Машина грузовая            	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	17	Машина - самосвал          	0,25	0,2 	0,2 	0,2  
	18	Автомобиль специальный <*> 	2,4	2,4 	2,1 	2,1  
	19	Трактор колесный           	1,3	1,1 	1,0 	0,7  
	20	Прицеп тракторный          	1,3	1,1 	1,0 	0,7  
	21	Автопогрузчик              	0,7	0,6 	0,5 	0,3  
	22	Гидромолот к экскаватору   	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	23	Агрегат электросварочный   
	передвижной                	0,4	0,35	0,3 	0,2  
	24	Компрессорная станция пере-
	движения (прицепная)       	1,3	1,1 	1,0 	0,7  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	25	Транспортер для кабельных  
	барабанов                  	0,15	0,1 	0,1 	0,1  
	26	Бензопила                  	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	27	Электростанция передвижная 	0,25	0,2 	0,2 	0,2  
	28	Насос погружной грязевой   
	("Гном")                   	1,3	1,2 	1,0 	0,7  
	29	Домкрат винтовой для       
	подъема кабельных барабанов	1,0	1,0 	1,0 	0,7  
	30	Домкрат винтовой для       
	выправки опор              	2,5	2,3 	2,2 	1,5  
	31	Бетоносмеситель (растворо- 
	смеситель)                 	0,15	0,1 	0,1 	0,1  
	32	Установка для отогрева     
	мерзлого грунта по трассе  
	кабельной линии            	0,8	0,65	0,5 	0,3  

	--------------------------------

	<*> Норматив по п. 18 приведен только для ремонтно - эксплуатационного
	обслуживания электросчетчиков.

	III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В
	МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
	КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

	14. Нормативы оснащения охватывают основные машины и механизмы,
	используемые для эксплуатации и ремонта коммунальных тепловых сетей.

	15. Нормативы оснащения приводятся в расчете на 1000 условных единиц объема
	работ по тепловым сетям.

	Номенклатура оборудования для определения объема в условных единицах
	принята по приложению N 3 к Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата
	ВЦСПС от 03.11.86 N 458/26-58 "Показатели для отнесения предприятий тепловых
	сетей к группам по оплате труда руководителей".

	16. Потребность в машинах для эксплуатации и ремонта оборудования котельных
	и тепловым пунктам нормативами не учтена и определяется дополнительно по
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	номенклатуре используемых машин и механизмов с учетом объемов работ,
	выраженных в условных единицах.

	17. Потребность в машинах для технического обслуживания средств учета
	тепловой энергии и теплоносителей, установленных у абонентов, нормативами не
	учтена и принимается с учетом местных условий по дополнительному расчету; при
	расчете учитываются количество узлов учета, периодичность профилактических и
	проверочных работ и другие условия.

	18. Для теплоэнергетических предприятий, расположенных в районах Крайнего
	Севера и приравненных к ним местностях, приведенные нормативы применяются с
	повышающими коэффициентами до 1,8.

	19. Потребность в механизмах, указанных в пп. 1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 20 - 22, 26
	раздела 2 для подразделений (районов, участков), расположенных на расстоянии более
	25 км от производственно - эксплуатационной (производственно - ремонтной) базы
	предприятия, может определяться отдельно по нормативам для предприятий с
	количеством условных единиц до 2,5 тысяч. При этом количество условных единиц по
	предприятию в целом по соответствующим пунктам уменьшается на количество
	условных единиц тех подразделений, по которым потребность в механизмах
	определена самостоятельно.

	Таблица 2

	НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

	N	Наименование машин    	Количество на 1000 усл. единиц
	п/п	и механизмов       	объема работ по тепловым сетям
	при общем количестве усл.  
	единиц (в тыс.)       
	до 2,5	до 5,0	до 12,0	св. 12,0
	1	2             	3 	4  	5  	6  
	1	Машина оперативная         
	(оперативно - техническая) 	1,47	1,3 	1,13	0,79 
	2	Машина диагностическая     
	(передвижная лаборатория)  	0,20	0,20	0,20	0,14 
	3	Машина аварийно - ремонтная	0,85	0,75	0,65	0,46 
	4	Экскаватор одноковшовый с  
	объемом ковша 0,25 - 0,5   
	куб. м                     	1,00	0,85	0,76	0,53 
	5	Бульдозер на гусеничном ходу	0,20	0,2 	0,15	0,11 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6	Бульдозер на колесном ходу 	0,13	0,1 	0,10	0,07 
	7	Трактор колесный           	0,44	0,4 	0,34	0,24 
	8	Кран автомобильный, грузо- 
	подъемностью до 6,3 т      	0,44	0,4 	0,34	0,24 
	9	Кран автомобильный, грузо- 
	подъемностью свыше 6,3 т   	0,29	0,25	0,22	0,15 
	10	Автопогрузчик              	0,25	0,2 	0,18	0,13 
	11	Трубоукладчик              	0,13	0,13	0,13	0,10 
	12	Автобетонолом (на автошасси)	0,22	0,2 	0,17	0,12 
	13	Гидромолот к экскаватору   	0,44	0,4 	0,34	0,24 
	14	Электростанция передвижная 	0,78	0,7 	0,60	0,42 
	15	Компрессорная установка    
	передвижная (прицепная)    	0,78	0,7 	0,60	0,42 
	16	Агрегат электросварочный   
	передвижной                	1,00	0,88	0,77	0,53 
	17	Агрегат газосварочный      
	переносной                 	1,08	0,95	0,83	0,58 
	18	Установка водоотливная     
	(на базе трактора)         	0,30	0,30	0,30	0,21 
	19	Машина ассенизационная для 
	очистки камер              	0,30	0,25	0,2 	0,2  
	20	Насос погружной грязевый   
	горячеводный "Гном"        	0,90	0,75	0,62	0,44 
	21	Автомобиль грузовой        	2,16	1,9 	1,66	1,16 
	22	Автомобиль - самосвал      	0,84	0,75	0,65	0,46 
	23	Прицеп автомобильный       	0,70	0,62	0,54	0,38 
	24	Прицеп тракторный          	0,44	0,4 	0,34	0,24 
	25	Тягач седельный            	0,34	0,34	0,34	0,34 
	26	Топливозаправщик           	1,08	0,95	0,83	0,58 
	27	Автобетоносмеситель        	0,17	0,17	0,17	0,12 
	28	Бетоносмеситель            	0,27	0,22	0,17	0,12 
	29	Битумоварочная установка   
	передвижная                	0,22	0,2 	0,17	0,12 
	30	Трамбовка электрическая    	0,22	0,2 	0,17	0,12 
	31	Установка для нанесения    
	многокомпонентной тепло-   
	гидроизоляционной массы    	0,22	0,2 	0,17	0,12 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	(справочное)

	ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДСТВ
	ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

	Объем воздушных линий электропередачи в условных единицах в зависимости от
	протяженности, напряжения, конструктивного исполнения и материала опор
	определяется:

	Напряжение, кВ	Количество 	Количество усл. единиц на 100 км
	цепей на опоре	трассы ВЛ           
	материал опор         
	дерево  	металл 	ж/бетон 
	35     	1     	170   	140   	120   
	2     	-    	180   	150   

	Объем воздушных линий электропередачи 0,4 - 20 кВ в условных единицах в
	зависимости от протяженности, напряжения и материала опор определяется:

	Напряжение,	Единица	Количество усл. единиц на единицу   
	кВ    	измерения	измерения                
	материал опор              
	дерево  	дерево на ж/б	ж/б, металл
	пасынках   
	1 - 20 	100 км  	160   	140     	110    
	трассы  
	0,4   	-"-     	260   	220     	150    

	Примечания. 1. При расчете условных единиц протяженность ВЛ-0,4 кВ от линии
	до ввода в здание не учитывается.

	2. Условные единицы по ВЛ-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ремонт:

	а) воздушных вводов от линий в здание;

	б) линий с совместной подвеской проводов.

	Объем кабельных линий в условных единицах в зависимости от напряжения
	определяется:

	Напряжение, кВ   	Единица измерения	Количество усл. единиц
	на единицу измерения 
	20 - 35     	100 км     	470         
	3 - 10      	-"-       	350         
	до 1 кВ     	-"-       	270         

	Примечание. Кабельные вводы учтены в условных единицах кабельных линий
	напряжением до 1 кВ.

	Объем подстанций 35 кВ, а также ТП, КТП, РП 0,4 - 20 кВ в условных единицах
	определяется:

	----T-------------------------------T---------T------------------¬

	¦	 N 	¦	         Наименование          	¦	 Единица 	¦	  Количество усл. 	¦

	¦	п/п	¦	                               	¦	измерения	¦	единиц на единицу 	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	+--------T---------+

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	 35 кВ  	¦	1 - 20 кВ	¦

	+---+-------------------------------+---------+--------+---------+

	¦	 1 	¦	               2               	¦	    3    	¦	    4   	¦	    5    	¦

	+---+-------------------------------+---------+--------+---------+

	¦	 1 	¦	Подстанции                     	¦	п/ст     	¦	  75    	¦	    -    	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	 2 	¦	Силовой трансформатор или      	¦	ед.      	¦	   2,1  	¦	   1,0   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	реактор (одно- или трехфазный) 	¦	оборуд.  	¦	        	¦	         	¦

	¦	   	¦	или вольтодобавочный трансфор- 	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	   	¦	матор                          	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	 3 	¦	Воздушный выключатель          	¦	3 фазы   	¦	  11    	¦	   5,5   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	 4 	¦	Масляный выключатель           	¦	   "     	¦	   6,4  	¦	   3,1   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	 5 	¦	Отделитель с короткозамыкателем	¦	ед.      	¦	   4,7  	¦	    -    	¦

	¦	   	¦	                               	¦	оборуд.  	¦	        	¦	         	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	 6 	¦	Выключатель нагрузки           	¦	   "     	¦	    -   	¦	   2,3   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	 9 	¦	Статические конденсаторы       	¦	100 конд.	¦	    -   	¦	   2,4   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	10 	¦	Мачтовая ТП (столбовая)        	¦	ТП       	¦	   2,4  	¦	   2,5   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	11 	¦	Однотрансформаторная ТП, КТП   	¦	ТП, КТП  	¦	    -   	¦	   2,3   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	12 	¦	Двухтрансформаторная ТП, КТП   	¦	ТП, КТП  	¦	    -   	¦	   3,0   	¦

	¦	   	¦	                               	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	¦	13 	¦	Однотрансформаторная подстанция	¦	п/ст     	¦	   3,5  	¦	    -    	¦

	¦	   	¦	35/0,4 кВ                      	¦	         	¦	        	¦	         	¦

	L---+-------------------------------+---------+--------+----------

	Примечания. 1. В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	напряжением 35 кВ.

	2. Условные единицы по пп. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и
	ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц
	(трансформаторы напряжения, разрядники, аккумуляторные батареи, сборные шины и
	т.д.) резервного оборудования.

	3. Значениями условных единиц по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ"
	учитываются только трансформаторы собственных нужд подстанций 35 кВ.

	4. По пп. 3 - 6 учтены дополнительно трудозатраты на обслуживание и ремонт
	устройств РЗАИ, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты
	по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

	5. Значения условных единиц пп. 4, 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и
	"Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам,
	установленным в распредустройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП
	1 - 20 кВ, а также секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.

	6. Объем распределительных пунктов (РП) 1 - 20 кВ в условных единицах
	определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и
	выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ
	дополнительные объемы обслуживания определяются по поз. 11 или 12.

	7. По пп. 10 - 12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала
	распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.

	Объем прочего оборудования в условных единицах определяется:

	-----------------------------------T---------T-------------------¬

	¦	    Наименование оборудования     	¦	 Единица 	¦	Количество условных	¦

	¦	                                  	¦	измерения	¦	 единиц на единицу 	¦

	¦	                                  	¦	         	¦	     измерения     	¦

	+----------------------------------+---------+-------------------+

	¦	Электросчетчики однофазные        	¦	 100 шт. 	¦	        1,1        	¦

	¦	(бытовые)                         	¦	         	¦	                   	¦

	¦	                                  	¦	         	¦	                   	¦

	¦	Электросчетчики трехфазные        	¦	   -"-   	¦	        8,6        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                  	¦	         	¦	                   	¦

	¦	Светильники наружного освещения с 	¦	   -"-   	¦	       16,3        	¦

	¦	лампами накаливания               	¦	         	¦	                   	¦

	¦	                                  	¦	         	¦	                   	¦

	¦	Светильники наружного освещения с 	¦	   -"-   	¦	       24,4        	¦

	¦	газоразрядными лампами            	¦	         	¦	                   	¦

	¦	                                  	¦	         	¦	                   	¦

	¦	Электрочасы                       	¦	   -"-   	¦	       50,3        	¦

	L----------------------------------+---------+--------------------

	Приложение 2

	(справочное)

	ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОВЫХ
	СЕТЕЙ
	УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

	--------------------------------T---------T----------------------¬

	¦	    Наименование показателей   	¦	 Единица 	¦	Количество усл. единиц	¦

	¦	                               	¦	измерения	¦	 на единицу измерения 	¦

	+-------------------------------+---------+----------------------+

	¦	1. Двухтрубная тепломагистраль 	¦	         	¦	                      	¦

	¦	   на балансе предприятий сред-	¦	         	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   ним диаметром dср = 100 мм  	¦	1 км     	¦	        11,0          	¦

	¦	   На каждый следующий 1 мм    	¦	         	¦	                      	¦

	¦	   среднего диаметра теплома-  	¦	         	¦	                      	¦

	¦	   гистрали                    	¦	1 км     	¦	         0,06         	¦

	¦	                               	¦	         	¦	                      	¦

	¦	2. Тепловой узел на балансе ПТС	¦	1 узел   	¦	         5            	¦

	¦	                               	¦	         	¦	                      	¦

	¦	3. То же, на балансе абонента  	¦	1 узел   	¦	         0,4          	¦

	¦	                               	¦	         	¦	                      	¦

	¦	4. Подкачивающая насосная      	¦	         	¦	                      	¦

	¦	   станция на балансе ПТС      	¦	1 станция	¦	        25            	¦

	¦	                               	¦	         	¦	                      	¦

	¦	5. Расчетная присоединенная    	¦	         	¦	                      	¦

	¦	   тепловая мощность по трубо- 	¦	1        	¦	                      	¦

	¦	   проводам на балансе ПТС     	¦	Гкал/час 	¦	         0,5          	¦

	L-------------------------------+---------+-----------------------

	Примечания. 2. Для однотрубных участков теплопроводов вводится коэффициент
	0,75, для трехтрубных - 1,25 и для четырехтрубных - 1,5.

	3. При разных диаметрах подающих и обратных теплопроводов, паропроводов и
	конденсатопроводов объем в условных единицах принимается по наибольшему
	диаметру.

	4. Тепловыми узлами считаются центральные, групповые, тепловые пункты, узлы
	присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля
	и регулирования со стороны предприятия тепловых сетей.

	5. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой
	воды, расположены на магистральных теплопроводах и находятся на балансе ПТС.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Объем в условных единицах отопительных котельных, входящих в состав
	предприятий тепловых сетей, определяется как сумма объемов в условных единицах по
	каждой котельной исходя из следующих соотношений:

	до 3 Гкал/час - 25 усл. ед. на 1 Гкал/час;

	свыше 3 до 10 Гкал/час - 18 усл. ед. на 1 Гкал/час;

	свыше 10 до 20 Гкал/час - 13 усл. ед. на 1 Гкал/час;

	свыше 20 до 320 Гкал/час - 9 усл. ед. на 1 Гкал/час;

	свыше 30 - 6 усл. ед на 1 Гкал/час.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.