Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Рекомендованы к применению

	Постановлением Госстроя РФ

	от 1 апреля 2002 г. N 15

	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	ГЭСН 81-02-34-2001
	СБОРНИК N 34
	СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
	КНИГА 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
	ГЭСН-2001-34

	Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены
	для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных
	машинах, материалах) при выполнении работ по строительству сооружений связи,
	радиовещания и проводной связи в промышленном и жилищно-гражданском
	строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

	ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных
	расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого
	уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных
	документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости
	строительных работ.

	Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и
	промышленности строительных материалов, ОАО "Гипросвязь", 31 ГПИ СС МО РФ.

	Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 01.04.2002 N
	15 с учетом изменений и дополнений (Постановление Госстроя России от 15.10.2002 N
	127, Письма Росстроя от 12.12.2006 N СК-5236/02, от 03.07.2007 N СК-2535/02, от
	08.08.2007 N СК-2919/02).

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)
	предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих,
	строительные машины, материалы) при выполнении работ по строительству

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сооружений связи, радиовещания, телевидения и проводной связи и составления смет
	ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки
	единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

	2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных
	машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

	3. Сборник состоит из 2-х книг.

	В книгу 1 входит раздел 01 - "Сооружения связи, радиовещания и телевидения".

	В книгу 2 входит раздел 02 - "Сооружения проводной связи".

	4. Нормы учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе
	вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных.

	5. В нормах предусмотрены усредненные условия производства работ. В условиях,
	усложняющих производство работ, подтвержденных проектом, следует применять
	коэффициенты, приведенные в технической части разделов.

	6. Нормы затрат труда и эксплуатации машин на сооружение радиомачт
	деревянных, фидерных опор и опор линий связи усреднены и не подлежат изменению
	в зависимости от применяемых пород леса, а также леса пропитанного и
	непропитанного.

	7. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

	Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	1. Общие указания

	1.1. В настоящем разделе сборника содержатся нормы на работы по сооружению
	кабельной канализации, воздушных линий связи и радиофикации.

	1.2. В нормах таблиц с 02-001 по 02-004 предусмотрены усредненные условия
	производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов как в сухих, так и в
	мокрых грунтах.

	1.3. Затраты на установку дополнительных кронштейнов в типовых колодцах в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	количестве, превышающем принятые в нормах табл. 02-005, следует определять по
	норме 3 табл. 02-008.

	1.4. При необходимости работу на пробивку отверстий в колодцах и
	железобетонных перекрытиях следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-46
	"Работы при реконструкции зданий и сооружений".

	1.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок при установке
	железобетонных опор и приставок в грунтах, отличных от нормальных, следует
	определять по нормам сборника ГЭСН-2001-41 "Гидроизоляционные работы в
	гидротехнических сооружениях".

	1.6. В нормах раздела не учтены затраты на:

	земляные работы, кроме отдельных норм, предусматривающих их в составе работ
	(принимать по сборнику ГЭСН-2001-01 "Земляные работы");

	усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (табл. 02-061, 02-064),
	которые следует принимать по сборникам ГЭСН-2001-10 "Деревянные конструкции",
	ГЭСН-2001-12 "Кровли";

	устройство фундаментов под термокамеры и надземные надстройки (табл. 02-
	083), которые следует принимать по сборникам ГЭСН-2001-06 "Бетонные и
	железобетонные конструкции монолитные" и ГЭСН-2001-07 "Бетонные и
	железобетонные конструкции сборные";

	транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы (за исключением
	асбоцементных и полиэтиленовых труб), которые следует принимать по табл. 02-077;

	доставку воды по норме табл. 02-019.

	1.7. Установку одинарных опор (угловых, противоветровых и кабельных) с
	подпорами следует определять сложением норм на установку одинарных опор и
	подпор. При этом длину опор следует принимать по их проектной длине с учетом
	длины приставок по табл. 1 технической части раздела.

	Таблица 1

	Проектная длина опор с приставками, м	5,5	6	6,5	7,5	8,5	9,5	11	13
	Расчетная длина опор, м             	5 	5	5,5	6,5	7,5	7,5	8,5	11

	2. Правила исчисления объемов работ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по
	расстоянию между центрами смотровых устройств.

	2.2. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с
	учетом подземной части.

	2.3. Объем столбов линий связи принимать по табл. 3 технической части раздела.

	2.4. Количество линейной и перевязочной проволоки при подвязке проводов
	воздушных линий связи и радиофикации принимать по табл. 2 технической части
	раздела. При количестве опор на 1 км больше или меньше 20 - расход перевязочной
	проволоки изменять пропорционально числу опор (столбов, стоек).

	При двойном креплении проводов расход перевязочной проволоки увеличивать
	вдвое.

	Таблица 2

	                                         Норма на 1 км (20 столбов и стоек)

	---------------T-----------T------T-------------------------------------------------------¬

	¦	  Проволока   	¦	Проволока  	¦	Тип   	¦	                  Расход проволоки, кг                 	¦

	¦	   линейная   	¦	перевязоч- 	¦	изоля-	+---------------------------T---------------------------+

	¦	              	¦	ная при    	¦	торов 	¦	 На столбовых линиях связи 	¦	 На стоечных линиях связи  	¦

	¦	              	¦	одинарном  	¦	      	¦	                           	¦	 при подвеске проводов для 	¦

	¦	              	¦	креплении  	¦	      	¦	                           	¦	   линий напряжением, В    	¦

	¦	              	¦	проводов   	¦	      	¦	                           	¦	                           	¦

	+--------T-----+-----T-----+	      	+-------------T-------------+-------------T-------------+

	¦	материал	¦	диа- 	¦	мате-	¦	диа- 	¦	      	¦	при подвеске 	¦	     при     	¦	   до 240    	¦	  свыше 240  	¦

	¦	        	¦	метр,	¦	риал 	¦	метр,	¦	      	¦	  проводов   	¦	 перекладке  	¦	             	¦	             	¦

	¦	        	¦	мм   	¦	     	¦	мм   	¦	      	¦	             	¦	  проводов   	¦	             	¦	             	¦

	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	+------T------+------T------+------T------+------T------+

	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	линей-	¦	пере- 	¦	линей-	¦	пере- 	¦	линей-	¦	пере- 	¦	линей-	¦	пере- 	¦

	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	ной   	¦	вязоч-	¦	ной   	¦	вязоч-	¦	ной   	¦	вязоч-	¦	ной   	¦	вязоч-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	ной   	¦	      	¦	ной   	¦	      	¦	ной   	¦	      	¦	ной   	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	  2  	¦	  3  	¦	  4  	¦	  5   	¦	  6   	¦	  7   	¦	  8   	¦	  9   	¦	  10  	¦	  11  	¦	  12  	¦	  13  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Сталь   	¦	 1,5 	¦	Сталь	¦	 1,2 	¦	ТФ-12 	¦	  14  	¦	 0,2  	¦	  -   	¦	  -   	¦	  14  	¦	 0,25 	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Сталь   	¦	  2  	¦	Сталь	¦	 1,2 	¦	ТФ-12 	¦	  25  	¦	 0,2  	¦	  -   	¦	  -   	¦	  25  	¦	 0,25 	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Сталь   	¦	 2,5 	¦	Сталь	¦	 1,2 	¦	ТФ-12 	¦	  39  	¦	 0,4  	¦	  -   	¦	  -   	¦	  39  	¦	 0,5  	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Сталь   	¦	  3  	¦	Сталь	¦	  2  	¦	ТФ-12 	¦	  56  	¦	 0,6  	¦	  1   	¦	 0,6  	¦	  56  	¦	 0,75 	¦	  56  	¦	  1,5 	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Сталь   	¦	  4  	¦	Сталь	¦	 2,5 	¦	ТФ-16 	¦	 100  	¦	 0,9  	¦	  2   	¦	 0,9  	¦	  100 	¦	 1,1  	¦	 100  	¦	  2,2 	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Сталь   	¦	  5  	¦	Сталь	¦	 2,5 	¦	ТФ-20 	¦	 156  	¦	 1,4  	¦	  -   	¦	  -   	¦	   -  	¦	  -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Биметалл	¦	 1,2 	¦	Медь 	¦	 1,2 	¦	ТФ-12 	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  16  	¦	 0,15 	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Биметалл	¦	 1,5 	¦	Медь 	¦	 1,2 	¦	ТФ-12 	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  20  	¦	 0,2  	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Биметалл	¦	  2  	¦	Медь 	¦	 1,2 	¦	ТФ-12 	¦	  27  	¦	 0,2  	¦	  -   	¦	  -   	¦	  27  	¦	 0,25 	¦	  -   	¦	   -  	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Биметалл	¦	  3  	¦	Медь 	¦	  2  	¦	ТФ-16 	¦	  59  	¦	 0,7  	¦	 1,1  	¦	 0,7  	¦	  59  	¦	 0,9  	¦	  59  	¦	  1,8 	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Биметалл	¦	  4  	¦	Медь 	¦	 2,5 	¦	ТФ-16 	¦	 106  	¦	  1   	¦	 2,1  	¦	  1   	¦	  106 	¦	 1,25 	¦	 106  	¦	  2,5 	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Медь    	¦	  3  	¦	Медь 	¦	  2  	¦	ТФ-16 	¦	  63  	¦	 0,7  	¦	 1,1  	¦	 0,7  	¦	  63  	¦	 0,9  	¦	  63  	¦	  1,8 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Медь    	¦	 3,5 	¦	Медь 	¦	 2,5 	¦	ТФ-16 	¦	  83  	¦	 0,9  	¦	  2   	¦	 0,9  	¦	  83  	¦	 1,1  	¦	  83  	¦	  2,2 	¦

	+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	Медь    	¦	  4  	¦	Медь 	¦	 2,5 	¦	ТФ-16 	¦	 113  	¦	  1   	¦	 2,3  	¦	  1   	¦	  113 	¦	 1,25 	¦	 113  	¦	  2,5 	¦

	L--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

	Таблица 3

	Номинально    	Объем древесины 1 столба, м3, при длине столба, м 
	допустимый    	(ГОСТ 2708-75)                   
	диаметр столба  	5 	5,5	6 	6,5	7,5	8,5	9,5	11 	13 
	в вершине, см  
	1        	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
	14        	0,102	0,116	0,129	0,142	0,172	0,205	0,242	- 	- 
	15 - 16     	0,13	0,147	0,163	0,181	0,21	0,247	0,294	- 	- 
	17 - 18     	0,164	0,184	0,204	0,221	0,263	0,315	0,368	0,441	0,599
	19 - 20     	- 	0,221	0,242	0,273	0,315	0,378	0,441	0,546	0,714
	21 - 22     	- 	- 	0,294	0,326	0,389	0,452	0,525	0,651	0,84
	23 - 24     	- 	- 	0,347	0,378	0,452	0,525	0,609	0,456	0,987

	2.5. Длины проводов следует принимать по длине трассы без надбавки на стрелу
	провеса.

	2.6. При устройстве переходов с помощью установок ГНБ длину перехода следует
	определять в соответствии с траекторией движения бура по количеству протянутых
	буровых штанг.

	3. Коэффициенты к сметным нормам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Условия производства и виды работ	Номера таблиц	Коэффициенты    
	(норм)    	к нормам	к нормам на
	затрат 	эксплуатацию
	труда  	машин   
	рабочих-
	строи- 
	телей  
	1                	2      	3   	4     
	3.1. По болотистой местности      	02-042 - 02-044	1,3  	-     
	3.2. Вблизи действующих кабелей   	02-001 - 02-018	1,2  	1,2    
	3.3. На крутых продольных склонах 	02-024, 02-025,	1,3  	1,3    
	Кавказского хребта и его отрогов  	02-042 - 02-044
	02-027 - 02-029	1,5  	1,5    
	3.4. То же на поперечных склонах  	02-024, 02-025,	1,6  	1,6    
	02-042 - 02-044
	02-027 - 02-029	2   	2     
	3.5. На крутых продольных склонах 	02-024, 02-025,	1,2  	1,2    
	Уральских, Алтайских, Саянских гор,	02-042 - 02-044
	а также гор Кольского полуострова 	02-027 - 02-029	1,3  	1,3    
	3.6. То же на поперечных склонах  	02-024, 02-025,	1,5  	1,5    
	02-042 - 02-044
	02-027 - 02-029	1,8  	1,8    
	3.7. Вдоль действующих линий      	02-024 - 02-055	1,2  	1,2    
	электропередачи при расстоянии    
	до них менее 30 м                 
	3.8. Прокладка трубопровода на    	02-001 - 02-004	1,76 	-     
	проезжей части улиц без прекращения
	движения транспорта, а также под  
	трамвайными и железнодорожными    
	путями                            
	3.9. При креплении траверс        	02-035, 02-036	0,6  	-     
	на неустановленных опорах         
	3.10. Переходы установками ГНБ    	02-019    	1,5  	1,5    
	в грунтах IV группы               

	Подраздел 2.1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	Таблица ГЭСН 34-02-001

	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка
	труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Соединение труб манжетами или
	муфтами. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя
	мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.

	    Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	               Устройство трубопроводов из асбестоцементных

	               труб с соединением:

	34-02-001-01      стальными манжетами до 2 отверстий

	34-02-001-02      стальными манжетами более 2 отверстий

	34-02-001-03      полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий

	34-02-001-04      полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий

	---------T-----------------------------T------T------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	    Наименование элемента    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	           затрат            	¦	измер.	¦	001-01	¦	001-02	¦	001-03	¦	001-04	¦

	+--------+-----------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда                	¦	чел.-ч	¦	 175  	¦	 163  	¦	 144  	¦	 138  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей           	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы        	¦	      	¦	 2,9  	¦	 2,9  	¦	 2,9  	¦	 2,9  	¦

	+--------+-----------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1564	¦	Гидроизол                    	¦	  м2  	¦	  15  	¦	  15  	¦	  -   	¦	  -   	¦

	¦	101-2260	¦	Трубы асбестоцементные       	¦	  м   	¦	 990  	¦	 990  	¦	 990  	¦	 990  	¦

	¦	        	¦	безнапорные БНТ 100          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	102-0097	¦	Брусья необрезные хвойных    	¦	  м3  	¦	 0,08 	¦	 0,08 	¦	  -   	¦	  -   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	пород длиной 2 - 3,75 м,     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	все ширины, толщиной         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	100 - 125 мм, III сорта      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	102-0243	¦	Дрова разделанные длиной     	¦	  м3  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 0,3  	¦	 0,3  	¦

	¦	        	¦	1,5 - 2 м, сосна, ольха      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный    	¦	  м3  	¦	 0,3  	¦	 0,3  	¦	  -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	цементный марки 50           	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	507-2609	¦	Манжеты стальные для стыка   	¦	10 шт.	¦	  32  	¦	  32  	¦	  -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	асбестоцементных труб М-100  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	507-2623	¦	Муфты полиэтиленовые МПТ-1   	¦	10 шт.	¦	  -   	¦	  -   	¦	  32  	¦	  32  	¦

	¦	        	¦	для труб 100 мм              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	509-0818	¦	Пробки кабельные             	¦	 шт.  	¦	  -   	¦	  -   	¦	  20  	¦	  20  	¦

	¦	        	¦	полиэтиленовые ПКП-1         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	для труб 100 мм              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+-----------------------------+------+------+------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-002

	Устройство трубопроводов из бетонных труб

	Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка
	труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб. 05. Засыпка
	мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над
	трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.

	    Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               Устройство трубопроводов из бетонных труб:

	34-02-002-01      одноотверстных одиночных

	34-02-002-02      одноотверстных в блоке

	34-02-002-03      двухотверстных одиночных

	34-02-002-04      двухотверстных в блоке

	34-02-002-05      трехотверстных одиночных

	34-02-002-06      трехотверстных в блоке

	---------T-----------------------------------T------T------T------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента затрат    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                   	¦	измер.	¦	002-01	¦	002-02	¦	002-03 	¦

	+--------+-----------------------------------+------+------+------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей   	¦	чел.-ч	¦	 364  	¦	 342  	¦	  225  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы              	¦	      	¦	 2,9  	¦	 2,9  	¦	  2,9  	¦

	+--------+-----------------------------------+------+------+------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	101-1705	¦	Пакля пропитанная                  	¦	  кг  	¦	  2   	¦	  2   	¦	   2   	¦

	¦	102-0097	¦	Брусья необрезные хвойных пород    	¦	  м3  	¦	 0,08 	¦	 0,08 	¦	 0,08  	¦

	¦	        	¦	длиной 2 - 3,75 м, все ширины,     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщиной 100 - 125 мм, III сорта   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный цементный	¦	  м3  	¦	 1,2  	¦	 1,2  	¦	  1,2  	¦

	¦	        	¦	марки 50                           	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	403-9140	¦	Трубы бетонные прямоугольные       	¦	  м   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  495  	¦

	¦	        	¦	двухотверстные                     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	403-9150	¦	Трубы бетонные прямоугольные       	¦	  м   	¦	 990  	¦	 990  	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	одноотверстные                     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	403-9185	¦	Подкладки бетонные                 	¦	  шт. 	¦	 989  	¦	 989  	¦	  494  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	408-0122	¦	Песок природный для строительных   	¦	  м3  	¦	  -   	¦	 1,23 	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	работ средний                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	L--------+-----------------------------------+------+------+------+--------

	---------T-----------------------------------T------T------T------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента затрат    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                   	¦	измер.	¦	002-04	¦	002-05	¦	002-06 	¦

	+--------+-----------------------------------+------+------+------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей   	¦	чел.-ч	¦	 209  	¦	 181  	¦	  167  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы              	¦	      	¦	 2,9  	¦	 2,9  	¦	  2,9  	¦

	+--------+-----------------------------------+------+------+------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	101-1705	¦	Пакля пропитанная                  	¦	  кг  	¦	  2   	¦	  2   	¦	   2   	¦

	¦	102-0097	¦	Брусья необрезные хвойных пород    	¦	  м3  	¦	 0,08 	¦	 0,08 	¦	 0,08  	¦

	¦	        	¦	длиной 2 - 3,75 м, все ширины,     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщиной 100 - 125 мм, III сорта   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный цементный	¦	  м3  	¦	 1,2  	¦	 1,2  	¦	  1,2  	¦

	¦	        	¦	марки 50                           	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	403-9140	¦	Трубы бетонные прямоугольные       	¦	  м   	¦	 495  	¦	  -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	двухотверстные                     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	403-9160	¦	Трубы бетонные прямоугольные       	¦	  м   	¦	  -   	¦	 330  	¦	  330  	¦

	¦	        	¦	трехотверстные                     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	403-9185	¦	Подкладки бетонные                 	¦	  шт. 	¦	 494  	¦	 329  	¦	  329  	¦

	¦	408-0122	¦	Песок природный для строительных   	¦	  м3  	¦	 1,23 	¦	  -   	¦	 1,23  	¦

	¦	        	¦	работ средний                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	L--------+-----------------------------------+------+------+------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-003

	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

	Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка
	труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб контактной
	сваркой нагревательным диском. 05. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и
	промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком
	труб. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.

	    Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	               Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:

	34-02-003-01      до 2 отверстий

	34-02-003-02      более 2 отверстий

	---------T-------------------------------------------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	      Наименование элемента затрат         	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                           	¦	измер.	¦	003-01	¦	003-02	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей           	¦	чел.-ч	¦	 133  	¦	  124 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                      	¦	      	¦	 2,9  	¦	  2,9 	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                  	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0070	¦	Бензин автомобильный АИ-98,                	¦	  т   	¦	0,0008	¦	0,0008	¦

	¦	        	¦	АИ-95 "Экстра", АИ-93                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	102-0097	¦	Брусья необрезные хвойных пород            	¦	  м3  	¦	 0,08 	¦	 0,08 	¦

	¦	        	¦	длиной 2 - 3,75 м, все ширины,             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	толщиной 100 - 125 мм, III сорта           	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	507-0546	¦	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	¦	  м   	¦	 1000 	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	с наружным диаметром 110 мм                	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+-------------------------------------------+------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-004

	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена

	Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка
	труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб контактной
	сваркой нагревательным диском. 05. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и
	промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком
	труб. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.

	    Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	               Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:

	34-02-004-01      до 2 отверстий

	34-02-004-02      более 2 отверстий

	---------T-------------------------------------------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	       Наименование элемента затрат        	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                           	¦	измер.	¦	004-01	¦	004-02	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей           	¦	чел.-ч	¦	 133  	¦	 124  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                      	¦	      	¦	 2,9  	¦	 2,9  	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                  	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0070	¦	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра",	¦	  т   	¦	0,0008	¦	0,0008	¦

	¦	        	¦	АИ-93                                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	102-0097	¦	Брусья необрезные хвойных пород            	¦	  м3  	¦	 0,08 	¦	 0,08 	¦

	¦	        	¦	длиной 2 - 3,75 м, все ширины,             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	толщиной 100 - 125 мм, III сорта           	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	103-9036	¦	Трубы из вторичного полиэтилена            	¦	  м   	¦	 1000 	¦	 1000 	¦

	¦	        	¦	диаметром 100 мм                           	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+-------------------------------------------+------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-005

	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе

	Состав работ:

	для норм 1 - 8:

	01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций. 03.
	Заделка швов цементным раствором. 04. Установка люка с устройством и
	оштукатуриванием горловины. 05. Установка кронштейнов на ершах. 06. Окраска
	металлических частей колодца.

	для нормы 9:

	01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций. 03.
	Заделка швов цементным раствором. 04. Установка люка с устройством и
	оштукатуриванием горловины. 05. Установка кронштейнов на ершах. 06. Окраска
	металлических частей колодца. 07. Установка фундаментов под НРПК. 08. Установка
	металлоконструкций для НРПК.

	    Измеритель: 1 колодец

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               Устройство колодцев железобетонных сборных типовых,

	               собранных на трассе, устанавливаемых:

	34-02-005-01      на пешеходной части ККС-5

	34-02-005-02      на пешеходной части ККС-4

	34-02-005-03      на пешеходной части ККС-3

	34-02-005-04      на пешеходной части ККС-2

	34-02-005-05      на проезжей части ККС-5

	34-02-005-06      на проезжей части ККС-4

	34-02-005-07      на проезжей части ККС-3

	34-02-005-08      на проезжей части ККС-2

	34-02-005-09      на проезжей части ККС-5М

	---------T--------------------T------T------T-------T------T-------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	    Наименование    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	  элемента затрат   	¦	измер.	¦	005-01	¦	005-02 	¦	005-03	¦	005-04 	¦	005-05	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда       	¦	чел.-ч	¦	15,91 	¦	 12,86 	¦	10,08 	¦	 7,53  	¦	15,91 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд      	¦	      	¦	 3,6  	¦	  3,6  	¦	 3,6  	¦	  3,6  	¦	 3,6  	¦

	¦	        	¦	работы              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда       	¦	чел.-ч	¦	 0,89 	¦	 0,82  	¦	 0,73 	¦	 0,64  	¦	 0,89 	¦

	¦	        	¦	машинистов          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на            	¦	маш.-ч	¦	 0,89 	¦	 0,82  	¦	 0,73 	¦	 0,64  	¦	 0,89 	¦

	¦	        	¦	автомобильном ходу  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	при работе на других	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	видах строительства 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	10 т                	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные     	¦	  т   	¦	0,0006	¦	0,0006 	¦	0,0006	¦	0,0006 	¦	0,0006	¦

	¦	        	¦	земляные марки      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	МА-0115 мумия,      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	сурик железный      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная    	¦	  кг  	¦	 0,5  	¦	  0,5  	¦	 0,5  	¦	  0,5  	¦	 0,5  	¦

	¦	110-0088	¦	Кронштейны для      	¦	  шт. 	¦	  12  	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -   	¦	  12  	¦

	¦	        	¦	кабельных колодцев с	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	двумя ершами        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 600 мм,      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-600      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0089	¦	Кронштейны для      	¦	  шт. 	¦	  -   	¦	   4   	¦	  4   	¦	   -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	кабельных колодцев с	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	двумя ершами        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 1300 мм,     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-1300     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0103	¦	Люк для кабельных   	¦	  шт. 	¦	  1   	¦	   1   	¦	  1   	¦	   1   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	колодцев в          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	телефонной          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	канализации легкого 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа Л              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0104	¦	Люк для кабельных   	¦	  шт. 	¦	  -   	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -   	¦	  1   	¦

	¦	        	¦	колодцев в          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	телефонной          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	канализации тяжелого	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа Т              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый     	¦	  м3  	¦	0,051 	¦	 0,049 	¦	0,046 	¦	 0,045 	¦	0,091 	¦

	¦	        	¦	кладочный цементный 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	марки 50            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные 	¦	  м3  	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦

	¦	        	¦	железобетонные      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	L--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+-------

	---------T---------------------------T-------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента   	¦	  Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат           	¦	измер. 	¦	005-06	¦	005-07 	¦	005-08	¦	005-09	¦

	+--------+---------------------------+-------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда              	¦	чел.-ч 	¦	12,86 	¦	 10,08 	¦	 7,53 	¦	 18,64	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей         	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы      	¦	       	¦	 3,6  	¦	  3,6  	¦	 3,6  	¦	  3,6 	¦

	+--------+---------------------------+-------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов   	¦	чел.-ч 	¦	 0,82 	¦	 0,73  	¦	 0,64 	¦	 0,89 	¦

	+--------+---------------------------+-------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном ходу	¦	маш.-ч 	¦	 0,82 	¦	 0,73  	¦	 0,64 	¦	 0,89 	¦

	¦	        	¦	при работе на других видах 	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	строительства 10 т         	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	+--------+---------------------------+-------+------+-------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные   	¦	   т   	¦	0,0006	¦	0,0006 	¦	0,0006	¦	0,0006	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	сурик железный             	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная           	¦	  кг   	¦	 0,5  	¦	  0,5  	¦	 0,5  	¦	  0,5 	¦

	¦	110-0088	¦	Кронштейны для кабельных   	¦	  шт.  	¦	  -   	¦	   -   	¦	  -   	¦	  16  	¦

	¦	        	¦	колодцев с двумя ершами    	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 600 мм,             	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-600             	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0089	¦	Кронштейны для кабельных   	¦	  шт.  	¦	  4   	¦	   4   	¦	  -   	¦	   6  	¦

	¦	        	¦	колодцев с двумя ершами    	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 1300 мм,            	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-1300            	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0104	¦	Люк для кабельных колодцев 	¦	  шт.  	¦	  1   	¦	   1   	¦	  1   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	в телефонной канализации   	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	тяжелого типа Т            	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный  	¦	  м3   	¦	0,089 	¦	 0,086 	¦	0,085 	¦	 0,091	¦

	¦	        	¦	цементный марки 50         	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные        	¦	  м3   	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦	   П  	¦

	¦	        	¦	железобетонные             	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+---------------------------+-------+------+-------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-006

	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских
	условиях

	Состав работ: 01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных
	конструкций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Измеритель: 1 колодец

	               Устройство колодцев железобетонных сборных типовых,

	               собранных в заводских условиях:

	34-02-006-01      ККС-5

	34-02-006-02      ККС-4

	34-02-006-03      ККС-3

	34-02-006-04      ККС-2

	---------T----------------------------T------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат            	¦	измер.	¦	006-01	¦	006-02 	¦	006-03	¦	006-04	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда               	¦	чел.-ч	¦	 5,72 	¦	 5,33  	¦	 3,74 	¦	 3,28 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы       	¦	      	¦	 3,8  	¦	  3,8  	¦	 3,8  	¦	  3,8 	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов    	¦	чел.-ч	¦	 0,89 	¦	 0,82  	¦	 0,73 	¦	 0,64 	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном ходу 	¦	маш.-ч	¦	 0,89 	¦	 0,82  	¦	 0,73 	¦	 0,64 	¦

	¦	        	¦	при работе на других видах  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	строительства 10 т          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	403-9202	¦	Колодец железобетонный      	¦	 шт.  	¦	  1   	¦	   1   	¦	  1   	¦	   1  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	сборный типовой             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+----------------------------+------+------+-------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-007

	Устройство колодцев кирпичных типовых

	Состав работ: 01. Выравнивание дна котлована. 02. Устройство бетонного
	основания. 03. Укладка стен с расшивкой швов внутри колодца и установка серег. 04.
	Установка железобетонного перекрытия. 05. Оштукатуривание наружной поверхности
	стен. 06. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 07. Установка
	кронштейнов на ершах. 08. Окраска металлических частей.

	    Измеритель: 1 колодец

	               Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:

	34-02-007-01      на проезжей части ККС-5

	34-02-007-02      на проезжей части ККС-4

	34-02-007-03      на проезжей части ККС-3

	34-02-007-04      на проезжей части ККС-2

	34-02-007-05      на пешеходной части ККС-5

	34-02-007-06      на пешеходной части ККС-4

	34-02-007-07      на пешеходной части ККС-3

	34-02-007-08      на пешеходной части ККС-2

	---------T--------------------------T--------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента   	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат          	¦	 измер. 	¦	007-01	¦	007-02 	¦	007-03	¦	007-04	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда             	¦	 чел.-ч 	¦	57,01 	¦	 43,38 	¦	32,16 	¦	 20,38	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы     	¦	        	¦	 3,2  	¦	  3,2  	¦	 3,2  	¦	  3,2 	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов  	¦	 чел.-ч 	¦	 0,21 	¦	 0,21  	¦	 0,21 	¦	 0,21 	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном    	¦	 маш.-ч 	¦	 0,21 	¦	 0,21  	¦	 0,21 	¦	 0,21 	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на других 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	видах строительства 10 т  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0091	¦	Болты с шестигранной      	¦	   т    	¦	0,0012	¦	0,0008 	¦	0,0008	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	головкой диаметром резьбы 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	12 (14) мм                	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные  	¦	   т    	¦	0,0006	¦	0,0006 	¦	0,0006	¦	0,0006	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,      	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	сурик железный            	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная          	¦	   кг   	¦	 0,5  	¦	  0,5  	¦	 0,5  	¦	  0,5 	¦

	¦	110-0089	¦	Кронштейны для кабельных  	¦	   шт.  	¦	  6   	¦	   6   	¦	  4   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	колодцев с двумя ершами   	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 1300 мм,           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-1300           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0104	¦	Люк для кабельных колодцев	¦	   шт.  	¦	  1   	¦	   1   	¦	  1   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	в телефонной канализации  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	тяжелого типа Т           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций   	¦	   кг   	¦	 0,58 	¦	 0,58  	¦	 0,58 	¦	 1,58 	¦

	¦	        	¦	связи                     	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	401-0006	¦	Бетон тяжелый,            	¦	   м3   	¦	0,062 	¦	 0,062 	¦	0,062 	¦	 0,062	¦

	¦	        	¦	класс B15 (М200)          	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный 	¦	   м3   	¦	 1,02 	¦	 0,71  	¦	 0,66 	¦	 0,46 	¦

	¦	        	¦	цементный марки 50        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные       	¦	   м3   	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦	   П  	¦

	¦	        	¦	железобетонные            	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	404-0004	¦	Кирпич керамический       	¦	1000 шт.	¦	1,519 	¦	 1,021 	¦	0,932 	¦	 0,612	¦

	¦	        	¦	одинарный, размером       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	250 x 120 x 65 мм,        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	марка 75                  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+--------------------------+--------+------+-------+------+-------

	---------T--------------------------T--------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента   	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат          	¦	 измер. 	¦	007-05	¦	007-06 	¦	007-07	¦	007-08	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда             	¦	 чел.-ч 	¦	57,01 	¦	 43,38 	¦	32,16 	¦	 20,38	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы     	¦	        	¦	 3,2  	¦	  3,2  	¦	 3,2  	¦	  3,2 	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов  	¦	 чел.-ч 	¦	 0,21 	¦	 0,21  	¦	 0,21 	¦	 0,21 	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном    	¦	 маш.-ч 	¦	 0,21 	¦	 0,21  	¦	 0,21 	¦	 0,21 	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на других 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	видах строительства 10 т  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные  	¦	   т    	¦	0,0006	¦	0,0006 	¦	0,0006	¦	0,0006	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,      	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	сурик железный            	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная          	¦	   кг   	¦	 0,5  	¦	  0,5  	¦	 0,5  	¦	  0,5 	¦

	¦	110-0089	¦	Кронштейны для кабельных  	¦	   шт.  	¦	  6   	¦	   6   	¦	  4   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	колодцев с двумя ершами   	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 1300 мм,           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-1300           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0103	¦	Люк для кабельных колодцев	¦	   шт.  	¦	  1   	¦	   1   	¦	  1   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	в телефонной канализации  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	легкого типа Л            	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций   	¦	   кг   	¦	 0,58 	¦	 0,58  	¦	 0,58 	¦	 1,58 	¦

	¦	        	¦	связи                     	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	401-0006	¦	Бетон тяжелый,            	¦	   м3   	¦	0,0018	¦	0,0018 	¦	0,0018	¦	0,0018	¦

	¦	        	¦	класс B15 (М200)          	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный 	¦	   м3   	¦	 0,98 	¦	 0,67  	¦	 0,37 	¦	 0,27 	¦

	¦	        	¦	цементный марки 50        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные       	¦	   м3   	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦	   П  	¦

	¦	        	¦	железобетонные            	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	404-0004	¦	Кирпич керамический       	¦	1000 шт.	¦	1,519 	¦	 1,021 	¦	0,527 	¦	 0,365	¦

	¦	        	¦	одинарный, размером       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	250 x 120 x 65 мм,        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	марка 75                  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+--------------------------+--------+------+-------+------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-008

	Разные работы при устройстве колодцев

	Состав работ:

	для норм 1, 2:

	01. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины и окраской
	люка.

	для нормы 3:

	01. Установка кронштейнов на ершах с окраской.

	для нормы 4:

	01. Установка указателя.

	    Измеритель: 1 шт.

	               Установка люка в колодцах:

	34-02-008-01      на проезжей части

	34-02-008-02      на пешеходной части

	34-02-008-03   Установка кронштейна в колодцах

	34-02-008-04   Установка указателя на стене

	---------T----------------------------T------T------T------T-------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	           затрат           	¦	измер.	¦	008-01	¦	008-02	¦	008-03 	¦	008-04	¦

	+--------+----------------------------+------+------+------+-------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда               	¦	чел.-ч	¦	 3,96 	¦	 3,96 	¦	 0,82  	¦	 0,61 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	рабочих-строителей          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы       	¦	      	¦	 3,4  	¦	 3,4  	¦	  3,4  	¦	 2,8  	¦

	+--------+----------------------------+------+------+------+-------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-0091	¦	Болты с шестигранной        	¦	  т   	¦	  -   	¦	  -   	¦	0,0002 	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	головкой диаметром резьбы   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	12 (14) мм                  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные    	¦	  т   	¦	0,0006	¦	0,0006	¦	0,00025	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	сурик железный              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная            	¦	  кг  	¦	 0,5  	¦	 0,5  	¦	   -   	¦	  -   	¦

	¦	101-9602	¦	Указатель                   	¦	  шт. 	¦	  -   	¦	  -   	¦	   -   	¦	  1   	¦

	¦	110-0089	¦	Кронштейны для кабельных    	¦	  шт. 	¦	  -   	¦	  -   	¦	   1   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	колодцев с двумя ершами     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	длиной 1300 мм,             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	типа ККП-1-1300             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0103	¦	Люк для кабельных колодцев  	¦	  шт. 	¦	  -   	¦	  1   	¦	   -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	в телефонной канализации    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	легкого типа Л              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0104	¦	Люк для кабельных колодцев  	¦	  шт. 	¦	  1   	¦	  -   	¦	   -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	в телефонной канализации    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	тяжелого типа Т             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	401-0006	¦	Бетон тяжелый,              	¦	  м3  	¦	0,062 	¦	0,0018	¦	   -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	класс B15 (М200)            	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный   	¦	  м3  	¦	 0,08 	¦	 0,04 	¦	 0,002 	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	цементный марки 50          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные         	¦	  м3  	¦	  П   	¦	  П   	¦	   -   	¦	  -   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	железобетонные              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	L--------+----------------------------+------+------+------+-------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-009

	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев

	Состав работ: 01. Установка железобетонных плит. 02. Кладка кирпичных стен с
	оштукатуриванием.

	    Измеритель: 1 вставка

	               Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:

	34-02-009-01      ККС-5

	34-02-009-02      ККС-4

	34-02-009-03      ККС-3

	---------T---------------------------------T---------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента затрат   	¦	   Ед.   	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                 	¦	 измер.  	¦	009-01	¦	009-02	¦	009-03	¦

	+--------+---------------------------------+---------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей 	¦	 чел.-ч  	¦	 6,49 	¦	 5,25 	¦	 3,19 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы            	¦	         	¦	  4   	¦	  4   	¦	   4  	¦

	+--------+---------------------------------+---------+------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                        	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0088	¦	Кронштейны для кабельных         	¦	   шт.   	¦	  1   	¦	  1   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	колодцев с двумя ершами          	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	длиной 600 мм, типа ККП-1-600    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций связи    	¦	   кг    	¦	 0,58 	¦	 0,58 	¦	 0,58 	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный        	¦	   м3    	¦	 0,08 	¦	 0,05 	¦	 0,03 	¦

	¦	        	¦	цементный марки 50               	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	403-9015	¦	Плиты железобетонные             	¦	   м3    	¦	  П   	¦	  П   	¦	   П  	¦

	¦	404-0004	¦	Кирпич керамический одинарный,   	¦	1000 шт. 	¦	 0,07 	¦	 0,05 	¦	 0,03 	¦

	¦	        	¦	размером 250 x 120 x 65 мм,      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	марка 75                         	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+---------------------------------+---------+------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-010

	Разборка колодцев типовых при их переустройстве

	Состав работ: 01. Снятие люка и перекрытия. 02. Разборка стен колодцев. 03.
	Подъем материалов от разборки на поверхность.

	    Измеритель: 1 колодец

	               Разборка колодцев железобетонных типовых

	               при их переустройстве:

	34-02-010-01      ККС-5

	34-02-010-02      ККС-4

	34-02-010-03      ККС-3

	34-02-010-04      ККС-2

	               Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве:

	34-02-010-05      ККС-5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	34-02-010-06      ККС-4

	34-02-010-07      ККС-3

	34-02-010-08      ККС-2

	---------T----------------------------T------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат            	¦	измер.	¦	010-01	¦	010-02 	¦	010-03	¦	010-04	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда               	¦	чел.-ч	¦	25,71 	¦	 22,8  	¦	11,09 	¦	  6,1 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы       	¦	      	¦	  3   	¦	   3   	¦	  3   	¦	   3  	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов    	¦	чел.-ч	¦	 6,3  	¦	  5,6  	¦	 2,76 	¦	 1,54 	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном ходу 	¦	маш.-ч	¦	 0,21 	¦	 0,21  	¦	 0,21 	¦	 0,21 	¦

	¦	        	¦	при работе на других видах  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	строительства 10 т          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 050102 	¦	Компрессоры передвижные     	¦	маш.-ч	¦	 6,09 	¦	 5,39  	¦	 2,55 	¦	 1,33 	¦

	¦	        	¦	с двигателем внутреннего    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	сгорания давлением          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	до 686 кПа (7 ат),          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	производительность 5 м3/мин 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 330804 	¦	Молотки при работе          	¦	маш.-ч	¦	12,18 	¦	 10,78 	¦	 5,1  	¦	 2,66 	¦

	¦	        	¦	от передвижных              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	компрессорных станций       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	отбойные пневматические     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------+----------------------------+------+------+-------+------+-------

	---------T----------------------------T------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат            	¦	измер.	¦	010-05	¦	010-06 	¦	010-07	¦	010-08	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда               	¦	чел.-ч	¦	23,95 	¦	 19,2  	¦	 9,46 	¦	 5,14 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы       	¦	      	¦	  3   	¦	   3   	¦	  3   	¦	   3  	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов    	¦	чел.-ч	¦	 5,89 	¦	 4,73  	¦	 2,36 	¦	 1,31 	¦

	+--------+----------------------------+------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном ходу 	¦	маш.-ч	¦	 0,21 	¦	 0,21  	¦	 0,21 	¦	 0,21 	¦

	¦	        	¦	при работе на других видах  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	строительства 10 т          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 050102 	¦	Компрессоры передвижные     	¦	маш.-ч	¦	 5,68 	¦	 4,52  	¦	 2,15 	¦	  1,1 	¦

	¦	        	¦	с двигателем внутреннего    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	сгорания давлением          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	до 686 кПа (7 ат),          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	производительность 5 м3/мин 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 330804 	¦	Молотки при работе          	¦	маш.-ч	¦	11,36 	¦	 9,04  	¦	 4,3  	¦	  2,2 	¦

	¦	        	¦	от передвижных компрессорных	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	станций отбойные            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	пневматические              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+----------------------------+------+------+-------+------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-011

	Разборка колодцев кирпичных нетиповых

	Состав работ: 01. Снятие люка и перекрытия. 02. Разборка стен колодцев. 03.
	Подъем материалов от разборки на поверхность.

	    Измеритель: 1 м3 кладки в деле

	34-02-011-01   Разборка колодцев кирпичных нетиповых

	---------T--------------------------------------------------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	          Наименование элемента затрат            	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                                  	¦	измер.	¦	011-01	¦

	+--------+--------------------------------------------------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей                  	¦	чел.-ч	¦	 4,29 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                             	¦	      	¦	   3  	¦

	+--------+--------------------------------------------------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов                          	¦	чел.-ч	¦	 1,25 	¦

	+--------+--------------------------------------------------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном ходу при работе на других  	¦	маш.-ч	¦	 0,21 	¦

	¦	        	¦	видах строительства 10 т                          	¦	      	¦	      	¦

	¦	 050102 	¦	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего  	¦	маш.-ч	¦	 1,04 	¦

	¦	        	¦	сгорания давлением до 686 кПа (7 ат),             	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	производительность 5 м3/мин                       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 330804 	¦	Молотки при работе от передвижных компрессорных   	¦	маш.-ч	¦	 2,08 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	станций отбойные пневматические                   	¦	      	¦	      	¦

	L--------+--------------------------------------------------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-012

	Устройство ввода труб в колодцы

	Состав работ: 01. Ввод труб.

	    Измеритель: 10 каналов

	34-02-012-01   Устройство ввода труб в колодцы

	---------T------------------------------------------------T--------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	         Наименование элемента затрат           	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                                	¦	 измер. 	¦	012-01	¦

	+--------+------------------------------------------------+--------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей                	¦	 чел.-ч 	¦	 7,83 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                           	¦	        	¦	  3,5 	¦

	+--------+------------------------------------------------+--------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                       	¦	        	¦	      	¦

	¦	402-0002	¦	Раствор готовый кладочный цементный марки 50    	¦	   м3   	¦	 0,018	¦

	¦	404-0004	¦	Кирпич керамический одинарный, размером         	¦	1000 шт.	¦	 0,017	¦

	¦	        	¦	250 x 120 x 65 мм, марка 75                     	¦	        	¦	      	¦

	L--------+------------------------------------------------+--------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подраздел 2.2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ

	Таблица ГЭСН 34-02-017

	Устройство переходов методом горизонтального прокола

	Состав работ: 01. Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02. Прокол грунта
	иглой. 03. Протягивание расширителей с наращиванием штанг. 04. Затягивание труб.
	05. Разборка механизмов и их погрузка.

	    Измеритель: 1 переход

	               Устройство переходов подземных методом

	               горизонтального прокола:

	34-02-017-01      первой трубой до 10 м

	34-02-017-02      на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01

	34-02-017-03      последующими трубами до 10 м

	34-02-017-04      на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03

	---------T-----------------------------T------T------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	   Наименование элемента     	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат             	¦	измер.	¦	017-01	¦	017-02	¦	017-03	¦	017-04	¦

	+--------+-----------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда                	¦	чел.-ч	¦	12,18 	¦	 4,44 	¦	10,28 	¦	 3,99 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей           	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы        	¦	      	¦	 4,5  	¦	  4,5 	¦	 4,5  	¦	  4,5 	¦

	+--------+-----------------------------+------+------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов     	¦	чел.-ч	¦	 6,33 	¦	 2,48 	¦	 5,34 	¦	 2,24 	¦

	+--------+-----------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 170202 	¦	Комплексные машины, машина   	¦	маш.-ч	¦	 6,33 	¦	 2,48 	¦	 5,34 	¦	 2,24 	¦

	¦	        	¦	для горизонтального прокола  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	грунта на базе автомобиля    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+--------+-----------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1705	¦	Пакля пропитанная            	¦	  кг  	¦	 0,38 	¦	 0,19 	¦	 0,38 	¦	 0,19 	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная             	¦	  кг  	¦	 0,78 	¦	 0,39 	¦	 0,78 	¦	 0,39 	¦

	¦	101-2260	¦	Трубы асбестоцементные       	¦	  м   	¦	  11  	¦	   6  	¦	  11  	¦	   6  	¦

	¦	        	¦	безнапорные БНТ 100          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	102-0243	¦	Дрова разделанные длиной     	¦	  м3  	¦	0,003 	¦	 0,002	¦	0,003 	¦	 0,002	¦

	¦	        	¦	1,5 - 2 м, сосна, ольха      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	507-2623	¦	Муфты полиэтиленовые МПТ-1   	¦	10 шт.	¦	 0,3  	¦	  0,2 	¦	 0,3  	¦	  0,2 	¦

	¦	        	¦	для труб 100 мм              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	509-0818	¦	Пробки кабельные             	¦	 шт.  	¦	  2   	¦	   1  	¦	  2   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	полиэтиленовые ПКП-1         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	для труб 100 мм              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+-----------------------------+------+------+------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-018

	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр

	Состав работ: 01. Затаскивание труб в футляр. 02. Укладка асбестоцементных труб
	в футляр и заделка стыков полиэтиленовыми муфтами. 03. Присыпка стыков и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	промежутков между трубами песком. 04. Закрытие каналов пробками. 05. Присыпка
	труб песком. 06. Подготовка каналов для протягивания кабеля.

	    Измеритель: 100 канало-метров

	               Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр

	               при диаметре футляра:

	34-02-018-01    820 - 920 мм

	34-02-018-02    1020 - 1420 мм

	---------T------------------------------------------T------T-------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	       Наименование элемента затрат       	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                          	¦	измер.	¦	018-01 	¦	018-02	¦

	+--------+------------------------------------------+------+-------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей          	¦	чел.-ч	¦	 34,2  	¦	 34,2 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                     	¦	      	¦	  3,4  	¦	 3,4  	¦

	+--------+------------------------------------------+------+-------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                 	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-1705	¦	Пакля пропитанная                         	¦	  кг  	¦	 2,55  	¦	 2,55 	¦

	¦	101-1714	¦	Болты с гайками и шайбами строительные    	¦	  т   	¦	0,0017 	¦	  -   	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная                          	¦	  кг  	¦	 5,22  	¦	 5,22 	¦

	¦	101-2260	¦	Трубы асбестоцементные безнапорные        	¦	  м   	¦	  107  	¦	 107  	¦

	¦	        	¦	БНТ 100                                   	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-2545	¦	Сталь угловая 75 x 75 мм                  	¦	  т   	¦	0,0299 	¦	  -   	¦

	¦	101-2549	¦	Сталь полосовая 100 x 10 мм, марка 45     	¦	  т   	¦	0,0146 	¦	  -   	¦

	¦	102-0243	¦	Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м, сосна,	¦	  м3  	¦	 0,03  	¦	 0,03 	¦

	¦	        	¦	ольха                                     	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	110-0132	¦	Хомуты двухушковые круглого               	¦	  кг  	¦	 29,7  	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	и прямоугольного сечения                  	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	408-0122	¦	Песок природный для строительных работ    	¦	  м3  	¦	   2   	¦	  2   	¦

	¦	        	¦	средний                                   	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	507-2623	¦	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	¦	10 шт.	¦	 2,01  	¦	 2,01 	¦

	¦	509-0818	¦	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для 	¦	 шт.  	¦	  13   	¦	  13  	¦

	¦	        	¦	труб 100 мм                               	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	L--------+------------------------------------------+------+-------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-019

	Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного
	бурения и проходческих машин в грунтах 1 - 3 группы

	Состав работ:

	для норм 1 - 6:

	01. Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02. Установка и монтаж штырей
	заземления и напряжения и проверка системы аварийной сигнализации. 03. Проверка
	системы подачи буровой смеси и приготовление раствора. 04. Бурение грунта буровой
	штангой с постоянной подачей буровой смеси. 05. Наведение направления движения
	бура с помощью локатора с постоянным последующим контролем производства работ.
	06. Демонтаж буровой головки и установка расширителя. 07. Сварка полиэтиленовых
	труб. 08. Крепление труб к расширителю и обратная протяжка труб. 09. Демонтаж
	расширителя и рабочих частей УГНБ, их очистка и промывка. 10. Откачка и вывоз
	отработанной буровой смеси.

	для норм 7 - 9:

	01. Натяжение тросов вдоль линии перехода. 02. Контрольные измерения
	глубины реки. 03. Постоянный контроль за процессом бурения с лодки. 04. Установка
	створных знаков. 05. Проверка герметичности полиэтиленовых труб до и после
	протяжки.

	    Измеритель: 1 м
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               Устройство переходов в грунтах I - III группы для прокладки

	               труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги

	               и другие коммуникации с помощью установок

	               горизонтально-направленного бурения и проходческих машин

	               с тяговым усилием:

	34-02-019-01    40 кН

	34-02-019-02    120 кН

	34-02-019-03    200 кН

	               Устройство переходов в грунтах I - III группы для прокладки

	               труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные,

	               железные дороги и другие коммуникации с помощью установок

	               горизонтально-направленного бурения и проходческих машин

	               с тяговым усилием:

	34-02-019-04    40 кН

	34-02-019-05    120 кН

	34-02-019-06    200 кН

	               При устройстве переходов через водоемы добавлять:

	34-02-019-07     к нормам 34-02-019-01, 34-02-019-04

	34-02-019-08     к нормам 34-02-019-02, 34-02-019-05

	34-02-019-09     к нормам 34-02-019-03, 34-02-019-06

	---------T--------------------T------T------T-------T------T-------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	    Наименование    	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	  элемента затрат   	¦	измер.	¦	019-01	¦	019-02 	¦	019-03	¦	019-04 	¦	019-05	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда       	¦	чел.-ч	¦	 0,32 	¦	 0,27  	¦	 0,26 	¦	 0,36  	¦	 0,31 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	рабочих-строителей  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд      	¦	      	¦	 3,9  	¦	  3,9  	¦	 3,9  	¦	  3,9  	¦	 3,9  	¦

	¦	        	¦	работы              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда       	¦	чел.-ч	¦	 3,08 	¦	 0,59  	¦	 0,52 	¦	 3,64  	¦	 0,72 	¦

	¦	        	¦	машинистов          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на            	¦	маш.-ч	¦	 0,04 	¦	 0,03  	¦	 0,02 	¦	 0,04  	¦	 0,04 	¦

	¦	        	¦	автомобильном ходу  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	при работе на других	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	видах строительства 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	10 т                	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 081600 	¦	Агрегаты для сварки 	¦	маш.-ч	¦	 0,11 	¦	 0,11  	¦	 0,11 	¦	 0,12  	¦	 0,12 	¦

	¦	        	¦	полиэтиленовых труб 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 121601 	¦	Машины поливомоечные	¦	маш.-ч	¦	 0,56 	¦	 0,45  	¦	 0,39 	¦	 0,69  	¦	 0,56 	¦

	¦	        	¦	6000 л              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 380601 	¦	Установки           	¦	маш.-ч	¦	 0,79 	¦	   -   	¦	  -   	¦	 0,93  	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	направленного       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	бурения для         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	бестраншейной       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	прокладки типа      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	"Навигатор"         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	с тяговым усилием   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	40 кН               	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 380602 	¦	Установки           	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	 0,57  	¦	  -   	¦	   -   	¦	 0,68 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	направленного       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	бурения для         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	бестраншейной       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	прокладки типа      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	"Навигатор"         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	с тяговым усилием   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	120 кН              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 380603 	¦	Установки           	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	   -   	¦	 0,48 	¦	   -   	¦	  -   	¦

	¦	        	¦	направленного       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	бурения для         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	бестраншейной       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	прокладки типа      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	"Навигатор"         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	с тяговым усилием   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	200 кН              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	 400003 	¦	Автомобили бортовые,	¦	маш.-ч	¦	 0,04 	¦	 0,04  	¦	 0,03 	¦	 0,05  	¦	 0,05 	¦

	¦	        	¦	грузоподъемность    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	до 10 т             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	109-0012	¦	Глина бентонитовая  	¦	  т   	¦	0,0114	¦	0,0114 	¦	0,0114	¦	0,0246 	¦	0,0246	¦

	¦	        	¦	марки ПБМГ          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0245	¦	Полимер для         	¦	  т   	¦	0,0014	¦	0,0014 	¦	0,0014	¦	0,0031 	¦	0,0031	¦

	¦	        	¦	стабилизации буровых	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	скважин "ФИЛЬТР ЧЕК"	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0246	¦	Полимер для         	¦	  т   	¦	0,0006	¦	0,0006 	¦	0,0006	¦	0,0012 	¦	0,0012	¦

	¦	        	¦	стабилизации буровых	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	скважин "ИЗ МАД"    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	411-0001	¦	Вода                	¦	  м3  	¦	 0,3  	¦	  0,3  	¦	 0,3  	¦	 0,41  	¦	 0,41 	¦

	¦	507-9009	¦	Трубы полиэтиленовые	¦	  м   	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦	   П   	¦	  П   	¦

	¦	        	¦	низкого давления    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	(ПНД)               	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	L--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+-------

	---------T--------------------------T--------T------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента   	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат          	¦	 измер. 	¦	019-06	¦	019-07 	¦	019-08	¦	019-09	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда             	¦	 чел.-ч 	¦	 0,31 	¦	 0,18  	¦	 0,18 	¦	 0,18 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы     	¦	        	¦	 3,9  	¦	  3,9  	¦	 3,9  	¦	  3,9 	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов  	¦	 чел.-ч 	¦	 0,63 	¦	 0,03  	¦	      	¦	      	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном    	¦	 маш.-ч 	¦	 0,02 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на других 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	видах строительства 10 т  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 081600 	¦	Агрегаты для сварки       	¦	 маш.-ч 	¦	 0,12 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	полиэтиленовых труб       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 121601 	¦	Машины поливомоечные      	¦	 маш.-ч 	¦	 0,49 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	6000 л                    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 380601 	¦	Установки направленного   	¦	 маш.-ч 	¦	  -   	¦	 0,01  	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	бурения для бестраншейной 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	прокладки типа "Навигатор"	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	с тяговым усилием 40 кН   	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 380602 	¦	Установки направленного   	¦	 маш.-ч 	¦	  -   	¦	   -   	¦	 0,01 	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	бурения для бестраншейной 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	прокладки типа "Навигатор"	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	с тяговым усилием 120 кН  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 380603 	¦	Установки направленного   	¦	 маш.-ч 	¦	 0,59 	¦	   -   	¦	  -   	¦	 0,01 	¦

	¦	        	¦	бурения для бестраншейной 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	прокладки типа "Навигатор"	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	с тяговым усилием 200 кН  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	 400003 	¦	Автомобили бортовые,      	¦	 маш.-ч 	¦	 0,04 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	грузоподъемность до 10 т  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	+--------+--------------------------+--------+------+-------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	109-0012	¦	Глина бентонитовая марки  	¦	   т    	¦	0,0246	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	ПБМГ                      	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0245	¦	Полимер для стабилизации  	¦	   т    	¦	0,0031	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	буровых скважин           	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	"ФИЛЬТР ЧЕК"              	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0246	¦	Полимер для стабилизации  	¦	   т    	¦	0,0012	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	буровых скважин "ИЗ МАД"  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	411-0001	¦	Вода                      	¦	   м3   	¦	 0,41 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	507-9009	¦	Трубы полиэтиленовые      	¦	   м    	¦	  П   	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	низкого давления (ПНД)    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+--------------------------+--------+------+-------+------+-------

	Подраздел 2.3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-024

	Установка опор деревянных

	Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка опор. 03. Установка
	опор в готовые ямы. 04. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта. 05.
	Нумерация опор.

	    Измеритель: 1 опора

	               Установка средствами малой механизации опор деревянных:

	34-02-024-01     одинарных высотой до 6,5 м

	34-02-024-02     одинарных высотой до 8,5 м

	34-02-024-03     одинарных высотой свыше 8,5 м

	34-02-024-04     полуанкерных высотой до 8,5 м

	34-02-024-05     полуанкерных высотой свыше 8,5 м

	               Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных

	               одинарных высотой:

	34-02-024-06     до 8,5 м

	34-02-024-07     свыше 8,5 м

	---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	 Наименование элемента  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат         	¦	измер. 	¦	024-01 	¦	024-02 	¦	024-03 	¦	024-04 	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда           	¦	чел.-ч 	¦	 3,36  	¦	 3,98  	¦	 4,89  	¦	 30,5  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	рабочих-строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы   	¦	       	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов	¦	чел.-ч 	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	  0,9  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном  	¦	маш.-ч 	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	  0,9  	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	других видах            	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	строительства           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	59 кВт  (80 л.с.)       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 030301 	¦	Лебедки ручные и        	¦	маш.-ч 	¦	 0,84  	¦	   1   	¦	 1,22  	¦	 7,63  	¦

	¦	        	¦	рычажные тяговым усилием	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 9,81 кН (1 т)        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0181	¦	Гвозди строительные     	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	с плоской головкой      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	1,8 x 60 мм             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0404	¦	Краска для наружных     	¦	   т   	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦

	¦	        	¦	работ черная, марок     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	МА-015, ПФ-014          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0411	¦	Краска для наружных     	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	работ светло-бежевая    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная,  	¦	   т   	¦	0,00003	¦	0,00003	¦	0,00003	¦	0,00003	¦

	¦	        	¦	марки К-2               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1714	¦	Болты с гайками и       	¦	   т   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,0087 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	шайбами строительные    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1757	¦	Ветошь                  	¦	  кг   	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦

	¦	102-0049	¦	Доски обрезные хвойных  	¦	  м3   	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,00005	¦

	¦	        	¦	пород длиной 4 - 6,5 м, 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	шириной 75 - 150 мм,    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщиной 19 - 22 мм,    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	III сорта               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	102-9041	¦	Лесоматериалы           	¦	  шт.  	¦	   1   	¦	   1   	¦	   1   	¦	   5   	¦

	¦	        	¦	пропитанные для опор    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	линий связи диаметром   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 24 см                	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы деревянные     	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  2,2  	¦

	¦	        	¦	8-штырные               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента затрат  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                	¦	 измер.	¦	024-05 	¦	024-06 	¦	024-07 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей	¦	 чел.-ч	¦	 34,8  	¦	 1,96  	¦	 2,37  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов        	¦	 чел.-ч	¦	  0,9  	¦	 0,41  	¦	 0,46  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном ходу при 	¦	 маш.-ч	¦	  0,9  	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦

	¦	        	¦	работе на других видах          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	строительства 59 кВт (80 л.с.)  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 030301 	¦	Лебедки ручные и рычажные       	¦	 маш.-ч	¦	  8,7  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 160401 	¦	Машины бурильно-крановые на     	¦	 маш.-ч	¦	   -   	¦	 0,23  	¦	 0,28  	¦

	¦	        	¦	тракторе 66 кВт (90 л.с.),      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	глубина бурения 1,5 - 3 м       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0181	¦	Гвозди строительные с плоской   	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	головкой 1,8 x 60 мм            	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0404	¦	Краска для наружных работ       	¦	   т   	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦

	¦	        	¦	черная, марок МА-015, ПФ-014    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0411	¦	Краска для наружных работ       	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	светло-бежевая                  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная, марки К-2	¦	   т   	¦	0,00003	¦	0,00003	¦	0,00003	¦

	¦	101-1714	¦	Болты с гайками и шайбами       	¦	   т   	¦	0,0087 	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	строительные                    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1757	¦	Ветошь                          	¦	   кг  	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦

	¦	102-0049	¦	Доски обрезные хвойных пород    	¦	   м3  	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,00005	¦

	¦	        	¦	длиной 4 - 6,5 м,               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	шириной 75 - 150 мм,            	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщиной 19 - 22 мм, III сорта  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	102-9041	¦	Лесоматериалы пропитанные для   	¦	  шт.  	¦	   5   	¦	   1   	¦	   1   	¦

	¦	        	¦	опор линий связи диаметром      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 24 см                        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы деревянные 8-штырные   	¦	  шт.  	¦	  2,2  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-025

	Установка опор железобетонных одинарных

	Состав работ: 01. Установка опор в готовые ямы. 02. Выверка опор с засыпкой ям
	и трамбованием грунта. 03. Нумерация опор.

	    Измеритель: 1 опора

	               Установка средствами малой механизации опор железобетонных

	               одинарных высотой:

	34-02-025-01     до 6,5 м

	34-02-025-02     до 8,5 м

	               Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных

	               одинарных высотой:

	34-02-025-03     до 6,5 м

	34-02-025-04     до 8,5 м

	---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента  	¦	  Ед. 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат          	¦	измер.	¦	025-01 	¦	025-02 	¦	025-03 	¦	025-04 	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч	¦	 2,72  	¦	 3,34  	¦	 1,46  	¦	 2,26  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы    	¦	      	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦	  3,4  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов 	¦	чел.-ч	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	 0,41  	¦	 0,46  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном   	¦	маш.-ч	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦	 0,18  	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на других	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	видах строительства      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	59 кВт (80 л.с.)         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 030301 	¦	Лебедки ручные и рычажные	¦	маш.-ч	¦	 0,68  	¦	 0,84  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	тяговым усилием          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 9,81 кН (1 т)         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 160401 	¦	Машины бурильно-крановые 	¦	маш.-ч	¦	   -   	¦	   -   	¦	 0,23  	¦	 0,28  	¦

	¦	        	¦	на тракторе              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	66 кВт (90 л.с.),        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	глубина бурения 1,5 - 3 м	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0404	¦	Краска для наружных работ	¦	   т  	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦

	¦	        	¦	черная, марок МА-015,    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ПФ-014                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная,   	¦	   т  	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦

	¦	        	¦	марки К-2                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1757	¦	Ветошь                   	¦	  кг  	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные      	¦	  м3  	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	        	¦	железобетонные           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-026

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Установка в болотистом грунте опор деревянных

	Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка опор. 03. Установка
	опор в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта. 05. Нумерация опор.

	    Измеритель: 1 опора

	               Установка в болотистом грунте опор деревянных:

	34-02-026-01     промежуточных без лежней с одной подпорой

	34-02-026-02     промежуточных без лежней с двумя подпорами

	34-02-026-03     промежуточных с двумя подпорами и лежнями

	34-02-026-04     угловых с двумя подпорами и лежнями

	---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента 	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат         	¦	измер. 	¦	026-01 	¦	026-02 	¦	026-03 	¦	026-04 	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда           	¦	чел.-ч 	¦	 18,8  	¦	 18,9  	¦	 18,9  	¦	 19,3  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы   	¦	       	¦	  3,2  	¦	  3,2  	¦	  3,2  	¦	  3,2  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов	¦	чел.-ч 	¦	 0,36  	¦	 0,54  	¦	 0,54  	¦	  0,9  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном  	¦	маш.-ч 	¦	 0,36  	¦	 0,54  	¦	 0,54  	¦	  0,9  	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	других видах            	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	строительства           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	59 кВт (80 л.с.)        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 030301 	¦	Лебедки ручные и        	¦	маш.-ч 	¦	  4,7  	¦	 4,72  	¦	 4,72  	¦	 4,82  	¦

	¦	        	¦	рычажные тяговым усилием	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 9,81 кН (1 т)        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0181	¦	Гвозди строительные с   	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	плоской головкой        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	1,8 x 60 мм             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0404	¦	Краска для наружных     	¦	   т   	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦	0,00001	¦

	¦	        	¦	работ черная, марок     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	МА-015, ПФ-014          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0411	¦	Краска для наружных     	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	работ светло-бежевая    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная,  	¦	   т   	¦	0,00003	¦	0,00003	¦	0,00003	¦	0,00003	¦

	¦	        	¦	марки К-2               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1714	¦	Болты с гайками и       	¦	   т   	¦	0,0028 	¦	0,0028 	¦	0,0052 	¦	0,0112 	¦

	¦	        	¦	шайбами строительные    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1757	¦	Ветошь                  	¦	  кг   	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦	0,0062 	¦

	¦	102-0049	¦	Доски обрезные хвойных  	¦	  м3   	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,00005	¦

	¦	        	¦	пород длиной 4 - 6,5 м, 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	шириной 75 - 150 мм,    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщиной 19 - 22 мм,    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	III сорта               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0014	¦	Глухари                 	¦	100 шт.	¦	 0,01  	¦	 0,01  	¦	 0,01  	¦	 0,01  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	110-0108	¦	Подкосы для крепления   	¦	  шт.  	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦	   4   	¦

	¦	        	¦	траверс ПТ              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы деревянные     	¦	  шт.  	¦	   1   	¦	   1   	¦	   1   	¦	  2,2  	¦

	¦	        	¦	8-штырные               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9187	¦	Опора промежуточная     	¦	компл. 	¦	   1   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	в болотистом грунте без 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	лежней с одной подпорой 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9188	¦	Опора промежуточная     	¦	компл. 	¦	   -   	¦	   1   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	в болотистом грунте     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с двумя подпорами       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9189	¦	Опора промежуточная     	¦	компл. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	в болотистом грунте     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с двумя подпорами       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и лежнями               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9198	¦	Опора угловая           	¦	компл. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦

	¦	        	¦	в болотистом грунте     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с двумя подпорами       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и лежнями               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-027

	Установка приставок к опорам и подпорам

	Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Припасовка приставок к опорам и
	подпорам.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Измеритель: 1 приставка

	               Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:

	34-02-027-01     одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м

	34-02-027-02     двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м

	34-02-027-03     одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м

	34-02-027-04     двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м

	               Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:

	34-02-027-05     одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м

	34-02-027-06     двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м

	34-02-027-07     одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м

	34-02-027-08     двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м

	---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента  	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат          	¦	измер.	¦	027-01 	¦	027-02 	¦	027-03 	¦	027-04 	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч	¦	 1,83  	¦	 3,05  	¦	 2,14  	¦	 3,36  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы    	¦	      	¦	  3,2  	¦	  3,2  	¦	  3,2  	¦	  3,2  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов 	¦	чел.-ч	¦	 0,18  	¦	 0,36  	¦	 0,18  	¦	 0,36  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       	¦	маш.-ч	¦	 0,18  	¦	 0,36  	¦	 0,18  	¦	 0,36  	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на других	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	видах строительства      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	59 кВт (80 л.с.)         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная       	¦	  т   	¦	0,00248	¦	0,00298	¦	0,00267	¦	0,00333	¦

	¦	        	¦	низкоуглеродистая разного	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	назначения оцинкованная  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	диаметром 6,0 - 6,3 мм   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	403-9063	¦	Приставки железобетонные 	¦	  м3  	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------

	---------T------------------------T------T--------T------T--------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	 Наименование элемента  	¦	 Ед.  	¦	34-02-  	¦	34-02-	¦	34-02-  	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат         	¦	измер.	¦	027-05  	¦	027-06	¦	027-07  	¦	027-08 	¦

	+--------+------------------------+------+--------+------+--------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда           	¦	чел.-ч	¦	  1,69  	¦	 2,97 	¦	  1,89  	¦	 3,17  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы   	¦	      	¦	  3,2   	¦	 3,2  	¦	  3,2   	¦	  3,2  	¦

	+--------+------------------------+------+--------+------+--------+-------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов	¦	чел.-ч	¦	  0,18  	¦	 0,36 	¦	  0,18  	¦	 0,36  	¦

	+--------+------------------------+------+--------+------+--------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном  	¦	маш.-ч	¦	  0,18  	¦	 0,36 	¦	  0,18  	¦	 0,36  	¦

	¦	        	¦	ходу при работе на      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	других видах            	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	строительства           	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	59 кВт (80 л.с.)        	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	+--------+------------------------+------+--------+------+--------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ               	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная      	¦	  т   	¦	0,00229 	¦	0,003 	¦	0,00229 	¦	 0,003 	¦

	¦	        	¦	низкоуглеродистая       	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	разного назначения      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	оцинкованная диаметром  	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	6,0 - 6,3 мм            	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	102-9041	¦	Лесоматериалы           	¦	 шт.  	¦	  0,5   	¦	  1   	¦	  0,5   	¦	   1   	¦

	¦	        	¦	пропитанные для опор    	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	линий связи диаметром   	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 24 см                	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	L--------+------------------------+------+--------+------+--------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-028

	Установка подпоры к опорам

	Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка подпор. 03. Установка
	в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта.

	    Измеритель: 1 подпора

	               Установка подпоры к опорам высотой:

	34-02-028-01     до 8,5 м

	34-02-028-02     свыше 8,5 м

	---------T-------------------------------------------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	      Наименование элемента затрат         	¦	  Ед. 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ресурса 	¦	                                           	¦	измер.	¦	028-01	¦	028-02	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей           	¦	чел.-ч	¦	 3,48 	¦	 4,51 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                      	¦	      	¦	 3,4  	¦	  3,4 	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов                   	¦	чел.-ч	¦	 0,18 	¦	 0,18 	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном ходу при работе     	¦	маш.-ч	¦	 0,18 	¦	 0,18 	¦

	¦	        	¦	на других видах строительства              	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	59 кВт (80 л.с.)                           	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                  	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1714	¦	Болты с гайками и шайбами строительные     	¦	   т  	¦	0,0022	¦	0,0022	¦

	¦	102-8016	¦	Лесоматериалы пропитанные для опор линий   	¦	  м3  	¦	 0,07 	¦	 0,07 	¦

	¦	        	¦	связи диаметром до 24 см для лежней        	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	102-9041	¦	Лесоматериалы пропитанные для опор линий   	¦	  шт. 	¦	  1   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	связи диаметром до 24 см                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+-------------------------------------------+------+------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-029

	Устройство оттяжек к опорам

	Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка оттяжек. 03. Установка
	в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Измеритель: 1 оттяжка

	               Устройство оттяжек к опорам:

	34-02-029-01     деревянным на якоре

	34-02-029-02     деревянным на якоре с оттяжным столбом

	34-02-029-03     железобетонным

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента затрат  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                	¦	измер. 	¦	029-01 	¦	029-02 	¦	029-03 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей	¦	чел.-ч 	¦	 2,68  	¦	 4,72  	¦	  2,78 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов        	¦	чел.-ч 	¦	       	¦	 0,18  	¦	       	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 010311 	¦	Тракторы на гусеничном ходу     	¦	маш.-ч 	¦	   -   	¦	 0,18  	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	при работе на других видах      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	строительства 59 кВт (80 л.с.)  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные марки  	¦	   т   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,00005	¦

	¦	        	¦	МА-0115 мумия, сурик железный   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная              	¦	   т   	¦	0,00637	¦	0,00904	¦	0,00637	¦

	¦	        	¦	низкоуглеродистая разного       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	назначения оцинкованная         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	диаметром 6,0 - 6,3 мм          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-2060	¦	Комплект крепящих деталей       	¦	компл. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦

	¦	102-8016	¦	Лесоматериалы пропитанные       	¦	  м3   	¦	 0,047 	¦	 0,047 	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	для опор линий связи диаметром  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 24 см для лежней             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	102-9041	¦	Лесоматериалы пропитанные       	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   1   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	для опор линий связи диаметром  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	до 24 см                        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0014	¦	Глухари                         	¦	100 шт.	¦	 0,01  	¦	 0,01  	¦	   -   	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные             	¦	  м3   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  0,02 	¦

	¦	        	¦	железобетонные                  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	Подраздел 2.4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

	Таблица ГЭСН 34-02-035

	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс

	Состав работ: 01. Установка и крепление траверс.

	    Измеритель: 1 траверса

	               Крепление болтами на установленных железобетонных опорах

	               линий связи траверс деревянных:

	34-02-035-01     четырехштырных одинарных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	34-02-035-02     четырехштырных двойных

	34-02-035-03     восьмиштырных одинарных

	34-02-035-04     восьмиштырных двойных

	               Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах

	               линий связи траверс деревянных:

	34-02-035-05     четырехштырных одинарных

	34-02-035-06     восьмиштырных одинарных

	               Крепление болтами на установленных железобетонных опорах

	               линий связи траверс стальных:

	34-02-035-07     четырехштырных одинарных

	34-02-035-08     четырехштырных двойных

	34-02-035-09     восьмиштырных одинарных

	34-02-035-10     восьмиштырных двойных

	               Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах

	               линий связи траверс стальных:

	34-02-035-11     четырехштырных одинарных

	34-02-035-12     восьмиштырных одинарных

	---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	       Наименование      	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	     элемента затрат     	¦	измер.	¦	035-01 	¦	035-02 	¦	035-03 	¦	035-04 	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч	¦	 0,64  	¦	 2,25  	¦	 0,76  	¦	 2,35  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы    	¦	      	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные 	¦	  т   	¦	0,00005	¦	0,0001 	¦	0,00005	¦	0,0001 	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	сурик железный           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные      	¦	  т   	¦	0,0012 	¦	0,00304	¦	0,0012 	¦	0,00304	¦

	¦	        	¦	для конструкций связи    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с гайками и шайбами,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной до 600 мм         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций  	¦	  кг  	¦	  1,6  	¦	   -   	¦	  1,6  	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	связи                    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0128	¦	Траверсы деревянные      	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	  2,4  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	4-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы деревянные      	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦	  2,2  	¦

	¦	        	¦	8-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------

	---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	       Наименование      	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	     элемента затрат     	¦	измер.	¦	035-05 	¦	035-06 	¦	035-07 	¦	035-08 	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч	¦	 0,64  	¦	 0,74  	¦	 0,64  	¦	 1,44  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы    	¦	      	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные 	¦	  т   	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,00005	¦	0,0001 	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	сурик железный           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	103-0002	¦	Трубы стальные сварные   	¦	  м   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  0,4  	¦

	¦	        	¦	водогазопроводные        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с резьбой черные легкие  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	(неоцинкованные), диаметр	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	условного прохода 20 мм, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщина стенки 2,5 мм    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные      	¦	  т   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,0012 	¦	0,00152	¦

	¦	        	¦	для конструкций связи    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с гайками и шайбами,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной до 600 мм         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0007	¦	Болты сборочные          	¦	  т   	¦	0,00028	¦	0,00028	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	с гайками и шайбами по   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	классу прочности 5.8     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций  	¦	  кг  	¦	  6,5  	¦	  6,5  	¦	  1,6  	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	связи                    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0128	¦	Траверсы деревянные      	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	4-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы деревянные      	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   1   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	8-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0130	¦	Траверсы стальные        	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦	   2   	¦

	¦	        	¦	4-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------

	---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента  	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат         	¦	измер.	¦	035-09 	¦	035-10 	¦	035-11 	¦	035-12 	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   1    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч	¦	 0,76  	¦	 1,54  	¦	 0,64  	¦	 0,76  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы    	¦	      	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные 	¦	  т   	¦	0,00005	¦	0,0001 	¦	0,00005	¦	0,00005	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	сурик железный           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	103-0002	¦	Трубы стальные сварные   	¦	  м   	¦	   -   	¦	  0,4  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	водогазопроводные        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с резьбой черные легкие  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	(неоцинкованные), диаметр	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	условного прохода 20 мм, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщина стенки 2,5 мм    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные для  	¦	  т   	¦	0,0012 	¦	0,00152	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	конструкций связи        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с гайками и шайбами,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной до 600 мм         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0007	¦	Болты сборочные с гайками	¦	  т   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,00028	¦	0,00028	¦

	¦	        	¦	и шайбами по классу      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	прочности 5.8            	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций  	¦	  кг  	¦	  1,6  	¦	   -   	¦	  6,5  	¦	  6,5  	¦

	¦	        	¦	связи                    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0130	¦	Траверсы стальные        	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	4-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0131	¦	Траверсы стальные        	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	   2   	¦	   -   	¦	   1   	¦

	¦	        	¦	8-штырные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-036

	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс

	Состав работ: 01. Установка и крепление траверс. 02. Устройство врубок на
	деревянных опорах.

	    Измеритель: 1 траверса

	               Крепление на установленных деревянных опорах линий связи

	               траверс деревянных:

	34-02-036-01     четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

	34-02-036-02     четырехштырных на одностоечных опорах двойных

	34-02-036-03     восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных

	34-02-036-04     восьмиштырных на одностоечных опорах двойных

	34-02-036-05     восьмиштырных на сложных опорах одинарных

	34-02-036-06     восьмиштырных на сложных опорах двойных

	               Крепление на установленных деревянных опорах линий связи

	               траверс стальных:

	34-02-036-07     четырехштырных на одностоечных опорах одинарных

	34-02-036-08     четырехштырных на одностоечных опорах двойных

	34-02-036-09     восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных

	34-02-036-10     восьмиштырных на одностоечных опорах двойных

	---------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование   	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	 элемента затрат 	¦	измер. 	¦	036-01 	¦	036-02 	¦	036-03 	¦	036-04 	¦	036-05	¦

	+--------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда    	¦	чел.-ч 	¦	 0,75  	¦	 1,75  	¦	 0,82  	¦	 1,85  	¦	 1,09 	¦

	¦	        	¦	рабочих-         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	строителей       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд   	¦	       	¦	  3,7  	¦	  3,3  	¦	  3,6  	¦	  3,3  	¦	  3,5 	¦

	¦	        	¦	работы           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	+--------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-0589	¦	Масла креозотовые	¦	   т   	¦	0,0002 	¦	0,0004 	¦	0,0002 	¦	0,0004 	¦	0,0004	¦

	¦	110-0004	¦	Болты            	¦	   т   	¦	0,00056	¦	0,00217	¦	0,00056	¦	0,00217	¦	0,0011	¦

	¦	        	¦	нестандартные    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	для конструкций  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	связи с гайками  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	и шайбами, длиной	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	до 600 мм        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0007	¦	Болты сборочные  	¦	   т   	¦	0,00015	¦	0,0003 	¦	0,00015	¦	0,0003 	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	с гайками и      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	шайбами по       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	классу прочности 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	5.8              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0014	¦	Глухари          	¦	100 шт.	¦	 0,01  	¦	 0,02  	¦	 0,01  	¦	 0,02  	¦	   -  	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для      	¦	  кг   	¦	 1,22  	¦	 2,44  	¦	 1,22  	¦	 2,44  	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	конструкций связи	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0128	¦	Траверсы         	¦	  шт.  	¦	   1   	¦	  2,4  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	деревянные       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	4-штырные        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы         	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦	  2,2  	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	деревянные       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	8-штырные        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	L--------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

	---------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	элемента затрат 	¦	 измер.	¦	036-06 	¦	036-07 	¦	036-08 	¦	036-09 	¦	036-10 	¦

	+--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда   	¦	 чел.-ч	¦	 1,95  	¦	 0,75  	¦	 0,94  	¦	 0,82  	¦	 1,05  	¦

	¦	        	¦	рабочих-        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд  	¦	       	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦	  3,5  	¦

	¦	        	¦	работы          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные 	¦	   т   	¦	   -   	¦	0,00005	¦	0,0001 	¦	0,00005	¦	0,0001 	¦

	¦	        	¦	земляные марки  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	МА-0115 мумия,  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	сурик железный  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0589	¦	Масла           	¦	   т   	¦	0,0008 	¦	0,0002 	¦	0,0004 	¦	0,0002 	¦	0,0004 	¦

	¦	        	¦	креозотовые     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	103-0002	¦	Трубы стальные  	¦	   м   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  0,4  	¦	   -   	¦	  0,4  	¦

	¦	        	¦	сварные         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	водогазопровод- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ные с резьбой   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	черные легкие   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	(неоцинкован-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ные), диаметр   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	условного       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	прохода 20 мм,  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	толщина стенки  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	2,5 мм          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0004	¦	Болты           	¦	   т   	¦	0,00217	¦	0,00128	¦	0,00144	¦	0,00128	¦	0,00144	¦

	¦	        	¦	нестандартные   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	для конструкций 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	связи с гайками 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и шайбами,      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной до 600 мм	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0007	¦	Болты сборочные 	¦	   т   	¦	   -   	¦	0,00015	¦	0,0003 	¦	0,00015	¦	0,0003 	¦

	¦	        	¦	с гайками и     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	шайбами по      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	классу прочности	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	5.8             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0014	¦	Глухари         	¦	100 шт.	¦	   -   	¦	 0,01  	¦	 0,02  	¦	 0,01  	¦	 0,02  	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для     	¦	   кг  	¦	   -   	¦	 1,22  	¦	 2,44  	¦	 1,22  	¦	 2,44  	¦

	¦	        	¦	конструкций     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	связи           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0129	¦	Траверсы        	¦	  шт.  	¦	  2,2  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  -    	¦

	¦	        	¦	деревянные      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	8-штырные       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0130	¦	Траверсы        	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   1   	¦	   2   	¦	   -   	¦	  -    	¦

	¦	        	¦	стальные        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	4-штырные       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0131	¦	Траверсы        	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦	  2    	¦

	¦	        	¦	стальные        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	8-штырные       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

	Подраздел 2.5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И
	РАДИОФИКАЦИИ

	Таблица ГЭСН 34-02-042

	Подвеска проводов на крюках

	Состав работ: 01. Установка крюков. 02. Закрепление изоляторов. 03. Раскатка и
	соединение проводов. 04. Подвеска одинарным креплением проводов и регулировка.

	    Измеритель: 1 км провода

	               Подвеска на крюках проводов диаметром:

	34-02-042-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 12

	34-02-042-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16

	34-02-042-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-042-04     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-042-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 16

	34-02-042-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-042-07     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-042-08     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	 Наименование элемента  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат         	¦	измер. 	¦	042-01 	¦	042-02 	¦	042-03 	¦	042-04 	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда           	¦	чел.-ч 	¦	 12,2  	¦	 13,8  	¦	 15,5  	¦	 17,7  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы   	¦	       	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                 	¦	   т   	¦	0,00014	¦	0,00019	¦	0,00023	¦	0,00028	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные       	¦	компл. 	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦

	¦	        	¦	со спичками             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные      	¦	100 шт.	¦	 0,144 	¦	 0,185 	¦	 0,227 	¦	 0,278 	¦

	¦	        	¦	штыревые типа ТФ-16     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0095	¦	Крюки для крепления     	¦	   т   	¦	 0,007 	¦	 0,009 	¦	 0,011 	¦	0,0135 	¦

	¦	        	¦	изоляторов КН-16        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9207	¦	Проволока линейная      	¦	  км   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная  	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

	---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	 Наименование элемента  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	        затрат          	¦	 измер.	¦	042-05 	¦	042-06 	¦	042-07 	¦	042-08 	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда           	¦	чел.-ч 	¦	 14,5  	¦	 16,1  	¦	 18,3  	¦	 19,5  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы   	¦	       	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                 	¦	   т   	¦	0,00019	¦	0,00023	¦	0,00028	¦	0,00031	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные       	¦	компл. 	¦	   3   	¦	   3   	¦	   3   	¦	   3   	¦

	¦	        	¦	со спичками             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0096	¦	Крюки для крепления     	¦	   т   	¦	0,0153 	¦	0,0187 	¦	 0,023 	¦	0,0255 	¦

	¦	        	¦	изоляторов КН-18        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0192	¦	Изоляторы линейные      	¦	100 шт.	¦	 0,185 	¦	 0,227 	¦	 0,278 	¦	 0,309 	¦

	¦	        	¦	штыревые типа ТФ-20     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9207	¦	Проволока линейная      	¦	  км   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная  	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-043

	Подвеска проводов на траверсах

	Состав работ: 01. Установка штырей. 02. Закрепление изоляторов. 03. Раскатка и
	соединение проводов. 04. Подвеска с одинарным креплением проводов и регулировка
	проводов.

	    Измеритель: 1 км провода

	               Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:

	34-02-043-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16

	34-02-043-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	34-02-043-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-043-04     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-043-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-043-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28

	               Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:

	34-02-043-07     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16

	34-02-043-08     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-043-09     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25

	---------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	элемента затрат 	¦	измер. 	¦	043-01 	¦	043-02 	¦	043-03 	¦	043-04 	¦	043-05 	¦

	+--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда   	¦	чел.-ч 	¦	 12,6  	¦	  14   	¦	 15,9  	¦	 14,6  	¦	 16,5  	¦

	¦	        	¦	рабочих-        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд  	¦	       	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦

	¦	        	¦	работы          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка         	¦	   т   	¦	0,00019	¦	0,00023	¦	0,00028	¦	0,00023	¦	0,00028	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны         	¦	компл. 	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦	   3   	¦	   3   	¦

	¦	        	¦	термитные       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	со спичками     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы       	¦	100 шт.	¦	 0,185 	¦	 0,227 	¦	 0,278 	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	линейные        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	штыревые        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	типа ТФ-16      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0134	¦	Штыри стальные  	¦	  шт.  	¦	  18   	¦	  22   	¦	  27   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	для воздушных   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	линий связи     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и радиофикации  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ШТ-16Д          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0135	¦	Штыри стальные  	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  22   	¦	  27   	¦

	¦	        	¦	для воздушных   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	линий связи     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и радиофикации  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ШТ-20Д          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0192	¦	Изоляторы       	¦	100 шт.	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	 0,227 	¦	 0,278 	¦

	¦	        	¦	линейные        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	штыревые        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-20      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9207	¦	Проволока       	¦	  км   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	        	¦	линейная        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока       	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	        	¦	перевязочная    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

	---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	    Наименование        	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	   элемента затрат      	¦	 измер.	¦	043-06 	¦	043-07 	¦	043-08 	¦	043-09 	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда           	¦	чел.-ч 	¦	 17,5  	¦	 10,6  	¦	 11,5  	¦	 12,8  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы   	¦	       	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦

	+--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ               	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                 	¦	   т   	¦	0,00031	¦	0,00019	¦	0,00023	¦	0,00028	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные       	¦	 компл.	¦	   3   	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦

	¦	        	¦	со спичками             	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные      	¦	100 шт.	¦	   -   	¦	 0,185 	¦	 0,227 	¦	 0,278 	¦

	¦	        	¦	штыревые типа ТФ-16     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0135	¦	Штыри стальные для      	¦	  шт.  	¦	  30   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	воздушных линий связи   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и радиофикации ШТ-20Д   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0192	¦	Изоляторы линейные      	¦	100 шт.	¦	 0,309 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	штыревые типа ТФ-20     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9207	¦	Проволока линейная      	¦	  км   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная  	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-044

	Перекладка проводов с крюков на траверсы

	Состав работ: 01. Установка штырей. 02. Закрепление изоляторов. 03. Перекладка
	с одинарным креплением проводов и регулировка. 04. Снятие арматуры с заделкой
	отверстий.

	    Измеритель: 1 км провода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:

	34-02-044-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16

	34-02-044-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-044-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-044-04     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-044-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-044-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	    Наименование элемента       	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	           затрат               	¦	 измер.	¦	044-01 	¦	044-02 	¦	044-03 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда                   	¦	 чел.-ч	¦	  8,71 	¦	  10,4 	¦	  11,9 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                         	¦	   т   	¦	0,00018	¦	0,00023	¦	0,00028	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные со спичками   	¦	 компл.	¦	   1   	¦	   1   	¦	   1   	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные штыревые     	¦	100 шт.	¦	 0,031 	¦	 0,041 	¦	 0,052 	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-16                      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0134	¦	Штыри стальные для воздушных    	¦	  шт.  	¦	   18  	¦	   22  	¦	   27  	¦

	¦	        	¦	линий связи и радиофикации      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ШТ-16Д                          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная          	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	Наименование элемента затрат    	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                	¦	 измер.	¦	044-04 	¦	044-05 	¦	044-06 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда                   	¦	 чел.-ч	¦	  12,8 	¦	  15,4 	¦	  17,5 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                         	¦	   т   	¦	0,00023	¦	0,00028	¦	0,00032	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные со спичками   	¦	 компл.	¦	   1   	¦	   1   	¦	   1   	¦

	¦	110-0135	¦	Штыри стальные для воздушных    	¦	  шт.  	¦	   22  	¦	   27  	¦	   30  	¦

	¦	        	¦	линий связи и радиофикации      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	ШТ-20Д                          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0192	¦	Изоляторы линейные штыревые     	¦	100 шт.	¦	 0,041 	¦	 0,052 	¦	 0,062 	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-20                      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная          	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-045

	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

	Состав работ: 01. Закрепление изоляторов. 02. Перекладка с одинарным
	креплением проводов и регулировка. 03. Снятие арматуры с заделкой отверстий.

	    Измеритель: 1 км провода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы

	               или крюки проводов диаметром:

	34-02-045-01     до 3 мм, на 1 км линии число опор 16

	34-02-045-02     до 3 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-045-03     до 3 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-045-04     до 5 мм, на 1 км линии число опор 20

	34-02-045-05     до 5 мм, на 1 км линии число опор 25

	34-02-045-06     до 5 мм, на 1 км линии число опор 28

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента затрат  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                	¦	 измер.	¦	045-01 	¦	045-02 	¦	045-03 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей	¦	чел.-ч 	¦	 6,67  	¦	 7,99  	¦	 9,64  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                         	¦	   т   	¦	0,00019	¦	0,00023	¦	0,00028	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные со спичками   	¦	компл. 	¦	   1   	¦	   1   	¦	   1   	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные штыревые     	¦	100 шт.	¦	 0,031 	¦	 0,041 	¦	 0,052 	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-16                      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная          	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	Наименование элемента затрат    	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ресурса 	¦	                                	¦	измер. 	¦	045-04 	¦	045-05 	¦	045-06 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей	¦	чел.-ч 	¦	 10,3  	¦	 12,3  	¦	 14,1  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                         	¦	   т   	¦	0,00023	¦	0,00023	¦	0,00028	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные со спичками   	¦	компл. 	¦	   1   	¦	   1   	¦	   1   	¦

	¦	110-0192	¦	Изоляторы линейные штыревые     	¦	100 шт.	¦	 0,041 	¦	 0,052 	¦	 0,062 	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-20                      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока перевязочная          	¦	   т   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	Подраздел 2.6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ
	КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

	Таблица ГЭСН 34-02-051

	Скрещивание проводов

	Состав работ: 01. Установка арматуры. 02. Монтаж скрещивания.

	    Измеритель: 1 скрещивание

	               Скрещивание подвешиваемых проводов:

	34-02-051-01     на Г-образных кронштейнах

	34-02-051-02     на подвесных крюках

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	34-02-051-03     на накладках

	               Скрещивание существующих проводов:

	34-02-051-04     на Г-образных кронштейнах

	34-02-051-05     на подвесных крюках

	34-02-051-06     на накладках

	---------T---------------------------------T--------T------T------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента затрат   	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                 	¦	 измер. 	¦	051-01	¦	051-02	¦	051-03 	¦

	+--------+---------------------------------+--------+------+------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда                    	¦	 чел.-ч 	¦	 1,42 	¦	 1,19 	¦	 1,58  	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей               	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы            	¦	        	¦	 4,2  	¦	 4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+---------------------------------+--------+------+------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                        	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                          	¦	   т    	¦	  -   	¦	  -   	¦	0,00002	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные              	¦	   т    	¦	  -   	¦	  -   	¦	0,00021	¦

	¦	        	¦	для конструкций связи            	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	с гайками и шайбами,             	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной до 600 мм                 	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	110-0014	¦	Глухари                          	¦	100 шт. 	¦	 0,02 	¦	  -   	¦	   -   	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные штыревые      	¦	100 шт. 	¦	  -   	¦	  -   	¦	 0,021 	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-16                       	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	110-0090	¦	Кронштейны для скрещивания       	¦	100 шт. 	¦	 0,01 	¦	  -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	проводов телефонных и            	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	радиотрансляционных цепей        	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	диаметром 4 - 4,5 мм КС-4/4,5    	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	110-0101	¦	Крюки подвесные для крепления    	¦	  шт.   	¦	  -   	¦	  1   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	изоляторов воздушных линий связи 	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	КПД-20                           	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	110-0105	¦	Накладки для скрещивания проводов	¦	  шт.   	¦	  -   	¦	  -   	¦	   1   	¦

	¦	        	¦	телефонных цепей НД с четырьмя   	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	штырями ШТ-20 МС                 	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	L--------+---------------------------------+--------+------+------+--------

	---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента затрат  	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                	¦	измер. 	¦	051-04 	¦	051-05 	¦	051-06 	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей	¦	чел.-ч 	¦	 1,83  	¦	 1,08  	¦	 1,99  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы           	¦	       	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                         	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦	0,0002 	¦

	¦	101-0794	¦	Проволока канатная оцинкованная,	¦	   т   	¦	0,00004	¦	0,00009	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	диаметром 2,6 мм                	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная              	¦	   т   	¦	0,0002 	¦	0,0002 	¦	0,0002 	¦

	¦	        	¦	низкоуглеродистая разного       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	назначения оцинкованная         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	диаметром 6,0 - 6,3 мм          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны термитные со спичками   	¦	компл. 	¦	   3   	¦	   3   	¦	   3   	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные для         	¦	   т   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,00021	¦

	¦	        	¦	конструкций связи с гайками     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и шайбами, длиной до 600 мм     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	110-0014	¦	Глухари                         	¦	100 шт.	¦	 0,02  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные штыревые     	¦	100 шт.	¦	 0,004 	¦	 0,004 	¦	 0,024 	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-16                      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0090	¦	Кронштейны для скрещивания      	¦	100 шт.	¦	 0,01  	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	проводов телефонных и           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	радиотрансляционных цепей       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	диаметром 4 - 4,5 мм КС-4/4,5   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0101	¦	Крюки подвесные для крепления   	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   1   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	изоляторов воздушных линий связи	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	КПД-20                          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0105	¦	Накладки для скрещивания        	¦	  шт.  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   1   	¦

	¦	        	¦	проводов телефонных цепей НД    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	с четырьмя штырями ШТ-20 МС     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-052

	Устройство контрольно-измерительных пунктов

	Состав работ: 01. Монтаж контрольно-измерительных пунктов.

	    Измеритель: 1 пункт

	               Устройство контрольно-измерительных пунктов:

	34-02-052-01     на кронштейнах

	34-02-052-02     на накладках

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T---------------------------------------T--------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	     Наименование элемента затрат      	¦	  Ед.   	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                       	¦	 измер. 	¦	052-01 	¦	052-02 	¦

	+--------+---------------------------------------+--------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей       	¦	 чел.-ч 	¦	 1,14  	¦	 1,27  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                  	¦	        	¦	  4,2  	¦	  4,2  	¦

	+--------+---------------------------------------+--------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                              	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка                                	¦	   т    	¦	0,00001	¦	0,00001	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные для конструкций    	¦	   т    	¦	   -   	¦	0,0002 	¦

	¦	        	¦	связи с гайками и шайбами,             	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	длиной до 600 мм                       	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0014	¦	Глухари                                	¦	100 шт. 	¦	 0,02  	¦	   -   	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16 	¦	100 шт. 	¦	 0,01  	¦	 0,01  	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций связи          	¦	   кг   	¦	   4   	¦	   6   	¦

	L--------+---------------------------------------+--------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-053

	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

	Состав работ: 01. Установка ступеней.

	    Измеритель: 1 ступень

	34-02-053-01   Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T---------------------------------------T--------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	     Наименование элемента затрат      	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                       	¦	 измер. 	¦	053-01	¦

	+--------+---------------------------------------+--------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей       	¦	 чел.-ч 	¦	 0,18 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                  	¦	        	¦	 3,9  	¦

	+--------+---------------------------------------+--------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                              	¦	        	¦	      	¦

	¦	110-0119	¦	Ступени столбовые                      	¦	100 шт. 	¦	 0,01 	¦

	L--------+---------------------------------------+--------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-054

	Устройство молниеотвода к опорам

	Состав работ: 01. Устройство молниеотводов.

	    Измеритель: 1 молниеотвод

	               Устройство молниеотвода к опорам высотой:

	34-02-054-01     до 8,5 м

	34-02-054-02     более 8,5 м

	---------T-----------------------------------------T------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	      Наименование элемента затрат       	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ресурса 	¦	                                         	¦	измер.	¦	054-01 	¦	054-02 	¦

	+--------+-----------------------------------------+------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей         	¦	чел.-ч	¦	  0,7  	¦	 1,03  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                    	¦	      	¦	   3   	¦	   3   	¦

	+--------+-----------------------------------------+------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная низкоуглеродистая     	¦	  т   	¦	0,00177	¦	0,00228	¦

	¦	        	¦	разного назначения оцинкованная          	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	диаметром 6,0 - 6,3 мм                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	L--------+-----------------------------------------+------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-055

	Устройство кабельной площадки на опоре

	Состав работ: 01. Устройство кабельных площадок.

	    Измеритель: 1 площадка

	               Устройство кабельной площадки на опоре:

	34-02-055-01      одинарной или сдвоенной

	34-02-055-02      полуанкерной

	---------T----------------------------------------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	    Наименование элемента затрат        	¦	  Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                        	¦	 измер.	¦	055-01 	¦	055-02 	¦

	+--------+----------------------------------------+-------+-------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей        	¦	 чел.-ч	¦	  6,18 	¦	  12,9 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                   	¦	       	¦	   4   	¦	   4   	¦

	+--------+----------------------------------------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                               	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные марки МА-0115  	¦	   т   	¦	0,00014	¦	0,00014	¦

	¦	        	¦	мумия, сурик железный                   	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0119	¦	Ступени столбовые                       	¦	100 шт.	¦	  0,08 	¦	  0,08 	¦

	¦	110-9131	¦	Площадки металлические                  	¦	  шт.  	¦	   1   	¦	   1   	¦

	L--------+----------------------------------------+-------+-------+--------

	Подраздел 2.7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ

	Таблица ГЭСН 34-02-061

	Установка стоек для радиотрансляционных сетей

	Состав работ: 01. Установка и крепление стоек и траверс. 02. Устройство и
	регулировка оттяжек. 03. Окраска стоек и оттяжек. 04. Вскрытие и заделка кровли.

	    Измеритель: 1 стойка

	               Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных

	               на напряжение:

	34-02-061-01      до 240 В

	34-02-061-02      свыше 240 В

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T------------------------------------------T------T-------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	       Наименование элемента затрат       	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                          	¦	измер.	¦	061-01 	¦	061-02	¦

	+--------+------------------------------------------+------+-------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей          	¦	чел.-ч	¦	 6,53  	¦	 12,2 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                     	¦	      	¦	   4   	¦	   4  	¦

	+--------+------------------------------------------+------+-------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                 	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные марки МА-0115    	¦	  т   	¦	0,00009	¦	0,0002	¦

	¦	        	¦	мумия, сурик железный                     	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная, марки К-2          	¦	  т   	¦	0,00017	¦	0,0003	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная низкоуглеродистая      	¦	  т   	¦	0,0012 	¦	 0,001	¦

	¦	        	¦	разного назначения оцинкованная           	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	        	¦	диаметром 6,0 - 6,3 мм                    	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	101-1704	¦	Войлок строительный                       	¦	  т   	¦	0,0008 	¦	0,0008	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная                          	¦	  кг  	¦	  0,5  	¦	  0,6 	¦

	¦	110-0123	¦	Стойки для линий сети проводного вещания  	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	типа РС-II-1.6                            	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0125	¦	Стойки для линий сети проводного вещания  	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   1  	¦

	¦	        	¦	типа РС-III-3.6                           	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	110-0130	¦	Траверсы стальные 4-штырные               	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   1  	¦

	¦	110-0211	¦	Траверсы стальные 2-штырные               	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	   -  	¦

	L--------+------------------------------------------+------+-------+-------

	Таблица ГЭСН 34-02-062

	Установка траверс дополнительных сверх одной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Состав работ: 01. Установка и крепление траверс. 02. Окраска траверс.

	    Измеритель: 1 траверса

	               Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:

	34-02-062-01      до 240 В

	34-02-062-02      свыше 240 В

	---------T-----------------------------------------T------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	      Наименование элемента затрат       	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	                                         	¦	измер.	¦	062-01 	¦	062-02 	¦

	+--------+-----------------------------------------+------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей         	¦	чел.-ч	¦	 0,46  	¦	 0,69  	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                    	¦	      	¦	  3,9  	¦	  3,9  	¦

	+--------+-----------------------------------------+------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные марки МА-0115   	¦	  т   	¦	0,00004	¦	0,00004	¦

	¦	        	¦	мумия, сурик железный                    	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная, марки К-2         	¦	  т   	¦	0,00002	¦	0,00002	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций связи            	¦	  кг  	¦	  0,7  	¦	  0,7  	¦

	¦	110-0130	¦	Траверсы стальные 4-штырные              	¦	  шт. 	¦	   -   	¦	   1   	¦

	¦	110-0211	¦	Траверсы стальные 2-штырные              	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	   -   	¦

	L--------+-----------------------------------------+------+-------+--------

	Таблица ГЭСН 34-02-063

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В

	Состав работ: 01. Устройство и регулировка оттяжек.

	    Измеритель: 1 оттяжка

	34-02-063-01   Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение

	               свыше 240 В

	---------T------------------------------------------------T--------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	          Наименование элемента затрат          	¦	  Ед.   	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                                	¦	 измер. 	¦	063-01	¦

	+--------+------------------------------------------------+--------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей                	¦	 чел.-ч 	¦	 0,75 	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                           	¦	        	¦	 3,7  	¦

	+--------+------------------------------------------------+--------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                       	¦	        	¦	      	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная низкоуглеродистая разного    	¦	   т    	¦	0,0015	¦

	¦	        	¦	назначения оцинкованная диаметром 6,0 - 6,3 мм  	¦	        	¦	      	¦

	¦	110-0004	¦	Болты нестандартные для конструкций связи       	¦	   т    	¦	0,0009	¦

	¦	        	¦	с гайками и шайбами, длиной до 600 мм           	¦	        	¦	      	¦

	¦	110-0021	¦	Детали механические для канатов диаметром       	¦	   кг   	¦	 0,8  	¦

	¦	        	¦	до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор     	¦	        	¦	      	¦

	¦	        	¦	антенн на крышах                                	¦	        	¦	      	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций связи                   	¦	   кг   	¦	 0,33 	¦

	L--------+------------------------------------------------+--------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-064

	Установка стоек телефонных

	Состав работ: 01. Сборка, установка и крепление стоек. 02. Устройство оттяжек.
	03. Окраска стоек. 04. Вскрытие, заделка и окраска кровли в местах установки стоек.

	    Измеритель: 1 стойка

	               Установка стоек телефонных:

	34-02-064-01     однопарных

	34-02-064-02     двухпарных

	34-02-064-03     шестипарных

	34-02-064-04     десятипарных

	---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	 Наименование элемента   	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	         затрат          	¦	измер.	¦	064-01 	¦	064-02 	¦	064-03 	¦	064-04 	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч	¦	 3,17  	¦	 7,22  	¦	  7,3  	¦	  13,2 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы    	¦	      	¦	  3,8  	¦	  3,8  	¦	  3,8  	¦	  3,8  	¦

	+--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные 	¦	  т   	¦	0,00008	¦	0,00012	¦	0,00017	¦	0,00028	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	сурик железный           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная,   	¦	  т   	¦	0,00015	¦	0,00023	¦	0,00025	¦	 0,0004	¦

	¦	        	¦	марки К-2                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная       	¦	  т   	¦	0,0003 	¦	0,0003 	¦	0,0003 	¦	 0,0006	¦

	¦	        	¦	низкоуглеродистая        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	разного назначения       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	оцинкованная диаметром   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	6,0 - 6,3 мм             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-1704	¦	Войлок строительный      	¦	  т   	¦	0,00008	¦	0,00008	¦	0,00008	¦	 0,0002	¦

	¦	101-1847	¦	Замазка защитная         	¦	  кг  	¦	  0,5  	¦	  0,5  	¦	  0,5  	¦	  0,5  	¦

	¦	110-0214	¦	Стойки телефонные        	¦	 шт.  	¦	   1   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	с траверсами, поковками  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и болтами для крепления, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	однопарные               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0215	¦	Стойки телефонные        	¦	 шт.  	¦	  -    	¦	  1    	¦	  -    	¦	  -    	¦

	¦	        	¦	с траверсами, поковками  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и болтами для крепления, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	двупарные                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0216	¦	Стойки телефонные        	¦	 шт.  	¦	  -    	¦	  -    	¦	  1    	¦	  -    	¦

	¦	        	¦	с траверсами, поковками  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и болтами для крепления, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	шестипарные              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0217	¦	Стойки телефонные        	¦	 шт.  	¦	  -    	¦	  -    	¦	  -    	¦	  1    	¦

	¦	        	¦	с траверсами, поковками  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	и болтами для крепления, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	десятипарные             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица ГЭСН 34-02-065

	Разные работы на стоечных линиях

	Состав работ:

	для нормы 1:

	01. Изготовление и установка люков, лестниц, трапов и площадок со вскрытием,
	заделкой и окраской кровли.

	для нормы 2:

	01. Установка и регулировка канатов со сверлением отверстий, закреплением скоб
	в стене слухового окна с установкой хомутов на стойках.

	для норм 3, 4:

	01. Вскрытие кровли и прибивка брусков к стропилам.

	    Измеритель: 1 устройство

	34-02-065-01   Установка люков на крышах

	34-02-065-02   Установка предохранительных канатов

	               Закрепление стальных листов на крышах:

	34-02-065-03      черепичных

	34-02-065-04      шиферных

	---------T---------------------------T------T-------T-------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	  Наименование элемента    	¦	 Ед.  	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	          затрат           	¦	измер.	¦	065-01 	¦	065-02 	¦	065-03	¦	065-04	¦

	+--------+---------------------------+------+-------+-------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   1    	¦	Затраты труда              	¦	чел.-ч	¦	  23   	¦	 0,87  	¦	 1,34 	¦	 0,64 	¦

	¦	        	¦	рабочих-строителей         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы      	¦	      	¦	  2,7  	¦	  3,4  	¦	 3,1  	¦	   3  	¦

	+--------+---------------------------+------+-------+-------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0181	¦	Гвозди строительные        	¦	  т   	¦	0,00154	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	с плоской головкой         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	1,8 x 60 мм                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0388	¦	Краски масляные земляные   	¦	  т   	¦	0,0002 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	марки МА-0115 мумия,       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	сурик железный             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0627	¦	Олифа комбинированная,     	¦	  т   	¦	0,0001 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	марки К-2                  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0814	¦	Проволока стальная         	¦	  т   	¦	   -   	¦	0,0011 	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	низкоуглеродистая разного  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	назначения оцинкованная    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	диаметром 6,0 - 6,3 мм     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0953	¦	Ручка-скоба                	¦	  шт. 	¦	   2   	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	из алюминиевого сплава     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	анодированная              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0956	¦	Петля накладная            	¦	  шт. 	¦	   2   	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	101-0960	¦	Задвижка накладная         	¦	  шт. 	¦	   1   	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	101-1481	¦	Шурупы с полукруглой       	¦	  т   	¦	0,0001 	¦	0,0001 	¦	0,0001	¦	0,0001	¦

	¦	        	¦	головкой 4 x 40 мм         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1704	¦	Войлок строительный        	¦	  т   	¦	0,0008 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	101-1713	¦	Сталь листовая кровельная  	¦	  т   	¦	 0,043 	¦	   -   	¦	0,005 	¦	 0,005	¦

	¦	        	¦	СТК-1 толщиной 0,80 мм     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	101-2060	¦	Комплект крепящих деталей  	¦	компл.	¦	   -   	¦	   2   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	102-0037	¦	Брусья необрезные хвойных  	¦	  м3  	¦	 0,38  	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	пород длиной 4 - 6,5 м,    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	все ширины, толщиной 100,  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	125 мм, III сорта          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0110	¦	Поковки для конструкций    	¦	  кг  	¦	  0,6  	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦

	¦	        	¦	связи                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	L--------+---------------------------+------+-------+-------+------+-------

	Подраздел 2.8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ

	Таблица ГЭСН 34-02-071

	Подвеска проводов

	Состав работ: 01. Закрепление изоляторов. 02. Раскатка и соединение проводов.
	03. Подвеска и регулировка проводов.

	    Измеритель: 1 км провода

	               Подвеска проводов напряжением:

	34-02-071-01      до 240 В, диаметр провода до 2 мм

	34-02-071-02      до 240 В, диаметр провода до 3 мм

	34-02-071-03      до 240 В, диаметр провода до 4 мм

	34-02-071-04      свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм

	34-02-071-05      свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T---------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬

	¦	  Шифр  	¦	 Наименование  	¦	  Ед.   	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦	34-02- 	¦

	¦	ресурса 	¦	элемента затрат	¦	 измер. 	¦	071-01 	¦	071-02 	¦	071-03 	¦	071-04 	¦	071-05 	¦

	+--------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда  	¦	 чел.-ч 	¦	 16,5  	¦	 21,6  	¦	 24,7  	¦	  34   	¦	 39,1  	¦

	¦	        	¦	рабочих-       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	строителей     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд 	¦	        	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦	  3,7  	¦

	¦	        	¦	работы         	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	+--------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	101-0311	¦	Каболка        	¦	   т    	¦	0,00026	¦	0,00026	¦	0,00026	¦	0,00052	¦	0,00052	¦

	¦	101-2557	¦	Патроны        	¦	 компл. 	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦	   2   	¦

	¦	        	¦	термитные      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	со спичками    	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0041	¦	Изоляторы      	¦	100 шт. 	¦	 0,258 	¦	 0,258 	¦	 0,258 	¦	   -   	¦	   -   	¦

	¦	        	¦	линейные       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	штыревые       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-16     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-0192	¦	Изоляторы      	¦	100 шт. 	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	 0,515 	¦	 0,515 	¦

	¦	        	¦	линейные       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	штыревые       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	        	¦	типа ТФ-20     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9207	¦	Проволока      	¦	   км   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	        	¦	линейная       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	110-9208	¦	Проволока      	¦	   т    	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦	   П   	¦

	¦	        	¦	перевязочная   	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------

	Подраздел 2.9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Таблица ГЭСН 34-02-077

	Развозка линейных материалов

	Состав работ: 01. Погрузка, транспортировка и разгрузка материалов.

	    Измеритель: 1 т-км

	               Развозка линейных материалов автомашинами

	               за первый километр:

	34-02-077-01      столбов деревянных

	34-02-077-02      опор железобетонных

	34-02-077-03      приставок железобетонных

	34-02-077-04      термокамер металлических

	34-02-077-05      деталей железобетонных НУП, колодцев

	34-02-077-06      прочих материалов

	               Развозка линейных материалов тракторами за первый километр:

	34-02-077-07      столбов деревянных

	34-02-077-08      опор железобетонных

	34-02-077-09      приставок железобетонных

	34-02-077-10      термокамер металлических

	34-02-077-11      деталей железобетонных НУП, колодцев

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	34-02-077-12      прочих материалов

	34-02-077-13   Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый

	               последующий километр

	34-02-077-14   Добавлять к нормам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый

	               последующий километр

	--------T----------------------T------T------T-------T------T------T------¬

	¦	 Шифр  	¦	     Наименование     	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса	¦	       элемента       	¦	измер.	¦	077-01	¦	077-02 	¦	077-03	¦	077-04	¦	077-05	¦

	¦	       	¦	        затрат        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+-------+----------------------+------+------+-------+------+------+------+

	¦	   1   	¦	Затраты труда         	¦	чел.-ч	¦	 0,95 	¦	 0,91  	¦	 1,69 	¦	 0,13 	¦	 0,16 	¦

	¦	       	¦	рабочих-строителей    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1  	¦	Средний разряд работы 	¦	      	¦	 2,3  	¦	  2,3  	¦	 2,3  	¦	 2,3  	¦	 2,3  	¦

	+-------+----------------------+------+------+-------+------+------+------+

	¦	   2   	¦	Затраты труда         	¦	чел.-ч	¦	 0,22 	¦	 0,12  	¦	 0,22 	¦	 0,06 	¦	 0,08 	¦

	¦	       	¦	машинистов            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+-------+----------------------+------+------+-------+------+------+------+

	¦	   3   	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	021141 	¦	Краны на автомобильном	¦	маш.-ч	¦	 0,22 	¦	 0,12  	¦	 0,22 	¦	 0,06 	¦	 0,08 	¦

	¦	       	¦	ходу при работе на    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	других видах          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	строительства 10 т    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	170601 	¦	Транспортеры прицепные	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	   -   	¦	  -   	¦	 0,09 	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	колесные для перевозки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	термокамер и кабельных	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	барабанов весом       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	до 4,5 т, ТТК-1       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	400001 	¦	Автомобили бортовые,  	¦	маш.-ч	¦	 0,37 	¦	 0,31  	¦	 0,85 	¦	 0,09 	¦	 0,11 	¦

	¦	       	¦	грузоподъемность до   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	5 т                   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	400111 	¦	Полуприцепы общего    	¦	маш.-ч	¦	 0,37 	¦	 0,31  	¦	 0,85 	¦	  -   	¦	 0,11 	¦

	¦	       	¦	назначения,           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	грузоподъемность 12 т 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L-------+----------------------+------+------+-------+------+------+-------

	--------T----------------------T------T------T-------T------T------T------¬

	¦	 Шифр  	¦	     Наименование     	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02- 	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса	¦	       элемента       	¦	измер.	¦	077-06	¦	077-07 	¦	077-08	¦	077-09	¦	077-10	¦

	¦	       	¦	        затрат        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+-------+----------------------+------+------+-------+------+------+------+

	¦	   1   	¦	Затраты труда         	¦	чел.-ч	¦	  2   	¦	 0,83  	¦	 0,83 	¦	 1,58 	¦	 0,1  	¦

	¦	       	¦	рабочих-строителей    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1  	¦	Средний разряд работы 	¦	      	¦	 2,3  	¦	  2,3  	¦	 2,3  	¦	  2,3 	¦	 2,3  	¦

	+-------+----------------------+------+------+-------+------+------+------+

	¦	   2   	¦	Затраты труда         	¦	чел.-ч	¦	      	¦	 0,95  	¦	 0,83 	¦	 1,49 	¦	 0,25 	¦

	¦	       	¦	машинистов            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+-------+----------------------+------+------+-------+------+------+------+

	¦	   3   	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	010201 	¦	Прицепы тракторные 2 т	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	 0,73  	¦	 0,71 	¦	 1,27 	¦	  -   	¦

	¦	010313 	¦	Тракторы на гусеничном	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	 0,73  	¦	 0,71 	¦	 1,27 	¦	 0,19 	¦

	¦	       	¦	ходу при работе на    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	других видах          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	строительства         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	96 кВт (130 л.с.)     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	021141 	¦	Краны на автомобильном	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	 0,22  	¦	 0,12 	¦	 0,22 	¦	 0,06 	¦

	¦	       	¦	ходу при работе на    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	других видах          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	строительства 10 т    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	170601 	¦	Транспортеры прицепные	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦	 0,19 	¦

	¦	       	¦	колесные для перевозки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	термокамер и кабельных	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	барабанов весом       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	до 4,5 т, ТТК-1       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	400001 	¦	Автомобили бортовые,  	¦	маш.-ч	¦	 1,97 	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	грузоподъемность      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	до 5 т                	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	400111 	¦	Полуприцепы общего    	¦	маш.-ч	¦	1,97  	¦	   -   	¦	  -   	¦	   -  	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	назначения,           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	грузоподъемность 12 т 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L-------+----------------------+------+------+-------+------+------+-------

	--------T------------------------------T------T------T------T------T------¬

	¦	 Шифр  	¦	 Наименование элемента затрат 	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса	¦	                              	¦	измер.	¦	077-11	¦	077-12	¦	077-13	¦	077-14	¦

	+-------+------------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   1   	¦	Затраты труда                 	¦	чел.-ч	¦	 0,13 	¦	 1,45 	¦	  -   	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	рабочих-строителей            	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  1.1  	¦	Средний разряд работы         	¦	      	¦	 2,3  	¦	 2,3  	¦	  -   	¦	  -   	¦

	+-------+------------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   2   	¦	Затраты труда машинистов      	¦	чел.-ч	¦	 0,29 	¦	 2,01 	¦	      	¦	 0,42 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------+------------------------------+------+------+------+------+------+

	¦	   3   	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	010201 	¦	Прицепы тракторные 2 т        	¦	маш.-ч	¦	 0,21 	¦	 2,01 	¦	  -   	¦	 0,42 	¦

	¦	010313 	¦	Тракторы на гусеничном ходу   	¦	маш.-ч	¦	 0,21 	¦	 2,01 	¦	  -   	¦	 0,42 	¦

	¦	       	¦	при работе на других видах    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	строительства                 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	96 кВт (130 л.с.)             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	021141 	¦	Краны на автомобильном ходу   	¦	маш.-ч	¦	 0,08 	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	при работе на других видах    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	строительства 10 т            	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	400001 	¦	Автомобили бортовые,          	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	  -   	¦	 0,03 	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	грузоподъемность до 5 т       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	400111 	¦	Полуприцепы общего назначения,	¦	маш.-ч	¦	  -   	¦	  -   	¦	 0,03 	¦	  -   	¦

	¦	       	¦	грузоподъемность 12 т         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L-------+------------------------------+------+------+------+------+-------

	Подраздел 2.10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ
	НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)

	Таблица ГЭСН 34-02-083

	Установка термокамер

	Состав работ: 01. Восстановление поврежденной изоляции термокамеры. 02.
	Установка плит основания. 03. Установка термокамеры на фундамент автокраном. 04.
	Установка и приварка анкеров и тяжей. 05. Монтаж люка термокамеры.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Измеритель: 1 термокамера

	               Установка термокамер длиной:

	34-02-083-01      2,4 м

	34-02-083-02      4 м

	---------T-------------------------------------------T------T------T------¬

	¦	  Шифр  	¦	       Наименование элемента затрат        	¦	 Ед.  	¦	34-02-	¦	34-02-	¦

	¦	ресурса 	¦	                                           	¦	измер.	¦	083-01	¦	083-02	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   1    	¦	Затраты труда рабочих-строителей           	¦	чел.-ч	¦	 26,38	¦	 28,34	¦

	¦	  1.1   	¦	Средний разряд работы                      	¦	      	¦	  4,4 	¦	  4,4 	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   2    	¦	Затраты труда машинистов                   	¦	чел.-ч	¦	 5,67 	¦	 5,67 	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   3    	¦	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 021141 	¦	Краны на автомобильном ходу при работе на  	¦	маш.-ч	¦	 5,67 	¦	 5,67 	¦

	¦	        	¦	других видах строительства 10 т            	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 040502 	¦	Установки для сварки ручной дуговой        	¦	маш.-ч	¦	 1,44 	¦	 1,44 	¦

	¦	        	¦	(постоянного тока)                         	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+--------+-------------------------------------------+------+------+------+

	¦	   4    	¦	МАТЕРИАЛЫ                                  	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0612	¦	Мастика клеящая морозостойкая битумно-     	¦	  т   	¦	 0,01 	¦	 0,015	¦

	¦	        	¦	масляная МБ-50                             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-0807	¦	Проволока сварочная легированная           	¦	  т   	¦	0,0018	¦	0,0018	¦

	¦	        	¦	диаметром 4 мм                             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	101-1529	¦	Электроды диаметром 6 мм Э42               	¦	  т   	¦	 0,004	¦	 0,004	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	102-0243	¦	Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м, сосна, 	¦	  м3  	¦	 0,02 	¦	 0,03 	¦

	¦	        	¦	ольха                                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-0204	¦	Ткань стеклянная электроизоляционная       	¦	  м2  	¦	   5  	¦	   8  	¦

	¦	        	¦	марки Э1/1-100                             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	110-9183	¦	Термокамера стальная 2,9 т                 	¦	компл.	¦	   1  	¦	   -  	¦

	¦	110-9184	¦	Термокамера стальная 4,6 т                 	¦	компл.	¦	   -  	¦	   1  	¦

	¦	204-0007	¦	Горячекатаная арматурная сталь гладкая     	¦	  т   	¦	0,0088	¦	 0,015	¦

	¦	        	¦	класса А-I, диаметром 20 - 22 мм           	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	403-9022	¦	Конструкции сборные железобетонные         	¦	  м3  	¦	   П  	¦	   П  	¦

	L--------+-------------------------------------------+------+------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.