Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 16 июня 1989 г. N 93

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И
	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ
	СОРТАМЕНТ
	Polyethylene waste-pipes and fittings. Assortment
	ГОСТ 22689.1-89

	Группа Ж21

	ОКП 49 2600

	Дата введения

	1 октября 1989 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Разработчики стандарта: О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы); В.И.
	Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина; А.Н. Афонин, канд. техн.
	наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И.
	Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 16.06.1989 N 93.

	3. Взамен ГОСТ 22689.1-77.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------T-----------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 22689.2-89                           	¦	  2; 4

	1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее
	- изделия) из полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления
	(ПВД), предназначенные для систем внутренней канализации зданий.

	2. Сортамент труб и фасонных частей, их буквенно-цифровые и графические
	изображения должны соответствовать указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	----------T-----T-----T-----T--------------------------------------------------------

	Наименова-	¦	  d  	¦	  d  	¦	 Тип 	¦	        Условное обозначение

	ние изде- 	¦	     	¦	   1 	¦	     	+-----------------------------T--------------------------

	лия       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    буквенно-цифровое по     	¦	        графическое

	          	¦	     	¦	     	¦	     	¦	        ГОСТ 22689.2         	¦

	----------+-----+-----+-----+-----------------------------+--------------------------

	  Трубы     40,0   -     -   ТК d-ПНД(ПВД)

	            50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Патрубки  50,0   -    КС   П dКхdС-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0   -    Кс   П dКхdс-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            40,0   -    Рс   П dРхdс-ПНД(ПВД)

	            50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            40,0   -    СР   П dСхdР-ПНД(ПВД)

	            50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	-------------------------------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Патрубки  50,0   -    Кк   ПК dКхdк-ПНД(ПВД)

	компенса-   90,0   -

	ционные    110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0   -    Кс   ПК dКхdс-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0   -    КС   ПК dКхdС-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Патрубки  90,0  50,0  кК   ПП dкхd К-ПНД(ПВД)

	переходные 110,0  50,0              1

	           110,0  90,0

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0  50,0  сК   ПП dсхd К-ПНД(ПВД)

	           110,0  50,0              1

	           110,0  90,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                    

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  сС   ПП dсхd С-ПНД(ПВД)

	            90,0  50,0              1

	           110,0  50,0

	           110,0  90,0

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  сР   ПП dсхd Р-ПНД(ПВД)

	            90,0  50,0              1

	           110,0  50,0

	           110,0  90,0

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Патрубки  50,0   -    Ук   ППр Ухdк-ПНД(ПВД)

	приборные   90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0   -    УС   ППр УхdС-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	-------------------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Отводы    90,0   -    Ук   ОПр Ухdк-ПНД(ПВД)

	приборные  110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0   -    УС   ОПр УхdС-ПНД(ПВД)

	           110,0   -

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Отводы    50,0  50,0  Кк   О 	dКхd к-ПНД(ПВД)

	            90,0  90,0                  1

	           110,0 110,0       	 = 30°; 	 = 45°

	                            ---------------------------------------------------------

	                             О dКхd к-ПНД(ПВД)

	                                   1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  СК   О 	d СхdК-ПНД(ПВД)

	            50,0  50,0               1

	            90,0  90,0       	 = 30°; 	 = 45°

	           110,0 110,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                             

	                            ---------------------------------------------------------

	                             О d СхdК-ПНД(ПВД)

	                                1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            40,0  40,0  СС   О 	dСхd С-ПНД(ПВД)

	            50,0  50,0                  1

	            90,0  90,0       	 = 30°; 	 = 45°

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             О dСхd С - ПНД(ПВД)

	                                   1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  СР   О 	dСхd Р-ПНД(ПВД)

	            50,0  50,0                  1

	            90,0  90,0       	 = 30°; 	 = 45°

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             О dСхd Р-ПНД(ПВД)

	                                   1

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Тройники  50,0  50,0  КкК  Т 	dКхdкхd К-ПНД(ПВД)

	            90,0  50,0                     1

	            90,0  90,0       	 = 45°; 	 = 60°

	           110,0  50,0       (для разм. 110 х 110)

	           110,0 110,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                              

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dКхdкхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  50,0  КСК  Т 	dКхdСхd К-ПНД(ПВД)

	            90,0  50,0                     1

	            90,0  90,0       	 = 45°; 	 = 60°

	           110,0  50,0       (для разм. 110 Х 110)

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dКхdСхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                              

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  50,0  ССК  Т 	dСхdСхd К-ПНД(ПВД)

	            90,0  50,0                     1

	            90,0  90,0       	 = 45°; 	 = 60°

	           110,0  50,0       (для разм. 110 х 110)

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dСхdСхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  ССС  Т 	dСхdСхd С-ПНД(ПВД)

	            50,0  50,0                     1

	            90,0  50,0       	 = 45°; 	 = 60°

	            90,0  90,0       (для разм. 110 х 110)

	           110,0  50,0

	           110,0 110,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dСхdСхd С-ПНД(ПВД)

	                                      1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  РСР  Т 	dРxdСхd Р-ПНД(ПВД)

	            50,0  50,0                     1

	            90,0  50,0       	 = 45°; 	 = 60°

	            90,0  90,0       (для разм. 110 х 110)

	           110,0  50,0

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dРxdСxd Р-ПНД(ПВД)

	                                      1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  ССР  Т 	dСхdСхd Р-ПНД(ПВД)

	            50,0  50,0                     1

	            90,0  50,0       	 = 45°; 	 = 60°

	            90,0  90,0       (для разм. 110 х 110)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           110,0  50,0

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dСхdСхd Р-ПНД(ПВД)

	                                      1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  50,0  СкК  Т 	dСхdкхd К-ПНД(ПВД)

	            90,0  50,0                     1

	            90,0  90,0       	 = 45°; 	 = 60°

	           110,0  50,0       (для разм. 110 х 110)

	           110,0 110,0

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Т dСхdкхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1

	           --------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            50,0  50,0 КудкК Т dКу	хdкхd К-ПНД(ПВД)

	            90,0  90,0                  1

	           110,0 110,0

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0  50,0 КкудК Т dКхdку	хd К-ПНД(ПВД)

	           110,0  50,0                  1

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Кресто-  110,0  50,0 КкКК  К 60°dКхdкхd Кхd К-ПНД(ПВД)

	вины       110,0 110,0                   1   1

	                            ---------------------------------------------------------

	                             К dКхdкхd Кхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1   1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  50,0 СкКК  К 45°dСхdкхd Кхd К-ПНД(ПВД)

	                                         1   1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                  

	                            ---------------------------------------------------------

	                             К dСхdкхd Кхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1   1

	           -----------      ------------------------------

	           110,0 110,0       К dСхdкхd Кхd К-ПНД(ПВД)

	                                      1   1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0  90,0 СССС  К 45°dСхdСхd Схd С-ПНД(ПВД)

	                                         1   1

	                            ---------------------------------------------------------

	                             К dСхdСхd Схd С-ПНД(ПВД)

	                                      1   1

	           -----------      ------------------------------

	           110,0 110,0       К dСхdСхd Схd С-ПНД(ПВД)

	                                      1   1

	           --------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           110,0  50,0 СССР  К dСхdСхdСхd Р-ПНД(ПВД)

	                                         1

	           --------------------------------------------------------------------------

	           110,0  50,0 СССК  К dСхdСхdСхd К-ПНД(ПВД)

	                                         1

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Кресто-  110,0  50,0 КкКК  Ксм dКхdкхdКхd К-ПНД(ПВД)

	вины со                                    1

	смещенными

	осями

	отводов

	           --------------------------------------------------------------------------

	           110,0  50,0 СкКК  Ксм dСхdкхdКхd К-ПНД(ПВД)

	                                           1

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Тройники  90,0  50,0 КкКс  Тун dКхdкхdКхd с-Пр-ПНД(ПВД)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	универ-    110,0  50,0                     1

	сальные

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Тун dКхdкхdКхd с-Л-ПНД(ПВД)

	                                           1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0  50,0 КкКсс Тун dКхdкхdКхd схd с-ПНД(ПВД)

	           110,0  50,0                     1   1

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0 50,0  СССС  Тун dСхdСхdСхd С-Пр-ПНД(ПВД)

	           110,0 50,0                      1

	                            ---------------------------------------------------------

	                             Тун dСхdСхdСхd с-Л-ПНД(ПВД)

	                                           1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                    

	           --------------------------------------------------------------------------

	            90,0  50,0 ССССС Тун dСхdСхdСхd Схd С-ПНД(ПВД)

	           110,0  50,0                     1   1

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Муфты     50,0   -    КК   М dКхdК-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0  40,0  СС   М dСхdС-ПНД(ПВД)

	            50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	                            ---------------------------------------------------------

	                             М dСхd С-ПНД(ПВД)

	                                   1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                     

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Ревизии   50,0   -     К   Р dК-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            50,0   -     С   Р dС-ПНД(ПВД)

	            90,0   -

	           110,0   -

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Заглушки  40,0   -     -   З d-ПНД(ПВД)

	и крышки    50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	           --------------------------------------------------------------------------

	            40,0   -     -   К d-ПНД(ПВД)

	            50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------------------------------------------------

	  Гайки     40,0   -     -   Г d-ПНД(ПВД)

	накидные    50,0   -

	            90,0   -

	           110,0   -

	3. Буквенные и графические обозначения соединения раструбов и гладких концов
	фасонных частей должны соответствовать указанным в табл. 2 (прописные буквы
	соответствуют раструбу, строчные - гладкому концу).

	Таблица 2

	---------------------------------------------T--------------------

	  Тип соединения раструбов и гладких концов  	¦	Условное обозначение

	                                             	+--------T-----------

	                                             	¦	буквен- 	¦	графическое

	                                             	¦	ное     	¦

	---------------------------------------------+--------+-----------

	  С помощью резинового уплотнительного кольца    Кк

	(далее - уплотнительное кольцо)

	  Раструбно-стыковой сваркой нагретым инстру-    Сс

	ментом (далее - сварка)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                       

	  С помощью накидной гайки с резиновой про-      Рр

	кладкой (далее - гайка)

	  С помощью резинового уплотнительного кольца    Ук

	для соединения с выпуском унитаза или чугун-

	ного трапа

	4. Условные проходы канализационных труб и фасонных частей зависят от
	номинальных наружных диаметров труб и гладких концов фасонных частей согласно
	табл. 3.

	Таблица 3

	мм

	--------------------------------T---------------------------------

	  Номинальный наружный диаметр  	¦	        Условный проход

	--------------------------------+---------------------------------

	              40,0              	¦	               40

	              50,0              	¦	               50

	              90,0              	¦	               85

	             110,0              	¦	              100

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем
	изготовление труб и фасонных частей номинальным наружным диаметром 48,6 и 107,5
	мм с предельными отклонениями от размеров, указанными для изделий диаметром 50
	и 110 мм в ГОСТ 22689.2. Изготовление новой литьевой оснастки для них не
	допускается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.