Утвержден

	Постановлением Госкомцен РСФСР

	от 27 июля 1978 г. N 597

	ПРЕЙСКУРАНТ N Б 66-01
	НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАКАЗАМ
	НАСЕЛЕНИЯ

	Вводится в действие

	с 1 декабря 1978 года

	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

	1. Цены настоящего прейскуранта действуют на всей территории РСФСР, где не
	применяются коэффициенты и надбавки к заработной плате, и распространяются на
	услуги по ремонту и строительству жилищ, выполняемые по заказам населения всеми
	предприятиями, независимо от их ведомственной подчиненности.

	В районах РСФСР, где применяются районные коэффициенты к заработной плате,
	к ценам настоящего прейскуранта применяется надбавка в размере 10%.

	Для районов Крайнего Севера, местностей, приравненных к районам Крайнего
	Севера, и других районов, в которых в соответствии с решениями Правительства
	установлены надбавки к заработной плате за выслугу лет, к ценам настоящего
	прейскуранта применяется надбавка в размере 30%.

	2. Цены на ремонтно-строительные работы установлены без учета стоимости
	основных материалов, готовых деталей и конструкций.

	Стоимость основных материалов, готовых деталей и конструкций оплачивается
	заказчиком дополнительно по действующим розничным ценам в соответствии с
	нормами расхода материалов на единицу работ, приведенными в настоящем
	прейскуранте. Если по согласованию с заказчиком используются материалы другого
	вида или сорта, нормы расхода этих материалов могут быть соответственно уточнены.

	В тех случаях, когда на материалы отсутствуют утвержденные розничные цены, их
	стоимость определяется по оптовым ценам с добавлением торговой накидки в размере

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	15%.

	3. В ценах настоящего прейскуранта учтена стоимость прочих материалов (по
	СНиПу), всех технологических операций, необходимых для производства конкретной
	работы, а также стоимость доставки материалов на объект для выполнения ремонтных
	работ, включая погрузку и разгрузку материалов.

	4. Дополнительной оплате по ценам XX раздела подлежат:

	а) устройство строительных лесов (кроме легких подмостей внутри помещения)
	при производстве работ оплачивается по ценам позиций ХХ-25 - ХХ-28;

	б) приготовление раствора на объекте или на центральном растворном узле РСУ -
	по ценам позиций ХХ-30 - ХХ-37 (нормы расхода материалов при приготовлении
	растворов приведены в Приложении N 1). Готовый раствор, получаемый от
	промышленных предприятий, оплачивается заказчиком в соответствии с указаниями п.
	2;

	в) перемещение грузов на объекте на расстояния, превышающие учтенные в ценах
	на ремонтно-строительные работы, оговоренные в указаниях к разделам прейскуранта
	(приведенное расстояние включает подъем на этажи), по ценам позиций ХХ-38 - ХХ-
	41;

	г) транспортировка строительных материалов на объекты нового строительства,
	реконструкции и благоустройства, независимо от места расположения объекта, а также
	погрузка и разгрузка материалов оплачиваются по тарифам прейскуранта N 13-03-01
	"Единые тарифы на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые населению на
	территории РСФСР".

	5. При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов,
	создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика
	взимается дополнительная плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.

	6. При выполнении мелких ремонтных работ стоимостью до 10 рублей (без учета
	стоимости материалов) для возмещения транспортных расходов и затрат времени иа
	проезд мастера к заказчику с него взимается дополнительная плата в размере 1 руб. 20
	коп.

	7. Заказ-договор на ремонтные работы с указанием стоимости выполняемых
	работ, а также полный перечень работ, подлежащих выполнению, составляются на
	квартире заказчика представителем ремонтно-строительной организации без
	дополнительной оплаты.

	При оформлении заказа с заказчика взимается аванс в размере 2 руб., который
	засчитывается при окончательном расчете за выполненную работу. В случае отказа
	заказчика от выполнения ремонтно-строительных работ после определения объема и
	стоимости работ сумма аванса заказчику не возвращается.

	8. За составление проектно-сметной документации на строительство новых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зданий, объектов благоустройства и реконструкции с заказчика взимается плата по
	действующим ценам на эти работы, утвержденным Госстроем СССР или
	Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

	9. Оплата отдельных видов ремонтно-строительных работ, связанных с
	дополнительными индивидуальными требованиями заказчиков, не предусмотренных
	настоящим прейскурантом, производится по ценам, определяемым в разовом порядке,
	согласованным с заказчиком и утвержденным руководителем предприятия. Порядок
	определения цен приведен в Приложении N 2.

	10. Никакие доплаты к ценам настоящего прейскуранта, кроме оговоренных в
	Общих указаниях к прейскуранту и в указаниях к разделам прейскуранта, не
	допускаются.

	11. Советы Министров автономных республик, край(обл.)исполкомы,
	Московский и Ленинградский горисполкомы могут устанавливать скидку до 30% с цен
	настоящего прейскуранта на производство ремонтно-строительных работ в зимнее
	время и определять период ее действия.

	12. Порядок производства ремонтно-строительных работ по заказам населения,
	расчетов с заказчиком, сроки исполнения заказов, требования к качеству ремонта и
	порядок обслуживания заказчиков определяются Правилами приема заказов на
	ремонтно-строительные работы по индивидуальным заказам населения,
	утвержденными Министерством бытового обслуживания населения РСФСР, а также
	действующими РСТ и ТУ.

	13. С введением настоящего прейскуранта все ранее действовавшие на
	территории РСФСР прейскуранты на ремонтно-строительные работы и дополнения к
	ним утрачивают силу.

	РАЗДЕЛ I

	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	1. Цены на земляные работы дифференцированы по двум группам грунтов.

	К первой группе отнесены следующие грунты: супесок, суглинок, торф, чернозем,
	грунт растительного слоя, лесс, песок, шлак котельный, щебень до 40 мм, глина мягкая,
	галька, гравий до 40 мм, солончаки. В этой группе объединены грунты I и II групп по
	классификации СНиП - 1976 г. (гл. IV-10, т. 2, вып. 1).

	Ко второй группе отнесены следующие грунты: песок с примесью щебня и гравия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	более 40%, галька и гравий более 40 мм, гипс, глина тяжелая ломовая и мореная, лесс
	плотный отвердевший, мел мягкий, мергель мягкий, опоки, сланцы выветрившиеся,
	солончаки отвердевшие, суглинок с примесью гравия и булыг, грунт слежавшийся со
	щебнем и мусором, трепел слабый, отвердевший чернозем, щебень более 40 мм, шлак
	металлургический. В этой группе объединены грунты III и IV групп.

	2. Цены установлены на разработку сухих, мокрых и мерзлых грунтов.

	К сухим грунтам отнесены грунты, не прилипающие на инструмент.

	К мокрым отнесены грунты, налипающие на инструмент или разжиженные.

	3. В ценах настоящего раздела учтена разработка мерзлых грунтов в траншеях и
	котлованах (кроме рытья ям под столбы) на глубину до 0,5 м. При разработке мерзлых
	грунтов в траншеях и котлованах на глубину более 0,5 м стоимость работ определяется
	по индивидуальным калькуляциям.

	4. Засыпка ям, котлованов и траншей ценами на разработку грунта не учтена и
	оплачивается дополнительно по ценам настоящего раздела (поз. I-22, I-23).

	5. В ценах на земляные работы стоимость работ по водоотливу не учтена и
	оплачивается дополнительно по ценам настоящего раздела (поз. I-37).

	6. При разработке пересохших грунтов к ценам настоящего раздела применяется
	надбавка в размере 30%.

	7. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ при ширине ям,
	котлованов и траншей по верху от 1 м до 2 м. При выполнении работ при ширине ям,
	котлованов и траншей по верху до 0,5 м к ценам настоящего раздела применяется
	надбавка в размере 15%, при ширине по верху более 0,5 м до 1 м - 10%.

	8. Исчисление объема разработки грунтов производится в соответствии с
	действующими правилами приемки работ.

	9. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное
	расстояние до 30 м.

	----T--------------------------T---------T--------T---------------

	Шифр	¦	    Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы   	¦	Цена за работу

	    	¦	       и материалов       	¦	измерения	¦	расхода 	¦	без стоимости

	    	¦	                          	¦	         	¦	материа-	¦	  материалов

	    	¦	                          	¦	         	¦	лов     	¦	в руб. и коп.

	----+--------------------------+---------+--------+---------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	I-1 	¦	 Рытье траншей и котлова- 	¦	м3       	¦	        	¦	     1-90

	    	¦	нов в сухом талом грунте  	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы без крепле- 	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	ния глубиной до 1,5 м     	¦	         	¦	        	¦

	I-2 	¦	 То же, в мокром талом    	¦	м3       	¦	        	¦	     2-15

	    	¦	грунте                    	¦	         	¦	        	¦

	I-3 	¦	 Рытье траншей и котлова- 	¦	м3       	¦	        	¦	     4-85

	    	¦	нов в сухом талом грунте  	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	второй группы без крепле- 	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	ния глубиной до 1,5 м     	¦	         	¦	        	¦

	I-4 	¦	 То же, в мокром талом    	¦	м3       	¦	        	¦	     6-30

	    	¦	грунте                    	¦	         	¦	        	¦

	I-5 	¦	 Рытье траншей и котлова- 	¦	м3       	¦	        	¦	     2-60

	    	¦	нов в сухом талом грунте  	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы без крепле- 	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	ния глубиной до 3 м       	¦	         	¦	        	¦

	I-6 	¦	 То же, в мокром талом    	¦	м3       	¦	        	¦	     2-90

	    	¦	грунте                    	¦	         	¦	        	¦

	I-7 	¦	Рытье траншей и котлова-  	¦	м3       	¦	        	¦	     5-80

	    	¦	нов в сухом талом грунте  	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	второй группы без крепле- 	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	ния глубиной до 3 м       	¦	         	¦	        	¦

	I-8 	¦	То же, в мокром грунте    	¦	м3       	¦	        	¦	     7-55

	I-9 	¦	 Рытье траншей и котло-   	¦	м3       	¦	        	¦	     9-15

	    	¦	ванов в мерзлом грунте    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы без креп-   	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	ления глубиной до 0,5 м   	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	I-10	¦	 То же, в мерзлом грунте  	¦	м3       	¦	        	¦	    17-70

	    	¦	второй группы             	¦	         	¦	        	¦

	I-11	¦	 Рытье траншей и котло-   	¦	м3       	¦	        	¦	    13-30

	    	¦	ванов в скальном грунте   	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	при ширине разработки от  	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	0,5 м до 1 м без креп-    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	ления глубиной до 3 м     	¦	         	¦	        	¦

	I-12	¦	 Рытье ям для стоек и     	¦	яма      	¦	        	¦	     0-65

	    	¦	столбов в сухом талом     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	грунте первой группы      	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	глубиной до 0,7 м         	¦	         	¦	        	¦

	I-13	¦	 То же, в мокром талом    	¦	яма      	¦	        	¦	     0-75

	    	¦	грунте                    	¦	         	¦	        	¦

	I-14	¦	 Рытье ям для стоек и     	¦	яма      	¦	        	¦	     1-65

	    	¦	столбов в сухом талом     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	грунте второй группы      	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	глубиной до 0,7 м         	¦	         	¦	        	¦

	I-15	¦	 То же, в мокром талом    	¦	яма      	¦	        	¦	     1-85

	    	¦	грунте                    	¦	         	¦	        	¦

	I-16	¦	 Рытье ям под опоры       	¦	м3       	¦	        	¦	     2-90

	    	¦	в сухом талом грунте      	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы глубиной    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	до 1,5 м                  	¦	         	¦	        	¦

	I-17	¦	 Рытье ям под опоры       	¦	м3       	¦	        	¦	     3-25

	    	¦	в мокром талом грунте     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы глубиной    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	до 1,5 м                  	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	I-18	¦	 То же, в мерзлом грунте  	¦	м3       	¦	        	¦	    20-45

	I-19	¦	 Рытье ям под опоры в     	¦	м3       	¦	        	¦	     7-30

	    	¦	сухом талом грунте        	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	второй группы глубиной    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	до 1,5 м                  	¦	         	¦	        	¦

	I-20	¦	 Рытье ям под опоры       	¦	м3       	¦	        	¦	     8-20

	    	¦	в мокром талом грунте     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	второй группы глубиной    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	до 1,5 м                  	¦	         	¦	        	¦

	I-21	¦	 То же, в мерзлом грунте  	¦	м3       	¦	        	¦	    40-90

	I-22	¦	 Засыпка траншей, пазух,  	¦	м3       	¦	        	¦	     0-80

	    	¦	ям и котлованов сухим     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	талым грунтом первой      	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	группы без трамбования    	¦	         	¦	        	¦

	I-23	¦	 То же, грунтом второй    	¦	м3       	¦	        	¦	     1-40

	    	¦	группы                    	¦	         	¦	        	¦

	I-24	¦	 Трамбование грунта       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-08

	    	¦	первой группы             	¦	         	¦	        	¦

	I-25	¦	 Трамбование грунта       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-10

	    	¦	второй группы             	¦	         	¦	        	¦

	I-26	¦	 Планировка (выравнива-   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-19

	    	¦	ние) естественного грунта 	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы "на глаз"   	¦	         	¦	        	¦

	I-27	¦	 То же, грунта второй     	¦	м2       	¦	        	¦	     0-34

	    	¦	группы                    	¦	         	¦	        	¦

	I-28	¦	 Планировка (выравнива-   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-09

	    	¦	ние) насыпных грунтов     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    	¦	первой группы "на глаз"   	¦	         	¦	        	¦

	I-29	¦	 То же, второй группы     	¦	м2       	¦	        	¦	     0-13

	I-30	¦	 Планировка               	¦	м2       	¦	        	¦	     0-27

	    	¦	(выравнивание) грунта     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группы под рейку   	¦	         	¦	        	¦

	I-31	¦	 То же, грунта второй     	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	    	¦	группы                    	¦	         	¦	        	¦

	I-32	¦	 Выемка грунта первой     	¦	м3       	¦	        	¦	     4-35

	    	¦	группы в здании при       	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	понижении уровня пола     	¦	         	¦	        	¦

	I-33	¦	 То же, второй группы     	¦	м3       	¦	        	¦	     7-95

	I-34	¦	 Подсыпка грунта в        	¦	м3       	¦	        	¦	     3-50

	    	¦	здание (без стоимости     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	подвозки грунта)          	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	 Грунт                    	¦	м3       	¦	  1,05  	¦

	I-35	¦	 Разработка грунта        	¦	м3       	¦	        	¦	     4-75

	    	¦	при подводке, смене или   	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	усилении фундамента в     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	первой группе грунтов     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	без устройства креплений  	¦	         	¦	        	¦

	I-36	¦	 То же, во второй группе  	¦	м3       	¦	        	¦	    12-65

	    	¦	грунтов                   	¦	         	¦	        	¦

	I-37	¦	 Водоотлив из траншей,    	¦	м3       	¦	        	¦	     1-65

	    	¦	котлованов, подвалов и ям 	¦	         	¦	        	¦

	I-38	¦	 Устройство креплений     	¦	м3       	¦	        	¦	     0-50

	    	¦	стенок траншей и          	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	котлованов в сухом талом  	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    	¦	грунте глубиной до 3 м    	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	 Бревна II с. 24 см       	¦	м3       	¦	 0,0024 	¦

	    	¦	 Доски IV с. необрезные   	¦	м3       	¦	 0,0183 	¦

	    	¦	40 мм                     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	 Гвозди 125 мм            	¦	кг       	¦	 0,053  	¦

	I-39	¦	 То же, в мокром грунте   	¦	м3       	¦	        	¦	     1-05

	    	¦	 Бревна II с. 24 см       	¦	м3       	¦	 0,0061 	¦

	    	¦	 Доски IV с. необрезные   	¦	м3       	¦	 0,044  	¦

	    	¦	40 мм                     	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	 Гвозди 125 мм            	¦	кг       	¦	 0,067  	¦

	I-40	¦	 Разборка креплений       	¦	м3       	¦	        	¦	     0-20

	    	¦	стенок котлованов         	¦	         	¦	        	¦

	    	¦	глубиной до 3 м           	¦	         	¦	        	¦

	I-41	¦	 То же, траншей           	¦	м3       	¦	        	¦	     0-35

	РАЗДЕЛ II

	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

	1. Ценами настоящего раздела учтена установка временных опор при устройстве
	фундаментов под деревянные стены.

	2. В ценах на работы по подводке существующих фундаментов стоимость работ по
	устройству креплений учтена и дополнительно заказчиком не оплачивается.

	3. В ценах настоящего раздела стоимость работ по защите древесины от гниения
	не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в
	разделе XIX "Изоляционные работы".

	4. В ценах настоящего раздела стоимость земляных работ не учтена и
	оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе I
	"Земляные работы".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Объем работ по кладке фундаментов и стен подвалов исчисляется за вычетом
	железобетонных и бетонных элементов, закрепленных в каменную кладку.

	6. Горизонтальная изоляция фундаментов и стен подвалов (кроме железобетонных
	фундаментов) учтена нормами на устройство фундаментов и при подсчете объемов
	работ не должна учитываться.

	Боковая гидроизоляция фундаментов и стен, кроме глиняной, должна
	подсчитываться отдельно по площади, изолируемой поверхности, а изоляция глиной -
	по объему изолируемого слоя.

	7. Из объема кладки исключаются оконные и дверные проемы, а также
	вентиляционные каналы, выложенные из блоков.

	8. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное
	расстояние до 30 м.

	-----T-------------------------T---------T--------T---------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы   	¦	Цена за работу

	     	¦	      и материалов       	¦	измерения	¦	расхода 	¦	без стоимости

	     	¦	                         	¦	         	¦	матери- 	¦	  материалов

	     	¦	                         	¦	         	¦	алов    	¦	в руб. и коп.

	-----+-------------------------+---------+--------+---------------

	     	¦	 1. Новое строительство  	¦	         	¦	        	¦

	II-1 	¦	 Устройство основания под	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	     	¦	фундамент с утрамбовкой  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	грунта щебнем слоем      	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	до 100 мм                	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щебень гравийный        	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	II-2 	¦	 Устройство песчаного    	¦	м3       	¦	        	¦	     3-20

	     	¦	основания под фундамент  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	  1,13  	¦

	II-3 	¦	 Устройство основания под	¦	м3       	¦	        	¦	     5-90

	     	¦	фундамент из кирпичного  	¦	         	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	или гравийного щебня     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щебень                  	¦	м3       	¦	  1,25  	¦

	II-4 	¦	 Кладка ленточных фунда- 	¦	м3       	¦	        	¦	    10-80

	     	¦	ментов из кирпича на це- 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	ментном растворе с гори- 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	зонтальной гидроизоляцией	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,392  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	  0,27  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-5 	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	     9-90

	     	¦	известковом растворе     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,392  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,27  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-6 	¦	 Кладка под лопатку      	¦	м3       	¦	        	¦	    12-00

	     	¦	ленточных фундаментов из 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	бутового камня на цемент-	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	ном растворе с горизон-  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	тальной гидроизоляцией   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-7 	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	    11-30

	     	¦	известковом растворе     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	известковый М-40         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-8 	¦	 Устройство ленточного   	¦	м3       	¦	        	¦	     7-65

	     	¦	фундамента из кирпичного 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	боя под залив с горизон- 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	тальной гидроизоляцией   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	без опалубки             	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпичный бой           	¦	м3       	¦	  1,05  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,45  	¦

	     	¦	известковый М-50         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-9 	¦	То же из бутового камня  	¦	м3       	¦	        	¦	     7-95

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	известковый М-50         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,83  	¦

	II-10	¦	 Устройство ленточного   	¦	м3       	¦	        	¦	    13-20

	     	¦	бутобетонного фундамента 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	по готовому основанию    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	с установкой опалубки    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  0,44  	¦

	     	¦	 Бетон М-50              	¦	м3       	¦	  0,71  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0054 	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щиты опалубки           	¦	м2       	¦	  0,75  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Доски IV с.,            	¦	м3       	¦	 0,006  	¦

	     	¦	необрезные 40 мм         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	  0,18  	¦

	II-11	¦	 Устройство ленточного   	¦	м3       	¦	        	¦	    14-15

	     	¦	фундамента из бетона     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	по готовому основанию    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	с устройством опалубки   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Бетон М-150             	¦	м3       	¦	  1,02  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	     	¦	 Щиты опалубки           	¦	м2       	¦	  0,75  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0054 	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	II-12	¦	Устройство фундаментов   	¦	м3       	¦	        	¦	     7-45

	     	¦	из сборных бетонных      	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	или железобетонных блоков	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	до 0,5 м                 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Блоки                   	¦	м3       	¦	  0,91  	¦

	     	¦	 Бетон М-50              	¦	м3       	¦	 0,030  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,075  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	II-13	¦	Устройство фундаментов   	¦	м3       	¦	        	¦	     3-45

	     	¦	из бетонных или железо-  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	бетонных блоков весом    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	более 0,5 т до 1,5 т     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Блоки                   	¦	м3       	¦	  1,0   	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	 0,066  	¦

	II-14	¦	 Кладка столбовых фунда- 	¦	м3       	¦	        	¦	    16-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	ментов из кирпича на це- 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	ментном растворе с гори- 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	зонтальной гидроизоляцией	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,400  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	  0,27  	¦

	     	¦	 Мастика дегтевая        	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-15	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	    15-25

	     	¦	известковом растворе     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,400  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,27  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,18  	¦

	     	¦	 Мастика дегтевая        	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	II-16	¦	 Кладка столбовых        	¦	м3       	¦	        	¦	    16-80

	     	¦	фундаментов из бутового  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	камня на цементном       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	растворе с горизонтальной	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	гидроизоляцией           	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,83  	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	II-17	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	    15-35

	     	¦	известковом растворе     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,83  	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	II-18	¦	 Устройство столбовых    	¦	м3 бетона	¦	        	¦	    18-55

	     	¦	монолитных бетонных      	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	фундаментов по готовому  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	основанию с устройством  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	опалубки                 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Бетон М-100             	¦	м3       	¦	  1,02  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0078 	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щиты опалубки           	¦	м2       	¦	  1,84  	¦

	     	¦	 Доски IV с. необрезные  	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	     	¦	40 мм                    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	  0,35  	¦

	II-19	¦	 Устройство стен подвалов	¦	м3       	¦	        	¦	    12-80

	     	¦	из бутового камня        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	без облицовки            	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,38  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  0,73  	¦

	II-20	¦	 То же, с облицовкой     	¦	м3       	¦	        	¦	    13-55

	     	¦	кирпичом в 0,5 кирпича на	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	цементном растворе М-50  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  0,83  	¦

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,075  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	  0,23  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  0,73  	¦

	II-21	¦	 Устройство стен подвалов	¦	м3       	¦	        	¦	    11-00

	     	¦	из кирпича на цементном  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	растворе М-50            	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,383  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	  0,23  	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  4,00  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-22	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	    10-30

	     	¦	известковом растворе М-25	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,383  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,23  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-23	¦	 Укладка металлических   	¦	т        	¦	        	¦	    11-35

	     	¦	балок без обмотки        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	проволокой               	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Сталь (двутавр или      	¦	т        	¦	  1,01  	¦

	     	¦	швеллер)                 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Сталь листовая кров.    	¦	т        	¦	  0,01  	¦

	     	¦	черная II с.             	¦	         	¦	        	¦

	II-24	¦	 То же, с обмоткой       	¦	т        	¦	        	¦	    15-00

	     	¦	проволокой               	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Сталь (двутавр          	¦	т        	¦	  1,01  	¦

	     	¦	или швеллер)             	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Сталь листовая кров.    	¦	т        	¦	  0,01  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	черная II с.             	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  7,0   	¦

	II-25	¦	 Вертикальная оклеечная  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	     	¦	гидроизоляция стен       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	в 1 слой                 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Рубероид (толь)         	¦	м2       	¦	  1,2   	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	II-26	¦	 То же, в 2 слоя         	¦	м2       	¦	        	¦	     0-90

	     	¦	 Рубероид (толь)         	¦	м2       	¦	  2,4   	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  6,3   	¦

	II-27	¦	 Горизонтальная оклеечная	¦	м2       	¦	        	¦	     0-25

	     	¦	гидроизоляция по ранее   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	выложенным фундаментам   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	в 1 слой                 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь (рубероид)         	¦	м2       	¦	  1,2   	¦

	     	¦	 Мастика дегтевая        	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	II-28	¦	 То же, в 2 слоя         	¦	м2       	¦	        	¦	     0-45

	     	¦	 Толь (рубероид)         	¦	м2       	¦	  2,4   	¦

	     	¦	 Мастика дегтевая        	¦	кг       	¦	  7,0   	¦

	II-29	¦	 Боковая обмазочная      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	     	¦	гидроизоляция стен       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	и фундаментов в 2 слоя   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  4,1   	¦

	     	¦	(гудрон)                 	¦	         	¦	        	¦

	II-30	¦	 То же, церезитовым      	¦	м3       	¦	        	¦	     0-80

	     	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Раствор церезитовый     	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	II-31	¦	 Выравнивание цементным  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-10

	     	¦	раствором верхней        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	поверхности, ранее       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	выложенных бутовых       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	фундаментов и стен       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	 0,031  	¦

	II-32	¦	 Устройство прижимных    	¦	м2       	¦	        	¦	     2-00

	     	¦	стенок в 0,5 кирпича     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	для защиты боковой       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	гидроизоляции            	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,052  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	II-33	¦	 То же, глиняным замком  	¦	м3       	¦	        	¦	     8-70

	     	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	  1,15  	¦

	II-34	¦	Устройство цоколей       	¦	м2       	¦	        	¦	     3-90

	     	¦	из пластин в деревянных  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	зданиях                  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Пластины III с.         	¦	м3       	¦	  0,12  	¦

	     	¦	 Смола                   	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	     	¦	 Пакля                   	¦	кг       	¦	  2,5   	¦

	II-35	¦	 То же, из досок         	¦	м2       	¦	        	¦	     2-40

	     	¦	 Доски 25 - 32 мм, III с.	¦	м3       	¦	 0,026  	¦

	     	¦	 Пластины II с. до 240 мм	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	     	¦	 Смола сосновая          	¦	кг       	¦	  1,46  	¦

	II-36	¦	 Устройство чистой       	¦	м2       	¦	        	¦	     1-65

	     	¦	обшивки цоколей          	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Доски II с. 19 - 22 мм  	¦	м3       	¦	 0,014  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,066  	¦

	II-37	¦	 Устройство цоколей      	¦	м2       	¦	        	¦	     2-80

	     	¦	из кирпича толщиной      	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	0,5 кирпича              	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,065  	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  2,7   	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	     	¦	известковый М-10         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щебень гравийный        	¦	м3       	¦	 0,018  	¦

	II-38	¦	 То же, в 1 кирпич       	¦	м2       	¦	        	¦	     4-25

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	  0,13  	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  2,7   	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,072  	¦

	     	¦	известковый М-10         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щебень                  	¦	м3       	¦	 0,029  	¦

	     	¦	                         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	         	¦	        	¦

	II-39	¦	 Устройство столбовых    	¦	м3       	¦	        	¦	    29-80

	     	¦	фундаментов из кирпича   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	под существующими        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	деревянными стенами на   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	цементном растворе М-50  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	  0,4   	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	  0,26  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-40	¦	 Устройство столбовых    	¦	м3       	¦	        	¦	    27-40

	     	¦	фундаментов из кирпича   	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	под существующими        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	деревянными стенами на   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	цементно-известковом     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	растворе М-50            	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	  0,4   	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,26  	¦

	     	¦	известковый М-50         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-41	¦	 Устройство бутовых      	¦	м3       	¦	        	¦	    32-40

	     	¦	столбовых фундаментов под	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	существующими деревянными	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	стенами                  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	известковый М-50         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-42	¦	 Подводка кирпичных      	¦	м3       	¦	        	¦	    40-60

	     	¦	ленточных фундаментов    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	на цементном растворе    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	под существующие         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	кирпичные стены          	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,392  	¦

	     	¦	 Щебень                  	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	 0,245  	¦

	     	¦	 Брусья II с. 75 мм      	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	II-43	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	    40-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	известковом растворе     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,392  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,24  	¦

	     	¦	известковый М-50         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	     	¦	 Щебень                  	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	     	¦	 Брусья II с. 75 мм      	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	II-44	¦	 Подводка бутовых        	¦	м3       	¦	        	¦	    39-90

	     	¦	ленточных фундаментов    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	на цементном растворе    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	под существующие         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	кирпичные стены          	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	  0,37  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3       	¦	 0,025  	¦

	     	¦	 Брусья II с. 75 мм      	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	II-45	¦	 Подводка ленточного     	¦	м3       	¦	        	¦	    36-00

	     	¦	фундамента на цементном  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	растворе М-50 под сущест-	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	вующие деревянные стены  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,395  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	 0,257  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-46	¦	 То же, на цементно-     	¦	м3       	¦	        	¦	    33-70

	     	¦	известковом растворе М-25	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,395  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,257  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	II-47	¦	 Устройство горизонталь- 	¦	м2       	¦	        	¦	     8-80

	     	¦	ной гидроизоляции        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	по цоколю в существующих 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	стенах по ширине цоколя  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	2,5 кирпича              	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,41  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	 0,0405 	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,054  	¦

	II-48	¦	 То же, при ширине цоколя	¦	м2       	¦	        	¦	    11-15

	     	¦	3 кирпича                	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,69  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	 0,0487 	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,065  	¦

	II-49	¦	 То же, при ширине цоколя	¦	м2       	¦	        	¦	    13-10

	     	¦	3,5 кирпича              	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  2,0   	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	  0,06  	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	  0,08  	¦

	II-50	¦	 Пробивка проемов в      	¦	м3       	¦	        	¦	    12-80

	     	¦	бутовых или кирпичных    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	стенах подвалов          	¦	         	¦	        	¦

	II-51	¦	 Смена ленточных или     	¦	м3       	¦	        	¦	    54-15

	     	¦	столбовых фундаментов    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	отдельными местами       	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	из бутового камня        	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	под существующие стены   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,04  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	II-52	¦	 Смена кирпичных         	¦	м3       	¦	        	¦	    51-95

	     	¦	ленточных фундаментов    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	с добавлением нового     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	кирпича 100%             	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,392  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	 0,265  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	     	¦	 Брусья IV с. 75 мм      	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	II-53	¦	 То же, с добавлением    	¦	м3       	¦	        	¦	    53-65

	     	¦	до 75% нового кирпича    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,235  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	 0,265  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	     	¦	 Брусья II с. 75 мм      	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	II-54	¦	 То же, с добавлением    	¦	м3       	¦	        	¦	    52-30

	     	¦	до 50% нового кирпича    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.   	¦	 0,157  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	 0,265  	¦

	     	¦	 Толь                    	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	     	¦	 Брусья IV с. 75 мм      	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	II-55	¦	 Смена деревянных стульев	¦	1 стул   	¦	        	¦	    12-10

	     	¦	на подкладках            	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Бревна III с. до 240 мм 	¦	м3       	¦	  0,1   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Смола сосновая          	¦	кг       	¦	  1,2   	¦

	     	¦	 Доска III с. 50 мм      	¦	м3       	¦	  0,01  	¦

	II-56	¦	То же, на лежнях         	¦	1 стул   	¦	        	¦	    13-85

	     	¦	 Бревна III с. до 240 мм 	¦	м3       	¦	  0,1   	¦

	     	¦	 Пластины II с. до 240 мм	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	     	¦	 Скобы строительные      	¦	кг       	¦	  0,8   	¦

	     	¦	(поковки)                	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Смола                   	¦	кг       	¦	  1,8   	¦

	II-57	¦	 То же, на лежнях        	¦	1 стул   	¦	        	¦	    16-95

	     	¦	и крестовинах            	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Бревна строительные     	¦	м3       	¦	  0,10  	¦

	     	¦	III с. до 240 мм         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Пластины II с. до 240 мм	¦	м3       	¦	  0,06  	¦

	     	¦	 Скобы строительные      	¦	кг       	¦	  3,2   	¦

	     	¦	 Смола                   	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	II-58	¦	 Смена деревянных стульев	¦	м3       	¦	        	¦	    44-20

	     	¦	на кирпичных столбах     	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,405  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	 0,238  	¦

	II-59	¦	 Уширение ленточных      	¦	м3       	¦	        	¦	    33-10

	     	¦	фундаментов из бутового  	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	камня                    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Камень бутовый          	¦	м3       	¦	  1,03  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,39  	¦

	     	¦	известковый М-50         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Сталь двутавровая       	¦	т        	¦	 0,073  	¦

	     	¦	 Щебень гравийный        	¦	м3       	¦	  0,05  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,02  	¦

	II-60	¦	 То же, кирпичом         	¦	м3       	¦	        	¦	    31-10

	     	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,42  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	  0,25  	¦

	     	¦	известковый М-25         	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Щебень кирпичный        	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	     	¦	 Сталь двутавровая       	¦	т        	¦	 0,073  	¦

	II-61	¦	 Ремонт оклеечной гидро- 	¦	м2       	¦	        	¦	     1-95

	     	¦	изоляции стен в 2 слоя   	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Рубероид                	¦	м2       	¦	  2,4   	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  6,6   	¦

	     	¦	 Дрова                   	¦	м3       	¦	  0,01  	¦

	II-62	¦	 То же, полов            	¦	м2       	¦	        	¦	     1-35

	     	¦	 Рубероид                	¦	м2       	¦	  2,2   	¦

	     	¦	 Мастика битумная        	¦	кг       	¦	  4,4   	¦

	     	¦	 Дрова                   	¦	м3       	¦	 0,006  	¦

	II-63	¦	 Ремонт незасыпного      	¦	м2       	¦	        	¦	     3-05

	     	¦	цоколя деревянных зданий 	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	без смены забирки        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	     	¦	25 мм                    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Бруски III с. 50 x 50 мм	¦	м3       	¦	 0,003  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	  0,13  	¦

	II-64	¦	 То же, засыпного цоколя 	¦	м2       	¦	        	¦	     3-50

	     	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	     	¦	25 мм                    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	  0,13  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3       	¦	  0,1   	¦

	II-65	¦	 Ремонт засыпных цоколей 	¦	м2       	¦	        	¦	     7-55

	     	¦	со сменой забирки        	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Пластины II с. 240 мм   	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	     	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	     	¦	22 мм                    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Доски строганые IV с.   	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	     	¦	22 мм                    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Бруски III с. 50 x 50 мм	¦	м3       	¦	 0,003  	¦

	     	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	  0,13  	¦

	     	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3       	¦	  0,10  	¦

	     	¦	 Смола                   	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	II-66	¦	 Засыпка цоколей         	¦	м3       	¦	        	¦	     6-20

	     	¦	утеплителем              	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3       	¦	  1,1   	¦

	II-67	¦	 Отеска неровностей      	¦	м2       	¦	        	¦	     6-60

	     	¦	и выступов на бутовых    	¦	         	¦	        	¦

	     	¦	стенах                   	¦	         	¦	        	¦

	РАЗДЕЛ III

	СТЕНЫ

	1. Стоимость работ по антисептированию деревянных стен в ценах настоящего
	раздела не учтена и оплачивается дополнительно по ценам, предусмотренным в
	разделе XIX "Изоляционные работы".

	2. В настоящем разделе предусмотрена следующая классификация стен (кроме

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	деревянных) по их сложности: а) простые стены - с усложнениями, занимающими не
	более 10% площади лицевой стороны всех наружных стен; б) стены средней сложности
	с усложнениями не более 20%.

	К усложнениям относятся выступающие ряды кирпичей в виде поясков,
	сандриков, рустов, пилястр, эркеров и т.п.

	3. Устройство вентиляционных каналов, выполняемое в процессе кладки стен,
	ценами учтено и дополнительно не оплачивается.

	4. При разборке двухсторонней обшивки стен замер объема работ производится с
	обеих сторон.

	5. Площадь кирпичных и каменных стен определяется по длине наружных стен и
	высоте стен между нижней гранью мауэрлата и верхней гранью цоколя.

	Площадь деревянных рубленых стен определяется по длине наружных стен
	(наружному обводу) и высоте между верхней гранью верхнего венца и нижней гранью
	нижнего венца.

	Площадь каркасных стен определяется по длине между внутренними гранями
	наружных стен и высоте между верхней гранью обвязки и нижней гранью нижней
	обвязки.

	6. Объем кладки исчисляется с учетом выступающих частей пилястр, карнизов,
	поясков и т.п.

	7. Объем ниш, борозд, гнезд для балок при подсчете объема кладки не
	исключается.

	8. Из объема кладки исключаются оконные и дверные проемы, клинчатые своды,
	перемычки, вентиляционные каналы, выложенные из блоков, устройство которых
	оплачивается дополнительно.

	9. При кладке стен с криволинейными очертаниями к ценам настоящего раздела
	применяется надбавка в размере 10%.

	10. При кладке стен с проемностыо более 40% к ценам настоящего раздела
	применяется надбавка в размере 10%.

	11. При кладке стен на цементном растворе к ценам настоящего раздела
	применяется надбавка в размере 15%.

	12. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное
	расстояние до 40 м.

	-------T-----------------------T----------T--------T--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шифр  	¦	  Наименование работ   	¦	 Единица  	¦	Нормы   	¦	Цена за работу

	       	¦	     и материалов      	¦	измерения 	¦	расхода 	¦	без стоимости

	       	¦	                       	¦	          	¦	матери- 	¦	  материалов

	       	¦	                       	¦	          	¦	алов    	¦	в руб. и коп.

	-------+-----------------------+----------+--------+--------------

	       	¦	1. Новое строительство 	¦	          	¦	        	¦

	III-1  	¦	 Кладка кирпичных стен 	¦	м3        	¦	        	¦	    11-70

	       	¦	простой сложности,     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной до 2-х        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кирпичей с расшивкой   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	швов на цементно-      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	известковом растворе   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,383  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-2  	¦	 То же, без расшивки   	¦	м3        	¦	        	¦	    10-85

	       	¦	швов                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,383  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-3  	¦	 Кладка кирпичных стен 	¦	м3        	¦	        	¦	    12-80

	       	¦	средней сложности      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной до 2-х        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кирпичей расшивкой швов	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	на цементно-известковом	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	растворе               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,388  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-4  	¦	 Кладка кирпичных стен 	¦	м3        	¦	        	¦	    11-90

	       	¦	средней сложности      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной до 2-х        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кирпичей без расшивки  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	швов на цементно-      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	известковом растворе   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,388  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-5  	¦	 Кладка кирпичных стен 	¦	м3        	¦	        	¦	    12-70

	       	¦	простой сложности      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной до 510 мм     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	облегченной конструк-  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ции, с заполнением     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	пустот, утеплителем на 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	цементно-известковом   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	растворе с расшивкой   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	швов                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,233  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,08  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,52  	¦

	III-6  	¦	 То же, без расшивки   	¦	м3        	¦	        	¦	    11-65

	       	¦	швов                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,233  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,08  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,52  	¦

	III-7  	¦	Кладка кирпичных стен  	¦	м3        	¦	        	¦	    14-35

	       	¦	средней сложности,     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной до 2-х        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кирпичей с устройством 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	коврового рисунка на   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	наружной стороне фасада	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,388  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-8  	¦	 Кладка стен простой и 	¦	м3        	¦	        	¦	    10-00

	       	¦	средней сложности из   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	пустотелого керамичес- 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кого камня без облицов-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ки с расшивкой швов    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камни керамические    	¦	т. шт.    	¦	 0,198  	¦

	       	¦	пустотелые             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,162  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-9  	¦	 Кладка стен простой   	¦	м3        	¦	        	¦	     8-90

	       	¦	и средней сложности    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	из пустотелых камней   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	без облицовки и без    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	расшивки швов          	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень шлакобетонный  	¦	м3        	¦	  0,92  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	пустотелый             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,111  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	 0,261  	¦

	III-10 	¦	 Рядовая кладка стен из	¦	м3        	¦	        	¦	     9-50

	       	¦	пиленого камня раку-   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	шечника с притеской    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	камня и расшивкой швов 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень ракушечник     	¦	м3        	¦	  0,98  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	известковый М-10       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-11 	¦	 Чистая кладка стен    	¦	м3        	¦	        	¦	    11-00

	       	¦	из пиленого камня      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ракушечника            	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень ракушечник     	¦	м3        	¦	  0,98  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	известковый М-10       	¦	          	¦	        	¦

	III-12 	¦	 Кладка стен           	¦	м3        	¦	        	¦	    12-70

	       	¦	из бутового камня      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	под штукатурку         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень бутовый        	¦	м3        	¦	  1,03  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,37  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-13 	¦	 Кладка стен из        	¦	м3        	¦	        	¦	     9-10

	       	¦	пиленого туфа          	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень пиленый туфовый	¦	м3        	¦	  0,92  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,18  	¦

	       	¦	известковый М-10       	¦	          	¦	        	¦

	III-14 	¦	 Кладка стен из        	¦	м3        	¦	        	¦	    10-55

	       	¦	саманного кирпича      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Саманный кирпич III с.	¦	т. шт.    	¦	 0,120  	¦

	       	¦	330 x 160 x 140        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пластины II с.        	¦	м3        	¦	 0,015  	¦

	       	¦	30 - 40 мм             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски IV с. 30 - 40 мм	¦	м3        	¦	 0,005  	¦

	       	¦	 Глина обыкновенная    	¦	м3        	¦	 0,209  	¦

	       	¦	 Песок                 	¦	м3        	¦	 0,104  	¦

	III-15 	¦	 Устройство рубленых   	¦	м2        	¦	        	¦	     7-35

	       	¦	стен из бревен         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	диаметром до 200 мм    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,245  	¦

	       	¦	 Паста антисептическая 	¦	кг        	¦	 0,153  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  2,97  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,259  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,033  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,21  	¦

	       	¦	 Доски II с. обрезные  	¦	м3        	¦	 0,0058 	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	III-16 	¦	 То же, из бревен      	¦	м2        	¦	        	¦	     7-35

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	диаметром до 240 мм    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с. 240 мм  	¦	м3        	¦	 0,291  	¦

	       	¦	 Паста антисептическая 	¦	кг        	¦	 0,153  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  2,52  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,281  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,035  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	 Доски III с.          	¦	м3        	¦	 0,0058 	¦

	III-17 	¦	 Устройство рубленых   	¦	м2        	¦	        	¦	     6-30

	       	¦	стен из брусьев        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	150 x 150 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3        	¦	 0,155  	¦

	       	¦	150 x 150 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  3,3   	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,237  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	 Паста антисептическая 	¦	кг        	¦	 0,153  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,28  	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3        	¦	 0,0058 	¦

	III-18 	¦	 Устройство рубленых   	¦	м2        	¦	        	¦	     6-30

	       	¦	стен из брусьев        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	180 x 150 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3        	¦	 0,188  	¦

	       	¦	180 x 150 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  3,25  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,255  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	 Паста антисептическая 	¦	кг        	¦	 0,153  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,28  	¦

	       	¦	 Доски III с. обрезные 	¦	м3        	¦	 0,0058 	¦

	III-19 	¦	 То же, из брусьев     	¦	м2        	¦	        	¦	     6-30

	       	¦	100 x 100 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,101  	¦

	       	¦	100 x 100 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  3,05  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,209  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,28  	¦

	       	¦	 Доски III с.          	¦	м3        	¦	 0,0058 	¦

	III-20 	¦	 Устройство рубленых   	¦	м2        	¦	        	¦	     5-40

	       	¦	стен из пластин        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с. до 24 см	¦	м3        	¦	 0,118  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,032  	¦

	       	¦	 Пластины II с.        	¦	м3        	¦	 0,101  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,096  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  3,25  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3        	¦	 0,0007 	¦

	       	¦	 Паста антисептическая 	¦	кг        	¦	 0,096  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,19  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-21 	¦	 Устройство каркасных  	¦	м2        	¦	        	¦	     3-20

	       	¦	стен с каркасом        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	из бревен с чистой     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	обшивкой с одной       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	стороны и с другой под 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	штукатурку с засыпкой  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	инертным утеплителем   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0282 	¦

	       	¦	 Доски II с. строганые 	¦	м3        	¦	 0,027  	¦

	       	¦	22 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III - IV с.     	¦	м3        	¦	 0,0345 	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	       	¦	 Гвозди 70 - 100 мм    	¦	кг        	¦	 0,218  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	III-22 	¦	 Устройство каркасных  	¦	м2        	¦	        	¦	     3-40

	       	¦	стен с каркасом из     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	бревен с чистой        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	двухсторонней обшивкой 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с засыпкой инертным    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	утеплителем            	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0282 	¦

	       	¦	до 200 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III - IV с.     	¦	м3        	¦	 0,0085 	¦

	       	¦	обрезные 40 мм         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. строганые 	¦	м3        	¦	 0,056  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	22 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг        	¦	 0,223  	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Войлок                	¦	м2        	¦	  0,04  	¦

	III-23 	¦	 То же, с двухсторонней	¦	м2        	¦	        	¦	     2-85

	       	¦	обшивкой под штукатурку	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0282 	¦

	       	¦	 Доски III - IV с.     	¦	м3        	¦	 0,052  	¦

	       	¦	25 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3        	¦	 0,009  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,192  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	III-24 	¦	 Устройство каркасных  	¦	м2        	¦	        	¦	     3-20

	       	¦	стен с каркасом        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	из брусьев с чистой    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	обшивкой с одной       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	стороны и с другой под 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	штукатурку с засыпкой  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	инертным утеплителем   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с. 75 мм    	¦	м3        	¦	 0,0203 	¦

	       	¦	 Доски строганые II с. 	¦	м3        	¦	 0,027  	¦

	       	¦	25 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III - IV с.     	¦	м3        	¦	 0,0347 	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,218  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	III-25 	¦	 Устройство каркасных  	¦	м2        	¦	        	¦	     3-40

	       	¦	стен с каркасом из     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	брусьев с чистой       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	двухсторонней обшивкой 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски строганые II с. 	¦	м3        	¦	 0,056  	¦

	       	¦	25 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с. 75 мм    	¦	м3        	¦	 0,0203 	¦

	       	¦	 Доски III с. обрезные 	¦	м3        	¦	 0,009  	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,223  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	III-26 	¦	 Устройство каркасных  	¦	м2        	¦	        	¦	     2-85

	       	¦	стен из брусьев        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с засыпкой инертным    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	утеплителем, с         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	двухсторонней обшивкой 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	под штукатурку         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с. 75 мм    	¦	м3        	¦	 0,0203 	¦

	       	¦	 Доски III с - IV с.   	¦	м3        	¦	 0,052  	¦

	       	¦	25 - 32 мм             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски обрезные 40 мм  	¦	м3        	¦	 0,009  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,19  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	III-27 	¦	 Устройство каркаса    	¦	м каркаса 	¦	        	¦	     0-85

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3        	¦	 0,018  	¦

	       	¦	110 - 180 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,073  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг        	¦	 0,017  	¦

	III-28 	¦	 Кладка прямоугольных  	¦	м3        	¦	        	¦	    18-00

	       	¦	столбов без армирования	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	из обыкновенного       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кирпича на цементно-   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	известковом растворе   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с расшивкой швов       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,404  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,22  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-29 	¦	 То же, без расшивки   	¦	м3        	¦	        	¦	    15-25

	       	¦	швов                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,404  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,22  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-30 	¦	 Кладка круглых столбов	¦	м3        	¦	        	¦	    36-25

	       	¦	из кирпича без армиро- 	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	вания с расшивкой швов 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,450  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,24  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-31 	¦	 То же, без расшивки   	¦	м3        	¦	        	¦	    29-90

	       	¦	швов                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,45  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,235  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-32 	¦	 Кладка столбов        	¦	м3        	¦	        	¦	    17-45

	       	¦	из бутового камня      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	под штукатурку         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень бутовый        	¦	м3        	¦	  1,03  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	  0,35  	¦

	III-33 	¦	 Кладка столбов из     	¦	м3        	¦	        	¦	    17-80

	       	¦	пиленого камня ракушеч-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ника с расшивкой швов  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень бутовый пиленый	¦	м3        	¦	  0,98  	¦

	       	¦	ракушечник             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,11  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-34 	¦	 Кладка столбов из     	¦	м3        	¦	        	¦	    15-00

	       	¦	пиленого камня ракушеч-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ника без расшивки швов 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень бутовый пиленый	¦	м3        	¦	  0,98  	¦

	       	¦	ракушечник             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,11  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-35 	¦	 Кладка стен приямков  	¦	м3        	¦	        	¦	    14-55

	       	¦	и каналов из глиняного 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	обыкновенного кирпича  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,401  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	  0,24  	¦

	III-36 	¦	 Устройство кирпичных  	¦	м3 кладки 	¦	        	¦	    39-85

	       	¦	клинчатых, сводчатых   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	перемычек из кирпича   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,482  	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	       	¦	120 - 140 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,28  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски IV с. 40 мм     	¦	м3        	¦	 0,005  	¦

	       	¦	необрезные             	¦	          	¦	        	¦

	III-37 	¦	 Устройство монолитных 	¦	м3 железо-	¦	        	¦	    46-10

	       	¦	железобетонных         	¦	бетона    	¦	        	¦

	       	¦	перемычек              	¦	в деле    	¦	        	¦

	       	¦	 Бетон М-100           	¦	м3        	¦	 1,015  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,0285 	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Сталь арматурная 8 мм 	¦	т         	¦	  0,08  	¦

	       	¦	 Щиты опалубки         	¦	м2        	¦	  2,2   	¦

	       	¦	одранкованные          	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3        	¦	 0,0235 	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	          	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  1,41  	¦

	III-38 	¦	 Устройство            	¦	т         	¦	        	¦	    200-20

	       	¦	металлических перемычек	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Балки стальные        	¦	т         	¦	  1,04  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,54  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,57  	¦

	III-39 	¦	 Устройство перемычек  	¦	м3        	¦	        	¦	     8-45

	       	¦	из сборного            	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	железобетона           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Железобетонные        	¦	м3        	¦	  1,0   	¦

	       	¦	перемычки              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементный     	¦	м3        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	М-100                  	¦	          	¦	        	¦

	III-40 	¦	 Кирпичная кладка      	¦	м2 гориз. 	¦	        	¦	     5-40

	       	¦	цилиндрических сводов  	¦	проек.    	¦	        	¦

	       	¦	толщиной в 0,5 кирпича 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,025  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,0566 	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0005 	¦

	       	¦	до 200 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3        	¦	 0,0058 	¦

	III-41 	¦	 Кирпичная кладка      	¦	м3 кладки 	¦	        	¦	    32-95

	       	¦	сводов и арок над      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	проездами и проемами   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,24  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,415  	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	       	¦	до 200 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. до 40 мм 	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	III-42 	¦	 Устройство деревянных 	¦	м ширины  	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	перемычек в каменных   	¦	проекта   	¦	        	¦

	       	¦	стенах шириной до 51 см	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. обрезные 	¦	м3        	¦	 0,029  	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,2   	¦

	III-43 	¦	 Устройство монолитного	¦	м3        	¦	        	¦	    26-20

	       	¦	железобетонного пояса  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	в каменных стенах      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	шириной до 40 см       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бетон М-200           	¦	м3        	¦	 1,015  	¦

	       	¦	 Раствор цементный     	¦	м3        	¦	 0,012  	¦

	       	¦	М-100                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3        	¦	 0,0116 	¦

	       	¦	до 40 мм               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	  0,70  	¦

	III-44 	¦	 Сборка ранее          	¦	м2        	¦	        	¦	     2-50

	       	¦	разобранных рубленых   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	стен из бревен         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	  2,8   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,083  	¦

	III-45 	¦	 То же, из брусьев     	¦	м2        	¦	        	¦	     2-00

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	 0,003  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	  3,41  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,23  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,083  	¦

	III-46 	¦	 Обшивка внутренних    	¦	м2        	¦	        	¦	     0-60

	       	¦	рубленых стен чистой   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	фанерой (без устройства	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	каркаса)               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 30 мм          	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	       	¦	 Фанера                	¦	м3        	¦	 0,0054 	¦

	III-47 	¦	 Обшивка наружных      	¦	м2        	¦	        	¦	     0-70

	       	¦	рубленых стен из       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	бревен чистыми досками 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	(без устройства        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	каркаса)               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. строганые 	¦	м3        	¦	 0,0137 	¦

	       	¦	13 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	III-48 	¦	 Обшивка стен с одной  	¦	м2 обшивки	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	стороны досками        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	под штукатурку         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски необрезные IV с.	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	       	¦	19 - 22 мм             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	  0,06  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Пергамин              	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	III-49 	¦	 Обшивка деревянных    	¦	м2 обшивки	¦	        	¦	     0-60

	       	¦	стен строгаными досками	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски строганые II с. 	¦	м3        	¦	 0,0235 	¦

	       	¦	22 мм                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	  0,06  	¦

	III-50 	¦	 Фигурная обшивка      	¦	м2 обшивки	¦	        	¦	     1-10

	       	¦	деревянных стен досками	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. 25 мм     	¦	м3        	¦	 0,027  	¦

	       	¦	строганые              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,085  	¦

	III-51 	¦	 Обшивка наружных      	¦	м2 обшивки	¦	        	¦	     0-15

	       	¦	деревянных стен с      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	внутренней стороны     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	пергамином в один слой 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пергамин              	¦	м2        	¦	  1,2   	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	III-52 	¦	 Обшивка стен          	¦	м2 обшивки	¦	        	¦	     0-70

	       	¦	фибролитовыми плитами  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Плита фибролитовая    	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	  0,05  	¦

	III-53 	¦	 Обшивка углов в       	¦	м         	¦	        	¦	     0-95

	       	¦	рубленых стенах с      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	выпиливанием шаблона по	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	форме рубленой стены   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. 25 мм     	¦	м3        	¦	 0,005  	¦

	       	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-54 	¦	 Устройство каркаса по 	¦	м2 по-    	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	деревянным поверхностям	¦	верхности 	¦	        	¦

	       	¦	под обшивку листовыми  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	материалами и досками  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски (под фанеру)   	¦	м3        	¦	 0,002  	¦

	       	¦	 Бруски (под доску)    	¦	м3        	¦	 0,003  	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,027  	¦

	III-55 	¦	 Монтаж панелей        	¦	1 панель  	¦	        	¦	    13-55

	       	¦	наружных и внутренних  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	стен в бескаркасно-    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	панельных зданиях      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	при площади панелей    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	до 15 м2               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Панель                	¦	шт.       	¦	   1    	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	 0,055  	¦

	       	¦	 Рулонные материалы    	¦	м2        	¦	  2,70  	¦

	III-56 	¦	 Монтаж панелей        	¦	1 панель  	¦	        	¦	    24-20

	       	¦	перегородок площадью   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	до 10 м2 в бескаркасно-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	панельных зданиях      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Панель перегородки    	¦	шт.       	¦	   1    	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	 0,046  	¦

	       	¦	 Рулонные материалы    	¦	м2        	¦	 0,270  	¦

	III-57 	¦	 Герметизация стыков   	¦	м шва     	¦	        	¦	     0-25

	       	¦	наружных стеновых      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	панелей мастикой       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Мастика для           	¦	кг        	¦	  0,13  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	герметизации           	¦	          	¦	        	¦

	III-58 	¦	 Установка наружных    	¦	м2        	¦	        	¦	     1-70

	       	¦	деревянных щитов стен  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	заводского изготовления	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с укладкой верхней     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	обвязки и прибивкой    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	нащельников,           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	постановкой наличников 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и подоконных досок и   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	утеплением стыков ДВП  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и бумагой с конопаткой 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	паклей                 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Щиты деревянные       	¦	м2        	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Плиты                 	¦	м2        	¦	 0,116  	¦

	       	¦	древесно-волокнистые   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	мягкие, толщиной       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	12,5 мм                	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бумага                	¦	м2        	¦	 0,224  	¦

	       	¦	битуминизированная     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Плиты                 	¦	м2        	¦	 0,016  	¦

	       	¦	древесно-волокнистые   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	твердые, толщиной 4 мм 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,176  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	  0,29  	¦

	III-59 	¦	 Установка внутренних  	¦	м2        	¦	        	¦	     0-65

	       	¦	несущих деревянных     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	щитов стен             	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Щиты деревянные       	¦	м2        	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,111  	¦

	       	¦	                       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	  2. Ремонтные работы  	¦	          	¦	        	¦

	III-60 	¦	 Смена окладных венцов 	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-25

	       	¦	в стенах из бревен     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	диаметром 180 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0361 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	 0,594  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,311  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	 0,225  	¦

	III-61 	¦	 То же,                	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-40

	       	¦	диаметром 200 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0511 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,73  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,38  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  0,25  	¦

	III-62 	¦	 То же,                	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-55

	       	¦	диаметром 260 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0704 	¦

	       	¦	более 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,86  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,449  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	 0,275  	¦

	III-63 	¦	 То же,                	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-90

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	диаметром 270 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,076  	¦

	       	¦	более 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,89  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,466  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	 0,281  	¦

	III-64 	¦	 Смена рядовых венцов  	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-00

	       	¦	в стенах из бревен     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	диаметром 160 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0292 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,213  	¦

	III-65 	¦	 То же,                	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-10

	       	¦	диаметром 200 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0424 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,237  	¦

	III-66 	¦	 То же,                	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-15

	       	¦	диаметром 240 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0599 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,262  	¦

	III-67 	¦	 То же,                	¦	м венца   	¦	        	¦	     5-55

	       	¦	диаметром 260 мм       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	  0,07  	¦

	       	¦	более 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,275  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-68 	¦	 Смена окладных венцов 	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-25

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной 100 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0105 	¦

	       	¦	толщиной 100 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,42  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,114  	¦

	III-69 	¦	 То же, из брусьев     	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-30

	       	¦	толщиной 150 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0236 	¦

	       	¦	толщиной 150 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,63  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,33  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,171  	¦

	III-70 	¦	 То же, толщиной 180 мм	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-40

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,034  	¦

	       	¦	толщиной 180 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,76  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,396  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,205  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-71 	¦	 Смена окладных венцов 	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-50

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной 200 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0447 	¦

	       	¦	толщиной 200 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,84  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,44  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	 0,227  	¦

	III-72 	¦	 То же, толщиной 220 мм	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-85

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0508 	¦

	       	¦	толщиной 220 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,92  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	 0,484  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	  0,25  	¦

	III-73 	¦	 Смена рядовых венцов  	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-10

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной 100 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0105 	¦

	       	¦	толщиной 100 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,114  	¦

	III-74 	¦	 То же, из брусьев     	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	толщиной 150 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0236 	¦

	       	¦	толщиной 150 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	  0,17  	¦

	III-75 	¦	 То же, из брусьев     	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-20

	       	¦	толщиной 180 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,034  	¦

	       	¦	толщиной 180 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,204  	¦

	III-76 	¦	 То же, из брусьев     	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-25

	       	¦	толщиной 200 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,042  	¦

	       	¦	толщиной 200 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг        	¦	 0,227  	¦

	III-77 	¦	 Смена рядовых венцов  	¦	м венца   	¦	        	¦	     4-60

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	толщиной 220 мм        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,0508 	¦

	       	¦	толщиной 220 мм        	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  0,25  	¦

	III-78 	¦	 Смена рядовых венцов  	¦	м венца   	¦	        	¦	     3-25

	       	¦	из пластин             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пластины II с. 60 мм  	¦	м3        	¦	 0,0173 	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  0,20  	¦

	III-79 	¦	 Подъем рубленых стен  	¦	1 подъем  	¦	        	¦	     4-20

	       	¦	домкратом              	¦	в 1 месте 	¦	        	¦

	III-80 	¦	 Смена отдельных досок 	¦	м сменяе- 	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	чистой наружной обшивки	¦	мых досок 	¦	        	¦

	       	¦	стен                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски строганые II с. 	¦	м3        	¦	 0,004  	¦

	       	¦	19 - 22 мм             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 80 мм          	¦	кг        	¦	 0,002  	¦

	III-81 	¦	 Смена отливной доски  	¦	м сменяе- 	¦	        	¦	     0-20

	       	¦	                       	¦	мой доски 	¦	        	¦

	       	¦	 Доски строганые II с. 	¦	м3        	¦	 0,0052 	¦

	       	¦	19 - 22 мм             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 80 мм          	¦	кг        	¦	 0,002  	¦

	III-82 	¦	 Устройство второй     	¦	кг        	¦	        	¦	     1-10

	       	¦	обшивки из досок       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с засыпкой шлаком      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,082  	¦

	       	¦	 Доски IV с. 25 мм     	¦	м3        	¦	 0,026  	¦

	       	¦	 Шлак котельный        	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,20  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-83 	¦	 Смена обшивки углов   	¦	м         	¦	        	¦	     0-20

	       	¦	пересечений стен       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. 25 мм    	¦	м3        	¦	 0,005  	¦

	       	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	III-84 	¦	 Смена обвязки каркас- 	¦	м обвязки 	¦	        	¦	     4-90

	       	¦	ных бревенчатых стен   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна II с. 240 мм   	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	       	¦	 Гвозди 150 мм         	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	III-85 	¦	 То же, каркасной стены	¦	м обвязки 	¦	        	¦	     5-00

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3        	¦	 0,0259 	¦

	       	¦	100 - 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 150 мм         	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,07  	¦

	III-86 	¦	 Смена стоек или       	¦	м элемента	¦	        	¦	     4-45

	       	¦	подкосов из брусьев    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	в каркасных стенах     	¦	каркаса   	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3        	¦	 0,018  	¦

	       	¦	100 - 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	III-87 	¦	 То же, из бревен      	¦	м элемента	¦	        	¦	     4-50

	       	¦	                       	¦	каркаса   	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0231 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 150 мм         	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	III-88 	¦	 Досыпка утеплителя    	¦	м3        	¦	        	¦	    16-80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	в каркасные стены      	¦	засыпки   	¦	        	¦

	       	¦	или в перегородки      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	  1,1   	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,29  	¦

	III-89 	¦	 Вторичная конопатка   	¦	м2 стены  	¦	        	¦	     1-20

	       	¦	стен с 2-х сторон      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  1,45  	¦

	III-90 	¦	 Заделка проемов       	¦	м2        	¦	        	¦	     6-20

	       	¦	в каркасных стенах из  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	бревен под штукатурку  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3        	¦	 0,052  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	III-91 	¦	Заделка проемов        	¦	м2        	¦	        	¦	    13-10

	       	¦	в рубленых стенах      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	из бревен              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с. 240 мм  	¦	м3        	¦	 0,245  	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  1,84  	¦

	III-92 	¦	 То же, в стенах       	¦	м2        	¦	        	¦	    11-75

	       	¦	из брусьев             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья III с.         	¦	м3        	¦	 0,188  	¦

	       	¦	140 - 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  1,39  	¦

	III-93 	¦	 Заделка ниш, отверстий	¦	10 шт.    	¦	        	¦	     1-25

	       	¦	и гнезд, объемом       	¦	кирпичей  	¦	        	¦

	       	¦	до 20 кирпичей         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,01  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	 0,007  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-94 	¦	 То же, объемом        	¦	10 шт.    	¦	        	¦	     0-75

	       	¦	до 50 кирпичей         	¦	кирпичей  	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,01  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	 0,007  	¦

	III-95 	¦	 Устройство проемов    	¦	м пери-   	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	в кирпичной или камен- 	¦	метра     	¦	        	¦

	       	¦	ной стене толщиной     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	0,5 кирпича с выравни- 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ванием кромок проема   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	по обводу              	¦	          	¦	        	¦

	III-96 	¦	 То же, в стене        	¦	м пери-   	¦	        	¦	     2-00

	       	¦	толщиной 1 кирпич      	¦	метра     	¦	        	¦

	III-97 	¦	 То же, в стене        	¦	м пери-   	¦	        	¦	     2-85

	       	¦	толщиной 1,5 кирпича   	¦	метра     	¦	        	¦

	III-98 	¦	 То же, в стене        	¦	м пери-   	¦	        	¦	     4-50

	       	¦	толщиной 2 кирпича     	¦	метра     	¦	        	¦

	III-99 	¦	 То же, в стене        	¦	м пери-   	¦	        	¦	     5-75

	       	¦	толщиной в 2,5 кирпича 	¦	метра     	¦	        	¦

	III-100	¦	 То же, в стене        	¦	м пери-   	¦	        	¦	     7-15

	       	¦	толщиной 3 кирпича     	¦	метра     	¦	        	¦

	III-101	¦	 Устройство проемов    	¦	м3        	¦	        	¦	    16-30

	       	¦	в бутовых стенах на    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	цементном и цементно-  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	известковом растворе   	¦	          	¦	        	¦

	III-102	¦	 То же, на известковом 	¦	м3        	¦	        	¦	     9-45

	       	¦	растворе               	¦	          	¦	        	¦

	III-103	¦	 Устройство проемов    	¦	м пери-   	¦	        	¦	     7-20
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	в рубленых стенах      	¦	метра     	¦	        	¦

	       	¦	с отделкой наличниками 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Колодки оконные       	¦	м         	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  0,55  	¦

	       	¦	 Гвозди 50 мм          	¦	кг        	¦	  0,04  	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м         	¦	  2,2   	¦

	III-104	¦	 Устройство проемов    	¦	м пери-   	¦	        	¦	     1-85

	       	¦	в каркасных стенах     	¦	метра     	¦	        	¦

	       	¦	с отделкой             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3        	¦	 0,012  	¦

	       	¦	110 - 240 мм           	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. 25 мм     	¦	м3        	¦	 0,005  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,05  	¦

	       	¦	 Коробки готовые       	¦	м         	¦	  1,00  	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м         	¦	  2,2   	¦

	III-105	¦	 Укрепление кирпичных и	¦	т         	¦	        	¦	    247-10

	       	¦	каменных стен стальными	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	балками                	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Балки двутавровые     	¦	т         	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,40  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-75	¦	м3        	¦	  0,25  	¦

	III-106	¦	 Укрепление стен       	¦	м3 кладки 	¦	        	¦	    29-10

	       	¦	пилястрами из кирпича  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	на цементном растворе  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	М-50                   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,38  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	  0,24  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Доски III с. обрезные 	¦	м3        	¦	 0,023  	¦

	       	¦	до 40 мм               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,40  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,09  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,9   	¦

	III-107	¦	 Укрепление стен       	¦	м3 кладки 	¦	        	¦	    17-70

	       	¦	пилястрами из пиленого 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	камня ракушечника      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень пиленый        	¦	т. шт.    	¦	 0,910  	¦

	       	¦	ракушечник 4 x 19 x 12 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3        	¦	  0,07  	¦

	III-108	¦	 То же, из бутового    	¦	м3        	¦	        	¦	    19-60

	       	¦	камня                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг        	¦	  0,09  	¦

	       	¦	 Камень бутовый        	¦	м3        	¦	  1,03  	¦

	       	¦	 Раствор цементный     	¦	м3        	¦	  0,30  	¦

	       	¦	М-100                  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3        	¦	 0,023  	¦

	       	¦	до 40 мм               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,23  	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг        	¦	  0,9   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  0,4   	¦

	III-109	¦	 Укрепление стен       	¦	м сжима   	¦	        	¦	     3-65

	       	¦	сжимами из бревен      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0338 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Пластины III с.       	¦	м3        	¦	 0,0006 	¦

	       	¦	до 50 мм               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Болты с гайками       	¦	кг        	¦	  0,90  	¦

	III-110	¦	 То же, из брусьев     	¦	м сжима   	¦	        	¦	     3-65

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0025 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с. 75 мм    	¦	м3        	¦	 0,0265 	¦

	       	¦	 Пластины III с.       	¦	м3        	¦	 0,0066 	¦

	       	¦	до 50 мм               	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Болты с гайками       	¦	кг        	¦	  0,79  	¦

	III-111	¦	 Укрепление стен       	¦	м сжима   	¦	        	¦	     2-95

	       	¦	сжимами из пластин     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пластины II с.        	¦	м3        	¦	 0,0194 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0025 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пластины III с.       	¦	м3        	¦	 0,0066 	¦

	       	¦	до 240 x 60 мм         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Болты с гайками       	¦	кг        	¦	  0,69  	¦

	III-112	¦	 Установка подкосов    	¦	м подкоса 	¦	        	¦	     3-55

	       	¦	из бревен              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Бревна III с.         	¦	м3        	¦	 0,0408 	¦

	       	¦	до 240 мм              	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. 50 мм    	¦	м3        	¦	 0,001  	¦

	       	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг        	¦	  0,16  	¦

	III-113	¦	 Ремонт поверхности    	¦	м2        	¦	        	¦	     5-25

	       	¦	кирпичных стен при     	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	толщине заделки        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	до 0,5 кирпича при пло-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	щади ремонта до 1 м2   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,052  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,024  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-114	¦	 То же, при площади    	¦	м2        	¦	        	¦	     4-40

	       	¦	ремонта более 1 м2     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,052  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,024  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-115	¦	 Ремонт поверхности    	¦	м2        	¦	        	¦	     8-10

	       	¦	кирпичных стен         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	при толщине заделки до 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	1 кирпича при площади  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ремонта до 1 м2        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,103  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-116	¦	 То же, при площади    	¦	м2        	¦	        	¦	     6-85

	       	¦	ремонта более 1 м2     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,103  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-117	¦	 Ремонт стен из        	¦	м3 кладки 	¦	        	¦	    12-10

	       	¦	шлакобетонных сплошных 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	камней                 	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Камни шлакобетонные   	¦	м3        	¦	  0,92  	¦

	       	¦	обыкновенные сплошные  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,111  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-118	¦	 Ремонт стен из        	¦	м3 кладки 	¦	        	¦	    14-65

	       	¦	шлакобетонных          	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	пустотелых камней      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень шлакобетонный  	¦	м3        	¦	  0,92  	¦

	       	¦	пустотелый             	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,111  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Утеплитель инертный   	¦	м3        	¦	 0,261  	¦

	III-119	¦	 Кладка кирпичных стен 	¦	м3        	¦	        	¦	    27-00

	       	¦	отдельными участками   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	или заделка проемов    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	до 5 м3                	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,41  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,24  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	III-120	¦	 То же, стен из        	¦	м3        	¦	        	¦	    15-15

	       	¦	пиленого камня         	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ракушечника            	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Камень ракушечник     	¦	м3        	¦	  0,98  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-25	¦	м3        	¦	  0,11  	¦

	III-121	¦	 Перекладка кирпичных  	¦	м3        	¦	        	¦	    37-40

	       	¦	карнизов отдельными    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	участками              	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,394  	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-25	¦	м3        	¦	  0,24  	¦

	III-122	¦	 Облицовка деревянных  	¦	м2 обли-  	¦	        	¦	     3-20

	       	¦	и саманных стен        	¦	цовки     	¦	        	¦

	       	¦	силикатным или глиняным	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	кирпичом в 1/2 кирпича 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	  0,05  	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,118  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,043  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	III-123	¦	 То же, в 1/4 кирпича  	¦	м2 обли-  	¦	        	¦	     1-80

	       	¦	                       	¦	цовки     	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,027  	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,118  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,023  	¦

	       	¦	известковый М-25       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	III-124	¦	 Облицовка стен и      	¦	м2        	¦	        	¦	     2-20

	       	¦	откосов древесно-волок-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	нистыми плитами        	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	на мастике "Ютекс"     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Плита ДВП             	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	       	¦	 Мастика "Ютекс"       	¦	кг        	¦	  2,1   	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,037  	¦

	III-125	¦	 Облицовка внутренних  	¦	м2        	¦	        	¦	     0-70

	       	¦	стен древесно-волок-   	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	нистой плитой без      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	устройства каркаса     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Плита ДВП             	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	       	¦	 Гвозди                	¦	кг        	¦	 0,037  	¦

	III-126	¦	 Ремонт конопатки в    	¦	м шва     	¦	        	¦	     0-15

	       	¦	деревянных рубленых    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	стенах                 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг        	¦	  0,10  	¦

	III-127	¦	 Ремонт клинчатых      	¦	м ширины  	¦	        	¦	    10-10

	       	¦	сводов и перемычек на  	¦	проема    	¦	        	¦

	       	¦	цементном растворе М-50	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Швеллер N 12          	¦	т         	¦	 0,035  	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,0415 	¦

	       	¦	 Проволока катанка 6 мм	¦	кг        	¦	  0,45  	¦

	       	¦	 Раствор цементный     	¦	м3        	¦	  0,08  	¦

	       	¦	М-50                   	¦	          	¦	        	¦

	III-128	¦	 Расшивка швов ранее   	¦	м2 по-    	¦	        	¦	     1-10

	       	¦	выложенной кирпичной   	¦	верхности 	¦	        	¦

	       	¦	кладки                 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-25	¦	м3        	¦	 0,004  	¦

	III-129	¦	 Заделка трещин или    	¦	м трещины 	¦	        	¦	     0-35

	       	¦	борозд в кирпичных сте-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	нах цементным раствором	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с расшивкой швов       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-25	¦	м3        	¦	 0,002  	¦

	III-130	¦	 Заделка сквозных      	¦	м трещины 	¦	        	¦	    17-85

	       	¦	трещин в кирпичных     	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	стенах с разборкой     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и укладкой кирпича     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Кирпич                	¦	т. шт.    	¦	 0,038  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	 0,033  	¦

	       	¦	известковый М-75       	¦	          	¦	        	¦

	III-131	¦	 Заделка отверстий в   	¦	отверстие 	¦	        	¦	     2-85

	       	¦	стенах и перегородках  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	площадью до 0,2 м      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3        	¦	  0,01  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	          	¦	        	¦

	III-132	¦	 Пробивка гнезд в кир- 	¦	гнездо    	¦	        	¦	     0-75

	       	¦	пичных стенах, размер  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	гнезд 13 x 13 x 13     	¦	          	¦	        	¦

	III-133	¦	 То же, размером       	¦	гнездо    	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	25 x 25 x 25           	¦	          	¦	        	¦

	III-134	¦	 Пробивка ниш в        	¦	м2        	¦	        	¦	     4-70

	       	¦	кирпичных стенах на    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	цементном или сложном  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	растворе глубиной      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	0,5 кирпича            	¦	          	¦	        	¦

	III-135	¦	 То же, на известковом 	¦	м2        	¦	        	¦	     1-75

	       	¦	растворе               	¦	          	¦	        	¦

	III-136	¦	 Пробивка ниш в кирпич-	¦	м2        	¦	        	¦	     7-95

	       	¦	ных стенах на цементно-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	известковом или цемент-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ном растворе глубиной  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	1 кирпич               	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	III-137	¦	 То же, на известковом 	¦	м2        	¦	        	¦	     3-20

	       	¦	растворе               	¦	          	¦	        	¦

	III-138	¦	 Пробивка борозд       	¦	м         	¦	        	¦	     0-35

	       	¦	в кирпичных стенах     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	глубиной в 4 см при    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ширине борозды 6 см    	¦	          	¦	        	¦

	III-139	¦	 То же, при ширине     	¦	м         	¦	        	¦	     0-50

	       	¦	борозды 10 см          	¦	          	¦	        	¦

	III-140	¦	 То же, при ширине     	¦	м         	¦	        	¦	     0-65

	       	¦	борозды 15 см          	¦	          	¦	        	¦

	III-141	¦	 То же, на стенах      	¦	м         	¦	        	¦	     0-45

	       	¦	из камня ракушечника   	¦	          	¦	        	¦

	III-142	¦	 Разборка кирпичной    	¦	м3        	¦	        	¦	     7-10

	       	¦	кладки на цементном    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и цементно-известковом 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	растворе               	¦	          	¦	        	¦

	III-143	¦	 То же, на известковом 	¦	м3        	¦	        	¦	     7-85

	       	¦	растворе с укладкой в  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	штабель (без очистки)  	¦	          	¦	        	¦

	III-144	¦	 Разборка стен из буто-	¦	м3        	¦	        	¦	     7-10

	       	¦	вого камня, пиленого   	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	камня ракушечника, туфа	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и гранита на цементном 	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	или цементно-          	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	известковом растворе   	¦	          	¦	        	¦

	III-145	¦	 Разборка неоштукату-  	¦	м2        	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	ренных рубленых стен   	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	из бревен и брусьев    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	на слом                	¦	          	¦	        	¦

	III-146	¦	 То же, оштукатуренных 	¦	м2        	¦	        	¦	     1-60

	       	¦	с одной стороны        	¦	          	¦	        	¦

	III-147	¦	 Разборка каркасно-    	¦	м2        	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	обшивных стен из бревен	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и брусьев, оштукатурен-	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	ных с 2-х сторон,      	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с засыпкой инертным    	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	утеплителем            	¦	          	¦	        	¦

	III-148	¦	 То же, с двухсторонней	¦	м2        	¦	        	¦	     1-30

	       	¦	чистой обшивкой        	¦	          	¦	        	¦

	III-149	¦	 Разборка каркасно-    	¦	м2        	¦	        	¦	     1-70

	       	¦	обшивных стен из бревен	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	и брусьев с чистой     	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	обшивкой с одной сто-  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	роны и под штукатурку  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	с другой               	¦	          	¦	        	¦

	III-150	¦	 То же, с односторонней	¦	м2        	¦	        	¦	     1-15

	       	¦	чистой обшивкой        	¦	          	¦	        	¦

	III-151	¦	 Разборка рубленых     	¦	м2        	¦	        	¦	     0-95

	       	¦	стен из бревен и       	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	брусьев с маркировкой  	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	при переноске срубов на	¦	          	¦	        	¦

	       	¦	место строительства    	¦	          	¦	        	¦

	III-152	¦	 Разборка дощатой      	¦	м2        	¦	        	¦	     0-55

	       	¦	оштукатуренной обшивки 	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	стен                   	¦	          	¦	        	¦

	III-153	¦	 То же,                	¦	м2        	¦	        	¦	     0-15

	       	¦	неоштукатуренной       	¦	          	¦	        	¦

	РАЗДЕЛ IV

	ПЕРЕКРЫТИЯ

	1. Стоимость работ по защите древесины от гниения (антисептирование)
	предусмотрена ценами настоящего раздела.

	2. Стоимость работ по пробивке отверстий и борозд ценами настоящего раздела
	не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в
	разделах III "Стены" и XX "Разные работы".

	3. Объем работ при полной смене перекрытий надлежит исчислять по площади
	перекрытия в свету, т.е. между капитальными стенами, на которые опирается
	перекрытие без вычета мест, занимаемых печами.

	При частичной смене перекрытия (местами) объем работ исчисляется по площади
	между осями балок и капитальными стенами.

	4. Объем работ по смене подшивки потолков исчисляется по площади сменяемой
	подшивки.

	5. Объем работ по смене местами наката перекрытия исчисляется путем
	умножения расстояния между осями балок на длину сменяемого участка.

	6. Объем работ по смазке перекрытий исчисляется по площади перекрытия.

	7. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное
	расстояние до 30 м.

	------T-------------------------T----------T--------T-------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица  	¦	Нормы   	¦	  Цена за

	      	¦	      и материалов       	¦	измерения 	¦	расхода 	¦	 работу без

	      	¦	                         	¦	          	¦	матери- 	¦	 стоимости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	                         	¦	          	¦	алов    	¦	материалов в

	      	¦	                         	¦	          	¦	        	¦	руб. и коп.

	------+-------------------------+----------+--------+-------------

	      	¦	 1. Новое строительство  	¦	          	¦	        	¦

	IV-1  	¦	 Устройство чердачного   	¦	м2        	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	перекрытия  со щитовым   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	накатом по балкам из     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	брусьев по каменным      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стенам с утеплением      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	инертным утеплителем     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	без устройства подшивки  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	      	¦	 Анкера                  	¦	кг        	¦	  0,8   	¦

	IV-2  	¦	 То же, по деревянным    	¦	м2        	¦	        	¦	    1-30

	      	¦	каркасным стенам         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0268 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные для     	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	      	¦	перекрытий               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-3  	¦	 То же, по рубленым      	¦	м2        	¦	        	¦	    2-15

	      	¦	стенам                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные II с.  	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-4  	¦	 Устройство чердачного   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-40

	      	¦	перекрытия с накатом     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из досок (или пластин)   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в четверть по балкам     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из брусьев по каменным   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стенам без устройства    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	подшивки потолка         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски III с. необрезные 	¦	м3        	¦	 0,026  	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 (или пластины II с.     	¦	м3        	¦	 0,032  	¦

	      	¦	40 мм)                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	      	¦	 Анкера                  	¦	кг        	¦	  0,8   	¦

	IV-5  	¦	 То же, по деревянным    	¦	м2        	¦	        	¦	    2-20

	      	¦	каркасным стенам         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с накатом из досок       	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	(или пластин)            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0268 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски III с. необрезные 	¦	м3        	¦	 0,026  	¦

	      	¦	(или пластины 40 мм)     	¦	м3        	¦	 0,043  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-6  	¦	 То же, по рубленым      	¦	м2        	¦	        	¦	    3-00

	      	¦	стенам с накатом         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из пластин (или досок)   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	  Балки деревянные       	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины III с. 40 мм   	¦	м3        	¦	 0,0365 	¦

	      	¦	(или доски II с. 40 мм)  	¦	м3        	¦	 0,0225 	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-7  	¦	 Устройство чердачного   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	перекрытия с накатом     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из горбыля по балкам     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из брусьев по каменным   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стенам без устройства    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	подшивки потолка         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Горбыль шпальный        	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	      	¦	 Анкера                  	¦	кг        	¦	  0,8   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	IV-8  	¦	 То же, по деревянным    	¦	м2        	¦	        	¦	    1-95

	      	¦	каркасным стенам         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0268 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Горбыль шпальный        	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-9  	¦	 То же, по рубленым      	¦	м2        	¦	        	¦	    2-85

	      	¦	стенам                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Горбыль шпальный        	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-10 	¦	 Устройство чердачного   	¦	м2        	¦	        	¦	    1-70

	      	¦	перекрытия по балкам     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с несущими плитами       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из фибролита или камышита	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по каменным стенам       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты фибролитовые      	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Анкера                  	¦	кг        	¦	  0,8   	¦

	IV-11 	¦	 То же, по деревянным    	¦	м2        	¦	        	¦	    1-60

	      	¦	каркасным стенам         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0268 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты фибролитовые      	¦	м3        	¦	  0,80  	¦

	IV-12 	¦	 То же, по деревянным    	¦	м2        	¦	        	¦	    2-65

	      	¦	рубленым стенам          	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0306 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные III с. 	¦	м3        	¦	 0,0035 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты фибролитовые      	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	IV-13 	¦	 Устройство наката из    	¦	м2 пе-    	¦	        	¦	    0-90

	      	¦	готовых щитов по готовым 	¦	рекрытия  	¦	        	¦

	      	¦	черепным брускам со      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	смазкой глиной и засыпкой	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	утеплителем              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	  0,85  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-14 	¦	 То же, из досок         	¦	м2        	¦	        	¦	    1-80

	      	¦	или пластин в четверть   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски III с. 40 мм      	¦	м3        	¦	 0,036  	¦

	      	¦	необрезные               	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	(или пластины III с.)    	¦	м3        	¦	 0,077  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-15 	¦	 То же, из горбыля       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	впритык                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Горбыль                 	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,14  	¦

	IV-16 	¦	 Подшивка потолков       	¦	м2        	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	досками под штукатурку   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 25 мм       	¦	м3        	¦	 0,0264 	¦

	      	¦	необрезные               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 80 мм            	¦	кг        	¦	 0,126  	¦

	IV-17 	¦	 То же, чистые в четверть	¦	м2        	¦	        	¦	    1-35

	      	¦	под окраску              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски II с. 25 мм       	¦	м3        	¦	 0,0295 	¦

	      	¦	строганые                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 80 мм            	¦	кг        	¦	  0,06  	¦

	IV-18 	¦	 Подшивка потолков       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-15

	      	¦	фанерой, картоном,       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	древесно-волокнистыми и  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	др. плитами с подшивкой  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	раскладок вдоль стен     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Фанера II с.            	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Галтели 22 мм           	¦	м         	¦	  1,1   	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг        	¦	 0,087  	¦

	      	¦	 Шпаклевка               	¦	кг        	¦	  0,95  	¦

	IV-19 	¦	 То же, с прибивкой      	¦	м2        	¦	        	¦	    1-25

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	раскладок по швам        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Галтели 22 мм           	¦	м         	¦	  2,63  	¦

	      	¦	 Фанера II с.            	¦	м3        	¦	 0,0053 	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	IV-20 	¦	 Подшивка чистых потолков	¦	м2        	¦	        	¦	    0-80

	      	¦	фальцованной рейкой      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 80 мм            	¦	кг        	¦	  0,06  	¦

	      	¦	 Доски II с. строганые   	¦	м3        	¦	 0,0295 	¦

	      	¦	в четверть 19 - 22 мм    	¦	          	¦	        	¦

	IV-21 	¦	 Повышенное антисептиро- 	¦	м3 древе- 	¦	        	¦	    2-95

	      	¦	вание балок 10% раствором	¦	сины      	¦	        	¦

	      	¦	фтористого натрия        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Фтористый натрий        	¦	литр      	¦	  80,0  	¦

	      	¦	10-процентный            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Дрова                   	¦	м3        	¦	  0,08  	¦

	IV-22 	¦	 Укладка готовых балок   	¦	балка     	¦	        	¦	    4-25

	      	¦	длиной до 5,5 м по       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	деревянным стенкам       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балка деревянная        	¦	шт.       	¦	  1,0   	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Поковки строительные    	¦	кг        	¦	  0,8   	¦

	IV-23 	¦	 То же, по каменным      	¦	балка     	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	стенам                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балка деревянная        	¦	шт.       	¦	  1,0   	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Поковки строительные    	¦	кг        	¦	  0,8   	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3        	¦	 0,005  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Толь беспокровный       	¦	м2        	¦	  0,6   	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,005  	¦

	IV-24 	¦	 Устройство новой смазки 	¦	м2 смазки 	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	глиняным или известково- 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	песчаным раствором наката	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	перекрытий               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3        	¦	  0,01  	¦

	      	¦	 Опилки                  	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	IV-25 	¦	 Устройство монолитного  	¦	м3 железо-	¦	        	¦	   20-40

	      	¦	железобетонного          	¦	бетона    	¦	        	¦

	      	¦	безбалочного перекрытия  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	толщиной бетона до 200 мм	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Арматурная сталь 8 мм   	¦	т         	¦	 0,077  	¦

	      	¦	 Бетон М-200             	¦	м3        	¦	 1,015  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,0198 	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты опалубки           	¦	м2        	¦	  1,18  	¦

	      	¦	 Доски II с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,0222 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  1,18  	¦

	IV-26 	¦	 Устройство монолитной   	¦	м3 железо-	¦	        	¦	   26-55

	      	¦	железобетонной плиты     	¦	бетона    	¦	        	¦

	      	¦	толщиной 60 мм по нижним 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	полкам металлических     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	балок                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Арматурная сталь 8 мм   	¦	т         	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Бетон                   	¦	м3        	¦	 1,015  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Бревна II с.            	¦	м3        	¦	 0,073  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  3,64  	¦

	      	¦	 Доски III - IV с.       	¦	м3        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	необрезные 25 - 40 мм    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски III с. обрезные   	¦	м3        	¦	 0,062  	¦

	      	¦	30 - 40 мм               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Катанка (сталь круглая) 	¦	кг        	¦	  20,0  	¦

	      	¦	 Проволока вязальная     	¦	кг        	¦	  0,36  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	  0,05  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	  0,07  	¦

	IV-27 	¦	 Устройство перекрытия   	¦	м3 сборных	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	из сборных железобетонных	¦	конст-    	¦	        	¦

	      	¦	плит и панелей площадью  	¦	рукций    	¦	        	¦

	      	¦	до 5 м2                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Сборные конструкции     	¦	м3        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	      	¦	 Электроды               	¦	кг        	¦	 0,0035 	¦

	IV-28 	¦	 Замоноличивание (заделка	¦	м шва     	¦	        	¦	    0-10

	      	¦	стыковых швов) плит      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	перекрытий               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бетон М-200             	¦	м3        	¦	 0,010  	¦

	IV-29 	¦	 Устройство теплозвуко-  	¦	м3 мате-  	¦	        	¦	    2-15

	      	¦	изоляции покрытий и      	¦	риала     	¦	        	¦

	      	¦	перекрытий инертным      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	утеплителем              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	  1,10  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	IV-30 	¦	 Устройство теплозвуко-  	¦	м3 мате-  	¦	        	¦	    5-55

	      	¦	изоляции покрытий        	¦	риала     	¦	        	¦

	      	¦	и перекрытий ватой       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	минеральной или войлоком 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Вата минеральная        	¦	м3        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	(войлок)                 	¦	          	¦	        	¦

	IV-31 	¦	 То же, из оргалита      	¦	м2        	¦	        	¦	    1-10

	      	¦	толщиной 4 см            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Мастика битумная горячая	¦	кг        	¦	  3,2   	¦

	      	¦	 Оргалит 4 см            	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	IV-32 	¦	 Устройство теплоизоляции	¦	м2        	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	жесткими, полужесткими   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и камышитовыми плитами   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 слой по готовому     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	основанию без промазки   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	швов                     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты камышитовые       	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	IV-33 	¦	 Устройство теплоизоляции	¦	м2 пере-  	¦	        	¦	    1-30

	      	¦	чердачного перекрытия из 	¦	крытия    	¦	        	¦

	      	¦	глиняной (саманной) смеси	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	толщиной до 10 см        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3        	¦	  0,12  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	      	¦	                         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	IV-34 	¦	 Смена чердачных пере-   	¦	м2        	¦	        	¦	    6-25

	      	¦	крытий по каменным стенам	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с накатом из пластин     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и горбыля, по балкам из  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	брусьев, с добавлением   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	нового материала наката  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из щитов, пластин или    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	горбыля (без подшивки    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	потолков)                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0245 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные для     	¦	м2        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	перекрытий при замене    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	материала наката до 25%  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м2        	¦	  0,43  	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или пластины 40 мм:     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,012  	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0329 	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или горбыль шпальный:   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0087 	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0292 	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,001  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	известковый М-25         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,0015 	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-35 	¦	 Смена чердачных         	¦	м2        	¦	        	¦	    5-65

	      	¦	перекрытий по каменным   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стенам с накатом из щитов	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по балкам из брусьев с   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	добавлением новых щитов  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(без подшивки потолка)   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0275 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене до 25%     	¦	м2        	¦	  0,12  	¦

	      	¦	 - при замене до 50%     	¦	м2        	¦	  0,32  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,0015 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,0009 	¦

	      	¦	известковый М-25         	¦	          	¦	        	¦

	IV-36 	¦	 Смена чердачных пере-   	¦	м2        	¦	        	¦	    6-70

	      	¦	крытий по деревянным руб-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	леным стенам с накатом   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из пластин и горбыля     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по балкам из брусьев     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с добавлением нового     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	материала из пластин     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или горбыля, или щитов   	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	(без подшивки потолка)   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные с      	¦	м3        	¦	 0,275  	¦

	      	¦	черепными брусками       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины III с. 40 мм:  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,012  	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0328 	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или горбыль шпальный:   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0087 	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	- при замене материала   	¦	м3        	¦	 0,0232 	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или щиты деревянные     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	для перекрытий:          	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м2        	¦	  0,12  	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м2        	¦	  0,32  	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-37 	¦	 Смена чердачных пере-   	¦	м3        	¦	        	¦	    6-10

	      	¦	крытий по деревянным руб-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	леным стенам с накатом   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из щитов по балкам из    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	брусьев с добавлением    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	нового материала из щитов	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	пластин или горбыля (без 	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	подшивки потолка)        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Балки деревянные        	¦	м3        	¦	 0,0241 	¦

	      	¦	с черепными брусками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные для     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	перекрытий:              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м2        	¦	  0,12  	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м2        	¦	  0,32  	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или горбыль шпальный:   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0087 	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0232 	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или пластины:           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,012  	¦

	      	¦	наката до 25%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,232  	¦

	      	¦	наката до 50%            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,121  	¦

	IV-38 	¦	 Смена местами накатов   	¦	м2        	¦	        	¦	    5-35

	      	¦	из пластин, досок или    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	горбыля в оштукатуренных 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	чердачных перекрытиях с  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	заменой утеплителя до 50%	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины III с. 40 мм   	¦	м3        	¦	 0,082  	¦

	      	¦	 или доски III с. 40 мм  	¦	м3        	¦	 0,0336 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 или горбыль             	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,061  	¦

	IV-39 	¦	 То же, накатов из щитов 	¦	м2        	¦	        	¦	    4-75

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,061  	¦

	IV-40 	¦	 Смена местами накатов   	¦	м2        	¦	        	¦	    4-00

	      	¦	из пластин, досок или    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	горбыля в неоштукатурен- 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ных чердачных перекрытиях	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины III с. 40 мм   	¦	м3        	¦	 0,082  	¦

	      	¦	 Доски III с. обрезные   	¦	м3        	¦	 0,0336 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 или горбыль шпальный    	¦	м3        	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,061  	¦

	IV-41 	¦	 То же, накатов из щитов 	¦	м2        	¦	        	¦	    3-00

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	  0,80  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,061  	¦

	IV-42 	¦	 Смена оштукатуренной    	¦	м2        	¦	        	¦	    2-25

	      	¦	подшивки потолков        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с добавлением нового     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	материала                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные IV с.: 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,004  	¦

	      	¦	до 25%                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0107 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	до 50%                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,126  	¦

	IV-43 	¦	 Смена чистой подшивки   	¦	м2        	¦	        	¦	    1-80

	      	¦	потолков с добавлением   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	нового материала         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски строганые в чет-  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	верть II с. 25 - 32 мм:  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0044 	¦

	      	¦	до 25%                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 - при замене материала  	¦	м3        	¦	 0,0118 	¦

	      	¦	до 50%                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 80 мм            	¦	кг        	¦	  0,06  	¦

	IV-44 	¦	 Смена концов деревянных 	¦	один конец	¦	        	¦	   14-45

	      	¦	балок                    	¦	балки     	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,004  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	      	¦	известковый М-25         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бревна III с. до 240 мм 	¦	м3        	¦	 0,0236 	¦

	      	¦	 Пластины II с.          	¦	м3        	¦	 0,098  	¦

	      	¦	40 - 50 мм               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Брусья II - III с.      	¦	м3        	¦	 0,0478 	¦

	      	¦	 Брусья III с.           	¦	м3        	¦	 0,0251 	¦

	      	¦	 Доски необрезные II с.  	¦	м3        	¦	 0,0378 	¦

	      	¦	50 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	 0,408  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,155  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Гвозди 80 - 100 мм      	¦	кг        	¦	 0,488  	¦

	      	¦	 Болты с гайками         	¦	кг        	¦	  6,0   	¦

	IV-45 	¦	 Смена засыпки перекрытия	¦	м2 засыпки	¦	        	¦	    1-10

	      	¦	с укладкой толя (руберои-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	да, пергамина) насухо    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Толь (рубероид,         	¦	м2        	¦	  1,15  	¦

	      	¦	пергамин)                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	  0,12  	¦

	IV-46 	¦	 Смена черепных брусков  	¦	м         	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	 Бруски II с. 50 мм      	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,08  	¦

	IV-47 	¦	 Усиление деревянных     	¦	м2 усилен-	¦	        	¦	    6-60

	      	¦	балок в перекрытиях      	¦	ного      	¦	        	¦

	      	¦	нашивкой досок по всей   	¦	перекрытия	¦	        	¦

	      	¦	длине балок              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины II с. 50 мм    	¦	м3        	¦	 0,0287 	¦

	      	¦	 Бруски II с. 50 мм      	¦	м3        	¦	 0,0042 	¦

	      	¦	 Доски необрезные II с.  	¦	м3        	¦	 0,021  	¦

	      	¦	50 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты деревянные         	¦	м2        	¦	  0,12  	¦

	      	¦	для перекрытий           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,103  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 - 125 мм     	¦	кг        	¦	  0,62  	¦

	IV-48 	¦	 Установка деревянной    	¦	м стойки  	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	стойки под балки         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или прогоны              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бревна III с. 180 мм    	¦	м3        	¦	 0,0339 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Брусья II с.            	¦	м3        	¦	 0,0265 	¦

	      	¦	 Поковки (скобы)         	¦	кг        	¦	  0,63  	¦

	IV-49 	¦	 Усиление конца балки    	¦	1 ригель  	¦	        	¦	   17-90

	      	¦	путем врубки деревянного 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ригеля между балками     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Брусья II - III с.      	¦	м3        	¦	 0,0244 	¦

	      	¦	 Бревна III с. до 240 мм 	¦	м3        	¦	 0,0236 	¦

	IV-50 	¦	 Установка металлических 	¦	кг анкера 	¦	        	¦	    0-10

	      	¦	анкеров на концах        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	деревянных балок         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Анкера                  	¦	кг        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Глухари                 	¦	кг        	¦	 1,109  	¦

	IV-51 	¦	 Добетонирование отдель- 	¦	м3 бетона 	¦	        	¦	   43-10

	      	¦	ных мест в перекрытиях   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бетон М-200             	¦	м3        	¦	  1,2   	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,088  	¦

	      	¦	известковый М-25         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты опалубочные        	¦	м2        	¦	  2,33  	¦

	      	¦	 Бревна III с. 140 мм    	¦	м3        	¦	 0,119  	¦

	      	¦	 Доски III - IV с. 50 мм 	¦	м3        	¦	 0,137  	¦

	      	¦	обрезные                 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Арматурная сталь 8 мм   	¦	т         	¦	 0,090  	¦

	      	¦	 Гвозди 125 мм           	¦	кг        	¦	  1,88  	¦

	IV-52 	¦	 Устранение просадки     	¦	конец     	¦	        	¦	    5-80

	      	¦	конца балки на опоре     	¦	балки     	¦	        	¦

	      	¦	 Бревна II с. менее      	¦	м3        	¦	 0,0053 	¦

	      	¦	240 мм                   	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Бетон М-100             	¦	м3        	¦	 0,0106 	¦

	      	¦	 Пластины II с.          	¦	м3        	¦	 0,007  	¦

	      	¦	 Доски III с. 25 - 40 мм 	¦	м3        	¦	 0,0015 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,023  	¦

	      	¦	 Поковки (скобы)         	¦	кг        	¦	  0,48  	¦

	IV-53 	¦	 Усиление существующей   	¦	м2        	¦	        	¦	    0-65

	      	¦	подшивки потолков        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,046  	¦

	      	¦	 Доски III с. 25 - 40 мм 	¦	м3        	¦	 0,0027 	¦

	IV-54 	¦	 Устройство люка         	¦	люк       	¦	        	¦	   33-30

	      	¦	в чердачном перекрытии   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с заполнением крышкой    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Брусья III с. строганые 	¦	м3        	¦	 0,026  	¦

	      	¦	 Доски III с. строганые  	¦	м3        	¦	 0,009  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 - 125 мм     	¦	кг        	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Войлок                  	¦	м2        	¦	  0,4   	¦

	IV-55 	¦	 Разборка подшивки       	¦	м2        	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	из досок оштукатуренной  	¦	          	¦	        	¦

	IV-56 	¦	 То же, неоштукатуренной 	¦	м2        	¦	        	¦	    0-45

	IV-57 	¦	 То же, из фанеры        	¦	м2        	¦	        	¦	    0-20

	      	¦	или сухой штукатурки     	¦	          	¦	        	¦

	IV-58 	¦	 Разборка звукотеплоизо- 	¦	м3        	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	ляции из утеплителя,     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	засыпки из песка         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и глиняной смазки        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с опусканием материала   	¦	          	¦	        	¦

	IV-59 	¦	 Разборка деревянных     	¦	м3        	¦	        	¦	    0-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	балок в каменных зданиях 	¦	          	¦	        	¦

	IV-60 	¦	 Разборка изоляции       	¦	м2        	¦	        	¦	    0-10

	      	¦	из рулонных материалов   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с опусканием материала   	¦	          	¦	        	¦

	IV-61 	¦	 Разборка наката щитово- 	¦	м2        	¦	        	¦	    0-15

	      	¦	го неоштукатуренного     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с опусканием материала   	¦	          	¦	        	¦

	IV-62 	¦	 То же, оштукатуренного  	¦	м2        	¦	        	¦	    0-35

	IV-63 	¦	 Разборка наката из      	¦	м2        	¦	        	¦	    0-25

	      	¦	досок, пластин, горбылей 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	неоштукатуренного        	¦	          	¦	        	¦

	IV-64 	¦	 То же, оштукатуренного  	¦	м2        	¦	        	¦	    0-60

	IV-65 	¦	 Разборка перекрытия с   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-25

	      	¦	накатом и утеплителем из 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	шлака с неоштукатуренной 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или оштукатуренной       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	подшивкой (разборка пола 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	не учтена)               	¦	          	¦	        	¦

	РАЗДЕЛ V

	ПОЛЫ

	1. Ценами настоящего раздела предусмотрена стоимость работы по устройству
	плинтусов при настилке полов (в каменных стенах - пробивка отверстий, установка
	пробок).

	2. Объем работ по разборке, перестилке, смене, сплачиванию, острожке и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	циклевке полов принимается по площади между гранями стен или перегородок с
	учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

	3. Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами,
	печами, фундаментами, выступающими конструкциями, в объем работ не включаются.
	Объем работ по разборке и смене лаг принимается по площади пола.

	4. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ по укладке лаг,
	настилке дощатых полов и установке плинтусов и галтелей из сосны, ели и пихты. При
	выполнении работ из дуба, бука, ясеня и граба применяется надбавка в размере 20%, из
	лиственницы и березы - 10%.

	5. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное
	расстояние до 30 м.

	------T-------------------------T----------T--------T-------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица  	¦	Нормы   	¦	  Цена за

	      	¦	      и материалов       	¦	измерения 	¦	расхода 	¦	 работу без

	      	¦	                         	¦	          	¦	матери- 	¦	 стоимости

	      	¦	                         	¦	          	¦	алов    	¦	материалов в

	      	¦	                         	¦	          	¦	        	¦	руб. и коп.

	------+-------------------------+----------+--------+-------------

	      	¦	 1. Новое строительство  	¦	          	¦	        	¦

	V-1   	¦	 Кладка кирпичных столби-	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-20

	      	¦	ков в два ряда под лаги  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,005  	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-100 	¦	м3        	¦	 0,0025 	¦

	V-2   	¦	 Кладка кирпичных столби-	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	ков в три ряда под лаги  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,0075 	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-100 	¦	м3        	¦	 0,0038 	¦

	V-3   	¦	 Укладка лаг из досок    	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-50

	      	¦	по готовому основанию    	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Доски III с. необрезные 	¦	м3        	¦	 0,0079 	¦

	      	¦	50 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,21  	¦

	V-4   	¦	 Укладка лаг из пластин  	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	по готовому основанию    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины III с. 50 мм   	¦	м3        	¦	 0,019  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,21  	¦

	      	¦	 Доски обрезные II с.    	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	V-5   	¦	 Устройство чистых       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-10

	      	¦	дощатых полов в шпунт    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или в четверть из досок  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	толщиной до 40 мм        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовым балкам        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Шурупы                  	¦	кг        	¦	 0,003  	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,039  	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Решетки вентиляционные  	¦	шт.       	¦	  0,2   	¦

	V-6   	¦	 То же, из досок толщиной	¦	м2        	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	22 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,28  	¦

	      	¦	 Шурупы                  	¦	кг        	¦	 0,003  	¦

	      	¦	 Доски для покрытия      	¦	м3        	¦	 0,0258 	¦

	      	¦	полов 22 мм              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Решетки вентиляционные  	¦	шт.       	¦	  0,2   	¦

	V-7   	¦	 То же, из досок толщиной	¦	м2        	¦	        	¦	    1-15

	      	¦	50 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Шурупы                  	¦	кг        	¦	 0,003  	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,0586 	¦

	      	¦	46 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Решетки вентиляционные  	¦	шт.       	¦	  0,2   	¦

	V-8   	¦	 Устройство чистых       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	дощатых полов впритык    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из досок толщиной 50 мм  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовым балкам        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,0586 	¦

	      	¦	46 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Решетки вентиляционные  	¦	шт.       	¦	  0,2   	¦

	V-9   	¦	 То же, из брусков       	¦	м2        	¦	        	¦	    2-35

	      	¦	впритык                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,28  	¦

	      	¦	 Бруски для покрытия     	¦	м3        	¦	 0,049  	¦

	      	¦	полов 37 мм              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски III с. обрезные   	¦	м3        	¦	 0,0021 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Решетки вентиляционные  	¦	шт.       	¦	  0,2   	¦

	V-10  	¦	 Устройство полов        	¦	м2        	¦	        	¦	    3-20

	      	¦	из щитового паркета      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с устройством обрешетки  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовым балкам        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди 70 - 100 мм      	¦	кг        	¦	 0,215  	¦

	      	¦	 Доски III с. необрезные 	¦	м3        	¦	 0,016  	¦

	      	¦	30 - 40 мм               	¦	          	¦	        	¦

	V-11  	¦	 Устройство покрытия     	¦	м2        	¦	        	¦	    3-00

	      	¦	полов из паркетных клепок	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	при количестве клепок    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 45 шт. в 1 м2 на рейке	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с острожкой, циклевкой,  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	постановкой плинтусов или	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	галтелей с устройством   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	настила из досок         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовому основанию    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг        	¦	  0,83  	¦

	      	¦	 Доски обрезные III с.   	¦	м3        	¦	 0,042  	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	V-12  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    3-95

	      	¦	клепок от 46 шт.         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 100 шт. в 1 м2        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг        	¦	  0,83  	¦

	      	¦	 Доски обрезные III с.   	¦	м3        	¦	 0,042  	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	V-13  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    5-00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	клепок более 100 шт.     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг        	¦	  0,83  	¦

	      	¦	 Доски обрезные III с.   	¦	м3        	¦	 0,042  	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	V-14  	¦	 Устройство покрытия     	¦	м2        	¦	        	¦	    2-95

	      	¦	полов из паркетных клепок	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(при количестве до 45 шт.	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2) с фризом на мас- 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	тике по готовому настилу 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  2,2   	¦

	      	¦	 Грунтовка битумная      	¦	кг        	¦	  0,3   	¦

	V-15  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    3-60

	      	¦	клепок от 46 шт.         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 100 шт. в 1 м2        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  2,2   	¦

	      	¦	 Грунтовка битумная      	¦	кг        	¦	  0,3   	¦

	V-16  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    4-30

	      	¦	клепок более 100 шт.     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Плинтусы деревянные     	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  2,2   	¦

	      	¦	 Грунтовка битумная      	¦	кг        	¦	  0,3   	¦

	V-17  	¦	 Устройство покрытия     	¦	м2        	¦	        	¦	    3-35

	      	¦	полов из паркетных клепок	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(при количестве до 45 шт.	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2) с фризом         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	на асфальте по готовому  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	настилу                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Асфальтобетонная смесь  	¦	кг        	¦	  21,4  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	V-18  	¦	 То же, при количестве от	¦	м2        	¦	        	¦	    4-10

	      	¦	46 шт. до 100 шт. в 1 м2 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Асфальтобетонная смесь  	¦	кг        	¦	  21,4  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	V-19  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    4-70

	      	¦	более 100 шт. в 1 м2     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Асфальтобетонная смесь  	¦	кг        	¦	  21,4  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	V-20  	¦	 Установка деревянных    	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-15

	      	¦	плинтусов                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плинтусы (галтели)      	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,013  	¦

	V-21  	¦	 Покрытие полов          	¦	м2        	¦	        	¦	    0-55

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	линолеумом всех типов    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с устройством плинтусов  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,018  	¦

	      	¦	 Гвозди обойные          	¦	кг        	¦	  0,02  	¦

	      	¦	 Линолеум                	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Клей столярный          	¦	кг        	¦	 0,017  	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг        	¦	 0,075  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	V-22  	¦	 Покрытие полов ворсовой 	¦	м2        	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	дорожкой из синтетической	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ткани или релином        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(на мастике)             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Дорожка из синтетической	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	ткани на латексной основе	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или релин                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Мастика ДФК-11          	¦	кг        	¦	  0,80  	¦

	V-23  	¦	 Устройство полов из     	¦	м2        	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	древесно-волокнистых плит	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в один слой на мастике   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовому цементному   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или дощатому основанию   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2        	¦	  1,03  	¦

	      	¦	древесно-волокнистые     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	твердые, толщиной 4 мм   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Мастика цементно-       	¦	кг        	¦	  0,56  	¦

	      	¦	казеиновая               	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	V-24  	¦	 Устройство покрытия     	¦	м2        	¦	        	¦	    1-40

	      	¦	полов из древесно-стру-  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	жечных плит на мастике   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовому основанию    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(по настилу              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или цементному полу)     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2        	¦	  1,03  	¦

	      	¦	древесно-стружечные      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  0,09  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	V-25  	¦	 Устройство подготовки   	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	из гравия под полы       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гравий                  	¦	м3        	¦	 0,128  	¦

	V-26  	¦	 Устройство подготовки из	¦	м2        	¦	        	¦	    0-65

	      	¦	кирпичного щебня с про-  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ливкой раствором (толщина	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	слоя 100 мм) под полы    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щебень кирпичный        	¦	м3        	¦	 0,125  	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3        	¦	 0,046  	¦

	V-27  	¦	 Устройство подготовки   	¦	м2        	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	из бетона (толщина слоя -	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	100 мм) под полы         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бетон тяжелый М-50      	¦	м3        	¦	 0,102  	¦

	V-28  	¦	 Устройство цементных по-	¦	м2        	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	лов (толщина слоя 20 мм) 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	по готовому основанию    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-100 	¦	м3        	¦	 0,0204 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг        	¦	  2,4   	¦

	V-29  	¦	 Устройство цементных    	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-35

	      	¦	плинтусов                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	 0,0024 	¦

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг        	¦	 0,061  	¦

	V-30  	¦	 Железнение цементного   	¦	м2        	¦	        	¦	    0-45

	      	¦	пола                     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг        	¦	  0,60  	¦

	V-31  	¦	 Устройство асфальтных   	¦	м2        	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	полов толщиной до 25 мм  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Асфальтобетонная смесь  	¦	кг        	¦	  32,4  	¦

	V-32  	¦	 Устройство полов        	¦	м2        	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	из кирпича, уложенного   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	плашмя в "елочку"        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,032  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3        	¦	  0,04  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,016  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	V-33  	¦	 То же, на "ребро"       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-25

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,056  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3        	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	  0,19  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	V-34  	¦	 Настилка полов из плит  	¦	м2        	¦	        	¦	    3-05

	      	¦	естественного камня      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Камень                  	¦	м3        	¦	  0,12  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3        	¦	 0,142  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	V-35  	¦	 Настилка полов          	¦	м2        	¦	        	¦	    1-80

	      	¦	из мозаичных плиток      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Мозаичная плитка        	¦	м2        	¦	  1,03  	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3        	¦	 0,019  	¦

	V-36  	¦	 Устройство пола         	¦	м2        	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	из метлахских плиток     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2        	¦	  1,03  	¦

	      	¦	для полов                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-100 	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	V-37  	¦	 Устройство полов из     	¦	м2        	¦	        	¦	    2-30

	      	¦	плиток типа "Кабанчик"   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плитка типа "Кабанчик"  	¦	м2        	¦	  1,03  	¦

	      	¦	 Сухая цементная смесь   	¦	кг        	¦	   25   	¦

	V-38  	¦	 Устройство полов из боя 	¦	м2        	¦	        	¦	    1-95

	      	¦	глазурованной плитки     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бой глазурованной плитки	¦	м3        	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-100 	¦	м3        	¦	  0,21  	¦

	V-39  	¦	 Настилка полов из поли- 	¦	м2        	¦	        	¦	    1-30

	      	¦	хлорвиниловых плиток     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	размером 200 x 200 x 4 мм	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	на резинобитумной или    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ДЖК-7 мастике по готовому	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	основанию                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плитка полихлорвиниловая	¦	м2        	¦	  1,03  	¦

	      	¦	 Мастика резинобитумная  	¦	кг        	¦	  2,1   	¦

	      	¦	 Грунтовка глифталевая   	¦	кг        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	ГФ-020                   	¦	          	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	                         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	          	¦	        	¦

	V-40  	¦	 Смена лаг из пластин    	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    1-25

	      	¦	(досок)                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Пластины III с.         	¦	м3        	¦	 0,0196 	¦

	      	¦	(доски обрезные III с.)  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,21  	¦

	V-41  	¦	 То же, из брусков       	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0132 	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,21  	¦

	V-42  	¦	 Смена вентиляционных    	¦	шт.       	¦	        	¦	    0-50

	      	¦	решеток                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Вентиляционные решетки  	¦	шт.       	¦	   1    	¦

	      	¦	 Шурупы                  	¦	кг        	¦	 0,0044 	¦

	V-43  	¦	 Смена простильных доща- 	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-80

	      	¦	тых полов с добавлением  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	новых досок до 25%       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные    	¦	м3        	¦	 0,0063 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,13  	¦

	V-44  	¦	 То же, до 50% новых     	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-80

	      	¦	досок                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные    	¦	м3        	¦	 0,0168 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,13  	¦

	V-45  	¦	 Смена простильных       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-50

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	дощатых полов при полной 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	замене досок             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные    	¦	м3        	¦	 0,042  	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,13  	¦

	V-46  	¦	 Смена чистых полов      	¦	м2        	¦	        	¦	    2-00

	      	¦	с добавлением новых досок	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 25%                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,0059 	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,235  	¦

	V-47  	¦	 То же, с добавлением    	¦	м2        	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	новых досок до 50%       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,0156 	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,235  	¦

	V-48  	¦	 Перестилка чистых доща- 	¦	м2        	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	тых полов (без острожки) 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,002  	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,235  	¦

	V-49  	¦	 Сплачивание дощатых     	¦	м2        	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	полов                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,001  	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	V-50  	¦	 Укрепление дощатых полов	¦	м2        	¦	        	¦	    0-10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	(без добавления новых    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	досок)                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,084  	¦

	V-51  	¦	 Ремонт пола со сменой   	¦	м досок   	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	досок в полах до 3 шт.   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в одном месте            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски для покрытия полов	¦	м3        	¦	 0,0046 	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,026  	¦

	V-52  	¦	 Смена деревянных плинту-	¦	м         	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	сов отдельными местами   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  1,02  	¦

	V-53  	¦	 Острожка полов          	¦	м2        	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	неокрашенных             	¦	          	¦	        	¦

	V-54  	¦	 То же, окрашенных       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-15

	V-55  	¦	 Прострожка провесов     	¦	м2        	¦	        	¦	    0-20

	      	¦	в неокрашенных полах     	¦	          	¦	        	¦

	V-56  	¦	 То же, в окрашенных     	¦	м2        	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	полах                    	¦	          	¦	        	¦

	V-57  	¦	 Перестилка паркетного   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-25

	      	¦	пола из паркетных клепок 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	при количестве клепок до 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	45 шт. в 1 м2 с фризом   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	на мастике (без острожки 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и циклевки)              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Плинтусы деревянные     	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  2,2   	¦

	V-58  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-70

	      	¦	клепок от 46 шт.         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 100 шт. в 1 м2        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Плинтусы деревянные     	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  2,2   	¦

	V-59  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    3-35

	      	¦	клепок более 100 шт.     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Плинтусы деревянные     	¦	м         	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  2,2   	¦

	V-60  	¦	 Перестилка паркетного   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-45

	      	¦	пола на рейках при коли- 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	честве клепок до 45 шт.  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2 (без острожки     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и циклевки)              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бумага строительная     	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,32  	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Рейка сосновая          	¦	м         	¦	  0,37  	¦

	V-61  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    3-45

	      	¦	клепок от 46 шт.         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 100 шт. в 1 м2        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бумага строительная     	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,32  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Рейка сосновая          	¦	м         	¦	  0,37  	¦

	V-62  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    4-75

	      	¦	клепок более 100 шт.     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бумага строительная     	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,32  	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Рейка сосновая          	¦	м         	¦	  0,37  	¦

	V-63  	¦	 Перестилка паркетного   	¦	м2        	¦	        	¦	    2-50

	      	¦	пола из паркетных клепок 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	при количестве клепок до 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	45 шт. в 1 м2 на асфальте	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(без острожки и циклевки)	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Асфальт                 	¦	кг        	¦	  21,4  	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	V-64  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    3-20

	      	¦	клепок от 46 шт.         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	до 100 шт. в 1 м2        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Асфальт                 	¦	кг        	¦	  21,4  	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	V-65  	¦	 То же, при количестве   	¦	м2        	¦	        	¦	    4-30

	      	¦	клепок более 100 шт.     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 м2                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Асфальт                 	¦	кг        	¦	  21,4  	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,051  	¦

	V-66  	¦	 Перестилка щитового     	¦	м2        	¦	        	¦	    2-70

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	паркета с исправлением   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	обрешетки (без острожки  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и циклевки)              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 30 - 40 мм       	¦	кг        	¦	 0,157  	¦

	      	¦	 Доски обрезные          	¦	м3        	¦	 0,008  	¦

	      	¦	 Клей столярный          	¦	кг        	¦	  0,01  	¦

	V-67  	¦	 Замена паркета в одном  	¦	место     	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	месте до 5 клепок        	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,061  	¦

	V-68  	¦	 Замена паркета до 0,5 м2	¦	место     	¦	        	¦	    1-85

	      	¦	в одном месте            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	 0,409  	¦

	V-69  	¦	 То же, в одном месте    	¦	место     	¦	        	¦	    2-70

	      	¦	до 1 м2                  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркет штучный          	¦	м2        	¦	  0,82  	¦

	V-70  	¦	 Смена квадр щитового    	¦	квадр     	¦	        	¦	    1-35

	      	¦	паркета до 5 квадр       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в одном месте            	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Паркетные щиты          	¦	квадр     	¦	   1    	¦

	      	¦	 Клей столярный          	¦	кг        	¦	  0,13  	¦

	V-71  	¦	 Острожка полов          	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-80

	      	¦	из штучного паркета      	¦	          	¦	        	¦

	V-72  	¦	 Циклевка паркетных полов	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	с зачисткой мест у колонн	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	и стен                   	¦	          	¦	        	¦

	V-73  	¦	 Смена керамических      	¦	шт.       	¦	        	¦	    0-25

	      	¦	плиток до 10 шт. в одном 	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	месте                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2        	¦	 0,0103 	¦

	      	¦	для полов 100 x 100 мм   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	V-74  	¦	 То же, более 10 шт.     	¦	шт.       	¦	        	¦	    0-15

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2        	¦	 0,0103 	¦

	      	¦	для полов 100 x 100 мм   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	  0,02  	¦

	V-75  	¦	 Заделка выбоин цементных	¦	место     	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	полов площадью до 0,25 м2	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 месте                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	 0,0043 	¦

	V-76  	¦	 То же, до 0,5 м2 заделки	¦	место     	¦	        	¦	    0-95

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	 0,010  	¦

	V-77  	¦	 То же, до 1 м2 заделки  	¦	место     	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	 Раствор цементный М-75  	¦	м3        	¦	 0,0214 	¦

	V-78  	¦	 Заделка выбоин в асфаль-	¦	место     	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	товых полах до 0,25 м2   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в 1 месте                	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Асфальтовая масса МА-2  	¦	кг        	¦	  8,3   	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  0,06  	¦

	V-79  	¦	 То же, до 0,5 м2 в одном	¦	место     	¦	        	¦	    0-55

	      	¦	месте                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Асфальтовая масса МА-2  	¦	кг        	¦	  9,3   	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  0,14  	¦

	V-80  	¦	 То же, до 1 м2 в одном  	¦	место     	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	месте                    	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Асфальтовая масса МА-2  	¦	кг        	¦	  41,6  	¦

	      	¦	 Мастика битумная        	¦	кг        	¦	  0,3   	¦

	V-81  	¦	 Разборка кирпичных      	¦	м2 пола   	¦	        	¦	    0-10

	      	¦	столбиков                	¦	          	¦	        	¦

	V-82  	¦	 Разборка лаг деревянных 	¦	м         	¦	        	¦	    0-05

	V-83  	¦	 Разборка дощатых полов  	¦	м2        	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	и настилов               	¦	          	¦	        	¦

	V-84  	¦	 Разборка линолеума      	¦	м2        	¦	        	¦	    0-15

	      	¦	со снятием плинтусов     	¦	          	¦	        	¦

	V-85  	¦	 Разборка полов из       	¦	м2        	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	метлахских плиток        	¦	          	¦	        	¦

	V-86  	¦	 Разборка щитового       	¦	м2        	¦	        	¦	    0-75

	      	¦	паркета из штучной клепки	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с разборкой плинтусов    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(без разборки настила)   	¦	          	¦	        	¦

	V-87  	¦	 Снятие деревянных       	¦	м         	¦	        	¦	    0-05

	      	¦	плинтусов и галтелей     	¦	          	¦	        	¦

	V-88  	¦	 Разборка цементных      	¦	м         	¦	        	¦	    0-25

	      	¦	плинтусов                	¦	          	¦	        	¦

	V-89  	¦	 Выравнивание ранее      	¦	м2        	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	выполненной цементной    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стяжки или бетонного     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	основания слоем полимеро-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	цементного раствора      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Сухая цементно-песчаная 	¦	кг        	¦	  1,34  	¦

	      	¦	смесь                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Эмульсия ПВА            	¦	кг        	¦	 0,180  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	РАЗДЕЛ VI

	ПЕРЕГОРОДКИ

	1. Ценами настоящего раздела не учтена стоимость работ по заделке борозд в
	полах и стенах при разборке перегородок и вскрытию пола при устройстве
	перегородок.

	2. Площадь перегородок всех типов исчисляется за вычетом проемов. Высота
	перегородок измеряется от уровня чистого пола до потолка (или до верха перегородок,
	если они не доводятся до потолка).

	3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок исчисляется по
	площади сменяемых участков, а при смене нижних частей перегородок в погонных
	метрах перегородок.

	4. Заделка проемов исчисляется по площади проемов.

	5. Ценами предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов
	мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.). При использовании лесоматериалов других
	пород к ценам настоящего раздела применяются надбавки в следующих размерах:

	-------------------------T----------------------------------------

	       Виды работ        	¦	          Размеры надбавок в %

	                         	+------------------------T---------------

	                         	¦	  твердых пород (дуб,   	¦	 лиственницы,

	                         	¦	ясень, граб, бук и т.п.)	¦	 березы и т.п.

	-------------------------+------------------------+---------------

	Обработка лесоматериалов	¦	           50           	¦	      25

	вручную                  	¦	                        	¦

	Сборка и установка      	¦	           20           	¦	      10

	деревянных частей зданий 	¦	                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и сооружений             	¦	                        	¦

	6. Стоимость работ по защите древесины от гниения (антисептирование) и
	огнезащите не предусмотрена ценами настоящего раздела и оплачивается заказчиком
	дополнительно по ценам, предусмотренным разделом ХХ.

	7. В ценах настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 30 м.

	------T-------------------------T----------T--------T-------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица  	¦	Нормы   	¦	  Цена за

	      	¦	      и материалов       	¦	измерения 	¦	расхода 	¦	 работу без

	      	¦	                         	¦	          	¦	матери- 	¦	 стоимости

	      	¦	                         	¦	          	¦	алов    	¦	материалов в

	      	¦	                         	¦	          	¦	        	¦	руб. и коп.

	------+-------------------------+----------+--------+-------------

	      	¦	 1. Новое строительство  	¦	          	¦	        	¦

	VI-1  	¦	 Устройство деревянных   	¦	м2        	¦	        	¦	    1-15

	      	¦	перегородок под штукатур-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ку из досок, забранных   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стоймя в обвязку         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0028 	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,054  	¦

	      	¦	 Гвозди 125 мм           	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-2  	¦	 То же, чистых           	¦	м2        	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	из строганых досок       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0019 	¦

	      	¦	 Доски II с. строганые   	¦	м3        	¦	 0,046  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,042  	¦

	VI-3  	¦	 То же, чистых из готовых	¦	м2        	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	филенчатых полотен       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. строганые   	¦	м3        	¦	 0,0002 	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты филенчатые         	¦	м2        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Гвозди 70 мм            	¦	кг        	¦	  0,09  	¦

	      	¦	 Раскладка               	¦	м         	¦	  3,45  	¦

	      	¦	 Галтели                 	¦	м         	¦	  0,9   	¦

	VI-4  	¦	 Устройство перегородок  	¦	м2        	¦	        	¦	    1-70

	      	¦	каркасных, обшитых с 2-х 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	сторон досками с засыпкой	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	инертным утеплителем     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,0592 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0086 	¦

	      	¦	 Гвозди 70 мм            	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	 0,078  	¦

	VI-5  	¦	 То же, щитовых под      	¦	м3        	¦	        	¦	    0-90

	      	¦	штукатурку без засыпки   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	утеплителя               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0023 	¦

	      	¦	 Щиты двухслойные,       	¦	м2        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	неодранкованные          	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. необрезные  	¦	м3        	¦	 0,0039 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Гвозди 125 мм           	¦	кг        	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	VI-6  	¦	 То же, чистых фанерных  	¦	м2        	¦	        	¦	    2-15

	      	¦	с обшивкой с двух сторон 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,008  	¦

	      	¦	 Фанера 3 мм             	¦	м2        	¦	  2,1   	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,137  	¦

	      	¦	 Галтели                 	¦	м         	¦	  0,87  	¦

	VI-7  	¦	 Устройство каркасных    	¦	м2        	¦	        	¦	    0-75

	      	¦	перегородок, обшитых     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	сухой штукатуркой с одной	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	стороны с заделкой швов  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с. 50 - 60 мм	¦	м3        	¦	 0,0097 	¦

	      	¦	 Листы гипсолитовые      	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,069  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг        	¦	  4,9   	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3        	¦	 0,0006 	¦

	VI-8  	¦	 То же, обшитых с двух   	¦	м2        	¦	        	¦	    1-70

	      	¦	сторон                   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с. 50 - 60 мм 	¦	м3        	¦	 0,0097 	¦

	      	¦	 Листы гипсолитовые      	¦	м2        	¦	  2,1   	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,139  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг        	¦	  9,8   	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3        	¦	 0,0006 	¦

	VI-9  	¦	 Устройство перегородок  	¦	м2        	¦	        	¦	    1-10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	каркасно-фибролитовых в  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	один слой под штукатурку 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с. 50 - 60 мм 	¦	м3        	¦	 0,0081 	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные    	¦	м3        	¦	 0,0052 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,23  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м3        	¦	  0,14  	¦

	      	¦	 Плиты фибролитовые      	¦	м2        	¦	  1,0   	¦

	VI-10 	¦	 Устройство перегородок  	¦	м2        	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	из гипсовых плит в 1 слой	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски и брусья III с.  	¦	м3        	¦	 0,0079 	¦

	      	¦	 Плиты гипсовые          	¦	м2        	¦	  0,91  	¦

	      	¦	для перегородок          	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг        	¦	  1,8   	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3        	¦	 0,0019 	¦

	      	¦	 Крепления металлические 	¦	т         	¦	 0,0001 	¦

	VI-11 	¦	 Устройство перегородок  	¦	м2        	¦	        	¦	    1-55

	      	¦	из шлакобетонных плит    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в один слой (без затирки 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	поверхности)             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0152 	¦

	      	¦	 Плиты шлакобетонные     	¦	м2        	¦	  0,8   	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,005  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Крепления металлические 	¦	т         	¦	 0,0001 	¦

	VI-12 	¦	 То же, монолитных       	¦	м2        	¦	        	¦	    2-70

	      	¦	шлакобетонных, толщиной  	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	100 мм (без затирки      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	поверхности)             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с. 60 - 80 мм 	¦	м3        	¦	 0,0008 	¦

	      	¦	 Шлакобетон М-25         	¦	м3        	¦	 0,102  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,32  	¦

	      	¦	 Доски IV с. необрезные  	¦	м3        	¦	 0,0082 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Щиты опалубки           	¦	м2        	¦	 0,412  	¦

	VI-13 	¦	 Устройство каркасных    	¦	м2        	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	обшивных перегородок     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	под штукатурку           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. необрезные  	¦	м3        	¦	 0,006  	¦

	      	¦	25 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0203 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,19  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг        	¦	  2,08  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг        	¦	 0,006  	¦

	VI-14 	¦	 Устройство кирпичных    	¦	м2        	¦	        	¦	    1-80

	      	¦	перегородок, толщиной в  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	1/4 кирпича, армированных	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,0294 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,0083 	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг        	¦	  2,0   	¦

	VI-15 	¦	 То же, в 1/2 кирпича,   	¦	м3        	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	армированных             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,051  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,023  	¦

	      	¦	известковый М-25         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг        	¦	  1,5   	¦

	VI-16 	¦	 То же, неармированных   	¦	м2        	¦	        	¦	    1-70

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	 0,051  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,023  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	VI-17 	¦	 Устройство глухих       	¦	м2        	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	перегородок из пустотелых	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	керамических камней      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Камни керамические      	¦	т. шт.    	¦	 0,026  	¦

	      	¦	пустотелые               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	 0,015  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	                         	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	          	¦	        	¦

	VI-18 	¦	 Разборка деревянных     	¦	м2        	¦	        	¦	    0-75

	      	¦	оштукатуренных           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	перегородок из досок,    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	забранных стоймя         	¦	          	¦	        	¦

	VI-19 	¦	 То же, обшивных         	¦	м2        	¦	        	¦	    0-90

	      	¦	с засыпкой шлаком        	¦	          	¦	        	¦

	VI-20 	¦	 То же, щитовых          	¦	м2        	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	без разборки щитов       	¦	          	¦	        	¦

	VI-21 	¦	 Разборка каркасных      	¦	м2        	¦	        	¦	    0-65

	      	¦	обшивных перегородок     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(кроме обшитых чистыми   	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	досками)                 	¦	          	¦	        	¦

	VI-22 	¦	 То же, обшитых чистыми  	¦	м2        	¦	        	¦	    0-45

	      	¦	досками, забранными      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в обвязку                	¦	          	¦	        	¦

	VI-23 	¦	 Разборка оштукатуренной 	¦	м2        	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	обшивки перегородок без  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	очистки и выдергивания   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	гвоздей                  	¦	          	¦	        	¦

	VI-24 	¦	 То же, неоштукатуренной 	¦	м2        	¦	        	¦	    0-10

	VI-25 	¦	 Разборка фанерной       	¦	м2        	¦	        	¦	    0-15

	      	¦	обшивки стен             	¦	          	¦	        	¦

	VI-26 	¦	 Смена, переборка или    	¦	м2        	¦	        	¦	    2-95

	      	¦	перестановка оштукатурен-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ных перегородок из досок,	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	забранных в обвязку,     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	досок до 10%             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	(без оштукатуривания)    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,0038 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0002 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-27 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    2-90

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 25 мм       	¦	м3        	¦	 0,0042 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0006 	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-28 	¦	 Смена, переборка или    	¦	м2        	¦	        	¦	    3-15

	      	¦	перестановка перегородок 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	оштукатуренных из досок, 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	забранных в обвязку,     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	досок до 25%             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,0081 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0004 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-29 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    3-00

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 25 мм       	¦	м3        	¦	 0,0089 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0013 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-30 	¦	 Смена, переборка или    	¦	м2        	¦	        	¦	    3-15

	      	¦	перестановка оштукатурен-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ных перегородок, забран- 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	ных в обвязку,           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	досок до 50%             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,0216 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0011 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VI-31 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    3-15

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 25 мм       	¦	м3        	¦	 0,0237 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0034 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-32 	¦	 Смена оштукатуренных    	¦	м2        	¦	        	¦	    3-55

	      	¦	перегородок из досок,    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	забранных в обвязку,     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	отдельными местами       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,054  	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0028 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-33 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    3-70

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. необрезные  	¦	м3        	¦	 0,0054 	¦

	      	¦	25 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0086 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-34 	¦	 Смена, переборка или пе-	¦	м2        	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	рестановка чистых перего-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	родок из досок, забранных	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в обвязку, с добавлением 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	новых досок до 10%       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3        	¦	 0,0032 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	22 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0001 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,042  	¦

	VI-35 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    2-00

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. строганые   	¦	м3        	¦	 0,0042 	¦

	      	¦	22 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0006 	¦

	      	¦	 Гвозди 80 мм            	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-36 	¦	 Смена, переборка или пе-	¦	м2        	¦	        	¦	    2-50

	      	¦	рестановка чистых перего-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	родок из досок, забранных	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в обвязку, с добавлением 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	новых досок до 25%       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3        	¦	 0,0069 	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,042  	¦

	VI-37 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    2-00

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. строганые   	¦	м3        	¦	 0,0089 	¦

	      	¦	22 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0013 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-38 	¦	 Смена, переборка или пе-	¦	м2        	¦	        	¦	    2-55

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	рестановка чистых перего-	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	родок из досок, забранных	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	в обвязку, с добавлением 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	новых досок до 50%       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3        	¦	 0,0184 	¦

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0008 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,042  	¦

	VI-39 	¦	 То же, каркасно-обшивных	¦	м2        	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 25 мм       	¦	м3        	¦	 0,0237 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0034 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Толь                    	¦	м2        	¦	  0,14  	¦

	VI-40 	¦	 Смена, переборка или    	¦	м2        	¦	        	¦	    2-85

	      	¦	перестановка перегородок 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	с 2-сторонней обшивкой   	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	из фанеры без засыпки    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Фанера                  	¦	м3        	¦	 0,0062 	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,008  	¦

	      	¦	 Галтели                 	¦	м         	¦	  0,87  	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг        	¦	 0,137  	¦

	VI-41 	¦	 Смена отдельных участков	¦	м2        	¦	        	¦	    3-45

	      	¦	чистых перегородок       	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	или перегородок из досок,	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	забранных в обвязку      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски строганые II с.   	¦	м3        	¦	 0,046  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	37 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,0022 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,042  	¦

	VI-42 	¦	 Смена отдельных участков	¦	м2        	¦	        	¦	    3-70

	      	¦	обшивных перегородок     	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,009  	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные    	¦	м3        	¦	 0,052  	¦

	      	¦	25 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	      	¦	 Плинтусы                	¦	м         	¦	  2,0   	¦

	VI-43 	¦	 Перестановка филенчатых 	¦	м2        	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	перегородок с установкой 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	новых галтелей с пробив- 	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	кой гнезд для крепления  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Галтели                 	¦	м         	¦	  1,4   	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,065  	¦

	VI-44 	¦	 Заделка проемов         	¦	м2        	¦	        	¦	    5-75

	      	¦	в дощатых перегородках,  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	забранных в обвязку      	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм       	¦	м3        	¦	 0,053  	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0024 	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	VI-45 	¦	 То же, в каркасно-      	¦	м2        	¦	        	¦	    5-80

	      	¦	обшивных перегородках    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	без засыпки              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски необрезные IV с.  	¦	м3        	¦	 0,0691 	¦

	      	¦	25 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,22  	¦

	VI-46 	¦	 То же, в фибролитовых   	¦	м2        	¦	        	¦	    5-80

	      	¦	однослойных              	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные    	¦	м3        	¦	 0,0135 	¦

	      	¦	40 мм                    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с.            	¦	м3        	¦	 0,0016 	¦

	      	¦	 Плиты фибролитовые      	¦	м2        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,23  	¦

	VI-47 	¦	 Заделка проемов         	¦	м2        	¦	        	¦	    5-75

	      	¦	в гипсолитовых           	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	перегородках, однослойных	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3        	¦	 0,001  	¦

	      	¦	 Плиты гипсовые          	¦	м2        	¦	  0,91  	¦

	      	¦	для перегородок          	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг        	¦	  5,8   	¦

	      	¦	 Известь                 	¦	кг        	¦	  6,7   	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	 0,004  	¦

	VI-48 	¦	 То же, в кирпичных      	¦	м3        	¦	        	¦	   21-70

	      	¦	перегородках             	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                  	¦	т. шт.    	¦	  0,41  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3        	¦	  0,24  	¦

	      	¦	известковый М-50         	¦	          	¦	        	¦

	VI-49 	¦	 Устройство проемов      	¦	м перимет-	¦	        	¦	    1-55

	      	¦	в деревянных каркасно-   	¦	ра проема 	¦	        	¦

	      	¦	обшивных оштукатуренных  	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	перегородках             	¦	          	¦	        	¦

	VI-50 	¦	 То же, в чистых,        	¦	м перимет-	¦	        	¦	    1-55
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	забранных в обвязку      	¦	ра проема 	¦	        	¦

	      	¦	перегородках             	¦	          	¦	        	¦

	VI-51 	¦	 То же, в кирпичных      	¦	м перимет-	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	перегородках             	¦	ра проема 	¦	        	¦

	VI-52 	¦	 Добавление утепляющей   	¦	м3        	¦	        	¦	   16-75

	      	¦	засыпки в перегородки    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Утеплитель инертный     	¦	м3        	¦	  1,1   	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг        	¦	  0,29  	¦

	VI-53 	¦	 Дополнительная диаго-   	¦	м перего- 	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	нальная обшивка перего-  	¦	родки     	¦	        	¦

	      	¦	родок с одной стороны    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	досками (с прокладкой    	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	толя и картона)          	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Доски II с. строганые   	¦	м3        	¦	 0,0246 	¦

	      	¦	19 - 22 мм               	¦	          	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 70 мм            	¦	кг        	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Толь или картон         	¦	м2        	¦	  1,05  	¦

	РАЗДЕЛ VII

	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

	1. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ с применением
	сосны, ели и пихты. При применении дуба, бука, ясеня, граба и других твердых пород
	расчеты производятся по индивидуальным калькуляциям.

	2. Ценами настоящего раздела не учтена стоимость работы по прирезке и вставке
	стекол и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в
	разделе XIV "Стекольные и обойные работы".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Стоимость прирезки приборов ценами не учтена и оплачивается заказчиком
	дополнительно по ценам, предусмотренным в настоящем разделе.

	4. В ценах на ремонт коробок и колод учтено: снятие и обратная постановка
	подоконных досок, наличников, оконных переплетов и дверных полотен; удаление
	негодных частей коробок и колод; заготовка и установка новых частей коробок или
	колод с выделкой сопряжений и проолифкой; осмолка и обивка толем новых частей;
	оконопатка сменяемых частей и окучивание мусора.

	При малом ремонте оконных переплетов и дверных полотен предусмотрено:
	снятие и установка переплетов и полотен; заготовка и постановка притворных планок;
	пристрожка створок, фрамуг, глухих переплетов, дверных полотен к четвертям;
	заготовка вставок и постановка их на клею и шпильках.

	При большом ремонте оконных переплетов и дверных полотен учтено: снятие
	переплетов с выемкой стекол, разборка створок, фрамуг, других переплетов, полотен,
	заготовка новых частей с выделкой сопряжений; сборка отремонтированных створок,
	полотен с переклейкой, пригонка отремонтированных створок с прифальцовкой, а
	дверных полотен с пристройкой к четвертям; навеска с врезкой петель.

	5. Площадь одинарных балконных дверных блоков исчисляется по наружному
	обводу коробок. Площадь дверных блоков с фрамугами в общей коробке исчисляется по
	наружному обводу коробок за вычетом высоты фрамуги.

	6. Оконные переплеты, фрамуги и дверные полотна принимаются по их площади.

	7. Площадь подоконных досок определяется с учетом заделки в стену и в четверть
	коробки.

	8. Ценами настоящего раздела в позициях по заполнению оконных проемов
	установка подоконной доски не учтена и оплачивается отдельно (поз. VII-19 и VII-20).

	9. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 30 м.

	-------T-----------------------T---------T--------T---------------

	Шифр  	¦	  Наименование работ   	¦	 Единица 	¦	Нормы   	¦	Цена за работу

	       	¦	     и материалов      	¦	измерения	¦	расхода 	¦	без стоимости

	       	¦	                       	¦	         	¦	матери- 	¦	  материалов

	       	¦	                       	¦	         	¦	алов    	¦	в руб. и коп.

	-------+-----------------------+---------+--------+---------------

	       	¦	1. Новое строительство 	¦	         	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 а) Оконные проемы     	¦	         	¦	        	¦

	VII-1  	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     1-65

	       	¦	проемов блоками с      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	одинарными переплетами 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	без прирезки приборов  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	       	¦	 Войлок или толь       	¦	кг       	¦	  1,17  	¦

	       	¦	 Закрепы               	¦	кг       	¦	  0,57  	¦

	VII-2  	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     6-10

	       	¦	рубленых стенах        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	 0,0065 	¦

	       	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	VII-3  	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     1-90

	       	¦	каркасных стенах       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,17  	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	VII-4  	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-35

	       	¦	проемов блоками        	¦	         	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	с двойными переплетами 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	без прирезки приборов  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	       	¦	 Войлок или толь       	¦	кг       	¦	  1,17  	¦

	       	¦	 Закрепы               	¦	кг       	¦	  0,57  	¦

	VII-5  	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     7-35

	       	¦	проемов блоками        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	с двойными переплетами 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в деревянных рубленых  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	стенах без прирезки    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	приборов               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	 0,0065 	¦

	       	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	VII-6  	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-40

	       	¦	каркасных стенах       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м2       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,17  	¦

	VII-7  	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     1-70

	       	¦	проемов блоками со     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	спаренными переплетами 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,74  	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,58  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,18  	¦

	VII-8  	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     7-35

	       	¦	рубленых стенах        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,1   	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	 0,0067 	¦

	       	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  1,74  	¦

	VII-9  	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-00

	       	¦	каркасных стенах       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,1   	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  1,74  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,18  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII-10 	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     1-80

	       	¦	проемов криволинейными 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	блоками с одинарными   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	переплетами в каменных 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	стенах без прирезки    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	приборов               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	       	¦	 Войлок или толь       	¦	кг       	¦	  1,17  	¦

	       	¦	 Закрепы               	¦	кг       	¦	  0,57  	¦

	VII-11 	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     6-70

	       	¦	рубленых стенах        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	 0,0065 	¦

	       	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	VII-12 	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	каркасных стенах       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,17  	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII-13 	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-55

	       	¦	проемов криволинейными 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	блоками с двойными     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	переплетами в каменных 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	стенах без прирезки    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	приборов               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	       	¦	 Войлок или толь       	¦	кг       	¦	  1,17  	¦

	       	¦	 Закрепы               	¦	кг       	¦	  0,57  	¦

	VII-14 	¦	 Заполнение оконных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     8-10

	       	¦	проемов криволинейными 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	блоками с двойными     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	переплетами в деревян- 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	ных рубленых стенах    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Бруски III с.         	¦	м2       	¦	 0,0065 	¦

	       	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м2       	¦	 0,0043 	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	VII-15 	¦	 То же, в деревянных   	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-60

	       	¦	каркасных стенах       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки оконные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Доски III с. 40 мм    	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля пеньковая       	¦	кг       	¦	  1,73  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,17  	¦

	VII-16 	¦	 Установка оконных     	¦	коробка  	¦	        	¦	     4-30

	       	¦	коробок для переплетов 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	с одинарными заполне-  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	ниями в каменных стенах	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,25  	¦

	       	¦	 Коробки оконные       	¦	п. м.    	¦	  6,0   	¦

	       	¦	94 x 57 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг       	¦	  0,9   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  2,04  	¦

	VII-17 	¦	 Установка оконных     	¦	коробка  	¦	        	¦	     4-80

	       	¦	коробок для переплетов 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	с двойным заполнением  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  2,3   	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,25  	¦

	       	¦	 Коробки оконные       	¦	п. м.    	¦	  6,75  	¦

	       	¦	двойные                	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  3,4   	¦

	       	¦	 Смола                 	¦	кг       	¦	  1,0   	¦

	VII-18 	¦	 Изготовление          	¦	м колод  	¦	        	¦	     2-40

	       	¦	и установка колод      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в рубленых стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	толщиной до 240 мм     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Брусья II с.          	¦	м3       	¦	 0,018  	¦

	       	¦	 Олифа                 	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	VII-19 	¦	 Установка деревянной  	¦	м доски  	¦	        	¦	     0-25

	       	¦	подоконной доски       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	кг       	¦	 0,253  	¦

	       	¦	 Доски подоконные      	¦	п. м.    	¦	  1,0   	¦

	       	¦	шириной 230 мм         	¦	         	¦	        	¦

	VII-20 	¦	 То же, мозаичной      	¦	м2       	¦	        	¦	     2-95

	       	¦	 Плиты подоконные      	¦	м2       	¦	  1,02  	¦

	       	¦	мозаичные              	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3       	¦	 0,031  	¦

	VII-21 	¦	 Заполнение            	¦	м2 пере- 	¦	        	¦	     1-35

	       	¦	установленных коробок  	¦	плета    	¦	        	¦

	       	¦	глухими переплетами    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Переплеты глухие      	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	VII-22 	¦	 Заполнение установлен-	¦	м2 пере- 	¦	        	¦	     2-80

	       	¦	ных коробок створчатыми	¦	плета    	¦	        	¦

	       	¦	переплетами прямолиней-	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	ного очертания         	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Переплеты оконные     	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	VII-23 	¦	 Заполнение установлен-	¦	м2 пере- 	¦	        	¦	     2-80

	       	¦	ных коробок створчатыми	¦	плета    	¦	        	¦

	       	¦	переплетами криволиней-	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	ного очертания         	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Переплеты оконные     	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 б) Дверные проемы     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII-24 	¦	 Заполнение дверных    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-15

	       	¦	проемов однопольными   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	блоками                	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки дверные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  0,4   	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,55  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  0,6   	¦

	VII-25 	¦	 То же, двупольными    	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-30

	       	¦	блоками                	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки дверные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  0,4   	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,55  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  0,6   	¦

	VII-26 	¦	 То же, в перегородках 	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-15

	       	¦	однопольными блоками   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки дверные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,4   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	п. м.    	¦	  10,7  	¦

	VII-27 	¦	 То же, в перегородках 	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	двупольными блоками    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки дверные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,4   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  12,3  	¦

	VII-28 	¦	 То же, блоками        	¦	м2 проема	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	балконного типа с      	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	одинарным заполнением  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки дверные         	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	балконного типа        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,12  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  0,7   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  0,5   	¦

	VII-29 	¦	 То же, дверными       	¦	м2 проема	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	блоками шкафного типа  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Блоки дверные шкафные 	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	ДБШ-2                  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,14  	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  3,2   	¦

	VII-30 	¦	 Установка дверных     	¦	коробка  	¦	        	¦	     2-90

	       	¦	коробок в каменных     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	стенах                 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	  0,25  	¦

	       	¦	 Коробки дверные       	¦	п. м.    	¦	  7,0   	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  3,5   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  2,38  	¦

	VII-31 	¦	 Установка дверных     	¦	коробка  	¦	        	¦	    11-40

	       	¦	колод в рубленых       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	деревянных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Колоды дверные        	¦	п. м.    	¦	  6,5   	¦

	VII-32 	¦	 Установка дверных     	¦	коробка  	¦	   1    	¦	     1-00

	       	¦	коробок в перегородках 	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Коробки дверные       	¦	п. м.    	¦	  5,25  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,022  	¦

	VII-33 	¦	 Заполнение            	¦	полотно  	¦	        	¦	     3-00

	       	¦	установленных коробок  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	однопольными полотнами 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	входных дверей         	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  1,8   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-34 	¦	 То же, двупольными    	¦	полотно  	¦	        	¦	     3-30

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   4    	¦

	VII-35 	¦	 То же, однопольными   	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-25

	       	¦	дверными полотнами     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	балконного типа        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-36 	¦	 То же, двупольными    	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-50

	       	¦	полотнами балконного   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	типа                   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  0,8   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   4    	¦

	VII-37 	¦	 То же, внутренними    	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-25

	       	¦	однопольнымн дверными  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	полотнами              	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  1,5   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-38 	¦	 То же, внутренними    	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-50

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	двупольными            	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  0,8   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   4    	¦

	VII-39 	¦	 То же, в шкафах       	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	и антресолях           	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	однопольными полотнами 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-40 	¦	 То же, в шкафах       	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-35

	       	¦	и антресолях           	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	двупольными полотнами  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Полотна дверные       	¦	м2       	¦	  0,7   	¦

	       	¦	 Петли                 	¦	шт.      	¦	   4    	¦

	VII-41 	¦	 Установка наличников  	¦	м        	¦	        	¦	     0-10

	       	¦	без тумбочек           	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,013  	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  1,12  	¦

	       	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	  2. Ремонтные работы  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 а) Оконные проемы     	¦	         	¦	        	¦

	VII-42 	¦	 Врезка форточки       	¦	форточка 	¦	        	¦	     4-85

	       	¦	в готовый переплет     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	(с врезкой горбылька,  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	вставкой стекла        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	и навеской)            	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0056 	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Петли форточные       	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	 0,0112 	¦

	       	¦	 Стекло оконное        	¦	м2       	¦	 0,546  	¦

	       	¦	листовое 2 - 3 мм      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Замазка               	¦	кг       	¦	 0,360  	¦

	VII-43 	¦	 Устройство деревянных 	¦	место    	¦	        	¦	     3-50

	       	¦	жалюзийных решеток в   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	кирпичных перегородках 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	с пробивкой проема     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	 0,125  	¦

	       	¦	 Коробки оконные       	¦	м        	¦	  3,0   	¦

	       	¦	с обвязкой 54 мм       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  6,3   	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Решетка жалюзийная    	¦	м2       	¦	  0,42  	¦

	VII-44 	¦	 То же, в деревянных   	¦	место    	¦	        	¦	     5-65

	       	¦	перегородках           	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Закрепы (поковки)     	¦	кг       	¦	 0,125  	¦

	       	¦	 Коробки оконные       	¦	п. м.    	¦	  3,0   	¦

	       	¦	 Наличники             	¦	п. м.    	¦	  6,3   	¦

	       	¦	 Решетки жалюзийные    	¦	м2       	¦	  0,42  	¦

	       	¦	 Раствор цементно-     	¦	м2       	¦	  0,04  	¦

	       	¦	известковый М-50       	¦	         	¦	        	¦

	VII-45 	¦	 Смена форточек с      	¦	форточка 	¦	   1    	¦	     1-50

	       	¦	прирезкой новых петель 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Форточка              	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,048  	¦

	       	¦	 Петли форточные       	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	с шурупами             	¦	         	¦	        	¦

	VII-46 	¦	 Ремонт оконных коробок	¦	коробка  	¦	        	¦	     8-60

	       	¦	в каменных стенах при  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	одном переплете со     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	сменой негодных частей 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья II с. 70 мм    	¦	м3       	¦	 0,0054 	¦

	       	¦	и более                	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Гипс строительный     	¦	кг       	¦	  1,65  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  0,46  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  0,31  	¦

	VII-47 	¦	 То же, при двух       	¦	коробка  	¦	        	¦	    15-95

	       	¦	переплетах             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья и бруски II с. 	¦	м3       	¦	 0,0135 	¦

	       	¦	70 мм и более          	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Гипс строительный     	¦	кг       	¦	  2,38  	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	 0,463  	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	 0,314  	¦

	VII-48 	¦	 Ремонт оконных коробок	¦	коробка  	¦	        	¦	    13-10

	       	¦	со сменой негодных     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	частей в рубленых      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	и брусчатых стенах     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Брусья и бруски II с. 	¦	м3       	¦	 0,0336 	¦

	       	¦	70 мм и более          	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  2,58  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,12  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII-49 	¦	 Малый ремонт створного	¦	створка  	¦	        	¦	     1-45

	       	¦	переплета в одну и две 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	створки со снятием     	¦	         	¦	        	¦

	VII-50 	¦	 То же, без снятия     	¦	м2 пере- 	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	створного переплета    	¦	плета    	¦	        	¦

	VII-51 	¦	 Большой ремонт оконных	¦	створка  	¦	        	¦	     6-80

	       	¦	переплетов створных    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски II с.          	¦	м3       	¦	 0,009  	¦

	       	¦	50 - 70 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	VII-52 	¦	 Большой ремонт глухих 	¦	переплет 	¦	        	¦	     6-95

	       	¦	оконных переплетов     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски II с.          	¦	м3       	¦	 0,009  	¦

	       	¦	50 - 70 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	VII-53 	¦	 Ремонт на месте       	¦	доска    	¦	        	¦	     4-80

	       	¦	подоконных досок       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. 50 мм     	¦	м3       	¦	 0,005  	¦

	       	¦	обрезные               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	  0,02  	¦

	VII-54 	¦	 То же, со снятием     	¦	м2 доски 	¦	        	¦	     6-85

	       	¦	доски                  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Войлок строительный   	¦	м2       	¦	  1,1   	¦

	       	¦	 Доска подоконная      	¦	п. м.    	¦	  1,0   	¦

	VII-55 	¦	 Малый ремонт форточки 	¦	форточка 	¦	        	¦	     1-80

	VII-56 	¦	 Большой ремонт        	¦	форточка 	¦	        	¦	     4-40

	       	¦	форточки               	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Бруски II с.          	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	       	¦	50 - 70 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	VII-57 	¦	 Ремонт оконных        	¦	коробка  	¦	        	¦	     7-35

	       	¦	и дверных коробок с    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	прострожкой четвертей  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	и проконопаткой        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	(со сменой бруска)     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с.           	¦	м        	¦	 0,0012 	¦

	VII-58 	¦	 Снятие коробок        	¦	коробка  	¦	        	¦	     5-50

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	с выемкой четвертей    	¦	         	¦	        	¦

	VII-59 	¦	 То же, с отбивкой     	¦	коробка  	¦	        	¦	     1-10

	       	¦	штукатурки             	¦	         	¦	        	¦

	VII-60 	¦	 Снятие деревянной     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-50

	       	¦	подоконной доски       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	VII-61 	¦	 Снятие деревянной     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	подоконной доски       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	в деревянных стенах    	¦	         	¦	        	¦

	VII-62 	¦	 Снятие мозаичной      	¦	м2       	¦	        	¦	     3-00

	       	¦	подоконной доски       	¦	         	¦	        	¦

	VII-63 	¦	 Снятие колод          	¦	коробка  	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	в деревянных стенах    	¦	         	¦	        	¦

	VII-64 	¦	 Снятие коробки        	¦	коробка  	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	в перегородках         	¦	         	¦	        	¦

	VII-65 	¦	 Снятие оконных        	¦	на       	¦	        	¦	     0-35
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	створных и глухих      	¦	1 створку	¦	        	¦

	       	¦	переплетов             	¦	         	¦	        	¦

	VII-66 	¦	 Снятие, разборка      	¦	коробка  	¦	        	¦	     1-10

	       	¦	оконных и дверных      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	коробок в каменных     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	стенах с отбивкой      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	штукатурки в откосах   	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 б) Дверные проемы     	¦	         	¦	        	¦

	VII-67 	¦	 Снятие дверных полотен	¦	полотно  	¦	        	¦	     0-45

	VII-68 	¦	 Ремонт дверных коробок	¦	коробка  	¦	        	¦	    10-30

	       	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	с заменой бруска       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски II с. 60 мм    	¦	м3       	¦	 0,0189 	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,0375 	¦

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  1,5   	¦

	       	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  1,02  	¦

	       	¦	 Гипс строительный     	¦	кг       	¦	  2,4   	¦

	VII-69 	¦	 Смена наличников      	¦	м        	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	 Наличники             	¦	м        	¦	  1,12  	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,013  	¦

	VII-70 	¦	 Ремонт дверных колод  	¦	коробка  	¦	        	¦	    12-85

	       	¦	в рубленых и брусчатых 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	стенах                 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Бруски II с.          	¦	м3       	¦	 0,0336 	¦

	       	¦	40 - 70 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,12  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Пакля                 	¦	кг       	¦	  1,2   	¦

	VII-71 	¦	 То же, в перегородках 	¦	коробка  	¦	        	¦	    10-90

	       	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,082  	¦

	       	¦	 Бруски и брусья       	¦	м3       	¦	 0,0126 	¦

	       	¦	строганые II с.        	¦	         	¦	        	¦

	VII-72 	¦	 Большой ремонт входных	¦	полотно  	¦	        	¦	    30-80

	       	¦	дверных полотен        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Доски II с. обрезные  	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	  0,24  	¦

	VII-73 	¦	 То же, внутренних     	¦	полотно  	¦	        	¦	    20-90

	       	¦	 Доски II с. обрезные  	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	       	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Клей столярный        	¦	кг       	¦	  0,14  	¦

	VII-74 	¦	 Малый ремонт дверных  	¦	полотно  	¦	        	¦	     2-40

	       	¦	полотен                	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	(без снятия петель)    	¦	         	¦	        	¦

	VII-75 	¦	 Укрепление дверных    	¦	коробка  	¦	        	¦	     4-90

	       	¦	и оконных коробок      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Закрепы               	¦	кг       	¦	   4    	¦

	VII-76 	¦	 Обивка дверей         	¦	м2       	¦	        	¦	     3-40

	       	¦	дерматином по войлоку  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Дерматин              	¦	м2       	¦	  1,28  	¦

	       	¦	 Войлок                	¦	м2       	¦	  1,35  	¦

	       	¦	 Тесьма                	¦	м        	¦	  8,0   	¦

	       	¦	 Гвозди (обойные,      	¦	кг       	¦	 0,043  	¦

	       	¦	мебельные)             	¦	         	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII-77 	¦	 Смена обивки дверей   	¦	м2       	¦	        	¦	     3-80

	       	¦	(разборка и обивка)    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Дерматин              	¦	м2       	¦	  1,28  	¦

	       	¦	 Войлок                	¦	м2       	¦	  1,35  	¦

	       	¦	 Тесьма                	¦	м        	¦	  8,0   	¦

	       	¦	 Гвозди (обойные,      	¦	кг       	¦	 0,043  	¦

	       	¦	 мебельные)            	¦	         	¦	        	¦

	VII-78 	¦	 Обивка дверей мягкими 	¦	м        	¦	        	¦	     0-15

	       	¦	бортиками (утепленный  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	валик)                 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 в) Установка и смена  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	оконных и дверных      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	приборов               	¦	         	¦	        	¦

	VII-79 	¦	 Установка шпингалета  	¦	шт.      	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	оконного длиной        	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	до 1100 мм             	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шпингалет             	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-80 	¦	 Установка оконных     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-20

	       	¦	ветровых крючков       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	или остановов          	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Крючки оконные        	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	ветровые или остановы  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-81 	¦	 Установка форточных   	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	или оконных ручек-     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	заверток (типа Г)      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Завертки оконные      	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-82 	¦	 Установка накладных   	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	угольников, форточных  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	затворов               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Угольник или затвор   	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-83 	¦	 Смена угольников      	¦	угольник 	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	на оконных створках    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Угольники             	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	VII-84 	¦	 Смена оконных петель  	¦	пара     	¦	        	¦	     1-60

	       	¦	и форточных петель     	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Петли с шурупами      	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-85 	¦	 Смена оконных ручек   	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	 Скобы оконные         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,005  	¦

	VII-86 	¦	 Смена оконных задвижек	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-55

	       	¦	 Задвижки оконные      	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	VII-87 	¦	 Смена форточных       	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	заверток               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Завертки форточные    	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	VII-88 	¦	 Постановка фрамужных  	¦	шт.      	¦	        	¦	     2-35

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	приборов               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Фрамужные приборы     	¦	комплект 	¦	   1    	¦

	VII-89 	¦	 Смена фрамужных       	¦	шт.      	¦	        	¦	     2-10

	       	¦	приборов               	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Фрамужные приборы     	¦	комплект 	¦	   1    	¦

	VII-90 	¦	 Установка дверных     	¦	комплект 	¦	        	¦	     2-35

	       	¦	приборов на входные    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	однопольные двери      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	(без установки петель) 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Замки врезные         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	с планкой              	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,092  	¦

	       	¦	 Упоры                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	предохранительные      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Скобы дверные 275 мм  	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-91 	¦	 То же, двухпольные    	¦	комплект 	¦	        	¦	     6-75

	       	¦	 Замки врезные         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	с планкой              	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пружины дверные       	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Скобы дверные 75 мм   	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	 Упоры                 	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	предохранительные      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,196  	¦

	       	¦	 Шпингалеты            	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	VII-92 	¦	 Установка дверных     	¦	комплект 	¦	        	¦	     0-55

	       	¦	приборов на внутренние 	¦	на       	¦	        	¦

	       	¦	однопольные двери      	¦	1 дверь  	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 Скобы дверные         	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	обыкновенные           	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,073  	¦

	       	¦	 Упоры                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	предохранительные      	¦	         	¦	        	¦

	VII-93 	¦	 То же, на внутренние  	¦	комплект 	¦	        	¦	     4-15

	       	¦	двухпольные двери      	¦	на       	¦	        	¦

	       	¦	                       	¦	1 дверь  	¦	        	¦

	       	¦	 Скобы дверные         	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,16  	¦

	       	¦	 Упоры                 	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	       	¦	предохранительные      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шпингалеты            	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-94 	¦	 То же, в антресоли    	¦	комплект 	¦	        	¦	     0-50

	       	¦	и шкафы однопольные    	¦	на       	¦	        	¦

	       	¦	                       	¦	1 дверь  	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,074  	¦

	       	¦	 Задвижки поперечные   	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Ручки-кнопки          	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	VII-95 	¦	 То же, в шкафы        	¦	комплект 	¦	        	¦	     0-85

	       	¦	и антресоли двухпольные	¦	на       	¦	        	¦

	       	¦	                       	¦	1 дверь  	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы дверные        	¦	кг       	¦	 0,136  	¦

	       	¦	 Ручки-кнопки          	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Задвижки              	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-96 	¦	 То же, на одинарные   	¦	комплект 	¦	        	¦	     0-55

	       	¦	однопольные балконные  	¦	на       	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	двери                  	¦	1 дверь  	¦	        	¦

	       	¦	 Скобы дверные         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Упоры                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	предохранительные      	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,082  	¦

	       	¦	 Остановы дверные      	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	VII-97 	¦	 Установка дверных     	¦	комплект 	¦	        	¦	     4-25

	       	¦	приборов на одинарные  	¦	на       	¦	        	¦

	       	¦	двухпольные балконные  	¦	1 дверь  	¦	        	¦

	       	¦	двери                  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Скобы дверные         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Задвижки поперечные   	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,32  	¦

	       	¦	 Остановы оконные      	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шпингалеты            	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-98 	¦	 Установка дверных     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	ручек с ключевинами    	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,023  	¦

	       	¦	 Дверная ручка         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	с ключевиной           	¦	         	¦	        	¦

	VII-99 	¦	 Смена дверных петель  	¦	пара     	¦	        	¦	     1-60

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,16  	¦

	       	¦	 Петли дверные         	¦	шт.      	¦	   2    	¦

	VII-100	¦	 Смена дверных         	¦	пара     	¦	        	¦	     2-80

	       	¦	шпингалетов            	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	       	¦	 Шпингалеты дверные    	¦	пара     	¦	   1    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VII-101	¦	 Смена врезных замков  	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-95

	       	¦	и накладных            	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	автоматических замков  	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Замки                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-102	¦	 Смена дверных пружин  	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-00

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,028  	¦

	       	¦	 Пружина дверная       	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	VII-103	¦	 Смена дверных ручек   	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-55

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,028  	¦

	       	¦	 Скобы дверные         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	VII-104	¦	 Установка дверной     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-85

	       	¦	пружины                	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Пружина               	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	VII-105	¦	 Врезка глазка         	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-10

	       	¦	 Глазок                	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	VII-106	¦	 Установка цепного     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-40

	       	¦	запора                 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Запор цепной          	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-107	¦	 Установка вновь       	¦	шт.      	¦	        	¦	     3-30

	       	¦	врезного замка с       	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	планкой или ключевиной 	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Замок                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-108	¦	 То же, накладного     	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	без ключевины          	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Замок                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	VII-109	¦	 Установка врезного    	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-20

	       	¦	замка шкафного         	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Замок                 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	VII-110	¦	 Установка дверной     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-30

	       	¦	ручки-кнопки,          	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	ручки-скобы            	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Ручка-кнопка          	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	       	¦	(ручка-скоба)          	¦	         	¦	        	¦

	       	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	РАЗДЕЛ VIII

	КРЫШИ И КРОВЛИ

	1. При определении площади покрытия всеми видами кровельных материалов
	площадь, занимаемая трубами, брандмауэрами, парапетами, слуховыми окнами, из
	общей площади не исключается.

	2. Покрытие труб, брандмауэров, парапетов, слуховых окон оплачивается
	заказчиком дополнительно по ценам настоящего раздела.

	3. Ценами настоящего раздела предусмотрено покрытие крыш простой и средней
	сложности при уклоне ската до 70% (1:1,4). При уклоне скатов более 70% к ценам
	применяются надбавки в следующих размерах:

	а) для черепичных и деревянных покрытий - 25%;

	б) для покрытий из асбестоцементных и шиферных (сланцевых) материалов -
	35%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ из новой
	кровельной стали весом одного кв. метра 4 кг. При применении кровельной стали
	весом одного кв. метра более или менее 4 кг к ценам раздела применяются
	соответственно надбавки или скидки в размере 10% за каждые 0,5 кг веса листа.

	5. При применении листовой черной кровельной стали, бывшей в употреблении
	и требующей предварительной очистки ее щетками, проолифки и обрезки кромок, к
	ценам применяется надбавка в размере 30%.

	6. При сплошном покрытии малых крыш (кроме слуховых окон) кровельной
	сталью к ценам настоящего раздела применяются надбавки в следующих размерах:

	- при площади покрытия до 25 м2 - 60%,

	- при площади покрытия более 25 м2 до 50 м2 - 25%.

	7. Цены на устройство сложных кровель с криволинейными поверхностями
	определяются по разовым калькуляциям.

	8. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 30 м.

	--------T-----------------------T---------T--------T--------------

	  Шифр  	¦	  Наименование работ   	¦	 Единица 	¦	Нормы   	¦	Цена за работу

	        	¦	     и материалов      	¦	измерения	¦	расхода 	¦	без стоимости

	        	¦	                       	¦	         	¦	матери- 	¦	  материалов

	        	¦	                       	¦	         	¦	алов    	¦	в руб. и коп.

	--------+-----------------------+---------+--------+--------------

	        	¦	1. Новое строительство 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 а) Крыши              	¦	         	¦	        	¦

	VIII-1  	¦	 Устройство фронтонов  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-95

	        	¦	с обшивкой чистыми     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	досками в четверть     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с устройством каркаса  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из брусьев             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Брусья III - IV с.    	¦	м3       	¦	 0,008  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Доски строганые III с.	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	        	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг       	¦	  0,18  	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	  0,21  	¦

	VIII-2  	¦	 Устройство наслонных  	¦	м3 древе-	¦	        	¦	    23-80

	        	¦	стропил из досок и     	¦	сины     	¦	        	¦

	        	¦	брусьев                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III - IV с.     	¦	м3       	¦	  1,02  	¦

	        	¦	(брусья) 40 мм         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг       	¦	  1,03  	¦

	        	¦	 Поковки (скобы)       	¦	кг       	¦	  0,96  	¦

	VIII-3  	¦	 Устройство наслонных  	¦	м3       	¦	        	¦	    23-55

	        	¦	стропил и мауэрлатов   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из бревен              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бревна III с.         	¦	м3       	¦	  1,0   	¦

	        	¦	 Доски III с.          	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Гвозди                	¦	кг       	¦	  1,03  	¦

	        	¦	 Поковки (скобы)       	¦	кг       	¦	  3,27  	¦

	        	¦	 Болты                 	¦	кг       	¦	  0,36  	¦

	VIII-4  	¦	 Устройство чистых     	¦	м        	¦	        	¦	     0-90

	        	¦	карнизов (без установки	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	галтелей) ветровых     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	досок общей шириной    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	до 400 мм              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. строганые	¦	м3       	¦	 0,013  	¦

	        	¦	22 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	 0,028  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-5  	¦	 Устройство обрешетки  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-35

	        	¦	из досок               	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	(сплошной настил)      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски IV с. необрезные	¦	м3       	¦	 0,0051 	¦

	        	¦	 Бруски IV с.          	¦	м3       	¦	 0,0081 	¦

	        	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	 0,088  	¦

	VIII-6  	¦	 Устройство обрешетки  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	из досок с прозорами   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски необрезные 30 мм	¦	м3       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Гвозди 80 мм          	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	        	¦	 Брусья IV с.          	¦	м3       	¦	 0,006  	¦

	        	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	VIII-7  	¦	 Устройство обрешетки  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	из брусков под кровлю  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из черепицы или        	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	асбестоцементных плиток	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с.          	¦	м3       	¦	 0,0081 	¦

	        	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг       	¦	 0,058  	¦

	VIII-8  	¦	 То же, под кровлю     	¦	м2       	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	из волнистого шифера   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски IV с. необрезные	¦	м3       	¦	 0,0054 	¦

	        	¦	30 - 40 мм             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с.          	¦	м3       	¦	 0,0048 	¦

	        	¦	50 - 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг       	¦	 0,075  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-9  	¦	 Устройство прямо-     	¦	шт.      	¦	        	¦	     9-25

	        	¦	угольных слуховых окон 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	(без устройства кровли)	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	строганые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	  1,86  	¦

	        	¦	 Оконный переплет      	¦	м2       	¦	  0,9   	¦

	VIII-10 	¦	 Устройство полукруглых	¦	шт.      	¦	        	¦	    10-50

	        	¦	слуховых окон          	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	(без устройства кровли)	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	  0,35  	¦

	        	¦	строганые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	  1,0   	¦

	        	¦	 Оконный переплет      	¦	м2       	¦	  0,55  	¦

	VIII-11 	¦	 Устройство треугольных	¦	шт.      	¦	        	¦	     9-20

	        	¦	слуховых окон          	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	(без устройства кровли)	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	  0,26  	¦

	        	¦	строганые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Оконный переплет      	¦	м2       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 б) Покрытия           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-12 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	крыши по готовой       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	обрешетке из кровельной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали черной или       	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	оцинкованной           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с настенными желобами  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  5,10  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,036  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	VIII-13 	¦	 То же, без настенных  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-55

	        	¦	желобов                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,60  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,032  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	 0,052  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	VIII-14 	¦	 Устройство кровли     	¦	м2       	¦	        	¦	     1-15

	        	¦	из асбестоцементных    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	листов по готовой      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	обрешетке              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Листы асбестоцементные	¦	м2       	¦	  1,35  	¦

	        	¦	волнистые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Шаблоны коньковые     	¦	шт.      	¦	  0,2   	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,3   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,106  	¦

	        	¦	 Поковки оцинкованные  	¦	кг       	¦	  0,1   	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	VIII-15 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	крыш из бемита         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бемит                 	¦	м2       	¦	 1,568  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,023  	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Шаблоны коньковые     	¦	шт.      	¦	  0,4   	¦

	VIII-16 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-85

	        	¦	из черепицы глиняной   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	штампованной пазовой   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица глиняная     	¦	т. шт.   	¦	 0,017  	¦

	        	¦	пазовая                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,3   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,008  	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	25 - 30 мм             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3       	¦	 0,0027 	¦

	        	¦	известковый М-75       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	шт.      	¦	  0,4   	¦

	VIII-17 	¦	 То же, из черепицы    	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	плоской керамической   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или цементно-песчаной  	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Черепица плоская      	¦	шт.      	¦	  41,5  	¦

	        	¦	ленточная (керамическая	¦	         	¦	 (15,5) 	¦

	        	¦	или цементно-песчаная) 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,3   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3       	¦	 0,0026 	¦

	        	¦	известковый М-75       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	шт.      	¦	  0,4   	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-18 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	крыш простой сложности 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из стальной черепицы   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица стальная     	¦	т. шт.   	¦	 0,028  	¦

	        	¦	штампованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,2   	¦

	        	¦	черная                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,085  	¦

	VIII-19 	¦	 То же, из щепы        	¦	м2       	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	в 4 слоя               	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Щепа кровельная       	¦	т. шт.   	¦	 0,153  	¦

	        	¦	 Гвозди драночные 30 мм	¦	кг       	¦	 0,103  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	 0,0112 	¦

	VIII-20 	¦	 То же, из дранки      	¦	м2 свеса 	¦	        	¦	     0-55

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	в 3 слоя               	¦	крыши    	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	 0,112  	¦

	        	¦	 Дранка кровельная     	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Доски III с. строганые	¦	м3       	¦	 0,0052 	¦

	        	¦	22 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	 0,103  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,051  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	VIII-21 	¦	 То же, из досок       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	в 2 слоя               	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. строганые	¦	м3       	¦	 0,034  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	 0,112  	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	  0,4   	¦

	VIII-22 	¦	 Устройство коньков из 	¦	м        	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	досок на существующих  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	крышах                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. строганые	¦	м3       	¦	 0,0093 	¦

	        	¦	22 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг       	¦	 0,027  	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	 0,028  	¦

	VIII-23 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-35

	        	¦	из рубероида в 2 слоя  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	на мастике             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	25 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Рубероид РБ-350       	¦	м2       	¦	  2,62  	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  0,55  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Грунтовка битумная    	¦	кг       	¦	  0,8   	¦

	VIII-24 	¦	 То же, толевая        	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	        	¦	в 2 слоя на мастике    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь кровельный       	¦	м2       	¦	  2,18  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые 30 мм  	¦	кг       	¦	 0,0292 	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  2,6   	¦

	        	¦	горячая                	¦	         	¦	        	¦

	VIII-25 	¦	 То же, в 3 слоя       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	на мастике             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь кровельный       	¦	м2       	¦	  3,27  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые 30 мм  	¦	кг       	¦	 0,039  	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  3,9   	¦

	        	¦	горячая                	¦	         	¦	        	¦

	VIII-26 	¦	 То же, толевая в      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-35

	        	¦	2 слоя насухо на рейках	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь кровельный       	¦	м2       	¦	  2,29  	¦

	        	¦	 Рейки 30 x 20         	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Гвозди 50 мм          	¦	кг       	¦	 0,010  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная,     	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-27 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м2       	¦	        	¦	     0-35

	        	¦	из рубероида в 1 слой  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	насухо с пришивкой     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	рейками                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Рубероид              	¦	м2       	¦	  1,09  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 50 мм          	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Рейки 30 x 20 мм      	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	VIII-28 	¦	 То же, в 2 слоя       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	 Рубероид              	¦	м2       	¦	  2,62  	¦

	        	¦	 Рейки 30 x 20 мм      	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Гвозди 50 мм          	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-29 	¦	 Устройство совмещенной	¦	м2       	¦	        	¦	     1-50

	        	¦	кровли по железобетон- 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	ным плитам с двумя     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	слоями гидроизоляции,  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	слоем утеплителя и     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	двумя слоями толя на   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	мастике с покрытием    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	мастикой поверх толя   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь                  	¦	м2       	¦	  4,4   	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  0,55  	¦

	        	¦	горячая                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Асфальт (или бетон)   	¦	м3       	¦	 0,016  	¦

	        	¦	 Шлак (или песок)      	¦	м3       	¦	  0,12  	¦

	        	¦	 Грунтовка битумная    	¦	кг       	¦	  0,8   	¦

	VIII-30 	¦	 Устройство покрытий   	¦	м        	¦	        	¦	     0-75

	        	¦	разжелобков из черной  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной       	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  3,5   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	  0,02  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-31 	¦	 Устройство покрытий   	¦	м        	¦	        	¦	     0-55

	        	¦	брандмауэров и         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	парапетов без отделки  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	боковых сторон из      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкован-  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	ной кровельной стали   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,8   	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 1,5 мм      	¦	кг       	¦	  0,12  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	VIII-32 	¦	 Устройство покрытий   	¦	м        	¦	        	¦	     1-10

	        	¦	брандмауэров и         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	парапетов с отделкой   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	боковых сторон         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из кровельной черной   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной стали 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  8,6   	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,053  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,02  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	VIII-33 	¦	 Устройство покрытия   	¦	м        	¦	        	¦	     0-50

	        	¦	настенных желобов      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	шириной 0,7 мм из      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной черной или  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	оцинкованной стали     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  6,7   	¦

	        	¦	 Гвозди 40 мм          	¦	кг       	¦	  0,13  	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,045  	¦

	        	¦	25 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  4,06  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,021  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-34 	¦	 Устройство покрытий   	¦	м        	¦	        	¦	     0-35

	        	¦	поясков, сандриков,    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	подоконных отливов     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	шириной 0,4 м          	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из кровельной черной   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной стали 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,1   	¦

	        	¦	 Проволока 1,5 мм      	¦	кг       	¦	 0,058  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,008  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-35 	¦	 Покрытие прямоугольных	¦	шт.      	¦	        	¦	     4-15
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	слуховых окон,         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной сталью с    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	отделкой боковых сторон	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	 25,00  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,006  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-36 	¦	 Устройство покрытий   	¦	м2       	¦	        	¦	     1-35

	        	¦	прямоугольных слуховых 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	окон черепицей пазовой 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с обивкой боковых      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	сторон кровельной      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	сталью                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица пазовая      	¦	т. шт.   	¦	 0,015  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,2   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 1,5 мм      	¦	кг       	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3       	¦	 0,0027 	¦

	        	¦	известковый М-75       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	т. шт.   	¦	 0,0004 	¦

	VIII-37 	¦	 То же, плоской        	¦	м2       	¦	        	¦	     1-85

	        	¦	черепицей              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица плоская      	¦	т. шт.   	¦	 0,036  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,2   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Раствор цементно-     	¦	м3       	¦	 0,0025 	¦

	        	¦	известковый М-75       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	т. шт.   	¦	 0,0004 	¦

	VIII-38 	¦	 Устройство покрытий   	¦	шт.      	¦	        	¦	     3-95

	        	¦	полукруглых слуховых   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	окон с покрытием       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	боковых сторон черной  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной сталью      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  16,0  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	VIII-39 	¦	 Изготовление          	¦	колпак   	¦	        	¦	     2-00

	        	¦	и установка            	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	колпаков на дымовые или	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	вентиляционные трубы   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	в один канал           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	т        	¦	 0,0052 	¦

	        	¦	черная                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0358 	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	VIII-40 	¦	 То же, в 2 канала     	¦	колпак   	¦	        	¦	     2-60

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	т        	¦	 0,0067 	¦

	        	¦	черная                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0464 	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,078  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-41 	¦	 Настил из досок       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	        	¦	для прохода по асбесто-	¦	настила  	¦	        	¦

	        	¦	цементной кровле       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. строганые	¦	м3       	¦	 0,0381 	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски III с.         	¦	м3       	¦	 0,0066 	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,22  	¦

	VIII-42 	¦	 Установка готовых     	¦	м        	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	парапетных решеток     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с креплением к крыше   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Решетки парапетные    	¦	м        	¦	  1,0   	¦

	        	¦	 Заклепки              	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	VIII-43 	¦	 Навеска прямых звеньев	¦	м труб   	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	водосточных труб       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	диаметром 140 мм       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	на стенах из кирпича   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или легкого бетона     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Прямые звенья         	¦	м        	¦	  1,13  	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,95  	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,003  	¦

	VIII-44 	¦	 То же, на стенах      	¦	м труб   	¦	        	¦	     1-25

	        	¦	из тяжелого бетона     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Прямые звенья         	¦	м        	¦	  1,13  	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,95  	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,003  	¦

	VIII-45 	¦	 То же, на стенах      	¦	м труб   	¦	        	¦	     0-50

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	из дерева              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Прямые звенья         	¦	         	¦	  1,13  	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,95  	¦

	        	¦	 Проволока 5 мм        	¦	кг       	¦	 0,003  	¦

	VIII-46 	¦	 Установка воронки     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-50

	        	¦	водосточной трубы      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Воронка               	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	        	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	  2. Ремонтные работы  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 а) Крыши              	¦	         	¦	        	¦

	VIII-47 	¦	 Смена отдельных частей	¦	м        	¦	        	¦	     2-45

	        	¦	мауэрлата с осмолкой   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	и обертыванием толем   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь кровельная       	¦	м2       	¦	  0,31  	¦

	        	¦	 Брусья 180 x 80 мм    	¦	м3       	¦	 0,0472 	¦

	        	¦	III с.                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Смола                 	¦	кг       	¦	  1,0   	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,006  	¦

	VIII-48 	¦	 Смена стропильных ног 	¦	м сменяе-	¦	        	¦	     2-40

	        	¦	из бревен или брусьев  	¦	мой      	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	конст-   	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	рукции   	¦	        	¦

	        	¦	 Бревна III с.         	¦	м3       	¦	 0,042  	¦

	        	¦	(брусья III с.)        	¦	         	¦	(0,0189)	¦

	        	¦	 Скобы строительные    	¦	кг       	¦	 0,0178 	¦

	        	¦	                       	¦	         	¦	(0,164) 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-49 	¦	 Смена стропильных ног 	¦	м сменя- 	¦	        	¦	     2-40

	        	¦	из досок               	¦	емой     	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	конструк-	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	ции      	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. обрезные 	¦	м3       	¦	 0,0095 	¦

	        	¦	50 x 60 мм             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Скобы строительные    	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	VIII-50 	¦	 Смена концов          	¦	один     	¦	        	¦	     2-40

	        	¦	стропильных ног        	¦	конец    	¦	        	¦

	        	¦	 Бревна III с.         	¦	м3       	¦	 0,063  	¦

	        	¦	 Поковки (хомуты)      	¦	кг       	¦	  1,56  	¦

	        	¦	 Поковки (скобы)       	¦	кг       	¦	 0,317  	¦

	        	¦	 Болты с гайками       	¦	кг       	¦	 0,339  	¦

	        	¦	12 x 50 мм             	¦	         	¦	        	¦

	VIII-51 	¦	 Укрепление стропильных	¦	м укреп- 	¦	        	¦	     0-55

	        	¦	ног                    	¦	ления    	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	стропиль-	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	ных ног  	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. обрезные 	¦	м3       	¦	 0,0021 	¦

	        	¦	50 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 125 мм         	¦	кг       	¦	 0,379  	¦

	VIII-52 	¦	 Выправка стропильных  	¦	шт. вып- 	¦	        	¦	     1-95

	        	¦	ног с постановкой      	¦	равленных	¦	        	¦

	        	¦	подкоса                	¦	стропиль-	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	ных ног  	¦	        	¦

	        	¦	 Бревна III с.         	¦	м3       	¦	 0,067  	¦

	        	¦	 Скобы строительные    	¦	кг       	¦	  0,63  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-53 	¦	 Постановка крепления  	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-10

	        	¦	стропил скобами        	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки (скобы)       	¦	кг       	¦	 0,556  	¦

	VIII-54 	¦	 То же, хомутами       	¦	кг       	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	 Поковки (хомуты)      	¦	кг       	¦	  0,71  	¦

	        	¦	 Болты с гайками       	¦	кг       	¦	 0,309  	¦

	        	¦	12 x 50 мм             	¦	         	¦	        	¦

	VIII-55 	¦	 То же, болтами        	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-55

	        	¦	 Болты с гайками       	¦	кг       	¦	  0,56  	¦

	        	¦	12 x 50 мм             	¦	         	¦	        	¦

	VIII-56 	¦	 Разборка стропил      	¦	м        	¦	        	¦	     0-35

	VIII-57 	¦	 Разборка мауэрлатов   	¦	м        	¦	        	¦	     0-10

	VIII-58 	¦	 Разборка прямоугольных	¦	шт.      	¦	        	¦	     3-20

	        	¦	слуховых окон          	¦	         	¦	        	¦

	VIII-59 	¦	 Разборка треугольных  	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	и полукруглых слуховых 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	окон                   	¦	         	¦	        	¦

	VIII-60 	¦	 Смена обрешетки из    	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	брусков и досок с      	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	прозорами с добавлением	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	нового материала до 25%	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	под кровлю из листовой 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,009  	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0018 	¦

	        	¦	50 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-61 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	нового материала до 50%	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,0024 	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0048 	¦

	        	¦	50 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	VIII-62 	¦	 Смена обрешетки       	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	из брусков с прозорами 	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	нового материала до 25%	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	под кровлю из асбесто- 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	цементных листов       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,0018 	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,056  	¦

	VIII-63 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	нового материала до 50%	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	под кровлю из асбесто- 	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	цементных листов       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,0048 	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,056  	¦

	VIII-64 	¦	 Смена обрешетки из    	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	дощатого сплошного     	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	настила с добавлением  	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	нового материала до 25%	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	под кровлю из рулонного	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материала              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски IV с. 25 мм     	¦	м3       	¦	 0,004  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,088  	¦

	VIII-65 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	нового материала до 50%	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	 Доски IV с. 25 мм     	¦	м3       	¦	 0,0106 	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,088  	¦

	VIII-66 	¦	 Смена отдельными      	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	местами обрешетки      	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	из брусков с прозорами 	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	под кровлю из листовой 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,006  	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	50 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	VIII-67 	¦	 То же, под кровлю из  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	асбоцементных листов   	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	 0,056  	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,012  	¦

	VIII-68 	¦	 То же, под кровлю     	¦	м2       	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	из черепицы            	¦	сменяемой	¦	        	¦

	        	¦	                       	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	 0,042  	¦

	        	¦	 Бруски IV с. 50 мм    	¦	м3       	¦	 0,009  	¦

	VIII-69 	¦	 Смена отдельными      	¦	м2       	¦	        	¦	     2-00

	        	¦	местами сплошной       	¦	сменяемой	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	обрешетки из досок под 	¦	обрешетки	¦	        	¦

	        	¦	кровлю из рулонного    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материала              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски IV с. необрезные	¦	м        	¦	 0,0264 	¦

	        	¦	25 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,088  	¦

	        	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 б) Покрытия           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-70 	¦	 Смена кровли крыши    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-95

	        	¦	с настенными желобами  	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	и покрытием свесов из  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с добавлением нового   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материала до 25%       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,76  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная (для	¦	кг       	¦	  0,07  	¦

	        	¦	черной стали)          	¦	         	¦	        	¦

	VIII-71 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-90

	        	¦	нового материала до 50%	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,04  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,057  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-72 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-80

	        	¦	нового материала       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	до 100%                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  5,1   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,036  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-73 	¦	 Смена кровли крыши    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-85

	        	¦	без настенных желобов  	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	и покрытия свесов из   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с добавлением нового   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материала до 25%       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,69  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,057  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-74 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-80

	        	¦	нового материала до 50%	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  1,84  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,52  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,057  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-75 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	нового материала       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	до 100%                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,6   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,032  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-76 	¦	 Смена кровли крыш     	¦	м2       	¦	        	¦	     1-30

	        	¦	с криволинейными       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	поверхностями из черной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали,      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с настенными желобами  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	и покрытия свесов      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с добавлением нового   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материала до 25%       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,8   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	  0,07  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-77 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-25

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	нового материала до 50%	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,1   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,057  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-78 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-15

	        	¦	нового материала       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	до 100%                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  5,3   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,012  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,73  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,036  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-79 	¦	 Смена кровли сложных  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-15

	        	¦	крыш с криволинейными  	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	поверхностями из черной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	без настенных желобов  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	и покрытия свесов,     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с добавлением нового   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материала до 25%       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,70  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	  0,07  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-80 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-10

	        	¦	нового материала до 50%	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  1,9   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,057  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-81 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	нового материала       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	до 100%                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,80  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,011  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,032  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-82 	¦	 Смена кровли из       	¦	м2       	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	асбестоцементных       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	волнистых листов любого	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	профиля с добавлением  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	нового материала до 50%	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Листы асбестоцементные	¦	м2       	¦	  0,54  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	волнистые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Шаблоны               	¦	шт.      	¦	  0,08  	¦

	        	¦	асбестоцементные       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,30  	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Поковки оцинкованные  	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,106  	¦

	VIII-83 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     0-95

	        	¦	нового материала до 75%	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Листы асбестоцементные	¦	м2       	¦	  0,81  	¦

	        	¦	волнистые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Шаблоны               	¦	шт.      	¦	  0,12  	¦

	        	¦	асбестоцементные       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Поковки оцинкованные  	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Шурупы                	¦	кг       	¦	 0,106  	¦

	VIII-84 	¦	 Смена кровли из чере- 	¦	м2       	¦	        	¦	     2-25

	        	¦	пицы пазовой ленточной 	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	или штампованной с     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	добавлением нового     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	материала до 50%       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица ленточная    	¦	т. шт.   	¦	 0,0062 	¦

	        	¦	(штампованная)         	¦	         	¦	(0,0073)	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	шт.      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3       	¦	 0,0027 	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,3   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-85 	¦	 То же, с добавлением  	¦	м2       	¦	        	¦	     2-25

	        	¦	нового материала до 75%	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица ленточная    	¦	т. шт.   	¦	 0,0105 	¦

	        	¦	(штампованная)         	¦	         	¦	(0,0093)	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	шт.      	¦	  0,24  	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3       	¦	 0,0027 	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,3   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	VIII-86 	¦	 Смена отдельными      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-45

	        	¦	местами кровли         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из шифера волнистого   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	обычного или усиленного	¦	         	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Листы асбестоцементные	¦	м2       	¦	  0,54  	¦

	        	¦	волнистые              	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди оцинкованные   	¦	кг       	¦	 0,020  	¦

	        	¦	100 мм                 	¦	         	¦	        	¦

	VIII-87 	¦	 Смена отдельных досок 	¦	доска    	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	тесовой кровли         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Доски III с. строганые	¦	м3       	¦	 0,013  	¦

	        	¦	22 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди 70 мм          	¦	кг       	¦	 0,017  	¦

	VIII-88 	¦	 Смена отдельными      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-75

	        	¦	участками кровли       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из щепы                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Щепа кровельная       	¦	т. шт.   	¦	 0,153  	¦

	        	¦	 Гвозди драночные 30 мм	¦	кг       	¦	 0,103  	¦

	VIII-89 	¦	 То же, из драни       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-75

	        	¦	кровельной             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Дрань кровельная      	¦	т. шт.   	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Гвозди драночные      	¦	кг       	¦	 0,103  	¦

	VIII-90 	¦	 Смена черепичной      	¦	м2       	¦	        	¦	     3-65

	        	¦	кровли отдельными      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	участками с добавлением	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	нового материала до 50%	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица глиняная     	¦	т. шт.   	¦	 0,0062 	¦

	        	¦	пазовая                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3       	¦	 0,0027 	¦

	        	¦	 Доски IV с. обрезные  	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Поковки               	¦	кг       	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Гвозди                	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Сталь оцинкованная    	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	        	¦	 Черепица коньковая    	¦	шт.      	¦	  0,16  	¦

	VIII-91 	¦	 Смена кровли из черной	¦	лист     	¦	        	¦	     2-25

	        	¦	или оцинкованной       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	отдельными местами до  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	5 листов в одном месте 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	        	¦	 Олифа                 	¦	кг       	¦	 0,028  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-92 	¦	 Смена кровли          	¦	лист     	¦	        	¦	     2-40

	        	¦	из листовой черной     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной стали 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	отдельными листами     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,0   	¦

	        	¦	 Олифа                 	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,032  	¦

	VIII-93 	¦	 Смена отдельными      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	участками кровли       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из рубероида, положен- 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	ного насухо в 2 слоя   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с.          	¦	м3       	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Рубероид РБ-350       	¦	м2       	¦	  2,30  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,069  	¦

	VIII-94 	¦	 То же, положенного    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-90

	        	¦	на мастике             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  1,48  	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  4,8   	¦

	        	¦	 Рубероид РБ-310       	¦	м2       	¦	  2,3   	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,0044 	¦

	VIII-95 	¦	 Смена отдельными      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	участками кровли       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из толя, положенного   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	насухо в 2 слоя        	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Бруски IV с.          	¦	м3       	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Толь кровельный       	¦	м2       	¦	  2,30  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,059  	¦

	VIII-96 	¦	 То же, положенного    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-95

	        	¦	на мастике             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  5,2   	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  1,2   	¦

	        	¦	 Толь кровельный       	¦	м2       	¦	  2,3   	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,0044 	¦

	VIII-97 	¦	 Смена примыканий из   	¦	м примы- 	¦	        	¦	     0-80

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	каний    	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	в кровлях из рулонных  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или штучных материалов 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	к каменным стенам      	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,9   	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0064 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-98 	¦	 Смена примыканий из   	¦	м примы- 	¦	        	¦	     0-65

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	каний    	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	к деревянным стенам    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,9   	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0064 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-99 	¦	 Смена примыканий из   	¦	м примы- 	¦	        	¦	     1-35

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	каний    	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали к     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	дымовым трубам         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,9   	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0064 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-100	¦	 Смена примыканий из   	¦	1 труба  	¦	        	¦	     4-30

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	к вытяжным трубам      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  3,1   	¦

	        	¦	 Гвозди 100 мм         	¦	кг       	¦	 0,334  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0215 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-101	¦	 Смена обрамлений у    	¦	м        	¦	        	¦	     1-35

	        	¦	дымовых труб на кровле 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из шифера волнистого   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  0,9   	¦

	        	¦	оцинкованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,1   	¦

	        	¦	оцинкованные           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Листы асбестоцементные	¦	шт.      	¦	  1,5   	¦

	        	¦	волнистые              	¦	         	¦	        	¦

	VIII-102	¦	 Смена покрытий        	¦	м        	¦	        	¦	     1-10

	        	¦	брандмауэров или       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	парапетов из черной или	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	оцинкованной кровельной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали без отделки      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	боковых сторон         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	при ширине покрытия    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	до 1,0 м               	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,1   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	  0,12  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,029  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-103	¦	 Смена покрытий        	¦	м        	¦	        	¦	     1-80

	        	¦	брандмауэров или пара- 	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	петов из черной или    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	оцинкованной кровельной	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	стали с отделкой боко- 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	вых сторон при ширине  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	покрытия до 1,75 м     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  7,4   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,053  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-104	¦	 Смена покрытий        	¦	м        	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	сандриков, подоконных  	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	отливов и отдельных    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	карнизов из черной или 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	оцинкованной кровельной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали при ширине       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	покрытия до 0,4 метра  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  1,8   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,058  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0124 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-105	¦	 Смена покрытий сандри-	¦	м        	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	ков, подоконных отливов	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	и отдельных карнизов из	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	при ширине покрытия    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	до 0,7 м               	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  3,2   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,04  	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,058  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,022  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-106	¦	 Смена покрытий зонтов 	¦	м2       	¦	        	¦	     1-90

	        	¦	над крышами из черной  	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	или оцинкованной       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  4,7   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,041  	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,053  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,033  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-107	¦	 Смена покрытий        	¦	м        	¦	        	¦	     1-40

	        	¦	настенных желобов и    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	свесов из кровельной   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  5,9   	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0414 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,118  	¦

	        	¦	 Поковки (крючья,      	¦	кг       	¦	  2,33  	¦

	        	¦	ухваты)                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-108	¦	 Смена звеньев         	¦	м        	¦	        	¦	     0-55

	        	¦	водосточных труб       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из кровельной стали    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Трубы водосточные     	¦	м        	¦	  1,13  	¦

	        	¦	140 мм                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,003  	¦

	VIII-109	¦	 Смена колен           	¦	шт.      	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	водосточных труб       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из кровельной стали    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Колена 140 мм         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	        	¦	 Проволока светлая 3 мм	¦	кг       	¦	 0,0036 	¦

	VIII-110	¦	 Смена простых отливов 	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-80

	        	¦	из кровельной стали    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Отливы простые 140 мм 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	        	¦	 Проволока светлая 3 мм	¦	кг       	¦	 0,0036 	¦

	VIII-111	¦	 Смена воронок         	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-80

	        	¦	из кровельной стали    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Воронка 140 мм        	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	        	¦	 Проволока светлая 3 мм	¦	кг       	¦	 0,0036 	¦

	VIII-112	¦	 Смена коньковых       	¦	шаблон   	¦	        	¦	     0-45

	        	¦	шаблонов из шифера     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Шаблоны коньковые     	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	        	¦	асбестоцементные       	¦	         	¦	        	¦

	VIII-113	¦	 Смена настенных       	¦	м желоба 	¦	        	¦	     0-95

	        	¦	желобов в кровлях      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	из листовой стали      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,98  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Поковки (крючья,      	¦	кг       	¦	  1,17  	¦

	        	¦	ухваты)                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,005  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,059  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0209 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-114	¦	 То же, в кровлях из   	¦	м желоба 	¦	        	¦	     1-40

	        	¦	рулонных или штучных   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материалов             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,98  	¦

	        	¦	 Поковки (крючья,      	¦	кг       	¦	  1,17  	¦

	        	¦	ухваты)                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,005  	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,059  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0209 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-115	¦	 Смена карнизных свесов	¦	м свеса  	¦	        	¦	     1-20

	        	¦	из листовой черной или 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	оцинкованной кровельной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали в кровлях из     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	рулонных или штучных   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материалов             	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,94  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,005  	¦

	        	¦	 Поковки строительные  	¦	кг       	¦	  1,16  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Проволока 3 мм        	¦	кг       	¦	 0,059  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0206 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-116	¦	 Смена разжелобков     	¦	м разже- 	¦	        	¦	     0-90

	        	¦	в кровлях из листовой  	¦	лобка    	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали при ширине       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	покрытия до 0,7 м      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,98  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,021  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-117	¦	 Смена разжелобков     	¦	м разже- 	¦	        	¦	     2-55

	        	¦	в кровлях из листовой  	¦	лобка    	¦	        	¦

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали при ширине       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	покрытия до 1,4 м      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  6,2   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0434 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-118	¦	 Смена разжелобков из  	¦	м разже- 	¦	        	¦	     1-65

	        	¦	черной или оцинкованной	¦	лобка    	¦	        	¦

	        	¦	стали в кровлях из     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	рулонных или штучных   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	материалов при ширине  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	покрытия до 0,7 м      	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,98  	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,021  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-119	¦	 То же, при ширине     	¦	м разже- 	¦	        	¦	     3-30

	        	¦	покрытия до 1,4 м      	¦	лобка    	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  6,2   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,0434 	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-120	¦	 Ремонт местами чере-  	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	пичной кровли из чере- 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	пицы пазовой ленточной 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	или штампованной       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Черепица пазовая      	¦	шт.      	¦	  1,03  	¦

	        	¦	ленточная или          	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	штампованная           	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-50	¦	м3       	¦	 0,0002 	¦

	        	¦	 Гвозди 120 мм         	¦	кг       	¦	 0,0006 	¦

	VIII-121	¦	 Ремонт местами кровли 	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-40

	        	¦	из асбестоцементных    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	плоских плиток         	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	в рядовом покрытии     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Плитки асбестоцемент- 	¦	шт.      	¦	  1,02  	¦

	        	¦	ные 400 x 400 мм       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Кнопки противоветровые	¦	т. шт.   	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Гвозди оцинкованные   	¦	кг       	¦	 0,0024 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	VIII-122	¦	 То же, в покрытии     	¦	шт.      	¦	        	¦	     0-50

	        	¦	свесов кровли          	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Плитки асбестоцемент- 	¦	шт.      	¦	  1,02  	¦

	        	¦	ные 400 x 400 мм       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Кнопки противоветровые	¦	т. шт.   	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Гвозди оцинкованные   	¦	кг       	¦	 0,0024 	¦

	VIII-123	¦	 Ремонт рулонных       	¦	м2 покры-	¦	        	¦	     0-45

	        	¦	кровель отдельными     	¦	тия      	¦	        	¦

	        	¦	местами толевым        	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	покрытием по деревян-  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	ным брускам в 1 слой   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь покровный        	¦	м2       	¦	  1,15  	¦

	        	¦	 Бруски IV с.          	¦	м3       	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,039  	¦

	VIII-124	¦	 То же, взакрой с      	¦	м2 покры-	¦	        	¦	     0-45

	        	¦	пришивкой гвоздями,    	¦	тия      	¦	        	¦

	        	¦	промазкой кромок       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	в 1 слой               	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь покровный        	¦	м2       	¦	  1,15  	¦

	        	¦	 Мастика горячая       	¦	кг       	¦	  0,22  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,027  	¦

	VIII-125	¦	 То же, со сплошным    	¦	м2 покры-	¦	        	¦	     0-55

	        	¦	наклеиванием на горячую	¦	тия      	¦	        	¦

	        	¦	мастику в 1 слой       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь покровный        	¦	м2       	¦	  1,15  	¦

	        	¦	 Мастика горячая       	¦	кг       	¦	  2,60  	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  0,60  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,0022 	¦

	VIII-126	¦	 То же, со сплошным    	¦	м2 покры-	¦	        	¦	     1-10

	        	¦	наклеиванием на горячую	¦	тия      	¦	        	¦

	        	¦	мастику в 2 слоя       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Толь покровный        	¦	м2       	¦	  2,30  	¦

	        	¦	 Мастика горячая       	¦	кг       	¦	  5,20  	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  1,20  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,0044 	¦

	VIII-127	¦	 То же, покрытием      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-50

	        	¦	рубероидом со сплошным 	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	наклеиванием на горячую	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	мастику в 1 слой       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Рубероид              	¦	м2       	¦	  1,15  	¦

	        	¦	 Мастика горячая       	¦	кг       	¦	  2,40  	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  0,74  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,0022 	¦

	VIII-128	¦	 То же, в 2 слоя       	¦	м2       	¦	        	¦	     1-10

	        	¦	                       	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Рубероид              	¦	м2       	¦	  2,30  	¦

	        	¦	 Мастика горячая       	¦	кг       	¦	  4,8   	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  1,48  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,0044 	¦

	VIII-129	¦	 Ремонт рулонных       	¦	м2       	¦	        	¦	     1-00

	        	¦	кровель отдельными     	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	местами толевым покры- 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	тием в 2 слоя - 1 слой 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	пергамина и 1 слой     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	рубероида - со сплошным	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	наклеиванием на горячую	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	мастику                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Рубероид              	¦	м2       	¦	  1,15  	¦

	        	¦	 Пергамин              	¦	м2       	¦	  1,15  	¦

	        	¦	 Мастика горячая       	¦	кг       	¦	  5,0   	¦

	        	¦	 Мастика холодная      	¦	кг       	¦	  1,34  	¦

	        	¦	 Гвозди толевые        	¦	кг       	¦	 0,044  	¦

	VIII-130	¦	Перенавеска водосточных	¦	м        	¦	        	¦	     1-55

	        	¦	труб со сменой стремян 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	в каменных стенах      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока             	¦	кг       	¦	 0,0066 	¦

	        	¦	 Стремена              	¦	кг       	¦	  0,76  	¦

	VIII-131	¦	 То же, на деревянных  	¦	м        	¦	        	¦	     1-30

	        	¦	стенах                 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока             	¦	кг       	¦	 0,0066 	¦

	        	¦	 Стремена              	¦	кг       	¦	  0,76  	¦

	VIII-132	¦	 Перенавеска           	¦	м        	¦	        	¦	     0-95

	        	¦	водосточных труб       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	без смены стремян      	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Проволока             	¦	кг       	¦	 0,0036 	¦

	VIII-133	¦	 Ремонт парапетных     	¦	м решетки	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	решеток без снятия     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с места                	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Заклепки              	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	VIII-134	¦	 Постановка заплат на  	¦	заплата  	¦	        	¦	     0-90

	        	¦	покрытия из черной или 	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	оцинкованной стали     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	размером до 1/4 листа  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  1,0   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,0075 	¦

	        	¦	40 мм                  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-135	¦	 То же, до 1/2 листа   	¦	заплата  	¦	        	¦	     1-10

	        	¦	 Сталь кровельная      	¦	кг       	¦	  2,0   	¦

	        	¦	 Гвозди кровельные     	¦	кг       	¦	 0,015  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,014  	¦

	        	¦	(для черной стали)     	¦	         	¦	        	¦

	VIII-136	¦	 Промазка свищей       	¦	10 свищей	¦	        	¦	     0-30

	        	¦	в покрытии из черной   	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	стали                  	¦	         	¦	        	¦

	VIII-137	¦	 Промазка фальцев      	¦	м фальцев	¦	        	¦	     0-15

	        	¦	в покрытии из листовой 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Замазка суриковая     	¦	кг       	¦	 0,006  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная     	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	        	¦	 Краска тертая         	¦	кг       	¦	 0,002  	¦

	VIII-138	¦	 Покрытие старой       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	рубероидной кровли     	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	мастикой               	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 Мастика битумная      	¦	кг       	¦	  2,5   	¦

	        	¦	холодная               	¦	         	¦	        	¦

	VIII-139	¦	 Покрытие старой       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-20
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	толевой кровли смолой  	¦	покрытия 	¦	        	¦

	        	¦	 Смола                 	¦	кг       	¦	  1,5   	¦

	        	¦	 Песок                 	¦	кг       	¦	 0,002  	¦

	        	¦	                       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	 в) Разборка элементов 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	крыш                   	¦	         	¦	        	¦

	VIII-140	¦	 Разборка кровли из    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-25

	        	¦	листовой черной стали  	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с сортировкой и        	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	выправлением кромок    	¦	         	¦	        	¦

	VIII-141	¦	 Разборка кровель      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-10

	        	¦	из рулонных материалов,	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	уложенных насухо       	¦	         	¦	        	¦

	VIII-142	¦	 То же, уложенных      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-15

	        	¦	на мастике             	¦	         	¦	        	¦

	VIII-143	¦	 Разборка кровли       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-70

	        	¦	из шифера или черепицы 	¦	         	¦	        	¦

	VIII-144	¦	 Разборка кровли       	¦	м2       	¦	        	¦	     0-40

	        	¦	из дранки или щепы     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	до 4-х слоев           	¦	         	¦	        	¦

	VIII-145	¦	 Разборка кровли из    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-10

	        	¦	досок (тесовая кровля) 	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	в 1 слой               	¦	         	¦	        	¦

	VIII-146	¦	 То же, в два слоя     	¦	м2       	¦	        	¦	     0-15

	VIII-147	¦	 То же, уложенных      	¦	м2       	¦	        	¦	     0-10

	        	¦	вразбежку              	¦	         	¦	        	¦

	VIII-148	¦	 Разборка сплошного    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-20
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	настила из досок       	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	под кровлю             	¦	         	¦	        	¦

	VIII-149	¦	 Разборка обрешетки    	¦	м2       	¦	        	¦	     0-10

	        	¦	из брусков и досок     	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	с прозорами            	¦	         	¦	        	¦

	VIII-150	¦	 Разборка покрытий     	¦	м        	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	поясков, сандриков,    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	подоконных карнизов    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	при ширине покрытия    	¦	         	¦	        	¦

	        	¦	до 0,4 м               	¦	         	¦	        	¦

	VIII-151	¦	 То же, при ширине     	¦	м        	¦	        	¦	     0-45

	        	¦	покрытия до 0,7 м      	¦	         	¦	        	¦

	VIII-152	¦	 Разборка парапетных   	¦	м        	¦	        	¦	     0-20

	        	¦	решеток                	¦	         	¦	        	¦

	VIII-153	¦	 Разборка водосточных  	¦	м        	¦	        	¦	     0-15

	        	¦	труб                   	¦	         	¦	        	¦

	РАЗДЕЛ IX

	ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА

	1. Ценами настоящего раздела не предусмотрена стоимость работ по пробивке и
	заделке гнезд и борозд в стенах. Эти работы оплачиваются заказчиком дополнительно
	по ценам, предусмотренным в разделе III "Стены".

	2. Цены на устройство бетонных или железобетонных лестничных площадок и
	крылец не предусматривают стоимость устройства их покрытия, которые
	оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе V
	"Полы".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. В ценах настоящего раздела стоимость земляных работ не учтена и
	оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе I
	"Земляные работы".

	4. В прейскуранте ремонт прямой части поручня предусматривает длину
	ремонтируемых мест не более одного метра. При большей длине ремонтируемых мест
	следует принимать цены на разборку и устройство прямой части поручня.

	Разборка деревянных крылец не предусматривает выемку стульев. Работы по
	выемке стульев в необходимых случаях оплачиваются дополнительно по разделу II
	"Фундаменты и стены подвалов".

	5. При изготовлении фигурных лестничных решеток предусмотрено 3 категории
	сложности (см. рисунки в Приложении N 1 к данному разделу).

	6. Объем работ по устройству и разборке деревянных чистых лестниц исчисляется
	по площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

	7. Объем работ по установке лестничных ограждении (решеток) исчисляется по
	суммарной длине маршей и площадок, ограждаемых этими решетками, а при ремонте
	лестничных решеток объем работ исчисляется по длине ремонтируемых частей
	решеток.

	8. Объем работ по устройству несгораемых крылец исчисляется по площади
	входных площадок, включая фризовые ступени.

	9. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 30 м.

	Приложение

	РЕШЕТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ И БАЛКОННЫЕ

	1-я сложность

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2-я сложность

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3-я сложность

	------T------------------------T---------T--------T---------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ   	¦	 Единица 	¦	Нормы   	¦	    Цена за

	      	¦	      и материалов      	¦	измерения	¦	расхода 	¦	  работу без

	      	¦	                        	¦	         	¦	матери- 	¦	   стоимости

	      	¦	                        	¦	         	¦	алов    	¦	  материалов

	      	¦	                        	¦	         	¦	        	¦	 в руб. и коп.

	------+------------------------+---------+--------+---------------

	      	¦	1. Новое строительство  	¦	         	¦	        	¦

	IX-1  	¦	 Устройство чистых      	¦	м марша  	¦	        	¦	    11-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	деревянных лестниц      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с площадками и перилами 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с подшивкой строгаными  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	досками                 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Тетивы, ступени        	¦	м3       	¦	 0,037  	¦

	      	¦	 Перила с балясинами    	¦	м3       	¦	 0,011  	¦

	      	¦	 Бруски III с.          	¦	м3       	¦	 0,0022 	¦

	      	¦	50 - 70 мм              	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Брусья II с.           	¦	м3       	¦	 0,0177 	¦

	      	¦	 Доски II с. обрезные   	¦	м3       	¦	 0,0264 	¦

	      	¦	25 мм                   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные   	¦	м3       	¦	 0,0354 	¦

	      	¦	40 - 70 мм              	¦	         	¦	        	¦

	IX-2  	¦	 Устройство деревянных  	¦	м марша  	¦	        	¦	    5-40

	      	¦	чердачных лестниц       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	без подшивки            	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Тетивы, ступени        	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	      	¦	 Перила с балясинами    	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	 Болты                  	¦	кг       	¦	  0,27  	¦

	IX-3  	¦	 Устройство монолитных  	¦	м3       	¦	        	¦	    25-40

	      	¦	железобетонных маршей   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и ступеней с установкой 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	опалубки                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бетон М-150            	¦	м3       	¦	  1,02  	¦

	      	¦	 Закладные детали       	¦	кг       	¦	  0,2   	¦

	      	¦	(металл) для крепления  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	ограждений              	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор цементный М-50 	¦	м3       	¦	 0,008  	¦

	      	¦	 Доски IV с. 25 мм      	¦	м3       	¦	 0,162  	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм      	¦	м3       	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм          	¦	кг       	¦	 0,166  	¦

	IX-4  	¦	 Установка готовых      	¦	марш     	¦	        	¦	    3-40

	      	¦	железобетонных маршей   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Лестничный марш        	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-50 	¦	м3       	¦	 0,017  	¦

	IX-5  	¦	 Установка закруглений  	¦	10 пово- 	¦	        	¦	    3-90

	      	¦	площадочных лестничных  	¦	ротов    	¦	        	¦

	      	¦	решеток на 90° без      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	изготовления закруглений	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Закругление с марша    	¦	шт.      	¦	   10   	¦

	      	¦	на площадку             	¦	         	¦	        	¦

	IX-6  	¦	 Установка закруглений  	¦	10 пово- 	¦	        	¦	    6-00

	      	¦	для маршей решетки на   	¦	ротов    	¦	        	¦

	      	¦	180° без изготовления   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	закруглений             	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Закругление с марша    	¦	шт.      	¦	   10   	¦

	      	¦	на марш                 	¦	         	¦	        	¦

	IX-7  	¦	 Изготовление фигурных  	¦	100 кг   	¦	        	¦	    4-10

	      	¦	лестничных решеток      	¦	решеток  	¦	        	¦

	      	¦	1-й сложности           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Сталь квадратная,      	¦	кг       	¦	  100   	¦

	      	¦	круглая, полосовая      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(по проекту)            	¦	         	¦	        	¦

	IX-8  	¦	 То же, 2-й сложности   	¦	100 кг   	¦	        	¦	    6-20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	                        	¦	решеток  	¦	        	¦

	      	¦	 Сталь квадратная,      	¦	кг       	¦	  100   	¦

	      	¦	круглая и полосовая     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(по проекту)            	¦	         	¦	        	¦

	IX-9  	¦	 То же, 3-й сложности   	¦	100 кг   	¦	        	¦	    9-40

	      	¦	                        	¦	решеток  	¦	        	¦

	      	¦	 Сталь квадратная,      	¦	кг       	¦	  100   	¦

	      	¦	круглая и полосовая     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(по проекту)            	¦	         	¦	        	¦

	IX-10 	¦	 Установка лестничных   	¦	т конст- 	¦	        	¦	    64-40

	      	¦	ограждений и перил      	¦	рукции   	¦	        	¦

	      	¦	в проектное положение   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Решетки лестничные     	¦	т        	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Перила                 	¦	м        	¦	  102   	¦

	      	¦	 Анкера и крепления     	¦	кг       	¦	  24,8  	¦

	      	¦	 Электроды              	¦	кг       	¦	  9,92  	¦

	IX-11 	¦	 Устройство деревянного 	¦	м2 гори- 	¦	        	¦	    12-25

	      	¦	крыльца с боковыми      	¦	зонталь- 	¦	        	¦

	      	¦	тумбами                 	¦	ной про- 	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	екции    	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	площадок 	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	и        	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	ступеней 	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. строганые  	¦	м3       	¦	  0,07  	¦

	      	¦	22 мм                   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бревна III с.          	¦	м3       	¦	  0,19  	¦

	      	¦	 Доски IV с. обрезные   	¦	м3       	¦	  0,09  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	40 - 50 мм              	¦	         	¦	        	¦

	IX-12 	¦	 Устройство деревянного 	¦	м2 гори- 	¦	        	¦	    10-70

	      	¦	крыльца без боковых тумб	¦	зонталь- 	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	ной      	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	проекции 	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	площадок 	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	и        	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	ступеней 	¦	        	¦

	      	¦	 Бревна III с.          	¦	м3       	¦	  0,21  	¦

	      	¦	 Доски IV с. строганые  	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	19 - 22 мм              	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Доски IV с. 40 мм      	¦	м3       	¦	  0,09  	¦

	      	¦	обрезные                	¦	         	¦	        	¦

	IX-13 	¦	 Устройство лестничных  	¦	м2 пло-  	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	площадок на             	¦	щадки    	¦	        	¦

	      	¦	железобетонных балках   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-50 	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	      	¦	 Балки и косоуры        	¦	м3       	¦	 0,0356 	¦

	      	¦	железобетонные          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты железобетонные   	¦	м3       	¦	 0,071  	¦

	IX-14 	¦	 То же, мозаичных       	¦	м2 пло-  	¦	        	¦	    4-65

	      	¦	(с устройством покрытия)	¦	щадки    	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-50 	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	      	¦	 Балки и косоуры        	¦	м3       	¦	 0,0356 	¦

	      	¦	железобетонные          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты железобетонные   	¦	м3       	¦	 0,071  	¦

	      	¦	мозаичные               	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор цементный М-75 	¦	м3       	¦	 0,0016 	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-100	¦	м3       	¦	 0,0204 	¦

	      	¦	(декоративный)          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент                 	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	      	¦	 Песок                  	¦	м3       	¦	0,00113 	¦

	IX-15 	¦	 Устройство каменного   	¦	м2       	¦	        	¦	    6-50

	      	¦	крыльца в 3 ступени     	¦	крыльца  	¦	        	¦

	      	¦	с одной стороны         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                 	¦	т. шт.   	¦	 0,062  	¦

	      	¦	 Плиты бетонные плоские 	¦	м3       	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Бетон М-100            	¦	м3       	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75 	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	      	¦	 Ступени каменные       	¦	м        	¦	  0,6   	¦

	IX-16 	¦	 То же, в три ступени   	¦	м2       	¦	        	¦	    13-30

	      	¦	с трех сторон           	¦	крыльца  	¦	        	¦

	      	¦	 Камень бутовый         	¦	м3       	¦	  0,45  	¦

	      	¦	 Кирпич                 	¦	т. шт.   	¦	  0,16  	¦

	      	¦	 Плиты бетонные плоские 	¦	м3       	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Ступени каменные       	¦	м        	¦	  2,3   	¦

	      	¦	из гранита прямые       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	длиной 0,8 м            	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75 	¦	м3       	¦	  0,21  	¦

	IX-17 	¦	 Устройство каменного   	¦	м2       	¦	        	¦	    5-20

	      	¦	крыльца в две ступени   	¦	крыльца  	¦	        	¦

	      	¦	с одной стороны         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Кирпич                 	¦	тыс. шт. 	¦	 0,002  	¦

	      	¦	 Плиты бетонные плоские 	¦	м3       	¦	  0,1   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Бетон М-100            	¦	м3       	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75 	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	      	¦	 Ступени                	¦	м        	¦	  0,4   	¦

	IX-18 	¦	 Устройство каменного   	¦	м2       	¦	        	¦	    4-60

	      	¦	крыльца в одну ступень  	¦	крыльца  	¦	        	¦

	      	¦	с одной стороны         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты бетонные плоские 	¦	м3       	¦	  0,1   	¦

	      	¦	 Кирпич                 	¦	т. шт.   	¦	 0,008  	¦

	      	¦	 Бетон М-100            	¦	м3       	¦	  0,08  	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-75 	¦	м3       	¦	  0,05  	¦

	      	¦	 Ступени каменные       	¦	м        	¦	  0,2   	¦

	      	¦	из гранита прямые       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	длиной 0,8 м            	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	                        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	  2. Ремонтные работы   	¦	         	¦	        	¦

	IX-19 	¦	 Смена прямой части     	¦	м        	¦	        	¦	    1-55

	      	¦	поручней из хвойных     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	пород                   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Шурупы                 	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	      	¦	 Поручни сосновые       	¦	м        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	гладкие                 	¦	         	¦	        	¦

	IX-20 	¦	 То же, из древесины    	¦	м        	¦	        	¦	    2-15

	      	¦	твердых пород           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Шурупы                 	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	      	¦	 Поручни из древесины   	¦	м        	¦	  1,02  	¦

	      	¦	твердых пород           	¦	         	¦	        	¦

	IX-21 	¦	 Смена закруглений      	¦	место    	¦	        	¦	    7-85

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	поручней из древесины   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	хвойных пород           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Шурупы                 	¦	кг       	¦	 0,026  	¦

	      	¦	 Бруски II с. строганые 	¦	м3       	¦	 0,004  	¦

	      	¦	 Клей столярный         	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	IX-22 	¦	 Смена закруглений      	¦	место    	¦	        	¦	    11-20

	      	¦	поручней из древесины   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	твердых пород           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Шурупы                 	¦	кг       	¦	 0,026  	¦

	      	¦	 Бруски II с. строганые 	¦	м3       	¦	 0,004  	¦

	      	¦	(дубовые)               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей столярный         	¦	кг       	¦	  0,01  	¦

	IX-23 	¦	 Ремонт железобетонных  	¦	ступень  	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	ступеней с заделкой     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	отбитых мест и выбоин   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент "400"           	¦	кг       	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Песок                  	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	      	¦	 Гравий для строительных	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	      	¦	работ                   	¦	         	¦	        	¦

	IX-24 	¦	 Ремонт мозаичных       	¦	ступень  	¦	        	¦	    2-30

	      	¦	ступеней с заделкой     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	отбитых мест и выбоин   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент "400"           	¦	кг       	¦	  1,7   	¦

	      	¦	 Песок                  	¦	м3       	¦	 0,004  	¦

	      	¦	 Гравий для строительных	¦	м3       	¦	 0,001  	¦

	      	¦	работ                   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Мраморная крошка       	¦	м3       	¦	 0,0016 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	IX-25 	¦	 Ремонт металлических   	¦	м решетки	¦	        	¦	    1-15

	      	¦	лестничных решеток      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	без снятия с места      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Болты                  	¦	кг       	¦	  0,12  	¦

	      	¦	 Цемент "400"           	¦	кг       	¦	  3,0   	¦

	IX-26 	¦	 Ремонт перил деревянных	¦	м        	¦	        	¦	    1-85

	      	¦	лестниц                 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Доски II с. строганые  	¦	м3       	¦	 0,0028 	¦

	      	¦	50 мм                   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм          	¦	кг       	¦	 0,019  	¦

	IX-27 	¦	 Разборка чистых        	¦	м2 марша 	¦	        	¦	    1-15

	      	¦	деревянных лестниц      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с маршами и площадками  	¦	         	¦	        	¦

	IX-28 	¦	 Разборка чердачных     	¦	м марша  	¦	        	¦	    0-65

	      	¦	лестниц без площадок    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и подшивки маршей       	¦	         	¦	        	¦

	IX-29 	¦	 Разборка деревянных    	¦	м2       	¦	        	¦	    2-35

	      	¦	крылец с площадками     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и ступенями             	¦	         	¦	        	¦

	IX-30 	¦	 То же, каменных        	¦	м2       	¦	        	¦	    7-90

	IX-31 	¦	 Смена ступеней         	¦	ступень  	¦	        	¦	    6-60

	      	¦	в деревянных лестницах  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(до 2-х ступеней        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	в одном месте)          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Доски III с. до 60 мм  	¦	м3       	¦	 0,018  	¦

	      	¦	 Гвозди                 	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	РАЗДЕЛ X

	ПЕЧИ

	1. В ценах настоящего раздела кроме основных работ предусмотрены также
	работы по теске и колке кирпича до 30%, по изготовлению и установке кружал и
	опалубки, установке комплектов приборов, приготовлению глиняных растворов
	вручную и пробная топка печей и очагов.

	2. Объем работ по кладке печей и отопительных очагов исчисляется в м3 (без
	вычета пустот).

	3. Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению печей на
	уровне топливника, а высота - от основания до верха печи.

	4. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 30 м.

	------T-------------------------T---------T-------T---------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы  	¦	   Цена за

	      	¦	      и материалов       	¦	измерения	¦	расхода	¦	  работу без

	      	¦	                         	¦	         	¦	матери-	¦	  стоимости

	      	¦	                         	¦	         	¦	алов на	¦	  материалов

	      	¦	                         	¦	         	¦	единицу	¦	 в руб. и коп.

	      	¦	                         	¦	         	¦	работ  	¦

	------+-------------------------+---------+-------+---------------

	      	¦	 1. Новое строительство  	¦	         	¦	       	¦

	X-1   	¦	 Устройство основания    	¦	основание	¦	       	¦	    12-70

	      	¦	под печи и очаги         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Балки двутавровые       	¦	кг       	¦	 32,2  	¦

	      	¦	 Сталь листовая 5 мм     	¦	кг       	¦	 16,0  	¦

	      	¦	 Доски III с. обрезные   	¦	м3       	¦	 0,024 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	40 мм                    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Доски IV с. необрезные  	¦	м3       	¦	 0,053 	¦

	      	¦	40 - 50 мм               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-50  	¦	м3       	¦	 0,03  	¦

	X-2   	¦	 Кладка комнатных печей  	¦	м3       	¦	       	¦	    19-25

	      	¦	без оштукатуривания      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,36  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,23  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,17  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  1,4  	¦

	      	¦	листовая черная          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	 1,00  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	X-3   	¦	 То же,                  	¦	м3       	¦	       	¦	    20-80

	      	¦	с оштукатуриванием       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,36  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,265 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,202 	¦

	      	¦	 Проволока печная        	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	 1,40  	¦

	      	¦	листовая черная          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	 1,00  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	 1,00  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-4   	¦	 Кладка комнатных печей  	¦	м3       	¦	       	¦	    19-45

	      	¦	с футеровкой топливников 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	тугоплавким кирпичом     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с оштукатуриванием       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,215 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,28  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,162 	¦

	      	¦	 Кирпич тугоплавкий      	¦	т. шт.   	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Глина тугоплавкая       	¦	т        	¦	0,0052 	¦

	      	¦	с шамотным порошком      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  1,4  	¦

	      	¦	листовая черная          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	X-5   	¦	 То же, без              	¦	м3       	¦	       	¦	    18-15

	      	¦	оштукатуривания          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,18  	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,28  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,13  	¦

	      	¦	 Кирпич тугоплавкий      	¦	т. шт.   	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Глина тугоплавкая       	¦	т        	¦	0,0522 	¦

	      	¦	с шамотным порошком      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  1,4  	¦

	      	¦	листовая черная          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	X-6   	¦	 Облицовка печей         	¦	м2       	¦	       	¦	    10-70

	      	¦	и очагов изразцами       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	размером до 220 x 240 мм 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,314 	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	 0,195 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,021 	¦

	      	¦	 Изразцы прямые          	¦	м2       	¦	 0,90  	¦

	      	¦	 Изразцы фасонные        	¦	м2       	¦	 0,15  	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,015 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,014 	¦

	      	¦	 Проволока 5 мм          	¦	кг       	¦	 0,156 	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,7  	¦

	X-7   	¦	 Кладка русских печей    	¦	м3       	¦	       	¦	    22-00

	      	¦	с оштукатуриванием       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,175 	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	т        	¦	 0,009 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,122 	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-8   	¦	 Кладка русских печей    	¦	м3       	¦	       	¦	    20-60

	      	¦	без оштукатуривания      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,14  	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	т        	¦	 0,009 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,09  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	X-9   	¦	 Кладка русских печей    	¦	м3       	¦	       	¦	    22-00

	      	¦	с футеровкой топливников 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	тугоплавким кирпичом     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с оштукатуриванием       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,125 	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	т        	¦	 0,009 	¦

	      	¦	 Глина тугоплавкая       	¦	т        	¦	 0,052 	¦

	      	¦	с шамотным порошком      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,22  	¦

	      	¦	 Кирпич тугоплавкий      	¦	т. шт.   	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,082 	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-10  	¦	 Кладка русских печей    	¦	м3       	¦	       	¦	    20-60

	      	¦	с футеровкой топливников 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	тугоплавким кирпичом     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	без оштукатуривания      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	т        	¦	 0,009 	¦

	      	¦	 Глина тугоплавкая       	¦	т        	¦	 0,052 	¦

	      	¦	с шамотным порошком      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,09  	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,22  	¦

	      	¦	 Кирпич тугоплавкий      	¦	т. шт.   	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,05  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	X-11  	¦	 Кладка кухонных очагов  	¦	м3       	¦	       	¦	    20-35

	      	¦	с оштукатуриванием       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,12  	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,35  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,127 	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	 21,0  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Сталь угловая           	¦	кг       	¦	 4,65  	¦

	      	¦	40 x 40 мм               	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-12  	¦	 То же, без              	¦	м3       	¦	       	¦	    18-70

	      	¦	оштукатуривания          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,35  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,11  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая         	¦	кг       	¦	 21,0  	¦

	      	¦	 Печные приборы          	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Сталь угловая           	¦	кг       	¦	 4,65  	¦

	      	¦	40 x 40 мм               	¦	         	¦	       	¦

	X-13  	¦	 Кладка дымовых труб     	¦	м трубы  	¦	       	¦	     4-80

	      	¦	в один канал сечением    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	1/2 x 1/2 кирпича        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0121 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,061 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0081 	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3       	¦	0,0244 	¦

	X-14  	¦	 То же, в 2 канала       	¦	м трубы  	¦	       	¦	     7-10

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м2       	¦	0,0171 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,099 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0115 	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3       	¦	0,0244 	¦

	X-15  	¦	 Кладка дымовых труб     	¦	м трубы  	¦	       	¦	     6-20

	      	¦	в один канал сечением    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	1/2 x 1 кирпич           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0151 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,077 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3       	¦	 0,029 	¦

	X-16  	¦	 То же, в 2 канала       	¦	м трубы  	¦	       	¦	     9-10

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,021 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,112 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0142 	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3       	¦	 0,04  	¦

	X-17  	¦	 Кладка дымовых труб     	¦	м трубы  	¦	       	¦	     8-20

	      	¦	в один канал сечением    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	1 x 1 кирпич             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0168 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,091 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,011 	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3       	¦	 0,042 	¦

	X-18  	¦	 То же, в 2 канала       	¦	м трубы  	¦	       	¦	    12-40

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0252 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,153 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,017 	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:3 	¦	м3       	¦	 0,061 	¦

	X-19  	¦	 Кладка вьюшечных        	¦	один     	¦	       	¦	     3-45

	      	¦	патрубков                	¦	патрубок 	¦	       	¦

	      	¦	 Вьюшечные приборы       	¦	комплект 	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,039 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,02  	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг       	¦	 0,045 	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  7,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Сталь сортовая          	¦	кг       	¦	 0,021 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,031 	¦

	X-20  	¦	 Установка металлических 	¦	одно     	¦	       	¦	     6-20

	      	¦	очагов                   	¦	место    	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,011 	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	м3       	¦	 0,023 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Кирпич тугоплавкий      	¦	т. шт.   	¦	 0,16  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,017 	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  1,6  	¦

	      	¦	 Сущевские очаги         	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	X-21  	¦	 Изготовление и          	¦	м2       	¦	       	¦	     3-35

	      	¦	установка металлических  	¦	футляра  	¦	       	¦

	      	¦	футляров к печам         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь листовая          	¦	кг       	¦	  7,2  	¦

	      	¦	кровельная               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь круглая           	¦	кг       	¦	 0,07  	¦

	      	¦	 Лак печной              	¦	кг       	¦	 0,12  	¦

	X-22  	¦	 Устройство отверстий    	¦	одно     	¦	       	¦	     3-00

	      	¦	для печей в дощатых      	¦	отверстие	¦	       	¦

	      	¦	полах                    	¦	         	¦	       	¦

	X-23  	¦	 То же, для труб         	¦	одно     	¦	       	¦	     3-50

	      	¦	в чердачных деревянных   	¦	отверстие	¦	       	¦

	      	¦	перекрытиях              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Бруски II с.            	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	50 x 100 мм              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Пластины II с. до 25 мм 	¦	м3       	¦	 0,032 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  0,7  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	X-24  	¦	 То же, в междуэтажных   	¦	одно     	¦	       	¦	     4-00

	      	¦	деревянных перекрытиях   	¦	отверстие	¦	       	¦

	      	¦	 Бруски II с.            	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	50 x 100 мм              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Пластины II с. до 25 мм 	¦	м3       	¦	 0,032 	¦

	      	¦	 Доски II с. 40 мм       	¦	м3       	¦	0,0029 	¦

	      	¦	строганые                	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	м2       	¦	  0,7  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	  0,1  	¦

	X-25  	¦	 Устройство отверстий    	¦	одно     	¦	       	¦	     3-50

	      	¦	для печей в стальной     	¦	отверстие	¦	       	¦

	      	¦	кровле                   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг       	¦	 0,02  	¦

	      	¦	 Сурик железный          	¦	кг       	¦	 0,045 	¦

	X-26  	¦	 Известковая окраска     	¦	м2       	¦	       	¦	     0-15

	      	¦	печей, труб и боровов    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Известь строительная    	¦	кг       	¦	 0,19  	¦

	      	¦	 Краски сухие            	¦	кг       	¦	 0,004 	¦

	X-27  	¦	 Футеровка топливника    	¦	1 место  	¦	       	¦	     3-15

	      	¦	ванной колонки или       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кухонных очагов          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,016 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,02  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,013 	¦

	X-28  	¦	 Отделка лицевой         	¦	м2       	¦	       	¦	     0-70

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	поверхности печей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	(швабровка и затирка)    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,035 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,032 	¦

	X-29  	¦	 Штукатурка поверхности  	¦	м трубы  	¦	       	¦	     1-55

	      	¦	трубы над крышей         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с приготовлением         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	цементного раствора      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Цемент                  	¦	т        	¦	 0,028 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,02  	¦

	X-30  	¦	 Штукатурка патрубков    	¦	шт.      	¦	       	¦	     1-40

	      	¦	перекидных с             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	приготовлением раствора  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Цемент                  	¦	т        	¦	 0,028 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,02  	¦

	X-31  	¦	 Штукатурка патрубков    	¦	шт.      	¦	       	¦	     1-85

	      	¦	вьюшечных с              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	приготовлением раствора  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Цемент                  	¦	т        	¦	 0,028 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,02  	¦

	X-32  	¦	 Штукатурка печей        	¦	м2       	¦	       	¦	     3-85

	      	¦	с приготовлением         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	раствора                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Цемент                  	¦	т        	¦	0,0025 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,017 	¦

	      	¦	 Известь строительная    	¦	т        	¦	0,0012 	¦

	X-33  	¦	 Устройство дымового     	¦	м канала 	¦	       	¦	     7-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	канала в один канал      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	в кирпичных стенах       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	сечением канала          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	1/2 x 1 кирпич           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,042 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0189 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0122 	¦

	X-34  	¦	 То же, в 2 канала       	¦	м канала 	¦	       	¦	    13-25

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,084 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0378 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0244 	¦

	X-35  	¦	 Заготовка и установка   	¦	колпак   	¦	       	¦	     2-00

	      	¦	колпаков из кровельной   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стали на дымовые         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	и вентиляционные трубы   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	на 1 канал               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  5,2  	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Проволока               	¦	кг       	¦	 0,02  	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг       	¦	 0,035 	¦

	X-36  	¦	 То же, на каждый следу- 	¦	колпак   	¦	       	¦	     0-60

	      	¦	ющий канал добавлять     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  1,5  	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	 0,018 	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	         	¦	       	¦

	X-37  	¦	 Смена колпаков на дымо- 	¦	колпак   	¦	       	¦	     3-15

	      	¦	вых трубах в один канал  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  6,0  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг       	¦	 0,035 	¦

	X-38  	¦	 То же, на дымовых       	¦	колпак   	¦	       	¦	     4-10

	      	¦	трубах в два канала      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  7,7  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,09  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,038 	¦

	      	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг       	¦	 0,045 	¦

	X-39  	¦	 Смена вьюшечных и       	¦	прибор   	¦	       	¦	     1-45

	      	¦	поддувальных дверок      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Вьюшечные дверки        	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-40  	¦	 То же, топочных дверок  	¦	прибор   	¦	       	¦	     3-20

	      	¦	 Топочные двери          	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-41  	¦	 Смена вьюшек            	¦	прибор   	¦	       	¦	     2-15

	      	¦	 Вьюшки чугунные         	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-42  	¦	 То же, задвижек         	¦	прибор   	¦	       	¦	     1-00

	      	¦	 Задвижки чугунные       	¦	прибор   	¦	   1   	¦

	X-43  	¦	 Смена духовых шкафов    	¦	шкаф     	¦	       	¦	     4-25

	      	¦	в облицованных печах     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	и очагах                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,005 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,007 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,005 	¦

	      	¦	 Изразцы прямые          	¦	м2       	¦	 0,176 	¦

	      	¦	 Шкафы духовые           	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-44  	¦	 Смена душников и        	¦	прибор   	¦	       	¦	     1-10

	      	¦	розеток в облицованных   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	печах и очагах           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Душники или розетки     	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-45  	¦	 То же, самоварников     	¦	прибор   	¦	       	¦	     3-95

	      	¦	 Самоварник              	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-46  	¦	 Смена в необлицованных  	¦	шкаф     	¦	       	¦	     2-45

	      	¦	печах духовых шкафов     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	      	¦	 Шкафы духовые           	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-47  	¦	 Смена водогрейных       	¦	коробка  	¦	       	¦	     1-70

	      	¦	коробок в необлицованных 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	печах                    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Коробка водогрейная     	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-48  	¦	 То же, в облицованных   	¦	коробка  	¦	       	¦	     2-95

	      	¦	 Коробка водогрейная     	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,007 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,005 	¦

	      	¦	 Изразцы прямые          	¦	м2       	¦	 0,176 	¦

	X-49  	¦	 Смена или установка     	¦	плита    	¦	       	¦	     1-55

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	вновь плиты на раствор   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с замазкой и затиркой    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плита                   	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	X-50  	¦	 Смена водогрейных или   	¦	котел    	¦	       	¦	     3-70

	      	¦	пищеварительных котлов,  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	емкостью до 185 л        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,020 	¦

	      	¦	 Котел                   	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,027 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,020 	¦

	X-51  	¦	 Смена предтопочных      	¦	лист     	¦	       	¦	     0-70

	      	¦	листов у печей           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Лак печной              	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Сталь кровельная        	¦	кг       	¦	  2,0  	¦

	      	¦	листовая черная          	¦	         	¦	       	¦

	X-52  	¦	 Смена колосниковых      	¦	решетка  	¦	       	¦	     0-85

	      	¦	решеток                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Решетки колосниковые    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-53  	¦	 Ремонт облицовки печей  	¦	изразец  	¦	       	¦	     0-65

	      	¦	и очагов                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,015 	¦

	      	¦	строительные             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,001 	¦

	      	¦	 Изразцы прямые          	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	0,0008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0007 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,034 	¦

	      	¦	 Проволока 5 мм          	¦	кг       	¦	0,0075 	¦

	X-54  	¦	 Перекладка отопительных 	¦	м3 кладки	¦	       	¦	    21-00

	      	¦	необлицованных печей     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением 25% нового 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпича                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,054 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,306 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,23  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,17  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	X-55  	¦	 То же, печей в стальных 	¦	м3 кладки	¦	       	¦	    28-20

	      	¦	футлярах                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,054 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,306 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,23  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,17  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	X-56  	¦	 Перекладка печей без    	¦	м3 кладки	¦	       	¦	    21-95

	      	¦	облицовки с добавлением  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	50% нового кирпича       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,216 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,144 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,23  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,17  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	X-57  	¦	 То же, печей в стальных 	¦	м3 кладки	¦	       	¦	    29-10

	      	¦	футлярах                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,216 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,144 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,23  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,17  	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,74  	¦

	X-58  	¦	 Перекладка отопительных 	¦	м3 кладки	¦	       	¦	    22-90

	      	¦	кухонных очагов          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением 25%        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	нового кирпича           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,298 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	0,0525 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,11  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	  0,5  	¦

	X-59  	¦	 Перекладка кухонных     	¦	м3 кладки	¦	       	¦	    23-80

	      	¦	очагов с добавлением     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	50% нового кирпича       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,216 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,14  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,11  	¦

	      	¦	 Проволока печная        	¦	кг       	¦	  0,5  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-60  	¦	 Перекладка устья        	¦	1 место  	¦	       	¦	     5-35

	      	¦	русской печи             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-61  	¦	 Перекладка свода        	¦	1 место  	¦	       	¦	    18-45

	      	¦	русской печи             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-62  	¦	 Перекладка пода русской 	¦	1 место  	¦	       	¦	     6-10

	      	¦	печи                     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-63  	¦	 Переоборудование топок  	¦	печь     	¦	       	¦	    14-50

	      	¦	печей с древесного       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	топлива на угольное      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Кирпич шамотный         	¦	т        	¦	 0,125 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,018 	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	т        	¦	 0,016 	¦

	      	¦	 Порошок шамотный        	¦	т        	¦	0,0274 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,014 	¦

	      	¦	 Дверцы топочные         	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	герметические            	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Дверцы поддувальные     	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	герметические            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Решетки колосниковые    	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	X-64  	¦	 То же, кухонных очагов  	¦	печь     	¦	       	¦	     7-00

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,006 	¦

	      	¦	 Кирпич шамотный         	¦	т        	¦	0,0528 	¦

	      	¦	 Глина красная           	¦	м3       	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Глина огнеупорная       	¦	т        	¦	0,0067 	¦

	      	¦	 Порошок шамотный        	¦	т        	¦	0,0115 	¦

	      	¦	 Дверцы топочные         	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	герметические            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Дверцы поддувальные     	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	герметические            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Решетки колосниковые    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	X-65  	¦	 Ремонт облицованных     	¦	печь     	¦	       	¦	    25-55

	      	¦	отопительных печей       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением до 100 шт. 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	новых кирпичей           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,203 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,131 	¦

	      	¦	 Изразцы                 	¦	м2       	¦	 0,176 	¦

	X-66  	¦	 Ремонт необлицованных   	¦	печь     	¦	       	¦	    20-00

	      	¦	отопительных печей       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением до 100 шт. 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	новых кирпичей           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,126 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,031 	¦

	X-67  	¦	 Ремонт облицованных     	¦	очаг     	¦	       	¦	    25-40

	      	¦	очагов с добавлением     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 100 шт. новых         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпичей                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Изразцы глазурованные   	¦	м2       	¦	 0,103 	¦

	      	¦	II сорт                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,13  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,205 	¦

	X-68  	¦	 То же, необлицованных   	¦	очаг     	¦	       	¦	    19-95

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,125 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	  0,1  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,081 	¦

	X-69  	¦	 Малый ремонт сводов     	¦	1 место  	¦	       	¦	    10-85

	      	¦	русских печей            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпичей до 11 шт.       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,011 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	X-70  	¦	 Малый ремонт пода       	¦	1 место  	¦	       	¦	     3-25

	      	¦	русских печей            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпичей до 11 шт.       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,011 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-71  	¦	 Малый ремонт наружных   	¦	1 место  	¦	       	¦	     3-25

	      	¦	стенок русских печей     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпичей до 11 шт.       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,011 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-72  	¦	 Малый ремонт пода или   	¦	1 место  	¦	       	¦	     4-55

	      	¦	топочных и поддувальных  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	отверстий в отопительных 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	печах и очагах с         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	добавлением новых        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпичей до 11 шт.       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,011 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-73  	¦	 Малый ремонт боковых    	¦	1 место  	¦	       	¦	     3-00

	      	¦	или задних стенок очагов 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением новых      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпичей до 11 шт.       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,011 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-74  	¦	 Средний ремонт топочных 	¦	1 место  	¦	       	¦	     7-85

	      	¦	или поддувальных         	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	отверстий отопительных   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	печей с заменой кирпичей 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	более 11 шт.             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-75  	¦	 Средний ремонт пода     	¦	1 место  	¦	       	¦	     8-00

	      	¦	русских печей с заменой  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	более 11 кирпичей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-76  	¦	 Средний ремонт свода    	¦	1 место  	¦	       	¦	    14-95

	      	¦	русских печей с заменой  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	более 11 кирпичей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-77  	¦	 Средний ремонт наружных 	¦	1 место  	¦	       	¦	     8-35

	      	¦	стенок русских печей     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с заменой более          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	11 кирпичей              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-78  	¦	 Средний ремонт боковых  	¦	1 место  	¦	       	¦	     7-30

	      	¦	стенок кухонных очагов   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	с заменой более          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	11 кирпичей              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-79  	¦	 Средний ремонт задних   	¦	1 место  	¦	       	¦	     6-25

	      	¦	стенок кухонных очагов   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с заменой более          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	11 кирпичей              	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-80  	¦	 Средний ремонт топочных 	¦	1 место  	¦	       	¦	     3-15

	      	¦	или поддувальных         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	отверстий кухонных       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	очагов с заменой         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	более 11 кирпичей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-81  	¦	 Средний ремонт пода     	¦	1 место  	¦	       	¦	     8-35

	      	¦	отопительных печей       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с заменой                	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	более 11 кирпичей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-82  	¦	 Средний ремонт свода    	¦	1 место  	¦	       	¦	    14-60

	      	¦	отопительных печей       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с заменой                	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	более 11 кирпичей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,033 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	X-83  	¦	 Ремонт штукатурки печей 	¦	м2 печи  	¦	       	¦	     3-35

	      	¦	и очагов                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,003 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0065 	¦

	X-84  	¦	 Перекладка дымовых труб 	¦	м трубы  	¦	       	¦	     7-35

	      	¦	в один канал с добавле-  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	нием нового кирпича      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 25% под крышей        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,064 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	0,0113 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,018 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,012 	¦

	X-85  	¦	 То же, в 2 канала       	¦	м трубы  	¦	       	¦	    11-50

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,102 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	0,0181 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,017 	¦

	X-86  	¦	 Перекладка дымовых труб 	¦	м трубы  	¦	       	¦	     7-70

	      	¦	в один канал с добавле-  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	нием 50% нового кирпича  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	под крышей               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,045 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,03  	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,018 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,012 	¦

	X-87  	¦	 То же, дымовых труб     	¦	м трубы  	¦	       	¦	    12-00

	      	¦	в 2 канала               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,072 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,048 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,025 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,017 	¦

	X-88  	¦	 Перекладка дымовых труб 	¦	м трубы  	¦	       	¦	     7-00

	      	¦	в 1 канал над крышей     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением нового     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кирпича до 25%           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,072 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	0,0128 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,05  	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	X-89  	¦	 То же, дымовых труб     	¦	м трубы  	¦	       	¦	    10-95

	      	¦	в 2 канала               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,110 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	0,0194 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,07  	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	X-90  	¦	 Перекладка дымовых труб 	¦	м трубы  	¦	       	¦	     7-25

	      	¦	в 1 канал с добавлением  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	нового кирпича до 50%    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	над крышей               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,051 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,034 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,05  	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	X-91  	¦	 То же, дымовых труб     	¦	м трубы  	¦	       	¦	    11-30

	      	¦	в 2 канала               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,078 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,052 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,07  	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	X-92  	¦	 Исправление кладки      	¦	100 шт.  	¦	       	¦	    22-80

	      	¦	дымовой трубы            	¦	кирпича  	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,003 	¦

	X-93  	¦	 Перекладка оголовка     	¦	труба    	¦	       	¦	     1-50

	      	¦	дымовых труб в один      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	канал с добавлением 50%  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	нового кирпича           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,012 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,012 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,013 	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	X-94  	¦	 То же, в 2 канала       	¦	труба    	¦	       	¦	     2-45

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,018 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,018 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,02  	¦

	      	¦	глиняный М-25            	¦	         	¦	       	¦

	X-95  	¦	 Перекладка вертикальных 	¦	м разде- 	¦	       	¦	     0-90

	      	¦	разделок сечением        	¦	лок      	¦	       	¦

	      	¦	1/2 x 1/2 кирпича с      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	полной заменой кирпича   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0014 	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	м2       	¦	 0,14  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,02  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0009 	¦

	X-96  	¦	 То же, сечением         	¦	м разде- 	¦	       	¦	     1-50

	      	¦	1/2 x 1 кирпич           	¦	лок      	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,015 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,005 	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	м2       	¦	  0,4  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,03  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0036 	¦

	X-97  	¦	 Перекладка вертикальных 	¦	м разде- 	¦	       	¦	     0-90

	      	¦	печных разделок          	¦	лок      	¦	       	¦

	      	¦	с добавлением до 50%     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	нового кирпича с сече-   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	нием 1/2 x 1/2 кирпича   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	0,0032 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	0,0048 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0014 	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	м2       	¦	 0,07  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,022 	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0009 	¦

	X-98  	¦	 То же, сечением         	¦	м разде- 	¦	       	¦	     1-50

	      	¦	1/2 x 1 кирпич           	¦	лок      	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный новый   	¦	т. шт.   	¦	 0,006 	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный старый  	¦	т. шт.   	¦	 0,009 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	0,0056 	¦

	      	¦	 Войлок строительный     	¦	м2       	¦	  0,4  	¦

	      	¦	 Гвозди 100 мм           	¦	кг       	¦	 0,03  	¦

	      	¦	 Проволока 3 мм          	¦	кг       	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	0,0036 	¦

	X-99  	¦	 Исправление горизон-    	¦	разделка 	¦	       	¦	     4-10

	      	¦	тальных разделок         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с одной стороны трубы    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	в один канал             	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,003 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-100 	¦	 То же, с одной стороны  	¦	разделка 	¦	       	¦	     5-30

	      	¦	трубы в 2 канала         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,006 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	X-101 	¦	 Перекладка патрубков    	¦	патрубок 	¦	       	¦	     2-00

	      	¦	у печей и очагов при     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	длине патрубка до 0,3 м  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,003 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,003 	¦

	X-102 	¦	 То же, при длине 0,5 м  	¦	патрубок 	¦	       	¦	     3-40

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	 0,004 	¦

	      	¦	 Глина обыкновенная      	¦	м3       	¦	 0,006 	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	 0,004 	¦

	X-103 	¦	 Разборка печей          	¦	м3       	¦	       	¦	     3-85

	      	¦	необлицованных           	¦	         	¦	       	¦

	X-104 	¦	 То же, облицованных     	¦	м3       	¦	       	¦	     7-90

	X-105 	¦	 Разборка необлицованных 	¦	м3       	¦	       	¦	     3-25

	      	¦	очагов                   	¦	         	¦	       	¦

	X-106 	¦	 То же, облицованных     	¦	м3       	¦	       	¦	     4-15

	X-107 	¦	 Разборка отопительных   	¦	м3       	¦	       	¦	     5-85

	      	¦	печей в футлярах         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	из кровельной стали      	¦	         	¦	       	¦

	X-108 	¦	 Разборка кирпичных труб 	¦	м трубы  	¦	       	¦	     1-25

	      	¦	и боровов в 1 канал      	¦	         	¦	       	¦

	X-109 	¦	 То же, в 2 канала       	¦	м трубы  	¦	       	¦	     2-30

	X-110 	¦	 Разборка временной печи 	¦	печь     	¦	       	¦	     1-45

	      	¦	из кровельной стали      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с заделкой отверстия     	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	дымохода                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	    3. Разные работы     	¦	         	¦	       	¦

	X-111 	¦	 Первичная проверка      	¦	1 дымоход	¦	       	¦	     1-55

	      	¦	и чистка дымоходов       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	в газифицированных домах 	¦	         	¦	       	¦

	X-112 	¦	 Контрольная проверка    	¦	1 дымоход	¦	       	¦	     2-25

	      	¦	дымоходов и вентиляцион- 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	ных каналов на газифици- 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	рованных объектах        	¦	         	¦	       	¦

	X-113 	¦	 Очистка дымоходов       	¦	1 печь   	¦	       	¦	     1-30

	      	¦	и печей, работающих на   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	твердом и жидком топливе 	¦	         	¦	       	¦

	X-114 	¦	 Очистка дымоходов       	¦	1 квар-  	¦	       	¦	     2-45

	      	¦	с вводом и перекидным    	¦	тира     	¦	       	¦

	      	¦	патрубком от приборов,   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	работающих на твердом    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	топливе                  	¦	         	¦	       	¦

	X-115 	¦	 Прожигание дымоходов    	¦	1 дымоход	¦	       	¦	     2-45

	      	¦	на твердом топливе       	¦	         	¦	       	¦

	X-116 	¦	 Устранение завалов      	¦	завал    	¦	       	¦	     3-50

	      	¦	в дымоходах и            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	вентиляционных каналах   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	по фак-	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	тичес- 	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	кому   	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	расходу	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	   "   	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	   "   	¦

	X-117 	¦	 Обособление дымохода    	¦	1 дымоход	¦	       	¦	     4-75

	      	¦	 Кирпич глиняный         	¦	т. шт.   	¦	по фак-	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	тичес- 	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	кому   	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	расходу	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	   "   	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	   "   	¦

	X-118 	¦	 Пробивка борозд         	¦	п. м.    	¦	       	¦	     2-85

	      	¦	размером 1/2 x 1 кирпич  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	в кирпичных стенах       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	на известковом растворе  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	для дымоходов            	¦	         	¦	       	¦

	X-119 	¦	 То же, на цементно-     	¦	п. м.    	¦	       	¦	     5-90

	      	¦	известковом растворе     	¦	         	¦	       	¦

	X-120 	¦	 То же, на цементном     	¦	п. м.    	¦	       	¦	     8-85

	      	¦	растворе                 	¦	         	¦	       	¦

	X-121 	¦	 Очистка кирпича         	¦	100 шт.  	¦	       	¦	     1-95

	      	¦	от глиняного раствора    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с укладкой в штабель     	¦	         	¦	       	¦

	X-122 	¦	 Очистка изразцов        	¦	100 шт.  	¦	       	¦	     3-35

	      	¦	от глиняного раствора    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с укладкой в штабель     	¦	         	¦	       	¦

	РАЗДЕЛ XI

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ШТУКАТУРНЫЕ И ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

	1. Цены настоящего раздела установлены на следующие разновидности
	штукатурки плоскостей по качеству отделки:

	а) простая штукатурка (под "сокол") выполняется путем разравнивания
	штукатурного намета;

	б) улучшенная штукатурка (под "правило") выполняется путем разравнивания и
	заглаживания штукатурного намета.

	2. Ценами предусмотрена общая толщина штукатурного намета:

	при простой штукатурке - 12 мм,

	при улучшенной - 15 мм.

	При увеличении толщины намета на 5 мм цены повышаются при простой
	штукатурке стен и потолков на 0-10 руб., при улучшенной штукатурке стен и потолков -
	на 0-15 руб.

	3. В ценах учтена стоимость работ по оштукатуриванию фасадов с проемностью
	стен до 20%. При оштукатуривании стен с проемностью более 20% к ценам, на
	оштукатуривание фасадов применяется надбавка в размере 10%.

	4. Площадь ремонта штукатурки фасадных стен исчисляется по площади
	отремонтированной поверхности.

	5. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен исчисляется за вычетом
	площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми
	наличниками. Высота стен замеряется от чистого пола до потолка.

	6. Площадь штукатурки внутренних тяг и карнизов исчисляется путем умножения
	длины на сумму откоса и высоту тяги или карниза.

	Площади, занятые карнизами и падугами, исключаются из объема, если ширина
	карнизов и падуг превышает 30 см.

	7. Высота выпуклых или рельефных погонных лепных деталей измеряется по
	огибу поперечного сечения.

	8. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 30 м.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------T-------------------------T---------T--------T--------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы   	¦	   Цена за

	      	¦	      и материалов       	¦	измерения	¦	расхода 	¦	 работу без

	      	¦	                         	¦	         	¦	матери- 	¦	  стоимости

	      	¦	                         	¦	         	¦	алов    	¦	 материалов

	      	¦	                         	¦	         	¦	        	¦	в руб. и коп.

	------+-------------------------+---------+--------+--------------

	      	¦	 1. Новое строительство  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 а) Внутренние           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	поверхности              	¦	         	¦	        	¦

	XI-1  	¦	 Простая штукатурка стен 	¦	м2       	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	по дереву известково-    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(с обивкой дранкой)      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,035  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  8,5   	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,016  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-2  	¦	 Простая штукатурка стен 	¦	м2       	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	по камню известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,017  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-3  	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,017  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	известковый 1:1:9        	¦	         	¦	        	¦

	XI-4  	¦	 Простая штукатурка      	¦	м2       	¦	        	¦	    1-85

	      	¦	по дереву потолков       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известково-алебастровым  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(с обивкой дранкой)      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,067  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  8,9   	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0325 	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:2 	¦	м3       	¦	 0,0168 	¦

	XI-5  	¦	 Простая штукатурка      	¦	м2       	¦	        	¦	    2-30

	      	¦	по камню потолков        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:2 	¦	м3       	¦	 0,0178 	¦

	XI-6  	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    2-50

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0178 	¦

	      	¦	известковый 1:1:6        	¦	         	¦	        	¦

	XI-7  	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    1-70

	      	¦	стен по дереву           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известково-алебастровым  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором (с обивкой     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	дранкой)                 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,035  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	т        	¦	 0,0093 	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,035  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0175 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-8  	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	стен по камню            	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-9  	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    1-85

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	известковый 1:1:6        	¦	         	¦	        	¦

	XI-10 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	по дереву потолков       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известково-алебастровым  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	(с обивкой дранкой)      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,067  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  9,3   	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0325 	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0185 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-11 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    2-55

	      	¦	по камню потолков        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0231 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-12 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    2-80

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0231 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-13 	¦	 Оштукатуривание откосов 	¦	м2       	¦	        	¦	    3-50

	      	¦	известково-гипсовым      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  25,0  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-14 	¦	 Оштукатуривание откосов 	¦	м2       	¦	        	¦	    4-15

	      	¦	цементно-известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-15 	¦	 Вытягивание падуг       	¦	м2       	¦	        	¦	    3-80

	      	¦	внутри зданий            	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известково-алебастровым  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  25,0  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-16 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    3-90

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-17 	¦	 Вытягивание прямолиней- 	¦	м2       	¦	        	¦	    3-50

	      	¦	ных карнизов и тяг       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	по камню известково-     	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  25,0  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-18 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    4-15

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-19 	¦	 Вытягивание             	¦	м2       	¦	        	¦	    5-55

	      	¦	вертикальных тяг,        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	карнизов и поясков       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известково-алебастровым  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  25,0  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-20 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    6-70

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	      	¦	известковый 1:1:9        	¦	         	¦	        	¦

	XI-21 	¦	 Затирка бетонных        	¦	м2       	¦	        	¦	    0-45

	      	¦	поверхностей стен        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и перегородок            	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,006  	¦

	      	¦	известковый 1:1:9        	¦	         	¦	        	¦

	XI-22 	¦	 То же, потолков         	¦	м2       	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,007  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	известковый 1:1:6        	¦	         	¦	        	¦

	XI-23 	¦	 Беспесчаная накрывка    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	стен                     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  1,2   	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Известь строительная    	¦	м3       	¦	 0,003  	¦

	XI-24 	¦	 Облицовка стен сухой    	¦	м2       	¦	        	¦	    1-05

	      	¦	штукатуркой по дереву    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с устройством каркаса    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3       	¦	 0,0052 	¦

	      	¦	2,5 x 5 см               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 70 мм            	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  0,7   	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	 0,003  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	XI-25 	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-35

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  0,7   	¦

	      	¦	 Клей малярный           	¦	кг       	¦	 0,003  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	XI-26 	¦	 Облицовка стен сухой    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-95

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	штукатуркой              	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0006 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  4,9   	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Ткань                   	¦	м2       	¦	  0,12  	¦

	      	¦	(серпянка или др.)       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	 0,048  	¦

	XI-27 	¦	 Облицовка деревянных    	¦	м2       	¦	        	¦	    1-60

	      	¦	потолков сухой штукатур- 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	кой с устройством        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3       	¦	 0,0068 	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг       	¦	 0,0521 	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  5,7   	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,03  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-28 	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	т        	¦	 0,0057 	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,03  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-29 	¦	 Облицовка каменных по-  	¦	м2       	¦	        	¦	    2-20

	      	¦	толков сухой штукатуркой 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с установкой каркаса     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3       	¦	 0,0068 	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг       	¦	 0,0521 	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  5,7   	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,03  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-30 	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-70

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  5,7   	¦

	      	¦	 Листы гипсовые          	¦	м2       	¦	  1,03  	¦

	      	¦	обшивочные               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-31 	¦	 Облицовка деревянных    	¦	м2       	¦	        	¦	    1-85

	      	¦	потолков фанерой         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с устройством каркаса    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди толевые          	¦	кг       	¦	 0,126  	¦

	      	¦	 Фанера 3 мм             	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	 Бруски III с.           	¦	м3       	¦	 0,0068 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	 0,052  	¦

	XI-32 	¦	 Облицовка деревянных    	¦	м2       	¦	        	¦	    1-25

	      	¦	потолков фанерой         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	без устройства каркаса   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Фанера                  	¦	м3       	¦	 0,0053 	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг       	¦	 0,126  	¦

	XI-33 	¦	 Облицовка деревянных    	¦	м2       	¦	        	¦	    1-30

	      	¦	стен древесно-стружечными	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	плитами с устройством    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	древесно-стружечные      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с. 50 - 60 мм 	¦	м3       	¦	 0,0047 	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг       	¦	 0,078  	¦

	XI-34 	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	древесно-стружечные 16 мм	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг       	¦	 0,042  	¦

	XI-35 	¦	 Облицовка каменных стен 	¦	м2       	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	древесно-стружечными     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	плитами с устройством    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	древесно-стружечные 16 мм	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Бруски IV с. 50 - 60 мм 	¦	м3       	¦	 0,0047 	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	 0,078  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XI-36 	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2       	¦	  1,05  	¦

	      	¦	древесно-стружечные 16 мм	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди 60 мм            	¦	кг       	¦	 0,042  	¦

	XI-37 	¦	 Облицовка деревянных    	¦	м2       	¦	        	¦	    1-45

	      	¦	потолков древесно-стру-  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	жечными плитами          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	с устройством каркаса    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2       	¦	  1,03  	¦

	      	¦	древесно-стружечные 16 мм	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди оцинкованные     	¦	кг       	¦	  0,16  	¦

	      	¦	 Бруски IV с. 50 - 60 мм 	¦	м3       	¦	 0,0068 	¦

	      	¦	 Гвозди 50 мм            	¦	кг       	¦	 0,0521 	¦

	      	¦	 Галтели                 	¦	м        	¦	  0,92  	¦

	XI-38 	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-90

	      	¦	каркаса                  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Плиты                   	¦	м2       	¦	  1,03  	¦

	      	¦	древесно-стружечные 16 мм	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди оцинкованные     	¦	кг       	¦	  0,16  	¦

	      	¦	 Галтели                 	¦	м        	¦	  0,92  	¦

	XI-39 	¦	 Обивки поверхности стен 	¦	м2       	¦	        	¦	    0-55

	      	¦	штучной дранью           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,035  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	м2       	¦	  0,03  	¦

	XI-40 	¦	 То же, потолков         	¦	м2       	¦	        	¦	    0-80

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,035  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	м2       	¦	  0,03  	¦

	XI-41 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	балок с обматыванием     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	проволокой               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Проволока вязальная     	¦	кг       	¦	  2,17  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,032  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 б) Наружные поверхности 	¦	         	¦	        	¦

	XI-42 	¦	 Простая штукатурка      	¦	м2       	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	фасадов по дереву        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,035  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0301 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-43 	¦	 Простая штукатурка      	¦	м2       	¦	        	¦	    1-50

	      	¦	фасадов по камню         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0344 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-44 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0344 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-45 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    1-65

	      	¦	фасада по камню          	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0344 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-46 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    1-85

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0344 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-47 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    2-00

	      	¦	фасада по камню          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	цементным раствором      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный       	¦	м3       	¦	 0,034  	¦

	      	¦	отделочный 1:3           	¦	         	¦	        	¦

	XI-48 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    1-70

	      	¦	фасада по дереву         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,035  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0363 	¦

	      	¦	1:1:8                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-49 	¦	 Штукатурка стен фасадов 	¦	м2       	¦	        	¦	    2-95

	      	¦	цементно-известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором с минеральной  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	крошкой или песчаным     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	заполнителем             	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	      	¦	известковый 1:1:9        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор с минеральной   	¦	м3       	¦	 0,007  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	крошкой М-100            	¦	         	¦	        	¦

	XI-50 	¦	 То же, откосов          	¦	м2       	¦	        	¦	    6-95

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	известковый 1:1:9        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор с минеральной   	¦	м3       	¦	 0,007  	¦

	      	¦	крошкой М-75             	¦	         	¦	        	¦

	XI-51 	¦	 Отделка поверхности     	¦	м2       	¦	        	¦	    0-45

	      	¦	стен набрызгом           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0043 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	или цементный 1:4        	¦	         	¦	        	¦

	XI-52 	¦	 Простая штукатурка      	¦	м2       	¦	        	¦	    0-90

	      	¦	саманных и глинобитных   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	стен глиняным раствором  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	  0,01  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	XI-53 	¦	 Улучшенная штукатурка   	¦	м2       	¦	        	¦	    1-10

	      	¦	саманных и глинобитных   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	стен глиняным раствором  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Глина                   	¦	м3       	¦	  0,01  	¦

	      	¦	 Песок                   	¦	м3       	¦	  0,03  	¦

	XI-54 	¦	 Вытягивание горизон-    	¦	м2       	¦	        	¦	    4-20

	      	¦	тальных карнизов и тяг   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	при штукатурке фасадов   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	цементно-известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором по камню       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,058  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-55 	¦	 Штукатурка наружных     	¦	м2       	¦	        	¦	    4-00

	      	¦	откосов и отливов        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	цементным раствором      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:4   	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг       	¦	  2,0   	¦

	XI-56 	¦	 Железнение цементных    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-75

	      	¦	вертикальных             	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	поверхностей с отливом   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг       	¦	  0,61  	¦

	XI-57 	¦	 То же, без отлива       	¦	м2       	¦	        	¦	    0-35

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг       	¦	  0,61  	¦

	XI-58 	¦	 Железнение бетонных     	¦	м2       	¦	        	¦	    0-80

	      	¦	вертикальных             	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	поверхностей с отливом   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг       	¦	  0,61  	¦

	XI-59 	¦	 То же, без отлива       	¦	м2       	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	кг       	¦	  0,61  	¦

	XI-60 	¦	 Прорезка рустов на вер- 	¦	м руста  	¦	        	¦	    0-50

	      	¦	тикальных поверхностях   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	на прямоугольные камни   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0055 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	      	¦	 Мел молотый             	¦	кг       	¦	 2,715  	¦

	      	¦	 Купорос медный          	¦	кг       	¦	 0,045  	¦

	      	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг       	¦	 0,045  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Олифа                   	¦	кг       	¦	 0,002  	¦

	XI-61 	¦	 То же, на камни         	¦	м руста  	¦	        	¦	    0-60

	      	¦	неправильной формы       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	или многогранные         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0055 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	      	¦	 Мел молотый             	¦	кг       	¦	 0,045  	¦

	      	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг       	¦	 0,045  	¦

	      	¦	 Олифа                   	¦	кг       	¦	 0,002  	¦

	XI-62 	¦	 Прорезка рустов между   	¦	м руста  	¦	        	¦	    0-95

	      	¦	сборными элементами      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	перекрытий               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0055 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	      	¦	 Мел молотый             	¦	кг       	¦	 2,715  	¦

	      	¦	 Купорос медный          	¦	кг       	¦	 0,045  	¦

	      	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг       	¦	 0,045  	¦

	      	¦	 Олифа                   	¦	кг       	¦	 0,002  	¦

	XI-63 	¦	 Чеканка и расшивка      	¦	м шва    	¦	        	¦	    0-30

	      	¦	наружных швов стеновых   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	панелей                  	¦	         	¦	        	¦

	XI-64 	¦	 Герметизация мастикой   	¦	м шва    	¦	        	¦	    0-40

	      	¦	стыков коробок окон      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и балконных дверей       	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	со смежными панелями     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Мастика для             	¦	кг       	¦	  0,13  	¦

	      	¦	герметизации             	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 а) Ремонт внутренних    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	поверхностей             	¦	         	¦	        	¦

	XI-65 	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    3-30

	      	¦	потолков известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором площадью       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	до 1 м2 в одном месте    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0231 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-66 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    4-25

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0231 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-67 	¦	 То же, известково-      	¦	м2       	¦	        	¦	    3-25

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,023  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  11,0  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0065 	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,013  	¦

	XI-68 	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    2-50

	      	¦	потолков известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором площадью       	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	до 10 м2 в одном месте   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0231 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-69 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    2-90

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0231 	¦

	      	¦	известковый 1:2,5        	¦	         	¦	        	¦

	XI-70 	¦	 То же, известково-      	¦	м2       	¦	        	¦	    2-50

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,021  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  11,0  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,013  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0065 	¦

	XI-71 	¦	 Ремонт внутренней штука-	¦	м2       	¦	        	¦	    3-00

	      	¦	турки стен известковым   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором площадью       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	до 1 м2 в одном месте    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-72 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    3-50

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-73 	¦	 То же, известково-      	¦	м2       	¦	        	¦	    2-95

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,006  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  10,5  	¦

	XI-74 	¦	 Ремонт внутренней       	¦	м2       	¦	        	¦	    2-00

	      	¦	штукатурки стен извест-  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	ковым раствором площадью 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	до 10 м2 в одном месте   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-75 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    2-15

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-76 	¦	 То же, известково-      	¦	м2       	¦	        	¦	    1-95

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  10,5  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,006  	¦

	XI-77 	¦	 Беспесчаная накрывка    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-50

	      	¦	потолков                 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  12,0  	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,03  	¦

	      	¦	 Известковое тесто       	¦	м3       	¦	 0,003  	¦

	XI-78 	¦	 Ремонт внутренней       	¦	м2       	¦	        	¦	    3-85

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	штукатурки стен отдель-  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	ными местами до 1 м2     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	столбов и пилястр        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-79 	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    4-60

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-80 	¦	 То же, известково-      	¦	м2       	¦	        	¦	    3-75

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  11,0  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0065 	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,013  	¦

	XI-81 	¦	 Перетирка штукатурки    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-45

	      	¦	поверхности стен и       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	потолков с соскаблива-   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	нием краски или обоев    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0034 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-82 	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м стыка  	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	стыков элементов пере-   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	крытия с конопаткой швов 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цементная сухая смесь   	¦	кг       	¦	  0,82  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Пакля                   	¦	кг       	¦	  0,2   	¦

	XI-83 	¦	 Заделка швов сухой      	¦	м        	¦	        	¦	    0-10

	      	¦	штукатурки раствором     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  0,4   	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,02  	¦

	XI-84 	¦	 То же, с марлей         	¦	м        	¦	        	¦	    0-25

	      	¦	 Гипс                    	¦	кг       	¦	  0,4   	¦

	      	¦	 Клей                    	¦	кг       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	 Марля                   	¦	м        	¦	  0,2   	¦

	      	¦	(или другая ткань)       	¦	         	¦	        	¦

	XI-85 	¦	 Обмазка раствором       	¦	м        	¦	        	¦	    0-12

	      	¦	наличников, галтелей или 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	плинтусов с приготовле-  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	нием раствора и заглажи- 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	ванием поверхности       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	при ремонтных работах    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0004 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  0,06  	¦

	XI-86 	¦	 Ремонт внутренней       	¦	м2       	¦	        	¦	    5-00

	      	¦	штукатурки откосов       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	цементно-известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-87 	¦	 Ремонт штукатурки лест- 	¦	м2       	¦	        	¦	    5-00

	      	¦	ничных маршей, площадок  	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	по камню известково-     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	цементным раствором      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:4   	¦	м3       	¦	 0,0385 	¦

	      	¦	или цементно-известковый 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	1:1:8                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-88 	¦	 То же, по дереву        	¦	м2       	¦	        	¦	    4-35

	      	¦	известково-алебастровым  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,035  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  10,4  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0065 	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,0134 	¦

	XI-89 	¦	 Ремонт штукатурки внут- 	¦	м2       	¦	        	¦	    6-00

	      	¦	ренних прямолинейных тяг 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и карнизов известково-   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	алебастровым раствором   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	  0,04  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гипс строительный       	¦	кг       	¦	  25,0  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,006  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	XI-90 	¦	 Отбивка старой штука-   	¦	м2       	¦	        	¦	    0-35

	      	¦	турки с каменных и кир-  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	пичных стен и потолков   	¦	         	¦	        	¦

	XI-91 	¦	 Отбивка старой          	¦	м2       	¦	        	¦	    0-55

	      	¦	штукатурки со столбов,   	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	колонн и пилястр         	¦	         	¦	        	¦

	XI-92 	¦	 Отбивка плит сухой      	¦	м2       	¦	        	¦	    0-35

	      	¦	штукатурки с поверхности 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	стен и потолков          	¦	         	¦	        	¦

	XI-93 	¦	 Отбивка штукатурки с    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-50

	      	¦	деревянных поверхностей  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	стен и потолков          	¦	         	¦	        	¦

	XI-94 	¦	 То же, с деревянных     	¦	м2       	¦	        	¦	    0-85

	      	¦	поверхностей столбов,    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	колонн, пилястр          	¦	         	¦	        	¦

	XI-95 	¦	 Обрубка наплывов бетона 	¦	м2       	¦	        	¦	    2-10

	      	¦	со стен, столбов, колонн 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	и криволинейных          	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	поверхностей             	¦	         	¦	        	¦

	XI-96 	¦	 Устройство арматуры     	¦	м2       	¦	        	¦	    1-90

	      	¦	из сетки или проволоки   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	под штукатурку           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Сетка проволочная       	¦	м2       	¦	  1,0   	¦

	      	¦	 Проволока 2 мм          	¦	кг       	¦	  0,7   	¦

	      	¦	 Гвозди                  	¦	кг       	¦	  0,5   	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 б) Ремонт наружных      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	поверхностей             	¦	         	¦	        	¦

	XI-97 	¦	Насечка поверхностей     	¦	м2       	¦	        	¦	    0-55

	      	¦	кирпичных стен под       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	оштукатуривание          	¦	         	¦	        	¦

	XI-98 	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    3-00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	фасадов по камню         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	цементно-известковым     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором гладких стен   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,022  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-99 	¦	 То же, с рустами        	¦	м2       	¦	        	¦	    6-25

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-100	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    3-75

	      	¦	фасадов известковым      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором по дереву      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,006  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	XI-101	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    4-45

	      	¦	наружных откосов         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	по дереву                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0065 	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,0134 	¦

	XI-102	¦	 То же, цементно-        	¦	м2       	¦	        	¦	    5-00

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,044  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XI-103	¦	 То же, церезитовым      	¦	м2       	¦	        	¦	    11-00

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,034  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор церезитовый     	¦	м3       	¦	  0,01  	¦

	XI-104	¦	 Ремонт отливов          	¦	м2 отлива	¦	        	¦	    7-25

	      	¦	цементным раствором      	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементный       	¦	м3       	¦	  0,02  	¦

	      	¦	отделочный 1:4           	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Цемент "400"            	¦	т        	¦	 0,002  	¦

	XI-105	¦	 Ремонт штукатурки низа  	¦	м2       	¦	        	¦	    3-30

	      	¦	балкона по дереву        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,067  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,0325 	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,0457 	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-106	¦	 Ремонт наружной штука-  	¦	м2       	¦	        	¦	    4-60

	      	¦	турки столбов, колонн и  	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	пилястр по камню цемент- 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	но-известковым раствором 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	XI-107	¦	 То же, известковым      	¦	м2       	¦	        	¦	    3-85

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-108	¦	 Ремонт штукатурки стол- 	¦	м2       	¦	        	¦	    3-85

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	бов, колонн по дереву    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,028  	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,007  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,0134 	¦

	XI-109	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    7-30

	      	¦	наружных тяг по камню    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известково-цементным     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	      	¦	известковый 1:1:6        	¦	         	¦	        	¦

	XI-110	¦	 То же, известковым      	¦	м2       	¦	        	¦	    6-15

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:2 	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	XI-111	¦	 То же, церезитовым      	¦	м2       	¦	        	¦	    11-15

	      	¦	раствором                	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор цементно-       	¦	м3       	¦	 0,051  	¦

	      	¦	известковый 1:1:8        	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор церезитовый     	¦	м3       	¦	 0,018  	¦

	XI-112	¦	 Ремонт штукатурки       	¦	м2       	¦	        	¦	    6-15

	      	¦	наружных тяг по дереву   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	известковым раствором    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый 1:2 	¦	м3       	¦	 0,058  	¦

	      	¦	 Дрань штукатурная       	¦	т. шт.   	¦	 0,006  	¦

	      	¦	 Гвозди штукатурные      	¦	кг       	¦	 0,007  	¦

	XI-113	¦	 Перетирка штукатурки    	¦	м2       	¦	        	¦	    0-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	гладких стен фасадов     	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	XI-114	¦	 То же, рустованных      	¦	м2       	¦	        	¦	    0-75

	      	¦	 Раствор известковый     	¦	м3       	¦	 0,0003 	¦

	      	¦	1:2,5                    	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	    3. Лепные работы     	¦	         	¦	        	¦

	XI-115	¦	 Установка цементных     	¦	м        	¦	        	¦	    1-35

	      	¦	погонных деталей         	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Детали готовые простого 	¦	п. м.    	¦	  1,01  	¦

	      	¦	рисунка при высоте       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	от 11 до 15 см           	¦	         	¦	        	¦

	XI-116	¦	 То же, гипсовых         	¦	м        	¦	        	¦	    1-00

	      	¦	 Детали готовые          	¦	м        	¦	  1,01  	¦

	XI-117	¦	 Установка цементных ро- 	¦	шт.      	¦	        	¦	    1-35

	      	¦	зеток с одним орнаментом 	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Детали готовые          	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	XI-118	¦	 То же, гипсовых розеток 	¦	шт.      	¦	        	¦	    1-95

	      	¦	 Детали гипсовые         	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	XI-119	¦	 Установка цементных     	¦	шт.      	¦	        	¦	    3-00

	      	¦	розеток со сложным       	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	орнаментом               	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Детали цементные        	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	      	¦	готовые                  	¦	         	¦	        	¦

	XI-120	¦	 То же, гипсовых         	¦	шт.      	¦	        	¦	    3-40

	      	¦	 Детали гипсовые готовые 	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XI-121	¦	 Смена гипсовых вентиля- 	¦	шт.      	¦	        	¦	    0-95

	      	¦	ционных лепных решеток   	¦	         	¦	        	¦

	      	¦	 Лепные изделия          	¦	шт.      	¦	   1    	¦

	      	¦	(решетки)                	¦	         	¦	        	¦

	XI-122	¦	 Расчистка лепных        	¦	шт.      	¦	        	¦	    0-55

	      	¦	розеток                  	¦	         	¦	        	¦

	РАЗДЕЛ XII

	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

	1. В ценах настоящего раздела учтена стоимость облицовки стен керамическими
	плитками в два цвета. При облицовке с составлением рисунка из трех или более цветов
	плиток оплата производится по индивидуальной калькуляции.

	2. При облицовке керамическими плитками поверхность определяется без вычета
	площади, занимаемой плинтусами, карнизами, угловыми и специальными плитками
	(мыльницы, полочки).

	Площадь проемов исключается из площади облицовки. Площадь облицовки
	столбов и откосов исчисляется по развернутой поверхности.

	3. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 50 м.

	------T-------------------------T---------T-------T---------------

	Шифр 	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы  	¦	   Цена за

	      	¦	      и материалов       	¦	измерения	¦	расхода	¦	  работу без

	      	¦	                         	¦	         	¦	матери-	¦	  стоимости

	      	¦	                         	¦	         	¦	алов   	¦	  материалов

	      	¦	                         	¦	         	¦	       	¦	в руб. и коп.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------+-------------------------+---------+-------+---------------

	      	¦	1. Новое строительство   	¦	         	¦	       	¦

	XII-1 	¦	 Облицовка стен по камню 	¦	м2       	¦	       	¦	     4-40

	      	¦	керамическими или        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стеклянными плитками     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	размером 150 x 150 мм    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	без установки карнизных  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	и плинтусных плиток      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 150 x 150 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	 0,021 	¦

	XII-2 	¦	 То же, плитками         	¦	м2       	¦	       	¦	     5-10

	      	¦	размером 100 x 100       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	или 150 x 75 мм без      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	установки карнизных      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	и плинтусных плиток      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 100 x 100 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	или 150 x 75 мм          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	 0,021 	¦

	XII-3 	¦	 Облицовка столбов       	¦	м        	¦	       	¦	     7-90

	      	¦	и откосов по камню       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	керамическими плитками   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	размером 150 x 150 мм    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	без установки карнизных  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	и плинтусных плиток      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 150 x 150 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	 0,021 	¦

	XII-4 	¦	 То же, плитками         	¦	м2       	¦	       	¦	     9-30

	      	¦	размером 100 x 100 мм    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	или 150 x 75 мм          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 100 x 100 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	или 150 x 75 мм          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	 0,021 	¦

	XII-5 	¦	 Облицовка стен          	¦	м2       	¦	       	¦	     3-75

	      	¦	и столбов керамической   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	плиткой на мастиках      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	без установки карнизных  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	и плинтусных плиток      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки керамические     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен                     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сухая цементная смесь   	¦	кг       	¦	  5,5  	¦

	      	¦	1:8                      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Эмульсия ПВА            	¦	кг       	¦	 0,29  	¦

	      	¦	или                      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сухая цементная смесь   	¦	кг       	¦	 4,86  	¦

	      	¦	1:8                      	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Сухой порошок клея КМЦ  	¦	кг       	¦	0,0294 	¦

	      	¦	или                      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Клей "Бустилат"         	¦	кг       	¦	 0,783 	¦

	      	¦	 Сухая цементная смесь   	¦	кг       	¦	  2,5  	¦

	      	¦	1:8                      	¦	         	¦	       	¦

	XII-6 	¦	 Облицовка стен из       	¦	м2       	¦	       	¦	     3-15

	      	¦	асбестоцементных плит    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	керамическими            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	глазурованными плитками  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	на масляной густотертой  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	краске без установки     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	карнизных и плинтусных   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	плиток                   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка керамическая     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен                     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Шпаклевка масляная      	¦	кг       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Цемент                  	¦	кг       	¦	 1,47  	¦

	      	¦	 Олифа                   	¦	кг       	¦	 1,87  	¦

	      	¦	 Краска (тертая)         	¦	кг       	¦	 1,25  	¦

	XII-7 	¦	 Облицовка стен по       	¦	м2       	¦	       	¦	     3-80

	      	¦	штукатурке керамическими 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	глазурованными плитками  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	без установки карнизных  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	и плинтусных плиток      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка керамическая     	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	стен                     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Шпаклевка масляная      	¦	кг       	¦	  0,2  	¦

	      	¦	 Казеиновый клей         	¦	кг       	¦	  0,3  	¦

	      	¦	 Цемент                  	¦	кг       	¦	 10,0  	¦

	      	¦	 Олифа                   	¦	кг       	¦	 0,93  	¦

	XII-8 	¦	 Облицовка стен          	¦	м2       	¦	       	¦	     2-70

	      	¦	полистирольными плитками 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки полистирольные   	¦	м2       	¦	 1,02  	¦

	      	¦	 Мастика                 	¦	кг       	¦	 3,95  	¦

	XII-9 	¦	 Облицовка поверхности   	¦	м2       	¦	       	¦	     2-15

	      	¦	стен декоративным        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	слоистым пластиком       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	(с устройством           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	обрешетки)               	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Пластик декоративный    	¦	кг       	¦	 2,28  	¦

	      	¦	слоистый                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раскладка               	¦	м        	¦	 1,05  	¦

	      	¦	 Бруски II с.            	¦	м3       	¦	 0,008 	¦

	XII-10	¦	 То же, без устройства   	¦	м2       	¦	       	¦	     0-75

	      	¦	обрешетки (на клею)      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Пластик декоративный    	¦	кг       	¦	 2,28  	¦

	      	¦	слоистый                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Клей N 88               	¦	кг       	¦	 0,36  	¦

	      	¦	 Раскладка               	¦	м        	¦	 1,05  	¦

	XII-11	¦	 Установка карнизных или 	¦	м карниза	¦	       	¦	     0-55

	      	¦	плинтусных керамических  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	плиток по стенам         	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Плитки карнизные        	¦	м        	¦	 1,02  	¦

	      	¦	или плинтусные           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	 0,001 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,02  	¦

	XII-12	¦	 То же, по столбам       	¦	м2       	¦	       	¦	     0-65

	      	¦	и откосам                	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки карнизные        	¦	м        	¦	 1,02  	¦

	      	¦	или плинтусные           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	0,0022 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,02  	¦

	XII-13	¦	 Установка специальных   	¦	1 плитка 	¦	       	¦	     0-70

	      	¦	керамических плиток при  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	существующей облицовке   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитки специальные      	¦	шт.      	¦	 1,05  	¦

	      	¦	(мыльница, крючки и др.) 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный М-25  	¦	м3       	¦	0,0004 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	      	¦	                         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	         	¦	       	¦

	XII-14	¦	 Смена керамических      	¦	шт.      	¦	       	¦	     0-45

	      	¦	плиток на стенах местами 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 10 шт. в одном месте  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка керамическая     	¦	м2       	¦	0,0247 	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 150 x 150 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	0,0004 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XII-15	¦	 То же, более 10 шт.     	¦	шт.      	¦	       	¦	     0-35

	      	¦	в одном месте            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка керамическая     	¦	м2       	¦	0,0247 	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 150 x 150 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	0,0004 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	XII-16	¦	 Смена керамических пли- 	¦	шт.      	¦	       	¦	     0-85

	      	¦	ток на столбах и откосах 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 10 шт. в одном месте  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка керамическая     	¦	м2       	¦	0,0247 	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 150 x 150 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	0,0004 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	XII-17	¦	 То же, на столбах       	¦	шт.      	¦	       	¦	     0-60

	      	¦	и откосах более 10 шт.   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	в одном месте            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка керамическая     	¦	м2       	¦	0,0247 	¦

	      	¦	для внутренней облицовки 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	стен 150 x 150 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	0,0004 	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	кг       	¦	 0,01  	¦

	XII-18	¦	 Смена карнизных         	¦	шт.      	¦	       	¦	     0-45

	      	¦	и плинтусных плиток      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Плитка карнизная        	¦	м        	¦	 0,165 	¦

	      	¦	или плинтусная           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор цементный 1:3   	¦	м3       	¦	0,00016	¦

	      	¦	 Цемент "300"            	¦	м3       	¦	 0,043 	¦

	XII-19	¦	 Разборка облицовки      	¦	м2       	¦	       	¦	     0-55

	      	¦	плоских поверхностей     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	без сохранения материала 	¦	         	¦	       	¦

	XII-20	¦	 То же, с сохранением    	¦	м2       	¦	       	¦	     0-70

	      	¦	до 25% материала         	¦	         	¦	       	¦

	XII-21	¦	 То же, с сохранением    	¦	м2       	¦	       	¦	     1-25

	      	¦	до 50% материала         	¦	         	¦	       	¦

	XII-22	¦	 Сверление отверстий     	¦	отверстие	¦	       	¦	     0-40

	      	¦	в плитках глазурованных  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	вручную                  	¦	         	¦	       	¦

	XII-23	¦	 То же,                  	¦	отверстие	¦	       	¦	     0-50

	      	¦	в неглазурованных        	¦	         	¦	       	¦

	XII-24	¦	 То же, в стеклянных     	¦	отверстие	¦	       	¦	     0-65

	РАЗДЕЛ XIII

	МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

	1. В настоящий раздел включен перечень операций, входящих в состав работ по
	каждому виду окраски.

	а) Окраска водными составами по неокрашенной поверхности внутри помещений

	---T--------------------T-----------T----------T-----T-----T------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 	¦	    Наименование    	¦	  Клеевая  	¦	Известко- 	¦	Казе-	¦	Сили-	¦	Эмуль-

	п/п	¦	      операций      	¦	           	¦	вая       	¦	ино- 	¦	кат- 	¦	сион-

	   	¦	                    	¦	           	¦	          	¦	вая  	¦	ная  	¦	ная

	   	¦	                    	+-----T-----+-----T----+-----+	     	¦

	   	¦	                    	¦	прос-	¦	улуч-	¦	по   	¦	по  	¦	улуч-	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	тая  	¦	шен- 	¦	шту- 	¦	де- 	¦	шен- 	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	     	¦	ная  	¦	ка-  	¦	реву	¦	ная  	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	     	¦	     	¦	турке	¦	и   	¦	     	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	     	¦	     	¦	и бе-	¦	кир-	¦	     	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	     	¦	     	¦	тону 	¦	пичу	¦	     	¦	     	¦

	---+--------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------

	1  	¦	 Очистка            	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +

	2  	¦	 Смачивание водой   	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	3  	¦	 Расшивка трещин    	¦	  -  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +

	4  	¦	 Сглаживание торцом 	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -

	   	¦	дерева              	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	5  	¦	 Первая огрунтовка  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +

	6  	¦	 Частичная подмазка 	¦	  -  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -

	7  	¦	 Шлифовка           	¦	  -  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -

	   	¦	подмазанных мест    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	8  	¦	 Первая сплошная    	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	   	¦	шпаклевка           	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	9  	¦	 Шлифовка           	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	10 	¦	 Вторая сплошная    	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	   	¦	шпаклевка           	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	11 	¦	 Шлифовка           	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	12 	¦	 Вторая огрунтовка  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13 	¦	 Третья огрунтовка  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	   	¦	(с подцветкой)      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	14 	¦	 Окраска            	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +   	¦	 +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +

	15 	¦	 Торцевание         	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -

	б) Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

	---T--------------------------------------T-------T---------------

	N 	¦	        Наименование операций         	¦	Извест-	¦	   Клеевая

	п/п	¦	                                      	¦	ковая  	+-------T-------

	   	¦	                                      	¦	       	¦	простая	¦	улуч-

	   	¦	                                      	¦	       	¦	       	¦	шенная

	---+--------------------------------------+-------+-------+-------

	1  	¦	 Очистка от загрязнения и удаление    	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +

	   	¦	пятен                                 	¦	       	¦	       	¦

	2  	¦	 Растушевка или очистка набела вручную	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +

	3  	¦	 Расшивка трещин                      	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +

	4  	¦	 Подмазка выбоин, трещин и расчищенных	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +

	   	¦	мест                                  	¦	       	¦	       	¦

	5  	¦	 Шлифовка подмазанных мест            	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +

	6  	¦	 Первое шпаклевание подмазанных мест  	¦	   -   	¦	   -   	¦	  +

	7  	¦	 Шлифовка прошпаклеванных мест        	¦	   -   	¦	   -   	¦	  -

	8  	¦	 Второе шпаклевание подмазанных мест  	¦	   -   	¦	   -   	¦	  -

	9  	¦	 Шлифовка прошпаклеванных мест        	¦	   -   	¦	   -   	¦	  -

	10 	¦	 Первая огрунтовка                    	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +

	11 	¦	 Вторая огрунтовка с подцветкой       	¦	   -   	¦	   -   	¦	  -

	12 	¦	 Окраска                              	¦	   +   	¦	   +   	¦	  +
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13 	¦	 Торцевание                           	¦	   -   	¦	   -   	¦	  +

	в) окраска масляная составами по неокрашенной поверхности

	---T------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T----

	N 	¦	   Наименование   	¦	 По дереву 	¦	Заполнения 	¦	    По     	¦	По беспес- 	¦	По

	п/п	¦	     операций     	¦	           	¦	проемов,   	¦	штукатурке 	¦	чаному     	¦	ме-

	   	¦	                  	¦	           	¦	подготов-  	¦	           	¦	накрывоч-  	¦	тал-

	   	¦	                  	¦	           	¦	ленных под 	¦	           	¦	ному слою  	¦	лу

	   	¦	                  	¦	           	¦	вторую     	¦	           	¦	           	¦

	   	¦	                  	¦	           	¦	окраску    	¦	           	¦	           	¦

	   	¦	                  	+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+

	   	¦	                  	¦	прос-	¦	улуч-	¦	прос-	¦	улуч-	¦	прос-	¦	улуч-	¦	прос-	¦	улуч-	¦

	   	¦	                  	¦	тая  	¦	шен- 	¦	тая  	¦	шен- 	¦	тая  	¦	шен- 	¦	тая  	¦	шен- 	¦

	   	¦	                  	¦	     	¦	ная  	¦	     	¦	ная  	¦	     	¦	ная  	¦	     	¦	ная  	¦

	---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

	1  	¦	 Очистка          	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +

	2  	¦	 Сглаживание      	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 -

	   	¦	торцом дерева     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	3  	¦	 Вырезка сучков   	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -

	   	¦	и засмолов        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	   	¦	с расшивкой       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	4  	¦	 Расшивка трещин  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 -

	5  	¦	 Проолифка        	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +

	6  	¦	 Частичная подмаз-	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 -

	   	¦	ка с проолифкой   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   	¦	подмазанных мест  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	7  	¦	 Шлифовка         	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 -

	   	¦	подмазанных мест  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	8  	¦	 Первая сплошная  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -  	¦	 -

	   	¦	шпаклевка         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	9  	¦	 Шлифовка         	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -

	10.	¦	 Сплошная         	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -

	   	¦	шпаклевка         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	11 	¦	 Шлифовка         	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -  	¦	 -

	12 	¦	 Огрунтовка       	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -

	13 	¦	 Флейцевание      	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -

	14 	¦	 Шлифовка         	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -

	15 	¦	 Первая окраска   	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +

	16 	¦	 Флейцевание      	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -

	17 	¦	 Шлифовка         	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -

	18 	¦	 Вторая окраска   	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	  +  	¦	 +

	19 	¦	 Флейцевание      	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	  -  	¦	  +  	¦	 -

	   	¦	или торцевание    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	г) Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей

	---T--------------------------------T-------------------T---------

	N 	¦	     Наименование операций      	¦	   По штукатурке   	¦	   По

	п/п	¦	                                	¦	    или дереву     	¦	 металлу

	   	¦	                                	+--------T----------+

	   	¦	                                	¦	простая 	¦	улучшенная	¦

	---+--------------------------------+--------+----------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1  	¦	 Очистка от загрязнения         	¦	   +    	¦	    +     	¦	   +

	2  	¦	 Расчистка отстающей краски     	¦	   +    	¦	    +     	¦	   +

	3  	¦	 Расшивка трещин и щелей        	¦	   +    	¦	    +     	¦	   -

	4  	¦	 Проолифка расчищенных мест     	¦	   +    	¦	    +     	¦	   +

	   	¦	и выбоин                        	¦	        	¦	          	¦

	5  	¦	 Подмазка трещин, выбоин        	¦	   +    	¦	    +     	¦	   -

	6  	¦	 Подмазка свищей и гребней      	¦	   -    	¦	    -     	¦	   +

	7  	¦	 Шлифовка подмазанных мест      	¦	   +    	¦	    +     	¦	   +

	8  	¦	 Шпаклевка расчищенных          	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	   	¦	и подмазанных мест              	¦	        	¦	          	¦

	9  	¦	 Шлифовка шпаклевки             	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	10 	¦	 Вторая шпаклевка расчищенных   	¦	   -    	¦	    -     	¦	   -

	   	¦	и подмазанных мест              	¦	        	¦	          	¦

	11 	¦	 Шлифовка                       	¦	   -    	¦	    -     	¦	   -

	12 	¦	 Огрунтовка прошпаклеванных     	¦	   +    	¦	    +     	¦	   -

	   	¦	и подмазанных мест              	¦	        	¦	          	¦

	13 	¦	 Флейцевание                    	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	14 	¦	 Шлифовка                       	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	15 	¦	 Первая окраска                 	¦	   +    	¦	    +     	¦	   +

	16 	¦	 Флейцевание                    	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	17 	¦	 Шлифовка шкуркой окрашенной    	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	   	¦	поверхности                     	¦	        	¦	          	¦

	18 	¦	 Вторая окраска                 	¦	   -    	¦	    +     	¦	   +

	19 	¦	 Флейцевание или торцевание     	¦	   -    	¦	    +     	¦	   -

	д) Окраска фасадов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---T--------------------------T------T------T-----T------T--------

	N 	¦	  Наименование операций   	¦	Из-   	¦	Сили- 	¦	Це-  	¦	Эмуль-	¦	Перхлор-

	п/п	¦	                          	¦	вест- 	¦	катная	¦	мент-	¦	сион- 	¦	винило-

	   	¦	                          	¦	ковая 	¦	      	¦	ная  	¦	ная   	¦	вая

	---+--------------------------+------+------+-----+------+--------

	1  	¦	 Очистка                  	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +  	¦	  +   	¦	   +

	2  	¦	 Расшивка трещин          	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +  	¦	  +   	¦	   +

	3  	¦	 Частичная подмазка       	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +  	¦	  +   	¦	   +

	4  	¦	 Шлифовка подмазанных мест	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +  	¦	  +   	¦	   +

	5  	¦	 Смачивание водой         	¦	  -   	¦	  -   	¦	  +  	¦	  -   	¦	   -

	6  	¦	 Огрунтовка               	¦	  -   	¦	  +   	¦	  -  	¦	  +   	¦	   -

	7  	¦	 Первая окраска           	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +  	¦	  +   	¦	   +

	8  	¦	 Вторая окраска           	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +  	¦	  +   	¦	   +

	е) Окраска водными составами ранее окрашенных фасадов

	---T-----------------------------------------T----------T---------

	N 	¦	          Наименование операций          	¦	Известко- 	¦	Казеино-

	п/п	¦	                                         	¦	вая       	¦	вая

	---+-----------------------------------------+----------+---------

	1  	¦	 Очистка от загрязнения и удаление пятен 	¦	    +     	¦	   +

	2  	¦	 Растушевка или очистка набела (вручную) 	¦	    +     	¦	   +

	   	¦	частичная                                	¦	          	¦

	3  	¦	 Расшивка трещин                         	¦	    +     	¦	   +

	4  	¦	 Подмазка выбоин, трещин и расчищенных   	¦	    +     	¦	   +

	   	¦	мест со сглаживанием                     	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5  	¦	 Шлифовка подмазанных мест               	¦	    +     	¦	   +

	6  	¦	 Огрунтовка первая                       	¦	    +     	¦	   +

	7  	¦	 Огрунтовка вторая с подцветкой          	¦	    -     	¦	   +

	8  	¦	 Окраска                                 	¦	    +     	¦	   +

	2. Окраска поверхности водными составами по перетертой штукатурке
	оплачивается как окраска по-новому.

	3. В ценах настоящего раздела предусмотрены работы по подготовке поверхности
	и окраске гладких фасадов. При окраске рустованных фасадов цена определяется по
	индивидуальной калькуляции.

	4. В ценах настоящего раздела учтены работы по простой и улучшенной окраске.

	5. Ценами настоящего раздела при выполнении ремонтных работ предусмотрена
	клеевая и масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой
	краски до 35%. При расчистке старой краски более 35% к ценам следует применять
	надбавку в размере 45%.

	6. В ценах настоящего раздела работы по вытягиванию филенок оплачиваются
	заказчиками дополнительно по ценам, предусмотренным в позициях данного раздела.

	7. В ценах настоящего раздела учтено выполнение внутренних работ на высоте до
	3,5 м и наружных - до 4 м. При производстве работ на высоте более 3,5 м и 4 м с
	заказчика взимается дополнительная плата в размере 12% к ценам настоящего раздела.

	8. При окраске внутренних поверхностей (кроме отделки валиком и под трафарет)
	более чем в 2 колера к ценам настоящего раздела следует применять надбавку в размере
	8%.

	9. Ценами настоящего раздела предусмотрено производство работ в помещениях
	площадью более 5 м2, при площади помещения менее 5 м2 к ценам следует применять
	надбавку в размере 20%.

	10. Объем работ по окраске радиаторов, бачков и труб, а также мелких
	металлических деталей следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности
	следующим образом:

	- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления
	определяется по поверхности нагрева прибора;

	- поверхность бачка (с учетом площади выступающих частей и кронштейнов)
	принимается равной 0,7 м2;

	- поверхность 1 п. м. стальных труб, включая выступы от фасонных частей и
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	крючья, принимается равной:

	а) при диаметре труб до 19 мм - 0,12 м2

	б) при диаметре труб до 32 мм - 0,17 м2

	в) при диаметре труб до 50 мм - 0,24 м2

	- поверхность 1 п. м. чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от
	раструбов, принимается равной:

	а) при диаметре труб до 50 мм - 0,28 м2

	б) при диаметре труб до 76 мм - 0,37 м2

	в) при диаметре труб до 102 мм - 0,48 м2

	г) при диаметре труб до 127 мм - 0,59 м2

	11. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами
	исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и
	боковых сторон ниш.

	Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

	12. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом
	проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов
	включается в объем работ.

	Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен
	исчисляется по наружному обводу коробок.

	13. Площадь окраски полов исчисляется с исключением площадей, занимаемых
	колоннами и печами.

	14. Площадь окраски плинтусов при дощатых полах включена в площадь
	окрашиваемого пола.

	15. Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов
	определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному
	обводу коробок, следующих переводных коэффициентов:

	Переводные коэффициенты от площади заполнения по наружному обводу
	коробок к действительной поверхности окраски

	---T--------------------T-----------T-----------------T-----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 	¦	   Характеристика   	¦	Характе-   	¦	Состав заполнения	¦	Количество

	п/п	¦	     заполнения     	¦	ристика    	¦	                 	¦	переплетов

	   	¦	                    	¦	стен       	¦	                 	¦	в проемах

	   	¦	                    	¦	           	¦	                 	+-----T-----

	   	¦	                    	¦	           	¦	                 	¦	  1  	¦	 2

	---+--------------------+-----------+-----------------+-----+-----

	                      Оконные проемы

	   	¦	Раздельные переплеты	¦	           	¦	                 	¦	     	¦

	1  	¦	 С подоконной доской	¦	Каменные   	¦	Коробка,         	¦	 1,9 	¦	3,2

	   	¦	                    	¦	           	¦	переплет,        	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	           	¦	подоконная доска 	¦	     	¦

	2  	¦	 С подоконной доской	¦	Деревянные 	¦	То же, и налич-  	¦	 2,2 	¦	3,5

	   	¦	                    	¦	           	¦	ники с 2-х сторон	¦	     	¦

	3  	¦	 Без подоконной     	¦	Каменные   	¦	Коробка, переплет	¦	 1,6 	¦	3,0

	   	¦	доски               	¦	           	¦	                 	¦	     	¦

	   	¦	Спаренные переплеты 	¦	           	¦	                 	¦	     	¦

	4  	¦	 С подоконной доской	¦	Каменные   	¦	Коробка          	¦	  -  	¦	2,6

	   	¦	                    	¦	           	¦	переплет,        	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	           	¦	подоконная доска 	¦	     	¦

	5  	¦	 Без подоконной     	¦	Каменные   	¦	Коробка, переплет	¦	  -  	¦	2,3

	   	¦	доски               	¦	           	¦	                 	¦	     	¦

	6  	¦	 Фрамуги            	¦	Перегородки	¦	Переплет, налич- 	¦	 1,6 	¦	 -

	   	¦	                    	¦	           	¦	ники с 2-х сторон	¦	     	¦

	                   Балконные двери

	7  	¦	 Раздельные полотна 	¦	Каменные   	¦	Коробка, дверные 	¦	 2,1 	¦	3,6

	   	¦	                    	¦	           	¦	полотна          	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8  	¦	 Спаренные полотна  	¦	Каменные   	¦	То же            	¦	  -  	¦	 -

	                   Дверные полотна

	9  	¦	 Глухие дверные     	¦	Каменные   	¦	Коробка, полотна 	¦	 2,4 	¦	 -

	   	¦	полотна             	¦	           	¦	                 	¦	     	¦

	10 	¦	 То же              	¦	Деревянные 	¦	То же, с налични-	¦	 2,7 	¦	 -

	   	¦	                    	¦	           	¦	ками с 2-х сторон	¦	     	¦

	11 	¦	 То же              	¦	Перегородки	¦	То же            	¦	 2,7 	¦	 -

	12 	¦	 Остекленные дверные	¦	Каменные   	¦	Коробка, полотна 	¦	 1,8 	¦	 -

	   	¦	полотна             	¦	           	¦	                 	¦	     	¦

	13 	¦	 То же              	¦	Перегородки	¦	То же, с налични-	¦	 2,1 	¦	 -

	   	¦	                    	¦	           	¦	ками с 2-х сторон	¦	     	¦

	14 	¦	 Шкафные двери      	¦	Перегородки	¦	Коробка, полотна,	¦	 2,7 	¦	 -

	   	¦	                    	¦	           	¦	наличники с одной	¦	     	¦

	   	¦	                    	¦	           	¦	стороны          	¦	     	¦

	15 	¦	 Обрамление         	¦	Перегородки	¦	Коробка, налични-	¦	 0,9 	¦	 -

	   	¦	открытого проема    	¦	           	¦	ки с двух сторон 	¦	     	¦

	16. Окраска суриком новых металлических кровель оплачивается по ценам
	позиций XIII-139, XIII-140.

	17. Окраска поверхности надворных сооружений (заборов, калиток, скамеек,
	навесов, деревянных сараев и др.) из строганых досок оплачивается по ценам позиций
	XIII-32, XIII-33.

	18. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние:

	- новое строительство - до 50 м,

	- ремонтные работы - до 30 м.

	--------T-------------------------T--------T--------T-------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Шифр  	¦	   Наименование работ    	¦	Единица 	¦	Нормы   	¦	   Цена за

	        	¦	      и материалов       	¦	измере- 	¦	расхода 	¦	 работу без

	        	¦	                         	¦	ния     	¦	матери- 	¦	  стоимости

	        	¦	                         	¦	        	¦	алов    	¦	 материалов

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦	в руб. и коп.

	--------+-------------------------+--------+--------+-------------

	        	¦	   1. Окраска наружных   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	неокрашенных поверхностей	¦	        	¦	        	¦

	XIII-1  	¦	 Известковая окраска     	¦	м2      	¦	  0,19  	¦	    0-20

	        	¦	фасадов по неокрашенной  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	поверхности              	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	  0,19  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,009  	¦

	XIII-2  	¦	 То же, силикатная       	¦	м2      	¦	        	¦	    0-23

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	  0,45  	¦

	XIII-3  	¦	 То же, цементная        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-17

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,785  	¦

	XIII-4  	¦	 То же, эмульсионная     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-18

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	  0,40  	¦

	XIII-5  	¦	 То же, казеиновая       	¦	м2      	¦	        	¦	    0-27

	        	¦	 Краски казеиновые       	¦	кг      	¦	 0,209  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,020  	¦

	        	¦	 Олифа                   	¦	кг      	¦	 0,0026 	¦

	XIII-6  	¦	 То же, перхлорвиниловая 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-25

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,782  	¦

	        	¦	 Растворитель Р-4        	¦	кг      	¦	 0,108  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Шпаклевка               	¦	кг      	¦	 0,116  	¦

	        	¦	перхлорвиниловая         	¦	        	¦	        	¦

	XIII-7  	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-55

	        	¦	фасадов по штукатурке    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,181  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,161  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0269 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	XIII-8  	¦	 То же, по дереву        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,175  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,146  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,033  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	XIII-9  	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    1-30

	        	¦	окраска фасадов по       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	штукатурке               	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,226  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,145  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0214 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,275  	¦

	XIII-10 	¦	 То же, по дереву        	¦	м2      	¦	        	¦	    1-40

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0214 	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,1926 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,141  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0281 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,204  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	   2. Простая окраска    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 внутренних неокрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	      поверхностей       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 а) Стены, потолки и полы	¦	        	¦	        	¦

	XIII-11 	¦	 Известковая окраска     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-20

	        	¦	внутренних неокрашенных  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стен по штукатурке       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	 0,180  	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-12 	¦	 То же, по бетону        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-14

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	 0,230  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-13 	¦	 То же, по дереву        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-12

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	 0,180  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-14 	¦	 То же, потолков по      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-23

	        	¦	штукатурке               	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	 0,180  	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-15 	¦	 То же, потолков по      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-23

	        	¦	бетону                   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	 0,230  	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-16 	¦	 То же, потолков по      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-14

	        	¦	дереву                   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь строительная    	¦	кг      	¦	 0,180  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-17 	¦	 Простая клеевая окраска 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-17

	        	¦	внутренних неокрашенных  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стен по штукатурке       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,019  	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,004  	¦

	        	¦	 Мел молотый (или паста  	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	        	¦	меловая)                 	¦	        	¦	(0,2235)	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,004  	¦

	XIII-18 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-20

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,019  	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,004  	¦

	        	¦	 Мел молотый (или паста  	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	        	¦	меловая)                 	¦	        	¦	(0,2235)	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,020  	¦

	XIII-19 	¦	 Окраска стен            	¦	м2      	¦	        	¦	    0-28

	        	¦	водоэмульсионной краской 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Водоэмульсионная краска 	¦	кг      	¦	 0,329  	¦

	        	¦	 Олифа                   	¦	кг      	¦	 0,060  	¦

	        	¦	 Шпаклевка масляная      	¦	кг      	¦	 0,600  	¦

	        	¦	 Белила цинковые         	¦	кг      	¦	 0,071  	¦

	XIII-20 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-40

	        	¦	 Водоэмульсионная краска 	¦	кг      	¦	 0,329  	¦

	        	¦	 Олифа                   	¦	кг      	¦	 0,060  	¦

	        	¦	 Шпаклевка масляная      	¦	кг      	¦	 0,600  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Белила цинковые         	¦	кг      	¦	 0,071  	¦

	XIII-21 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-55

	        	¦	внутренних неокрашенных  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стен по штукатурке или   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	беспесчаной накрывке     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,0188 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,062  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,027  	¦

	XIII-22 	¦	 То же, стен белилами    	¦	м2      	¦	        	¦	    0-55

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,249  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0004 	¦

	        	¦	 Мел                     	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,158  	¦

	XIII-23 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,208  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,177  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0029 	¦

	XIII-24 	¦	 То же, потолков белилами	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,274  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,176  	¦

	XIII-25 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	неокрашенных стен по де- 	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	реву разбеленным колером 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,18  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,146  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,033  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	XIII-26 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,152  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,248  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Мел                     	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	XIII-27 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,195  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,161  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,037  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	XIII-28 	¦	 То же, потолков белилами	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,165  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,009  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,274  	¦

	XIII-29 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-42

	        	¦	неокрашенных полов       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,166  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,109  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,015  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 б) Окна и двери         	¦	        	¦	        	¦

	XIII-30 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	неокрашенных заполнений  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	дверных проемов          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,107  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,143  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,027  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,015  	¦

	XIII-31 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,08  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,243  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,015  	¦

	XIII-32 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-17

	        	¦	дверных блоков, подготов-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ленных под вторую окрас- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ку, разбеленным колером  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,059  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,031  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,006  	¦

	XIII-33 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-17

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,038  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,094  	¦

	XIII-34 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-85

	        	¦	неокрашенных заполнений  	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	оконных проемов          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,103  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,146  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,015  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	XIII-35 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-85

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,077  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,231  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,015  	¦

	XIII-36 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-21

	        	¦	заполнений оконных       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	проемов, подготовленных  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	под вторую окраску,      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,057  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,030  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,006  	¦

	XIII-37 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-21

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,036  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,092  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	  3. Улучшенная окраска  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 неокрашенных внутренних 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	      поверхностей       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 а) Стены, потолки, полы 	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-38 	¦	 Улучшенная клеевая ок-  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-31

	        	¦	раска внутренних неокра- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	шенных стен по штукатурке	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,010  	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,0057 	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,0133 	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,006  	¦

	        	¦	 Мел молотый (или паста  	¦	кг      	¦	  0,24  	¦

	        	¦	меловая)                 	¦	        	¦	(0,268) 	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,007  	¦

	XIII-39 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-37

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,010  	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,0057 	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,0133 	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,006  	¦

	        	¦	 Мел молотый (или паста  	¦	кг      	¦	  0,24  	¦

	        	¦	меловая)                 	¦	        	¦	(0,268) 	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,003  	¦

	XIII-40 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    1-35

	        	¦	окраска неокрашенных стен	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	по штукатурке разбеленным	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,029  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,258  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,145  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,28  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-41 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-35

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,240  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,027  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,22  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0007 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,28  	¦

	XIII-42 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-70

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,038  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,27  	¦

	        	¦	 Белила цинковые         	¦	кг      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,024  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,28  	¦

	XIII-43 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-70

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,029  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,258  	¦

	        	¦	 Белила цинковые         	¦	кг      	¦	 0,242  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	   -    	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,28  	¦

	XIII-44 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    1-00

	        	¦	окраска неокрашенных стен	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	по беспесчаной накрывке  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,18  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,145  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	XIII-45 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-05

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,162  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,22  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0007 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	XIII-46 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-25

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,200  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,024  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	XIII-47 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-25

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,18  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,242  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	XIII-48 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    1-45

	        	¦	окраска неокрашенных стен	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	по дереву разбеленным    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,024  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,216  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,141  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,028  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	XIII-49 	¦	 То же, стен белилами    	¦	м2      	¦	        	¦	    1-45

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,214  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	XIII-50 	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-85

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,229  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,156  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,032  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	XIII-51 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-85

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,023  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,210  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,236  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,009  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,20  	¦

	XIII-52 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    1-10

	        	¦	окраска неокрашенных     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	полов                    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,317  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,017  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,144  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,35  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 б) Окна, двери, поручни,	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	плинтуса и галтели       	¦	        	¦	        	¦

	XIII-53 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    2-10

	        	¦	окраска неокрашенных     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	заполнений дверных       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	проемов разбеленным      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,018  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,167  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,149  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,26  	¦

	XIII-54 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    2-10

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,150  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,017  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,216  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,26  	¦

	XIII-55 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	окраска дверных блоков,  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	подготовленных под вторую	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окраску, разбеленным     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,054  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,006  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,057  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,05  	¦

	XIII-56 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,04  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,05  	¦

	XIII-57 	¦	 Улучшенная масляная ок- 	¦	м2      	¦	        	¦	    2-65

	        	¦	раска неокрашенных запол-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	нений оконных проемов    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,139  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,015  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,142  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,023  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,18  	¦

	XIII-58 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    2-65

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,121  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,013  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,213  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,18  	¦

	XIII-59 	¦	 Улучшенная масляная ок- 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	раска заполнений оконных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	проемов, подготовленных  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	под вторую окраску,      	¦	        	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,050  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,052  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,03  	¦

	XIII-60 	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,035  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,004  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,273	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,03  	¦

	XIII-61 	¦	 Масляная окраска        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-30

	        	¦	деревянных плинтусов     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	(при неокрашенных полах) 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	и галтелей               	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,0113 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,0056 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0012 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,0132 	¦

	XIII-62 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-43

	        	¦	окраска неокрашенных     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	деревянных поручней      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,227  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,112  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,264  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	4. Окраска металлических 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	      поверхностей       	¦	        	¦	        	¦

	XIII-63 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-31

	        	¦	больших металлических    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	поверхностей суриком     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	(кроме кровель)          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,002  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,059  	¦

	        	¦	 Сурик тертый            	¦	кг      	¦	 0,172  	¦

	XIII-64 	¦	 Улучшенная масляная ок- 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	раска больших металличес-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ких поверхностей суриком 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	(кроме кровель)          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,002  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,094  	¦

	        	¦	 Сурик тертый            	¦	кг      	¦	 0,207  	¦

	XIII-65 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-31

	        	¦	больших металлических    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	поверхностей разбеленным 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером (кроме кровель)  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,142  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,027  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,068  	¦

	XIII-66 	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	окраска больших          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	металлических            	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	поверхностей разбеленным 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером (кроме кровель)  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,146  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,028  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,121  	¦

	XIII-67 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	суриком стальных балок,  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	труб диаметром более     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	50 мм                    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,002  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Сурик тертый            	¦	кг      	¦	 0,193  	¦

	XIII-68 	¦	 То же, разбеленным      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	колером                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,026  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,085  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,035  	¦

	XIII-69 	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    1-10

	        	¦	суриком решеток, перепле-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	тов, санитарно-техничес- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ких и отопительных       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	приборов, труб диаметром 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	менее 50 мм              	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,002  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Сурик тертый            	¦	кг      	¦	 0,193  	¦

	XIII-70 	¦	 То же, разбеленным      	¦	м2      	¦	        	¦	    1-10

	        	¦	колером                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,026  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,085  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,035  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	    5. Покрытие лаком    	¦	        	¦	        	¦

	XIII-71 	¦	 Покрытие паркетных доща-	¦	м2      	¦	        	¦	    0-10

	        	¦	тых полов лаком за 1 раз 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак масляный            	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	XIII-72 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-25

	        	¦	 Лак масляный            	¦	кг      	¦	  0,14  	¦

	XIII-73 	¦	 Покрытие паркетных полов	¦	м2      	¦	        	¦	    0-34

	        	¦	лаком за 3 раза по гото- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	вой отциклеванной и отпо-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	лированной поверхности   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак для паркетных полов 	¦	кг      	¦	  0,21  	¦

	XIII-74 	¦	 Покрытие масляными и    	¦	м2      	¦	        	¦	    0-13

	        	¦	спиртовыми лаками стен за	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	1 раз                    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	XIII-75 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-32

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,14  	¦

	XIII-76 	¦	 То же, потолков за 1 раз	¦	м2      	¦	        	¦	    0-16

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	XIII-77 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-40

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,14  	¦

	XIII-78 	¦	 Покрытие масляными и    	¦	м2      	¦	        	¦	    0-18

	        	¦	спиртовыми лаками дверных	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	заполнений за 1 раз      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	XIII-79 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-45

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	 0,014  	¦

	XIII-80 	¦	 То же, оконных          	¦	м2      	¦	        	¦	    0-27

	        	¦	заполнений за 1 раз      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	XIII-81 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	 Лак                     	¦	кг      	¦	  0,14  	¦

	XIII-82 	¦	 Окраска печным лаком    	¦	м2      	¦	        	¦	    0-26

	        	¦	печей металлических      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	за 1 раз                 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак печной              	¦	кг      	¦	  0,06  	¦

	XIII-83 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-50

	        	¦	 Лак печной              	¦	кг      	¦	  0,12  	¦

	XIII-84 	¦	 Окраска печным лаком    	¦	м2      	¦	        	¦	    0-36

	        	¦	металлических заполнений 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	оконных проемов, решеток 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	и труб за 1 раз          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак печной              	¦	кг      	¦	  0,06  	¦

	XIII-85 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-70

	        	¦	 Лак печной              	¦	кг      	¦	  0,12  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-86 	¦	 Окраска кузбасским лаком	¦	м2      	¦	        	¦	    0-21

	        	¦	металлических заполнений 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	дверных проемов за 1 раз 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак кузбасский          	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	XIII-87 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-42

	        	¦	 Лак кузбасский          	¦	кг      	¦	 0,090  	¦

	XIII-88 	¦	 То же, оконных проемов  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-29

	        	¦	за 1 раз                 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Лак кузбасский          	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	XIII-89 	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	 Лак кузбасский          	¦	кг      	¦	 0,090  	¦

	XIII-90 	¦	 Окраска графитом        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	металлических заполнений 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	дверных проемов и печей  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Графит                  	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	XIII-91 	¦	 То же, оконных проемов  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	и решеток                	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Графит                  	¦	кг      	¦	  0,07  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	      6. Отделочные      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	  декоративные покрытия  	¦	        	¦	        	¦

	XIII-92 	¦	 Вытягивание филенок     	¦	м       	¦	        	¦	    0-09

	        	¦	по стене клеевым колером 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	без подтушевки           	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0002 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-93 	¦	 То же, с подтушевкой    	¦	м       	¦	        	¦	    0-14

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0002 	¦

	XIII-94 	¦	 Вытягивание филенок     	¦	м       	¦	        	¦	    0-09

	        	¦	по стене масляным колером	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	без подтушевки           	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0004 	¦

	        	¦	 Белила цинковые         	¦	кг      	¦	 0,0007 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0024 	¦

	XIII-95 	¦	 То же, с подтушевкой    	¦	м       	¦	        	¦	    0-14

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0004 	¦

	        	¦	 Белила цинковые         	¦	кг      	¦	 0,0007 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0024 	¦

	XIII-96 	¦	 Вытягивание филенок     	¦	м       	¦	        	¦	    0-13

	        	¦	по потолку клеевым       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером без подтушевки   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0002 	¦

	XIII-97 	¦	 То же, с подтушевкой    	¦	м       	¦	        	¦	    0-19

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,0008 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0002 	¦

	XIII-98 	¦	 Вытягивание филенок     	¦	м       	¦	        	¦	    0-13

	        	¦	по потолку масляным      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером без подтушевки   	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0004 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,0007 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0024 	¦

	XIII-99 	¦	 То же, с подтушевкой    	¦	м       	¦	        	¦	    0-19

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0004 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,0007 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0024 	¦

	XIII-100	¦	 Клеевая отделка стен    	¦	м2      	¦	        	¦	    2-15

	        	¦	под мрамор               	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,035  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,017  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,84  	¦

	XIII-101	¦	 То же, под шелк         	¦	м2      	¦	        	¦	    6-35

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,075  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,028  	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,017  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,78  	¦

	XIII-102	¦	 Масляная отделка стен   	¦	м2      	¦	        	¦	    2-90

	        	¦	под мрамор               	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,218  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,032  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,34  	¦

	XIII-103	¦	 То же, под шелк         	¦	м2      	¦	        	¦	    7-45

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,055  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,269  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,52  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,30  	¦

	XIII-104	¦	 Масляная отделка дверей 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-01

	        	¦	под дерево               	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,018  	¦

	XIII-105	¦	 Отделка стен по клеевой 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-06

	        	¦	окраске набрызгом        	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,0085 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,075  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0025 	¦

	XIII-106	¦	 Отделка стен валиком по 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-07

	        	¦	клеевой окраске в 1 колер	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,04  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,008  	¦

	XIII-107	¦	 То же, в 2 колера       	¦	м2      	¦	        	¦	    0-12

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	XIII-108	¦	 То же, в 3 колера       	¦	м2      	¦	        	¦	    0-14

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	  0,05  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	  0,02  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	   7. Ремонтные работы   	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 а) Окраска наружных     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ранее окрашенных         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	поверхностей             	¦	        	¦	        	¦

	XIII-109	¦	 Известковая окраска     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-20

	        	¦	фасада по ранее          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окрашенной поверхности   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь негашеная       	¦	кг      	¦	 0,182  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	 0,0044 	¦

	XIII-110	¦	 Казеиновая окраска      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-32

	        	¦	фасада по ранее          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окрашенной поверхности   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски казеиновые       	¦	кг      	¦	 0,223  	¦

	        	¦	(клеевая N 1)            	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,003  	¦

	XIII-111	¦	 Силикатная окраска      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-28

	        	¦	фасада по ранее          	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окрашенной поверхности   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Стекло жидкое           	¦	кг      	¦	 0,145  	¦

	        	¦	натуральное              	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Краски сухие силикатные 	¦	кг      	¦	 0,140  	¦

	        	¦	готовые                  	¦	        	¦	        	¦

	XIII-112	¦	 Известковая окраска     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-22

	        	¦	печных стояков и труб    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь негашеная       	¦	кг      	¦	  0,18  	¦

	        	¦	 Краски сухие            	¦	кг      	¦	  0,4   	¦

	XIII-113	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-70

	        	¦	ранее окрашенного фасада 	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	с расчисткой старой      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	краски до 35%            	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа                   	¦	кг      	¦	 0,065  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,107  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0197 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	XIII-114	¦	 То же, улучшенная       	¦	м2      	¦	        	¦	    0-90

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,100  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,011  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,114  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,075  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,108  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 б) Окраска водными со-  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ставами ранее окрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	внутренних поверхностей  	¦	        	¦	        	¦

	XIII-115	¦	 Известковая окраска     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-20

	        	¦	ранее окрашенных стен    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	в 1 - 2 колера           	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Известь негашеная       	¦	кг      	¦	 0,191  	¦

	        	¦	 Краска сухая земляная   	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-116	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-25

	        	¦	 Известь негашеная       	¦	кг      	¦	 0,191  	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,005  	¦

	XIII-117	¦	 Простая клеевая окраска 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-19

	        	¦	ранее окрашенных стен    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	в 1 - 2 колера           	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,231  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0087 	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,0041 	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,0042 	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,0196 	¦

	XIII-118	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-24

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,231  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0087 	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,0041 	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,0042 	¦

	        	¦	 Краска сухая земляная   	¦	кг      	¦	 0,0196 	¦

	XIII-119	¦	 Улучшенная клеевая      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-30

	        	¦	окраска ранее окрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стен в 1 - 2 колера      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,249  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0091 	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,0136 	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,0060 	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,0044 	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,0045 	¦

	XIII-120	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-39

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,249  	¦

	        	¦	 Клей малярный           	¦	кг      	¦	 0,0091 	¦

	        	¦	 Краски сухие смесовые   	¦	кг      	¦	 0,0136 	¦

	        	¦	 Краски сухие земляные   	¦	кг      	¦	 0,0060 	¦

	        	¦	 Купорос медный          	¦	кг      	¦	 0,0044 	¦

	        	¦	 Мыло хозяйственное      	¦	кг      	¦	 0,0045 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 в) Простая масляная     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окраска ранее окрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	внутренних поверхностей  	¦	        	¦	        	¦

	XIII-121	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-07

	        	¦	ранее окрашенных стен    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	разбеленным колером с    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	расчисткой краски до 35% 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,064  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,104  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0192 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	XIII-122	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-07

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,0587 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,149  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0005 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	XIII-123	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-08

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,067  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,11  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0201 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	XIII-124	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-08

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,062  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,156  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0006 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,063  	¦

	XIII-125	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-12

	        	¦	ранее окрашенных         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	заполнений оконных       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	проемов разбеленным      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером с расчисткой     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	старой краски до 35%     	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,06  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,107  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0198 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	XIII-126	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-12

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,055  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,141  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0013 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	XIII-127	¦	 То же, дверных заполне- 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-85

	        	¦	ний разбеленным колером  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,061  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,11  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0205 	¦

	XIII-128	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-85

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,0557 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,146  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,045  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-129	¦	 Простая масляная окраска	¦	м2      	¦	        	¦	    0-34

	        	¦	ранее окрашенных полов с 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	расчисткой старой краски 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	до 35%                   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,059  	¦

	        	¦	 Краски тертые литопонные	¦	кг      	¦	 0,073  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,019  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 г) Улучшенная масляная  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окраска ранее окрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	внутренних поверхностей  	¦	        	¦	        	¦

	XIII-130	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-90

	        	¦	окраска ранее окрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стен разбеленным колером 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	с расчисткой старой      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	краски до 35%            	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,011  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,103  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,111  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,017  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,109  	¦

	XIII-131	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-90

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,085  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,171  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0005 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,109  	¦

	XIII-132	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-05

	        	¦	разбеленным колером      	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,107  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,121  	¦

	        	¦	 Краска тертая           	¦	кг      	¦	 0,019  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,109  	¦

	XIII-133	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-05

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,089  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,181  	¦

	        	¦	 Краска тертая           	¦	кг      	¦	 0,0016 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,109  	¦

	XIII-134	¦	 То же, оконных заполне- 	¦	м2      	¦	        	¦	    1-45

	        	¦	ний разбеленным колером  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,096  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,010  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,12  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,019  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,078  	¦

	XIII-135	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-45

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,077  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,009  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,179  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,078  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-136	¦	 То же, дверных заполне- 	¦	м2      	¦	        	¦	    1-10

	        	¦	ний разбеленным колером  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	  0,12  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,019  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,094  	¦

	XIII-137	¦	 То же, белилами         	¦	м2      	¦	        	¦	    1-10

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,082  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,009  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,175  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0014 	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	 0,094  	¦

	XIII-138	¦	 Улучшенная масляная     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-50

	        	¦	окраска ранее окрашенных 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	полов с расчисткой старой	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	краски до 35%            	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,014  	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,121  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,021  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	  0,10  	¦

	        	¦	 Мел молотый             	¦	кг      	¦	  0,11  	¦

	        	¦	                         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 д) Масляная окраска ра- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	нее окрашенных металли-  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ческих поверхностей      	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIII-139	¦	 Масляная окраска суриком	¦	м2      	¦	        	¦	    0-20

	        	¦	за один раз ранее        	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	окрашенных металлических 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	кровель                  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0289 	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Замазка суриковая       	¦	кг      	¦	  0,01  	¦

	XIII-140	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-31

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0599 	¦

	        	¦	 Замазка суриковая       	¦	кг      	¦	  0,01  	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	 0,193  	¦

	XIII-141	¦	 Масляная окраска суриком	¦	м2      	¦	        	¦	    0-33

	        	¦	ранее окрашенных металли-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ческих поверхностей (кро-	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ме кровель) за один раз  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0326 	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0004 	¦

	XIII-142	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-45

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,064  	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	 0,193  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0005 	¦

	XIII-143	¦	 Масляная окраска        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-33

	        	¦	металлических            	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	поверхностей разбеленным 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером за 1 раз         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа                   	¦	кг      	¦	 0,0398 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,132  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0234 	¦

	XIII-144	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-45

	        	¦	 Олифа                   	¦	кг      	¦	  0,09  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0244 	¦

	XIII-145	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-48

	        	¦	окрашенных металлических 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	покрытий отдельных       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	карнизов, брандмауэрных  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стен, парапетов, зонтов, 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	сандриков и др. мелких   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	покрытий суриком за 1 раз	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,0405 	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	XIII-146	¦	 То же, за два раза      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,072  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	 0,193  	¦

	XIII-147	¦	 То же, разбеленным      	¦	м2      	¦	        	¦	    0-48

	        	¦	колером за 1 раз         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0475 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,132  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,024  	¦

	XIII-148	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,098  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	XIII-149	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    1-00

	        	¦	окрашенных металлических 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	поверхностей алюминиевым 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	порошком за 1 раз        	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Тинктура                	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0135 	¦

	        	¦	 Порошок алюминиевый     	¦	кг      	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0001 	¦

	XIII-150	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    1-55

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	        	¦	 Порошок алюминиевый     	¦	кг      	¦	 0,023  	¦

	        	¦	 Тинктура                	¦	кг      	¦	 0,088  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0002 	¦

	XIII-151	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-80

	        	¦	окрашенных поверхностей  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	стальных труб разбеленным	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером за 1 раз         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,029  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,010  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,132  	¦

	        	¦	 Пигмент тертый          	¦	кг      	¦	 0,028  	¦

	XIII-152	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    1-10

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,067  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Пигмент тертый          	¦	кг      	¦	 0,0244 	¦

	XIII-153	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-60

	        	¦	окрашенных поверхностей  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	чугунных труб разбеленным	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером за 1 раз         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,029  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,132  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,010  	¦

	        	¦	 Пигмент тертый          	¦	кг      	¦	 0,023  	¦

	XIII-154	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-70

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,067  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Пигмент тертый          	¦	кг      	¦	 0,0244 	¦

	XIII-155	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-38

	        	¦	окрашенных поверхностей  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	радиаторов и ребристых   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	труб отопления разбелен- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	ным колером за 1 раз без 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	расчистки старой краски  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,027  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,009  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,132  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0231 	¦

	XIII-156	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-75

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,064  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,022  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0241 	¦

	XIII-157	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-80

	        	¦	окрашенных металлических 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	решеток и оград со всех  	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	сторон разбеленным       	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	колером за 1 раз         	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0333 	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,092  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0163 	¦

	XIII-158	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    1-05

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,068  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,095  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0175 	¦

	XIII-159	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-50

	        	¦	окрашенных водосточных   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	труб суриком за 1 раз    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа комбинированная   	¦	кг      	¦	 0,0405 	¦

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	  0,16  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	XIII-160	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-90

	        	¦	 Сурик железный тертый   	¦	кг      	¦	 0,194  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,071  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,0011 	¦

	XIII-161	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-50

	        	¦	окрашенных водосточных   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	труб разбеленным колером 	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	за 1 раз                 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,132  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0475 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,024  	¦

	XIII-162	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    0-95

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,136  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,097  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,025  	¦

	XIII-163	¦	 Масляная окраска ранее  	¦	м2      	¦	        	¦	    0-65

	        	¦	окрашенных водосточных   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	труб алюминиевым порошком	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	за 1 раз                 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Порошок алюминиевый     	¦	кг      	¦	 0,012  	¦

	        	¦	 Тинктура                	¦	кг      	¦	 0,045  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0135 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	XIII-164	¦	 То же, за 2 раза        	¦	м2      	¦	        	¦	    1-05

	        	¦	 Порошок алюминиевый     	¦	кг      	¦	 0,024  	¦

	        	¦	 Тинктура                	¦	кг      	¦	  0,09  	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,0135 	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,001  	¦

	XIII-165	¦	 Масляная окраска торцов 	¦	м2      	¦	        	¦	    0-70

	        	¦	лестничных маршей и пло- 	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	щадок разбеленным колером	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	 Олифа натуральная       	¦	кг      	¦	 0,054  	¦

	        	¦	 Белила                  	¦	кг      	¦	 0,108  	¦

	        	¦	 Краски тертые           	¦	кг      	¦	 0,016  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XII1-166	¦	 Промывка окрашенных     	¦	м2      	¦	        	¦	    0-07

	        	¦	масляной краской стен,   	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	загрязненных жировыми    	¦	        	¦	        	¦

	        	¦	веществами и копотью     	¦	        	¦	        	¦

	XIII-167	¦	 То же, потолков         	¦	м2      	¦	        	¦	    0-11

	XIII-168	¦	 То же, окон и дверей    	¦	м2      	¦	        	¦	    0-14

	РАЗДЕЛ XIV

	СТЕКОЛЬНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

	1. В ценах настоящего раздела учтен комплекс работ по остеклению оконных
	переплетов, фрамуг, балконных и внутренних дверей: нарезка стекол, выемка битых и
	целых стекол с очисткой фальцев от старой замазки, промазка фальцев и стекол, вставка
	стекол с укреплением их, протирка стекол и частичный съем переплетов.

	2. В ценах предусмотрена стоимость работ по вставке стекол на двойной замазке
	или штапиках по замазке.

	3. В ценах настоящего раздела стоимость приготовления клеящих составов для
	обойных работ учтена и дополнительно не оплачивается.

	4. Объем работ по выемке целых стекол, смене стекол и остеклению деревянных
	оконных переплетов, фрамуг и дверей исчисляется по площади вставленного стекла.

	5. Объем работ по снятию обоев и оклейке стен обоями определяется по площади
	оклеиваемой поверхности.

	6. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на
	приведенное расстояние до 50 м.

	------T--------------------------T---------T---------T------------

	Шифр 	¦	    Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы    	¦	   Цена за

	      	¦	       и материалов       	¦	измерения	¦	расхода  	¦	 работу без

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	                          	¦	         	¦	матери-  	¦	  стоимости

	      	¦	                          	¦	         	¦	алов     	¦	материалов в

	      	¦	                          	¦	         	¦	         	¦	руб. и коп.

	------+--------------------------+---------+---------+------------

	      	¦	   1. Стекольные работы   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 а) Новое строительство   	¦	         	¦	         	¦

	XIV-1 	¦	 Остекление деревянных    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-40

	      	¦	оконных переплетов и      	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	дверных полотен стеклом   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	2 - 3 мм на двойной       	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	замазке при площади стекла	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	до 1 м2                   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,15   	¦

	      	¦	2 - 3 мм                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  0,670  	¦

	XIV-2 	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    0-60

	      	¦	до 0,5 м2                 	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,15   	¦

	      	¦	2 - 3 мм                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  0,940  	¦

	XIV-3 	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    0-80

	      	¦	до 0,25 м2                	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,10   	¦

	      	¦	2 - 3 мм                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  1,66   	¦

	XIV-4 	¦	 Остекление деревянных    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-80

	      	¦	оконных переплетов и      	¦	         	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	дверных полотен утолщенным	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	стеклом на двойной замазке	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	при площади стекла до 1 м2	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,11   	¦

	      	¦	5 мм                      	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  0,770  	¦

	XIV-5 	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    1-15

	      	¦	до 0,5 м2                 	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  1,07   	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,11   	¦

	      	¦	5 мм                      	¦	         	¦	         	¦

	XIV-6 	¦	 Остекление дверей        	¦	м2       	¦	         	¦	    1-30

	      	¦	узорчатым стеклом         	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло листовое узорчатое	¦	м2       	¦	  1,14   	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  1,08   	¦

	XIV-7 	¦	 Остекление деревянных    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-55

	      	¦	оконных переплетов и двер-	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	ных полотен стеклом       	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	2 - 3 мм, на штапиках     	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	по замазке при площади    	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	стекла до 1 м2            	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,15   	¦

	      	¦	2 - 3 мм                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  0,670  	¦

	XIV-8 	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    0-75

	      	¦	до 0,5 м2                 	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,15   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	2 - 3 мм                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка                  	¦	кг       	¦	  0,940  	¦

	XIV-9 	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    1-20

	      	¦	до 0,25 м2                	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,10   	¦

	      	¦	2 - 3 мм                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка                  	¦	кг       	¦	  1,66   	¦

	XIV-10	¦	 Остекление деревянных    	¦	м2       	¦	         	¦	    1-25

	      	¦	оконных переплетов и      	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	деревянных полотен        	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	утолщенным стеклом на     	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	штапиках по замазке при   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	площади стекла до 1 м2    	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,04   	¦

	      	¦	5 мм                      	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка                  	¦	кг       	¦	  0,225  	¦

	XIV-11	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    1-80

	      	¦	до 0,5 м2                 	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка                  	¦	кг       	¦	  0,315  	¦

	      	¦	 Стекло оконное листовое  	¦	м2       	¦	  1,04   	¦

	      	¦	5 мм                      	¦	         	¦	         	¦

	XIV-12	¦	 Остекление дверных       	¦	м2       	¦	         	¦	    1-95

	      	¦	полотен узорчатым стеклом 	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	на штапиках по замазке    	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Стекло листовое узорчатое	¦	м2       	¦	  1,04   	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  0,47   	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 б) Ремонтные работы      	¦	         	¦	         	¦

	XIV-13	¦	 Перемазка фальцев в      	¦	м2       	¦	         	¦	    0-65

	      	¦	деревянных оконных        	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	переплетах (с очисткой    	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	старой замазки)           	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Замазка меловая          	¦	кг       	¦	  1,07   	¦

	XIV-14	¦	 Удаление целых стекол    	¦	м2       	¦	         	¦	    1-00

	      	¦	из деревянных переплетов  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	с очисткой фальцев        	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	при площади стекла до 1 м2	¦	         	¦	         	¦

	XIV-15	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    1-40

	      	¦	до 0,5 м2                 	¦	         	¦	         	¦

	XIV-16	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    1-85

	      	¦	до 0,25 м2                	¦	         	¦	         	¦

	XIV-17	¦	 Удаление битых стекол    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-50

	      	¦	на замазке из деревянных  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	переплетов с очисткой     	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	фальцев при площади стекла	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	до 1 м2                   	¦	         	¦	         	¦

	XIV-18	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    0-75

	      	¦	до 0,5 м2                 	¦	         	¦	         	¦

	XIV-19	¦	 То же, при площади стекла	¦	м2       	¦	         	¦	    1-00

	      	¦	до 0,25 м2                	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	    2. Обойные работы     	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 а) Новое строительство   	¦	         	¦	         	¦

	XIV-20	¦	 Оклейка стен простыми    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-40

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	обоями на клейстере       	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	(или клее КМЦ)            	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Обои                     	¦	м2       	¦	  1,18   	¦

	      	¦	 Бумага                   	¦	кг       	¦	  0,071  	¦

	      	¦	 Крахмал (клей КМЦ)       	¦	кг       	¦	  0,083  	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	 (0,02)  	¦

	XIV-21	¦	 Оклейка стен обоями      	¦	м2       	¦	         	¦	    0-55

	      	¦	улучшенного качества      	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Обои                     	¦	м2       	¦	  1,20   	¦

	      	¦	 Бумага                   	¦	кг       	¦	  0,071  	¦

	      	¦	 Крахмал (клей КМЦ)       	¦	кг       	¦	  0,12   	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	 (0,029) 	¦

	XIV-22	¦	 Оклейка стен линкрустом  	¦	м2       	¦	         	¦	    0-85

	      	¦	 Линкруст                 	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	      	¦	 Крахмал                  	¦	кг       	¦	  0,12   	¦

	XIV-23	¦	 Наклейка бордюра         	¦	м2 по-   	¦	         	¦	    0-05

	      	¦	на простые обои           	¦	верхности	¦	         	¦

	      	¦	 Бордюр                   	¦	м        	¦	   0,5   	¦

	      	¦	 Крахмал (клей КМЦ)       	¦	кг       	¦	 0,0005  	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	(0,00012)	¦

	XIV-24	¦	 То же, на обои           	¦	м2 по-   	¦	         	¦	    0-08

	      	¦	улучшенного качества      	¦	верхности	¦	         	¦

	      	¦	 Бордюр                   	¦	м        	¦	   0,5   	¦

	      	¦	 Крахмал (клей КМЦ)       	¦	кг       	¦	 0,0007  	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	(0,00018)	¦

	XIV-25	¦	 То же, на обои из        	¦	м2 по-   	¦	         	¦	    0-13

	      	¦	линкруста                 	¦	верхности	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Бордюр                   	¦	м        	¦	   0,5   	¦

	      	¦	 Крахмал                  	¦	кг       	¦	 0,0007  	¦

	XIV-26	¦	 Оклейка потолков обоями  	¦	м2       	¦	         	¦	    1-10

	      	¦	простого и улучшенного    	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	качества                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Обои                     	¦	м2       	¦	  1,17   	¦

	      	¦	 Бумага                   	¦	кг       	¦	  0,071  	¦

	      	¦	 Клей КМЦ                 	¦	кг       	¦	  0,028  	¦

	XIV-27	¦	 Оклейка стен обоями      	¦	м2       	¦	         	¦	    0-85

	      	¦	"Изоплен" с подготовкой   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	поверхности               	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Обои                     	¦	м2       	¦	  1,20   	¦

	      	¦	 Клей "Бустилат"          	¦	кг       	¦	  0,371  	¦

	      	¦	 Шпаклевка масляная       	¦	кг       	¦	   0,6   	¦

	      	¦	 Олифа "Оксоль"           	¦	кг       	¦	  0,12   	¦

	XIV-28	¦	 Оклейка оштукатуренных   	¦	м2       	¦	         	¦	    1-00

	      	¦	стен пленкой ПДСО с       	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	подготовкой поверхности   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Пленка ПДСО              	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	      	¦	 Шпаклевка                	¦	кг       	¦	  0,60   	¦

	      	¦	 Олифа "Оксоль"           	¦	кг       	¦	  0,06   	¦

	      	¦	 Белила литопонные        	¦	кг       	¦	  0,071  	¦

	XIV-29	¦	 То же, без подготовки    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-50

	      	¦	поверхности               	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Пленка ПДСО              	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	XIV-30	¦	 Оклейка деревянных стен  	¦	м2       	¦	         	¦	    0-75

	      	¦	пленкой ПДСО с подготовкой	¦	         	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	поверхности               	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Пленка ПДСО              	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	      	¦	 Шпаклевка                	¦	кг       	¦	  0,60   	¦

	      	¦	 Олифа "Оксоль"           	¦	кг       	¦	  0,06   	¦

	      	¦	 Белила литопонные        	¦	кг       	¦	  0,071  	¦

	XIV-31	¦	 То же, без подготовки    	¦	м2       	¦	         	¦	    0-40

	      	¦	поверхности               	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Пленка ПДСО              	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	XIV-32	¦	 Оклейка входных дверей   	¦	м2       	¦	         	¦	    1-60

	      	¦	пленкой ПДСО со снятием   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	и установкой дверных      	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	приборов                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Пленка ПДСО              	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	XIV-33	¦	 То же, внутренних дверей 	¦	м2       	¦	         	¦	    0-75

	      	¦	со снятием и навеской     	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	дверного полотна          	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Пленка ПДСО              	¦	м2       	¦	  1,12   	¦

	XIV-34	¦	 Отделка деревянных стен  	¦	м2       	¦	         	¦	    0-24

	      	¦	рулонным материалом       	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	(картон)                  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 Картон 75 см             	¦	м2       	¦	  1,03   	¦

	      	¦	 Гвозди                   	¦	кг       	¦	  0,021  	¦

	XIV-35	¦	 То же, потолков          	¦	м2       	¦	         	¦	    0-30

	      	¦	 Картон 75 см             	¦	м2       	¦	  1,05   	¦

	      	¦	 Гвозди                   	¦	кг       	¦	  0,126  	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	 б) Ремонтные работы      	¦	         	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIV-36	¦	 Снятие (сдирание) старых 	¦	м2       	¦	         	¦	    0-18

	      	¦	обоев                     	¦	         	¦	         	¦

	XIV-37	¦	 Снятие (сдирание)        	¦	м2       	¦	         	¦	    0-16

	      	¦	линкруста                 	¦	         	¦	         	¦

	XIV-38	¦	 Подготовка оштукатуренной	¦	м2       	¦	         	¦	    0-12

	      	¦	поверхности под оклейку   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	обоями со снятием старой  	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	известковой или меловой   	¦	         	¦	         	¦

	      	¦	краски                    	¦	         	¦	         	¦

	РАЗДЕЛ XV

	БЛАГОУСТРОЙСТВО

	1. В ценах настоящего раздела учтена стоимость работ по копке ям для установки
	столбов и стульев.

	Стоимость других земляных работ в ценах не учтена и оплачивается заказчиком
	дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

	2. Объем работ исчисляется:

	а) на устройство и ремонт дорожного корыта - по его площади, принимая за
	ширину - среднее расстояние между стенками, а глубину - от дна до поверхности
	земляного полотна;

	б) на устройство и ремонт подстилающих и выравниваемых слоев - по объему
	использованных материалов в уплотненном состоянии;

	в) на устройство и ремонт дорожных покрытий - по площади;

	г) установка и ремонт бортовых камней - по длине, измеренной по оси бортовых
	камней;

	д) площадь основания надворных сооружений - по наружным граням сооружений.

	3. Ценами настоящего раздела учтена стоимость подноски материалов на
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	приведенное расстояние до 30 м.

	-----T---------------------------T----------T-------T-------------

	Шифр 	¦	    Наименование работ     	¦	 Единица  	¦	 Нормы 	¦	  Цена за

	     	¦	       и материалов        	¦	измерения 	¦	расхода	¦	 работу без

	     	¦	                           	¦	          	¦	матери-	¦	 стоимости

	     	¦	                           	¦	          	¦	 алов  	¦	материалов в

	     	¦	                           	¦	          	¦	       	¦	руб. и коп.

	-----+---------------------------+----------+-------+-------------

	     	¦	  1. Новое строительство   	¦	          	¦	       	¦

	XV-1 	¦	 Устройство оснований из   	¦	м2        	¦	       	¦	    0-25

	     	¦	шлака слоем до 150 мм под  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	покрытия (без земляных     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	работ)                     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Шлак                      	¦	м3        	¦	 0,188 	¦

	XV-2 	¦	 То же, из щебня           	¦	м2        	¦	       	¦	    0-31

	     	¦	 Щебень гравийный          	¦	м3        	¦	 0,188 	¦

	XV-3 	¦	 То же, из кирпичного боя  	¦	м2        	¦	       	¦	    0-28

	     	¦	 Бой кирпичный             	¦	м3        	¦	 0,188 	¦

	XV-4 	¦	 То же, из песка           	¦	м2        	¦	       	¦	    0-22

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,18  	¦

	XV-5 	¦	 Устройство оснований под  	¦	м2        	¦	       	¦	    0-34

	     	¦	покрытия из песка слоем    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	более 150 мм               	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,22  	¦

	XV-6 	¦	 Устройство покрытий троту-	¦	м2        	¦	       	¦	    0-27

	     	¦	аров, площадок и отмосток  	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	из литой асфальтобетонной  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	смеси толщиной 30 мм по    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	готовому основанию         	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Асфальтобетонная смесь    	¦	т         	¦	 0,071 	¦

	     	¦	 Битум                     	¦	кг        	¦	  0,4  	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,03  	¦

	XV-7 	¦	 То же, из литого асфальта 	¦	м2        	¦	       	¦	    0-27

	     	¦	 Асфальтобетонная смесь    	¦	т         	¦	 0,066 	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,002 	¦

	XV-8 	¦	 Устройство покрытий       	¦	м2        	¦	       	¦	    0-70

	     	¦	тротуаров из бетонных или  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	цементно-песчаных плит     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Плиты                     	¦	м2        	¦	 1,03  	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,002 	¦

	XV-9 	¦	 Устройство покрытий       	¦	м2        	¦	       	¦	    0-90

	     	¦	тротуаров в 1/4 кирпича    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	(плашмя)                   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	 0,035 	¦

	     	¦	 Мастика холодная          	¦	т         	¦	 0,003 	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,165 	¦

	XV-10	¦	 То же, в 1/2 кирпича      	¦	м2        	¦	       	¦	    1-35

	     	¦	(на ребро)                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	0,0576 	¦

	     	¦	 Мастика битумная холодная 	¦	т         	¦	 0,006 	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,165 	¦

	XV-11	¦	 Заготовка каменной шашки  	¦	м3        	¦	       	¦	    3-40

	     	¦	с сортировкой камня        	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XV-12	¦	 Устройство покрытий       	¦	м2        	¦	       	¦	    0-85

	     	¦	из булыжного камня         	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Камень булыжный           	¦	м3        	¦	 0,151 	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,021 	¦

	     	¦	 Щебень гравийный          	¦	м3        	¦	0,0153 	¦

	XV-13	¦	 Установка бортовых        	¦	м         	¦	       	¦	    1-35

	     	¦	бетонных камней на бетонном	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	основании                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бетон М-200               	¦	м3        	¦	 0,04  	¦

	     	¦	 Бордюрный камень          	¦	м         	¦	  1,0  	¦

	XV-14	¦	 То же, на щебеночном      	¦	м         	¦	       	¦	    1-20

	     	¦	основании                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бордюрный камень          	¦	м         	¦	  1,0  	¦

	     	¦	 Щебень кирпичный          	¦	м3        	¦	 0,044 	¦

	XV-15	¦	 Устройство садовых дорожек	¦	м2        	¦	       	¦	    0-22

	     	¦	и площадок щебеночных      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	толщиной до 120 мм         	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,03  	¦

	     	¦	 Щебень бутовый            	¦	м3        	¦	 0,03  	¦

	     	¦	 Щебень кирпичный          	¦	м3        	¦	 0,08  	¦

	XV-16	¦	 Устройство штакетного     	¦	м2        	¦	       	¦	    2-80

	     	¦	забора без окраски         	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,174 	¦

	     	¦	 Рейки и бруски строганые  	¦	м3        	¦	 0,054 	¦

	     	¦	III с. до 50 мм            	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,048 	¦

	XV-17	¦	 Устройство сплошных       	¦	м2        	¦	       	¦	    2-35

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	(глухих) строганых чистых  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	заборов (без окраски)      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,048 	¦

	     	¦	 Доски строганые III с.    	¦	м3        	¦	 0,026 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,021 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	  0,6  	¦

	XV-18	¦	 То же, нестроганые        	¦	м2        	¦	       	¦	    2-35

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,048 	¦

	     	¦	 Доски III с. обрезные     	¦	м3        	¦	 0,022 	¦

	     	¦	25 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,21  	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	  0,6  	¦

	XV-19	¦	 Устройство сплошного      	¦	м2        	¦	       	¦	    2-35

	     	¦	(глухого) забора из горбыля	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	(без окраски)              	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,048 	¦

	     	¦	 Горбыль шпальный          	¦	м3        	¦	0,0251 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	  0,3  	¦

	XV-20	¦	 Устройство забора         	¦	м2        	¦	       	¦	    1-10

	     	¦	из металлической сетки     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	на деревянных опорах       	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,013 	¦

	     	¦	 Сетка металлическая       	¦	м2        	¦	 1,03  	¦

	     	¦	плетеная                   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сталь круглая             	¦	кг        	¦	  0,7  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,09  	¦

	XV-21	¦	 То же, на железобетонных  	¦	м2        	¦	       	¦	    0-65

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	опорах                     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Железобетонные столбы     	¦	шт.       	¦	 0,70  	¦

	     	¦	 Сетка металлическая       	¦	м2        	¦	 1,03  	¦

	     	¦	плетеная                   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сталь круглая             	¦	кг        	¦	  0,7  	¦

	     	¦	 Электроды                 	¦	кг        	¦	 0,03  	¦

	XV-22	¦	 Устройство деревянной     	¦	м изго-   	¦	       	¦	    1-45

	     	¦	газонной изгороди высотой  	¦	роди      	¦	       	¦

	     	¦	до 0,4 м (без окраски)     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0114 	¦

	     	¦	20 x 20 мм                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Колья строганые           	¦	м3        	¦	 0,002 	¦

	XV-23	¦	 Установка деревянных      	¦	шт.       	¦	       	¦	    4-10

	     	¦	столбов (для калиток, ворот	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	и др.)                     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна                    	¦	м3        	¦	 0,084 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 1,35  	¦

	XV-24	¦	 То же, железобетонных     	¦	шт.       	¦	       	¦	    4-25

	     	¦	 Столбы железобетонные     	¦	столб     	¦	   1   	¦

	     	¦	 Бетон М-50                	¦	м3        	¦	 0,128 	¦

	XV-25	¦	 Устройство глухих двух-   	¦	м2        	¦	       	¦	    4-50

	     	¦	створных деревянных ворот  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	(без окраски)              	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски обрезные III с.     	¦	м3        	¦	 0,028 	¦

	     	¦	25 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,13  	¦

	     	¦	 Приборы воротные          	¦	комплект  	¦	по     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	                           	¦	          	¦	проекту	¦

	     	¦	 Бруски III с.             	¦	м3        	¦	 0,018 	¦

	XV-26	¦	 То же, с калиткой         	¦	м2        	¦	       	¦	    5-95

	     	¦	 Доски необрезные III с.   	¦	м3        	¦	0,0282 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,13  	¦

	     	¦	 Приборы воротные          	¦	комплект  	¦	по     	¦

	     	¦	                           	¦	          	¦	проекту	¦

	     	¦	 Приборы калиточные        	¦	"         	¦	   "   	¦

	     	¦	 Бруски III с.             	¦	м3        	¦	 0,020 	¦

	XV-27	¦	 Устройство глухих         	¦	м2        	¦	       	¦	    5-35

	     	¦	металлических ворот        	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	на бетонных стойках        	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Полотна (без окраски)     	¦	м2        	¦	  1,0  	¦

	     	¦	воротные                   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Щиты опалубки             	¦	м2        	¦	 0,254 	¦

	     	¦	 Бетон "200"               	¦	м3        	¦	 0,139 	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50    	¦	м3        	¦	 0,07  	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	 0,107 	¦

	     	¦	 Мастика битумная холодная 	¦	кг        	¦	  1,1  	¦

	     	¦	 Толь беспокровный         	¦	м2        	¦	  0,6  	¦

	     	¦	 Доски IV с. обрезные      	¦	м3        	¦	 0,009 	¦

	XV-28	¦	 То же, с калиткой         	¦	м2        	¦	       	¦	    6-15

	     	¦	 Полотна воротные          	¦	м2        	¦	  1,0  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50    	¦	м3        	¦	 0,16  	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	 0,156 	¦

	     	¦	 Сталь кровельная          	¦	кг        	¦	  1,5  	¦

	     	¦	 Толь беспокровный         	¦	м2        	¦	  0,5  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XV-29	¦	 Устройство калитки        	¦	м2        	¦	       	¦	    1-80

	     	¦	в сплошном деревянном      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	заборе (без окраски)       	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Полотна калитки           	¦	м2        	¦	  1,0  	¦

	     	¦	 Приборы калиточные        	¦	комплект  	¦	  1,0  	¦

	XV-30	¦	 Устройство дворовых       	¦	уборная   	¦	       	¦	   85-60

	     	¦	уборных с деревянным       	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	выгребом на 1 очко         	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски III с. 50 x 70 мм  	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	     	¦	 Брусья III с. 100 x 150 мм	¦	м3        	¦	 0,32  	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	 0,61  	¦

	     	¦	22 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски III с. 40 мм        	¦	м3        	¦	 0,05  	¦

	     	¦	обрезные                   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски IV с. 40 мм         	¦	м3        	¦	 0,10  	¦

	     	¦	необрезные                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с. до 240 мм   	¦	м3        	¦	 0,72  	¦

	     	¦	 Пластины III с. 40 - 50 мм	¦	м3        	¦	  0,8  	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 44,0  	¦

	     	¦	 Толь кровельный           	¦	м2        	¦	  9,4  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 5,74  	¦

	     	¦	 Глина красная             	¦	м3        	¦	  6,1  	¦

	XV-31	¦	 То же, на два очка без    	¦	уборная   	¦	       	¦	   110-35

	     	¦	помойницы                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. 50 x 70 мм   	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	     	¦	 Брусья III с. 100 x 150 мм	¦	м3        	¦	 0,58  	¦

	     	¦	 Доски III с. 25 - 50 мм   	¦	м3        	¦	 1,09  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	строганые                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски IV с., III с.       	¦	м3        	¦	 0,21  	¦

	     	¦	необрезные 40 мм           	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 1,06  	¦

	     	¦	 Пластины III с. 50 мм     	¦	м3        	¦	  1,2  	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 60,0  	¦

	     	¦	 Толь кровельный           	¦	м3        	¦	 15,2  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	  7,9  	¦

	     	¦	 Глина красная             	¦	м3        	¦	  9,2  	¦

	XV-32	¦	 Устройство помойной ямы   	¦	яма       	¦	       	¦	   57-40

	     	¦	емкостью 3,5 м3            	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна II с. до 240 мм    	¦	м3        	¦	 0,52  	¦

	     	¦	 Бруски II с. 50 x 70 мм   	¦	м3        	¦	 0,07  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 1,74  	¦

	     	¦	 Глина красная             	¦	м3        	¦	 2,97  	¦

	     	¦	 Доски II с. более 40 мм   	¦	м3        	¦	 0,56  	¦

	     	¦	 Петли дверные             	¦	пара      	¦	   1   	¦

	     	¦	 Пластины II с.            	¦	м3        	¦	 1,71  	¦

	     	¦	 Скобы оконные             	¦	кг        	¦	  2,0  	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 13,0  	¦

	     	¦	 Щебень булыжный           	¦	м3        	¦	  0,9  	¦

	XV-33	¦	 Устройство мусоросборника 	¦	мусоро-   	¦	       	¦	   12-40

	     	¦	объемом до 0,5 м3          	¦	сборник   	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. 50 x 50 мм   	¦	м3        	¦	 0,021 	¦

	     	¦	 Доски II с. строганые     	¦	м3        	¦	 0,067 	¦

	     	¦	50 x 50 мм                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,60  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Битум                     	¦	т         	¦	0,0036 	¦

	XV-34	¦	 Устройство навеса для     	¦	м2 основа-	¦	       	¦	    7-10

	     	¦	бачков под мусор           	¦	ния бачков	¦	       	¦

	     	¦	 Брусья III с. толщиной    	¦	м3        	¦	0,0245 	¦

	     	¦	более 75 мм                	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски IV с. 50 x 50 мм   	¦	м3        	¦	0,0135 	¦

	     	¦	 Детали стропил из брусьев 	¦	м3        	¦	0,0105 	¦

	     	¦	 Щиты деревянные           	¦	м2        	¦	 0,87  	¦

	     	¦	 Фрамуги                   	¦	м2        	¦	 0,88  	¦

	     	¦	 Волнистые асбестоцементные	¦	м2        	¦	 1,45  	¦

	     	¦	листы обыкновенного профиля	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,138 	¦

	     	¦	 Олифа натуральная         	¦	кг        	¦	 0,439 	¦

	     	¦	 Краски тертые             	¦	кг        	¦	 0,089 	¦

	     	¦	 Белила М-00 цинковые      	¦	кг        	¦	 0,455 	¦

	     	¦	 Асфальтобетон среднезер-  	¦	т         	¦	 0,064 	¦

	     	¦	нистый                     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,126 	¦

	XV-35	¦	 Устройство деревянных     	¦	столб     	¦	       	¦	    3-50

	     	¦	столбов для сушки белья    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,095 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,75  	¦

	XV-36	¦	 То же, железобетонных     	¦	шт.       	¦	       	¦	    2-95

	     	¦	 Железобетонные стойки     	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	     	¦	 Бетонная смесь М-25       	¦	м3        	¦	 0,055 	¦

	XV-37	¦	 Устройство садовых скамеек	¦	скамейка  	¦	       	¦	    8-00

	     	¦	длиной 2,5 м без спинок    	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	(без окраски скамейки)     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна II с.              	¦	м3        	¦	 0,08  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,10  	¦

	     	¦	 Доски II с. строганые     	¦	м3        	¦	0,0275 	¦

	     	¦	50 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Краски тертые             	¦	кг        	¦	 0,38  	¦

	     	¦	 Мел молотый               	¦	кг        	¦	 0,027 	¦

	     	¦	 Олифа                     	¦	кг        	¦	 0,12  	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,24  	¦

	XV-38	¦	 To же, со спинкой         	¦	скамейка  	¦	       	¦	   16-25

	     	¦	 Бревна II с.              	¦	м3        	¦	 0,08  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,30  	¦

	     	¦	 Доски строганые II с.     	¦	м3        	¦	 0,055 	¦

	     	¦	50 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,24  	¦

	XV-39	¦	 Устройство теневых навесов	¦	м2 площади	¦	       	¦	    7-25

	     	¦	с полом и перилами         	¦	основания 	¦	       	¦

	     	¦	(без окраски)              	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски III с. 19 - 72 мм   	¦	м3        	¦	0,0529 	¦

	     	¦	строганые                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски IV с. необрезные    	¦	м3        	¦	0,0017 	¦

	     	¦	 Бруски для покрытия полов 	¦	м3        	¦	 0,045 	¦

	     	¦	28 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0822 	¦

	     	¦	 Детали стропил из досок   	¦	м3        	¦	0,0106 	¦

	     	¦	 Пластины III с. 40 мм     	¦	м3        	¦	 0,02  	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	0,0111 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,68  	¦

	     	¦	 Толь кровельный           	¦	м3        	¦	  3,0  	¦

	     	¦	 Мастика                   	¦	кг        	¦	 4,34  	¦

	     	¦	 Скобы (поковки)           	¦	шт.       	¦	 1,89  	¦

	XV-40	¦	 То же, без пола           	¦	м2 площади	¦	       	¦	    3-50

	     	¦	                           	¦	основания 	¦	       	¦

	     	¦	 Доски III с. 22 мм        	¦	м3        	¦	0,0489 	¦

	     	¦	строганые                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски IV с. необрезные    	¦	м3        	¦	0,0022 	¦

	     	¦	25 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна II с.              	¦	м3        	¦	 0,073 	¦

	     	¦	 Детали стропил из досок   	¦	м3        	¦	0,0106 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,179 	¦

	     	¦	 Толь кровельный           	¦	м2        	¦	 3,12  	¦

	     	¦	 Скобы строительные        	¦	шт.       	¦	 1,22  	¦

	     	¦	                           	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	    2. Ремонтные работы    	¦	          	¦	       	¦

	XV-41	¦	 Ремонт отдельных участков 	¦	м2        	¦	       	¦	    1-55

	     	¦	однослойного               	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	асфальтобетонного покрытия 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Асфальтобетонная смесь    	¦	кг        	¦	 119,0 	¦

	     	¦	 Битум                     	¦	кг        	¦	  0,7  	¦

	XV-42	¦	 То же, из литого асфальта 	¦	м2        	¦	       	¦	    1-35

	     	¦	 Асфальтобетонная смесь    	¦	кг        	¦	 59,0  	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,005 	¦

	     	¦	 Щебень кирпичный          	¦	м3        	¦	 0,063 	¦

	XV-43	¦	 То же, из бетонных и      	¦	м2        	¦	       	¦	    1-35

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	цементно-песчаных плит     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,115 	¦

	     	¦	 Цемент "300"              	¦	кг        	¦	  1,3  	¦

	     	¦	 Плитки цементно-песчаные  	¦	шт.       	¦	  2,0  	¦

	XV-44	¦	 То же, из 1/2 кирпича     	¦	м2        	¦	       	¦	    2-80

	     	¦	"на ребро"                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	0,0576 	¦

	     	¦	 Мастика битумная холодная 	¦	кг        	¦	  6,0  	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,165 	¦

	XV-45	¦	 То же, из кирпича "плашмя"	¦	м2        	¦	       	¦	    2-35

	     	¦	 Кирпич                    	¦	т. шт.    	¦	 0,035 	¦

	     	¦	 Мастика битумная холодная 	¦	кг        	¦	  3,0  	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,165 	¦

	XV-46	¦	 То же, из булыжника       	¦	м2        	¦	       	¦	    2-00

	     	¦	 Камень булыжный           	¦	м3        	¦	 0,02  	¦

	     	¦	 Щебень гранитный          	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	 0,07  	¦

	XV-47	¦	 Выравнивание ранее уста-  	¦	м         	¦	       	¦	    1-05

	     	¦	новленных бортовых камней  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50    	¦	м3        	¦	 0,001 	¦

	XV-48	¦	 Разборка тротуаров из     	¦	м2        	¦	       	¦	    0-55

	     	¦	асфальтобетона толщиной    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	до 50 мм                   	¦	          	¦	       	¦

	XV-49	¦	 То же, из асфальта литого 	¦	м2        	¦	       	¦	    0-55

	XV-50	¦	 Разборка дорожек и отмос- 	¦	м2        	¦	       	¦	    0-70

	     	¦	ток тротуаров из бетонных  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	или цементно-песчаных плит 	¦	          	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XV-51	¦	 То же, из кирпича         	¦	м2        	¦	       	¦	    1-30

	     	¦	и булыжника                	¦	          	¦	       	¦

	XV-52	¦	 Разборка ранее установлен-	¦	м         	¦	       	¦	    0-55

	     	¦	ных бортовых камней        	¦	          	¦	       	¦

	XV-53	¦	 Ремонт деревянных заборов 	¦	м         	¦	       	¦	    1-55

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0189 	¦

	     	¦	22 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,157 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,063 	¦

	XV-54	¦	 То же, заборов нестроганых	¦	м         	¦	       	¦	    1-55

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	     	¦	 Доски III с. обрезные     	¦	м3        	¦	 0,019 	¦

	     	¦	25 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,157 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,063 	¦

	XV-55	¦	 То же, заборов из горбыля 	¦	м         	¦	       	¦	    1-55

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	     	¦	 Горбыль шпальный          	¦	м3        	¦	 0,015 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,16  	¦

	XV-56	¦	 То же, штакетных заборов  	¦	м         	¦	       	¦	    1-80

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	 0,008 	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0039 	¦

	     	¦	22 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски III с. строганые   	¦	м3        	¦	0,0013 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,063 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,078 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XV-57	¦	 Ремонт газонной изгороди  	¦	м         	¦	       	¦	    1-10

	     	¦	из брусков высотой до 0,4 м	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна III с.             	¦	м3        	¦	0,0036 	¦

	     	¦	 Бруски III с.             	¦	м3        	¦	 0,001 	¦

	     	¦	 Смола                     	¦	кг        	¦	 0,047 	¦

	XV-58	¦	Ремонт деревянных ворот    	¦	м2        	¦	       	¦	    3-70

	     	¦	 Бруски II с.              	¦	м3        	¦	0,0044 	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0056 	¦

	     	¦	25 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,10  	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м2        	¦	0,0014 	¦

	     	¦	50 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	XV-59	¦	 Ремонт глухих             	¦	кг заме-  	¦	       	¦	    0-19

	     	¦	металлических ворот        	¦	няемого   	¦	       	¦

	     	¦	                           	¦	материала 	¦	       	¦

	XV-60	¦	 То же, с калиткой         	¦	кг заме-  	¦	       	¦	    0-13

	     	¦	                           	¦	няемого   	¦	       	¦

	     	¦	                           	¦	материала 	¦	       	¦

	XV-61	¦	 Ремонт деревянных калиток 	¦	м2        	¦	       	¦	    2-10

	     	¦	 Бруски II с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0041 	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	0,0053 	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,10  	¦

	XV-62	¦	 Ремонт железных калиток   	¦	м2        	¦	       	¦	   10-15

	XV-63	¦	 Смена деревянных столбов  	¦	столб     	¦	       	¦	   14-75

	     	¦	для ворот                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна IV с.              	¦	м3        	¦	 0,242 	¦

	XV-64	¦	 Разборка деревянных сараев	¦	м2 осно-  	¦	       	¦	    1-10
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	без пола                   	¦	вания     	¦	       	¦

	XV-65	¦	 То же, с полом            	¦	м2 осно-  	¦	       	¦	    1-30

	     	¦	                           	¦	вания     	¦	       	¦

	РАЗДЕЛ XVI

	ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

	1. Стоимость работ по пробивке отверстий, изоляции труб, рытью траншей и
	котлованов для трубопроводов, а также стоимость работ, связанная с заделкой
	отверстий и обратной засыпкой траншей, в ценах настоящего раздела не учтена и
	оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделах I
	"Земляные работы", XIX "Изоляционные работы" и XX "Разные работы".

	2. В ценах настоящего раздела предусмотрены работы по проверке и устранению
	дефектов в установленной арматуре и оборудовании.

	3. В ценах настоящего раздела стоимость работ по резке труб, нарезке резьбы и
	гнутью труб не предусмотрена и оплачивается заказчиком дополнительно в размерах,
	предусмотренных в разделе XVII "Водопровод и канализация" (поз. XVII-36 - XVII-41).

	4. Объем работ по прокладке трубопроводов подсчитывается в погонных метрах с
	учетом фасонных частей.

	5. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов при производстве
	новых работ на приведенное расстояние до 25 м, ремонтных - до 30 м.

	------T--------------------------T---------T-------T--------------

	Шифр 	¦	    Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы  	¦	   Цена за

	      	¦	       и материалов       	¦	измерения	¦	расхода	¦	 работу без

	      	¦	                          	¦	         	¦	матери-	¦	  стоимости

	      	¦	                          	¦	         	¦	алов   	¦	материалов в

	      	¦	                          	¦	         	¦	       	¦	 руб. и коп.

	------+--------------------------+---------+-------+--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	  1. Новое строительство  	¦	         	¦	       	¦

	XVI-1 	¦	 Установка чугунных       	¦	котел    	¦	       	¦	    25-90

	      	¦	и стальных котлов весом   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 1 т                    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Котел                    	¦	к-т      	¦	   1   	¦

	XVI-2 	¦	 Установка чугунных       	¦	котел    	¦	       	¦	    36-25

	      	¦	и стальных котлов весом   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 2 т                    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Котел                    	¦	к-т      	¦	   1   	¦

	XVI-3 	¦	 Установка расширительных 	¦	бак      	¦	       	¦	    4-35

	      	¦	баков со сливными трубами 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	емкостью до 0,3 м3        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Бак расширительный       	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVI-4 	¦	 То же, емкостью          	¦	бак      	¦	       	¦	    7-25

	      	¦	до 0,9 м3                 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Бак расширительный       	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	    Примечание.    Размер    и   расход   труб   водогазопроводных

	определяется по проекту.

	XVI-5 	¦	 Установка вантузов       	¦	вантуз   	¦	       	¦	    2-45

	      	¦	 Вантуз из резины         	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	с ручкой                  	¦	         	¦	       	¦

	XVI-6 	¦	 Установка ручного насоса 	¦	прибор   	¦	       	¦	    6-60

	      	¦	диаметром 25 мм           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Болты с гайками          	¦	кг       	¦	  1,5  	¦

	      	¦	 Вентили чугунные         	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	муфтовые                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Насос ручной             	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Паронит                  	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Фланцы                   	¦	шт.      	¦	  2,0  	¦

	XVI-7 	¦	 То же, диаметром 40 мм   	¦	прибор   	¦	       	¦	    9-10

	      	¦	 Болты с гайками          	¦	кг       	¦	  1,5  	¦

	      	¦	 Вентили                  	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Насос ручной             	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	      	¦	 Паронит                  	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Фланцы                   	¦	шт.      	¦	  2,0  	¦

	XVI-8 	¦	 Прокладка трубопроводов  	¦	м        	¦	       	¦	    0-65

	      	¦	диаметром до 25 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Трубы водогазопроводные  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	      	¦	до 25 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Фитинги                  	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Арматура муфтовая        	¦	   по проекту    	¦

	XVI-9 	¦	 То же, диаметром         	¦	м        	¦	       	¦	    0-70

	      	¦	до 40 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Трубы водогазопроводные  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	      	¦	 Фитинги                  	¦	кг       	¦	 0,10  	¦

	      	¦	 Арматура муфтовая        	¦	   по проекту    	¦

	XVI-10	¦	 То же, диаметром         	¦	м        	¦	       	¦	    0-75

	      	¦	 до 50 мм (из материала   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	заказчика)                	¦	         	¦	       	¦

	XVI-11	¦	 Установка водоразборных  	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-15

	      	¦	кранов (всех типов)       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кран водоразборный       	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVI-12	¦	 Установка проходных      	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-40

	      	¦	вентилей, кранов двойной  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	регулировки или обратных  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	клапанов до 40 мм         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Вентиль (кран, клапан)   	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	XVI-13	¦	 Установка радиаторов     	¦	радиатор 	¦	       	¦	    3-00

	      	¦	(7 секций) высотой        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 500 мм с установкой    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	кронштейнов и пробивкой   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	отверстий в стенах        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Радиаторы отопительные   	¦	м2       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	чугунные                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кронштейны               	¦	шт.      	¦	  3,0  	¦

	XVI-14	¦	 То же, свыше 500 мм      	¦	радиатор 	¦	       	¦	    3-45

	      	¦	 Радиаторы отопительные   	¦	м2       	¦	  1,0  	¦

	      	¦	чугунные                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кронштейны               	¦	шт.      	¦	  3,0  	¦

	XVI-15	¦	 Врезка трубопроводов     	¦	врезка   	¦	       	¦	    1-35

	      	¦	в существующую сеть       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 50 мм        	¦	         	¦	       	¦

	XVI-16	¦	 То же, диаметром         	¦	врезка   	¦	       	¦	    2-55

	      	¦	до 100 мм                 	¦	         	¦	       	¦

	XVI-17	¦	 Сварка стыковых У-образ- 	¦	10 стыков	¦	       	¦	    1-05

	      	¦	ных соединений трубопро-  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	водов диаметром до 30 мм  	¦	         	¦	       	¦

	XVI-18	¦	 То же, диаметром         	¦	10 стыков	¦	       	¦	    3-10

	      	¦	до 45 мм                  	¦	         	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVI-19	¦	 Испытание водогрейных    	¦	котел    	¦	       	¦	    11-00

	      	¦	котлов емкостью           	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 500 литров             	¦	         	¦	       	¦

	XVI-20	¦	 Испытание трубопроводов  	¦	м трубо- 	¦	       	¦	    0-20

	      	¦	центрального отопления    	¦	провода  	¦	       	¦

	XVI-21	¦	 Проверка на прогрев      	¦	прибор   	¦	       	¦	    0-25

	      	¦	отопительных приборов     	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	с регулировкой            	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	                          	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	   2. Ремонтные работы    	¦	         	¦	       	¦

	XVI-22	¦	 Смена сгонов у трубопро- 	¦	сгон     	¦	       	¦	    0-60

	      	¦	водов диаметром до 25 мм  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сгоны из газовых труб    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	диаметром до 25 мм        	¦	         	¦	       	¦

	XVI-23	¦	 То же, диаметром         	¦	сгон     	¦	       	¦	    0-90

	      	¦	до 32 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сгон из газовых труб     	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	диаметром до 32 мм        	¦	         	¦	       	¦

	XVI-24	¦	 То же, диаметром до 40 мм	¦	сгон     	¦	       	¦	    1-50

	      	¦	 Сгоны из газовых труб    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	диаметром до 40 мм        	¦	         	¦	       	¦

	XVI-25	¦	 То же, диаметром         	¦	сгон     	¦	       	¦	    1-75

	      	¦	до 50 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Сгоны из газовых труб    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	      	¦	диаметром до 50 мм        	¦	         	¦	       	¦

	XVI-26	¦	 Смена отдельных участков 	¦	м        	¦	       	¦	    1-30

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	трубопроводов на резьбе   	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 25 мм        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Трубы водогазопроводные  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	      	¦	до 25 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Фитинги                  	¦	кг       	¦	 0,06  	¦

	      	¦	 Арматура муфтовая        	¦	   по проекту    	¦

	XVI-27	¦	 То же, диаметром         	¦	м        	¦	       	¦	    1-70

	      	¦	до 40 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Трубы водогазопроводные  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	      	¦	до 40 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Фитинги                  	¦	кг       	¦	 0,10  	¦

	      	¦	 Арматура муфтовая        	¦	   по проекту    	¦

	XVI-28	¦	 То же, диаметром         	¦	м        	¦	       	¦	    1-55

	      	¦	до 50 мм (из материала    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	заказчика)                	¦	         	¦	       	¦

	XVI-29	¦	 Смена отдельных участков 	¦	2 стыка  	¦	       	¦	    0-25

	      	¦	трубопроводов или         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	полотенцесушителя на      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	сварке                    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Полотенцесушитель        	¦	   по проекту    	¦

	      	¦	(трубы)                   	¦	                 	¦

	XVI-30	¦	 Смена водоразборных      	¦	кран     	¦	       	¦	    1-10

	      	¦	кранов (всех типов)       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Краны водоразборные      	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVI-31	¦	 Смена проходных          	¦	шт.      	¦	       	¦	    1-90

	      	¦	вентилей, кранов двойной  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	регулировки или обратных  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	клапанов диаметром        	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 50 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Вентиль (клапан, кран)   	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVI-32	¦	 Смена кронштейнов (при   	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-45

	      	¦	установленных пробках)    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Кронштейны               	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVI-33	¦	 Смена радиаторных пробок 	¦	пробка   	¦	       	¦	    0-65

	      	¦	 Пробки радиаторные       	¦	шт.      	¦	  0,7  	¦

	      	¦	обработанные, глухие      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Пробки радиаторные       	¦	шт.      	¦	  0,3  	¦

	      	¦	проходные                 	¦	         	¦	       	¦

	XVI-34	¦	 Смена манометра или      	¦	прибор   	¦	       	¦	    0-30

	      	¦	термометра                	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Манометр (термометр)     	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVI-35	¦	 Ремонт ручных насосов    	¦	насос    	¦	       	¦	    15-65

	      	¦	 Паронит                  	¦	кг       	¦	 0,136 	¦

	XVI-36	¦	 Ремонт и притирка кранов 	¦	кран     	¦	       	¦	    0-90

	      	¦	(всех типов)              	¦	         	¦	       	¦

	XVI-37	¦	 Ремонт и притирка        	¦	вентиль  	¦	       	¦	    0-75

	      	¦	клапана вентиля           	¦	         	¦	       	¦

	XVI-38	¦	 Перегруппировка секций   	¦	секция   	¦	       	¦	    1-35

	      	¦	старого радиатора высотой 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 500 мм или замена      	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	средних секций            	¦	         	¦	       	¦

	XVI-39	¦	 Добавление одной крайней 	¦	секция   	¦	       	¦	    1-20

	      	¦	секции радиаторов         	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	 Секция радиатора         	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVI-40	¦	 Снятие крайних секций    	¦	секция   	¦	       	¦	    0-80

	      	¦	радиаторов                	¦	         	¦	       	¦

	XVI-41	¦	 Прочистка и промывка     	¦	радиатор 	¦	       	¦	    3-20

	      	¦	радиаторов на месте       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	(без разборки) высотой    	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 500 мм                 	¦	         	¦	       	¦

	XVI-42	¦	 То же, высотой свыше     	¦	радиатор 	¦	       	¦	    4-85

	      	¦	500 мм                    	¦	         	¦	       	¦

	XVI-43	¦	 Демонтаж ручных насосов  	¦	насос    	¦	       	¦	    4-85

	XVI-44	¦	 Снятие радиаторов с      	¦	радиатор 	¦	       	¦	    1-35

	      	¦	места высотой до 500 мм   	¦	         	¦	       	¦

	XVI-45	¦	 То же, высотой           	¦	радиатор 	¦	       	¦	    1-65

	      	¦	свыше 500 мм              	¦	         	¦	       	¦

	XVI-46	¦	 Разборка трубопроводов   	¦	м        	¦	       	¦	    0-75

	      	¦	из водогазопроводных труб 	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	на резьбе диаметром       	¦	         	¦	       	¦

	      	¦	до 32 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	XVI-47	¦	 То же, диаметром         	¦	м        	¦	       	¦	    1-00

	      	¦	до 50 мм                  	¦	         	¦	       	¦

	РАЗДЕЛ XVII

	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

	1. Стоимость работ по рытью траншей и котлованов (кроме позиций XVII-24 -
	XVII-25) для трубопроводов, по пробивке отверстий, изоляции труб, а также стоимость
	работ, связанная с заделкой отверстий и обратной засыпкой траншей в ценах

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	настоящего раздела не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам,
	предусмотренным в разделах I "Земляные работы", XIX "Изоляционные работы", XX
	"Разные работы".

	2. Работы по нарезке резьбы, резке и гнутью труб оплачиваются заказчиком по
	поз. XVII-36 - XVII-41 настоящего раздела.

	3. В ценах настоящего раздела учтены работы по проверке и устранению дефектов
	в устанавливаемой арматуре и оборудовании.

	4. Стоимость работ по разборке и восстановлению булыжников, асфальтовых
	покрытий при рытье траншей оплачивается по ценам, предусмотренным в разделе XV
	"Благоустройство".

	5. Стоимость работ по водоотливу и водоснабжению в ценах настоящего раздела
	не учтена и оплачивается по ценам, предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

	6. Объем работ по внутренним стальным и чугунным трубопроводам
	определяется в п. м. трубопровода с учетом длины фасонных частей, а по наружным
	сетям - в п. м. без учета фасонных частей, которые учитываются отдельно, принимая
	каждую фасонную часть как п. м. трубопровода соответствующего диаметра.

	7. При прокладке дворовых наружных сетей протяженностью менее 50 м к ценам
	настоящего раздела применяются надбавки в следующих размерах:

	- при протяженности сети до 20 м - 40%;

	- при протяженности сети более 20 м до 50 м - 20%.

	8. Ценами позиций XVII-24 - XVII-25 предусмотрено устройство питьевых
	колодцев на глубину до 5 м. При устройстве колодцев глубиной свыше 5 м
	дополнительно взимается плата в размере 25% от цен позиций XVII-24 - XVII-25 за
	каждый последующий метр.

	9. Ценами настоящего раздела (кроме поз. XVII-24 - XVII-25) предусмотрена
	подноска материалов на приведенное расстояние до 10 м. Ценами позиций XVII-24 -
	XVII-25 предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 40 м.

	--------T------------------------T----------T-------T-------------

	  Шифр  	¦	   Наименование работ   	¦	 Единица  	¦	Нормы  	¦	  Цена за

	        	¦	      и материалов      	¦	измерения 	¦	расхода	¦	 работу без

	        	¦	                        	¦	          	¦	матери-	¦	 стоимости

	        	¦	                        	¦	          	¦	алов   	¦	 материалов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	                        	¦	          	¦	       	¦	в руб. и коп.

	--------+------------------------+----------+-------+-------------

	        	¦	 1. Новое строительство 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 а) наружные сети       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-1  	¦	 Прокладка чугунных     	¦	м         	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(в готовые траншеи)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	XVII-2  	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    1-00

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 1,03  	¦

	        	¦	канализационные 100 мм  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Муфты подвижные        	¦	шт.       	¦	  0,1  	¦

	XVII-3  	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    1-25

	        	¦	до 150 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 1,03  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Муфты подвижные        	¦	шт.       	¦	  0,1  	¦

	XVII-4  	¦	 Прокладка керамических 	¦	м         	¦	       	¦	    1-65

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 150 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(в готовые траншеи)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы керамические     	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	XVII-5  	¦	 Прокладка керамических 	¦	м         	¦	       	¦	    1-75

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 200 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(в готовые траншеи)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы керамические     	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	XVII-6  	¦	 Прокладка асбоцементных	¦	м         	¦	       	¦	    0-85

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 100 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(в готовые траншеи)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы асбоцементные    	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	 Муфты для асбоцементных	¦	шт.       	¦	 0,35  	¦

	        	¦	труб канализации        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Канат смоленый         	¦	кг        	¦	 0,18  	¦

	        	¦	 Канат бельный          	¦	кг        	¦	 0,14  	¦

	XVII-7  	¦	 Прокладка асбоцементных	¦	м         	¦	       	¦	    0-95

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 150 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы асбоцементные    	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	 Муфты для асбоцементных	¦	шт.       	¦	 0,35  	¦

	        	¦	труб                    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Канат смоленый         	¦	кг        	¦	 0,22  	¦

	        	¦	 Канат бельный          	¦	кг        	¦	  0,2  	¦

	XVII-8  	¦	 Прокладка асбоцементных	¦	м         	¦	       	¦	    0-85

	        	¦	водопроводных труб      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 100 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(в готовые траншеи)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы асбоцементные    	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Муфты для асбоцементных	¦	шт.       	¦	 0,35  	¦

	        	¦	труб                    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кольца резиновые       	¦	шт.       	¦	 0,69  	¦

	XVII-9  	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	до 150 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы асбоцементные    	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	 Муфты для асбоцементных	¦	шт.       	¦	 0,35  	¦

	        	¦	труб                    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кольца резиновые       	¦	шт.       	¦	 0,69  	¦

	XVII-10 	¦	 Прокладка стальных     	¦	м         	¦	       	¦	    0-85

	        	¦	водогазопроводных труб  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Узлы трубопроводов из  	¦	м         	¦	 1,00  	¦

	        	¦	водогазопроводных труб  	¦	          	¦	       	¦

	XVII-11 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    0-95

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Узлы трубопроводов из  	¦	м         	¦	 1,00  	¦

	        	¦	водогазопроводных труб  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	с креплениями           	¦	          	¦	       	¦

	XVII-12 	¦	 Установка чугунных     	¦	задвижка  	¦	       	¦	    1-80

	        	¦	задвижек диаметром      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Задвижки водопроводные 	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	чугунные 50 мм          	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Резина листовая        	¦	кг        	¦	 0,23  	¦

	XVII-13 	¦	 Установка водоразборных	¦	шт.       	¦	       	¦	    8-45

	        	¦	колонок                 	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Водоразборная колонка  	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	        	¦	 Болты с гайками        	¦	кг        	¦	  1,5  	¦

	        	¦	 Бетон М-100            	¦	м3        	¦	 0,262 	¦

	        	¦	 Раствор цементный 1:2  	¦	м3        	¦	0,0016 	¦

	        	¦	 Доски                  	¦	м3        	¦	 0,019 	¦

	XVII-14 	¦	 Присоединение трубопро-	¦	врезка    	¦	       	¦	   43-20

	        	¦	вода к существующей     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	канализационной сети    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	с выполнением всех      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	подготовительных работ  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	и оштукатуриванием лотка	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон М-100            	¦	м3        	¦	 0,262 	¦

	        	¦	 Раствор цементный 1:2  	¦	м3        	¦	0,0016 	¦

	        	¦	 Доски                  	¦	м3        	¦	 0,019 	¦

	XVII-15 	¦	 Врезка трубопровода    	¦	врезка    	¦	       	¦	    9-70

	        	¦	(тройников) диаметром   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	до 100 мм в существующую	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	водопроводную сеть      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	из чугунных труб        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	с установкой задвижки   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон М-100            	¦	м3        	¦	 0,011 	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	  1,5  	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Тройник                	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Канат бельный          	¦	кг        	¦	  0,6  	¦

	        	¦	 Задвижки чугунные      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Болты с гайками        	¦	кг        	¦	 0,55  	¦

	        	¦	 Резина листовая        	¦	кг        	¦	 0,29  	¦

	XVII-16 	¦	 То же, диаметром       	¦	врезка    	¦	       	¦	    6-80

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон М-100            	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	        	¦	 Канат бельный          	¦	кг        	¦	  0,6  	¦

	        	¦	 Задвижки чугунные      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Болты с гайками        	¦	кг        	¦	 0,55  	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 1,50  	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Тройники               	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Резина листовая        	¦	кг        	¦	 0,23  	¦

	XVII-17 	¦	 Врезка стального       	¦	врезка    	¦	       	¦	   24-95

	        	¦	водопровода диаметром   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	до 100 мм в существующую	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	водопроводную сеть      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	с установкой задвижек   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон М-100            	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	        	¦	 Тройник диаметром      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	100 мм                  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы                  	¦	м         	¦	  1,5  	¦

	        	¦	 Задвижки чугунные      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Болты с гайками        	¦	кг        	¦	 0,55  	¦

	        	¦	 Резина листовая        	¦	кг        	¦	 0,29  	¦

	XVII-18 	¦	 То же, диаметром       	¦	врезка    	¦	       	¦	   21-75

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон М-100            	¦	м3        	¦	 0,01  	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	  1,5  	¦

	        	¦	 Задвижки стальные      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Болты с гайками        	¦	кг        	¦	 0,55  	¦

	        	¦	 Тройники 50 мм         	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Резина листовая        	¦	кг        	¦	 0,23  	¦

	XVII-19 	¦	 Установка поливочных   	¦	кран      	¦	       	¦	    0-55

	        	¦	кранов                  	¦	          	¦	       	¦

	XVII-20 	¦	 Устройство артезианско-	¦	м         	¦	       	¦	    5-80

	        	¦	го колодца (скважины) в 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	грунтах I и II категории	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	  1,0  	¦

	        	¦	 Фильтр                 	¦	м2        	¦	  0,5  	¦

	XVII-21 	¦	 То же, в грунтах       	¦	м         	¦	       	¦	    6-85

	        	¦	III категории           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	  1,0  	¦

	        	¦	 Фильтр                 	¦	м2        	¦	  1,0  	¦

	XVII-22 	¦	 То же, в грунтах       	¦	м         	¦	       	¦	    9-10

	        	¦	IV категории            	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	  1,0  	¦

	        	¦	 Фильтр                 	¦	м2        	¦	  0,5  	¦

	XVII-23 	¦	 То же, в грунтах       	¦	м         	¦	       	¦	   16-15

	        	¦	V категории             	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	  1,0  	¦

	        	¦	 Фильтр                 	¦	м2        	¦	  1,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVII-24 	¦	 Устройство питьевых ко-	¦	5 м глу-  	¦	       	¦	   145-60

	        	¦	лодцев диаметром до 1 м 	¦	бины      	¦	       	¦

	        	¦	в грунте 1 группы       	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	с устройством и         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	разборкой креплений     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	стенок (без отлива воды)	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Сборные железобетонные 	¦	м3        	¦	 1,69  	¦

	        	¦	кольца М-200 (или кирпич	¦	(тыс. шт.)	¦	(1,568)	¦

	        	¦	глиняный)               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Песок                  	¦	м3        	¦	  0,1  	¦

	        	¦	 Гравий                 	¦	м3        	¦	 1,31  	¦

	        	¦	 Кирпич глиняный        	¦	тыс. шт.  	¦	 0,392 	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-25 	¦	м3        	¦	 0,068 	¦

	        	¦	 Гвозди                 	¦	кг        	¦	  2,8  	¦

	        	¦	 Доски III - IV с.      	¦	м3        	¦	 1,21  	¦

	        	¦	необрезные 30 мм        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бревна IV с.           	¦	м3        	¦	 0,125 	¦

	XVII-25 	¦	 То же, в грунте        	¦	5 м       	¦	       	¦	   163-45

	        	¦	II группы               	¦	глубины   	¦	       	¦

	        	¦	 Сборные железобетонные 	¦	м3        	¦	 1,69  	¦

	        	¦	кольца М-200 (или кирпич	¦	(тыс. шт.)	¦	(1,568)	¦

	        	¦	глиняный)               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Песок                  	¦	м3        	¦	  0,1  	¦

	        	¦	 Гравий                 	¦	м3        	¦	 1,31  	¦

	        	¦	 Кирпич глиняный        	¦	тыс. шт.  	¦	 0,392 	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-25 	¦	м3        	¦	 0,068 	¦

	        	¦	 Доски III - IV с.      	¦	м3        	¦	 1,21  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	необрезные 30 мм        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бревна IV с.           	¦	м3        	¦	 0,125 	¦

	        	¦	 Гвозди                 	¦	кг        	¦	  2,8  	¦

	XVII-26 	¦	 Установка ручного или  	¦	шт.       	¦	       	¦	    9-00

	        	¦	электрического насоса   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм на   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	колодце (скважине)      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Ручной насос           	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Шланг резиновый        	¦	м         	¦	  5,0  	¦

	XVII-27 	¦	 Установка центробежного	¦	шт.       	¦	       	¦	   12-55

	        	¦	насоса типа "Кама"      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром 100 мм        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Насос типа "Кама"      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Шланг резиновый        	¦	м         	¦	  5,0  	¦

	        	¦	 Провод электрический   	¦	м         	¦	  5,0  	¦

	XVII-28 	¦	 Устройство круглых кир-	¦	м3 конст- 	¦	       	¦	   15-60

	        	¦	пичных колодцев в сухих 	¦	рукции    	¦	       	¦

	        	¦	грунтах (с установкой   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	люка)                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон                  	¦	м3        	¦	 0,147 	¦

	        	¦	 Кирпич                 	¦	тыс. шт.  	¦	 0,362 	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-25 	¦	м3        	¦	  0,2  	¦

	        	¦	 Люк                    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-29 	¦	 То же, в мокрых грунтах	¦	м3 конст- 	¦	       	¦	   16-95

	        	¦	                        	¦	рукции    	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон                  	¦	м3        	¦	 0,134 	¦

	        	¦	 Битум БН-3             	¦	кг        	¦	 17,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Закладные части        	¦	кг        	¦	 28,0  	¦

	        	¦	(сальники)              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кирпич                 	¦	тыс. шт.  	¦	 0,358 	¦

	        	¦	 Прядь смоленая         	¦	кг        	¦	  5,3  	¦

	        	¦	 Железобетонные кольца  	¦	м3        	¦	 0,114 	¦

	        	¦	М-200                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-50 	¦	м3        	¦	 0,214 	¦

	        	¦	 Люк                    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-30 	¦	 Устройство прямоуголь- 	¦	м3 конст- 	¦	       	¦	   15-60

	        	¦	ных кирпичных колодцев с	¦	рукции    	¦	       	¦

	        	¦	перекрытием из сборного 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	железобетона в сухих    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	грунтах (с установкой   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	люка)                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон                  	¦	м3        	¦	 0,085 	¦

	        	¦	 Кирпич                 	¦	тыс. шт.  	¦	 0,356 	¦

	        	¦	 Железобетонные кольца  	¦	м3        	¦	 0,047 	¦

	        	¦	М-200                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-25 	¦	м3        	¦	  0,2  	¦

	        	¦	 Люк                    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-31 	¦	 Устройство прямоуголь- 	¦	м3 конст- 	¦	       	¦	   16-60

	        	¦	ных кирпичных колодцев  	¦	рукции    	¦	       	¦

	        	¦	с перекрытием из        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	сборного железобетона   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	в мокрых грунтах        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(с установкой люка)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон                  	¦	м3        	¦	 0,07  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Битум БН-3             	¦	кг        	¦	  8,0  	¦

	        	¦	 Закладные части        	¦	кг        	¦	 38,0  	¦

	        	¦	(сальники)              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кирпич                 	¦	тыс. шт.  	¦	 0,373 	¦

	        	¦	 Прядь смоленая         	¦	кг        	¦	  3,4  	¦

	        	¦	 Железобетонные кольца  	¦	м3        	¦	 0,078 	¦

	        	¦	М-200                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Раствор цементный М-50 	¦	м3        	¦	 0,215 	¦

	        	¦	 Люк                    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-32 	¦	 Устройство сборных     	¦	м3 конст- 	¦	       	¦	   29-10

	        	¦	железобетонных колодцев 	¦	рукции    	¦	       	¦

	        	¦	в сухих грунтах         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(с установкой люка)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон                  	¦	м3        	¦	 0,13  	¦

	        	¦	 Железобетонные кольца  	¦	м3        	¦	 0,895 	¦

	        	¦	М-200                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Люк                    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-33 	¦	 То же, в мокрых грунтах	¦	м3 конст- 	¦	       	¦	   38-00

	        	¦	                        	¦	рукции    	¦	       	¦

	        	¦	 Бетон                  	¦	м3        	¦	 0,27  	¦

	        	¦	 Битум БН-3             	¦	кг        	¦	 36,0  	¦

	        	¦	 Железобетонные кольца  	¦	м3        	¦	 0,928 	¦

	        	¦	М-200                   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Закладные части        	¦	кг        	¦	 13,0  	¦

	        	¦	(сальники)              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Прядь смоленая         	¦	кг        	¦	  3,3  	¦

	        	¦	 Люк                    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVII-34 	¦	 Испытание трубопроводов	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-50

	        	¦	системы канализации     	¦	провода   	¦	       	¦

	XVII-35 	¦	 То же, системы         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-15

	        	¦	водопровода             	¦	провода   	¦	       	¦

	        	¦	                        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 б) Внутренние сети     	¦	          	¦	       	¦

	XVII-36 	¦	 Резка труб диаметром   	¦	резка     	¦	       	¦	    0-07

	        	¦	до 25 мм                	¦	          	¦	       	¦

	XVII-37 	¦	 То же, диаметром       	¦	резка     	¦	       	¦	    0-13

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	XVII-38 	¦	 Нарезка резьбы на тру- 	¦	1 конец   	¦	       	¦	    0-30

	        	¦	бах диаметром до 25 мм  	¦	          	¦	       	¦

	XVII-39 	¦	 То же, диаметром       	¦	1 конец   	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	XVII-40 	¦	 Гнутье труб диаметром  	¦	отвод     	¦	       	¦	    0-07

	        	¦	до 25 мм                	¦	          	¦	       	¦

	XVII-41 	¦	 То же, диаметром       	¦	отвод     	¦	       	¦	    0-12

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	XVII-42 	¦	 Прокладка стальных     	¦	м         	¦	       	¦	    0-70

	        	¦	водогазопроводных труб  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 25 мм      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(без пробивки отверстий)	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	 1,03  	¦

	        	¦	водопроводные           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Крючья для крепления   	¦	кг        	¦	 0,013 	¦

	        	¦	труб                    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Фитинги                	¦	кг        	¦	 0,06  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Олифа                  	¦	кг        	¦	0,0153 	¦

	        	¦	 Сурик                  	¦	кг        	¦	 0,015 	¦

	        	¦	 Прядь льняная          	¦	кг        	¦	 0,01  	¦

	XVII-43 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    0-85

	        	¦	до 40 мм                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	 1,03  	¦

	        	¦	водопроводные 40 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Крючья для крепления   	¦	кг        	¦	 0,029 	¦

	        	¦	труб                    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Фитинги                	¦	кг        	¦	 0,12  	¦

	        	¦	 Олифа                  	¦	кг        	¦	0,0324 	¦

	        	¦	 Сурик железный         	¦	кг        	¦	 0,036 	¦

	        	¦	 Прядь льняная          	¦	кг        	¦	 0,018 	¦

	XVII-44 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	до 50 мм                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные         	¦	м         	¦	 1,03  	¦

	        	¦	водопроводные 50 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Фитинги                	¦	кг        	¦	 0,18  	¦

	        	¦	 Крючья для крепления   	¦	кг        	¦	0,0315 	¦

	        	¦	труб                    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Олифа                  	¦	кг        	¦	0,0348 	¦

	        	¦	 Сурик железный         	¦	кг        	¦	 0,036 	¦

	        	¦	 Прядь льняная          	¦	кг        	¦	 0,018 	¦

	XVII-45 	¦	 Прокладка чугунных     	¦	м         	¦	       	¦	    0-95

	        	¦	водогазопроводных труб  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(без пробивки отверстий)	¦	          	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Трубы канализационные  	¦	м         	¦	 0,82  	¦

	        	¦	чугунные                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Отводы чугунные        	¦	шт.       	¦	 0,24  	¦

	        	¦	 Отступы                	¦	шт.       	¦	 0,04  	¦

	        	¦	 Ревизии с крышками     	¦	шт.       	¦	 0,15  	¦

	        	¦	 Муфты надвижные        	¦	шт.       	¦	 0,38  	¦

	        	¦	 Колено для чугунных    	¦	шт.       	¦	 0,18  	¦

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Крестовина прямая      	¦	шт.       	¦	 0,01  	¦

	        	¦	 Тройники               	¦	шт.       	¦	 0,28  	¦

	        	¦	 Переходы               	¦	шт.       	¦	 0,06  	¦

	        	¦	 Канат бельный          	¦	кг        	¦	 0,049 	¦

	        	¦	 Канат смоленый         	¦	кг        	¦	 0,122 	¦

	        	¦	 Цемент "300"           	¦	кг        	¦	  0,6  	¦

	XVII-46 	¦	 То же, диаметром труб  	¦	м         	¦	       	¦	    1-00

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 0,76  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Отводы                 	¦	шт.       	¦	 0,25  	¦

	        	¦	 Отступы                	¦	шт.       	¦	 0,03  	¦

	        	¦	 Ревизии с крышками     	¦	шт.       	¦	 0,13  	¦

	        	¦	 Муфты надвижные        	¦	шт.       	¦	 0,22  	¦

	        	¦	 Крестовина             	¦	шт.       	¦	 0,04  	¦

	        	¦	 Тройники прямые        	¦	шт.       	¦	  0,3  	¦

	        	¦	 Переходы               	¦	шт.       	¦	 0,08  	¦

	        	¦	 Канат бельный          	¦	кг        	¦	 0,083 	¦

	        	¦	 Цемент "300"           	¦	кг        	¦	  0,8  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Канат смоленый         	¦	кг        	¦	 0,166 	¦

	XVII-47 	¦	 Установка фаянсового   	¦	шт.       	¦	       	¦	    2-20

	        	¦	унитаза без бачка       	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(с пробивкой отверстий  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	и присоединением        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	к системе)              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Унитаз фаянсовый       	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-48 	¦	 То же, унитаза "Ком-   	¦	шт.       	¦	       	¦	    3-75

	        	¦	пакт" со смывным бачком 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Унитаз "Компакт"       	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-49 	¦	 Установка смывного     	¦	шт.       	¦	       	¦	    1-35

	        	¦	бачка (с пробивкой      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	отверстий)              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бачок смывной          	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-50 	¦	 Установка смывной трубы	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	 Трубы смывные          	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Манжет резиновый       	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-51 	¦	 Установка сиденья для  	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	унитаза                 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Сиденье для унитаза с  	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	        	¦	арматурой для крепления 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	сиденья                 	¦	          	¦	       	¦

	XVII-52 	¦	 Установка фаянсового   	¦	шт.       	¦	       	¦	    3-30

	        	¦	умывальника (с присоеди-	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	нением к системе)       	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Умывальник фаянсовый   	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-53 	¦	 Установка чугунной ра- 	¦	шт.       	¦	       	¦	    2-20
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	ковины (с присоединением	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	к системе)              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Раковина чугунная      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	эмалированная со съемной	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	спинкой                 	¦	          	¦	       	¦

	XVII-54 	¦	 Установка сифона для   	¦	шт.       	¦	       	¦	    2-15

	        	¦	раковины диаметром      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Сифон                  	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-55 	¦	 Установка сифона для   	¦	шт.       	¦	       	¦	    3-00

	        	¦	ванны диаметром         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	до 150 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Сифон                  	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-56 	¦	 Установка чугунного    	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-80

	        	¦	трапа диаметром до 50 мм	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трап чугунный          	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	эмалированный с чугунной	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	решеткой                	¦	          	¦	       	¦

	XVII-57 	¦	 Установка ванны прямо- 	¦	шт.       	¦	       	¦	    5-80

	        	¦	бортной чугунной эмали- 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	рованной любой модели   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Ванна                  	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	XVII-58 	¦	 Установка душа         	¦	шт.       	¦	       	¦	    1-40

	        	¦	со смесителем           	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кран-смеситель         	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	с трубкой и душевой     	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	сеткой настенной        	¦	          	¦	       	¦

	XVII-59 	¦	 Установка водогрейной  	¦	шт.       	¦	       	¦	    3-10

	        	¦	колонки на твердом      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	топливе                 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Колонка                	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	XVII-60 	¦	 Установка кронштейнов  	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-70

	        	¦	под санитарные приборы  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(с пробивкой гнезд под  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	пробки)                 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кронштейн (поковки)    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-61 	¦	 Установка креплений для	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-55

	        	¦	водогазопроводных труб  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	внутренней сети         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(с пробивкой гнезд)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Крепления              	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Шурупы                 	¦	шт.       	¦	   2   	¦

	XVII-62 	¦	 Установка крана-смеси- 	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-50

	        	¦	теля настенного для умы-	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	вальников, моек, раковин	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кран-смеситель         	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-63 	¦	 Установка              	¦	шт.       	¦	       	¦	    2-30

	        	¦	полотенцесушителя       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-64 	¦	 Установка водомера     	¦	шт.       	¦	       	¦	    6-10

	        	¦	 Водомер                	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	                        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	  2. Ремонтные работы   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 а) Наружные сети       	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVII-65 	¦	 Разборка чугунных      	¦	м         	¦	       	¦	    3-10

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	XVII-66 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    4-10

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	XVII-67 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    5-95

	        	¦	до 150 мм               	¦	          	¦	       	¦

	XVII-68 	¦	 Разборка керамических  	¦	м         	¦	       	¦	    0-80

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 150 мм     	¦	          	¦	       	¦

	XVII-69 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	до 200 мм               	¦	          	¦	       	¦

	XVII-70 	¦	 Разборка асбоцементных 	¦	м         	¦	       	¦	    0-95

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	XVII-71 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    1-35

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	XVII-72 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    1-85

	        	¦	до 150 мм               	¦	          	¦	       	¦

	XVII-73 	¦	 Разборка водопроводных 	¦	м         	¦	       	¦	    1-00

	        	¦	асбоцементных труб      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	XVII-74 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    1-15

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	XVII-75 	¦	 Разборка стальных водо-	¦	м         	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	газопроводных труб      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVII-76 	¦	 Снятие (демонтаж)      	¦	задвижка  	¦	       	¦	    2-45

	        	¦	водопроводных задвижек  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 100 мм     	¦	          	¦	       	¦

	XVII-77 	¦	 Прочистка дворовой     	¦	м трубы   	¦	       	¦	    1-80

	        	¦	канализации             	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	                        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 б) Внутренние сети     	¦	          	¦	       	¦

	XVII-78 	¦	 Смена отдельных        	¦	м         	¦	       	¦	    3-40

	        	¦	участков чугунных       	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 50 мм      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 0,83  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Фасонные части         	¦	руб.      	¦	 0,503 	¦

	XVII-79 	¦	 То же, диаметром       	¦	м         	¦	       	¦	    4-70

	        	¦	до 100 мм               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 0,72  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Фасонные части         	¦	руб.      	¦	 0,16  	¦

	XVII-80 	¦	 Смена отдельных        	¦	м         	¦	       	¦	    6-10

	        	¦	участков чугунных       	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	канализационных труб    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	диаметром до 150 мм     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы чугунные         	¦	м         	¦	 1,02  	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Фасонные части         	¦	руб.      	¦	 0,21  	¦

	XVII-81 	¦	 Смена фаянсовых        	¦	прибор    	¦	       	¦	    4-20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	унитазов с сиденьем     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Унитаз фаянсовый       	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Сиденья к унитазам     	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	        	¦	с арматурой для         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	крепления сидений       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-82 	¦	 Смена умывальника      	¦	прибор    	¦	       	¦	    3-45

	        	¦	 Умывальник фаянсовый   	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Кронштейны             	¦	шт.       	¦	   2   	¦

	XVII-83 	¦	 Смена раковины         	¦	прибор    	¦	       	¦	    2-70

	        	¦	 Кронштейны             	¦	шт.       	¦	   2   	¦

	        	¦	 Раковина               	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-84 	¦	 Смена мойки на 1 отде- 	¦	прибор    	¦	       	¦	    4-80

	        	¦	ление на кронштейнах    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кронштейны             	¦	шт.       	¦	   2   	¦

	        	¦	 Мойка на 1 отделение   	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-85 	¦	 То же, на 2 отделения  	¦	прибор    	¦	       	¦	    7-45

	        	¦	со шкафом               	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Мойки чугунные эмалиро-	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	        	¦	ванные на 2 отделения   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	типа "Москва" в         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	комплекте со стальным   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	эмалированным шкафом,   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	смесителем, выпусками   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	и др. частями           	¦	          	¦	       	¦

	XVII-86 	¦	 Смена прямобортной     	¦	прибор    	¦	       	¦	    9-95

	        	¦	чугунной эмалированной  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	ванны любой модели      	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Ванна                  	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	        	¦	 Сурик свинцовый        	¦	кг        	¦	 0,02  	¦

	XVII-87 	¦	 Смена сидений к        	¦	шт.       	¦	       	¦	    1-70

	        	¦	унитазам                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Сиденья к унитазам     	¦	комплект  	¦	   1   	¦

	        	¦	с арматурой для         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	крепления сидений       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-88 	¦	 То же, резиновых манжет	¦	шт.       	¦	       	¦	    1-45

	        	¦	к унитазам              	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Манжеты резиновые      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-89 	¦	 То же, смывной трубы   	¦	шт.       	¦	       	¦	    1-90

	        	¦	с резиновой манжетой    	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Манжеты резиновые      	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	 Смывные трубы          	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-90 	¦	 То же, цепочки у       	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	смывного бачка          	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Держка (стальная       	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	оцинкованная цепочка с  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	фаянсовой ручкой)       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-91 	¦	 Смена чугунных или     	¦	прибор    	¦	       	¦	    1-95

	        	¦	фаянсовых бачков (без   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	пробивки отверстий)     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Бачки смывные чугунные 	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	или фаянсовые           	¦	          	¦	       	¦

	XVII-92 	¦	 Смена трапов           	¦	шт.       	¦	       	¦	    2-00

	        	¦	 Трапы чугунные         	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	эмалированные           	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVII-93 	¦	 То же, сифонов         	¦	шт.       	¦	       	¦	    1-65

	        	¦	 Сифоны-ревизии чугунные	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	канализационные         	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	в комплекте             	¦	          	¦	       	¦

	XVII-94 	¦	 Смена кронштейнов под  	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-45

	        	¦	санитарными приборами   	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	(при установленных      	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	пробках)                	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Кронштейн              	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-95 	¦	 Смена смесителей       	¦	шт.       	¦	       	¦	    3-10

	        	¦	(для умывальника)       	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Смеситель для          	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	умывальника             	¦	          	¦	       	¦

	XVII-96 	¦	 То же, для ванны       	¦	шт.       	¦	       	¦	    3-70

	        	¦	с душем                 	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Смеситель с душевой    	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	        	¦	сеткой, трубкой или     	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	гибким шлангом          	¦	          	¦	       	¦

	XVII-97 	¦	 Ремонт смывного бачка  	¦	прибор    	¦	       	¦	    1-75

	        	¦	с регулировкой на месте,	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	со сменой шарового крана	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Шаровые краны          	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	XVII-98 	¦	 То же, со сменой резины	¦	прибор    	¦	       	¦	    2-45

	        	¦	под колпаком или        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	у шарового крана        	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	 Резина для прокладок   	¦	кг        	¦	 0,02  	¦

	XVII-99 	¦	 Регулировка смывного   	¦	прибор    	¦	       	¦	    0-60

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	бачка без ремонта       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-100	¦	 Снятие фаянсового      	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-85

	        	¦	унитаза                 	¦	          	¦	       	¦

	XVII-101	¦	 То же, смывного бачка  	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-60

	XVII-102	¦	 То же, смывной трубы   	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-80

	XVII-103	¦	 То же, умывальника или 	¦	шт.       	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	чугунной раковины       	¦	          	¦	       	¦

	XVII-104	¦	 То же, колонки на твер-	¦	комплект  	¦	       	¦	    1-25

	        	¦	дом топливе с демонтажем	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	коммуникаций (отсоедине-	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	нием от трубопроводов)  	¦	          	¦	       	¦

	        	¦	и отноской              	¦	          	¦	       	¦

	XVII-105	¦	 Прочистка внутренней   	¦	м труб    	¦	       	¦	    0-38

	        	¦	канализации             	¦	          	¦	       	¦

	РАЗДЕЛ XVIII

	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1. Стоимость работ по демонтажу определяется в размере 50% от цены
	монтажных работ (без стоимости материала).

	2. В ценах настоящего раздела стоимость работ по пробивке гнезд и сверлению
	борозд учтена. Стоимость работ по заделке борозд и отверстий не учтена и
	оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе III
	"Стены" (п. III-93).

	3. Стоимость работ по рытью ям для установки опор и заземления в ценах
	настоящего раздела не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам,
	предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

	4. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	приведенное расстояние до 30 м.

	--------T-------------------------T---------T-------T-------------

	  Шифр  	¦	   Наименование работ    	¦	 Единица 	¦	Нормы  	¦	   Цена за

	        	¦	      и материалов       	¦	измерения	¦	расхода	¦	 работу без

	        	¦	                         	¦	         	¦	матери-	¦	  стоимости

	        	¦	                         	¦	         	¦	алов   	¦	материалов в

	        	¦	                         	¦	         	¦	       	¦	 руб. и коп.

	--------+-------------------------+---------+-------+-------------

	        	¦	 1. Новое строительство  	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-1 	¦	 Прокладка шнура ПРД     	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-45

	        	¦	сечением 2 x 2,5 мм2 на  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	роликах по деревянному   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	основанию                	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Шнур ПРД                	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	        	¦	 Ролики фарфоровые       	¦	шт.      	¦	 1,79  	¦

	        	¦	 Шурупы                  	¦	кг       	¦	0,0059 	¦

	XVIII-2 	¦	 Прокладка шнура ПРД     	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	сечением 3 x 2,5 мм2     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	на роликах по деревянному	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	основанию                	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Шнур ПРД                	¦	м        	¦	 1,54  	¦

	        	¦	 Ролики фарфоровые       	¦	шт.      	¦	 1,79  	¦

	        	¦	 Шурупы                  	¦	кг       	¦	0,0059 	¦

	XVIII-3 	¦	 Прокладка шнура ПРД     	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-60

	        	¦	сечением 2 x 2,5 мм2     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	на роликах по кирпичному 	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	или бетонному основанию  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Шнур ПРД                	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	        	¦	 Ролики фарфоровые       	¦	шт.      	¦	 1,79  	¦

	        	¦	 Шурупы                  	¦	кг       	¦	 0,009 	¦

	XVIII-4 	¦	 То же, 3 x 2,5 мм2      	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-80

	        	¦	 Шнур                    	¦	м        	¦	 1,54  	¦

	        	¦	 Ролики фарфоровые       	¦	шт.      	¦	 1,79  	¦

	        	¦	 Шурупы                  	¦	кг       	¦	0,0098 	¦

	XVIII-5 	¦	 Прокладка изолированного	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-25

	        	¦	провода ПР-500 сечением  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	2,5 мм2 на роликах       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	по деревянному основанию 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод                  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	        	¦	 Лента изоляционная      	¦	кг       	¦	 0,001 	¦

	        	¦	 Ролики фарфоровые       	¦	шт.      	¦	 1,79  	¦

	        	¦	 Шурупы                  	¦	кг       	¦	 0,007 	¦

	        	¦	 Трубки резиновые        	¦	кг       	¦	0,0015 	¦

	XVIII-6 	¦	 Прокладка изолированного	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-40

	        	¦	провода ПР-500 сечением  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	2,5 мм2 на роликах       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	по кирпичному основанию  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод                  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	        	¦	 Лента изоляционная      	¦	кг       	¦	 0,001 	¦

	        	¦	 Ролики фарфоровые       	¦	шт.      	¦	 1,79  	¦

	        	¦	 Трубки резиновые        	¦	кг       	¦	 0,006 	¦

	        	¦	полутвердые              	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Шурупы                  	¦	кг       	¦	0,0111 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVIII-7 	¦	 Прокладка провода       	¦	м линии  	¦	       	¦	    1-80

	        	¦	АПР-500 или ПР-500       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	сечением 2 x 2,5 мм2     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	на планках или закрепках 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	с роликами по кирпичному 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	основанию                	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Закрепы (поковки)       	¦	кг       	¦	 0,12  	¦

	        	¦	 Лента изоляционная      	¦	кг       	¦	0,0021 	¦

	        	¦	 Провод АПР-500, ПР-500  	¦	м        	¦	 2,06  	¦

	XVIII-8 	¦	 Прокладка провода АППВ  	¦	м провода	¦	       	¦	    0-40

	        	¦	или ППВ сечением         	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	2 x 2,5 мм2 при скрытой  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводке с пробивкой     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	борозд                   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод АППВ, ППВ        	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-9 	¦	 То же, при открытой     	¦	м провода	¦	       	¦	    0-20

	        	¦	проводке                 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод АППВ, ППВ        	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-10	¦	 Прокладка провода ПР-500	¦	м трубки 	¦	       	¦	    0-70

	        	¦	сечением 2 x 4 мм2       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	в резиновых полутвердых  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	трубках при скрытой про- 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	водке с пробивкой борозд 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод ПР-500           	¦	м        	¦	 2,06  	¦

	        	¦	 Трубки резиновые        	¦	кг       	¦	 0,251 	¦

	        	¦	полутвердые              	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-11	¦	 Соединение и прозвонка  	¦	1 коробка	¦	       	¦	    0-65

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	жил, ранее проложенных   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводов сечением 2,5 мм2	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	до 8 концов              	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-12	¦	 Прокладка кабеля        	¦	м        	¦	       	¦	    0-40

	        	¦	сечением до 6 мм2        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	с креплением полосками   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	по деревянному основанию 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Кабель сечением до 6 мм2	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-13	¦	 То же, по кирпичному    	¦	м        	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	основанию                	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Кабель сечением до 6 мм2	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-14	¦	 Прокладка труб водогазо-	¦	м        	¦	       	¦	    0-95

	        	¦	проводных для затягивания	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	провода по кирпичным     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	основаниям с креплением  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	накладными скобками      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	Диаметр 25 мм            	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные          	¦	м        	¦	 1,04  	¦

	        	¦	 Скобы накладные         	¦	шт.      	¦	 0,51  	¦

	XVIII-15	¦	 Прокладка труб водогазо-	¦	м        	¦	       	¦	    0-15

	        	¦	проводных для затягивания	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводов в готовых       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	бороздках под заливку    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	бетоном                  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Трубы стальные          	¦	м        	¦	 1,04  	¦

	XVIII-16	¦	 Затягивание проводов    	¦	         	¦	       	¦	    0-09

	        	¦	в проложенные стальные   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	трубы и бумажно-металли- 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	ческие рукава (провод    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	первый - сечение         	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	в мм 2 - 2,5)            	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод                  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-17	¦	 То же, каждый           	¦	м        	¦	       	¦	    0-12

	        	¦	последующий провод       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод                  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-18	¦	 Устройство отводов про- 	¦	м отвода 	¦	       	¦	    5-10

	        	¦	водов сечением до 10 мм2 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	в стальной трубе         	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод                  	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	        	¦	 Труба металлическая     	¦	м        	¦	 1,04  	¦

	XVIII-19	¦	 Установка ответвительной	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-35

	        	¦	коробки с пробивкой      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	гнезда при скрытой       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводке                 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Коробка ответвительная  	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-20	¦	 Установка ответвительной	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-65

	        	¦	коробки при открытой     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводке по деревянному  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	основанию с соединением  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	жил                      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Коробка ответвительная  	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-21	¦	 То же, по кирпичному    	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-80

	        	¦	основанию                	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Коробка ответвительная  	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVIII-22	¦	 Установка электрического	¦	звонок   	¦	       	¦	    2-15

	        	¦	звонка и кнопки с        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	прокладкой проводов      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Звонок электрический    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	        	¦	безискровой              	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод звонковый        	¦	м        	¦	  по   	¦

	        	¦	                         	¦	         	¦	проекту	¦

	XVIII-23	¦	 То же, без прокладки    	¦	звонок   	¦	       	¦	    0-70

	        	¦	проводов                 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Звонок электрический    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	        	¦	безискровой              	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-24	¦	 Установка выключателя,  	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-45

	        	¦	переключателя или        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	штепсельной розетки      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	для открытой проводки    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	по кирпичному основанию  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Розетки деревянные      	¦	шт.      	¦	 1,00  	¦

	        	¦	 Выключатель (переключа- 	¦	шт.      	¦	 1,02  	¦

	        	¦	тель, штепсельная        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	розетка)                 	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-25	¦	 То же, при скрытой      	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-50

	        	¦	проводке                 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Выключатель (переключа- 	¦	шт.      	¦	 1,02  	¦

	        	¦	тель, штепсельная        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	розетка)                 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Коробки для установки   	¦	шт.      	¦	 1,02  	¦

	        	¦	утопленного прибора      	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVIII-26	¦	 Установка потолочного   	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-55

	        	¦	или стенного косого      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	патрона                  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Патроны стенные косые   	¦	шт.      	¦	 1,02  	¦

	        	¦	или потолочные           	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-27	¦	 Установка 3-клавишного  	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-60

	        	¦	выключателя при скрытой  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводке с устройством   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	гнезда в кирпичной стене 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Выключатель 3-клавишный 	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	        	¦	 Коробка для установления	¦	шт.      	¦	 1,02  	¦

	        	¦	утопленного выключателя  	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-28	¦	 Установка шнурового     	¦	подвес   	¦	       	¦	    0-75

	        	¦	подвеса с патроном       	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Подвесы шнуровые        	¦	шт.      	¦	 1,01  	¦

	XVIII-29	¦	 Установка подвесного    	¦	подвес   	¦	       	¦	    1-40

	        	¦	светильника              	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Подвесы шаровые со      	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	        	¦	стеклом                  	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-30	¦	 Установка светильника   	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-90

	        	¦	типа "Бра"               	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Бра                     	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	        	¦	 Стекла к бра однолампо- 	¦	шт.      	¦	  1,0  	¦

	        	¦	вому (или двухламповому) 	¦	         	¦	 (2,0) 	¦

	XVIII-31	¦	 Установка люминесцентных	¦	шт.      	¦	       	¦	    1-15

	        	¦	ламп на штырях           	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Светильник              	¦	комплект 	¦	   1   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XVIII-32	¦	 То же, в подвесах       	¦	шт.      	¦	       	¦	    1-65

	        	¦	 Светильник              	¦	комплект 	¦	   1   	¦

	XVIII-33	¦	 Установка люстры        	¦	светиль- 	¦	       	¦	    1-35

	        	¦	многорожковой в один свет	¦	ник      	¦	       	¦

	        	¦	 Светильник многорожковый	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVII1-34	¦	 То же, в 2 - 3 света    	¦	светиль- 	¦	       	¦	    2-75

	        	¦	                         	¦	ник      	¦	       	¦

	        	¦	 Светильник многорожковый	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-35	¦	 Установка крюка для     	¦	крюк     	¦	       	¦	    0-30

	        	¦	подвески светильников    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	и люстр на деревянном    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	основании или в готовые  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	гнезда бетонных оснований	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Крюк                    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-36	¦	 То же, по бетону с      	¦	крюк     	¦	       	¦	    1-10

	        	¦	пробивкой гнезд          	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Крюк                    	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-37	¦	 Установка щитка для     	¦	шт.      	¦	       	¦	    1-95

	        	¦	электросчетчика          	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Щитки                   	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-38	¦	 Установка однофазного   	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-60

	        	¦	электрического счетчика  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	на готовый щиток         	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Счетчики однофазные     	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	XVIII-39	¦	 Зарядка патронов        	¦	шт.      	¦	       	¦	    0-20

	        	¦	подвесных                	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-40	¦	 Устройство деревянных   	¦	опора    	¦	       	¦	    7-10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	одностоечных опор        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Лес круглый III с.      	¦	м3       	¦	 0,39  	¦

	        	¦	 Битумная паста          	¦	кг       	¦	  2,2  	¦

	        	¦	 Каменноугольный лак "Б" 	¦	кг       	¦	  1,6  	¦

	        	¦	 Крючья для изолятора    	¦	шт.      	¦	   4   	¦

	XVIII-41	¦	 То же, с железобетонной 	¦	опора    	¦	       	¦	    11-00

	        	¦	приставкой одинарной     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Лес круглый III с.      	¦	м3       	¦	 0,39  	¦

	        	¦	 Приставка железобетонная	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	        	¦	 Крючья для изоляторов   	¦	шт.      	¦	   4   	¦

	XVIII-42	¦	 Устройство деревянных   	¦	опора    	¦	       	¦	    2-45

	        	¦	одинарных приставок к    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	существующим опорам      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Лес круглый III с.      	¦	м3       	¦	 0,25  	¦

	        	¦	 Битумная паста          	¦	кг       	¦	  2,7  	¦

	        	¦	 Каменноугольный лак "Б" 	¦	кг       	¦	  1,8  	¦

	        	¦	 Проволока 6 мм          	¦	кг       	¦	  4,4  	¦

	XVIII-43	¦	 Устройство железобетон- 	¦	опора    	¦	       	¦	    3-45

	        	¦	ных одинарных приставок  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	к существующим опорам    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Сборная железобетонная  	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	        	¦	приставка                	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Проволока 6 мм          	¦	кг       	¦	 4,44  	¦

	XVIII-44	¦	 Устройство деревянных   	¦	опора    	¦	       	¦	    2-60

	        	¦	подкосов к существующим  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	опорам                   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Лес круглый III с.      	¦	м3       	¦	 0,46  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Битумная паста          	¦	кг       	¦	  3,5  	¦

	        	¦	 Каменноугольный лак "Б" 	¦	кг       	¦	  2,6  	¦

	        	¦	 Болты 16 мм, длиной     	¦	кг       	¦	 0,47  	¦

	        	¦	300 мм                   	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-45	¦	 Прокладка заземляющих   	¦	электрод 	¦	       	¦	    2-40

	        	¦	спусков по стойкам опор  	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	с устройством заземления 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	электродом               	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Сталь круглая диаметром 	¦	кг       	¦	  по   	¦

	        	¦	40 мм, длиной 3 м        	¦	         	¦	проекту	¦

	XVIII-46	¦	 Перекидка проводов      	¦	одна     	¦	       	¦	    3-90

	        	¦	длиной до 25 м между     	¦	перекидка	¦	       	¦

	        	¦	зданиями при сечении     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	провода до 10 мм2        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	(с установкой изолятора) 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод ПР-500           	¦	м        	¦	  по   	¦

	        	¦	                         	¦	         	¦	проекту	¦

	        	¦	 Изоляторы ТФ-4          	¦	шт.      	¦	   2   	¦

	        	¦	 Крюки КН-16             	¦	шт.      	¦	   2   	¦

	XVIII-47	¦	 Пробивка борозд размером	¦	м        	¦	       	¦	    0-15

	        	¦	40 x 30 мм для прокладки 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	проводов по кирпичным    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	стенам                   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	                         	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	   2. Ремонтные работы   	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-48	¦	 Смена или перетяжка     	¦	м линии  	¦	       	¦	    0-30

	        	¦	шнура ПРД на опорах с    	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	роликами                 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Шнур ПРД                	¦	м        	¦	 1,03  	¦

	XVIII-49	¦	 Смена проводов между    	¦	одна     	¦	       	¦	    6-80

	        	¦	зданиями при сечении     	¦	перекидка	¦	       	¦

	        	¦	провода до 10 мм2        	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	(до 2-х проводов в линии)	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Провод ПР-500           	¦	м        	¦	  по   	¦

	        	¦	                         	¦	         	¦	проекту	¦

	XVIII-50	¦	 Смена одинарных         	¦	опора    	¦	       	¦	    6-60

	        	¦	деревянных приставок     	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	у опор на железобетонные 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Лес круглый III с.      	¦	м3       	¦	 0,25  	¦

	        	¦	 Железобетонная приставка	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	        	¦	 Проволока 6 мм          	¦	кг       	¦	  4,4  	¦

	XVIII-51	¦	 Снятие выключателей     	¦	шт.      	¦	   1   	¦	    0-10

	        	¦	или переключателей       	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-52	¦	 Демонтаж бра, плафонов  	¦	шт.      	¦	   1   	¦	    0-15

	        	¦	или светильников         	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-53	¦	 Демонтаж щитка со       	¦	шт.      	¦	   1   	¦	    0-27

	        	¦	счетчиком                	¦	         	¦	       	¦

	XVIII-54	¦	 Смена кухонной          	¦	шт.      	¦	       	¦	    8-50

	        	¦	электроплиты с заменой   	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	кабеля до штепсельной    	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	розетки с проверкой      	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	правильности подключения 	¦	         	¦	       	¦

	        	¦	 Электроплита 3- или     	¦	шт.      	¦	   1   	¦

	        	¦	4-конфорная              	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 Кабель                  	¦	м        	¦	  по   	¦

	        	¦	                         	¦	         	¦	троекту	¦

	РАЗДЕЛ XIX

	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	1. Объем изоляции трубопроводов определяется по таблице Приложения N 2
	(извлечение из сборника N 11 ЕНиР) по длине трубопровода с учетом его диаметра и
	толщины слоя изоляции.

	2. Наружная поверхность изоляции трубопроводов определяется по таблице
	Приложения N 1 (извлечение из сборника N 11 ЕНиР) по длине трубопровода с учетом
	его диаметра и толщины слоя изоляции.

	Длина трубопровода определяется раздельно по каждому диаметру и толщине
	слоя изоляции.

	3. Наружная поверхность фасонных частей определяется по общей длине
	основных цилиндрических частей и среднему диаметру, по таблицам Приложений N 1,
	2.

	4. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное
	расстояние до 50 м.

	Приложение 1

	НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ В М2 НА 100 М ДЛИНЫ
	ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----T-------------------------------------------------------------------------------------------

	Тол- 	¦	                     Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического

	щина 	¦	                                   оборудования в мм до

	изо- 	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----
	T-----

	ляции	¦	 10 	¦	 14 	¦	 17 	¦	 20 	¦	 25 	¦	 32 	¦	 38 	¦	 40 	¦	 44 	¦	 48 	¦	 57 	¦	 76 	¦	 89 	¦	 95 	¦	108 	¦	133 	¦	 159 	¦	 180

	-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
	+-----

	0    	¦	3,1 	¦	4,4 	¦	5,3 	¦	6,3 	¦	7,9 	¦	 10 	¦	11,9	¦	12,6	¦	13,8	¦	15,1	¦	17,9	¦	23,8	¦	27,9	¦	29,8	¦	33,9	¦	41,8	¦	49,9 	¦	56,5

	10   	¦	9,4 	¦	10,7	¦	11,6	¦	12,6	¦	14,1	¦	16,3	¦	18,2	¦	18,8	¦	20,1	¦	21,4	¦	24,2	¦	30,1	¦	34,2	¦	36,1	¦	40,2	¦	 48 	¦	56,2 	¦	62,8

	15   	¦	12,6	¦	13,8	¦	14,8	¦	15,7	¦	17,3	¦	19,5	¦	21,4	¦	22  	¦	23,2	¦	24,5	¦	27,3	¦	33,3	¦	37,4	¦	39,3	¦	43,3	¦	51,2	¦	59,3 	¦	 66

	20   	¦	15,7	¦	 17 	¦	17,9	¦	18,8	¦	20,4	¦	22,6	¦	24,5	¦	25,1	¦	26,4	¦	27,6	¦	30,5	¦	36,4	¦	40,5	¦	42,4	¦	46,5	¦	54,3	¦	62,5 	¦	69,1

	25   	¦	18,8	¦	20,1	¦	 21 	¦	 22 	¦	23,6	¦	25,7	¦	27,6	¦	28,3	¦	29,5	¦	30,8	¦	33,6	¦	39,6	¦	43,6	¦	45,5	¦	49,6	¦	57,5	¦	65,6 	¦	72,2

	30   	¦	 22 	¦	23,2	¦	24,2	¦	25,1	¦	26,7	¦	28,9	¦	30,8	¦	31,4	¦	32,7	¦	33,9	¦	36,7	¦	42,7	¦	46,8	¦	48,7	¦	52,8	¦	60,6	¦	68,8 	¦	75,4

	35   	¦	25,1	¦	26,4	¦	27,3	¦	28,3	¦	29,8	¦	 32 	¦	33,9	¦	34,5	¦	35,8	¦	37,1	¦	39,9	¦	45,8	¦	 50 	¦	51,8	¦	 56 	¦	63,7	¦	71,9 	¦	78,5

	40   	¦	28,3	¦	29,5	¦	30,4	¦	31,4	¦	 33 	¦	35,2	¦	37,1	¦	37,7	¦	 39 	¦	40,2	¦	 43 	¦	 49 	¦	53,1	¦	52,5	¦	 59 	¦	66,9	¦	 75  	¦	81,6

	45   	¦	31,4	¦	32,7	¦	33,6	¦	34,5	¦	36,1	¦	38,3	¦	40,2	¦	40,8	¦	42,1	¦	43,3	¦	46,2	¦	52,1	¦	56,2	¦	58,1	¦	62,2	¦	 70 	¦	78,2 	¦	84,8

	50   	¦	34,5	¦	35,8	¦	36,7	¦	37,7	¦	39,3	¦	41,4	¦	43,3	¦	43,9	¦	45,2	¦	46,5	¦	49,3	¦	55,3	¦	59,3	¦	61,3	¦	65,3	¦	73,2	¦	81,3 	¦	87,9

	55   	¦	37,7	¦	38,9	¦	39,9	¦	40,8	¦	42,4	¦	44,6	¦	46,5	¦	47,1	¦	48,4	¦	49,6	¦	52,4	¦	58,4	¦	62,5	¦	64,4	¦	68,5	¦	76,3	¦	84,5 	¦	91,1

	60   	¦	40,8	¦	42,1	¦	 43 	¦	43,9	¦	45,5	¦	47,7	¦	49,6	¦	50,2	¦	51,5	¦	52,7	¦	55,6	¦	61,5	¦	65,6	¦	67,6	¦	71,6	¦	79,4	¦	87,6 	¦	94,2

	65   	¦	 44 	¦	45,2	¦	46,2	¦	47,1	¦	48,7	¦	50,8	¦	52,8	¦	53,4	¦	54,6	¦	55,9	¦	58,7	¦	64,7	¦	68,8	¦	70,7	¦	74,7	¦	82,6	¦	90,7 	¦	97,3

	70   	¦	47,1	¦	48,4	¦	49,2	¦	50,2	¦	51,8	¦	 54 	¦	55,9	¦	56,5	¦	57,8	¦	 59 	¦	61,9	¦	67,8	¦	 72 	¦	73,7	¦	 78 	¦	85,7	¦	93,9 	¦	100,5

	75   	¦	50,2	¦	51,5	¦	52,4	¦	53,4	¦	 55 	¦	57,1	¦	 59 	¦	59,7	¦	60,9	¦	62,2	¦	 65 	¦	 71 	¦	 75 	¦	76,9	¦	 81 	¦	88,9	¦	 97  	¦	103,6

	80   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	56,5	¦	58,2	¦	60,3	¦	62,2	¦	62,8	¦	64,1	¦	65,3	¦	68,1	¦	74,1	¦	78,2	¦	80,1	¦	84,1	¦	 92 	¦	100,2	¦	106,8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	ОБЪЕМ ИЗОЛЯЦИИ В М3 НА 100 М ДЛИНЫ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ
	ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	-----T-------------------------------------------------------------------------------------------

	Тол- 	¦	                     Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического

	щина 	¦	                                   оборудования в мм до

	изо- 	+----T----T-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----
	-T----

	ляции	¦	 10 	¦	 14 	¦	 17  	¦	 20 	¦	 25 	¦	 32 	¦	 38 	¦	 40 	¦	 44 	¦	 48 	¦	 57 	¦	 76 	¦	 89 	¦	 95 	¦	108 	¦	133 	¦	 159 	¦	180

	(мм) 	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	-----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
	-+----

	10   	¦	0,06	¦	0,08	¦	0,084	¦	0,09	¦	0,11	¦	0,13	¦	0,15	¦	0,16	¦	0,17	¦	0,19	¦	0,21	¦	0,27	¦	0,31	¦	0,33	¦	0,37	¦	0,5 	¦	0,53 	¦	0,6

	15   	¦	0,12	¦	0,14	¦	0,15 	¦	0,16	¦	0,19	¦	0,22	¦	0,25	¦	0,26	¦	0,28	¦	0,3 	¦	0,34	¦	0,43	¦	0,49	¦	0,52	¦	0,58	¦	0,7 	¦	0,82 	¦	0,92

	20   	¦	0,19	¦	0,21	¦	0,23 	¦	0,25	¦	0,28	¦	0,33	¦	0,36	¦	0,38	¦	0,4 	¦	0,43	¦	0,48	¦	0,6 	¦	0,68	¦	0,72	¦	0,8 	¦	0,96	¦	1,12 	¦	1,26

	25   	¦	0,27	¦	0,31	¦	0,33 	¦	0,35	¦	0,39	¦	0,45	¦	0,49	¦	0,51	¦	0,54	¦	0,57	¦	0,64	¦	0,79	¦	0,89	¦	0,94	¦	1,04	¦	1,24	¦	1,44 	¦	1,61

	30   	¦	0,38	¦	0,41	¦	0,44 	¦	0,47	¦	0,52	¦	0,58	¦	0,64	¦	0,66	¦	0,7 	¦	0,73	¦	0,82	¦	 1  	¦	1,12	¦	1,18	¦	1,3 	¦	1,54	¦	1,78 	¦	1,98

	35   	¦	0,5 	¦	0,54	¦	0,57 	¦	0,6 	¦	0,66	¦	0,74	¦	0,8 	¦	0,82	¦	0,87	¦	0,91	¦	1,01	¦	1,22	¦	1,36	¦	1,43	¦	1,57	¦	1,85	¦	2,13 	¦	2,36

	40   	¦	0,63	¦	0,68	¦	0,72 	¦	0,75	¦	0,82	¦	0,9 	¦	0,98	¦	 1  	¦	1,06	¦	1,11	¦	1,22	¦	1,46	¦	1,62	¦	1,7 	¦	1,86	¦	2,17	¦	 2,5 	¦	2,76

	45   	¦	0,78	¦	0,83	¦	0,88 	¦	0,92	¦	0,99	¦	1,09	¦	1,17	¦	1,2 	¦	1,26	¦	1,31	¦	1,44	¦	1,71	¦	1,89	¦	1,98	¦	2,16	¦	2,52	¦	2,88 	¦	3,18

	50   	¦	0,94	¦	 1  	¦	1,05 	¦	1,1 	¦	1,18	¦	1,29	¦	1,38	¦	1,41	¦	1,48	¦	1,54	¦	1,68	¦	1,98	¦	2,18	¦	2,28	¦	2,48	¦	2,87	¦	3,28 	¦	3,61

	55   	¦	1,12	¦	1,19	¦	1,24 	¦	1,3 	¦	1,38	¦	1,5 	¦	1,61	¦	1,64	¦	1,71	¦	1,78	¦	1,93	¦	2,26	¦	2,49	¦	2,59	¦	2,82	¦	3,25	¦	 3,7 	¦	4,06

	60   	¦	1,32	¦	1,39	¦	1,45 	¦	1,51	¦	1,6 	¦	1,73	¦	1,85	¦	1,89	¦	1,96	¦	2,03	¦	2,2 	¦	2,56	¦	2,81	¦	2,92	¦	3,17	¦	3,64	¦	4,13 	¦	4,52

	65   	¦	1,58	¦	1,61	¦	1,67 	¦	1,73	¦	1,84	¦	1,98	¦	2,1 	¦	2,14	¦	2,22	¦	2,31	¦	2,49	¦	2,88	¦	3,14	¦	3,27	¦	3,53	¦	4,04	¦	4,57 	¦	 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	70   	¦	1,76	¦	1,84	¦	 1,9 	¦	1,98	¦	2,09	¦	2,24	¦	2,37	¦	2,42	¦	2,51	¦	2,59	¦	2,79	¦	3,21	¦	3,5 	¦	3,63	¦	3,91	¦	4,46	¦	5,02 	¦	5,5

	75   	¦	2,0 	¦	2,2 	¦	2,17 	¦	2,24	¦	2,36	¦	2,52	¦	2,66	¦	2,71	¦	2,8 	¦	2,9 	¦	3,11	¦	3,56	¦	3,86	¦	 4  	¦	4,31	¦	4,9 	¦	5,51 	¦	 6

	80   	¦	    	¦	    	¦	     	¦	2,51	¦	2,64	¦	2,81	¦	2,96	¦	3,01	¦	3,11	¦	3,22	¦	3,44	¦	3,92	¦	4,25	¦	4,4 	¦	4,72	¦	5,35	¦	  6  	¦	6,53

	Приложение 3

	ОБЪЕМ ИЗОЛЯЦИИ М3 НА 100 М2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
	ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	-----T------------------------------------------------------------------------------------------

	Тол- 	¦	                    Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического

	щина 	¦	                                   оборудования в мм до

	изо- 	+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----
	T----

	ляции	¦	 10 	¦	 14 	¦	 17 	¦	 20 	¦	 25 	¦	 32 	¦	 38 	¦	 40 	¦	 44 	¦	 48 	¦	 57 	¦	 76 	¦	 89 	¦	 95 	¦	108 	¦	133 	¦	 159 	¦	180

	в мм 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
	+----

	10   	¦	0,63	¦	0,71	¦	0,73	¦	0,75	¦	0,78	¦	0,81	¦	0,83	¦	0,83	¦	0,84	¦	0,87	¦	0,9 	¦	0,91	¦	0,91	¦	0,92	¦	0,92	¦	0,93	¦	0,94 	¦	0,95

	15   	¦	0,94	¦	0,99	¦	1,02	¦	1,05	¦	1,09	¦	1,14	¦	1,17	¦	1,18	¦	1,19	¦	1,21	¦	1,24	¦	1,29	¦	1,31	¦	1,32	¦	1,34	¦	1,36	¦	1,38 	¦	1,39

	20   	¦	1,2 	¦	1,24	¦	1,3 	¦	1,33	¦	1,38	¦	1,43	¦	1,49	¦	1,5 	¦	1,52	¦	1,55	¦	1,59	¦	1,66	¦	1,69	¦	1,7 	¦	1,73	¦	1,77	¦	 1,8 	¦	1,82

	25   	¦	1,43	¦	1,52	¦	1,57	¦	1,61	¦	1,67	¦	1,74	¦	1,79	¦	1,81	¦	1,84	¦	1,86	¦	1,92	¦	 2  	¦	2,05	¦	2,07	¦	2,1 	¦	2,16	¦	 2,2 	¦	2,23

	30   	¦	1,71	¦	1,76	¦	1,83	¦	1,88	¦	1,94	¦	2,02	¦	2,08	¦	2,1 	¦	2,13	¦	2,17	¦	2,23	¦	2,34	¦	2,4 	¦	2,42	¦	2,46	¦	2,53	¦	2,59 	¦	2,63

	35   	¦	1,79	¦	2,04	¦	2,09	¦	2,14	¦	2,21	¦	2,3 	¦	2,37	¦	2,39	¦	2,43	¦	2,46	¦	2,54	¦	2,66	¦	2,73	¦	2,76	¦	2,81	¦	2,9 	¦	2,96 	¦	3,01
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	40   	¦	2,22	¦	2,3 	¦	2,35	¦	2,4 	¦	2,48	¦	2,57	¦	2,61	¦	2,67	¦	2,71	¦	2,75	¦	2,83	¦	2,97	¦	3,05	¦	3,09	¦	3,15	¦	3,25	¦	3,33 	¦	3,39

	45   	¦	2,48	¦	2,55	¦	2,61	¦	2,66	¦	2,74	¦	2,84	¦	2,92	¦	2,94	¦	2,99	¦	3,03	¦	3,12	¦	3,28	¦	3,37	¦	3,41	¦	3,43	¦	3,59	¦	3,68 	¦	3,75

	50   	¦	2,73	¦	2,81	¦	2,86	¦	2,92	¦	 3  	¦	3,11	¦	3,19	¦	3,21	¦	3,26	¦	3,31	¦	3,41	¦	3,58	¦	3,68	¦	3,72	¦	3,8 	¦	3,93	¦	4,03 	¦	4,11

	55   	¦	2,98	¦	3,06	¦	3,11	¦	3,17	¦	3,26	¦	3,37	¦	3,46	¦	3,48	¦	3,54	¦	3,59	¦	3,69	¦	3,87	¦	3,98	¦	4,02	¦	4,11	¦	4,26	¦	4,37 	¦	4,46

	60   	¦	3,23	¦	3,31	¦	3,37	¦	3,44	¦	3,52	¦	3,63	¦	3,72	¦	3,75	¦	3,8 	¦	3,86	¦	3,97	¦	4,16	¦	4,28	¦	4,33	¦	4,42	¦	4,65	¦	4,71 	¦	4,8

	65   	¦	3,48	¦	3,57	¦	3,63	¦	3,68	¦	3,77	¦	3,88	¦	3,99	¦	4,01	¦	4,07	¦	4,18	¦	4,24	¦	4,45	¦	4,57	¦	4,62	¦	4,72	¦	4,89	¦	5,04 	¦	5,14

	70   	¦	3,73	¦	3,82	¦	3,88	¦	3,94	¦	4,03	¦	4,15	¦	4,25	¦	4,28	¦	4,34	¦	4,39	¦	4,51	¦	4,73	¦	4,86	¦	4,91	¦	5,02	¦	5,21	¦	5,36 	¦	5,47

	75   	¦	3,98	¦	4,07	¦	4,13	¦	4,19	¦	4,29	¦	4,41	¦	4,51	¦	4,54	¦	4,6 	¦	4,66	¦	4,78	¦	5,01	¦	5,15	¦	5,2 	¦	5,38	¦	5,51	¦	5,68 	¦	5,8

	80   	¦	4,24	¦	4,32	¦	4,28	¦	4,44	¦	4,54	¦	4,67	¦	4,77	¦	4,8 	¦	4,86	¦	4,92	¦	5,05	¦	5,29	¦	5,43	¦	5,49	¦	5,61	¦	5,82	¦	5,99 	¦	6,12

	------T--------------------------T----------T-------T-------------

	Шифр 	¦	    Наименование работ    	¦	 Единица  	¦	Нормы  	¦	  Цена за

	      	¦	       и материалов       	¦	измерения 	¦	расхода	¦	 работу без

	      	¦	                          	¦	          	¦	матери-	¦	 стоимости

	      	¦	                          	¦	          	¦	алов   	¦	материалов в

	      	¦	                          	¦	          	¦	       	¦	руб. и коп.

	------+--------------------------+----------+-------+-------------

	XIX-1 	¦	 Утепление трубопроводов  	¦	м3        	¦	       	¦	    5-60

	      	¦	в каналах и коробах       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	минеральной ватой         	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Вата минеральная         	¦	м3        	¦	 1,05  	¦

	XIX-2 	¦	 То же, опилками в коробах	¦	м3        	¦	       	¦	    5-45

	      	¦	 Опилки древесные         	¦	м3        	¦	  1,1  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	XIX-3 	¦	 То же, шлаком в коробах  	¦	м3        	¦	       	¦	    5-25

	      	¦	и каналах                 	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Шлак котельный (керамзит)	¦	м3        	¦	 1,05  	¦

	XIX-4 	¦	 То же, строительным      	¦	м3        	¦	       	¦	    3-95

	      	¦	войлоком                  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Войлок строительный      	¦	т         	¦	 0,177 	¦

	XIX-5 	¦	 Устройство деревянных    	¦	м2        	¦	       	¦	    2-25

	      	¦	коробов для закрытия      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	трубопроводов             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Доски обрезные III с.    	¦	м2        	¦	 0,028 	¦

	      	¦	 Гвозди                   	¦	кг        	¦	 0,194 	¦

	XIX-6 	¦	 Изоляция трубопроводов   	¦	м2 изо-   	¦	       	¦	    0-95

	      	¦	матами из минеральной ваты	¦	ляции     	¦	       	¦

	      	¦	или минеральным войлоком  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	в один слой толщиной 40 мм	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,37  	¦

	      	¦	 Маты минераловатные      	¦	кг        	¦	0,0306 	¦

	XIX-7 	¦	 То же, в два слоя        	¦	м2        	¦	       	¦	    1-85

	      	¦	толщиной 80 мм            	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,673 	¦

	      	¦	 Маты минераловатные      	¦	м3        	¦	0,0545 	¦

	XIX-8 	¦	 Изоляция фасонных частей 	¦	м2        	¦	       	¦	    1-00

	      	¦	трубопроводов матами      	¦	изоляции  	¦	       	¦

	      	¦	из минеральной ваты или   	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	минеральным войлоком в    	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	один слой толщиной 40 мм  	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Маты минераловатные      	¦	м3        	¦	0,0275 	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,407 	¦

	XIX-9 	¦	 То же, в два слоя        	¦	м2        	¦	       	¦	    2-00

	      	¦	толщиной 80 мм            	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Маты минераловатные      	¦	м3        	¦	 0,049 	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,74  	¦

	XIX-10	¦	 Набивная изоляция        	¦	м2        	¦	       	¦	    1-35

	      	¦	трубопроводов минеральной 	¦	изоляции  	¦	       	¦

	      	¦	ватой толщиной до 40 мм   	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Вата минеральная         	¦	кг        	¦	  7,0  	¦

	      	¦	 Сетка проволочная        	¦	м2        	¦	 1,07  	¦

	      	¦	 Проволока 5 мм           	¦	кг        	¦	 0,62  	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая          	¦	кг        	¦	 0,86  	¦

	      	¦	30 x 1,5 мм               	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Электроды                	¦	кг        	¦	 0,044 	¦

	XIX-11	¦	 То же, толщиной до 80 мм 	¦	м2        	¦	       	¦	    1-75

	      	¦	                          	¦	изоляции  	¦	       	¦

	      	¦	 Вата минеральная         	¦	кг        	¦	 12,5  	¦

	      	¦	 Сетка проволочная        	¦	м2        	¦	 1,07  	¦

	      	¦	 Проволока 5 мм           	¦	кг        	¦	 0,62  	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,093 	¦

	      	¦	 Сталь полосовая          	¦	кг        	¦	 0,86  	¦

	      	¦	30 x 1,5 мм               	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Электроды                	¦	кг        	¦	 0,03  	¦

	XIX-12	¦	 Набивная изоляция фасон- 	¦	м2        	¦	       	¦	    1-55

	      	¦	ных частей трубопроводов  	¦	изоляции  	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	толщиной до 40 мм         	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Вата минеральная         	¦	кг        	¦	  7,0  	¦

	      	¦	 Сетка проволочная        	¦	м2        	¦	 1,07  	¦

	      	¦	 Проволока 5 мм           	¦	кг        	¦	 0,62  	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,08  	¦

	      	¦	 Сталь полосовая          	¦	кг        	¦	 0,86  	¦

	      	¦	30 x 1,5 мм               	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Электроды                	¦	кг        	¦	 0,044 	¦

	XIX-13	¦	 То же, толщиной до 80 мм 	¦	м2        	¦	       	¦	    2-00

	      	¦	                          	¦	изоляции  	¦	       	¦

	      	¦	 Вата минеральная         	¦	кг        	¦	 12,5  	¦

	      	¦	 Сетка проволочная        	¦	м2        	¦	 1,07  	¦

	      	¦	 Проволока 5 мм           	¦	кг        	¦	 0,62  	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	 0,093 	¦

	      	¦	 Сталь полосовая          	¦	кг        	¦	 0,86  	¦

	      	¦	30 x 1,5 мм               	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Электроды                	¦	кг        	¦	 0,03  	¦

	XIX-14	¦	 Изоляция частей          	¦	м2        	¦	       	¦	    0-80

	      	¦	трубопроводов асбестовым  	¦	изоляции  	¦	       	¦

	      	¦	картоном или строительным 	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	войлоком в один слой      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Картон асбестовый        	¦	кг        	¦	  3,9  	¦

	      	¦	(строительный войлок)     	¦	          	¦	(1,07) 	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	  0,2  	¦

	      	¦	 Шпагат                   	¦	кг        	¦	 0,09  	¦

	XIX-15	¦	 То же, за каждый         	¦	м2        	¦	       	¦	    0-55

	      	¦	последующий слой          	¦	изоляции  	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Картон асбестовый        	¦	кг        	¦	  3,9  	¦

	      	¦	(строительный войлок)     	¦	          	¦	(1,07) 	¦

	      	¦	 Проволока печная         	¦	кг        	¦	  0,2  	¦

	      	¦	 Шпагат                   	¦	кг        	¦	 0,09  	¦

	XIX-16	¦	 Противокоррозийная       	¦	м2        	¦	       	¦	    0-70

	      	¦	окраска лаком             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	трубопроводов за 1 раз    	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	с очисткой поверхности    	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Лак печной               	¦	кг        	¦	 0,05  	¦

	      	¦	 Ветошь                   	¦	кг        	¦	 0,01  	¦

	XIX-17	¦	 То же, мастикой          	¦	м2        	¦	       	¦	    0-85

	      	¦	 Ветошь                   	¦	кг        	¦	 0,01  	¦

	      	¦	 Мастика битумная холодная	¦	кг        	¦	  0,2  	¦

	XIX-18	¦	 Противокоррозийная       	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-30

	      	¦	нормальная битумная или   	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	битумно-резиновая изоляция	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	трубопроводов диаметром   	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	до 50 мм                  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная с мине- 	¦	кг        	¦	 0,78  	¦

	      	¦	ральным наполнителем      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,68  	¦

	      	¦	толщиной 3 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	0,0188 	¦

	XIX-19	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-45

	      	¦	до 100 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная с       	¦	кг        	¦	 1,47  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	минеральным наполнителем  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 1,29  	¦

	      	¦	толщиной 3 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	0,0347 	¦

	XIX-20	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-65

	      	¦	до 150 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная с       	¦	кг        	¦	 2,15  	¦

	      	¦	минеральным наполнителем  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 1,88  	¦

	      	¦	толщиной 3 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	0,0503 	¦

	XIX-21	¦	 Противокоррозийная       	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-40

	      	¦	усиленная битумная        	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	изоляция трубопроводов    	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 50 мм        	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 2 слоя	¦	кг        	¦	 0,63  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,225 	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	0,0205 	¦

	XIX-22	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-70

	      	¦	до 100 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 2 слоя	¦	кг        	¦	 3,01  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,415 	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	0,0364 	¦

	XIX-23	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    1-05

	      	¦	до 150 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 2 слоя	¦	кг        	¦	 4,37  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,602 	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	 0,052 	¦

	XIX-24	¦	 Противокоррозийная       	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-35

	      	¦	усиленная битумно-        	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	резиновая изоляция труб   	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 50 мм        	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Битумно-резиновая мастика	¦	кг        	¦	 0,93  	¦

	      	¦	толщиной 4 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Бризол 1,5 мм            	¦	м2        	¦	 0,236 	¦

	XIX-25	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-65

	      	¦	до 100 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумно-резиновая	¦	кг        	¦	 1,74  	¦

	      	¦	толщиной 4 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Бризол 1,5 мм            	¦	м2        	¦	 0,430 	¦

	XIX-26	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-90

	      	¦	до 150 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумно-резиновая	¦	кг        	¦	 2,54  	¦

	      	¦	толщиной 4 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Бризол 1,5 мм            	¦	м2        	¦	 0,620 	¦

	XIX-27	¦	 Противокоррозийная       	¦	стык      	¦	       	¦	    0-55

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	нормальная битумная или   	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	битумно-резиновая изоляция	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	стыков трубопроводов      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 100 мм       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная толщиной	¦	кг        	¦	 0,11  	¦

	      	¦	3 мм с минеральным        	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,07  	¦

	      	¦	толщиной 3 мм             	¦	          	¦	       	¦

	XIX-28	¦	 Противокоррозийная       	¦	стык      	¦	       	¦	    0-65

	      	¦	нормальная битумная или   	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	битумно-резиновая изоляция	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	стыков трубопроводов      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром труб до 150 мм  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная толщиной	¦	кг        	¦	 0,22  	¦

	      	¦	3 мм с минеральным        	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,15  	¦

	      	¦	толщиной 3 мм             	¦	          	¦	       	¦

	XIX-29	¦	 Противокоррозийная       	¦	стык      	¦	       	¦	    0-80

	      	¦	усиленная битумная или    	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	битумно-резиновая изоляция	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	стыков трубопроводов      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 100 мм       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 2 слоя	¦	кг        	¦	 0,21  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,10  	¦

	      	¦	толщиной 4 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г (для    	¦	м2        	¦	 0,022 	¦

	      	¦	битумной)                 	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Бризол 1,5 мм (для       	¦	м2        	¦	 0,018 	¦

	      	¦	битумно-резиновой)        	¦	          	¦	       	¦

	XIX-30	¦	 То же, диаметром         	¦	стык      	¦	       	¦	    0-90

	      	¦	до 150 мм                 	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 2 слоя	¦	кг        	¦	 0,42  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,19  	¦

	      	¦	толщиной 4 мм             	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,042 	¦

	      	¦	(для битумной)            	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Бризол 1,5 мм            	¦	м2        	¦	 0,035 	¦

	      	¦	(для битумно-резиновой)   	¦	          	¦	       	¦

	XIX-31	¦	 Противокоррозийная весьма	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-50

	      	¦	усиленная битумная или    	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	битумно-резиновая изоляция	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	трубопроводов диаметром до	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	50 мм                     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 3 слоя	¦	кг        	¦	  2,6  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 или битумно-резиновая    	¦	кг        	¦	 1,35  	¦

	      	¦	толщиной 5,5 мм           	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,474 	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	 0,023 	¦

	      	¦	 Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	¦	м2        	¦	 0,481 	¦

	XIX-32	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    0-75

	      	¦	до 100 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 3 слоя	¦	кг        	¦	 4,67  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 или битумно-резиновая    	¦	кг        	¦	 2,47  	¦

	      	¦	толщиной 5,5 мм           	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,86  	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	 0,039 	¦

	      	¦	 Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	¦	м2        	¦	 0,86  	¦

	XIX-33	¦	 То же, диаметром         	¦	м трубо-  	¦	       	¦	    1-40

	      	¦	до 150 мм                 	¦	провода   	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 3 слоя	¦	кг        	¦	 6,71  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 3,57  	¦

	      	¦	толщиной 5,5 мм           	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 1,23  	¦

	      	¦	 Крафт-бумага             	¦	кг        	¦	 0,054 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	¦	м2        	¦	 1,24  	¦

	XIX-34	¦	 Противокоррозийная весьма	¦	стык      	¦	       	¦	    0-95

	      	¦	усиленная битумная или    	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	битумно-резиновая изоляция	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	стыков трубопроводов      	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 100 мм       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 3 слоя	¦	кг        	¦	 0,33  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,13  	¦

	      	¦	толщиной 5,5 мм           	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,049 	¦

	      	¦	 Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	¦	м2        	¦	 0,035 	¦

	XIX-35	¦	 То же, диаметром         	¦	стык      	¦	       	¦	    1-05

	      	¦	до 150 мм                 	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Мастика битумная в 3 слоя	¦	кг        	¦	 0,62  	¦

	      	¦	по 3 мм с минеральным     	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	наполнителем              	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или                       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 битумно-резиновая        	¦	кг        	¦	 0,24  	¦

	      	¦	толщиной 5,5 мм           	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Стеклохолст ВВ-Г         	¦	м2        	¦	 0,085 	¦

	      	¦	 Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	¦	м2        	¦	 0,06  	¦

	XIX-36	¦	 Боковая изоляция стен    	¦	м2 изо-   	¦	       	¦	    1-35

	      	¦	и фундаментов церезитовым 	¦	ляции     	¦	       	¦

	      	¦	раствором                 	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	 Раствор церезитовый      	¦	м3        	¦	 0,028 	¦

	XIX-37	¦	 Антисептирование древе-  	¦	м2 по-    	¦	       	¦	    0-05

	      	¦	сины водными растворами   	¦	верхности 	¦	       	¦

	      	¦	 Антисептический раствор  	¦	литр      	¦	  0,7  	¦

	XIX-38	¦	 Обработка войлока или    	¦	1 кг      	¦	       	¦	    0-04

	      	¦	пакли водными растворами  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	 Антисептический раствор  	¦	литр      	¦	  2,5  	¦

	XIX-41	¦	 Антисептирование верти-  	¦	м2        	¦	       	¦	    0-10

	      	¦	кальных и горизонтальных  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	поверхностей сверху       	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	пастами или огнезащитными 	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	составами                 	¦	          	¦	       	¦

	XIX-42	¦	 Антисептирование верти-  	¦	м2        	¦	       	¦	    0-15

	      	¦	кальных и горизонтальных  	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	поверхностей снизу пастами	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	или огнезащитными         	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	составами                 	¦	          	¦	       	¦

	XIX-39	¦	 Очистка изолируемых      	¦	м2        	¦	       	¦	    0-45

	      	¦	поверхностей трубопроводов	¦	          	¦	       	¦

	      	¦	диаметром до 40 мм        	¦	          	¦	       	¦

	XIX-40	¦	 То же, диаметром до 80 мм	¦	м2        	¦	       	¦	    0-30

	РАЗДЕЛ XX

	РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. В ценах настоящего раздела предусмотрен комплекс работ для устройства
	отдельных конструкций и выполнения вспомогательных работ, в том числе пробивка
	гнезд и борозд, установка и разборка опорных стоек, антисептирование,
	гидроизоляция, окраска и др.

	2. Ценами настоящего раздела (кроме поз. XX-1) предусмотрена подноска
	материалов на приведенное расстояние до 30 м, а ценой позиции XX-1 - до 50 м.

	-----T---------------------------T----------T-------T-------------

	Шифр 	¦	    Наименование работ     	¦	 Единица  	¦	Нормы  	¦	  Цена за

	     	¦	       и материалов        	¦	измерения 	¦	расхода	¦	 работу без

	     	¦	                           	¦	          	¦	матери-	¦	 стоимости

	     	¦	                           	¦	          	¦	алов   	¦	материалов в

	     	¦	                           	¦	          	¦	       	¦	руб. и коп.

	-----+---------------------------+----------+-------+-------------

	XX-1 	¦	 Устройство балкона на     	¦	балкон    	¦	       	¦	   35-25

	     	¦	готовой металлической раме 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	с монолитной железобетонной	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	плитой (размер балкона     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	1,6 x 1,0 = 1,6 м2)        	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бревна IV с. диаметр      	¦	м3        	¦	 0,03  	¦

	     	¦	до 240 мм                  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	тыс. шт.  	¦	 0,04  	¦

	     	¦	 Мастика битумная холодная 	¦	кг        	¦	  8,0  	¦

	     	¦	 Олифа натуральная         	¦	кг        	¦	 0,14  	¦

	     	¦	 Бетон М-100               	¦	м3        	¦	 0,18  	¦

	     	¦	 Щиты опалубки             	¦	м2        	¦	 2,40  	¦

	     	¦	 Арматура                  	¦	кг        	¦	 36,0  	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50    	¦	м3        	¦	 0,09  	¦

	     	¦	 Раствор цементно-         	¦	м3        	¦	  0,1  	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	известковый 1:1:8          	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Решетка балконная         	¦	м         	¦	  3,4  	¦

	     	¦	металлическая              	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сетка тканая              	¦	м2        	¦	  1,3  	¦

	     	¦	 Рубероид                  	¦	м2        	¦	  4,0  	¦

	     	¦	 Сталь сортовая            	¦	кг        	¦	 70,0  	¦

	     	¦	(12 x 20 мм)               	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сталь кровельная          	¦	кг        	¦	  8,0  	¦

	     	¦	оцинкованная               	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сурик железный тертый     	¦	кг        	¦	  0,3  	¦

	XX-2 	¦	 Устройство козырьков на   	¦	м2        	¦	       	¦	   14-35

	     	¦	металлических кронштейнах с	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	покрытием кровельной сталью	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. 50 мм        	¦	м3        	¦	 0,003 	¦

	     	¦	 Доски II с. строганые     	¦	м3        	¦	 0,023 	¦

	     	¦	в четверть                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сталь сортовая (уголковая 	¦	кг        	¦	  7,0  	¦

	     	¦	50 x 50 мм)                	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сталь кровельная черная   	¦	кг        	¦	  6,3  	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,13  	¦

	     	¦	 Олифа натуральная         	¦	кг        	¦	 0,059 	¦

	     	¦	 Сурик железный            	¦	кг        	¦	 0,092 	¦

	XX-3 	¦	 То же, с покрытием        	¦	м2        	¦	       	¦	   13-50

	     	¦	волнистыми                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	асбестоцементными листами  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. 50 мм        	¦	м3        	¦	 0,003 	¦

	     	¦	 Доски II с. строганые     	¦	м3        	¦	 0,023 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Листы асбестоцементные    	¦	м2        	¦	 1,29  	¦

	     	¦	обыкновенные 5-волновые    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	некрашеные                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Сталь сортовая (уголковая)	¦	кг        	¦	  7,0  	¦

	     	¦	 Сталь кровельная          	¦	кг        	¦	  1,5  	¦

	     	¦	оцинкованная 4 кг          	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,13  	¦

	     	¦	 Олифа натуральная         	¦	кг        	¦	 0,039 	¦

	     	¦	 Сурик железный            	¦	кг        	¦	 0,089 	¦

	XX-4 	¦	 Установка почтовых ящиков 	¦	ящик      	¦	       	¦	    1-40

	     	¦	с нащельниками             	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Почтовый ящик             	¦	шт.       	¦	   1   	¦

	     	¦	с нащельником              	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Шурупы                    	¦	кг        	¦	 0,014 	¦

	XX-5 	¦	 Устройство строганых      	¦	м2        	¦	       	¦	    9-80

	     	¦	стеллажей в три яруса без  	¦	основания 	¦	       	¦

	     	¦	обшивки боковых и задней   	¦	стеллажа  	¦	       	¦

	     	¦	стенок, без окраски        	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. строганые    	¦	м3        	¦	 0,036 	¦

	     	¦	60 x 70 мм                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	 0,096 	¦

	     	¦	30 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,121 	¦

	XX-6 	¦	 Устройство строганых      	¦	м2        	¦	       	¦	   13-00

	     	¦	стеллажей в 4 яруса без    	¦	основания 	¦	       	¦

	     	¦	обшивки боковых и задней   	¦	стеллажа  	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	стенок, без окраски        	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бруски II с. строганые    	¦	м3        	¦	 0,047 	¦

	     	¦	60 x 70 мм                 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Доски III с. строганые    	¦	м3        	¦	 0,129 	¦

	     	¦	30 мм                      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Гвозди 100 мм             	¦	кг        	¦	 0,161 	¦

	XX-7 	¦	 Облицовка ванн разных     	¦	м2        	¦	       	¦	    2-40

	     	¦	моделей кирпичом           	¦	облицовки 	¦	       	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	тыс. шт.  	¦	 0,026 	¦

	     	¦	 Раствор цементный М-50    	¦	м3        	¦	 0,016 	¦

	     	¦	 Деревянные дверки         	¦	шт.       	¦	 1,03  	¦

	     	¦	для ревизии 30 x 35 см     	¦	          	¦	       	¦

	XX-8 	¦	 Устройство открытых       	¦	м лотка   	¦	       	¦	    0-95

	     	¦	водоотводных бетонных      	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	лотков диаметром до 150 мм 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Бетон М-100               	¦	м3        	¦	0,0524 	¦

	XX-9 	¦	 Пробивка отверстий        	¦	отверстие 	¦	       	¦	    8-85

	     	¦	площадью до 0,25 м2 для    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	ввода в бутовых фундаментах	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	с обратной заделкой        	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Кирпич                    	¦	тыс. шт.  	¦	0,0427 	¦

	     	¦	 Раствор цементно-         	¦	м3        	¦	 0,026 	¦

	     	¦	известковый М-50           	¦	          	¦	       	¦

	XX-10	¦	 Пробивка отверстий для    	¦	отверстие 	¦	       	¦	    0-65

	     	¦	водогазопроводных труб при 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	толщине стены в 1/2 кирпича	¦	          	¦	       	¦

	XX-11	¦	 То же, при толщине стены  	¦	отверстие 	¦	       	¦	    1-00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	в 1 кирпич                 	¦	          	¦	       	¦

	XX-12	¦	 Пробивка отверстий для    	¦	отверстие 	¦	       	¦	    1-35

	     	¦	водогазопроводных труб при 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	толщине стены в 1,5 кирпича	¦	          	¦	       	¦

	XX-13	¦	 То же, при толщине стены  	¦	отверстие 	¦	       	¦	    1-80

	     	¦	в 2 кирпича                	¦	          	¦	       	¦

	XX-14	¦	 То же, при толщине стены  	¦	отверстие 	¦	       	¦	    2-40

	     	¦	в 3 кирпича                	¦	          	¦	       	¦

	XX-15	¦	 Сверление отверстий для   	¦	отверстие 	¦	       	¦	    0-40

	     	¦	трубопроводов в деревянных 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	стенах и перегородках      	¦	          	¦	       	¦

	XX-16	¦	 То же, в деревянных       	¦	отверстие 	¦	       	¦	    0-50

	     	¦	перекрытиях                	¦	          	¦	       	¦

	XX-17	¦	 Пробивка отверстий для    	¦	отверстие 	¦	       	¦	    2-40

	     	¦	труб в кирпичных колодцах  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	с заделкой их              	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Цементный раствор М-25    	¦	м3        	¦	0,0082 	¦

	XX-18	¦	 То же, в бетонных и       	¦	отверстие 	¦	       	¦	    3-30

	     	¦	железобетонных колодцах    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Цементный раствор М-25    	¦	м3        	¦	0,0034 	¦

	XX-19	¦	 Вырубка и прорезка        	¦	отверстие 	¦	       	¦	    1-70

	     	¦	отверстий для трубопроводов	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	в деревянных чердачных     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	перекрытиях                	¦	          	¦	       	¦

	XX-20	¦	 То же, в деревянных       	¦	отверстие 	¦	       	¦	    2-75

	     	¦	междуэтажных перекрытиях   	¦	          	¦	       	¦

	XX-21	¦	 Заделка отверстий в местах	¦	место     	¦	       	¦	    1-15

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	прохода трубопроводов в    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	оштукатуренных перегородках	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Известковое тесто         	¦	м3        	¦	0,0006 	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	0,0019 	¦

	XX-22	¦	 То же, в чистых           	¦	место     	¦	       	¦	    1-15

	     	¦	перегородках               	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Известковое тесто         	¦	м3        	¦	0,0006 	¦

	     	¦	 Песок                     	¦	м3        	¦	0,0019 	¦

	XX-23	¦	 Продавливание труб (проко-	¦	м продав- 	¦	       	¦	   10-35

	     	¦	лом без разработки грунта) 	¦	ливания   	¦	       	¦

	     	¦	диаметром до 100 мм        	¦	          	¦	       	¦

	XX-24	¦	 Пробивка гнезд шлямбуром  	¦	гнездо    	¦	       	¦	    0-20

	     	¦	с постановкой пробок       	¦	          	¦	       	¦

	XX-25	¦	 Устройство наружных       	¦	м2 верти- 	¦	       	¦	    1-20

	     	¦	трубчатых лесов для кладки 	¦	кальной   	¦	       	¦

	     	¦	и облицовки с последующей  	¦	проекции  	¦	       	¦

	     	¦	их разборкой               	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Стальные детали лесов     	¦	кг        	¦	 0,44  	¦

	     	¦	 Щиты настила              	¦	м2        	¦	 0,029 	¦

	XX-26	¦	 То же, для прочих         	¦	м2 верти- 	¦	       	¦	    0-70

	     	¦	отделочных работ           	¦	кальной   	¦	       	¦

	     	¦	                           	¦	проекции  	¦	       	¦

	     	¦	 Стальные детали лесов     	¦	кг        	¦	 0,35  	¦

	     	¦	 Щиты настила              	¦	м2        	¦	 0,029 	¦

	XX-27	¦	 Устройство наружных       	¦	м2 гори-  	¦	       	¦	    0-95

	     	¦	деревянных лесов для кладки	¦	зонталь-  	¦	       	¦

	     	¦	и облицовки                	¦	ной       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	                           	¦	проекции  	¦	       	¦

	     	¦	 Деревянные детали лесов   	¦	м3        	¦	 0,003 	¦

	     	¦	 Щиты настила              	¦	м2        	¦	 0,039 	¦

	XX-28	¦	То же, для прочих          	¦	м2 гори-  	¦	       	¦	    0-95

	     	¦	отделочных работ           	¦	зонталь-  	¦	       	¦

	     	¦	                           	¦	ной       	¦	       	¦

	     	¦	                           	¦	проекции  	¦	       	¦

	     	¦	 Деревянные детали лесов   	¦	м3        	¦	0,0018 	¦

	     	¦	 Щиты настила              	¦	м2        	¦	 0,037 	¦

	XX-29	¦	 Огнезащита деревянных     	¦	м2        	¦	       	¦	    0-15

	     	¦	конструкций на чердаке дома	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	(стропила, прогоны, обре-  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	шетка, кровля, фронтоны)   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	 Паста огнезащитная        	¦	кг        	¦	 0,34  	¦

	XX-30	¦	 Приготовление цементно-   	¦	м3        	¦	       	¦	    8-20

	     	¦	известкового раствора      	¦	          	¦	       	¦

	XX-31	¦	 То же, цементного раствора	¦	м3        	¦	       	¦	    7-15

	XX-32	¦	 Приготовление             	¦	м3        	¦	       	¦	    9-25

	     	¦	известкового раствора      	¦	          	¦	       	¦

	XX-33	¦	 То же, цементно-известко- 	¦	м3        	¦	       	¦	    8-65

	     	¦	вого с минеральной крошкой 	¦	          	¦	       	¦

	XX-34	¦	 То же, из сухой           	¦	м3        	¦	       	¦	    9-35

	     	¦	декоративной смеси         	¦	          	¦	       	¦

	XX-35	¦	 То же, глиняного раствора 	¦	м3        	¦	       	¦	    8-60

	XX-36	¦	 Приготовление тяжелой     	¦	м3        	¦	       	¦	    6-40

	     	¦	бетонной смеси вручную     	¦	          	¦	       	¦

	XX-37	¦	 То же, легкой бетонной    	¦	м3        	¦	       	¦	    3-45

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	смеси                      	¦	          	¦	       	¦

	XX-38	¦	 Переноска сподручных      	¦	т         	¦	       	¦	    0-40

	     	¦	штучных грузов весом       	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	20 - 60 кг, навалочных     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	грузов (гравий, щебень,    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	раствор и др.) на приведен-	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	ное расстояние до 10 м     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	(сверх учтенных в ценах)   	¦	          	¦	       	¦

	XX-39	¦	 Переноска несподручных    	¦	т         	¦	       	¦	    0-45

	     	¦	грузов весом до 60 кг и    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	грузов с погрузкой и уклад-	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	кой, выгрузкой и складиро- 	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	ванием (кирпич разный, кам-	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	ни и т.д.) на приведенное  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	расстояние до 10 м (сверх  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	учтенных в ценах)          	¦	          	¦	       	¦

	XX-40	¦	 То же, лесоматериалов     	¦	м3        	¦	       	¦	    0-35

	XX-41	¦	 То же, грузов, требующих  	¦	т         	¦	       	¦	    0-85

	     	¦	особой осторожности или    	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	особо неудобных (стекло,   	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	бутыли с жидкостью или     	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	горючими составами, листы  	¦	          	¦	       	¦

	     	¦	сухой штукатурки)          	¦	          	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение N 1

	НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 М3 РАСТВОРА И
	БЕТОНА

	(выписка из СНиП часть IV, 20 - 26, 27, 28, 29, 30)

	---T--------------T---------------------------------------------------

	N 	¦	   Марки      	¦	          Расход составляющих компонентов

	п/п	¦	  бетонов     	+----T-------T-------T-----T-----T------T-----T-----

	   	¦	и растворов   	¦	Гра-	¦	Щебень 	¦	 Песок 	¦	Це-  	¦	Це-  	¦	Из-   	¦	Глина	¦	Вода

	   	¦	              	¦	вий 	¦	  м3   	¦	  м3   	¦	мент 	¦	мент 	¦	весть 	¦	 м3  	¦	 м3

	   	¦	              	¦	м3  	¦	       	¦	       	¦	"400"	¦	"600"	¦	кг    	¦	     	¦

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	кг   	¦	кг   	¦	      	¦	     	¦

	---+--------------+----+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----

	   	¦	   Тяжелые    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	    бетоны    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	1  	¦	 Бетон        	¦	0,83	¦	   -   	¦	 0,56  	¦	 144 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,19

	   	¦	на гравии     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	марки 50 - 75 	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	2  	¦	 " 100        	¦	0,83	¦	   -   	¦	 0,52  	¦	 189 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,20

	3  	¦	 " 150        	¦	0,82	¦	   -   	¦	 0,50  	¦	 247 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,20

	4  	¦	 " 200        	¦	0,81	¦	   -   	¦	 0,47  	¦	 292 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,20

	5  	¦	 " 300        	¦	0,81	¦	   -   	¦	 0,43  	¦	  -  	¦	 314 	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,21

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	   Бетон      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   	¦	 на щебень    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	6  	¦	 марки 50 - 75	¦	 -  	¦	 0,85  	¦	 0,61  	¦	 143 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,21

	7  	¦	 " 100        	¦	 -  	¦	 0,85  	¦	 0,57  	¦	 194 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,21

	8  	¦	 " 150        	¦	 -  	¦	 0,85  	¦	 0,52  	¦	 249 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,21

	9  	¦	 " 200        	¦	 -  	¦	 0,84  	¦	 0,52  	¦	 294 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,21

	10 	¦	 " 300        	¦	 -  	¦	 0,84  	¦	 0,47  	¦	  -  	¦	 316 	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,23

	11 	¦	 " 400        	¦	 -  	¦	 0,83  	¦	 0,43  	¦	  -  	¦	 389 	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,23

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	   Тяжелые    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	   растворы   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 для кладки   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	12 	¦	 Цементно-    	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,15  	¦	 90  	¦	  -  	¦	   -  	¦	0,165	¦	0,48

	   	¦	глиняные      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	растворы      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	марки 10      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	13 	¦	 Цементно-    	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,14  	¦	 112 	¦	  -  	¦	   -  	¦	0,155	¦	0,47

	   	¦	глиняные      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	растворы      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	марки 25      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	14 	¦	 " 50         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,13  	¦	 210 	¦	  -  	¦	   -  	¦	0,110	¦	0,45

	15 	¦	 " 75         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,11  	¦	 310 	¦	  -  	¦	   -  	¦	0,082	¦	0,40

	16 	¦	 " 100        	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,08  	¦	 410 	¦	  -  	¦	   -  	¦	0,041	¦	0,36

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	17 	¦	 Цементно-    	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,14  	¦	 87  	¦	  -  	¦	  130 	¦	  -  	¦	0,65

	   	¦	известковые   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	растворы      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	марки 10      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	18 	¦	 " 25         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,13  	¦	 110 	¦	  -  	¦	  120 	¦	  -  	¦	0,62

	19 	¦	 " 50         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,12  	¦	 210 	¦	  -  	¦	  90  	¦	     	¦	0,55

	20 	¦	 " 75         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,12  	¦	 310 	¦	  -  	¦	  60  	¦	  -  	¦	0,47

	21 	¦	 " 100        	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,10  	¦	 400 	¦	  -  	¦	  40  	¦	  -  	¦	0,42

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 Цементные    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	  растворы    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	22 	¦	 Марки 25     	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,15  	¦	 110 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,55

	23 	¦	 " 50         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,15  	¦	 210 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,32

	24 	¦	 " 75         	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,14  	¦	 320 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,32

	25 	¦	 " 100        	¦	    	¦	       	¦	 1,11  	¦	 420 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,30

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	   Тяжелые    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 растворы для 	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 отделочных   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	   работ      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	Известковые   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 растворы:    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	26 	¦	 состава 1:2  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 0,78  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  610 	¦	  -  	¦	 2,0

	27 	¦	 состава      	¦	 -  	¦	   -   	¦	 0,85  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  530 	¦	  -  	¦	1,79

	   	¦	1:2,5         	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	28 	¦	 состава 1:3  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 0,90  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  510 	¦	  -  	¦	1,74

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 Цементные    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 растворы:    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	29 	¦	 состава 1:1  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 0,68  	¦	 710 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,44

	30 	¦	       " 1:2  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 0,98  	¦	 520 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,35
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	31 	¦	       " 1:3  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,11  	¦	 420 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,32

	32 	¦	       " 1:4  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,14  	¦	 320 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,30

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 Цементно-    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	известковые   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 растворы:    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	33 	¦	 состава 1:1:6	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,10  	¦	 204 	¦	  -  	¦	  140 	¦	  -  	¦	0,69

	34 	¦	      "  1:1:8	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,14  	¦	 150 	¦	  -  	¦	  110 	¦	  -  	¦	0,62

	35 	¦	      "  1:1:9	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,19  	¦	 143 	¦	  -  	¦	  100 	¦	  -  	¦	0,59

	36 	¦	      " 1:3:12	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,00  	¦	 92  	¦	  -  	¦	  190 	¦	  -  	¦	0,87

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	Растворы      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	на мраморной  	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	крошке        	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	(декоратив-   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	ные)          	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	37 	¦	 марки 300    	¦	 -  	¦	1560 кг	¦	   -   	¦	 525 	¦	  -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	0,210

	   	¦	(для          	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	ступеней)     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	38 	¦	 марки 75     	¦	 -  	¦	1360 кг	¦	 0,78  	¦	 310 	¦	  -  	¦	  60  	¦	  -  	¦	0,250

	   	¦	(штукатур-    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	ный)          	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	              	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	   Легкие     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 растворы для 	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	   	¦	 отделочных   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   	¦	   работ      	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	39 	¦	 Известковый  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,15  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  340 	¦	  -  	¦	1,06

	40 	¦	 Цементно-    	¦	 -  	¦	   -   	¦	 1,15  	¦	 210 	¦	  -  	¦	  140 	¦	  -  	¦	0,55

	   	¦	известковый   	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦

	41 	¦	 Церезитовый  	¦	 -  	¦	крошка 	¦	0,12 м3	¦	84 кг	¦	слюда	¦	250 кг	¦	  -  	¦	0,21

	   	¦	              	¦	    	¦	0,8 м2 	¦	       	¦	     	¦	42 кг	¦	      	¦	     	¦

	Расход сухих цементных смесей

	На 1 м3 раствора расходуется: для штукатурных работ 1,4 т цементной смеси, для
	облицовочных работ - 1,4 т цементной смеси и 0,25 т цемента.

	Приложение N 2

	ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА РАБОТЫ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
	ПРЕЙСКУРАНТОМ N Б 66-01

	Цены на работы, не предусмотренные настоящим прейскурантом (Ц),
	определяются исходя из расценок прямой заработной платы (Р) и расчетного
	коэффициента (К) по следующей формуле:

	Ц = Р x К, где

	Р - расценки на единицу работ в руб. и коп. согласно ЕНиР, СНиП, СУСН,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ведомственные расценки;

	К - расчетный коэффициент, установленный в зависимости от групп районов и
	видов работ, в следующих размерах:

	---T------------------------------T------T---------------T--------

	N 	¦	       Группы районов         	¦	Новое 	¦	Штукатурные,   	¦	Ремонт-

	п/п	¦	                              	¦	строи-	¦	лепные, окра-  	¦	ные

	   	¦	                              	¦	тель- 	¦	сочные и обли- 	¦	работы

	   	¦	                              	¦	ство  	¦	цовочные работы	¦

	---+------------------------------+------+---------------+--------

	1  	¦	 Для предприятий I группы     	¦	 3,0  	¦	      3,4      	¦	  3,4

	   	¦	районов                       	¦	      	¦	               	¦

	2  	¦	 Для предприятий II группы    	¦	 3,2  	¦	      3,6      	¦	  3,6

	   	¦	районов, где применяются      	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	коэффициенты на заработную    	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	плату (за исключением районов 	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	Крайнего Севера и приравненных	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	к ним местностей)             	¦	      	¦	               	¦

	3  	¦	 Для предприятий III группы   	¦	 3,8  	¦	      4,3      	¦	  4,3

	   	¦	районов Крайнего Севера и     	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	других местностей, где приме- 	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	няются надбавки к заработной  	¦	      	¦	               	¦

	   	¦	плате за выслугу лет          	¦	      	¦	               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.