Принят и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 23 января 2001 г. N 30-ст

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ОХРАНА ПРИРОДЫ
	ПОЧВЫ
	ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ
	ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ
	Nature protection. Soils. Requirements for sewage sludge use for
	fertilization
	ГОСТ Р 17.4.3.07-2001

	Группа Т58

	ОКС 13.060.30,

	13.030.20;

	ОКСТУ 0017

	Дата введения

	1 октября 2001 года

	Предисловие

	1. Разработан ОАО "Научно-исследовательский институт коммунального
	водоснабжения и очистки воды";

	Всероссийским научно-исследовательским и проектно-технологическим
	институтом органических удобрений;

	НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Институтом медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И.
	Марциновского МЗ РФ;

	Научно-исследовательским институтом по сельскохозяйственному
	использованию сточных вод "Прогресс";

	Всероссийским научно-исследовательским институтом удобрений и
	агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова.

	Внесен Техническим комитетом по стандартизации N 409 "Охрана окружающей
	природной среды".

	2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 23 января
	2001 г. N 30-ст.

	3. В настоящем стандарте реализованы положения федеральных законов "Об
	отходах производства и потребления", "О санитарно-эпидемиологическом
	благополучии населения", "О безопасном обращении с пестицидами и
	агрохимикатами".

	4. Введен впервые.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт устанавливает основные требования к свойствам осадков
	сточных вод при использовании их в качестве удобрений, а также требования к охране
	окружающей среды.

	Настоящий стандарт распространяется на осадки, образующиеся в процессе
	очистки хозяйственно-бытовых, городских (смеси хозяйственно-бытовых и
	производственных), а также близких к ним по составу производственных сточных вод
	и продукцию (удобрения) на основе осадков (далее - осадки).

	Стандарт не распространяется на осадки производственных предприятий
	(предприятия целлюлозно-бумажной, химической, в том числе производства
	синтетического каучука, химического волокна, химических средств защиты растений,
	нефтехимической и других отраслей промышленности), в сточных водах которых могут
	содержаться токсичные органические вещества первого и второго класса опасности в
	количествах, превышающих их предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде
	водных объектов.

	Требования стандарта обязательны для коммунальных служб муниципальных и
	ведомственных предприятий и организаций, имеющих право поставлять и
	использовать осадки в качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном
	цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов твердых бытовых
	отходов (ТБО).

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ
	для контроля загрязнений

	ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей
	санитарного состояния

	ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и
	охране от загрязнений

	ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по
	методу ЦИНАО

	ГОСТ 26714-85. Удобрения органические. Метод определения золы

	ГОСТ 26715-85. Удобрения органические. Методы определения общего азота

	ГОСТ 26717-85. Удобрения органические. Методы определения общего фосфора

	ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений.
	Методики выполнения измерений.

	3. Определения

	В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими
	определениями.

	Осадки сточных вод: твердая фракция сточных вод, состоящая из органических и
	минеральных веществ, выделенных в процессе очистки сточных вод методом
	отстаивания (сырой осадок), и комплекса микроорганизмов, участвовавших в процессе
	биологической очистки сточных вод и выведенных из технологического процесса
	(избыточный активный ил).

	Продукция из осадков: осадки, переработанные биотехнологическими (в том

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	числе компостированием), физическими и химическими методами, отвечающие
	требованиям настоящего стандарта и имеющие товарный вид.

	Тяжелые металлы: группа металлов с атомной массой более 50 (Pb, Cd, Ni, Cr, Zn,
	Cu, Hg), которые при определенных концентрациях могут оказывать токсичное
	действие.

	4. Требования к свойствам осадков

	4.1. Осадки, применяемые в качестве органических или комплексных
	органоминеральных удобрений, должны соответствовать требованиям, приведенным в
	таблицах 1 - 3.

	Таблица 1

	Агрохимические показатели осадков

	-------------------------------T---------------T-----------------¬

	¦	   Наименование показателя    	¦	     Норма     	¦	Метод определения	¦

	+------------------------------+---------------+-----------------+

	¦	 Массовая доля органических   	¦	      20       	¦	   ГОСТ 26213    	¦

	¦	веществ, % на сухое вещество, 	¦	               	¦	                 	¦

	¦	не менее                      	¦	               	¦	                 	¦

	+------------------------------+---------------+-----------------+

	¦	 Реакция среды (pH   )        	¦	 5,5 - 8,5 <*> 	¦	   ГОСТ 26483    	¦

	¦	                  сол         	¦	               	¦	                 	¦

	+------------------------------+---------------+-----------------+

	¦	 Массовая доля общего азота   	¦	      0,6      	¦	   ГОСТ 26715    	¦

	¦	(N), % на сухое вещество,     	¦	               	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	не менее                      	¦	               	¦	                 	¦

	+------------------------------+---------------+-----------------+

	¦	 Массовая доля общего фосфора 	¦	      1,5      	¦	   ГОСТ 26717    	¦

	¦	(P O ), % на сухое вещество,  	¦	               	¦	                 	¦

	¦	  2 5                         	¦	               	¦	                 	¦

	¦	не менее                      	¦	               	¦	                 	¦

	+------------------------------+---------------+-----------------+

	¦	    <*> Осадки, имеющие  значение  реакции среды (pH    вытяжки)	¦

	¦	                                                    сол         	¦

	¦	более 8,5, могут использоваться  на  кислых  почвах  в  качестве	¦

	¦	органоизвестковых удобрений.                                    	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица 2

	Допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках

	-----------------------T-----------------------------------------¬

	¦	 Наименование металла 	¦	  Концентрация, мг/кг сухого вещества,   	¦

	¦	                      	¦	      не более, для осадков группы       	¦

	¦	                      	+--------------------T--------------------+

	¦	                      	¦	         I          	¦	         II         	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Свинец (Pb)           	¦	        250         	¦	        500         	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Кадмий (Cd)           	¦	         15         	¦	         30         	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Никель (Ni)           	¦	        200         	¦	        400         	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Хром (Cr   )          	¦	        500         	¦	        1000        	¦

	¦	        общ           	¦	                    	¦	                    	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Цинк (Zn)             	¦	        1750        	¦	        3500        	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Медь (Cu)             	¦	        750         	¦	        1500        	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Ртуть (Hg)            	¦	        7,5         	¦	         15         	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	Мышьяк (As)           	¦	         10         	¦	         20         	¦

	L----------------------+--------------------+---------------------

	Таблица 3

	Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели
	осадков [1]

	--------------------------------T---------------------T----------¬

	¦	    Наименование показателя    	¦	  Норма для осадков  	¦	Методика  	¦

	¦	                               	¦	       группы        	¦	определе- 	¦

	¦	                               	+----------T----------+	ния       	¦

	¦	                               	¦	    I     	¦	    II    	¦	          	¦

	+-------------------------------+----------+----------+----------+

	¦	 Бактерии группы кишечной      	¦	   100    	¦	   1000   	¦	   [3]    	¦

	¦	палочки, клеток/г осадка       	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	фактической влажности          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	+-------------------------------+----------+----------+	          	¦

	¦	 Патогенные микроорганизмы, в  	¦	Отсутствие	¦	Отсутствие	¦	          	¦

	¦	том числе сальмонеллы, клеток/г	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	+-------------------------------+----------+----------+----------+

	¦	 Яйца геогельминтов и цисты    	¦	Отсутствие	¦	Отсутствие	¦	   [4]    	¦

	¦	кишечных патогенных простейших,	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	экз./кг осадка фактической     	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	влажности, не более            	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L-------------------------------+----------+----------+-----------

	4.2. Осадки могут использоваться в качестве удобрений при разном уровне
	влажности.

	4.3. По концентрации тяжелых металлов и мышьяка осадки при
	сельскохозяйственном использовании подразделяют на две группы (таблица 2) на
	основании результатов химического анализа по методам в соответствии с ГОСТ Р
	8.563. Если содержание хотя бы одного из нормируемых элементов превышает его
	допустимый уровень для группы I, то осадки относят к группе II.

	4.3.1. Осадки группы I используют под все виды сельскохозяйственных культур,
	кроме овощных, грибов, зеленных и земляники.

	4.3.2. Осадки группы II используют под зерновые, зернобобовые, зернофуражные
	и технические культуры.

	4.4. Осадки групп I и II используют в промышленном цветоводстве, зеленом
	строительстве, лесных и декоративных питомниках, для биологической рекультивации
	нарушенных земель и полигонов ТБО.

	4.5. Дозы внесения осадков под сельскохозяйственные культуры в каждом
	конкретном случае рассчитывают с учетом фактического содержания нормируемых в
	таблице 2 загрязнений в осадках и в почве (на участке внесения осадка) (Приложение
	А). При внесении осадков в расчетных дозах качество выращиваемой
	сельскохозяйственной продукции должно соответствовать требованиям [2].

	При содержании в почве любого из нормируемых загрязнений в концентрации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	свыше 0,8 ПДК внесение осадков в качестве удобрения запрещается.

	При возможном содержании в осадках ненормируемых настоящим стандартом
	тяжелых металлов и органических соединений, для которых разработаны ПДК в
	почвах, дозу внесения осадков также рассчитывают по Приложению А.

	При несельскохозяйственном использовании осадков дозы внесения
	определяются технологиями выращивания культур и направлениями (технологиями)
	рекультивации.

	4.6. Осадки могут применяться на почвах и выработанных торфяниках.
	Применению осадков на почвах, в том числе подстилаемых песчаными отложениями и
	выработанных торфяниках с pH менее 5,5, предшествует их известкование. Осадки,
	прошедшие стадию обработки с использованием извести, применяют в качестве
	органоизвестковых удобрений почв с pH менее 5,5 в дозах, рассчитанных с учетом
	содержания кальция в составе вносимого осадка.

	4.7. Осадки, в которых нормируемые таблицей 2 показатели превышают
	допустимые для группы II значения, но при этом по химическому составу
	соответствуют 4-му классу опасности, могут использоваться для восстановления
	продуктивности нарушенных земель с целью лесохозяйственного и рекреационного
	направления их рекультивации или подлежат размещению на специально
	обустроенных полигонах или полигонах ТБО [5].

	4.8. По санитарно-бактериологическим и паразитологическим показателям осадки
	должны соответствовать требованиям таблицы 3.

	4.9. Порядок применения осадков в качестве удобрений определяет
	технологический регламент, который разрабатывают специализированные
	организации с учетом региональных и местных условий, в том числе свойств и
	гидрологического режима почв, содержания в осадках и почве нормируемых
	загрязнений, общего и минерального азота, фосфора, калия, особенностей
	возделывания культур, принятого севооборота и т.п.

	5. Требования к охране окружающей среды

	5.1. Применение осадков в качестве удобрений не должно приводить к
	ухудшению экологических и санитарно-гигиенических показателей окружающей среды,
	почвы, выращиваемых растений.

	5.2. Не допускается применять осадки:

	в водоохранных зонах и зонах водных объектов и их прибрежных защитных
	полосах, а также в пределах особо охраняемых природных территорий;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	поверхностно в лесах, лесопарках, на сенокосах и пастбищах;

	на затопляемых и переувлажненных почвах;

	на территориях с резко пересеченным рельефом, а также на площадках, которые
	имеют уклон в сторону водоема более 3°.

	5.3. Контроль качества осадков обеспечивают аналитические лаборатории,
	аккредитацию которых организует и проводит Госстандарт России и другие
	федеральные органы исполнительной власти, на которые законодательными актами
	Российской Федерации возлагается эта работа в пределах их компетентности.

	5.4. При поставке осадков потребителю на отгружаемую партию поставщик
	предъявляет паспорт и сертификат соответствия, разрабатываемый органом,
	уполномоченным для проведения работ в данной области.

	5.5. Порядок контроля за содержанием в почве и выращиваемой
	сельскохозяйственной и другой продукции нормируемых загрязнений и санитарными
	показателями определяет технологический регламент [2].

	Приложение А

	(обязательное)

	РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ ДОЗ ВНЕСЕНИЯ ОСАДКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
	ИХ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

	А.1. Общую (суммарную) дозу внесения осадка по содержанию (нормируемых)

	загрязнений 	, т/га сухого вещества, вычисляют по формуле

	. (1)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Максимально допустимую разовую дозу внесения осадка 	, т/га сухого
	вещества, вычисляют по формуле

	. (2)

	Условные обозначения:

	ПДК - предельно допустимая концентрация нормируемого загрязнения в почве,
	мг/кг; при отсутствии утвержденных ПДК в расчете используется ориентировочно
	допустимая концентрация (ОДК) загрязнения в почве [6, 7];

	Ф - фактическое содержание загрязнения в почве, мг/кг;

	c - концентрация загрязнения в осадке, мг/кг сухого вещества;

	m - масса пахотного слоя почвы в пересчете на сухое вещество, т/га.

	А.2. Расчет проводят по каждому нормируемому в таблице 2 или ненормируемому
	загрязнению отдельно. Из полученных данных выбирают минимальное значение,
	которое и определяет дозу конкретного осадка с учетом свойств почвы и ее
	фактического загрязнения.

	Количество минерального азота, вносимого с осадком, не должно превышать его
	вынос с урожаем культур.

	Внесение подвижного фосфора с осадками ограничивается емкостью поглощения
	фосфатов почвами.

	Приложение Б

	БИБЛИОГРАФИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	[1] СанПиН 2.1.7.573-96. Гигиенические требования к использованию сточных
	вод и их осадков для орошения и удобрения

	[2] СанПиН 2.3.2.560-96. Гигиенические требования к качеству и безопасности
	продовольственного сырья и пищевых продуктов. МЗ РФ 1999 г.

	[3] МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка почвы населенных мест

	[4] МУК 4.2.796-99. Методы санитарно-паразитологических исследований
	окружающей среды. МЗ РФ 2000 г.

	[5] Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и
	потребления в Российской Федерации, утвержденные Министерством охраны
	окружающей среды. М., 1994

	[6] Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно
	допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве N 6229-91. Утв. МЗ СССР
	19.11.1991

	[7] Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и
	мышьяка в почвах: ГН 2.1.7.020-94 (Дополнение N 1 к перечню ПДК и ОДК N 6229-
	91). Утв. ГКС ЭН РФ 27.12.1994.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.