Утвержден

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 июля 1984 г. N 2540

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР
	СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
	МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ
	БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Occupational safety standards system. Metrologial support of
	occupational safety. Main principles
	ГОСТ 12.0.005-84

	Группа Т58

	ОКСТУ 0012

	Дата введения

	1 июля 1985 года

	Настоящий стандарт устанавливает основные положения и требования к
	организации и проведению работ по метрологическому обеспечению в области
	безопасности труда во всех отраслях народного хозяйства и промышленности.

	1. Общие положения

	1.1. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда - комплекс
	организационно-технических мероприятий, правил и норм, технических средств,
	направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений,
	выполняемых для контроля параметров опасных и вредных производственных
	факторов на рабочих местах при определении безопасности производственного
	оборудования, технологических процессов, зданий и сооружений (далее - опасных и
	вредных производственных факторов), а также показателей качества средств

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	индивидуальной защиты (СИЗ).

	Метрологическое обеспечение в области безопасности труда осуществляют в
	соответствии с требованиями стандартов Государственной системы обеспечения
	единства измерений (ГСИ), Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правил и
	норм, утвержденных Госстроем СССР, Минздравом СССР и органами
	государственного надзора, другой нормативно-технической документации (НТД).

	1.2. Основными задачами министерств и ведомств по метрологическому
	обеспечению в области безопасности труда являются:

	организация проведения систематического анализа состояния измерений
	параметров опасных и вредных производственных факторов, показателей качества СИЗ
	на предприятиях (в организациях) министерств (ведомств) и разработка на его основе
	мероприятий по совершенствованию этой работы;

	организация работ по созданию и внедрению современных методов и средств
	измерений для контроля параметров опасных и вредных производственных факторов,
	показателей качества СИЗ;

	разработка и внедрение стандартов ССБТ и другой НД в соответствии с
	заданиями, утвержденными в установленном порядке;

	организация метрологической экспертизы проектов стандартов ССБТ, стандартов,
	содержащих требования безопасности и разработанных в соответствии с
	конструкторской, технологической и другой НД по метрологическому обеспечению в
	области безопасности труда;

	организации метрологической аттестации вновь разрабатываемых и действующих
	средств измерений и методик выполнения измерений параметров опасных и вредных
	производственных факторов и показателей качества СИЗ;

	организация ведомственной проверки и контроля за производством, состоянием,
	применением и ремонтом средств измерений, за соблюдением требований метрологии,
	установленных стандартами ГСС, ГСИ, ССБТ и другой НТД, утвержденной в
	установленном порядке;

	организация работ по подготовке и повышению квалификации кадров по
	метрологии в области безопасности труда.

	2. Требования к проведению работ по метрологическому обеспечению в области
	безопасности труда

	2.1. Установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров при
	контроле опасных и вредных производственных факторов и показателей качества СИЗ,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оптимальных норм точности измерений и выбор средств измерений осуществляют в
	соответствии с требованиями стандартов ССБТ и другой НД.

	2.2. Измерения и контроль параметров опасных и вредных производственных
	факторов и показателей качества СИЗ должны выполнять по методикам измерений,
	стандартизованным и аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010-90.

	2.3. Метрологическую аттестацию методик выполнения измерений (МВИ)
	проводят по программе, утвержденной руководителем (главным метрологом)
	предприятия (организации), проводящего аттестацию, и согласованной с
	метрологическим институтом (по специализации) Госстандарта. На согласование
	программу метрологической аттестации МВИ представляют с приложением проекта
	документа, регламентирующего МВИ.

	2.4. Средства измерений, применяемые для контроля параметров опасных и
	вредных производственных факторов и показателей качества СИЗ, должны проходить
	государственные испытания в соответствии с ГОСТ 8.001-80 или быть аттестованы в
	соответствии с МИ 1325-86.

	2.5. Средства измерений, применяемые для контроля параметров опасных и
	вредных производственных факторов и показателей качества СИЗ, подлежат
	государственной поверке в сроки, установленные Госстандартом.

	2.6. НТД, устанавливающая требования к измерению параметров опасных и
	вредных производственных факторов и показателей качества СИЗ, а также
	технологическая документация, содержащая требования безопасности, должны
	содержать:

	номенклатуру измеряемых параметров опасных и вредных производственных
	факторов и показателей качества СИЗ, соответствие их значений действующим нормам,
	а также соответствие способов выражения точности измерений требованиям МИ 1317-
	86;

	требования к пределам допускаемых погрешностей средств измерений (в том
	числе нестандартизованным) и другим метрологическим характеристикам;

	требования к методикам выполнения измерений параметров опасных и вредных
	производственных факторов и методам измерения показателей качества СИЗ,
	стандартизованных и аттестованных в соответствии с ГОСТ 8.010-90;

	возможность преимущественного применения инструментальных методов
	контроля воздуха рабочей зоны, автоматизированных измерительных систем (АИС),
	обеспечивающих получение заданной точности; для веществ 1-го и 2-го классов
	опасности в воздухе производственных помещений - преимущественное
	использование приборов и АИС непрерывного контроля; указания по выбору мест
	отбора проб и контроля параметров опасных и вредных производственных факторов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требования к обеспечению контроля параметров опасных и вредных
	производственных факторов и показателей качества СИЗ преимущественно
	стандартизованными средствами измерений;

	требования к обеспечению средств измерений своевременной поверкой (в
	соответствии с ГОСТ 8.002-86) при заданных условиях применения и наличия средств
	поверки; требования к использованию стандартных образцов состава и свойств
	веществ и поверочных газовых смесей для поверки применяемых средств измерений
	состава вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

	2.7. Разрабатываемая нормативно-техническая, конструкторская и
	технологическая документация, в которой устанавливают нормы точности, методы,
	средства, условия и методики выполнения измерений для контроля параметров
	опасных и вредных производственных факторов и показателей качества СИЗ, должна
	быть подвергнута метрологической экспертизе в соответствии с МИ 1325-86 и другой
	НД.

	3. Планирование метрологического обеспечения в области безопасности труда

	3.1. Планирование работ по метрологическому обеспечению в области
	безопасности труда осуществляют министерства, ведомства в соответствии с
	Основными положениями планирования стандартизации в СССР на основе
	применения программно-целевого метода в рамках программ метрологического
	обеспечения и программ комплексной стандартизации в области безопасности труда на
	планируемый период.

	3.2. Программы метрологического обеспечения в области безопасности труда
	разрабатывают министерства и ведомства в соответствии с установленным
	Госстандартом порядком на основе результатов анализа состояния измерений,
	выполняемых в целях охраны труда в различных отраслях народного хозяйства на весь
	период, необходимый для реализации работ, как правило, на 5 лет.

	3.3. Реализацию заданий программ метрологического обеспечения в области
	безопасности труда осуществляют через пятилетние и годовые планы государственной,
	республиканской стандартизации и годовые планы министерств и ведомств -
	исполнителей заданий программ, в том числе через годовые планы организаций и
	предприятий - исполнителей заданий программ.

	4. Обязанности метрологических служб предприятий (организаций) по
	метрологическому обеспечению в области безопасности труда

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Метрологическая служба предприятия (организации) при выполнении работ
	метрологического обеспечения в области безопасности труда осуществляет:

	проведение с участием служб охраны труда систематического анализа состояния
	измерений и разработку мероприятий по улучшению метрологического обеспечения в
	области безопасности труда;

	выбор совместно со службой охраны труда и санитарно-промышленной
	лабораторией (центральной заводской и измерительной лабораториями) средств и
	методик выполнения измерений параметров опасных и вредных производственных
	факторов и показателей качества СИЗ;

	контроль правильности выполнения измерений уровней опасных и вредных
	производственных факторов на рабочих местах (шума, вибрации, запыленности,
	загазованности и т.д.) при паспортизации санитарно-технического состояния условий
	труда в цехе (на рабочем месте) совместно с санитарно-промышленной лабораторией
	(центральной заводской и измерительной лабораториями);

	организацию совместно со службами стандартизации, охраны труда и другими
	подразделениями предприятия внедрения и соблюдения стандартов ССБТ,
	регламентирующих нормы точности измерений, методики выполнения измерений,
	методы и средства поверки;

	организацию оснащения санитарно-промышленных лабораторий (центральных
	заводских и измерительных лабораторий) средствами измерений для контроля
	параметров опасных и вредных производственных факторов и показателей качества
	СИЗ;

	внедрение на предприятиях результатов работ, выполненных в ходе реализации
	программы метрологического обеспечения в области безопасности труда;

	проведение метрологической аттестации нестандартизованных средств
	измерений и методик выполнения измерений, используемых для контроля параметров
	опасных и вредных производственных факторов и показателей качества СИЗ;

	проведение метрологической экспертизы проектов НД предприятий на методики
	выполнения измерений параметров опасных и вредных производственных факторов;

	разработку и согласование организационно-методических стандартов
	предприятий и другой НД по вопросам метрологии в области безопасности труда,
	разработку методик выполнения измерений параметров опасных и вредных
	производственных факторов и, в необходимых случаях, подготовку заданий на их
	разработку в других организациях.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.