Утверждена

	Постановлением Минстроя России

	от 13 марта 1995 г. N 18-22

	Согласована

	Постановлением Президиума

	ЦК профсоюза работников

	строительства и промышленности

	строительных материалов России

	от 15 декабря 1994 г. N 19-70

	Дата введения 1 июля 1995 года

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
	МАШИНИСТОВ КОМПРЕССОРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ С
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
	ТОИ Р-66-37-95

	Разработана АОЗТ ЦНИИОМТП (В.Н. Пивовар, В.Ф. Новиков, Н.Д. Левинсон)
	при участии АК "Электромонтаж" (В.Н. Мелкозеров, В.И. Кабанов, В.А. Бычков), РАО
	ЕЭС России (В.В. Подойма) и других организаций, акционерных обществ, концернов,
	корпораций и объединений.

	Взамен ранее действующих типовых инструкций, утвержденных союзными
	министерствами и ведомствами.

	Типовая инструкция разработана с учетом Основ законодательства Российской
	Федерации об охране труда и действующих нормативных документов по охране труда.

	Предназначена для организаций строительства, предприятий промышленности
	строительных материалов и жилищно - коммунального хозяйства.

	Подготовлена к утверждению Главэкономикой Минстроя России (канд. техн. наук
	В.А. Алексеев, инж. В.К. Ягодин).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Утверждена Постановлением Минстроя России от 13 марта 1995 г. N 18-22.

	Машинисты компрессоров передвижных с электродвигателем (далее -
	машинисты) при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны
	выполнять требования безопасности, изложенные в Типовой инструкции по охране
	труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и
	жилищно - коммунального хозяйства, настоящей Типовой инструкции, разработанной с
	учетом строительных норм и правил Российской Федерации, Правил устройства и
	безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Госгортехнадзора
	России, а также требования инструкций заводов - изготовителей по эксплуатации
	компрессоров передвижных с электродвигателем (далее - компрессоров).

	Требования безопасности перед началом работы

	1. Перед началом работы машинист обязан:

	а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных
	приемов и методов работ, а также о наличии II квалификационной группы по
	электробезопасности, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по
	специфике выполняемых работ;

	б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца, приготовить
	другие средства индивидуальной защиты.

	2. После получения задания у руководителя машинист обязан:

	а) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
	безопасности и убрать ненужные предметы. В зимнее время площадка, где расположен
	компрессор, должна быть очищена от снега и льда, а при гололеде - посыпана песком;

	б) убедиться в наличии и исправности щитков, ограждающих движущиеся части
	механизмов компрессоров, проверить исправность всех его манометров и
	предохранительных клапанов;

	в) проверить наличие и уровень масла в редукторе и воздушных фильтрах
	компрессора, а также наличие и исправность защитного заземления.

	3. В случае установки компрессора на новом месте после его передислокации
	машинист обязан:

	а) совместно с руководителем работ убедиться в отсутствии опасных
	производственных факторов на месте установки компрессора (от строящихся зданий,
	работающих машин и механизмов, откосов, котлованов и траншей);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	б) поставить компрессор на ровной горизонтальной площадке и закрепить его,
	установив противооткатные башмаки, если машина на колесах; выровнять клиньями,
	если машина на полозьях;

	в) установить коммутирующую аппаратуру (рубильник) и размотать электрокабель.
	Подсоединять компрессор к сети должен дежурный электромонтер. Запрещается
	машинисту самостоятельно подключать компрессор к электросети и к очагу заземления;

	г) при отсутствии рядом сети заземления забить стержни инвентарного
	заземляющего устройства;

	д) проложить шланги от компрессора к местам производства работ;

	е) проверить работоспособность машины на холостом ходу.

	4. Эксплуатация компрессора не допускается при следующих нарушениях
	требований безопасности:

	а) неисправностях, указанных в инструкции завода - изготовителя по
	эксплуатации компрессора, при которых не допускается его применение;

	б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического
	освидетельствования) компрессора и ресивера;

	в) неисправности манометров или предохранительных клапанов в пневмосистеме
	компрессора. Манометры и предохранительные клапаны должны быть своевременно
	испытаны и опломбированы;

	г) недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

	д) отсутствии или неисправности защитного заземления корпуса компрессора;

	е) неисправности вентилей на раздаточной гребенке. Обнаруженные нарушения
	требований безопасности и неисправности компрессора должны быть устранены
	собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о
	них руководителю работ и ответственному за содержание компрессора в исправном
	состоянии.

	Требования безопасности во время работы

	5. Во время работы компрессора машинист обязан:

	а) следить за работой компрессора и показаниями приборов, контролировать
	исправность работы всех его механизмов;

	б) следить за давлением в пневмосистеме компрессора;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в) не допускать в пневмосистеме компрессора давления, величина которого
	превышает паспортные данные.

	6. Машинисту компрессора запрещается:

	а) запускать двигатель компрессора при давлении в воздухосборнике выше
	атмосферного;

	б) присоединять шланги непосредственно к магистрали или инструменту без
	вентилей на магистрали;

	в) допускать переламывание шлангов, их запутывание и перекручивание, а также
	соприкосновение с горячими и масляными поверхностями;

	г) направлять струю сжатого воздуха на себя или на работающих;

	д) изменять резко давление в пневмосистеме;

	е) обслуживать машину, в том числе чистить, регулировать или смазывать
	отдельные ее части во время работы компрессора;

	ж) производить ремонт отдельных механизмов, воздуховодов или соединений
	шлангов;

	з) оставлять рабочее место при включенном двигателе;

	и) подключать компрессор и отсоединять его от сети.

	Подключать и отключать электрокабель, а также защитное заземление обязан
	дежурный электрослесарь.

	7. Подключать или отсоединять шланги к воздухосборнику, воздуховоду или
	пневмоинструменту допускается только при закрытых вентилях на воздухосборнике.
	Подключать шланги допускается только с применением соответствующих штуцеров и
	стяжных хомутов. Открывать вентиль на воздухосборнике компрессора следует плавно,
	без рывков.

	8. Ремонтировать компрессор, а также чистить и смазывать его механизмы
	допускается только после отключения силовой электролинии, остановки компрессора и
	спуска воздуха из ресивера. На пусковом рубильнике при этом должна быть вывешена
	табличка "Не включать - работают люди!".

	Требования безопасности в аварийных ситуациях

	9. При возникновении неисправностей компрессора его работу следует
	остановить. Если устранить неисправности собственными силами не представляется
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	возможным, то машинист обязан поставить в известность о случившемся руководителя
	работ и ответственного за содержание компрессора в исправном состоянии.

	Пуск компрессора после аварийной остановки допускается только по разрешению
	ответственного за содержание компрессора в исправном состоянии.

	10. При возгорании горюче - смазочных или других материалов машинист обязан
	немедленно приступить к тушению очагов загорания стационарным углекислотным
	огнетушителем и другими подручными средствами. При невозможности выполнить
	это собственными силами машинист обязан вызвать пожарную охрану в
	установленном порядке и сообщить бригадиру и руководителю работ.

	Требования безопасности по окончании работы

	11. По окончании работы машинист компрессора обязан:

	а) продуть ресивер, отключить компрессор, закрыть раздаточные краны,
	выключить электродвигатель, запереть пусковой рубильник на замок;

	б) очистить и смазать трущиеся части механизмов, собрать шланги, очистить их от
	загрязнений и уложить в отведенное для хранения место;

	в) сообщить руководителю работ и ответственному за содержание компрессора в
	исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.