Утвержден

	Госстандартом СССР

	в декабре 1967 года

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	УКАЗАНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ О МАРКИРОВАНИИ И КЛЕЙМЕНИИ
	ИЗДЕЛИЙ
	Unified system for design documentation. Instructions for marking and
	stamping articles
	ГОСТ 2.314-68*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1969 г., Изменения N 2, утв. в
	августе 1980 г.)

	Группа Т52

	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
	Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен с 01.01.1971.

	Взамен ГОСТ 5292-60 в части п. 6.

	Издание (март 2000 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1969 г.,
	августе 1980 г. (ИУС 11-69, 10-80).

	1. Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на чертежи указаний о
	маркировании и клеймении изделий всех отраслей промышленности.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 648-77.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2. Указания о маркировании и клеймении помещают в технических требованиях
	чертежа и начинают словами: "Маркировать ..." или "Клеймить ...".

	Указания о клеймении на чертежах помещают только в тех случаях, когда
	необходимо предусмотреть на изделии определенное место клеймения, размеры и
	способ нанесения клейма.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Место нанесения маркировки или клейма на изображении изделия отмечают
	точкой и соединяют ее линией-выноской со знаками маркирования или клеймения,
	которые располагают вне изображения. Знак маркирования - окружность диаметром 10
	- 15 мм (черт. 1), знак клеймения - равносторонний треугольник высотой 10 - 15 мм
	(черт. 2).

	Черт. 1

	Черт. 2

	Внутри знака помещают номер соответствующего пункта технических требований,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в котором приведены указания о маркировании и клеймении.

	Знаки маркирования и клеймения выполняют сплошными основными линиями.

	4. Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделий
	(головка болта, торец вала и т.п.), то знаки маркирования или клеймения на чертеж не
	наносят, а место нанесения маркировки или клейма указывают в технических
	требованиях.

	5. Если указания о маркировании и клеймении помещают в технических условиях
	на изделие, то на чертеже изделия делают следующую запись: "Маркировать по ТУ ...".

	6. Если маркировка и клеймо необходимы, но нанесение их на изделие
	нецелесообразно или невозможно по конструктивным соображениям, то в технических
	требованиях помещают соответствующее указание, например: "Маркировать ... на
	бирке" или "Клеймить ... на бирке".

	7. При необходимости ограничить участок поверхности для нанесения
	маркировки или клейма наносят сплошной тонкой линией границы участка и
	указывают его размеры (черт. 3) или изображают маркировку, или клеймо, наносимые
	на изделие.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	8. Указания о маркировании и клеймении должны определять:

	а) содержание маркировки и клейма;

	б) место нанесения;

	в) способ нанесения (при необходимости);

	г) размер шрифта (при необходимости).

	9. С целью сокращения объема надписей на чертеже допускается указания о
	содержании и способе нанесения маркировки или клейма приводить буквенными
	обозначениями, установленными Приложением 1 к настоящему стандарту.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	ОБОЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ И
	КЛЕЙМ

	1. Содержание маркировки указывают буквенными обозначениями,
	приведенными в табл. 1.

	Таблица 1

	----------------------------------------------------T-------------

	               Содержание маркировки                	¦	 Обозначение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------------------+-------------

	Товарный знак, наименование предприятия-           	¦	     Т

	изготовителя                                        	¦

	Индекс изделия                                     	¦	     Ш

	Обозначение изделия по основному конструкторскому  	¦	     Ч

	документу                                           	¦

	Заводской номер изделия <*>                        	¦	     Н

	Марка материала                                    	¦	     М

	Номер плавки, порядковый номер в плавке            	¦	     П

	Технические данные                                 	¦	     Х

	Группа селективности                               	¦	     С

	Знаки полярности, направления вращения, направления	¦	     З

	потока среды и др. данные, необходимые для монтажа  	¦

	Дата изготовления                                  	¦	     Д

	Цена изделия                                       	¦	     Ц

	--------------------------------

	<*> Под номером изделия понимается также номер партии или серии.

	2. Содержание клейма указывают буквенными обозначениями, приведенными в
	табл. 2.

	Таблица 2

	----------------------------------------------------T-------------

	                 Содержание клейма                  	¦	 Обозначение

	----------------------------------------------------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Испытания (контроль): механические, гидравлические,	¦	     И

	пневматические, электрические, на твердость и др.   	¦

	Окончательная приемка                              	¦	     К

	3. Способы нанесения маркировки или клейма указывают буквенными
	обозначениями, приведенными в табл. 3.

	Таблица 3

	----------------------------------------------------T-------------

	       Способ нанесения маркировки или клейма       	¦	 Обозначение

	----------------------------------------------------+-------------

	Ударный                                            	¦	     у

	----------------------------------------------------+-------------

	Гравированием                                      	¦	     г

	----------------------------------------------------+-------------

	Травлением                                         	¦	     т

	----------------------------------------------------+-------------

	Краской                                            	¦	     к

	----------------------------------------------------+-------------

	Литьем или давлением (прессованием, штамповкой     	¦	     л

	и т.п.)                                             	¦

	Примечание. Если маркировка или клеймо могут быть нанесены любым
	способом, то способ нанесения не указывают.

	4. Обозначения и способы нанесения маркировки и клейма указывают на
	наклонном участке линии-выноски.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример нанесения на чертеже обозначений заводского номера изделия ударным
	способом и клейма окончательной приемки краской при наличии в технических
	условиях на изделие всех данных о маркировании и клеймении приведен на черт. 1.

	Черт. 1

	При этом в технических требованиях чертежа делают запись по типу: "3.
	Маркировать и клеймить по ТУ ...".

	Пример нанесения на чертеже обозначений марки материала - краской,
	обозначения изделия, заводского номера его и товарного знака - литейным способом,
	при необходимости указания на чертеже отсутствующих в технических условиях
	данных о месте, способе нанесения и шрифте маркировки, приведен на черт. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	При этом в технических требованиях чертежа делают запись по типу:

	а) если маркировки выполняются разным шрифтом, -

	"4. Маркировать по ТУ ... шрифтом ... ГОСТ ...".

	5. Маркировать по ТУ ..., Чл - шрифтом ... ГОСТ ... Нл - шрифтом ... ГОСТ ...".

	"6. Маркировать по ТУ ... шрифтом ... ГОСТ ...":

	б) если маркировки выполняются одним шрифтом, -

	"4. Маркировать по ТУ ... шрифтом ... ГОСТ ...".

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Маркирование - нанесение на изделие знаков, характеризующих это изделие.

	Маркировка - совокупность знаков, характеризующих изделие, например:
	обозначение, шифр, номер партии (серии), порядковый номер, дата изготовления,
	товарный знак предприятия-изготовителя, марка материала, группа селективности,
	монтажные или транспортные знаки и т.п.

	Клеймение - нанесение на изделие знаков, удостоверяющих его качество.

	Клеймо - знак, удостоверяющий качество изделия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.