Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принято

	Протоколом Межгосударственного совета

	по стандартизации, метрологии

	и сертификации

	от 12 октября 1995 г. N 8

	ИЗМЕНЕНИЕ N 6 ГОСТ 10971-78 "КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ
	МАГИСТРАЛЬНЫЕ С ПАРАМИ ТИПА 2,6/9,4 И 2,6/9,5.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Е45

	Дата введения

	1 июля 1996 года

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 1814.

	За принятие проголосовали:

	------------------------------T-----------------------------------

	   Наименование государства   	¦	 Наименование национального органа

	                              	¦	           стандартизации

	------------------------------+-----------------------------------

	Азербайджанская Республика    	¦	Азгосстандарт

	Республика Беларусь           	¦	Белстандарт

	Республика Казахстан          	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Республика Молдова            	¦	Молдовастандарт

	Республика Таджикистан        	¦	Таджикский государственный центр

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                              	¦	по стандартизации, метрологии

	                              	¦	и сертификации

	Российская Федерация          	¦	Госстандарт России

	Туркменистан                  	¦	Туркменглавгосинспекция

	На обложке и первой странице стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 3565-
	82).

	Вводная часть. Второй абзац исключить;

	дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

	Пункт 1.1. Таблица 1. Исключить марки: КМБ-4, КМБ-4-60, КМЭБ-4 и
	соответствующие показатели.

	графу "Преимущественная область применения" изложить в новой редакции:

	для марок КМБл-4, КМБл-4-60 - "Для прокладки в грунтах, агрессивных по
	отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным
	растягивающим или сдавливающим усилиям в районах, не характеризующихся
	повышенным электромагнитным влиянием";

	для марки КМЭБл-4 - "Для прокладки в районах с частыми грозами, повышенного
	влияния ЛЭП и электрифицированных железных дорог в грунтах, агрессивных по
	отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным
	растягивающим или сдавливающим усилиям".

	Графа "Обозначение марки кабеля". Заменить марки: КМБГ-4 на КМБпГ-4, КМБГ-
	4-60 на КМБпГ-4-60, КМБЛГ-4 на КМБлГ-4.

	Графа "Наименование кабеля". Заменить обозначение: БГ на БпГ.

	Примечание 1. Исключить обозначения: Б и БГ; дополнить обозначением: БпГ.

	Пункт 1.4. Четвертый абзац изложить в новой редакции: "Номинальная толщина
	алюминиевой оболочки кабелей типа КМЭ-4 должна быть 1,4 мм".

	Пункт 1.7. Пример условного обозначения. Заменить марки: КМБГ-4 на КМБпГ-4,
	КМБГ-4-60-Т-П на КМБпГ-4-60-Т-П.

	Пункты 2.2.2, 2.3.1, 2.4.4 изложить в новой редакции: "2.2.2. Внутренний
	проводник должен быть однопроволочным, изготовленным из медной проволоки
	марки МТ.

	2.3.1. Токопроводящие жилы звездных четверок должны быть
	однопроволочными, изготовленными из медной отожженной проволоки марки ММ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.4.4. Поверх металлической оболочки на кабели всех марок должны быть
	наложены защитные покровы, соответствующие требованиям ГОСТ 7006-72.
	Защитные покровы кабелей в тропическом исполнении должны соответствовать РД
	16.509-88".

	Пункт 2.5. Таблица 2. Графа "Наименование параметра". Пункт 3. Подпункты в), г).

	Первый абзац. Заменить единицу физической величины % на 	;

	пункт 3. Подпункт в). Графа "Норма". Исключить множитель 	 (7 раз);

	пункт 8 изложить в новой редакции:

	-------------------------------T-----------T-------T--------------

	     Наименование параметра    	¦	  Частота  	¦	 Норма 	¦	 Коэффициент

	                               	¦	 тока, кГц 	¦	       	¦	  пересчета

	                               	¦	           	¦	       	¦	   нормы на

	                               	¦	           	¦	       	¦	 другую длину

	-------------------------------+-----------+-------+--------------

	8. Разность максимального     	¦	-          	¦	       	¦	    ---

	и минимального электрических   	¦	           	¦	       	¦	   / L

	сопротивлений жил постоянному  	¦	           	¦	       	¦	  / ---

	току в паре на длине 600 м, Ом,	¦	           	¦	       	¦	\/  600

	не более, для значений:        	¦	           	¦	       	¦

	    100%                       	¦	           	¦	1,1    	¦

	    80%                        	¦	           	¦	0,6    	¦

	пункт 10. Подпункт в) изложить в новой редакции:

	-------------------------------T-----------T-------T--------------

	    Наименование параметра     	¦	 Частота   	¦	 Норма 	¦	 Коэффициент

	                               	¦	 тока, кГц 	¦	       	¦	  пересчета

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                               	¦	           	¦	       	¦	   нормы на

	                               	¦	           	¦	       	¦	 другую длину

	-------------------------------+-----------+-------+--------------

	в) номинальное значение для   	¦	0,8        	¦	       	¦

	пар с полиэтиленовой изоляцией 	¦	           	¦	       	¦

	жил                            	¦	           	¦	       	¦

	четверок повива               	¦	           	¦	38,0   	¦

	центральной четверки          	¦	           	¦	39,0   	¦

	Таблица 4. Графу "Номинальный коэффициент затухания для полиэтиленовой
	изоляции, дБ/км" изложить в новой редакции:

	------------------------T-----------------------------------------

	      Частота, кГц      	¦	    Номинальный коэффициент затухания

	                        	+-----------------------------------------

	                        	¦	   для полиэтиленовой изоляции, дБ/км

	------------------------+-----------------------------------------

	10                      	¦	1,41

	20                      	¦	1,63

	30                      	¦	1,82

	40                      	¦	2,01

	50                      	¦	2,18

	60                      	¦	2,36

	70                      	¦	2,53

	80                      	¦	2,70

	90                      	¦	2,87

	100                     	¦	3,05

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	110                     	¦	3,23

	Таблица 4а. Графу "Номинальный коэффициент затухания, дБ/км" дополнить
	графой "для полиэтиленовой изоляции":

	------------------------T-----------------------------------------

	      Частота, кГц      	¦	 Номинальный коэффициент затухания дБ/км

	                        	+-----------------------------------------

	                        	¦	       для полиэтиленовой изоляции

	------------------------+-----------------------------------------

	200                     	¦	4,7

	500                     	¦	8,5

	800                     	¦	11,6

	1000                    	¦	13,6

	1500                    	¦	18,0

	2000                    	¦	22,3

	последний абзац изложить в новой редакции: "Отклонение от номинальных
	значений на частотах 10 - 110 кГц - +/- 6%, на частотах 200 - 2000 кГц - +/- 7,5% для
	кордельно-бумажной и воздушно-бумажной изоляции, а для полиэтиленовой изоляции
	- +/- 10%".

	Пункт 2.9 изложить в новой редакции: "2.9. Материалы, применяемые для
	изготовления кабелей, должны соответствовать:

	    катанка медная МКЛПС                    - ТУ 16.К71-003-87;

	    лента медная                            - ГОСТ 16358-79;

	    лента стальная                          - ГОСТ 503-81;

	    композиция полиэтилена для кабельной

	промышленности:

	    для изоляции - марок 153-01К (02К),

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	102-01К (02К), 107-01К(02К), 178-01К (02К),

	206-07К, 204-07К, 271-70К, для оболочки -

	марок 153-10К, 102-10К                      - ГОСТ 16336-77;

	    бумага кабельная                        - ГОСТ 23436-83;

	    пряжа хлопчатобумажная суровая крученая - ГОСТ 6904-83;

	    кордель для кабелей связи бумажный      - ТУ 13 0281099-09-91;

	    нить полиэфирная техническая            - ГОСТ 24662-94;

	    полиэтиленовые концентраты пигментов

	П2КП                                        - ТУ 6-05-1565-83;

	    суперконцентраты пигментов СПК          - ТУ 6-05-05-149-81;

	    пленка поливинилхлоридная марки ОН      - ГОСТ 16272-79;

	    пленка из полиэтилена низкого давления

	для литья керамической ленты                - ЫУ0.037.053ТУ;

	    пленка полиэтилентерефталатная          - ГОСТ 24234-80;

	    лента опознавательно-мерная             - нормативной докумен-

	                                              тации, утвержденной

	                                              в установленном

	                                              порядке.

	По согласованию с разработчиком допускается применять другие равноценные
	материалы.

	Примечание. Медная проволока марок МТ и ММ, изготовленная из катанки
	МКЛПС, должна соответствовать нормативно-техническому документу предприятия-
	изготовителя".

	Пункт 3.3. Первый абзац. Исключить ссылку: "п. 16".

	Пункт 3.4. Второй абзац. Заменить ссылки: "14 и 15" на 14, 15, 16.

	Пункт 4.4 дополнить абзацем: "Герметичность кабелей в двойной металлической
	оболочке проверяют в совокупности алюминиевой и свинцовой оболочек".

	Пункты 4.8, 4.16. Заменить ссылку: ГОСТ 13224-73 на ГОСТ 27893-88.

	Пункт 4.9 дополнить абзацем: "Переходное затухание измеряют на частотах 10,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	110, 250, 600, 1000 и 2000 кГц".

	Пункт 4.11. Заменить слова: "в обязательном Приложении 3а" на "в Приложениях
	3а и 3б".

	Пункт 4.13. Заменить ссылку: ГОСТ 10786-72 на ГОСТ 27893-88.

	Пункт 4.14 изложить в новой редакции: "4.14. Определение идеального
	коэффициента защитного действия металлических покровов кабелей (п. 14 табл. 2) по
	ГОСТ 27893-88".

	Приложение 1. Таблица. Исключить кабели марок: КМБ-4, КМБ-4-60, КМБГ-4,
	КМБГ-4-60, КМЭБ-4; и соответствующие показатели; дополнить марками:

	---------------T-------------T------------------T-----------------

	Обозначение   	¦	   Код ОКП   	¦	Наружный диаметр, 	¦	Расчетная масса,

	марки кабеля  	¦	             	¦	        мм        	¦	      кг/км

	---------------+-------------+------------------+-----------------

	КМБпГ-4        	¦	35 7144 0300 	¦	41                	¦	3650

	КМБпГ-4-60     	¦	35 7144 4101 	¦	42                	¦	3900

	Стандарт дополнить Приложением 3б.

	Приложение 3б

	Обязательное

	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ () ПАР ЗВЕЗДНЫХ
	ЧЕТВЕРОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КАБЕЛЕ ТИПА КМ-4-П

	--------------------------------T---------------------------------

	          Частота, кГц          	¦	                        -3

	                                	¦	         альфа      х 10

	                                	¦	              альфа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------+---------------------------------

	10                              	¦	3,61

	20                              	¦	3,01

	30                              	¦	2,97

	40                              	¦	2,68

	50                              	¦	2,60

	60                              	¦	2,44

	70                              	¦	2,35

	80                              	¦	2,22

	90                              	¦	2,12

	100                             	¦	2,01

	110                             	¦	1,90

	200                             	¦	1,54

	500                             	¦	1,23

	800                             	¦	1,16

	1000                            	¦	1,12

	1500                            	¦	1,09

	2000                            	¦	1,04

	Приложение 6 исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.