Утвержден и введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 25 декабря 1997 г. N 18-73

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ
	ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
	Water supply mixing valves and taps. Types and principal dimensions
	ГОСТ 25809-96

	Группа Ж21

	ОКП 49 5110

	Взамен ГОСТ 25809-83

	Предисловие

	1. Разработан Научно-исследовательским институтом санитарной техники
	(НИИсантехники) Российской Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной Научно-технической Комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 15 мая 1996 г.

	За принятие проголосовали:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наименование государства	Наименование органа государственного 
	управления строительством     
	Республика Азербайджан 	Госстрой Азербайджанской Республики   
	Республика Армения     	Министерство градостроительства       
	Республики Армения                    
	Республика Белоруссия  	Госстрой Республики Белоруссия        
	Республика Казахстан   	Минстрой Республики Казахстан         
	Киргизская Республика  	Госстрой Киргизской Республики        
	Республика Молдова     	Департамент Архитектуры и строительства
	Республики Молдова                    
	Российская Федерация   	Минстрой России                       
	Республика Таджикистан 	Госстрой Республики Таджикистан       
	Республика Узбекистан  	Госкомархитектстрой Республики        
	Узбекистан                            
	Украина                	Госкомградостроительства Украины      

	3. Постановлением Минстроя РФ от 25 декабря 1997 г. N 18-73
	межгосударственный стандарт ГОСТ 25809-96 введен в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на водоразборные смесители и краны для
	умывальников, рукомойников, моек, раковин, ванн, душа, бидэ, предназначенные для
	подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 °C) воды, поступающей из
	централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при
	рабочем давлении от 0,05 до 0,63 МПа или от 0,05 до 1,0 МПа.

	Обязательные требования изложены в пунктах 3.2, 3.4 - 3.16.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 8870-79. Колонки водогрейные для ванн. Технические условия

	ГОСТ 19681-94. Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие
	технические условия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	3.1. Обозначения, определяющие тип смесителя или крана: См - смеситель, Кр -
	кран, Ум - для умывальника, М - для мойки, В - для ванны, ВУ - общий для ванны и
	умывальника, Дш - для душа, Бд - для бидэ, К - для водогрейной колонки, Д -
	двухрукояточный, О - однорукояточный, Л - локтевой, Р - с подводками в раздельных
	отверстиях, Ц - центральный (с подводками, размещенными в одном отверстии), Б -
	набортный, Н - настенный, З - застенный, Шл - с душевой сеткой на гибком шланге,
	Шт - с душевой сеткой на штанге, Тр - с душевой сеткой на стационарной трубке, Щб -
	со щеткой с набортным креплением, Щн - со щеткой с настенным креплением, А -
	излив с аэратором, Ив - излив выдвижной, Ст - излив со струевыпрямителем, р - излив
	с развальцованным носиком.

	3.2. Условное обозначение типа смесителя или крана в технической
	документации или при заказе должно состоять из букв: См - для смесителя или Кр - для
	крана, типа смесителя или крана, указанного последовательным набором буквенных
	обозначений, приведенных в 3.1, и обозначения настоящего стандарта.

	В условное обозначение настенного смесителя перед обозначением настоящего
	стандарта добавляют цифры 10 или 15 в зависимости от межцентрового расстояния
	штуцеров 100 или 150 мм.

	Пример условного обозначения типа смесителя для умывальника,
	однорукояточного, центрального, набортного, с аэратором:

	См-УмОЦБА ГОСТ 25809-96

	То же, для мойки двухрукояточного, центрального, набортного с аэратором:

	См-МДЦБА ГОСТ 25809-96

	То же, для ванны, однорукояточного, раздельного, настенного, с душевой сеткой
	на гибком шланге и штанге, со струевыпрямителем и межцентровым расстоянием 150
	мм:

	См-ВОРНШлШтСт-15 ГОСТ 25809-96

	То же, общего для ванны и умывальника, двухрукояточного, раздельного,
	настенного, с душевой сеткой на гибком шланге, с аэратором и межцентровым
	расстоянием 150 мм:

	См-ВУДРНШлА-15 ГОСТ 25809-96

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	То же, для душа, двухрукояточного, раздельного, настенного, с душевой сеткой на
	стационарной трубке и межцентровым расстоянием 150 мм:

	См-ДшДРНТр-15 ГОСТ 25809-96

	3.3. Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды,
	изливов, аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков
	вентильных головок или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям
	холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя
	настоящим стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами.

	3.4. Настенные смесители изготовляют с расстоянием между центрами штуцеров
	для присоединения патрубков подвода воды, равным 100 и 150 мм, в соответствии с
	заказами потребителей.

	3.5. Изливы смесителей и кранов изготавливают с аэратором, струевыпрямителем
	или развальцованным носиком.

	3.6. Основные и присоединительные размеры смесителей и кранов и предельные
	отклонения от размеров должны соответствовать указанным на рисунках 1 - 29 и в
	таблицах 1 - 11.

	Таблица 1

	------------T-------------------T-------------------------------

	    L       	¦	         H         	¦	      Область применения

	------------+-------------------+

	            мм, не менее        	¦

	------------T-------------------+-------------------------------

	    110     	¦	       70          	¦	  В смесителях для умывальников

	    180     	¦	       130         	¦	  В смесителях для моек с одной

	            	¦	                   	¦	чашей

	    240     	¦	       130         	¦	  То же, с двумя чашами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1. Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный
	набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДЦБА, См-МДЦБА

	Таблица 2

	------------T-------------------T-------------------------------

	    L       	¦	         H         	¦	       Область применения

	------------+-------------------+

	            мм, не менее        	¦

	------------T-------------------+-------------------------------

	    110     	¦	       70          	¦	  В смесителях для умывальников

	    180     	¦	       130         	¦	  В смесителях для моек с одной

	            	¦	                   	¦	чашей

	    240     	¦	       130         	¦	  То же, с двумя чашами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 2. Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный
	набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДЦБА, См-МДЦБА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3. Смеситель для умывальника однорукояточный локтевой с подводками
	в раздельных отверстиях настенный. Тип См-УмОЛРН

	Рисунок 4. Смеситель для умывальника двухрукояточный с подводками в
	раздельных отверстиях застенный, излив с аэратором. Тип См-УмДРЗА

	Рисунок 5. Смеситель для умывальника двухрукояточный с подводками в
	раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором. Тип См-УмДРНА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	------------T-------------------T-------------------------------

	    L       	¦	         H         	¦	      Область применения

	------------+-------------------+

	           мм, не менее         	¦

	------------T-------------------+-------------------------------

	    110     	¦	       70          	¦	  В смесителях для умывальников

	    180     	¦	       130         	¦	  В смесителях для моек с одной

	            	¦	                   	¦	чашей

	    240     	¦	       130         	¦	  То же, с двумя чашами

	Рисунок 6. Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный с подводками
	в раздельных отверстиях набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДРБА, См-
	МДРБА

	Таблица 4

	------------T-------------------T-------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    L       	¦	         H         	¦	       Область применения

	------------+-------------------+

	           мм, не менее         	¦

	------------T-------------------+-------------------------------

	    110     	¦	       70          	¦	  В смесителях для умывальников

	    180     	¦	       130         	¦	  В смесителях для моек с одной

	            	¦	                   	¦	чашей

	    240     	¦	       130         	¦	  То же, с двумя чашами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 7. Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный центральный
	набортный, излив с аэратором. Типы См-УмОЦБА, См-МОЦБА

	Таблица 5

	--------------------------T-------------------------------------

	     L, мм, не менее      	¦	         Область применения

	--------------------------+-------------------------------------

	           180            	¦	  В смесителях для моек с одной чашей

	           240            	¦	  То же, с двумя чашами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 8. Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный со
	щеткой с набортным креплением, излив с аэратором. Тип См-МДЦБЩ6А

	Таблица 6

	---------------------------T-------------------------------------

	     L, мм, не менее       	¦	       Область применения

	---------------------------+-------------------------------------

	           180             	¦	  В смесителях для моек с одной чашей

	           240             	¦	  То же, с двумя чашами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 9. Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный со
	щеткой с настенным креплением, излив с аэратором. Тип См-МДЦБЩнА

	Таблица 7

	---------------------------T-------------------------------------

	     L, мм, не менее       	¦	      Область применения

	---------------------------+-------------------------------------

	           110             	¦	  В смесителях для умывальников

	           180             	¦	  В смесителях для моек с одной чашей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           240             	¦	  То же, с двумя чашами

	Рисунок 10. Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный с подводками
	в раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором. Типы См-УмДРНА, См-
	МДРНА

	Таблица 8

	---------------------------T--------------------------------------

	     L, мм, не менее       	¦	           Область применения

	---------------------------+--------------------------------------

	           180             	¦	  В смесителях для моек с одной чашей

	           240             	¦	  То же, с двумя чашами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 11. Смеситель для мойки двухрукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях настенный со щеткой с настенным креплением, излив с
	развальцованным носиком. Тип См-МДРНЩнр

	-----------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Справочный размер.

	Рисунок 12. Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с
	подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком
	шланге, излив с развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШлр

	Рисунок 13. Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с
	подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на штанге,
	излив с развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШтр

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Справочный размер.

	Рисунок 14. Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге. Тип См-ВДРНШл

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 15. Смеситель для ванны однорукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором.
	Тип См-ВОРНШлА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 16. Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях застенный. Тип См-ВДРЗ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Справочный размер.

	Рисунок 17. Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях застенный с душевой сеткой на штанге. Тип См-ДшДРЗШт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Справочный размер.

	Рисунок 18. Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге. Тип См-ДшДРНШл

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Справочный размер.

	Рисунок 19. Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных
	отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-
	ДшДРНТр

	Таблица 9

	                                                    В миллиметрах

	--------------T-------------T-------------------------------------

	   А          	¦	   В         	¦	          Область применения

	   +/- 10     	¦	   +/- 20    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------+-------------+-------------------------------------

	   1112       	¦	   530       	¦	  В смесителях к колонкам типов

	              	¦	             	¦	КВЭ-I и КВЦ-I ГОСТ 8870

	   800        	¦	   652       	¦	  То же, типа КВЭ-II

	L = (160 +/- 5) мм - в смесителях к колонке только для ванн;

	L = (310 +/- 6) мм - в смесителях к колонке, общих для ванны и умывальника.

	-----------------------------------

	<*> Справочный размер.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 20. Смеситель для водогрейной колонки двухрукояточный настенный с
	душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-КДНТр

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 21. Смеситель для бидэ двухрукояточный центральный набортный. Тип
	См-БдЦБ

	Рисунок 22. Основные размеры гибких медных подводок для присоединения
	центральных, набортных смесителей к сетям холодной и горячей воды

	Таблица 10

	------------------------------------T----------------------------

	  Условный проход арматуры D , мм   	¦	       Размер резьбы D

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                            у       	¦

	------------------------------------+----------------------------

	                15                  	¦	     M18 x 1-6H, G 1/2-B

	                20                  	¦	     G 1/2-В

	Рисунок 23. Присоединительные размеры корпусов вентильных головок
	водоразборной и смесительной санитарно-технической арматуры

	Для вентильных головок с вращательным и возвратно-поступательным
	движением клапана

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для вентильных головок с керамическими запорными элементами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 24. Основные размеры седла клапана и резьб для присоединения
	вентильных головок
	С внешней резьбой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С внутренней резьбой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 25. Размеры резьбы узла присоединения аэратора к изливам

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 26. Размеры конца шпинделя вентильных головок водоразборной
	санитарно-технической арматуры

	Таблица 11

	                                            Размеры в миллиметрах

	---------T---------T--------------T----------------T--------------

	Тип крана	¦	 Резьба  	¦	Строительная  	¦	Диаметр уплотни-	¦	Длина цапфы l

	         	¦	трубная d	¦	длина L       	¦	тельного бурта D	¦	+/- 1

	         	¦	         	¦	+/- 3         	¦	+/- 1           	¦

	---------+---------+--------------+----------------+--------------

	  КрН15  	¦	 G 1/2-B 	¦	      90      	¦	        30      	¦	      13

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  КрН20  	¦	 G 3/4-B 	¦	      105     	¦	        35      	¦	      14

	Рисунок 27. Кран водоразборный настенный. Тип КрН

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Справочные размеры.

	Рисунок 28. Кран водоразборный набортный. Типы КрЦБр, КрЦБА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Справочные размеры.

	Рисунок 29. Кран туалетный настенный. ТипКрНр

	3.7. Центральные смесители для умывальников, моек изготовляют с литым
	тройником или с гибкими трубками, предназначенными для присоединения смесителя
	к сетям холодной и горячей воды, основные размеры которых указаны на рисунке 22.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.8. Основные размеры седла клапана и резьбы седла для присоединения
	вентильных головок должны соответствовать указанным на рисунке 24.

	3.9. Размер резьбы накидных гаек и штуцеров для присоединения душевых трубок
	и шлангов должен быть G = 1/2-В, а поворотных изливов - G 3/4-В.

	3.10. Размер резьбы узла присоединения душевой сетки к душевой трубке и трубке
	рукоятки гибкого шланга должен быть G 1/2-В.

	3.11. Размеры резьбы узла присоединения аэратора к изливам должны
	соответствовать указанным на рисунке 25.

	3.12. Смесители и краны центральные набортные должны иметь размер корпуса,
	обеспечивающий их монтаж на отверстии мойки, раковины, умывальника или
	рукомойника диаметром 34 мм.

	3.13. Гибкие подводки центральных и набортных смесителей (рисунок 22)
	должны обеспечивать удобство монтажа (гибку без применения дополнительного
	инструмента).

	3.14. Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и
	горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм и внутренние реборды или
	наружные лыски для завинчивания их в муфту или угольник.

	3.15. Конструкция смесителей к водогрейным колонкам должна исключать
	возможность повышения давления в водяном баке колонки выше 0,1 МПа.

	3.16. Предприятия-изготовители должны поставлять смесители и краны
	комплектно. В комплект входит смеситель или кран со всеми деталями (облицовочные
	шайбы, патрубки или узлы присоединения к сетям холодной или горячей воды, детали
	крепления, прокладки и т.д.), предусмотренными технической документацией.

	3.17. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка,
	упаковка, транспортирование, хранение, указания по монтажу и эксплуатации
	смесителей и кранов и гарантии изготовителя - по ГОСТ 19681.

	3.18. Время действия порционных полуавтоматических смесителей и кранов не
	должно превышать 60 с.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.