Введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 30 декабря 1997 г. N 18-76

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
	ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
	Ceramic sanitary ware. Types and principal dimensions
	ГОСТ 30493-96

	Группа Ж21

	ОКСТУ 4960

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработан Научно-исследовательским институтом строительной керамики
	(НИИстройкерамика).

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной Научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 11 декабря 1996 года.

	За принятие проголосовали:

	---------------------------T-------------------------------------¬

	¦	 Наименование государства 	¦	Наименование органа государственного 	¦

	¦	                          	¦	      управления строительством      	¦

	+--------------------------+-------------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика	¦	Госстрой Азербайджанской Республики  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Республика Армения        	¦	Министерство градостроительства      	¦

	¦	                          	¦	Республики Армения                   	¦

	¦	Республика Белоруссия     	¦	Госстрой Республики Белоруссия       	¦

	¦	Республика Казахстан      	¦	Минстрой Республики Казахстан        	¦

	¦	Киргизская Республика     	¦	Госстрой Киргизской Республики       	¦

	¦	Республика Молдова        	¦	Департамент Архитектуры              	¦

	¦	                          	¦	и строительства Республики Молдова   	¦

	¦	Российская Федерация      	¦	Минстрой России                      	¦

	¦	Республика Таджикистан    	¦	Госстрой Республики Таджикистан      	¦

	¦	Республика Узбекистан     	¦	Госкомархитектстрой Республики       	¦

	¦	                          	¦	Узбекистан                           	¦

	L--------------------------+--------------------------------------

	3. Взамен ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85,
	ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78.

	Поправкой, опубликованной в ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007, дата
	введения в действие изменена на 1 июля 1998 года.

	4. Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. N 18-76
	межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 года.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые,
	полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы,
	смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

	Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных
	узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

	Требования раздела 3 являются обязательными, остальные - рекомендуемыми и
	могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 13449-82. Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

	ГОСТ 15167-93. Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

	ГОСТ 21485-94. Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия.

	3. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	3.1. Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки,
	биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

	Элементы основных изделий приведены в Приложении А.

	3.2. Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

	3.3. Умывальники

	3.3.1. Типы умывальников

	Умывальники выпускают следующих типов:

	- полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без
	спинки;

	- угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со
	срезанным углом;

	- хирургические и парикмахерские без спинки.

	3.3.2. Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и
	трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1. Умывальник

	Таблица 1

	                                                     В миллиметрах

	---------------T-----------T-------------T------------T----------¬

	¦	   Величина   	¦	     L     	¦	      B      	¦	     H      	¦	    l     	¦

	¦	 умывальника  	¦	           	+-------------+------------+	          	¦

	¦	              	¦	           	¦	         не менее         	¦	          	¦

	+--------------+-----------+-------------T------------+----------+

	¦	1-я           	¦	 400 - 500 	¦	     300     	¦	    135     	¦	   180    	¦

	+--------------+-----------+-------------+------------+----------+

	¦	2-я           	¦	    550    	¦	     420     	¦	    150     	¦	180 - 200 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------------+-----------+-------------+	            	¦	          	¦

	¦	3-я           	¦	    600    	¦	     450     	¦	            	¦	          	¦

	+--------------+-----------+-------------+	            	¦	          	¦

	¦	4-я           	¦	    650    	¦	500, 455 <*> 	¦	            	¦	          	¦

	+--------------+-----------+-------------+	            	¦	          	¦

	¦	5-я           	¦	    700    	¦	     600     	¦	            	¦	          	¦

	+--------------+-----------+-------------+------------+----------+

	¦	    <*>   Допускается    для    умывальников    со   встроенными	¦

	¦	установочными поверхностями.                                    	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	3.3.3. Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских
	умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

	Таблица 2

	                                                     В миллиметрах

	---------------------------T-----T----T-----------T-----T--------¬

	¦	    Виды умывальников     	¦	  B  	¦	 L  	¦	H, не менее	¦	  l  	¦	   E    	¦

	+--------------------------+-----+----+-----------+-----+--------+

	¦	Угловые без спинки        	¦	 495 	¦	625 	¦	    185    	¦	 310 	¦	  430   	¦

	+--------------------------+-----+----+-----------+-----+--------+

	¦	Угловые со спинкой        	¦	 470 	¦	608 	¦	    130    	¦	 253 	¦	  430   	¦

	+--------------------------+-----+----+-----------+-----+--------+

	¦	Угловые с переливом       	¦	 492 	¦	625 	¦	    166    	¦	 310 	¦	  430   	¦

	+--------------------------+-----+----+-----------+-----+--------+

	¦	Угловые со срезанным углом	¦	 390 	¦	544 	¦	    166    	¦	 190 	¦	  205   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------------------------+-----+----+-----------+-----+--------+

	¦	Хирургические             	¦	 590 	¦	650 	¦	    190    	¦	 180 	¦	   -    	¦

	+--------------------------+-----+----+-----------+-----+--------+

	¦	Парикмахерские            	¦	 590 	¦	650 	¦	    190    	¦	 180 	¦	   -    	¦

	L--------------------------+-----+----+-----------+-----+---------

	Рисунок 2. Умывальник для железнодорожных вагонов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Отверстие Г - только в парикмахерском умывальнике.

	Рисунок 3. Умывальник хирургический и парикмахерский

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 4. Керамический пьедестал для умывальника

	3.3.4. Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники
	изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или
	без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

	Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа
	смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

	Для центрального смесителя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для смесителя с нижней камерой смешения

	Рисунок 5. Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для
	установки смесителей

	3.3.5. Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в
	полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя
	указаны на рисунке 3.

	3.3.6. Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны
	соответствовать указанным на рисунке 6.

	Рисунок 6. Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

	3.3.7. Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна
	соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	предназначается пьедестал (рисунок 4).

	3.4. Унитазы

	3.4.1. Типы унитазов

	Унитазы выпускают следующих типов:

	- унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

	- унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

	- унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе
	детский;

	- унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том
	числе детский;

	- унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

	- унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

	- унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

	- унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

	- унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

	- унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

	3.4.2. Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

	Рисунок 7. Унитаз с цельноотлитой полочкой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приставная полочка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 8. Унитаз с приставной полочкой

	Таблица 3

	                                                     В миллиметрах

	------------------T------T-----T---T----T---T----------T---T-----¬

	¦	  Виды унитазов  	¦	  H   	¦	  h  	¦	 h 	¦	 l  	¦	 l 	¦	    L     	¦	 b 	¦	  B  	¦

	¦	                 	¦	      	¦	     	¦	  1	¦	    	¦	  1	¦	          	¦	   	¦	     	¦

	+-----------------+------+-----+---+----+---+----------+---+-----+

	¦	С цельноотлитой  	¦	370 и 	¦	320 и	¦	150	¦	330 	¦	435	¦	 Не менее 	¦	260	¦	340 и	¦

	¦	полочкой         	¦	400   	¦	350  	¦	   	¦	    	¦	   	¦	  605 <*> 	¦	   	¦	360  	¦

	+-----------------+	      	¦	     	¦	   	¦	    	¦	   	+----------+	   	¦	     	¦

	¦	Без цельноотлитой	¦	      	¦	     	¦	   	¦	    	¦	   	¦	   460    	¦	   	¦	     	¦

	¦	полочки          	¦	      	¦	     	¦	   	¦	    	¦	   	¦	          	¦	   	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+------+-----+---+----+---+----------+---+-----+

	¦	Детские          	¦	 335  	¦	 285 	¦	130	¦	280 	¦	380	¦	   405    	¦	210	¦	 290 	¦

	+-----------------+------+-----+---+----+---+----------+---+-----+

	¦	    <*> Допускается по согласованию  потребителя  и изготовителя	¦

	¦	изготовлять унитазы длиной 575 мм.                              	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	3.4.3. Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов,
	приведены на рисунке 9.

	Рисунок 9. Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных
	вагонов

	3.4.4. Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, - два или
	четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

	- в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, -
	три отверстия.

	По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для
	крепления.

	3.5. Смывные бачки

	3.5.1. Типы смывных бачков

	Смывные бачки выпускают следующих типов:

	- бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

	- бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и
	высокорасполагаемый с боковым пуском.

	3.5.2. Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на
	рисунке 10.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 10. Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

	Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки
	других размеров, взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов,
	наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства
	изделия.

	3.5.3. Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

	3.5.4. Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам
	принимают по рабочим чертежам.

	3.6. Биде

	3.6.1. Типы биде

	Биде выпускают следующих типов:

	1 - без перелива; 2 - с переливом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без
	перелива.

	3.6.2. Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

	Рисунок 11. Биде

	Таблица 4

	                                                     В миллиметрах

	-----------T----------T----------T----------T---------T----------¬

	¦	 Тип биде 	¦	    L     	¦	    l     	¦	    B     	¦	    H    	¦	    h     	¦

	+----------+----------+----------+----------+---------+----------+

	¦	    1     	¦	   640    	¦	   180    	¦	   360    	¦	   380   	¦	   200    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    2     	¦	   600    	¦	   180    	¦	   350    	¦	   398   	¦	   200    	¦

	L----------+----------+----------+----------+---------+-----------

	3.6.3. Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа
	смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

	Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной
	арматуры

	Исполнение 1

	Исполнение 2 (по требованию потребителя)

	Размеры отверстия в чаше биде для установки выпуска

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 12. Расположение и размеры отверстий в биде

	--------------------------------

	<*> Допускается изготовлять с одним отверстием.

	По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним
	отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

	3.7. Писсуары

	3.7.1. Типы писсуаров

	Писсуары выпускают следующих типов:

	- писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

	- писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

	- писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

	3.7.2. Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на
	рисунке 13.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 13. Писсуар

	3.8. Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм
	должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за
	исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих
	чертежах.

	3.9. Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух
	букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение
	смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д - для детских унитазов, С
	- для умывальников со спинкой, бС - для умывальников без спинки, п - для
	умывальников с переливом, СУ - для умывальников со срезанным углом, вп - для
	бачков с верхним пуском, бп - для бачков с боковым пуском, ф - для фарфоровых
	изделий, пф - для полуфарфоровых изделий, фс - для фаянсовых изделий и обозначения
	настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	со спинкой, фарфорового:

	УмПр3Сф ГОСТ 30493-96

	То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

	УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

	То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, со
	смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

	УнТП2ф ГОСТ 30493-96

	То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1,
	фарфорового:

	УнТ1Дф ГОСТ 30493-96

	То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

	БНвпф ГОСТ 30493-96

	То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

	ПС1ф ГОСТ 30493-96

	Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

	Ппф ГОСТ 30493-96.

	3.10. Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

	Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

	3.11. Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка,
	транспортирование, хранение и гарантии изготовителя - по ГОСТ 15167. Методы
	испытаний - по ГОСТ 13449.

	4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

	Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят
	двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на
	деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже
	бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на
	патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к
	унитазу.

	Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок
	при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

	Установка умывальника на металлических кронштейнах

	На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (на
	шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующем размеру
	между крепежными отверстиями умывальника. Умывальник устанавливают на
	кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом,
	обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от
	опрокидывания.

	Установка умывальника на пьедестале на болтах

	На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии,
	соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной
	поверхности умывальника. Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на
	болтах к стене. Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край
	умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

	Приложение А

	(справочное)

	ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	Таблица А.1

	------------------------------------T----------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       Наименование элемента       	¦	       Номер элемента       	¦

	¦	                                   	¦	       на рисунке А.1       	¦

	+-----------------------------------+----------------------------+

	¦	Передний борт                      	¦	             1              	¦

	¦	Задняя стенка                      	¦	             2              	¦

	¦	Арматурная панель                  	¦	             3              	¦

	¦	Углубление для мыла (мыльницы)     	¦	             4              	¦

	¦	Чаша                               	¦	             5              	¦

	¦	Наружная стенка изделия            	¦	             6              	¦

	¦	Отверстие для стока (внутри)       	¦	             7              	¦

	¦	Отверстие для стока (снаружи)      	¦	             8              	¦

	¦	Переливной канал                   	¦	             9              	¦

	¦	Переливное отверстие (перелив)     	¦	             10             	¦

	¦	Опорное ребро                      	¦	             11             	¦

	¦	Монтажные отверстия                	¦	             12             	¦

	¦	Отверстия для арматуры             	¦	             13             	¦

	¦	Отверстие для подачи промывной воды	¦	             14             	¦

	¦	Смывающий венец (кольцо)           	¦	             15             	¦

	¦	Распределитель воды                	¦	             16             	¦

	¦	Тарелка                            	¦	             17             	¦

	¦	Канал                              	¦	             18             	¦

	¦	Выходное отверстие                 	¦	             19             	¦

	¦	Выходной штуцер                    	¦	             20             	¦

	¦	Постамент                          	¦	             21             	¦

	¦	Карман                             	¦	             22             	¦

	¦	Водяной затвор                     	¦	             23             	¦

	¦	Крышка бачка                       	¦	             24             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L-----------------------------------+-----------------------------

	Рисунок А.1, лист 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок А.1, лист 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.