ПОПРАВКА К ГОСТ 20429-84 "ФОЛЬГОИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	-----------------------T---------------------T--------------------

	    В каком месте      	¦	     Напечатано      	¦	    Должно быть

	-----------------------+---------------------+--------------------

	Пункт 2.6. Таблица.   	¦	     2,5 (0,25)      	¦	     0,25 (2,5)

	Показатель             	¦	     2,0 (0,2)       	¦	     0,2  (2,0)

	"Водонепроницаемость   	¦	     2,5 (0,25)      	¦	     0,25 (2,5)

	в течение 2 ч под      	¦	     2,0 (0,2)       	¦	     0,2  (2,0)

	давлением"             	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.