Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введено в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 10 июля 2009 г. N 238-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) "ОБОИ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	МКС 85.080

	Группа К61

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 34 от 11.12.2008).

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5825.

	За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации
	следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 МК
	(ИСО 3166) 004].

	Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные
	национальные органы по стандартизации <*>.

	--------------------------------

	<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-10-
	01.

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить
	обозначение: (ЕН 233-89).

	Предисловие. Пункт 4 изложить в новой редакции:

	"4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений
	европейского стандарта ЕН 233:1999 "Стеновые покрытия в рулонах. Требования для
	готовых бумажных, виниловых и полимерных стеновых покрытий" (EN 233:1999
	"Wallcoverigs in roll form. Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics
	wallcoverings").

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Настоящий стандарт распространяется на обои бумажные; виниловые и
	текстильные на бумажной основе, а также на основе из нетканых композиционных
	материалов, предназначенные для оклейки стен и потолков жилых и общественных
	зданий";

	второй абзац. Заменить слово: "материалоносителя" на "основы";

	дополнить абзацем (после первого):

	"Стандарт применим для бордюров и фризов";

	дополнить абзацем (после последнего):

	"Требования, обеспечивающие безопасность продукции для жизни и здоровья
	населения, охраны окружающей среды, изложены в 5.4, таблице 1 (показатели 1, 2, 3,
	6)".

	Раздел 2 дополнить ссылкой:

	"ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия";

	заменить ссылки:

	"ГОСТ 5530-81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические
	условия" на "ГОСТ 5530-2004 Ткани упаковочные и технического назначения из
	лубяных волокон. Общие технические условия";

	"ГОСТ 6749-86 Бумага для обоев. Технические условия" на "ГОСТ 6749-2005
	Бумага-основа для обоев. Технические условия";

	"ГОСТ 8702-88 Бумага и обои. Метод определения устойчивости окрасок
	органическими пигментами и красителями к воздействию света" на "ГОСТ 8702-2005
	Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости
	окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)".

	Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

	"4.1. Обои изготовляют классов: бумажные; на основе нетканого
	композиционного материала для обоев с отделкой верхней стороны; виниловые и
	текстильные, изготавливаемые на бумажной основе или на основе нетканого
	композиционного материала для обоев.

	Нетканый композиционный материал для обоев - бумагоподобное полотно,
	изготовленное из смеси натуральных (целлюлозных и др.) и химических волокон.
	Допускается наименование: "Обои на флизелиновой основе".

	Пункт 4.2. Заменить слово: "структуре" на "фактуре".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить слова: "По способу отделки верхней стороны
	бумажные и виниловые";

	третий абзац после слова "химически" дополнить словами: "или механически";

	шестой абзац изложить в новой редакции:

	"- для последующей отделки (необработанное полотно)";

	последний абзац после слова "веществом" дополнить словами: "или текстильными
	нитями".

	Пункт 4.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Обои в декоративном исполнении изготовляют с фоном без печатного рисунка; с
	фоном и печатным рисунком; без фона с печатным рисунком";

	последний абзац дополнить словами: "а также в другом декоративном исполнении
	при условии соответствия качества продукции требованиям настоящего стандарта".

	Подпункты 4.6.2 - 4.6.4, 4.6.7 изложить в новой редакции:

	"4.6.2. Длина полотна (номинальная) должна быть: в рулоне обоев и фризов - не
	менее 10,05 м; в рулоне и полосе бордюра - не менее 5,00 м.

	Максимальная длина полотна обоев, поступающих в розничную торговлю,
	рекомендуется не более 42,00 м.

	4.6.3. Полезная ширина должна быть: обоев предпочтительно 530 мм, бордюров -
	не менее 12 мм, фризов - не менее 240 мм.

	Изготовление обоев с полезной шириной 470, 500, 750 мм и более допускается по
	согласованию с потребителем.

	4.6.4. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать:
	минус 1,5% от длины полотна в рулоне обоев, бордюров и фризов; +/- 2 мм - для
	полезной ширины обоев, бордюров и фризов.

	4.6.7. Обои и фризы изготовляют в рулонах, бордюры - в рулонах или в виде
	полос, сложенных "гармошкой".

	Пункт 5.3 изложить в новой редакции:

	"5.3. Для обоев без фона, кроме обоев видов: "для последующей отделки
	(необработанное полотно)" и "декорированные природным веществом или
	текстильными нитями", применяют основу белизной не менее 76,0%".

	Пункт 5.4. Таблица 1. Графа "Норма". Для пункта 4 заменить значение: 70 на 70,0;

	сноска <*>. Исключить слова: "виниловых и бумажных обоев";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	примечание после слова "обоев" изложить в новой редакции:

	"для последующей отделки (необработанное полотно) и декорированных
	природным веществом или текстильными нитями".

	Подпункт 5.14.2. Первый абзац после слов "транспортную тару" дополнить
	словами: "- упаковочную единицу"; после слова "тары" дополнить словами: "-
	упаковочной единицы";

	дополнить абзацем:

	"По согласованию изготовителя с потребителем допускается укладывать
	упакованные по 5.14.1 бордюры и фризы в упаковочную единицу вместе с рулонами
	обоев".

	Подпункт 5.15.1. Первый абзац после слова "обоев" дополнить словами: "фризов,
	бордюров, а также полос бордюров";

	третий абзац изложить в новой редакции:

	"- наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы
	(бумага, нетканый композиционный материал для обоев)";

	пятый абзац. Заменить слово: "допускаемые" на "предельные";

	шестой абзац дополнить словами: "дату изготовления (число, месяц, год)";

	тринадцатый абзац после слова "рисунка" дополнить словами: "номер упаковщика,
	номер раскатного агрегата и др.";

	подпункт дополнить абзацами (после последнего):

	"Маркировка каждой упаковочной единицы должна содержать следующие
	сведения о продукции:

	- наименование продукции, класс, тип, вид, марку;

	- наименование страны-изготовителя;

	- обозначение настоящего стандарта;

	- номер артикула;

	- номинальные размеры рулонов (длина полотна, полезная ширина) и число
	рулонов обоев, фризов, бордюров или полос бордюров в данной упаковочной единице;

	- дату изготовления или дату отгрузки (число, месяц, год).

	На каждую упаковочную единицу, кроме мешков и кип в прозрачной полимерной
	пленке, должны быть наклеены образцы упакованных обоев, а также бордюров или
	фризов".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подпункт 5.15.3. Первый абзац после слова "рулона" дополнить словами: "обоев,
	бордюров и фризов или полосы бордюра".

	Пункт 6.1. Второй абзац до слова "предъявляемые" изложить в новой редакции:

	"За партию принимают продукцию одного наименования, класса, типа, вида,
	марки, артикула, изготовленную на основе одного вида и качества".

	Пункт 6.2. Четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции:

	"- наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы
	(бумага; нетканый композиционный материал для обоев);

	- декоративное исполнение (при необходимости)";

	восьмой абзац после слова "рулонов" дополнить словами: "или полос";

	девятый абзац дополнить словами: "(число, месяц, год)".

	Пункт 6.3. "Заменить слово: "обоев" на "продукцию" (2 раза).

	Пункт 6.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Отбор единиц продукции от партии - по ГОСТ 8047 со следующим дополнением:
	в выборку произвольно отбирают пять упаковочных единиц по 5.14.2".

	Подпункт 7.1.1. Заменить слова: "единицы продукции" на "упаковочной единицы";

	после слов "по одному рулону" дополнить словами: "обоев, бордюров, фризов или
	одной полосе бордюра";

	после слов "по пять рулонов" дополнить словами: "или полос".

	Подпункт 7.1.2 после слов "Для испытаний обоев" дополнить словами: "бордюров
	и фризов";

	заменить слова: "каждого отобранного" на "каждых отобранных";

	после слов "рулона обоев" дополнить словами: "бордюров и фризов или от каждой
	полосы бордюра";

	после слов "конца полотна" дополнить словами: "с использованием поверочного
	угольника по ГОСТ 3749".

	Подпункт 7.2.1. Заменить слова: "обоев и бордюра" на "обоев, бордюра и фриза" (2
	раза).

	Подпункт 7.2.1.1 после слова "бордюра" дополнить словом: "фриза" (2 раза);

	первый абзац после слов "не менее 1 м" дополнить словами: "соблюдая
	перпендикулярность длине полотна. Перпендикулярность контролируют при помощи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	поверочного угольника по ГОСТ 3749".

	Подпункт 7.2.1.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Длину полотна обоев, бордюра или фриза измеряют по одной стороне,
	раскатывая их на плоской поверхности с соблюдением параллельности края или
	кромки сторонам плоской поверхности".

	Подпункт 7.2.2. Заменить ссылку: 5.6 на 5.5.

	Подпункт 7.3.1.1. Третий абзац. Заменить слова: "марки 40-08с" на "кажущейся
	плотности 35,0 - 40,0 кг/м3 со средним размером ячеек 0,8 мм".

	Пункт 7.3 дополнить подпунктом - 7.3.3а (перед подпунктом 7.3.3):

	"7.3.3а. Допускается применять для испытаний обоев, бордюров и фризов марок
	В-1 и М испытательное оборудование типа Тимперли. Испытания проводят в
	соответствии с Инструкцией к оборудованию".

	Подпункт 7.3.6. Последний абзац. Заменить слово: "заложение" на "залощение";
	после слов "элементов рельефа" дополнить словом: "осыпание";

	дополнить абзацем:

	"Допускается незначительная сминаемость элементов рельефа на основе
	вспененных составов, не искажающая рельефа поверхности и (или) рисунка при
	визуальном сравнении испытанных образцов с контрольным".

	Приложение В. Таблицу дополнить наименованием характеристики - 6.5; для
	характеристики 7 заменить слово: "основы" на "основания":

	сноска <2>. Заменить слово: "основа" на "основание".

	Приложение Д. Тринадцатый абзац. Заменить значение: "53 см +/- 2 мм" на "(530
	+/- 2) мм".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.