Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 24 февраля 2000 г. N 17

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

	Введено в действие

	с 1 июля 2000 года

	1. Пункт 3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в
	кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях -
	на высоте 1500 мм от днища поддона", разместив их после слов: "от низа сетки до
	уровня чистого пола".

	2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить пунктом
	3.11а. следующего содержания:

	"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях
	следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

	В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители
	должны быть рычажного или нажимного действия.

	Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков,
	устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних
	конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление.".

	3. Пункт 3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

	Таблица 3

	---------------------T-------------------------------------------¬

	¦	 Санитарные приборы 	¦	Высота установки от уровня чистого пола, мм	¦

	¦	                    	+----------T---------T----------------------+

	¦	                    	¦	в жилых,  	¦	в школах 	¦	в дошкольных учрежде- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                    	¦	обществен-	¦	и детских	¦	ниях и в помещениях   	¦

	¦	                    	¦	ных и     	¦	лечебных 	¦	для инвалидов,        	¦

	¦	                    	¦	производ- 	¦	учрежде- 	¦	передвигающихся       	¦

	¦	                    	¦	ственных  	¦	ниях     	¦	с помощью различных   	¦

	¦	                    	¦	зданиях   	¦	         	¦	приспособлений        	¦

	+--------------------+----------+---------+----------------------+

	¦	Умывальники         	¦	800       	¦	700      	¦	500                   	¦

	¦	(до верха борта)    	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	Раковины и мойки    	¦	850       	¦	800      	¦	500                   	¦

	¦	(до верха борта)    	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	Ванны (до верха     	¦	600       	¦	500      	¦	500                   	¦

	¦	борта)              	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	Писсуары настенные и	¦	650       	¦	500      	¦	400                   	¦

	¦	лотковые (до верха  	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	борта)              	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	Душевые поддоны     	¦	400       	¦	400      	¦	300                   	¦

	¦	(до верха борта)    	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	Питьевые фонтанчики 	¦	900       	¦	750      	¦	                      	¦

	¦	подвесного типа     	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	¦	(до верха борта)    	¦	          	¦	         	¦	                      	¦

	L--------------------+----------+---------+-----------------------

	Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

	"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм,
	ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм.".

	Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

	"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует
	устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм.".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.