Зарегистрирован

	Департаментом строительства

	и ЖКХ Минрегиона РФ

	12 апреля 2006 г. N 3447-СК/07

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
	Boarding schools (institutions) for disabled children
	СП 35-117-2006

	Предисловие

	1. Разработан ФГУП "Научно-проектный институт учебно-воспитательных,
	торгово-бытовых и досуговых зданий" (Институт общественных зданий) и ЗАО
	"Архитектурное проектно-исследовательское объединение - Центр" (АПИО-Центр).

	2. Внесен Департаментом по делам детей, женщин и семьи Министерства труда и
	социального развития Российской Федерации.

	3. Утвержден Приказами генерального директора "АПИО-Центр" от 16 ноября
	2004 г. N 5 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 16 марта 2006 г.

	4. Зарегистрирован Департаментом строительства и жилищно-коммунального
	хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации 12 апреля
	2006 г. N 3447-СК/07.

	5. Введен впервые.

	Введение

	Настоящий Свод правил выполнен по государственному контракту N 1110-14/02
	от 24 ноября 2002 г. с Госстроем России.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Федеральная целевая программа "Дети-инвалиды" отражает общественные
	преобразования в нашей стране и направлена на формирование основ комплексного
	решения проблем детей с отклонениями в развитии, на создание условий для
	реализации психолого-педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов.

	Социальные учреждения для детей-инвалидов, в числе которых дома-интернаты
	для детей-инвалидов, нуждаются в совершенствовании нормативной документации.

	В данном Своде правил содержатся требования к однопрофильным и
	многопрофильным домам-интернатам для детей-инвалидов со специализированными
	отделениями и единым на здание блоком общественных помещений (медицинских,
	административных, бытовых, столовой).

	Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по решению домов-
	интернатов для детей-инвалидов, являются законодательные и нормативные
	документы, в числе которых:

	Федеральная целевая программа "Дети-инвалиды" (Постановление Правительства
	Российской Федерации от 19.09.1997 N 1207);

	Приказ Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РСФСР
	от 18 июля 1991 г. N 251/125 "О мерах по улучшению общеобразовательных учебно-
	воспитательных учреждений для детей и подростков, имеющих недостатки в
	физическом и умственном развитии";

	Федеральный Закон N 32. Собрание законодательства Российской Федерации
	1995 г., ст. 31.98 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
	инвалидов";

	"Положение о детском доме-интернате для детей с физическими недостатками".
	Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 5 ноября 1980 г. N 122;

	Постановление об утверждении "Методических рекомендаций по организации
	деятельности государственного (муниципального) учреждения "Дом-интернат для
	умственно отсталых детей"" Минтруда и социального развития РФ N 54 от 8 августа
	2002 г.

	Кроме перечисленных законодательных документов учтен комплекс отраслевых
	нормативных документов N 35, касающихся проектирования и строительства для
	маломобильного населения и инвалидов.

	В работе частично использованы следующие материалы:

	- МГСН 4.02-94. Дома-интернаты для детей-инвалидов.

	- ВСН 62-91*/Госкомархитектура "Проектирование среды жизнедеятельности с
	учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения". Разделы 1 и 2,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1994.

	- Рекомендации по проектированию домов-интернатов для умственно отсталых
	детей. М., 1980.

	В документе также учтены работы специалистов: канд. архит. Л.А. Смывиной
	(ФГУП "ИОЗ"); канд. архит. М.Н. Тюричевой (АПИО-Центр); канд. архит. Н.Н.
	Щетининой (ЦНИИЭП учебных зданий); канд. архит. Г.Н. Цытовича (ЦНИИЭП
	учебных зданий).

	Работа выполнена авторским коллективом в следующем составе:

	научный руководитель - канд. архит. Л.А. Смывина (ФГУП "ИОЗ");

	ответственные исполнители: канд. архит. Т.А. Исаева (ФГУП "ИОЗ") и д-р мед.
	наук, профессор Н.Ф. Дементьева (ФЦЭРИ), при участии: инж. Л.В. Сигачевой, инж.
	Н.И. Чернозубовой (ФГУП "ИОЗ"), компьютерная графика: канд. техн. наук. В.Ф.
	Кротюка, инж. И.Р. Домрачевой (ФГУП "ИОЗ").

	Научный редактор нормативного документа - канд. архит. А.М. Гарнец (ФГУП
	"ИОЗ").

	1. Область применения

	1.1. Положения Свода правил (далее - СП) распространяются на здания домов-
	интернатов (далее - учреждения) для стационарного проживания детей-инвалидов с
	сохранным интеллектом и физическими недостатками и умственно отсталых с
	различной степенью инвалидности. Определения учреждений даны в Приложении А.

	1.2. Требования Свода правил следует учитывать при проектировании новых
	объектов, реконструкции и модернизации существующего фонда, при решении
	функциональных зон помещений домов-интернатов различного назначения, при
	экспертизе проектов.

	Настоящий СП предназначен также для применения органами архитектуры и
	градостроительства, социальной защиты населения, общественными организациями и
	фондами - собственниками объектов.

	В случае реконструкции зданий для домов-интернатов следует учитывать кроме
	требований настоящего СП также требования нормативного документа по
	реконструкции СП 35-114.

	2. Нормативные ссылки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные
	документы:

	СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

	СНиП 23-03-2003. Защита от шума

	СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

	СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение

	СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
	населения

	СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование

	СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий

	СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
	сельских поселений

	СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения

	ГОСТ 11015-93. Столы ученические. Типы и функциональные размеры

	ГОСТ 11016-93. Стулья ученические. Типы и функциональные размеры

	СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
	маломобильных групп населения. Общие положения

	СП 35-114-2003. Реконструкция и приспособление зданий для учреждений
	социального обслуживания пожилых людей

	ПУЭ. Правила устройства электроустановок

	ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

	НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
	проектирования

	НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
	зданиях и сооружениях

	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному,
	искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

	СанПиН 2.4.1201-03. Гигиенические требования к устройству, содержанию,
	оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для
	несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СанПиН 2.4.1249-03. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
	содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

	ВСН 281-75. Указание по проектированию систем автоматизации
	технологических процессов.

	3. Общие положения

	3.1. Здания учреждений домов-интернатов для детей-инвалидов рассчитаны на
	проживание различных возрастных групп детей:

	- с сохранным интеллектом, имеющих физические недостатки, в возрасте от 3 до
	16 лет в соответствии с таблицей Б.1 Приложения Б;

	- умственно отсталых в возрасте от 4 до 18 лет в соответствии с таблицей Б.2
	Приложения Б.

	3.2. В учреждениях для детей-инвалидов следует предусматривать необходимый
	набор помещений - жилых, служебно-бытовых, хозяйственных, административных,
	медицинских; культурно-массовых и досугового назначения, создавать условия для
	обеспечения обстановки, максимально приближенной к домашней, сочетая ее с
	необходимым медицинским обслуживанием.

	Структура учреждений и взаимосвязь помещений приведены на рисунке 1, состав
	и площади помещений приведены в таблицах Г.1 - Г.7 Приложения Г.

	В учреждениях для детей-инвалидов могут быть запроектированы "дневные
	отделения" для круглосуточного пребывания детей на пять дней в неделю (при
	согласовании с органами социальной защиты с учетом устава учреждения).

	3.3. Вместимость учреждений для детей-инвалидов рекомендуется принимать 100
	- 200 мест в соответствии с таблицами В.1 и В.2 Приложения В.

	3.4. При проектировании домов-интернатов для детей-инвалидов следует
	учитывать требования строительных норм и правил применительно к зданиям
	общественного назначения согласно СНиП 2.08.02 и СНиП 35-01, а также следует
	соблюдать гигиенические требования к устройству и организации режима работы в
	домах-интернатах для детей-инвалидов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278,
	СанПиН 2.4.1249.

	3.5. В домах-интернатах для детей-инвалидов противопожарную защиту следует
	обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 21-01. По функциональной
	пожарной опасности интернаты относятся к классу Ф.1.1. согласно СНиП 21-01, п.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.21*.

	3.6. Оптимальная этажность домов-интернатов для детей-инвалидов
	рекомендуется 1 - 2 этажа.

	При числе этажей более двух учреждения для детей-инвалидов должны быть
	оборудованы лифтами (по расчету), в том числе и кроватными. Количество лифтов в
	каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование.

	В интернатах для детей-инвалидов следует предусматривать кроме лифтов и
	пандусы. Уклон пандуса на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и
	снаружи здания следует принимать не более 1:12 согласно СНиП 2.08.02, п. 1.94.

	3.7. В зависимости от возраста и тяжести заболевания принцип размещения групп
	детей по этажам должен подчиняться следующим правилам:

	- лежачие, обездвиженные дети размещаются не выше первого этажа;

	- дети до 6 лет - не выше второго этажа.

	В учреждении для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного
	аппарата расчетное число колясочников в отделении следует принимать 20 - 30%
	вместимости отделения. В отделении для умственно отсталых детей, передвигающихся
	с трудом, число колясочников рекомендуется принимать 2 - 3% вместимости
	отделения. Общее количество колясочников следует уточнять при составлении задания
	на проектирование.

	3.8. Жилая площадь в домах-интернатах для детей-инвалидов принимается 4
	м2/место для дошкольных групп и 6 м2/место для остальных групп согласно таблицам
	Г.1 и Г.2 Приложения Г.

	3.9. Высоту помещений учреждения для детей-инвалидов следует принимать
	согласно СНиП 31-01 (высота жилых помещений от пола до потолка не менее 2,5 м.
	Для климатических районов 1А, 1Б, 1Г, 1Д, IIА - не менее 2,7 м), высоту общественных
	помещений, кроме помещений столовой, допускается принимать равной высоте жилых
	помещений. Высоту помещения столовой следует принимать не менее 3 м согласно
	СНиП 2.08.02.

	3.10. Ориентацию окон помещений по сторонам горизонта следует принимать с
	учетом требований СанПиН 2.4.1249, СНиП 23-05 и таблицы 1.

	Таблица 1

	Ориентация помещений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------T--------------------------------------------¬

	¦	     Помещения     	¦	            Ориентация помещений            	¦

	¦	                   	+------------------------T-------------------+

	¦	                   	¦	    севернее 45° СШ     	¦	   южнее 45° СШ    	¦

	¦	                   	+---------T--------------+-------T-----------+

	¦	                   	¦	опти-    	¦	  допустимая  	¦	опти-  	¦	допустимая 	¦

	¦	                   	¦	мальная  	¦	              	¦	мальная	¦	           	¦

	+-------------------+---------+--------------+-------+-----------+

	¦	Групповые комнаты  	¦	Ю, ЮВ, В 	¦	На ЮЗ не более	¦	Ю, ЮВ  	¦	Любая, кро-	¦

	¦	дневного пребывания	¦	         	¦	25% комнат    	¦	       	¦	ме С, СЗ, З	¦

	+-------------------+---------+--------------+-------+-----------+

	¦	Спальные комнаты   	¦	Любая, кроме северной части горизонта       	¦

	¦	                   	¦	от 310° до 50°                              	¦

	+-------------------+---------T--------------T-------T-----------+

	¦	Классы             	¦	ЮВ       	¦	На ЮЗ, З не   	¦	Ю, ЮВ  	¦	Любая,     	¦

	¦	                   	¦	         	¦	более 25%     	¦	       	¦	кроме ЮЗ, З	¦

	¦	                   	¦	         	¦	классов       	¦	       	¦	           	¦

	+-------------------+---------+--------------+-------+-----------+

	¦	Палаты изолятора   	¦	Ю, ЮВ    	¦	На ЮЗ не более	¦	Ю, ЮВ  	¦	Любая,     	¦

	¦	и карантинного     	¦	         	¦	50% коек      	¦	       	¦	кроме С,   	¦

	¦	отделения          	¦	         	¦	отделения     	¦	       	¦	СЗ, З      	¦

	+-------------------+---------+--------------+-------+-----------+

	¦	Палаты для лежачих 	¦	Ю, ЮВ, В 	¦	На З, СЗ и СВ 	¦	Ю, ЮВ  	¦	На СЗ не   	¦

	¦	                   	¦	         	¦	не более 10%  	¦	       	¦	более 10%  	¦

	¦	                   	¦	         	¦	коек отделения	¦	       	¦	           	¦

	+-------------------+---------+--------------+-------+-----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Учебно-            	¦	Ю, ЮВ, В 	¦	На ЮЗ не более	¦	Ю, ЮВ, 	¦	Любые,     	¦

	¦	производственные   	¦	         	¦	25% помещений 	¦	В      	¦	кроме З, ЮЗ	¦

	+-------------------+---------+--------------+-------+-----------+

	¦	Кабинеты врачей,   	¦	              Без ограничения               	¦

	¦	процедурные,       	¦	                                            	¦

	¦	комнаты сестер,    	¦	                                            	¦

	¦	лечебные помещения,	¦	                                            	¦

	¦	комнаты персонала  	¦	                                            	¦

	+-------------------+--------------------------------------------+

	¦	    Примечания.  1.  В классе для занятий ориентация указана для	¦

	¦	основного света слева.                                          	¦

	¦	    2.  При расположении окон в противоположных стенах помещения	¦

	¦	ориентация не нормируется.                                      	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	3.11. Необходимость мероприятий по решению учреждений гражданской обороны
	определяется в каждом конкретном случае заданием на проектирование.

	Требования к интерьеру и размерам внутреннего пространства

	3.12. Организация внутреннего и внешнего пространства, учитывающая
	особенности детей-инвалидов, проектируется исходя из обязательных минимально
	допустимых параметров комфортного проживания в соответствии с таблицами Б.1 -
	Б.2; В.1 - В.2; Г.1 - Г.8 Приложений Б - Г, рисунком 2.

	3.13. Оборудование помещений для детей-инвалидов следует принимать в
	соответствии с антропологическими и эргонометрическими данными детей, имеющих
	различные нарушения физического и умственного развития, в соответствии с рисунком
	2. Параметры помещений для детей с физическими недостатками (нарушением зрения,
	слуха, речи) принимаются такими же, как и для помещений, рассчитанных на здоровых
	детей, в этом случае площадь тела в плане равна 0,1 м2 (в летней одежде).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для слепых детей (с остротой зрения 0 - 0,05), которые используют
	ориентировочную трость для передвижения в окружающем пространстве, среднюю
	площадь тела в плане следует принимать 0,4 м2.

	Для детей с последствиями полиомиелита и церебральных параличей,
	аномальных детей площадь тела ребенка, занимаемая в плане, составляет:

	- без использования дополнительных опор - 0,25 м2;

	- с одной дополнительной опорой - 0,2 м2;

	- с двумя дополнительными опорами - 0,3 м2 (по данным д-ра архит., проф. В.К.
	Степанова).

	На основе антропологических и эргонометрических данных детей-инвалидов
	жилые помещения следует принимать не менее, м2:

	- спальные комнаты для детей-инвалидов с физическими недостатками - 4,0; для
	слепых (с остротой зрения 0 - 0,05) - 4,5;

	- спальные комнаты для детей-инвалидов лежачих - 6,0;

	- комнаты дневного пребывания - 3;

	- классные комнаты в жилых ячейках - 2,5.

	3.14. В составе жилой ячейки для детей с физическими недостатками, для
	старшеклассников следует предусматривать дополнительно комнаты для
	индивидуальных занятий площадью на 1 воспитанника не менее 1,5 м2/место, а для
	детей-инвалидов с последствиями полиомиелита и церебральных параличей - не
	менее 1,8 м2/ место.

	3.15. При проектировании помещений рекомендуется пользоваться габаритными
	схемами, приведенными на рисунках 3 - 11.

	4. Планировка участка

	4.1. Дома-интернаты для детей-инвалидов следует размещать на обособленных
	участках в озелененных районах селитебной территории, вблизи подъездных дорог,
	действующих инженерных коммуникаций в пределах радиуса обслуживания пожарного
	депо, на расстоянии не менее 3000 м от промышленных предприятий, улиц и дорог с
	интенсивным движением транспорта и железнодорожных путей, а также других
	источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы.

	4.2. Площадь земельного участка учреждений для детей-инвалидов следует
	принимать в соответствии с таблицами В.1 и В.2 Приложения В.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При строительстве нового здания дома-интерната для детей-инвалидов в районах
	с затесненной застройкой площадь земельного участка может быть уменьшена, но не
	более чем на 20%.

	4.3. На участке следует разграничивать его территорию для площадок групп детей
	с сохранным интеллектом и детей умственно отсталых с учетом использования
	различными группами соответствующих функциональных зон организованных
	площадок на одну группу или общую на 2 - 3 группы:

	- учебно-производственной зоны (садово-ягодные участки);

	- зоны отдыха (площадки для встречи с родителями, площадки, оборудованные
	скамейками и столами, цветниками, прогулочные дорожки, лужайки для игр);

	- хозяйственной зоны (гараж, овощехранилище, котельная, мусоросборник, склад).

	Площадь участка и состав площадок для различных групп следует принимать в
	соответствии с таблицами В.1 и В.2 Приложения В и СНиП 2.07.01 (таблица 7).

	4.4. На территории участка следует предусматривать два самостоятельных въезда,
	один из въездов должен быть хозяйственным. При въезде на участок необходимо
	предусматривать стоянку легковых машин на 3 - 5 машин (25 м2 на место).

	4.5. Озеленение участка следует принимать не менее 40% площади участка.

	4.6. Участок здания учреждения для детей-инвалидов необходимо ограждать
	оградой высотой 2 м с запирающимися калиткой и воротами.

	4.7. Здания домов-интернатов следует размещать в пределах радиуса
	обслуживания пожарного депо.

	4.8. При проектировании протяженных (блокированных) зданий должны быть
	предусмотрены сквозные проезды шириной в свету не менее 4,25 м.

	Степень огнестойкости домов-интернатов для детей-инвалидов должна быть не
	ниже II степени огнестойкости.

	5. Объемно-планировочные решения

	5.1. Учреждения для детей-инвалидов с сохранным интеллектом, а также
	учреждения для детей умственно отсталых формируются из жилых отделений, жилых
	групп и жилых ячеек, помещений медицинского, хозяйственного и бытового
	назначения. При проектировании рекомендуется предусматривать вариант решения
	учреждения (многопрофильных) с интеграцией жилых отделений для детей с
	сохранным интеллектом и для умственно отсталых детей при четком разграничении

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отделений. Планировку здания необходимо решать исходя из функциональной
	структуры учреждения и с учетом СП 35-101, с единым блоком медицинских,
	административных, хозяйственных, культурно-массовых помещений и столовой. Схема
	планировки здания для детей-инвалидов представлена на рисунках 3 - 5. Состав и
	площадь помещений следует принимать в соответствии с таблицами Г.3 - Г.7
	Приложения Г.

	5.2. В состав домов-интернатов для детей-инвалидов входят следующие основные
	группы помещений:

	- приемно-карантинное отделение;

	- жилые отделения для умственно отсталых детей;

	- жилые отделения для детей с сохранным интеллектом, имеющих физические
	недостатки;

	- общественные помещения;

	- учебно-производственные;

	- зальные;

	- медицинские и сенсорные;

	- служебно-бытовые;

	- пищеблок;

	- культурно-массовые и досуговые помещения;

	- помещения проживания персонала (при загородном размещении дома-
	интерната для детей-инвалидов).

	5.3. Все основные группы помещений учреждений для детей-инвалидов должны
	быть, как правило, функционально изолированы и взаимосвязаны через
	коммуникационные пространства. На практике обеспечить всем группам помещений
	необходимую изоляцию достаточно сложно. Поэтому допускаются некоторые группы
	помещений, кроме жилых, предусматривать проходными.

	Функционально-планировочную организацию домов-интернатов для детей-
	инвалидов желательно проектировать с обособленными жилыми отделениями,
	которые рекомендуется соединять с блоком общественных помещений короткими (6 м)
	теплыми переходами, как показано на рисунке 5.

	Приемно-карантинное отделение с изолятором

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.4. Приемно-карантинное отделение следует проектировать с отдельным
	самостоятельным выходом на участок. Приемное отделение должно иметь
	непосредственную связь с карантинным отделением.

	Площадь на одно приемно-смотровое место представлена в таблице 2.

	Таблица 2

	Приемное отделение

	-----------------------------------------------------T-----------¬

	¦	                     Помещения                      	¦	Площадь, м2	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Вестибюль-ожидальная                                	¦	    12     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Уборная при вестибюле (с электрополотенцесушителем  	¦	     3     	¦

	¦	при шлюзе)                                          	¦	           	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Приемно-смотровая                                   	¦	    16     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Санпропускник-раздевальная                          	¦	     6     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Ванна с комнатой для одевания                       	¦	    12     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Место для хранения каталок                          	¦	     6     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	Комната для временного хранения вещей поступающих   	¦	     4     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Комната для хранения мягкого инвентаря              	¦	     4     	¦

	+----------------------------------------------------+-----------+

	¦	ИТОГО:                                              	¦	    63     	¦

	L----------------------------------------------------+------------

	В карантинном отделении количество мест ориентировочно принимается 3%
	общего числа детей-инвалидов в доме-интернате.

	5.5. Окна в карантинном отделении следует проектировать из небьющегося
	стекла. Высота подоконника проектируется не менее 0,9 м от уровня пола. На окнах
	необходимо предусмотреть фрамуги или форточки, высоту размещения затворов фрамуг
	и форточек следует принимать от уровня пола 2,0 - 2,2 м.

	Жилые ячейки

	5.6. Жилые ячейки для детей-инвалидов с физическими недостатками, но с
	сохранным интеллектом следует дифференцировать в зависимости от возраста и
	степени инвалидности в соответствии с таблицей Г.1 Приложения Г и рисунком 6:

	- для дошкольников - тип 1а;

	- для подростков и старшеклассников - тип 1б;

	- для лежачих, обездвиженных детей - тип 1в.

	5.7. Жилую ячейку тип 1а следует предусматривать для детей-инвалидов в
	возрасте 3 - 7 лет. Жилая ячейка должна включать жилые комнаты на 4 - 6 человек,
	буфетную, комнату для игр, раздевальную, комнату воспитателя и санитарно-
	гигиенические помещения в соответствии с рисунками 5 и 7.

	5.8. Жилую ячейку тип 1б следует предусматривать для детей-инвалидов
	подросткового возраста, подготовительной группы к общеобразовательным школьным
	занятиям в возрасте 6 - 7 лет и группы детей профессионального обучения 8 - 16 лет.

	В жилой ячейке должны быть жилые комнаты на 2 - 3 - 4 человека, которые
	представлены на рисунках 6 и 8.

	В составе жилой ячейки 1б следует предусматривать классы для обучающихся
	детей, состав и площади которых представлены в таблице Г.3 Приложения Г.

	Помещения жилой ячейки для детей с нарушением опорно-двигательного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	аппарата следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих
	подъезд ребенка-инвалида в кресле-коляске к любой точке помещения, зону
	размещения кресла-коляски следует принимать шириной - 0,9 м и длиной - 1,5 м.

	5.9. Жилая ячейка тип 1в предусматривается для лежачих детей, имеющих
	физические недостатки, не способных к передвижению, физически обездвиженных.
	Жилые комнаты следует рассчитывать на возрастные группы от 3 до 7 лет и от 8 до 16
	лет. Вместимость жилых комнат следует проектировать на 6 - 8 человек.

	Для удобства наблюдения за проживающими в жилых ячейках типа 1в шлюз-
	передняя не предусматривается. В ванной комнате следует предусмотреть зону для
	мытья клеенок. Состав и площади помещений жилой ячейки 1в представлены в
	таблице Г.1 Приложения Г и на рисунке 10.

	5.10. Жилые ячейки для умственно отсталых детей следует дифференцировать в
	зависимости от возраста и степени инвалидности по таблице Г.2 Приложения Г и
	рисунку 9:

	- для младшей группы - тип 2а;

	- для средней и старших групп - тип 2б;

	- для лежачих детей-инвалидов - тип 2в.

	5.11. Жилую ячейку тип 2а следует предусматривать для детей младших групп в
	возрасте 4 - 8 лет с нарушенным интеллектом. В жилых ячейках тип 2а следует
	предусматривать: комнату воспитателя, игровую-столовую, жилые комнаты на 4 - 6
	чел. Схема планировки жилой ячейки 2а представлена на рисунках 7, 10. Состав и
	площади помещений жилой ячейки 2а представлены в таблице Г.2 Приложения Г.

	5.12. Жилая ячейка тип 2б рассчитывается для детей в возрасте 8 - 12 лет и 12 - 18
	лет, свободно или с трудом передвигающихся, способных к обучению. Жилые комнаты
	принимаются вместимостью на 2 - 3 - 4 чел. Схема планировки жилой ячейки
	представлена на рисунках 8 и 9. Состав и площади помещений жилой ячейки типа 2б
	принимаются согласно таблице Г.2 Приложения Г.

	5.13. В составе помещений жилой ячейки типа 2б для умственно отсталых детей 8
	- 12 лет следует предусматривать учебные помещения (классы) исходя из
	подготовительной работы с ребенком по овладению им трудовыми навыками для
	дальнейшего обучения в учебно-производственных мастерских.

	5.14. Жилую ячейку тип 2в следует предусматривать для детей-инвалидов
	умственно отсталых, не способных к передвижению, обездвиженных, лежачих. Она
	состоит из жилых комнат на 6 - 8 чел., при которых размещаются ванна с зоной для
	мытья клеенок, буфетная и кладовые для уборочного инвентаря и хозяйственные
	встроенные шкафы. В жилой ячейке типа 2в возможно размещение двух спален,
	вариант такого решения представлен на рисунках 9 и 10.

	Состав и площади помещений жилой ячейки типа 2в представлены в таблице Г.2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложения Г.

	5.15. Раздевальные помещения для жилых ячеек типов 2а и 2б следует
	оборудовать встроенными шкафами с подсушкой одежды и обуви.

	В спальных помещениях жилых ячеек следует предусматривать встроенные шкафы
	для хранения запаса чистого белья и спальных принадлежностей (0,15 м2/чел.). Схемы
	решения жилых ячеек типа 2 представлены на рисунке 9.

	5.16. На каждые две жилые ячейки обучаемых детей-инвалидов рекомендуется
	устраивать одну неотапливаемую веранду площадью 1 м2/чел.

	Учебные помещения

	5.17. Для занятий обучаемых умственно отсталых детей, подготовительных групп
	трудового обучения (для среднего и старшего возраста детей) могут использоваться
	также комнаты трудотерапии, планировочная схема которых представлена на рисунке
	11.

	5.18. Учебная группа помещений для 1-го класса состоит из помещений для
	индивидуальных занятий и комнаты для игр, выполняющей функцию рекреационного
	помещения для отдыха во время занятий. Площади помещений приведены в таблицах
	Г.1 и Г.2 Приложения Г.

	5.19. Учебная группа помещений для воспитанников II - IV классов состоит из
	классных комнат, мастерских для трудового обучения, рекреаций и санитарных узлов,
	площади которых представлены в таблице Г.3 Приложения Г.

	5.20. Учебная группа помещений для средних и старших классов состоит из
	учебных классов, кабинетов лабораторий, лаборантских при них, рекреационных
	помещений и санитарных узлов.

	Учебные кабинеты и лаборатории для средних и старших классов могут быть
	использованы для кружковых и индивидуальных занятий в неурочное время.

	5.21. Лаборантские предусматриваются при каждом кабинете, а при лабораториях
	- по каждому предмету (химии, физике, биологии). Лаборантские являются местом для
	размещения отраслевой библиотеки, информационно-пленочных материалов,
	частичного хранения средств обучения, наглядных пособий. Состав помещений
	учебной и профессиональной подготовки для детей с сохранным интеллектом
	представлен в таблице Г.3 Приложения Г.

	5.22. Рекреационные помещения проектируются из расчета не менее 1 м2 на
	одного учащегося с учетом их универсального использования для занятий кружков,
	секций, игр (в том числе настольного тенниса).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.23. Площадь класса принимается из расчета 2 м2 на человека. Классы
	оборудуются одноместными столами для детей, доской школьного типа, однотумбовым
	столом для воспитателя, шкафами для хранения наглядных пособий и тетрадей.

	5.24. В классах необходимо предусмотреть сквозное или угловое проветривание,
	которое допускается осуществлять через рекреационное помещение или коридор.

	Площадь застекленной поверхности окон в классах составляет 1/5 - 1/6 площади
	пола; 50% окон следует устраивать с фрамугами или форточками. На столы
	обучающихся детей свет должен падать слева.

	5.25. Учебные кабинеты для детей средней имбецильности (ручного труда,
	домоводства, агротехники и т.п.) должны состоять из двух помещений: собственно
	помещения для занятий и комнаты для хранения инструмента и запасного материала.

	Учебно-производственные мастерские

	5.26. Для производственной практики обучающихся предусматриваются учебно-
	производственные мастерские (УПМ). Учебно-производственные мастерские следует
	проектировать раздельно для детей-инвалидов с сохранным интеллектом в возрасте 8 -
	16 лет и для умственно отсталых детей в возрасте 12 - 18 лет. Состав и площади
	помещений представлены в таблице Г.3 Приложения Г.

	5.27. Для детей с сохранным интеллектом учебно-производственные мастерские
	(далее - УПМ) профессиональной подготовки включают учебные классы, учебные
	кабинеты, мастерские. Взаимосвязь учебно-производственных помещений
	профессиональной подготовки должна осуществляться через коридоры и рекреации
	при обеспечении изолированности всех учебных кабинетов и мастерских.

	Площадь учебных помещений рассчитывается для воспитанников I - IV классов
	1,7 м2/место; V - IX (или V - XI) классов - 2,2 м2/место.

	5.28. Для самостоятельно передвигающихся умственно отсталых детей помещения
	УПМ принимаются из расчета от 3 до 8 м2/место.

	5.29. Высоту помещений для учебно-производственных мастерских рекомендуется
	принимать 4,2 м.

	5.30. При УПМ на каждую мастерскую площадью 90 м2 предусматриваются:
	комната организатора работ (8 м2), склады заготовок (12 м2); складские помещения
	должны быть связаны с мастерскими.

	5.31. Учебно-производственные мастерские детского дома-интерната для
	обучаемых умственно отсталых детей состоят из классов, кабинета домоводства,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	производственных мастерских, кабинета заведующего учебной частью, методического
	кабинета в соответствии с таблицей Г.3 Приложения Г.

	5.32. В домах-интернатах для обучаемых умственно отсталых детей старшей
	группы в целях осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии необходимо
	создание лечебно-трудовых мастерских (далее - ЛТМ), таблица Г.3, п. 31 Приложения
	Г.

	Для детей-инвалидов 16 - 18 лет следует проектировать ЛТМ,
	предусматривающие профессии почтальона - оператора электронной почты,
	переплетчика и др. Выбор профиля мастерских уточняется заданием на проектирование
	в зависимости от контингента детей, а также конкретных условий и возможностей
	места строительства.

	5.33. Площадь помещений мастерских определяется из условий размещения
	станочного оборудования, стола инструктора и рабочих мест обучаемых. При этом
	следует учитывать, что расстояние между рядами (проход вдоль мастерской) должно
	быть не менее 90 см.

	5.34. В мастерских для детей-инвалидов ширина основного прохода - 1,5 м,
	расстояние между столами в ряду, предназначенными для детей-инвалидов, должно
	быть не менее 1,5 м в соответствии с рисунком 11.

	5.35. Лечебно-трудовые мастерские следует предусматривать для детей-
	инвалидов старших групп - воспитанников с сохранным интеллектом и нарушенным
	интеллектом, способных к частичному самообслуживанию. Вместимость и профиль
	лечебно-трудовых мастерских следует определять заданием на проектирование и в
	соответствии с таблицей Г.3 Приложения Г.

	Медицинские помещения

	5.36. Медицинские помещения предназначаются для лечебных и коррекционно-
	оздоровительных мероприятий. Их следует проектировать общими на весь дом-
	интернат для детей-инвалидов.

	Общие на здание медицинские помещения домов-интернатов для детей-
	инвалидов состоят из кабинетов врачей, врачей-консультантов, кабинета медсестры,
	физиотерапевтического кабинета, общеклинической лаборатории, аптеки, кабинета
	ЛФК, сенсорной и позиционирующей комнат. Состав и площади помещений
	представлены в таблице Г.4 Приложения Г.

	При планировке лечебных помещений следует учитывать, что умственно
	отсталые дети на процедуры приходят группами до 15 чел. в сопровождении
	персонала, процедуры происходят в открытых просматриваемых помещениях, залах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Применение закрытых кабин запрещается.

	Служебно-бытовые помещения

	5.37. В состав служебно-бытовых помещений входят следующие помещения:
	вестибюль 0,5 м2/место с гардеробом и санузлом, комната для посетителей, помещение
	инженерно-технического персонала, комната отдыха персонала, кабинет директора,
	заместителя директора по хозяйственной части, бытовые помещения персонала с
	комнатой отдыха, кладовые сезонной одежды и обуви, мебели и инвентаря, комната
	бухгалтерии, архив, парикмахерская, мастерская текущего ремонта оборудования и
	инвентаря (36 м2), хозяйственный склад (36 м2), радиоузел, АТС, прачечная-
	постирочная с группой помещений, площади которых следует принимать по таблице
	Г.5 Приложения Г.

	5.38. Прачечную-постирочную следует проектировать из расчета ее работы в две
	смены производительностью 1 кг белья в сутки на одно место для отделений детей,
	имеющих отклонение в развитии (с сохранным интеллектом и умственно отсталых); 2
	кг белья в сутки на одно место для лежачих детей, имеющих отклонение в развитии.

	5.39. В состав прачечной-постирочной входят: помещение для сортировки
	грязного белья с постирочной, дезинфицирующее отделение, помещение для хранения
	дезинфекционных средств и приготовления растворов, центральная бельевая; комната
	для хранения одежды, предназначенной на списание, помещения для персонала в
	соответствии с таблицей Г.5 Приложения Г.

	Помещения общественного питания

	5.40. В домах-интернатах для детей-инвалидов предусматриваются помещения
	питания:

	- буфетная с мойкой на жилую ячейку, в которую из производственных
	помещений кухни-столовой для категории детей, передвигающихся с трудом, лежачих
	питание доставляется в бочках и термосах в помещение буфетной жилой ячейки.
	Питание происходит в жилой комнате. В жилых ячейках для обездвиженных детей
	помимо буфетных проектируются шкафы для хозяйственных принадлежностей и место
	для тары, площадь которых следует принимать в соответствии с таблицами Г.1 и Г.2
	Приложения Г;

	- столовая с обеденным залом (пищеблок), рассчитанная в целом на учреждение.
	Столовая работает на сырье. Обеденный зал проектируется на детей самостоятельно

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	передвигающихся. Состав и площади столовой и обеденного зала следует принимать в
	соответствии с таблицей Г.6 Приложения Г, справочным пособием к СНиП
	"Проектирование общественного питания" и СанПиН 2.4.1201.

	5.41. Площадь обеденного зала столовой следует принимать для детей-инвалидов
	младших групп 1,4 м2/место, для детей-инвалидов средних и старших групп - 2,4
	м2/место. При количестве более 150 мест следует предусматривать несколько залов
	(два-три). Рядом с обеденным залом для персонала рекомендуется предусматривать
	обеденный зал площадью не менее 14 - 16 м2.

	Зальные помещения

	5.42. Зальные помещения следует предусматривать для детей с сохранным
	интеллектом и умственно отсталых обучаемых детей-инвалидов. Зальные помещения
	включают спортивный и актовый залы, фойе. Состав и площади зальных помещений
	представлены в таблице Г.7 Приложения Г.

	5.43. Площадь актового зала проектируется из расчета размещения в нем 75%
	воспитанников при 0,8 м2 площади на одно место в соответствии с таблицей Г.7
	Приложения Г.

	Помещения культурно-массового и досугового назначения

	5.44. Состав и площади помещений культурно-массового назначения
	рекомендуется проектировать в соответствии с таблицей Г.7 Приложения Г.

	5.45. Для детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении координации движения,
	проектируется зал ритмики (занятия под музыку) площадью из расчета 5 м2 на
	воспитанника.

	5.46. Площади кинопроекционной радиоузла следует принимать в соответствии с
	требованиями СНиП 2.08.02.

	5.47. В доме-интернате для детей-инвалидов рекомендуется проектировать
	библиотеку, включающую читальный зал, - 2,5 м2/место, книгохранилище площадью не
	менее 18 м2 и информационно-справочную комнату площадью не менее 12 м2.
	Количество мест в читальном зале рекомендуется принимать 10% вместимости дома-
	интерната.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Инженерное оборудование

	Водоснабжение и канализация

	6.1. В домах-интернатах для детей-инвалидов следует предусматривать
	хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, а также
	канализацию и водостоки, проектируемые в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП
	2.08.02.

	6.2. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать
	отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его
	использования в качестве первичного устройства в жилых ячейках пожаротушения на
	ранней стадии.

	Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку жилой
	ячейки с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром 19 мм и
	оборудован распылителем.

	6.3. В кранах умывальников и душевых жилых ячеек следует устанавливать
	термостатические регуляторы, исключающие подачу горячей воды температурой более
	50 °С.

	6.4. Нагревательные приборы в помещениях для пребывания детей должны иметь
	ограждения, обеспечивающие нормальную конвекцию воздуха и удобства чистки
	приборов.

	6.5. В районах без централизованных инженерных сетей допускается в одно-,
	двухэтажных зданиях домов-интернатов на 50 мест проектировать неканализованные
	уборные (люфт-клозеты), предусматриваемые в жилых ячейках в пределах
	отапливаемой части здания в соответствии со СНиП 2.08.02, п. 3.51.

	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	6.6. В домах-интернатах следует предусматривать отопление, вентиляцию с
	естественным побуждением согласно СНиП 41-01.

	Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях следует
	принимать с учетом данных таблицы Г.8 Приложения Г.

	Необходимость устройства кондиционирования воздуха устанавливается
	соответствующими документами.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.7. Для помещений с нормируемой вытяжкой компенсацию удаляемого воздуха
	следует предусматривать как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет
	перетекания воздуха из других помещений жилой ячейки.

	Вытяжную вентиляцию жилых комнат, жилых ячеек следует предусматривать
	через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных, сушильных шкафов.

	Если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены
	вентиляцией с естественным побуждением, следует предусматривать вентиляцию с
	механическим побуждением притока и удаления воздуха или комбинированную
	вентиляцию с естественным притоком и удаление воздуха через вентиляционные
	каналы с частичным использованием механического побуждения согласно СНиП 41-
	01, п. 7.1.2.

	6.8. Систему вентиляции следует предусматривать с раздельными
	вентиляционными коробами для каждой из жилых групп, размещенных в пределах
	одного пожарного отсека, согласно СНиП 41-01.

	На воздуховодах систем общеобменной вентиляции необходимо предусматривать
	противопожарные клапаны, воздушные затворы, место и расположение которых
	принимаются по СНиП 41-01, п. 7.11.1.

	6.9. Отопительные приборы, трубопроводы с температурой поверхности
	доступных частей выше 75 °С в помещениях домов-интернатов, лестничных клетках,
	вестибюлях должны иметь защитные ограждения (съемные деревянные решетки) или
	тепловую изоляцию трубопроводов согласно СНиП 41-01, п. 4.4.3, СНиП 2.08.02, п.
	3.4.

	6.10. В одноэтажных зданиях домов-интернатов для детей-инвалидов с общим
	числом мест 100 (сооружаемых в пригородных поселках) допускается устраивать
	печное отопление. Топочное отверстие и печные заслонки должны обслуживаться из
	подсобных помещений, имеющих окна, форточки и каналы вытяжной вентиляции. При
	проектировании следует учитывать требования СНиП 41-01, п. 6.6.

	Электротехнические устройства

	6.11. В домах-интернатах следует предусматривать электроосвещение, силовое
	электрооборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и
	звуковую сигнализацию. Диспетчеризацию систем инженерного оборудования следует
	предусматривать в проектах застройки микрорайона.

	Внутридомовые, внутри жилых ячеек и жилых отделений электрические сети
	должны оборудоваться устройствами защитного отключения согласно ПУЭ и СанПиН
	2.4.1201.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.12. В домах-интернатах установку штепсельных розеток рекомендуется
	предусматривать в следующих помещениях: комнате коррекции, раздевальных,
	медицинской комнате, приемной изолятора, процедурном кабинете, кабинете
	заведующего, комнатах персонала, завхоза, в комнатах психологической разгрузки, в
	помещениях для физкультурных занятий, в общем рекреационном пространстве. В
	групповой, зале гимнастических занятий, в классах для использования технических
	средств обучения предусматриваются по две штепсельные розетки, в компьютерных
	классах - по числу устанавливаемых компьютеров.

	6.13. Штепсельные розетки и выключатели для общего освещения должны
	находиться на высоте 1,8 м от уровня пола.

	6.14. В комнатах коррекции для детей с нарушением зрения количество розеток
	следует предусматривать в соответствии с размещаемым оборудованием (как правило,
	по четыре двойные штепсельные розетки). Высота размещения - 1 м от уровня пола.

	6.15. В зданиях учреждений необходимо предусматривать прямую телефонную
	связь помещения поста старшей медсестры с ближайшей пожарной частью.

	Двусторонняя селекторная связь предусматривается между кабинетом
	заведующего со следующими помещениями: групповыми, медицинской комнатой,
	пищеблоком, комнатой завхоза, комнатой охранника, вахтера и комнатой кастелянши.

	6.16. Проектирование систем автоматизации помещений административного и
	медицинского обслуживания следует выполнять в соответствии с ВСН 281, а также
	НПБ 104-03 и НПБ-110.

	ИЛЛЮСТРАЦИИ

	1. СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ

	                              \/

	                  	-------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                  	¦	      Вестибюль,        	¦

	----------------T-+	  приемно-карантинное   	+-T-------------------¬

	¦	               	¦	 	¦	       отделение        	¦	 	¦	                   	¦

	¦	               	¦	 	L-------------------------	 	¦	                   	¦

	¦	               	¦	   	---------------------¬	   	¦	                   	¦

	¦	               	+--	>	¦	     Изолятор       	¦	<	--+	                   	¦

	¦	               	¦	   	L---------------------	   	¦	                   	¦

	¦	 	--------------+-----------¬	     	-----------+--------------¬	    	¦

	¦	 	¦	Жилое отделение для детей	¦	     	¦	Жилое отделение для детей	¦	    	¦

	¦	 	¦	   с сохр. интеллектом   	¦	     	¦	  умственно отсталых     	¦	    	¦

	¦	 	¦-----------¬	  	----------¬¦	     	¦-----------¬	  	----------¬¦	    	¦

	¦	 	¦¦	    1     	¦	  	¦	    2    	¦¦	     	¦¦	    3     	¦	  	¦	    5    	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	 	------¬	 	¦¦	     	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	 	------¬	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	 	¦	     	¦	 	¦¦	     	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	 	¦	     	¦	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	 	L------	 	¦¦	     	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	 	L------	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	         	¦¦	     	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	         	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	         	¦¦	     	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	         	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	         	¦¦	     	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	         	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	          	¦	  	¦	         	¦¦	     	¦+----------+	  	¦	         	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	          	¦	  	¦	 	------¬	 	¦¦	     	¦¦	    4     	¦	  	¦	 	------¬	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	 	¦	     	¦	 	¦¦	     	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	 	¦	     	¦	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	 	L------	 	¦¦	     	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	 	L------	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	         	¦¦	     	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	         	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	 	------¬	 	¦¦	     	¦¦	 	------¬	  	¦	  	¦	 	------¬	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	 	¦	     	¦	 	¦¦	     	¦¦	 	¦	     	¦	  	¦	  	¦	 	¦	     	¦	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	 	L------	 	¦¦	     	¦¦	 	L------	  	¦	  	¦	 	L------	 	¦¦	    	¦

	¦	 	¦L-----------	  	L----------¦	     	¦L-----------	  	L----------¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 	L-------------T------------	     	L-------------T------------	    	¦

	¦	               	¦	                               	¦	                	¦

	¦	               	¦	   	-----------------------¬	    	¦	                	¦

	+------T--------+--	>	¦	     Медицинские      	¦	<	---+--------T-------+

	¦	      	¦	        	¦	   	¦	      помещения       	¦	    	¦	        	¦	       	¦

	¦	 	-----+----¬	   	¦	   	L-----------------------	    	¦	   	-----+----¬	  	¦

	¦	 	¦	Сенсорная	¦	<	--+	                               	+--	>	¦	Сенсорная	¦	  	¦

	¦	 	¦	 комната 	¦	   	¦	  	---------------------------¬	 	¦	   	¦	 комната 	¦	  	¦

	¦	 	L----------	   	¦	  	¦	Помещения для физкультуры,	¦	 	¦	   	L----------	  	¦

	¦	               	+-	>	¦	  музыкальных и кружковых 	¦	<	+----------------+

	¦	               	¦	  	¦	         занятий          	¦	 	¦	                	¦

	¦	               	¦	  	L---------------------------	 	¦	                	¦

	¦	               	¦	                               	¦	  	-----------¬	  	¦

	¦	               	¦	     	--------------------¬	     	¦	  	¦	Помещение 	¦	  	¦

	+---------------+----	>	¦	 Учебные помещения 	¦	     	+-	>	¦	   для    	¦	<	-+

	¦	               	¦	     	L----------T---------	     	¦	  	¦	трудового 	¦	  	¦

	¦	               	¦	                	¦	              	¦	  	¦	обучения  	¦	  	¦

	¦	               	¦	  	--------------+-----------¬	  	¦	  	L-----------	  	¦

	+---------------+-	>	¦	 Учебно-производственные 	¦	  	¦	                	¦

	¦	               	¦	  	¦	       помещения         	¦	  	¦	                	¦

	¦	               	¦	  	L--------------------------	  	¦	                	¦

	¦	               	¦	       	--------------¬	         	¦	                	¦

	+---------------+------	>	¦	  Пищеблок   	¦	<	--------+----------------+

	¦	               	¦	       	L--------------	         	¦	                	¦

	¦	               	¦	   	------------------------¬	   	¦	                	¦

	L---------------+--	>	¦	   Служебно-бытовые    	¦	<	--+-----------------

	                    	¦	       помещения       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                    	L------------------------

	1 - жилые группы для детей-инвалидов с физическими недостатками, с
	сохранным интеллектом; 2 - жилые группы для лежачих детей-инвалидов с
	сохранным интеллектом; 3 - жилые группы для детей-инвалидов умственно
	отсталых, способных к обучению; 4 - жилые группы для детей-инвалидов
	умственно отсталых, не способных к обучению; 5 - жилые группы для лежачих
	детей-инвалидов умственно отсталых

	2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Антропологические данные детей и высота рабочей мебели в зависимости от
	роста учащихся

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------T-------------------------------------------------¬

	¦	  Обозначение 	¦	           Рост учащихся, см                     	¦

	¦	   габаритов  	+---------T---------T---------T---------T---------+

	¦	              	¦	 до 130  	¦	131 - 145	¦	146 - 160	¦	161 - 175	¦	свыше 175	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	Н             	¦	  123,5  	¦	   138   	¦	  153,7  	¦	  168,8  	¦	  179,5  	¦

	¦	 1            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Н             	¦	   112   	¦	   128   	¦	  143,5  	¦	   158   	¦	   169   	¦

	¦	 2            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	Н             	¦	   88    	¦	   98    	¦	   109   	¦	   120   	¦	   128   	¦

	¦	 3            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	Н             	¦	   140   	¦	   160   	¦	   180   	¦	   200   	¦	   220   	¦

	¦	 4            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	В             	¦	  32,6   	¦	  35,4   	¦	   39    	¦	  43,2   	¦	  44,8   	¦

	¦	 1            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	В             	¦	   123   	¦	   138   	¦	   153   	¦	   169   	¦	   179   	¦

	¦	 2            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	В             	¦	  16,5   	¦	  17,5   	¦	   19    	¦	  21,4   	¦	   22    	¦

	¦	 3            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	В             	¦	  50,6   	¦	  53,6   	¦	   58    	¦	   62    	¦	  62,5   	¦

	¦	 4            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	Н  <*>        	¦	   32    	¦	   36    	¦	   40    	¦	   44    	¦	   48    	¦

	¦	 5            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	Н  <**>       	¦	   54    	¦	   60    	¦	   66    	¦	   72    	¦	   78    	¦

	¦	 6            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Н  <***>      	¦	 55 (75) 	¦	 60 (85) 	¦	 70 (95) 	¦	80 (105) 	¦	    -    	¦

	¦	 7            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	В             	¦	   50    	¦	   50    	¦	   50    	¦	   50    	¦	   50    	¦

	¦	 5            	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

	¦	    <*> В соответствии с ГОСТ 11016-93.                         	¦

	¦	    <**> В соответствии с ГОСТ 11015-93.                        	¦

	¦	    <***>   Дана   высота   верстака  столярного,   в  скобках -	¦

	¦	слесарного.                                                     	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	3. СХЕМА ДОМА-ИНТЕРНАТА С ЛТМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
	2-й этаж

	1-й этаж

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - вестибюль; приемно-карантинное отделение; 2 - жилая ячейка типа 1а; 3 -
	жилая ячейка типа 1б; 4 - жилая ячейка типа 1в; 5 - класс; 6 - медицинская
	служба; 7 - помещения оздоровительной физкультуры; 8 - столовая; 9 - лечебно-
	трудовая мастерская (ЛТМ), мастерские трудового обучения; 10 - учебно-
	производственная мастерская (УПМ); 11 - помещения администрации; 12 - жилая
	ячейка типа 2а; 13 - жилая ячейка типа 2б; 14 - жилая ячейка типа 2в; 15 -
	сенсорное помещение; 16 - изолятор; 17 - жилая ячейка типа 2в

	4. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ДОМА-ИНТЕРНАТА С МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ
	План первого этажа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	План второго этажа

	I - отделение для детей-инвалидов с сохранным интеллектом; II - отделение для
	детей умственно отсталых; III - центральная в плане группа помещений,
	рассчитанных на обслуживание двух самостоятельных, обособленных друг от
	друга отделений для детей-инвалидов с сохранным интеллектом и детей
	умственно отсталых 1 - вестибюль с гардеробом; 2 - кабинет директора; 3 -
	медицинская служба; 4 - спортивные и физкультурно-оздоровительные
	учреждения; 5 - блок питания; 6 - приемно-карантинное отделение; 7 - изолятор; 8
	- жилая ячейка типа 1в; 9 - классы; 10 - актовый зал; 11 - профессиональные
	мастерские; 12 - лаборантские; 13 - медицинские процедурные кабинеты; 14 -
	жилая ячейка типа 2в; 15 - помещения для занятий; 16 - мастерские
	трудотерапии; 17 - сенсорные помещения; 18 - жилая ячейка типа 1а; 19 - жилая
	ячейка типа 1б; 20 - солярий; 21 - жилая ячейка типа 2а; 22 - жилая ячейка типа
	2б; 23 - место для кресел-колясок; 24 - лифт; 25 - административно-служебные
	помещения; 26 - прачечная

	5. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ДОМА-ИНТЕРНАТА С ВЫДЕЛЕННЫМИ ЖИЛЫМИ
	ОТДЕЛЕНИЯМИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - жилые отделения (блоки);

	2 - школа, профессиональные и трудовые мастерские;

	3 - административно-бытовые помещения;

	4 - медицинская служба;

	5 - пищеблок

	6. ЖИЛЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С СОХРАННЫМ
	ИНТЕЛЛЕКТОМ
	А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	А. Планировочная схема жилой ячейки типа 1а для дошкольников 1 -
	раздевальная; 2 - игровая; 3 - столовая; 4 - буфетная с мойкой; 5 - класс; 6 -
	комната воспитателя; 7 - санузел; 8 - комната для сушки одежды и обуви; 9 -
	гладильная; 10 - спальная комната на 6 мест; 11 - спальная комната на 4 места; 12
	- кладовая демонстрационного и подсобного материала
	Б. Планировочная схема жилой ячейки типа 1б для подростков и
	старшеклассников 1 - раздевальная; 2 - спальная комната на 4 места; 3 - спальная

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	комната на 3 места; 4 - комната воспитателя с кладовой личных вещей; 5 -
	комната отдыха; 6 - буфетная; 7 - комната для занятий с кладовой; 8 - туалет; 9 -
	умывальник; 10 - комната для сушки одежды и обуви
	В. Планировочная схема жилой ячейки типа 1в для лежачих детей-инвалидов с
	сохранным интеллектом 1 - кровать (200 x 90 см); 2 - встроенный шкаф для
	спальных принадлежностей и чистого белья; 3 - умывальник (60 x 40 см); 4 -
	буфет-мойка (180 x 60 см); 5 - каталка (225 x 60 см); 6 - ванна (170 x 70 см); 7 - слив
	(45 x 50 см); 8 - встроенный шкаф для суден; 9 - шкаф для хозяйственных
	принадлежностей; 10 - надкроватный столик; 11 - комната воспитателя с
	кладовой для демонстрационного школьного материала; 12 - спальная комната на
	8 мест

	7. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ И ОБЕДЕННОГО
	МЕСТА
	А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	А. Планировочная схема спальной комнаты на 6 мест для детей-инвалидов
	младших групп дошкольников; Б. Планировочная схема обеденного места в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	столовой с буфетной 1 - кровать 190 (200) x 70 см; 2 - тумбочка 40 x 50 см; 3 -
	инвалидная коляска; 4 - шкаф комбинированный; 5 - стол 100 x 60 см; 6 - стул 40 x
	40 см; 7 - стол детский обеденный 140 (160) x 90 см

	8. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ
	А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	А - четырехместная спальная комната; Б - трехместная спальная комната; В -
	двухместная спальная комната 1 - кровать 190 x 70 см; 2 - диван; 3 - тумбочка 40 x
	80 см; 4 - тумбочка 40 x 40 см; 5 - стол 60 x 100 см; 6 - стул 40 x 40 см; 7 - кресло 50 x
	50 см; 8 - торшер; 9 - банкетка; 10 - инвалидная коляска; 11 - комбинированный
	шкаф

	9. ЖИЛЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
	А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	А. Планировочная схема жилой ячейки типа 2а для младшей группы детей-
	инвалидов 1 - раздевальная; 2 - групповая-столовая; 3 - буфетная с мойкой; 4 -
	спальная комната на 8 мест; 5 - спальная комната на 6 мест; 6 - умывальная; 7 -
	туалетная; 8 - ванная
	Б. Планировочная схема жилой ячейки типа 2б для детей-инвалидов
	подростковой и старшей трудового обучения групп 1 - раздевальная; 2 - комната
	дневного пребывания; 3 - класс; 4 - спальная комната на 8 мест; 5 - спальная
	комната на 6 мест; 6 - туалетная; 7 - умывальная; 8 - ванна; 9 - шкаф для
	демонстрационного материала; 10 - бытовая кладовая; 11 - буфетная с мойкой
	В. Планировочная схема жилой ячейки типа 2в для необучаемых, лежачих детей-
	инвалидов 1 - спальная комната на 8 мест; 2 - спальная комната на 6 мест; 3 -
	ванная со шкафом для суден; 4 - буфетная с мойкой; 5 - кровать (200 x 90 см); 6 -
	встроенный шкаф для спальных принадлежностей и чистого белья; 7 -
	умывальник (60 x 40 см); 8 - каталка (224 x 60 см); 9 - ванна; 10 - слив; 11 -
	встроенный шкаф для суден; 12 - шкаф для хозяйственных принадлежностей; 13 -
	надкроватный столик

	10. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СХЕМА СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ
	I

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	II

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	I - планировочная схема жилых комнат жилой ячейки типа 1в для лежачих детей
	с сохранным интеллектом А - спальная комната; Б - комната воспитателя; В -
	буфетная с мойкой; Г - ванная со шкафом для суден 1 - кровать (200 x 90 см); 2 -
	встроенный шкаф для спальных принадлежностей и чистого белья; 3 -
	умывальник; 4 - буфетная с мойкой (180 x 60 см); 5 - каталка; 6 - ванна; 7 - слив
	(45 x 50 см); 8 - встроенный шкаф для суден; 9 - шкаф для хозяйственных
	принадлежностей; 10 - надкроватный столик; 11 - кладовая для
	демонстрационного школьного материала
	II - планировочная схема жилых комнат жилой ячейки типа 2а для лежачих
	детей умственно отсталых А - спальные комнаты на 6 и 8 чел.; Б - ванная со
	шкафом для суден; В - буфетная с мойкой 1 - кровать (200 x 90 см); 2 - встроенный
	шкаф для спальных принадлежностей и чистого белья; 3 - умывальник; 4 -
	каталка; 5 - ванна; 6 - слив (45 x 50 см); 7 - встроенный шкаф для суден; 8 - шкаф
	для хозяйственных принадлежностей; 9 - надкроватный столик

	11. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТРУДОТЕРАПИИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Планировочная схема лечебно-трудовой мастерской по ремонту аппаратуры и
	бытовой техники

	1 - стол монтажный;

	2 - стенд испытательный;

	3 - стол с вытяжкой;

	4 - стол мастера;

	5 - мойка;

	6 - стеллаж для материалов;

	7 - табурет с регулируемым сиденьем;

	8 - стеллаж мастера;

	9 - стол медсестры;

	10 - шкаф медицинский одностворчатый;

	11 - стул

	Приложение А

	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Дом-интернат для детей инвалидов, имеющих отклонение в развитии, является
	учреждением стационарного содержания детей с сохранным интеллектом (3 - 18 лет) и
	детей умственно отсталых (4 - 18 лет).

	Жилое отделение - часть здания учреждения дома-интерната для детей-
	инвалидов, состоящая из нескольких жилых ячеек, объединенных общими на отделение
	помещениями.

	Жилая ячейка - часть жилого отделения дома-интерната для детей-инвалидов.
	Жилая ячейка состоит из жилых комнат - спальни, групповой комнаты для занятий и
	общественных помещений - санитарно-гигиенических помещений, раздевальной,
	хозяйственных помещений, буфетной.

	Комната позиционирования - является медицинским помещением для детей-
	инвалидов. Комната позиционирования используется для разнообразных
	терапевтических поз-укладок в зависимости от медицинских показаний ребенка-
	инвалида.

	Сенсорная комната - является медицинским реабилитационным помещением для
	детей-инвалидов с различными физическими и умственными недостатками. Сенсорная
	комната предназначается для психического и физического развития нуждающихся в
	реабилитации детей-инвалидов. Сенсорная комната оснащается аппаратурой с
	набором различных управляемых переключателей, сенсорной панелью,
	стимулирующей двигательные, визуальные и акустические эмоции.

	Стационарные учреждения социального обслуживания детей-инвалидов -
	учреждения, состоящие из жилых помещений для постоянного проживания в домах-
	интернатах детей-инвалидов с различной степенью инвалидности и комплекса служб
	социально-бытового и медицинского и учебно-воспитательного назначения для
	проживающего в учреждении контингента.

	Функциональная зона - пространство для осуществления одного или нескольких
	схожих процессов, ограниченных какими-либо границами различных зон,
	характеризующихся определенными признаками.

	Эргонометрические параметры - параметры человека в условиях покоя, движения
	или какой-либо деятельности.

	Приложение Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(справочное)

	ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ

	Таблица Б.1

	Группы детей с сохранным интеллектом

	-----T--------------T------T-------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	 Наименование 	¦	Воз-  	¦	     Количество мест в спальной      	¦

	¦	п.п.	¦	    групп     	¦	раст  	¦	 комнате/количество спальных комнат  	¦

	¦	    	¦	              	¦	детей,	¦	    в жилой ячейке <*> для детей,    	¦

	¦	    	¦	              	¦	лет   	¦	    имеющих отклонение в развитии    	¦

	¦	    	¦	              	¦	      	+------T------T------T---------T------+

	¦	    	¦	              	¦	      	¦	нару- 	¦	нару- 	¦	нару- 	¦	нарушение	¦	лежа- 	¦

	¦	    	¦	              	¦	      	¦	шение 	¦	шение 	¦	шение 	¦	опорно-  	¦	чие   	¦

	¦	    	¦	              	¦	      	¦	зрения	¦	слуха 	¦	речи  	¦	двига-   	¦	      	¦

	¦	    	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	тельного 	¦	      	¦

	¦	    	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	аппарата 	¦	      	¦

	+----+--------------+------+------+------+------+---------+------+

	¦	1   	¦	Дошкольная    	¦	3 - 7 	¦	4 - 6 	¦	  6   	¦	4 - 6 	¦	    4    	¦	6 - 8 	¦

	¦	    	¦	группа        	¦	      	¦	----- 	¦	  -   	¦	----- 	¦	    -    	¦	----- 	¦

	¦	    	¦	              	¦	      	¦	  4   	¦	  3   	¦	  4   	¦	    4    	¦	  3   	¦

	+----+--------------+------+------+------+------+---------+------+

	¦	2   	¦	Подготовитель-	¦	6 - 7 	¦	3 - 4 	¦	3 - 4 	¦	3 - 4 	¦	3 - 4 - 6	¦	6 - 8 	¦

	¦	    	¦	ная группа к  	¦	      	¦	----- 	¦	----- 	¦	----- 	¦	---------	¦	----- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	общеобразова- 	¦	      	¦	  4   	¦	  4   	¦	  4   	¦	    4    	¦	  3   	¦

	¦	    	¦	тельным школь-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	         	¦	      	¦

	¦	    	¦	ным занятиям  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	         	¦	      	¦

	+----+--------------+------+------+------+------+---------+------+

	¦	3   	¦	Группа профес-	¦	8 - 16	¦	2 - 4 	¦	2 - 4 	¦	2 - 4 	¦	2 - 4 - 6	¦	6 - 8 	¦

	¦	    	¦	сионального   	¦	      	¦	----- 	¦	----- 	¦	----- 	¦	---------	¦	----- 	¦

	¦	    	¦	обучения      	¦	      	¦	  4   	¦	  4   	¦	  4   	¦	    3    	¦	  3   	¦

	+----+--------------+------+------+------+------+---------+------+

	¦	    <*>  В числителе указано количество мест в спальной комнате,	¦

	¦	в знаменателе указано количество спальных комнат в жилой ячейке.	¦

	¦	    Примечание.    Возрастные   группы    детей   приводятся   в	¦

	¦	соответствии  с  рекомендациями  "О  мерах  по улучшению  работы	¦

	¦	социальных   учебно-воспитательных   учреждений   для  детей   и	¦

	¦	подростков,   имеющих  недостатки   в  физическом  и  умственном	¦

	¦	развитии".                                                      	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица Б.2

	Группы умственно отсталых детей

	-----T--------------T--------T-----------------------------------¬

	¦	 N  	¦	 Наименование 	¦	Возраст 	¦	    Количество мест в спальной     	¦

	¦	п.п.	¦	    групп     	¦	 детей, 	¦	комнате/количество спальных комнат 	¦

	¦	    	¦	              	¦	  лет   	¦	   в жилой ячейке <*> для детей,   	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   имеющих отклонение в развитии   	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	+-------T---------T--------T--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	само-  	¦	передви- 	¦	не спо- 	¦	лежачие 	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	стоя-  	¦	гающиеся 	¦	собные к	¦	        	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	тельно 	¦	с трудом 	¦	самосто-	¦	        	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	пере-  	¦	с помощью	¦	ятельно-	¦	        	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	двига- 	¦	приспо-  	¦	му пере-	¦	        	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	ющиеся 	¦	собления 	¦	движению	¦	        	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	    	¦	Обучаемые дети	¦	        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	1   	¦	Дошкольная    	¦	 4 - 8  	¦	 4 - 6 	¦	  4 - 6  	¦	  4 - 6 	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	группа        	¦	        	¦	 ----- 	¦	  -----  	¦	  ----- 	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   4   	¦	    3    	¦	    4   	¦	   3    	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	2   	¦	Подготовитель-	¦	 8 - 12 	¦	   4   	¦	    4    	¦	    4   	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	ная группа к  	¦	        	¦	   -   	¦	    -    	¦	    -   	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	трудовому     	¦	        	¦	   2   	¦	    2    	¦	    2   	¦	   3    	¦

	¦	    	¦	обучению      	¦	        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	3   	¦	Группа трудо- 	¦	12 - 18 	¦	   4   	¦	    4    	¦	    4   	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	вого обучения 	¦	        	¦	   -   	¦	    -    	¦	    -   	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   3   	¦	    3    	¦	    3   	¦	   3    	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	4   	¦	Диагностичес- 	¦	 4 - 18 	¦	   4   	¦	    4    	¦	    4   	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	кая группа    	¦	        	¦	   -   	¦	    -    	¦	    -   	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   3   	¦	    3    	¦	    3   	¦	   3    	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	    	¦	Небучаемые    	¦	        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	дети          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	        	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	5   	¦	Младшая группа	¦	 4 - 8  	¦	 6 - 8 	¦	  6 - 8  	¦	  6 - 8 	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	 ----- 	¦	  -----  	¦	  ----- 	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   2   	¦	    2    	¦	    2   	¦	   3    	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	6   	¦	Средняя группа	¦	 8 - 12 	¦	 6 - 8 	¦	  6 - 8  	¦	  6 - 8 	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	 ----- 	¦	  -----  	¦	  ----- 	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   2   	¦	    2    	¦	    2   	¦	   3    	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	7   	¦	Старшая группа	¦	12 - 18 	¦	 6 - 8 	¦	  6 - 8  	¦	  6 - 8 	¦	 6 - 8  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	 ----- 	¦	  -----  	¦	  ----- 	¦	 -----  	¦

	¦	    	¦	              	¦	        	¦	   2   	¦	    2    	¦	    2   	¦	   2    	¦

	+----+--------------+--------+-------+---------+--------+--------+

	¦	    <*>  В числителе указано количество мест в спальной комнате,	¦

	¦	в знаменателе указано количество спальных комнат в жилой ячейке.	¦

	¦	    Примечания.  1. Возрастные группы детей-инвалидов приводятся	¦

	¦	согласно типовому положению  о доме для престарелых и инвалидов,	¦

	¦	утвержденному Постановлением  Госкомитета совета  Министров СССР	¦

	¦	по труду и социальным вопросам от 20 июня 1978 г. N 202.        	¦

	¦	    2.  Диагностическая  группа  создается   с  целью  выяснения	¦

	¦	степени умственной отсталости,  возможности трудового обучения и	¦

	¦	уточнения   методов    коррекционно-воспитательной   работы    с	¦

	¦	воспитанниками.                                                 	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение В

	(рекомендуемое)

	ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Таблица В.1

	Состав функциональных зон

	-----T---------------T--------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	    Площади    	¦	    Площадь площадок, м2, при вместимости   	¦

	¦	п.п.	¦	функциональных 	¦	  дома-интерната для детей-инвалидов, мест  	¦

	¦	    	¦	      зон      	+--------------T--------------T--------------+

	¦	    	¦	               	¦	     100      	¦	     120      	¦	     200      	¦

	¦	    	¦	               	+-------T------+-------T------+-------T------+

	¦	    	¦	               	¦	для    	¦	для   	¦	для    	¦	для   	¦	для    	¦	для   	¦

	¦	    	¦	               	¦	детей  	¦	детей 	¦	детей  	¦	детей 	¦	детей  	¦	детей 	¦

	¦	    	¦	               	¦	с со-  	¦	умст- 	¦	с со-  	¦	умст- 	¦	с со-  	¦	умст- 	¦

	¦	    	¦	               	¦	хранным	¦	венно 	¦	хранным	¦	венно 	¦	хранным	¦	венно 	¦

	¦	    	¦	               	¦	интел- 	¦	отста-	¦	интел- 	¦	отста-	¦	интел- 	¦	отста-	¦

	¦	    	¦	               	¦	лектом 	¦	лых   	¦	лектом 	¦	лых   	¦	лектом 	¦	лых   	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+

	¦	1   	¦	Детские        	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	¦	    	¦	площадки:      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	 групповые     	¦	  2,08 	¦	 2,08 	¦	  1,9  	¦	 1,8  	¦	  1,5  	¦	 1,2  	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+

	¦	    	¦	 общие         	¦	  12,5 	¦	  11  	¦	  10   	¦	  8   	¦	   9   	¦	  7   	¦

	¦	    	¦	физкультурные  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+

	¦	    	¦	 огород-ягодник	¦	  0,12 	¦	 0,1  	¦	 0,12  	¦	 0,1  	¦	     0,1      	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------T------+

	¦	    	¦	 уголок для    	¦	  0,18 	¦	  -   	¦	 0,16  	¦	  -   	¦	 0,15  	¦	  -   	¦

	¦	    	¦	животных и птиц	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+

	¦	2   	¦	Хозплощадки    	¦	   1   	¦	 1,2  	¦	  1,0  	¦	 1,2  	¦	   1   	¦	 1,2  	¦

	+----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+

	¦	3   	¦	Дороги, проезды	¦	   По расчету в соответствии с планировкой  	¦

	+----+---------------+--------------------------------------------+

	¦	4   	¦	Зеленые посадки	¦	        Не менее 40% площади участка        	¦

	+----+---------------+--------T-----T-------T------T-------T------+

	¦	5   	¦	Теневой навес  	¦	  2,6   	¦	2,08 	¦	  2,2  	¦	  2   	¦	   2   	¦	 1,8  	¦

	L----+---------------+--------+-----+-------+------+-------+-------

	Таблица В.2

	Площадь земельного участка

	-----------------T---------------------T-------------------------¬

	¦	   Тип здания   	¦	  Вместимость, мест  	¦	Площадь участка, м2/место	¦

	+----------------+---------------------+-------------------------+

	¦	Дом-интернат для	¦	         100         	¦	            80           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	детей-инвалидов 	¦	         120         	¦	            60           	¦

	¦	                	¦	         200         	¦	            50           	¦

	+----------------+---------------------+-------------------------+

	¦	    Примечание. Площадь участков промежуточной вместимости      	¦

	¦	определяется интерполяцией.                                     	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Приложение Г

	(рекомендуемое)

	СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
	ИНВАЛИДОВ

	Таблица Г.1.

	Жилое отделение для детей с сохранным интеллектом, жилые ячейки тип 1 (а, б,
	в)

	-----T----------T---------------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Помещения 	¦	           Расчетная площадь на 1 место, м2        	¦

	¦	п.п.	¦	          	¦	             (или площадь помещения, м2)           	¦

	¦	    	¦	          	+-------------------------T-------------------------+

	¦	    	¦	          	¦	        жилые ячейки     	¦	      жилые ячейки       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	          	¦	     для младших групп   	¦	     для подростков      	¦

	¦	    	¦	          	¦	                         	¦	    и старшеклассников   	¦

	¦	    	¦	          	+-----------------T-------+-----------------T-------+

	¦	    	¦	          	¦	     тип 1а      	¦	 тип 1в	¦	      тип 1б     	¦	 тип 1в	¦

	¦	    	¦	          	+----T----T-------+-------+----T----T-------+-------+

	¦	    	¦	          	¦	на- 	¦	на- 	¦	нару-  	¦	лежачие	¦	на- 	¦	на- 	¦	нару-  	¦	лежачие	¦

	¦	    	¦	          	¦	ру- 	¦	ру- 	¦	шение  	¦	обез-  	¦	ру- 	¦	ру- 	¦	шение  	¦	обез-  	¦

	¦	    	¦	          	¦	ше- 	¦	ше- 	¦	опорно-	¦	движен-	¦	ше- 	¦	ше- 	¦	опорно-	¦	движен-	¦

	¦	    	¦	          	¦	ние 	¦	ние 	¦	двига- 	¦	ные    	¦	ние 	¦	ние 	¦	двига- 	¦	ные    	¦

	¦	    	¦	          	¦	слу-	¦	зре-	¦	тель-  	¦	       	¦	слу-	¦	зре-	¦	тель-  	¦	       	¦

	¦	    	¦	          	¦	ха и	¦	ния 	¦	ного   	¦	       	¦	ха и	¦	ния 	¦	ного   	¦	       	¦

	¦	    	¦	          	¦	речи	¦	    	¦	аппа-  	¦	       	¦	речи	¦	    	¦	аппа-  	¦	       	¦

	¦	    	¦	          	¦	    	¦	    	¦	рата   	¦	       	¦	    	¦	    	¦	рата   	¦	       	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	    	¦	          	¦	             А. Помещения жилых ячеек              	¦

	+----+----------+----T----T-------T-------T----T----T-------T-------+

	¦	1   	¦	Раздеваль-	¦	0,1 	¦	0,1 	¦	  0,1  	¦	   -   	¦	0,1 	¦	0,1 	¦	  0,1  	¦	   -   	¦

	¦	    	¦	ная       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	2   	¦	Групповая 	¦	 4  	¦	 4  	¦	   4   	¦	   -   	¦	 4  	¦	 4  	¦	   4   	¦	   -   	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	3   	¦	Спальная  	¦	 4  	¦	 4  	¦	   4   	¦	 6 - 8 	¦	 4  	¦	 4  	¦	   4   	¦	 6 - 8 	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	4   	¦	Санузел,  	¦	0,8 	¦	0,8 	¦	  0,8  	¦	   -   	¦	0,8 	¦	0,8 	¦	  0,8  	¦	   -   	¦

	¦	    	¦	уборная,  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	умываль-  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	ная, душ  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	Ванная    	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	  (20) 	¦	    	¦	    	¦	       	¦	  (20) 	¦

	¦	    	¦	со шкафом 	¦	    	¦	    	¦	       	¦	на 1 - 	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	на 1 - 	¦

	¦	    	¦	для суден 	¦	    	¦	    	¦	       	¦	 2 жил.	¦	    	¦	    	¦	       	¦	 2 жил.	¦

	¦	    	¦	          	¦	    	¦	    	¦	       	¦	ячеек  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	ячеек  	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	5   	¦	Буфетная  	¦	  (Не менее 4)   	¦	(6 - 9)	¦	   (Не менее 4)  	¦	(6 - 9)	¦

	¦	    	¦	          	¦	 на жилую ячейку 	¦	на 1 - 	¦	 на жилую ячейку 	¦	на 1 - 	¦

	¦	    	¦	          	¦	                 	¦	 2 жил.	¦	                 	¦	 2 жил.	¦

	¦	    	¦	          	¦	                 	¦	ячеек  	¦	                 	¦	ячеек  	¦

	+----+----------+-----------------+-------+-----------------+-------+

	¦	6   	¦	Кладовая  	¦	  (2) на жилую   	¦	  (4)  	¦	   (2) на жилую  	¦	  (4)  	¦

	¦	    	¦	хозяй-    	¦	     ячейку      	¦	       	¦	      ячейку     	¦	       	¦

	¦	    	¦	ственная  	¦	                 	¦	       	¦	                 	¦	       	¦

	+----+----------+-----------------+-------+-----------------+-------+

	¦	7   	¦	Комната   	¦	(4) на жилое отделение   	¦	(4) на жилое отделение   	¦

	¦	    	¦	хранения  	¦	                         	¦	                         	¦

	¦	    	¦	уборочного	¦	                         	¦	                         	¦

	¦	    	¦	инвентаря 	¦	                         	¦	                         	¦

	+----+----------+----T----T-------T-------+-----------------T-------+

	¦	8   	¦	Учебная   	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	   -   	¦	    (12 - 18)    	¦	   -   	¦

	¦	    	¦	комната   	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	  на 1 - 2 жилые 	¦	       	¦

	¦	    	¦	для приго-	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	      ячейки     	¦	       	¦

	¦	    	¦	товления  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	                 	¦	       	¦

	¦	    	¦	уроков    	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	                 	¦	       	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+-----------------+-------+

	¦	9   	¦	Комната   	¦	 (12) на жилое отделение 	¦	  (12) на жилое отделение	¦

	¦	    	¦	воспита-  	¦	                         	¦	                         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	теля      	¦	                         	¦	                         	¦

	+----+----------+----T----T-------T-------+----T----T-------T-------+

	¦	10  	¦	Летняя    	¦	 1  	¦	 1  	¦	   1   	¦	   1   	¦	 1  	¦	 1  	¦	   1   	¦	   1   	¦

	¦	    	¦	веранда   	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	11  	¦	Класс     	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	   -   	¦	 3  	¦	 3  	¦	   3   	¦	   -   	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	         Б. Общие помещения на отделение (4 - 5 жилых ячеек)       	¦

	+----T----------T---------------------------------------------------+

	¦	12  	¦	Кабинет   	¦	                  (12) на отделение                	¦

	¦	    	¦	заведу-   	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	ющего     	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	¦	13  	¦	Пост      	¦	                   (6) на отделение                	¦

	¦	    	¦	дежурного 	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	персонала 	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	¦	14  	¦	Комната   	¦	                (12 - 15) на отделение             	¦

	¦	    	¦	дежурной  	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	медсестры 	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	¦	15  	¦	Кабинет   	¦	                  (12) на отделение                	¦

	¦	    	¦	логопеда  	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	¦	16  	¦	Кабинет   	¦	                  (12) на отделение                	¦

	¦	    	¦	ортопеда  	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	17  	¦	Место     	¦	                 (3) на жилую ячейку               	¦

	¦	    	¦	хранения  	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	кресел-   	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	колясок   	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	¦	18  	¦	Комната   	¦	                  (12) на отделение                	¦

	¦	    	¦	для хране-	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	ния чис-  	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	того белья	¦	                                                   	¦

	+----+----------+----T----T-------T-------T----T----T-------T-------+

	¦	19  	¦	Помещение 	¦	0,2 	¦	0,2 	¦	  0,2  	¦	   -   	¦	0,2 	¦	0,2 	¦	  0,2  	¦	   -   	¦

	¦	    	¦	для гимна-	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	стических 	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	и муз.    	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	занятий и 	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	лечебной  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	физкуль-  	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	туры      	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦

	+----+----------+----+----+-------+-------+----+----+-------+-------+

	¦	20  	¦	Кабинет   	¦	  (4) на жилое   	¦	   -   	¦	  (4) на жилое   	¦	   -   	¦

	¦	    	¦	личной ги-	¦	    отделение    	¦	       	¦	    отделение    	¦	       	¦

	¦	    	¦	гиены для 	¦	                 	¦	       	¦	                 	¦	       	¦

	¦	    	¦	девочек   	¦	                 	¦	       	¦	                 	¦	       	¦

	+----+----------+-----------------+-------+-----------------+-------+

	¦	21  	¦	Комната   	¦	                  (24) на отделение                	¦

	¦	    	¦	для встреч	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	с родите- 	¦	                                                   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	лями      	¦	                                                   	¦

	+----+----------+---------------------------------------------------+

	¦	22  	¦	Комната   	¦	                  (12) на отделение                	¦

	¦	    	¦	персонала,	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	при       	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	которой   	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	туалетная 	¦	                                                   	¦

	¦	    	¦	с душевой 	¦	                                                   	¦

	L----+----------+----------------------------------------------------

	Таблица Г.2

	Жилое отделение для детей умственно отсталых, жилые ячейки тип 2 (а, б, в)

	-----T-------------T---------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	  Помещения  	¦	       Расчетная площадь на 1 место, м2      	¦

	¦	п.п.	¦	             	¦	         (или площадь помещения, м2)         	¦

	¦	    	¦	             	+--------------------T------------------------+

	¦	    	¦	             	¦	  жилая ячейка для  	¦	жилая ячейка для средней	¦

	¦	    	¦	             	¦	   младшей группы   	¦	     и старшей групп    	¦

	¦	    	¦	             	+-------------T------+---------------T--------+

	¦	    	¦	             	¦	   тип 2а    	¦	тип 2в	¦	    тип 2б     	¦	 тип 2в 	¦

	¦	    	¦	             	+------T------+------+--------T------+--------+

	¦	    	¦	             	¦	сво-  	¦	пере- 	¦	лежа- 	¦	свободно	¦	пере- 	¦	лежачие 	¦

	¦	    	¦	             	¦	бодно 	¦	двига-	¦	чие   	¦	передви-	¦	двига-	¦	        	¦

	¦	    	¦	             	¦	пере- 	¦	ющиеся	¦	      	¦	гающиеся	¦	ющиеся	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	             	¦	двига-	¦	с     	¦	      	¦	        	¦	с     	¦	        	¦

	¦	    	¦	             	¦	ющиеся	¦	трудом	¦	      	¦	        	¦	трудом	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	                    А. Помещения жилых ячеек                    	¦

	+----T-------------T------T------T------T--------T------T--------+

	¦	1   	¦	Раздевальная 	¦	  1   	¦	  1   	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	2   	¦	Групповая,   	¦	         -          	¦	           1,2          	¦

	¦	    	¦	в том числе  	¦	                    	¦	                        	¦

	¦	    	¦	используемая 	¦	                    	¦	                        	¦

	¦	    	¦	в качестве   	¦	                    	¦	                        	¦

	¦	    	¦	обеденного   	¦	                    	¦	                        	¦

	¦	    	¦	помещения    	¦	                    	¦	                        	¦

	+----+-------------+------T------T------+--------T------T--------+

	¦	3   	¦	Спальная     	¦	  4   	¦	  4   	¦	  6   	¦	   6    	¦	  6   	¦	    6   	¦

	¦	    	¦	комната      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	4   	¦	Санузел:     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	¦	    	¦	 уборная,    	¦	(8) на	¦	(9) на	¦	(5) на	¦	 (9) на жилую  	¦	 (5) на 	¦

	¦	    	¦	умывальная,  	¦	жилую 	¦	жилую 	¦	жилую 	¦	    ячейку     	¦	  жилую 	¦

	¦	    	¦	душ и ванная 	¦	ячейку	¦	ячейку	¦	ячейку	¦	               	¦	 ячейку 	¦

	¦	    	¦	 со шкафом   	¦	      	¦	      	¦	 1,6  	¦	   -    	¦	  -   	¦	   1,6  	¦

	¦	    	¦	для суден    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	5   	¦	Буфетная     	¦	(3) на	¦	(3) на	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	¦	    	¦	с мойкой     	¦	жилую 	¦	жилую 	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	¦	    	¦	             	¦	ячейку	¦	ячейку	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+-------------+------+------+------+--------T------+--------+

	¦	6   	¦	Кладовая     	¦	  -   	¦	  -   	¦	(3) на	¦	 (3) на 	¦	(3) на	¦	 (3) на 	¦

	¦	    	¦	             	¦	      	¦	      	¦	жилую 	¦	 жилую  	¦	жилую 	¦	 жилую  	¦

	¦	    	¦	             	¦	      	¦	      	¦	ячейку	¦	 ячейку 	¦	ячейку	¦	 ячейку 	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	7   	¦	Комната      	¦	             (4) на жилую ячейку             	¦

	¦	    	¦	хранения     	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	уборочного   	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	инвентаря    	¦	                                             	¦

	+----+-------------+------T------T------T---------------T--------+

	¦	8   	¦	Учебная      	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	 (12) на жилые 	¦	    -   	¦

	¦	    	¦	комната для  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    ячейки     	¦	        	¦

	¦	    	¦	приготовления	¦	      	¦	      	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	¦	    	¦	уроков       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+---------------+--------+

	¦	9   	¦	Комната      	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	   (12 - 14) на жилые   	¦

	¦	    	¦	психолога и  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	         ячейки         	¦

	¦	    	¦	воспитателя  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------T------T--------+

	¦	10  	¦	Летняя       	¦	  1   	¦	  1   	¦	  1   	¦	   1    	¦	  1   	¦	    1   	¦

	¦	    	¦	веранда      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	11  	¦	Класс-комната	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	   3    	¦	  3   	¦	    -   	¦

	¦	    	¦	трудового    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	обучения     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+--------+------+--------+

	¦	       Б. Общие помещения на отделение (4 - 5 жил. ячеек)       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----T-------------T---------------------------------------------+

	¦	12  	¦	Кабинет      	¦	              (12) на отделение              	¦

	¦	    	¦	заведующего  	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	13  	¦	Комната стар-	¦	              (15) на отделение              	¦

	¦	    	¦	шей медицинс-	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	кой сестры   	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	14  	¦	Помещение для	¦	              (12) на отделение              	¦

	¦	    	¦	гимнастичес- 	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	ких и муз.   	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	занятий и    	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	лечебной     	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	физкультуры  	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	15  	¦	Комната      	¦	              (20) на отделение              	¦

	¦	    	¦	встречи      	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	родителей    	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	с детьми     	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	16  	¦	Комната      	¦	               (8) на отделение              	¦

	¦	    	¦	персонала    	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	с туалетом   	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	и душевой    	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	17  	¦	Комната хра- 	¦	             (6) на жилую ячейку             	¦

	¦	    	¦	нения кресел-	¦	                                             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	колясок      	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	18  	¦	Комната      	¦	              (12) на отделение              	¦

	¦	    	¦	хранения     	¦	                                             	¦

	¦	    	¦	чистого белья	¦	                                             	¦

	+----+-------------+------T------T------T---------------T--------+

	¦	19  	¦	Комната лич- 	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	Один кабинет на	¦	    -   	¦

	¦	    	¦	ной гигиены  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	 жилую ячейку  	¦	        	¦

	¦	    	¦	для девочек  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	               	¦	        	¦

	+----+-------------+------+------+------+---------------+--------+

	¦	20  	¦	Пост дежурно-	¦	                     4 м2                    	¦

	¦	    	¦	го персонала 	¦	                                             	¦

	+----+-------------+---------------------------------------------+

	¦	    Примечание.  В группах для необучаемых детей  раздевальная и	¦

	¦	групповая  не предусматриваются,  а площадь  спален  принимается	¦

	¦	8 м2/чел.                                                       	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Таблица Г.3

	Помещения учебной и профессиональной подготовки и трудового обучения

	-----T--------------T-------------------------------------T------------¬

	¦	 N  	¦	  Помещения   	¦	   Площадь помещений, м2, учебной    	¦	 Примечания 	¦

	¦	п.п.	¦	              	¦	    и профессиональной подготовки    	¦	            	¦

	¦	    	¦	              	¦	в доме-интернате для детей-инвалидов 	¦	            	¦

	¦	    	¦	              	+------------------T------------------+	            	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	              	¦	    для детей     	¦	     для детей    	¦	            	¦

	¦	    	¦	              	¦	   с сохранным    	¦	умственно отсталых	¦	            	¦

	¦	    	¦	              	¦	   интеллектом    	¦	                  	¦	            	¦

	¦	    	¦	              	+-----T------------+-----T------------+	            	¦

	¦	    	¦	              	¦	 на 1	¦	   общая    	¦	 на 1	¦	   общая    	¦	            	¦

	¦	    	¦	              	¦	место	¦	  площадь   	¦	место	¦	  площадь   	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	1   	¦	Учебно-игровые	¦	  4  	¦	            	¦	 3,6 	¦	            	¦	Для разно-  	¦

	¦	    	¦	комнаты       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	возрастных  	¦

	¦	    	¦	для школьников	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	групп       	¦

	¦	    	¦	и младших     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	классов       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	2   	¦	Классы на     	¦	  -  	¦	            	¦	  3  	¦	            	¦	В домах-    	¦

	¦	    	¦	8 - 10 детей  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	интернатах  	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	для детей с 	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	недостатками	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	умственного 	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	развития    	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	допускается 	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	принимать   	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	количество  	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	обучающихся 	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	из расчета  	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	на 50% детей	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	от          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	вместимости 	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	учреждения  	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 I - V классы 	¦	  3  	¦	  24 - 30   	¦	  3  	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 V - IX классы	¦	  3  	¦	  24 - 30   	¦	  3  	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 X - XI классы	¦	 3,6 	¦	     36     	¦	  3  	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	3   	¦	Класс на      	¦	  -  	¦	     -      	¦	  3  	¦	     36     	¦	            	¦

	¦	    	¦	12 человек    	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	4   	¦	Кабинет       	¦	     	¦	     50     	¦	     	¦	  50 + 16   	¦	            	¦

	¦	    	¦	домоводства   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	5   	¦	Производствен-	¦	 4,5 	¦	            	¦	 4,5 	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	ные мастерские	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	(столярная)   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	6   	¦	Склад сырья   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	     16     	¦	На          	¦

	¦	    	¦	              	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	мастерскую  	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	7   	¦	Склад готовой 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	     16     	¦	На          	¦

	¦	    	¦	продукции     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	мастерскую  	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	8   	¦	Инструменталь-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	     25     	¦	            	¦

	¦	    	¦	ная комната   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	9   	¦	Кабинет       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	     40     	¦	            	¦

	¦	    	¦	методический  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	и учебных     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	пособий       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	10  	¦	Санузел       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	   3 x 2    	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	11  	¦	Кабинет зав.  	¦	                 12                  	¦	На отделение	¦

	¦	    	¦	учебной частью	¦	                                     	¦	            	¦

	+----+--------------+-----T------------T-----T------------+------------+

	¦	12  	¦	Рекреационные 	¦	 1,2 	¦	            	¦	 1,4 	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	помещения     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	13  	¦	Кабинет физики	¦	     	¦	     54     	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	            	¦

	¦	    	¦	с лаборантской	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	14  	¦	Гимнастический	¦	     	¦	   18 x 9   	¦	     	¦	            	¦	На отделение	¦

	¦	    	¦	зал           	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	15  	¦	Кабинет химии 	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     	¦	            	¦	Для средних 	¦

	¦	    	¦	с лаборантской	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	и старших   	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+	школьников  	¦

	¦	16  	¦	Класс машино- 	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     	¦	            	¦	(для        	¦

	¦	    	¦	писи с подсоб-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	обучаемых   	¦

	¦	    	¦	ным помещением	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	детей)      	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	17  	¦	Класс рисова- 	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	            	¦

	¦	    	¦	ния - изосту- 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	дия с кладовой	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	18  	¦	Компьютерный  	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     	¦	            	¦	   То же    	¦

	¦	    	¦	класс         	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	с подсобным   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	помещением    	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	19  	¦	Класс биологии	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     	¦	            	¦	     "      	¦

	¦	    	¦	- живой уголок	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	с лаборантской	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	20  	¦	Комната музы- 	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     	¦	  54 + 18   	¦	     "      	¦

	¦	    	¦	кальных заня- 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	тий с кладовой	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	инструментов  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	21  	¦	Классы:       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	  21 + 10   	¦	Для средних 	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+	и старших   	¦

	¦	    	¦	 чтения       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	  36 + 10   	¦	школьников  	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+	(для        	¦

	¦	    	¦	 математики   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	     36     	¦	обучаемых   	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+	детей)      	¦

	¦	    	¦	 счета        	¦	     	¦	            	¦	     	¦	     36     	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	22  	¦	Кабинет соци- 	¦	     	¦	  72 + 10   	¦	     	¦	  36 + 10   	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	ально-бытовой 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	адаптации,    	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	помещение для 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	приема гостей 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	23  	¦	Библиотека с  	¦	     	¦	    120     	¦	     	¦	    60,0    	¦	На отделение	¦

	¦	    	¦	книгохранили- 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	щем и читаль- 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	ным залом, ка-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	бинет русского	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	и иностранного	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	языков        	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	24  	¦	Методический  	¦	     	¦	     36     	¦	     	¦	     -      	¦	            	¦

	¦	    	¦	кабинет       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	25  	¦	Кабинет       	¦	     	¦	     18     	¦	     	¦	     18     	¦	            	¦

	¦	    	¦	заведующего   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	учебной частью	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	26  	¦	Комната учите-	¦	     	¦	     54     	¦	     	¦	     54     	¦	            	¦

	¦	    	¦	лей, мастеров,	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	организатора  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	работ         	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	27  	¦	Кладовая мебе-	¦	     	¦	     24     	¦	     	¦	     24     	¦	            	¦

	¦	    	¦	ли, инвентаря 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	28  	¦	Санитарные уз-	¦	     	¦	По расчету  	¦	     	¦	По расчету  	¦	Распределя- 	¦

	¦	    	¦	лы для мальчи-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	ются        	¦

	¦	    	¦	ков и девочек 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	поэтажно    	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	29  	¦	Учебно-произ- 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	Для средних 	¦

	¦	    	¦	водственные   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	и старших   	¦

	¦	    	¦	мастерские с  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	школьников  	¦

	¦	    	¦	инвентарными  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	умственно   	¦

	¦	    	¦	и подсобными  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	отсталых    	¦

	¦	    	¦	помещениями:  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 швейная      	¦	     	¦	36 + 12 + 10	¦	     	¦	     36     	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 картонажно-  	¦	     	¦	72 + 18 + 10	¦	     	¦	     72     	¦	            	¦

	¦	    	¦	переплетная   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 столярная    	¦	     	¦	54 + 18 + 10	¦	     	¦	     54     	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 ткацкая      	¦	     	¦	54 + 18 + 10	¦	     	¦	     -      	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 механической 	¦	     	¦	  36 + 18   	¦	     	¦	     -      	¦	            	¦

	¦	    	¦	сборки        	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 электро-     	¦	     	¦	  36 + 18   	¦	     	¦	     -      	¦	            	¦

	¦	    	¦	монтажная     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	 токарно-     	¦	     	¦	  72 + 18   	¦	     	¦	     -      	¦	            	¦

	¦	    	¦	фрезерная     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 гончарная    	¦	     	¦	36 + 18 + 10	¦	     	¦	     36     	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 обувная      	¦	     	¦	     36     	¦	     	¦	     36     	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 ручных реме- 	¦	     	¦	36 + 12 + 10	¦	     	¦	36 + 12 + 10	¦	            	¦

	¦	    	¦	сел (вязания, 	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	лозоплетения  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	и пр.)        	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 ремонта аппа-	¦	     	¦	36 + 18 + 10	¦	     	¦	36 + 18 + 10	¦	            	¦

	¦	    	¦	ратуры и быто-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	вой техники   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	30  	¦	Класс подго-  	¦	     	¦	  36 + 10   	¦	     	¦	  36 + 10   	¦	Для средних 	¦

	¦	    	¦	товки младшего	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	и старших   	¦

	¦	    	¦	медицинского  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	школьников с	¦

	¦	    	¦	персонала с   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	недостатками	¦

	¦	    	¦	кладовой учеб-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	умственного 	¦

	¦	    	¦	ных пособий   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	развития    	¦

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	31  	¦	Класс для     	¦	  -  	¦	            	¦	 2,0 	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	обучения      	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	умственно     	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	отсталых детей	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	32  	¦	Лечебно-трудо-	¦	     	¦	  60 + 18   	¦	     	¦	  60 + 18   	¦	По заданию  	¦

	¦	    	¦	вые мастерские	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	на проекти- 	¦

	¦	    	¦	с кладовой:   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	рование     	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 мастерская   	¦	 1,7 	¦	            	¦	 1,7 	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	производитель-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	ного общест-  	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	венно-полезно-	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	го труда      	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 картонажная  	¦	 1,0 	¦	            	¦	 1,0 	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	мастерская    	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 швейная      	¦	 1,2 	¦	            	¦	 1,2 	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	мастерская    	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 кулинария    	¦	     	¦	    18,0    	¦	     	¦	    18,0    	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 помещение    	¦	     	¦	    36,0    	¦	     	¦	    36,0    	¦	            	¦

	¦	    	¦	музыкальных   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	¦	занятий       	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	¦	    	+--------------+-----+------------+-----+------------+------------+

	¦	    	¦	 кабинет      	¦	     	¦	    36,0    	¦	     	¦	    36,0    	¦	            	¦

	¦	    	¦	домоводства   	¦	     	¦	            	¦	     	¦	            	¦	            	¦

	L----+--------------+-----+------------+-----+------------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица Г.4

	Помещения медицинского обслуживания

	-----T--------------------T--------------------T-----------------¬

	¦	 N  	¦	     Помещения      	¦	Площадь помещений,  	¦	   Примечания    	¦

	¦	п.п.	¦	                    	¦	м2, общих на отделе-	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	ния для детей с со- 	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	хранным интеллектом 	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	и умственно отсталых	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	детей при           	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	вместимости домов-  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	интернатов, мест    	¦	                 	¦

	¦	    	¦	                    	+------T------T------+	                 	¦

	¦	    	¦	                    	¦	 100  	¦	 120  	¦	 200  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	1   	¦	Кабинет заместителя 	¦	  16  	¦	  18  	¦	  18  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	директора по        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	медицинской работе  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	2   	¦	Кабинет педиатра    	¦	  15  	¦	  15  	¦	  15  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	3   	¦	Кабинет консульта-  	¦	       20 + 8       	¦	                 	¦

	¦	    	¦	тивного приема      	¦	                    	¦	                 	¦

	¦	    	¦	с темной комнатой   	¦	                    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------T------T------+-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	4   	¦	Кабинет старшей     	¦	  12  	¦	  12  	¦	12 x 2	¦	                 	¦

	¦	    	¦	медицинской сестры  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	5   	¦	Комната клинической 	¦	        18,0        	¦	                 	¦

	¦	    	¦	лаборатории (анализы	¦	                    	¦	                 	¦

	¦	    	¦	крови, мочи)        	¦	                    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------T------T------+-----------------+

	¦	6   	¦	Аптечная комната    	¦	      	¦	8 + 4 	¦	10 + 4	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	7   	¦	Стерилизационно-    	¦	12 + 6	¦	12 + 6	¦	14 + 6	¦	                 	¦

	¦	    	¦	автоклавная с       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	помещением хранения 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	и выдачи стерильных 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	материалов          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	8   	¦	Стоматологический   	¦	        16,0        	¦	                 	¦

	¦	    	¦	кабинет             	¦	                    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------T------T------+-----------------+

	¦	9   	¦	Кабинет             	¦	  15  	¦	  15  	¦	15 x 2	¦	                 	¦

	¦	    	¦	психоневролога      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	10  	¦	Кабинет логопеда    	¦	     18      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	11  	¦	Кабинет ЛФК         	¦	     24      	¦	  36  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	12  	¦	Кабинет индивидуаль-	¦	     18      	¦	18 + 2	¦	                 	¦

	¦	    	¦	ного массажа        	¦	             	¦	      	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	и занятий ЛФК       	¦	             	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	13  	¦	Ингаляторий         	¦	     24      	¦	  30  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	14  	¦	Кабинет гидротерапии	¦	     24      	¦	  28  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	15  	¦	Раздевальная        	¦	     14      	¦	  14  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	16  	¦	Водолечение:        	¦	             	¦	      	¦	По 7 - 8 м2      	¦

	¦	    	+--------------------+-------------+------+	на 1 ванну       	¦

	¦	    	¦	 ванный зал         	¦	     28      	¦	28 x 2	¦	в открытом       	¦

	¦	    	+--------------------+-------------+------+	помещении, одна  	¦

	¦	    	¦	 раздевальная       	¦	     14      	¦	  18  	¦	ванна должна быть	¦

	¦	    	+--------------------+-------------+------+	приспособлена    	¦

	¦	    	¦	 кабинет подводного 	¦	   18 (для детей    	¦	для обслуживания 	¦

	¦	    	¦	массажа             	¦	    с сохранным     	¦	детей-опорников  	¦

	¦	    	¦	                    	¦	    интеллектом)    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------T------T------+-----------------+

	¦	17  	¦	Кабинет светолечения	¦	  12  	¦	  12  	¦	  18  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	18  	¦	Кабинет             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	электролечения      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	19  	¦	Подсобная комната   	¦	         10         	¦	                 	¦

	+----+--------------------+--------------------+-----------------+

	¦	20  	¦	Аминозиновый кабинет	¦	       18 + 6       	¦	                 	¦

	¦	    	¦	с подсобным         	¦	                    	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	помещением          	¦	                    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+--------------------+-----------------+

	¦	21  	¦	Кабинет озокерито-  	¦	 16 + 6 (для детей  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	парафинолечения,    	¦	    с сохранным     	¦	                 	¦

	¦	    	¦	горячих укутываний  	¦	    интеллектом)    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+--------------------+-----------------+

	¦	22  	¦	Кабинет             	¦	         28         	¦	Для детей        	¦

	¦	    	¦	механотерапии       	¦	                    	¦	с сохранным      	¦

	¦	    	¦	                    	¦	                    	¦	интеллектом      	¦

	+----+--------------------+-------------T------+-----------------+

	¦	23  	¦	Кабинет электросна  	¦	     18      	¦	  28  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	24  	¦	Кабинет             	¦	     14      	¦	  20  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	оксигенотерапии     	¦	             	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	25  	¦	Кабинет психологи-  	¦	     18      	¦	  24  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	ческой разгрузки    	¦	             	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	26  	¦	Комната персонала   	¦	     14      	¦	12 + 2	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------T------+------+-----------------+

	¦	27  	¦	Санитарные узлы для 	¦	  16  	¦	16 x 2	¦	18 x 2	¦	                 	¦

	¦	    	¦	мальчиков и девочек 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	с умывальниками     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	в шлюзе             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	28  	¦	Комнаты хранения    	¦	  4   	¦	4 x 2 	¦	4 x 2 	¦	                 	¦

	¦	    	¦	предметов уборки    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	29  	¦	Санузлы персонала   	¦	  3   	¦	3 x 2 	¦	3 x 2 	¦	                 	¦

	¦	    	¦	с умывальниками     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	¦	    	¦	в шлюзе             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	30  	¦	Сенсорная комната   	¦	  18  	¦	  24  	¦	  36  	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	31  	¦	Комната             	¦	  18  	¦	  24  	¦	  36  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	позиционирования    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------+------+------+-----------------+

	¦	32  	¦	Диагностический     	¦	     24      	¦	  36  	¦	                 	¦

	¦	    	¦	кабинет             	¦	             	¦	      	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------+------+-----------------+

	¦	33  	¦	Отделение психиатри-	¦	                    	¦	                 	¦

	¦	    	¦	ческой помощи:      	¦	                    	¦	                 	¦

	+----+--------------------+-------------T------+-----------------+

	¦	    	¦	 кабинет психиатра  	¦	     12      	¦	12 x 2	¦	                 	¦

	+----+--------------------+------T------+------+-----------------+

	¦	    	¦	 комната медсестры  	¦	  12  	¦	  14  	¦	12 x 2	¦	                 	¦

	L----+--------------------+------+------+------+------------------

	Таблица Г.5

	Состав площадей и общих помещений административно-бытового назначения

	-----T---------------T---------------------------------T---------¬

	¦	 N  	¦	   Помещения   	¦	Площадь помещений, м2, при вмес- 	¦	Примеча- 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	п.п.	¦	               	¦	тимости домов-интернатов, мест   	¦	ния      	¦

	¦	    	¦	               	+----------T-----------T----------+	         	¦

	¦	    	¦	               	¦	   100    	¦	    120    	¦	    200   	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	1   	¦	Вестибюль с    	¦	    74    	¦	    80     	¦	    90    	¦	         	¦

	¦	    	¦	гардеробом для 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	посетителей    	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	2   	¦	Санитарные узлы	¦	    10    	¦	    10     	¦	    15    	¦	         	¦

	¦	    	¦	мужские и женс-	¦	 (5 x 2)  	¦	  (5 x 2)  	¦	  (5 x 3) 	¦	         	¦

	¦	    	¦	кие с умываль- 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	ником в шлюзе  	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	3   	¦	Помещение      	¦	    10    	¦	    10     	¦	    10    	¦	         	¦

	¦	    	¦	дежурного      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	4   	¦	Кабинет        	¦	    18    	¦	    18     	¦	    24    	¦	         	¦

	¦	    	¦	директора      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	5   	¦	Канцелярия-    	¦	    12    	¦	    14     	¦	    18    	¦	         	¦

	¦	    	¦	приемная       	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	6   	¦	Кабинет замес- 	¦	    12    	¦	    14     	¦	    16    	¦	         	¦

	¦	    	¦	тителя директо-	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	ра по хозяйст- 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	венной части   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	7   	¦	Помещение      	¦	    10    	¦	    14     	¦	    14    	¦	         	¦

	¦	    	¦	дежурного      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	персонала      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	технического   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	обслуживания   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	8   	¦	Бухгалтерия    	¦	  12 + 4  	¦	  12 + 4   	¦	  18 + 4  	¦	         	¦

	¦	    	¦	с кассой       	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	9   	¦	Комната отдыха 	¦	    24    	¦	    24     	¦	    36    	¦	         	¦

	¦	    	¦	персонала      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	10  	¦	Комната сестры-	¦	  10 + 6  	¦	  12 + 6   	¦	  12 + 6  	¦	         	¦

	¦	    	¦	хозяйки        	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	с кладовой     	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	11  	¦	Кладовые       	¦	 10 + 12  	¦	  10 + 12  	¦	  16 + 20 	¦	         	¦

	¦	    	¦	грязного белья 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	и чистого белья	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	с починочной   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	12  	¦	Помещение      	¦	    8     	¦	    10     	¦	    12    	¦	Может    	¦

	¦	    	¦	архива         	¦	          	¦	           	¦	          	¦	распола- 	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	гаться в 	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	подвале  	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	13  	¦	АТС            	¦	    18    	¦	    18     	¦	    24    	¦	  То же  	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	14  	¦	Гардероб персо-	¦	    24    	¦	    24     	¦	    36    	¦	    "    	¦

	¦	    	¦	нала с душевой 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	и санитарным   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	узлом          	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	15  	¦	Кладовые,      	¦	    30    	¦	    30     	¦	    40    	¦	    "    	¦

	¦	    	¦	инвентарные    	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	16  	¦	Помещение ре-  	¦	  12 + 4  	¦	  12 + 4   	¦	  14 + 6  	¦	    "    	¦

	¦	    	¦	монта электро- 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	аппаратуры     	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	с подсобным    	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	помещением     	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	17  	¦	Комнаты хране- 	¦	  4 + 4   	¦	   4 + 4   	¦	   4 + 4  	¦	    "    	¦

	¦	    	¦	ния предметов  	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	уборки         	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	18  	¦	Постирочная    	¦	8 + 18 + 6	¦	8 + 18 + 6 	¦	8 + 22 + 8	¦	В случае 	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	если в   	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	составе  	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	помещений	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	хозяйст- 	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	венного  	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	обслужи- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	вания    	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	прачечная	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	не       	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	предус-  	¦

	¦	    	¦	               	¦	          	¦	           	¦	          	¦	мотрена  	¦

	+----+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	19  	¦	Прачечная-     	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	постирочная:   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	 центральная   	¦	    18    	¦	    18     	¦	    20    	¦	         	¦

	¦	    	¦	бельевая       	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	с текущим      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	ремонтом белья 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	 комната       	¦	    6     	¦	     6     	¦	     6    	¦	         	¦

	¦	    	¦	хранения одежды	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	для списания   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	 помещение     	¦	    48    	¦	    50     	¦	    55    	¦	         	¦

	¦	    	¦	для сортировки 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	грязного белья,	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	в том числе:   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  цех приема   	¦	    6     	¦	     6     	¦	     6    	¦	         	¦

	¦	    	¦	белья          	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  стиральный   	¦	    14    	¦	    14     	¦	    17    	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	цех            	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  сушильно-    	¦	    12    	¦	    12     	¦	    15    	¦	         	¦

	¦	    	¦	гладильный цех 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  цех разборки 	¦	    6     	¦	     6     	¦	     8    	¦	         	¦

	¦	    	¦	и упаковки     	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	белья          	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  гардеробная  	¦	    4     	¦	     4     	¦	     4    	¦	         	¦

	¦	    	¦	персонала      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  уборная      	¦	    3     	¦	     3     	¦	     3    	¦	         	¦

	¦	    	¦	для персонала  	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	с умывальником 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	в шлюзе        	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	 дезинфекцион- 	¦	    42    	¦	    44     	¦	    44    	¦	         	¦

	¦	    	¦	ное отделение, 	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	в том числе:   	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  прием и сор- 	¦	    6     	¦	     6     	¦	     8    	¦	         	¦

	¦	    	¦	тировка вещей  	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  грязное      	¦	    10    	¦	    10     	¦	    10    	¦	         	¦

	¦	    	¦	отделение      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	  разгрузочное 	¦	    15    	¦	    15     	¦	    15    	¦	         	¦

	¦	    	¦	отделение      	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  шлюз между   	¦	    -     	¦	     3     	¦	     4    	¦	         	¦

	¦	    	¦	ними           	¦	          	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  выдача вещей 	¦	    6     	¦	     8     	¦	     8    	¦	         	¦

	¦	    	+---------------+----------+-----------+----------+---------+

	¦	    	¦	  помещение для	¦	          	¦	         4 + 4        	¦	         	¦

	¦	    	¦	дезинфекционных	¦	          	¦	                      	¦	         	¦

	¦	    	¦	средств и      	¦	          	¦	                      	¦	         	¦

	¦	    	¦	приготовления  	¦	          	¦	                      	¦	         	¦

	¦	    	¦	растворов      	¦	          	¦	                      	¦	         	¦

	L----+---------------+----------+----------------------+----------

	Таблица Г.6

	Помещения столовой и производственных помещений кухни

	-----T------------------T-----------------------T----------------¬

	¦	 N  	¦	    Помещения     	¦	Площадь помещений, м2, 	¦	   Примечания   	¦

	¦	п.п.	¦	                  	¦	при вместимости домов- 	¦	                	¦

	¦	    	¦	                  	¦	   интернатов, мест    	¦	                	¦

	¦	    	¦	                  	+------T-------T--------+	                	¦

	¦	    	¦	                  	¦	 100  	¦	  120  	¦	  200   	¦	                	¦

	+----+------------------+------+-------+--------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1   	¦	Обеденный зал     	¦	   2,4 м2 на 1 место   	¦	Для детей-инва- 	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                       	¦	лидов среднего  	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                       	¦	и старшего      	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                       	¦	возраста        	¦

	+----+------------------+-----------------------+----------------+

	¦	    	¦	                  	¦	   1,4 м2 на 1 место   	¦	Для детей-      	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                       	¦	инвалидов       	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                       	¦	младших групп   	¦

	+----+------------------+-----------------------+----------------+

	¦	2   	¦	Умывальные        	¦	  3 м2 (1 умывальник)  	¦	      То же     	¦

	¦	    	¦	                  	¦	на каждые 18 - 20 мест 	¦	                	¦

	+----+------------------+-------T-------T-------+----------------+

	¦	3   	¦	Раздаточная       	¦	  18   	¦	  18   	¦	  24   	¦	        "       	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	4   	¦	Сервизная         	¦	   6   	¦	   6   	¦	   8   	¦	        "       	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	5   	¦	Моечная столовой  	¦	  16   	¦	18 - 18	¦	30 - 36	¦	        "       	¦

	¦	    	¦	посуды            	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	6   	¦	Горячий цех       	¦	  54   	¦	  54   	¦	  70   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	7   	¦	Хлеборезка,       	¦	   6   	¦	   6   	¦	   8   	¦	                	¦

	¦	    	¦	хранение хлеба    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	8   	¦	Моечная кухонной  	¦	   8   	¦	   8   	¦	  10   	¦	                	¦

	¦	    	¦	посуды            	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	9   	¦	Холодный цех      	¦	  10   	¦	  10   	¦	  14   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	10  	¦	Цех мучных изделий	¦	  10   	¦	  10   	¦	  14   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	11  	¦	Мясо-рыбный цех   	¦	  18   	¦	  18   	¦	  24   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	12  	¦	Овощной цех       	¦	  15   	¦	  15   	¦	  15   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	13  	¦	Комната заведую-  	¦	   8   	¦	   8   	¦	   8   	¦	                	¦

	¦	    	¦	щего производством	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	14  	¦	Кладовая суточного	¦	   8   	¦	   8   	¦	  10   	¦	                	¦

	¦	    	¦	запаса продуктов  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	15  	¦	Кладовая сухих    	¦	  10   	¦	  10   	¦	  14   	¦	                	¦

	¦	    	¦	продуктов         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	16  	¦	Охлаждаемые       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	Не менее двух   	¦

	¦	    	¦	камеры:           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	камер           	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	    	¦	 продуктов        	¦	  30   	¦	  30   	¦	  32   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	    	¦	 отходов          	¦	   4   	¦	   4   	¦	   4   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	17  	¦	Помещение первич- 	¦	 8 + 6 	¦	 8 + 6 	¦	10 + 8 	¦	                	¦

	¦	    	¦	ной обработки     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	¦	    	¦	продуктов (овощей 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	и птицы)          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	18  	¦	Загрузочная,      	¦	  14   	¦	  14   	¦	  18   	¦	                	¦

	¦	    	¦	кладовая тары     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	19  	¦	Кладовая белья:   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	    	¦	 чистого          	¦	   6   	¦	   6   	¦	   8   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	    	¦	 грязного         	¦	   4   	¦	   4   	¦	   6   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	20  	¦	Кладовая и моечная	¦	  12   	¦	  12   	¦	  16   	¦	                	¦

	¦	    	¦	тары              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	21  	¦	Комната персонала 	¦	  18   	¦	  18   	¦	  24   	¦	                	¦

	¦	    	¦	с душевой и       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	¦	    	¦	санитарным узлом  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	22  	¦	Комната кладовщика	¦	   -   	¦	   6   	¦	   6   	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	23  	¦	Кладовая овощей,  	¦	12 + 6 	¦	12 + 6 	¦	16 + 8 	¦	                	¦

	¦	    	¦	солений           	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	24  	¦	Комната хранения  	¦	   4   	¦	   4   	¦	   4   	¦	                	¦

	¦	    	¦	предметов уборки  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	25  	¦	Раздаточная       	¦	  16   	¦	  16   	¦	  20   	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+------------------+-------+-------+-------+----------------+

	¦	26  	¦	Обеденный зал для 	¦	16 + 6 	¦	16 + 6 	¦	18 + 6 	¦	С выходом       	¦

	¦	    	¦	персонала с под-  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	на участок      	¦

	¦	    	¦	собным помещением 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	                	¦

	L----+------------------+-------+-------+-------+-----------------

	Таблица Г.7

	Помещения культурно-массового обслуживания

	-----T------------------T------------------------------T---------¬

	¦	 N  	¦	    Помещения     	¦	  Площадь помещений, м2, при  	¦	Примеча- 	¦

	¦	п.п.	¦	                  	¦	вместимости домов-интернатов, 	¦	ния      	¦

	¦	    	¦	                  	¦	             мест             	¦	         	¦

	¦	    	¦	                  	+--------T---------T-----------+	         	¦

	¦	    	¦	                  	¦	  100   	¦	   120   	¦	    200    	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	1   	¦	Зрительный зал    	¦	  1,5   	¦	   1,8   	¦	    1,8    	¦	м2 на    	¦

	¦	    	¦	                  	¦	        	¦	         	¦	           	¦	1 место в	¦

	¦	    	¦	                  	¦	        	¦	         	¦	           	¦	зритель- 	¦

	¦	    	¦	                  	¦	        	¦	         	¦	           	¦	ном зале 	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	2   	¦	Эстрада при зале  	¦	              54              	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------------------+---------+

	¦	3   	¦	Кинопроекционная  	¦	              27              	¦	         	¦

	¦	    	¦	с перемоточной    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	    	¦	и радиоузлом      	¦	                              	¦	         	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+------------------+------------------------------+---------+

	¦	4   	¦	Фойе              	¦	 1 м2 на 1 место в зрительном 	¦	Использу-	¦

	¦	    	¦	                  	¦	             зале             	¦	ется как 	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                              	¦	выставоч-	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                              	¦	ный зал, 	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                              	¦	зал для  	¦

	¦	    	¦	                  	+--------T---------T-----------+	танцев   	¦

	¦	    	¦	                  	¦	   36   	¦	   36    	¦	    54     	¦	и игр в  	¦

	¦	    	¦	                  	¦	        	¦	         	¦	           	¦	настоль- 	¦

	¦	    	¦	                  	¦	        	¦	         	¦	           	¦	ный      	¦

	¦	    	¦	                  	¦	        	¦	         	¦	           	¦	теннис   	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	5   	¦	Библиотека        	¦	           15 + 15            	¦	         	¦

	¦	    	¦	(читальный зал +  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	    	¦	книгохранилище)   	¦	                              	¦	         	¦

	+----+------------------+--------T---------------------+---------+

	¦	6   	¦	Санитарный узел   	¦	 3 + 3  	¦	        6 + 6        	¦	         	¦

	¦	    	¦	с умывальником    	¦	        	¦	                     	¦	         	¦

	¦	    	¦	в шлюзе           	¦	        	¦	                     	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------------------+---------+

	¦	7   	¦	Радиоузел         	¦	              12              	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------------------+---------+

	¦	8   	¦	Фильмовидеотека   	¦	              18              	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------------------+---------+

	¦	9   	¦	Помещение         	¦	              10              	¦	         	¦

	¦	    	¦	пожарного поста   	¦	                              	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+------------------+------------------T-----------+---------+

	¦	10  	¦	Студия кабельного 	¦	        18        	¦	    24     	¦	         	¦

	¦	    	¦	телевидения       	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	11  	¦	Кладовая мебели   	¦	        18        	¦	    24     	¦	         	¦

	¦	    	¦	и реквизита       	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	12  	¦	Кладовая          	¦	        8         	¦	    12     	¦	         	¦

	¦	    	¦	аппаратуры        	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+--------T---------+-----------+---------+

	¦	13  	¦	Комната художника 	¦	   12   	¦	   12    	¦	    12     	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	14  	¦	Кружковые         	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	помещения:        	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	    	¦	 танцевальный     	¦	     54 + 18      	¦	72 + 18 + 3	¦	         	¦

	¦	    	¦	класс с           	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	помещением для    	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	переодевания и    	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	санитарным узлом  	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	    	¦	 кружок лепки     	¦	      24 + 8      	¦	36 + 8 + 10	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	15  	¦	Кладовая          	¦	        12        	¦	    18     	¦	         	¦

	¦	    	¦	инвентаря и       	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	готовых изделий   	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	16  	¦	Физкультурно-     	¦	                  	¦	           	¦	Использу-	¦

	¦	    	¦	спортивный зал:   	¦	                  	¦	           	¦	ется     	¦

	¦	    	¦	 12 x 16 м        	¦	       132        	¦	    288    	¦	также для	¦

	¦	    	¦	 12 x 24 м        	¦	                  	¦	           	¦	занятий  	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                  	¦	           	¦	ЛФК      	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	17  	¦	Хранение спортив- 	¦	        12        	¦	    16     	¦	         	¦

	¦	    	¦	ного инвентаря    	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	18  	¦	Раздевальные для  	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	девочек и мальчи- 	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	ков с душевыми    	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	и санитарными     	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	узлами:           	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	    	¦	 для умственно    	¦	      18 x 2      	¦	  36 x 2   	¦	По два   	¦

	¦	    	¦	отсталых детей    	¦	                  	¦	           	¦	душевых  	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+	рожка    	¦

	¦	    	¦	 для детей        	¦	      21 x 2      	¦	  42 x 2   	¦	и одному 	¦

	¦	    	¦	с недостатками    	¦	                  	¦	           	¦	унитазу  	¦

	¦	    	¦	физического       	¦	                  	¦	           	¦	на каждую	¦

	¦	    	¦	развития          	¦	                  	¦	           	¦	разде-   	¦

	¦	    	¦	                  	¦	                  	¦	           	¦	вальную  	¦

	+----+------------------+--------T---------+-----------+---------+

	¦	19  	¦	Комната инструк-  	¦	   12   	¦	   12    	¦	    12     	¦	         	¦

	¦	    	¦	тора-методиста    	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20  	¦	Лечебно-оздорови- 	¦	      8 x 10      	¦	    160    	¦	На 10 -  	¦

	¦	    	¦	тельный бассейн с 	¦	                  	¦	           	¦	 12 детей	¦

	¦	    	¦	ванной 5 x 10 м   	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	21  	¦	Комната методиста 	¦	      8 + 4       	¦	  10 + 4   	¦	         	¦

	¦	    	¦	с санитарным      	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	узлом             	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+------------------+-----------+---------+

	¦	22  	¦	Раздевальная      	¦	        24        	¦	    36     	¦	         	¦

	¦	    	¦	с душевой и       	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	¦	    	¦	санитарным узлом  	¦	                  	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+--------T---------+-----------+---------+

	¦	23  	¦	Помещения убороч- 	¦	   6    	¦	    6    	¦	     6     	¦	         	¦

	¦	    	¦	ного инвентаря    	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	24  	¦	Узел управления   	¦	   6    	¦	    6    	¦	     6     	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	25  	¦	Лаборатория       	¦	   8    	¦	    8    	¦	     8     	¦	         	¦

	¦	    	¦	анализа воды      	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	26  	¦	Комната медсестры 	¦	   10   	¦	   10    	¦	    12     	¦	         	¦

	+----+------------------+--------+---------+-----------+---------+

	¦	27  	¦	Кладовая спортив- 	¦	   6    	¦	    8    	¦	     8     	¦	         	¦

	¦	    	¦	ного инвентаря    	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦

	L----+------------------+--------+---------+-----------+----------

	Таблица Г.8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Температура воздуха и кратность воздухообмена в основных помещениях для
	детей <*>

	-------------------------T---------------T-----------------------¬

	¦	       Помещения        	¦	  Температура  	¦	   Кратность обмена    	¦

	¦	                        	¦	  воздуха, °С  	¦	    воздуха в 1 час    	¦

	¦	                        	+------T--------+-----------T-----------+

	¦	                        	¦	в IА, 	¦	во II,  	¦	в IА, IБ и 	¦	в других,  	¦

	¦	                        	¦	IБ и  	¦	III кли-	¦	IГ климати-	¦	за исключе-	¦

	¦	                        	¦	IГ    	¦	матичес-	¦	ческих     	¦	нием IА, IБ	¦

	¦	                        	¦	клима-	¦	ких рай-	¦	подрайонах 	¦	и IГ клима-	¦

	¦	                        	¦	тичес-	¦	онах и  	¦	           	¦	тических   	¦

	¦	                        	¦	ких   	¦	IВ, IД  	¦	           	¦	подрайонов 	¦

	¦	                        	¦	под-  	¦	подрай- 	+-----T-----+-----T-----+

	¦	                        	¦	рай-  	¦	онах    	¦	при- 	¦	вы-  	¦	при- 	¦	вы-  	¦

	¦	                        	¦	онах  	¦	        	¦	ток  	¦	тяжка	¦	ток  	¦	тяжка	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Приемные, игровые       	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ясельных групп:         	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 младшей                	¦	  24  	¦	 23 - 22	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	 средней и старшей      	¦	  23  	¦	 22 - 21	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Приемные, игровые млад- 	¦	  23  	¦	   22   	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	¦	шей дошкольной группы   	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Групповые, раздевальные 	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	для групп:              	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 младшей, средней       	¦	  22  	¦	   21   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	 старшей,               	¦	  21  	¦	   20   	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	¦	подготовительной        	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Спальни ясельных групп  	¦	  20  	¦	 19 - 18	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Спальни дошкольных групп	¦	  20  	¦	   19   	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Туалетные ясельных групп	¦	  23  	¦	 22 - 19	¦	  -  	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Туалетные дошкольных    	¦	  21  	¦	   20   	¦	  -  	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	¦	групп                   	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Залы для музыкальных и  	¦	  20  	¦	   19   	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	¦	гимнастических занятий  	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	¦	Прогулочные веранды     	¦	  12  	¦	    -   	¦	 По расчету, но  	¦	     	¦

	¦	                        	¦	      	¦	        	¦	 не менее 20 м3  	¦	     	¦

	¦	                        	¦	      	¦	        	¦	  на 1 ребенка   	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----------------+-----+

	¦	Помещение бассейна      	¦	  29  	¦	   29   	¦	      То же      	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----T-----T-----+-----+

	¦	Медицинские помещения   	¦	  23  	¦	   22   	¦	 2,5 	¦	 1,5 	¦	  -  	¦	 1,5 	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Отапливаемые переходы   	¦	  18  	¦	   15   	¦	     	¦	По расчету,	¦	     	¦

	¦	                        	¦	      	¦	        	¦	     	¦	но не менее	¦	     	¦

	¦	                        	¦	      	¦	        	¦	     	¦	 20 м3 на  	¦	     	¦

	¦	                        	¦	      	¦	        	¦	     	¦	 1 ребенка 	¦	     	¦

	+------------------------+------+--------+-----+-----------+-----+

	¦	    <*> Использованы данные СанПиН 2.4.1249.                    	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.